{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":22,"sheets":["INTRODUCTION","MODE D'EMPLOI","IDENTIFICATION","BÂTIMENTS","SITES","BÂTIMENTS_Composants","BATIMENTS_Travaux_realises","SITES_Composants","BILAN PAR BÂTIMENT","BILAN PAR SITE","BILAN GLOBAL","BILAN PAR CATÉGORIE","MENU DÉROULANT","CALCULS","AIDE","INDEX_Municipalités","INDEX_Types_Bâtiments","INDEX_Composants","INDEX_Composants_old","INDEX_Indices_États","Fiche VALEUR_BÂTIMENTS","MACRO"],"not_rendered":{"charts":28,"images":38,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":78,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"INTRODUCTION","index":0,"n_rows":38,"n_cols":34,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[37,4,37,30],[10,4,10,30],[12,4,12,30],[24,4,24,30],[25,4,25,30],[27,4,27,30],[14,18,14,25]]}
[]
[]
[]
[null,null,"OUTIL D'ÉVALUATION DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX"]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"CALCULS!P7","v":"Version 1.0     © CERIU, 2024"}]
[null,null,"PRÉAMBULE"]
[]
[null,null,null,null,"L’Outil d’évaluation des bâtiments municipaux a été réalisé par le CERIU avec le soutien financier du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) et en collaboration avec les principaux acteurs du monde municipal."]
[]
[null,null,null,null,"Destiné aux entités responsables de la gestion des bâtiments municipaux, telles que les municipalités, les régies intermunicipales et les MRC, cet outil vise à accompagner les organisations dans l'inventaire leurs bâtiments et permet d'obtenir un bilan complet de leur situation actuelle. L'établissement de ce bilan constitue une première étape dans l’élaboration d’un plan de gestion des actifs (PGA)."]
[]
[null,null,null,null,"L'outil en est à sa première version officielle. Pour être informé des mises à jour, remplissez le formulaire accessible ici :",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"https://forms.office.com/r/itSe0Xcu6b"]
[null,null,null,null,"Pour toute question liée à l'outil et à son utilisation, veuillez contacter notre équipe technique par téléphone au (514) 360-6599 ou par courriel à l'adresse suivante : gamunicipal@ceriu.qc.ca."]
[null,null,null,null,"Vous pouvez également consulter les capsules vidéo tutoriels sur l'utilisation de l'outil, disponibles sur le site du CERIU."]
[]
[null,null,null,null,"Prenez note que le présent chiffrier est protégé par un mot de passe afin de garantir un fonctionnement optimal."]
[null,null,null,null,"Le CERIU n'assume aucune responsabilité quant à l'utilisation de ce chiffrier."]
[]
[]
[null,null,null,"OBJECTIF ET PORTÉE DE L'OUTIL"]
[]
[null,null,null,null,"Sous la forme d’un chiffrier Excel, l’outil permet d'obtenir facilement des résultats à partir d’un minimum d'intrants. Les bilans qu'il génère couvrent plusieurs aspects essentiels, tels que l’inventaire des bâtiments, la valeur de remplacement, l’état physique et les coûts de renouvellement, au niveau de chaque bâtiment et pour l’ensemble du parc d’actifs."]
[null,null,null,null,"L'outil permet de :\n     •  Créer un inventaire structuré des bâtiments municipaux d'une organisation ;\n     •  Estimer la valeur de remplacement des bâtiments ;\n     •  Évaluer leur état physique ;\n     •  Estimer les coûts de travaux de renouvellement associés ;\n     •  Obtenir des bilans synthétiques."]
[null,null,null,null,"Conçu pour s'adapter aux diverses réalités, l'outil permet une utilisation à la fois flexible et évolutive, qui peut être modulée en fonction des contextes et des données disponibles."]
[null,null,null,null,"Est considéré comme un bâtiment : une structure construite, généralement fixe, destinée à abriter des activités humaines ou à protéger des biens et des équipements. Elle comprend une enveloppe (murs, toit, fondations) ainsi que divers systèmes (électricité, plomberie, chauffage, etc.) assurant le confort, la sécurité et la fonctionnalité des occupants. Dans le cadre de l'outil, les bâtiments municipaux sont catégorisés selon leur fonction, comme illustré ci-dessous :"]
[]
[null,null,null,null,"CATÉGORIE DE BÂTIMENTS",null,null,null,null,"FONCTION"]
[null,null,null,null,"ADMINISTRATION",null,null,null,null,"Hôtel de ville, Bureau administratif, Cour municipale, Autre"]
[null,null,null,null,"PROTECTION ET SÉCURITÉ",null,null,null,null,"Poste de police, Caserne de pompiers, Autre"]
[null,null,null,null,"OPÉRATIONS",null,null,null,null,"Garage et atelier, Entrepôt, Abri à sel/abrasifs, Site d'enfouissement ou d'incinérateurs, Écocentre, Immeuble industriel municipal, Autre"]
[null,null,null,null,"LOISIR / Communautaire-Récréatif",null,null,null,null,"Centre communautaire, Centre récréatif et de loisir, Centre sportif, Centre aquatique (piscine), Aréna, Stade, Maison des jeunes, Chalet de parc, Bloc sanitaire, Autre"]
[null,null,null,null,"LOISIR / Culturel",null,null,null,null,"Bibliothèque, Musée et galerie d'art, Théâtre et auditorium, Autre"]
[null,null,null,null,"MULTIFONCTIONS",null,null,null,null,"Dans le cas d'un bâtiment dont l'usage est multiple, il est possible de définir jusqu'à trois fonctions parmi celles énumérées précédemment."]
[]
[null,null,null,null,"Les infrastructures ponctuelles en eau, telles que les installations de traitement ou les postes de pompage, ne sont pas prises en compte. Pour plus de détails, référez-vous au Guide de gestion des actifs municipaux pour le renouvellement des infrastructures ponctuelles en eau (Guide IP)."]

{"sheet":"MODE D'EMPLOI","index":1,"n_rows":245,"n_cols":34,"rows_kept":245,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[96,4,96,30],[48,4,49,31],[74,4,74,30],[80,4,81,30],[89,4,89,30],[91,4,91,30],[92,4,92,30],[17,4,17,30],[29,4,33,4],[29,5,33,26],[82,4,83,30],[84,4,85,30],[20,4,20,28],[76,4,76,30],[130,11,130,28],[143,4,144,30],[149,4,150,31],[97,4,97,30],[98,4,98,30],[103,4,104,28],[213,6,213,29],[168,4,169,30],[5,1,7,8],[244,4,245,30],[215,9,215,13],[219,4,220,30],[112,4,113,30],[126,8,126,9],[171,15,171,16],[182,4,183,30],[212,6,212,29],[170,4,170,30],[171,6,171,9],[161,4,162,30],[128,8,128,9],[130,8,130,9]]}
[]
[]
[]
[null,null,"OUTIL D'ÉVALUATION DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX"]
[]
[null,"MODE D'EMPLOI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"CALCULS!P7","v":"Version 1.0     © CERIU, 2024"}]
[]
[]
[]
[null,null,"TABLE DES MATIÈRES"]
[null,null,null,null,"Section 1",null,"Activation des macros"]
[null,null,null,null,"Section 2",null,"Structure et fonctionnement général du chiffrier"]
[null,null,null,null,"Section 3",null,"Fonctionnement et utilisation des onglets de saisie"]
[]
[null,null,"1)   ACTIVATION DES MACROS"]
[]
[null,null,null,null,"Le chiffrier intègre des macros pour faciliter la navigation, simplifier la saisie des données et améliorer la précision des résultats. Pour activer les macros, suivez les étapes ci-dessous ou consultez la « Procédure d'activation des macros préalable à l'utilisation de l'Outil d'évaluation des bâtiments municipaux », téléchargeable depuis la page internet du CERIU dédiée à l'outil."]
[]
[]
[null,null,null,null,"Activez les macros lors de l'ouverture du fichier en cliquant sur « Activer le contenu » dans la barre en haut de votre écran, comme illustré ci-dessous. "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"En cas de difficulté :\n1.  Vérifiez l’emplacement du fichier : Assurez-vous qu'il est bien enregistré sur votre ordinateur, généralement dans le dossier Téléchargements.\n2.  Accédez aux propriétés du fichier : Faites un clic droit sur le fichier, puis allez dans Propriétés. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira.\n3.  Débloquez le fichier : En bas de la fenêtre, cochez la case « Débloquer », comme illustré ci-dessous, puis cliquez sur OK.\n4.  Ouvrez le fichier : Vous pouvez maintenant ouvrir le fichier sans problème."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Pour toute aide supplémentaire, veuillez contacter l'équipe de soutien technique par téléphone au (514) 360-6599 ou par courriel à l'adresse suivante : gamunicipal@ceriu.qc.ca."]
[]
[]
[null,null,null,"2)  STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL DU CHIFFRIER"]
[]
[null,null,null,null,"L'outil se présente sous la forme d'un chiffrier Excel, structuré en quatre catégories d'onglets, comme illustré ci-dessous. "]
[null,null,null,null,"Les onglets INTRODUCTION et MODE D'EMPLOI doivent être lus au minimum avant de commencer. Les onglets de saisie permettent d'entrer les données, constituant les « intrants » pour l'outil. Les onglets de résultats affichent les synthèses générées dans les onglets BILAN PAR BÂTIMENT et de BILAN GLOBAL, appelés « extrants », à partir des données saisies. Enfin, les onglets d'aide et de référence offrent une assistance pour la saisie des données et fournissent des informations supplémentaires sur le fonctionnement de l'outil."]
[]
[null,null,null,null,"Les différents onglets sont décrits plus en détail ci-après."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Remarque : Les onglets SITES_Composants et BILAN PAR SITE, indiqués par l'icône « vision barrée », sont masqués par défaut. Ils ne s'affichent que si l'option « Site » a été activée dans l'onglet IDENTIFICATION."]
[]
[null,null,null,null," ONGLETS INTRODUCTION ET MODE D'EMPLOI"]
[]
[null,null,null,null,"L'onglet INTRODUCTION résume les informations essentielles pour comprendre le contexte du projet, les objectifs et le fonctionnement de l'outil."]
[null,null,null,null,"L'onglet MODE D'EMPLOI, où vous êtes actuellement, rassemble les informations essentielles pour comprendre et utiliser efficacement l'outil."]
[]
[null,null,null,null," ONGLETS DE SAISIE PRINCIPAUX"]
[]
[null,null,null,null,"Les onglets IDENTIFICATION et BÂTIMENTS doivent être remplis en premier. Ils fournissent les informations de base nécessaires pour établir les bilans."]
[null,null,null,null,"▪  L'onglet IDENTIFICATION concerne les conditions d'utilisation, les autorisations, ainsi que les renseignements généraux sur le répondant et l'organisation."]
[null,null,null,null,"▪  L'onglet BÂTIMENTS traite des informations relatives à chaque bâtiment municipal géré par l'organisation, en abordant quatre aspects complémentaires : l'inventaire, la valeur de remplacement, l'état physique et les travaux de renouvellement."]
[]
[null,null,null,null," ONGLETS DE SAISIE FACULTATIFS"]
[]
[null,null,null,null,"▪  L'onglet BÂTIMENTS_Composants permet à l'organisation de saisir des informations à l'échelle des composants de ses bâtiments. Renseigner cet onglet est recommandé pour les municipalités ayant des informations plus détaillées sur leurs actifs, mais n'est pas indispensable pour obtenir un bilan du parc immobilier."]
[]
[null,null,null,null,"Exemple : Une municipalité disposant d'une liste de travaux à réaliser sur son hôtel de ville, issue d'un audit technique, pourra saisir ces données dans l'onglet BÂTIMENTS_Composants. Cet onglet présente une liste des éléments typiques du bâtiment, tels que les fondations, l'enveloppe extérieure, la plomberie, etc. Ce découpage respecte les critères couramment utilisés dans les audits techniques, selon le niveau Uniformat 2 ou 3."]
[]
[null,null,null,null,"▪  L'onglet SITES_Composant (masqué par défaut) fonctionne de la même manière que l'onglet BÂTIMENTS_Composants, mais s'applique aux composants des sites. Son utilisation est recommandée pour les organisations maîtrisant l'outil et disposant de données spécifiques sur leurs sites. Pour afficher cet onglet, sélectionnez l'option 'Sites' dans l'onglet IDENTIFICATION (section 5 - actifs évalués)."]
[]
[]
[null,null,null,null," ONGLETS DE RÉSULTATS"]
[]
[null,null,null,null,"▪  L'onglet BILAN PAR BÂTIMENT présente une synthèse des données sous forme de tableau. Pour chaque bâtiment, il fournit des informations telles que la valeur de remplacement, l'évaluation de l'état, l'Indice de Vétusté Physique (IVP), et les coûts de travaux associés. Ce format est compatible avec l'élaboration d'un futur Plan de gestion d'actifs."]
[]
[null,null,null,null,"▪  L'onglet BILAN GLOBAL fournit une vue d'ensemble stratégique en présentant les données sous forme de graphiques, tels que la répartition par âge et type de bâtiment, ainsi que les contributions aux valeurs de remplacement et aux coûts de travaux. Il met en évidence les données clés, comme la valeur de remplacement totale, l'état général du parc immobilier, et les coûts de travaux totaux."]
[null,null,null,null,"▪  L'onglet BILAN PAR SITE (masqué par défaut) présente une synthèse des données sur les sites renseignés par l'organisation."]
[]
[null,null,null,null," ONGLETS D'AIDE ET DE RÉFÉRENCE"]
[]
[null,null,null,null,"▪  L'onglet AIDE sert de mode d'emploi détaillé pour l'utilisation du chiffrier. Il inclut des illustrations, des définitions et des explications sur la méthodologie, les données, les calculs et les résultats."]
[null,null,null,null,"▪  L'onglet INDEX_Municipalités peut servir de référence et contient la liste des municipalités, avec leur région administrative et leur code géographique associé, ainsi qu'un facteur de pondération régional suggéré pour le calcul des coûts."]
[null,null,null,null,"▪  L'onglet INDEX_Types_Bâtiments peut être utilisé comme référence et inclut la liste des types de bâtiments avec définitions, exemples, catégorie, durée de vie théorique, coût au m², et pourcentage de répartition de la valeur de remplacement provenant de RS Means."]
[null,null,null,null,"▪  L'onglet INDEX_Composants sert de référence et présente la liste des composants UNIFORMAT de niveaux 1, 2 et 3, ainsi que la discipline et la durée de vie utile associée."]
[null,null,null,null,"▪  L'onglet INDEX_Indices_État explique les calculs relatifs aux estimations de l'état des bâtiments et de leurs composants. Il permet également de modifier un paramètre du calcul de l'état global du parc immobilier et de visualiser son impact."]
[null,null,null,null,"▪  L'onglet Fiche VALEUR_BÂTIMENTS permet d'analyser différentes méthodes d'estimation de la valeur de remplacement d'un bâtiment et de visualiser les résultats obtenus selon la méthode sélectionnée."]
[]
[null,null,null,null,"Il est recommandé de remplir le maximum d'informations dans les onglets de saisie pour obtenir des résultats représentatifs de votre situation actuelle. Toutefois, il n'est pas nécessaire de compléter tous les champs. En remplissant minimalement l'onglet IDENTIFICATION et la section Inventaire de l'onglet BÂTIMENTS, vous pourrez consulter une première version des bilans grâce aux données théoriques fournies par l'outil."]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"3) FONCTIONNEMENT ET UTILISATION DES ONGLETS DE SAISIE"]
[]
[null,null,null,null,"Cette section explique comment obtenir le bilan global et par bâtiment de votre parc immobilier. "]
[]
[null,null,null,null,"Pour rappel, l'outil analyse quatre aspects du parc immobilier de l'organisation : l'INVENTAIRE, la VALEUR DE REMPLACEMENT, l'ÉTAT PHYSIQUE et les TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT. Ces éléments sont traités séparément dans les différentes sections des onglets BÂTIMENTS et BÂTIMENTS_Composants."]
[]
[]
[null,null,null,null,"Les fonctionnalités facilitant la navigation à l'intérieur des onglets sont décrites ci-dessous."]
[]
[]
[null,null,null,"     BOUTONS DE NAVIGATION : Les boutons situés en haut à droite des onglets, comme illustrés ci-dessous, permettent d'accéder aux différentes sections d'un simple clic."]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"     TYPES DE CELLULES : Tous les champs ne doivent pas nécessairement être complétés. Les différents types de cellules sont les suivants :"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cellule à remplir en priorité : Ces champs doivent être remplis en priorité, car ils contiennent des données essentielles au fonctionnement de l'outil."]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cellule additionnelle ou optionnelle : Ces champs sont facultatifs mais leur remplissage peut fournir des informations supplémentaires utiles."]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cellule automatisée : Aucune saisie manuelle n'est possible dans ces champs. Elles contiennent des valeurs théoriques ou calculées par l'outil."]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"À noter que : Certaines cellules optionnelles ou à remplir peuvent contenir des valeurs par défaut définies par l'outil. Ces valeurs peuvent être modifiées pour mieux refléter votre situation actuelle."]
[]
[null,null,null,"     INFOBULLE : Cliquer sur le titre des colonnes fait apparaître des précisions sur les informations affichées ou à saisir, comme illustré ci-contre."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"L'obtention des résultats dans les onglets BILAN PAR BÂTIMENT et BILAN GLOBAL se fait au travers des deux étapes suivantes :"]
[null,null,null,null,"▪  La première vise à inventorier vos bâtiments dans l'outil. Cette étape permet d'obtenir une première version des résultats dans les onglets Bilan.\n▪  La seconde vise à adapter ces résultats en fournissant des données sur la valeur de remplacement, l'état physique et les coûts de renouvellement de vos bâtiments, afin d'obtenir des bilans plus représentatifs de votre situation actuelle."]
[]
[]
[null,null,null,null,"ÉTAPE 1 :  INVENTORIER VOS BÂTIMENTS"]
[null,null,null,null,"Après avoir complété l'onglet IDENTIFICATION, la première étape consiste à inventorier vos bâtiments. Pour cela, utilisez l'onglet BÂTIMENTS."]
[null,null,null,null,"Les informations à saisir comprennent des détails généraux sur chaque bâtiment, tels que leur nom, fonction et localisation, ainsi que des données descriptives comme leur année de construction et leur superficie."]
[null,null,null,null,"À l’issue de cette étape, vous pourrez déjà consulter les synthèses fournies dans les onglets BILAN PAR BÂTIMENT et BILAN GLOBAL. Ces résultats sont générés à partir des données d'inventaire que vous avez saisies, ainsi que de données théoriques intégrées à l'outil (consultables en détail dans les onglets d'aide et de référence). L'étape suivante permet d'ajuster les données en les adaptant à votre situation actuelle."]
[]
[]
[null,null,null,null,"ÉTAPE 2 :  ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT, L'ÉTAT PHYSIQUE ET LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT DE VOS BÂTIMENTS"]
[]
[null,null,null,null,"Toujours dans l'onglet BÂTIMENTS, après avoir complété l'inventaire, utilisez les boutons de navigation pour accéder aux rubriques suivantes.\n"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Renseigner ces trois sections vous permettra d'améliorer les résultats en utilisant vos propres données et estimations, plutôt que les valeurs théoriques de l'outil."]
[null,null,null,null,"À chaque section, la saisie de vos données comprend trois sous-étapes : (2.1) sélectionner une approche adaptée à votre situation ; (2.2) entrer vos données et estimations ; et (2.3) attribuer un niveau de confiance aux informations saisies."]
[]
[]
[null,null,null,null,"2.1.  SÉLECTIONNER UNE APPROCHE ADAPTÉE À VOTRE SITUATION"]
[]
[null,null,null,null,"Dans chaque section et pour chacun des bâtiments inventoriés, il vous est demandé de choisir une approche : SOMMAIRE ou DÉTAILLÉE."]
[]
[null,null,null,null,"L'approche SOMMAIRE s'intéresse au bâtiment avec une vue d'ensemble, sans détailler ses composants. Elle est adaptée pour une évaluation globale ou lorsque l'organisation n'est pas en mesure d'évaluer son actif à un niveau détaillé. En l'absence de données, l'outil fournit des valeurs théoriques en se basant sur les données d'inventaire saisies plus tôt (méthode de base). Si l'utilisateur est en mesure de fournir une estimation, alors la valeur théorique est remplacée par la valeur saisie (méthode estimée)."]
[]
[null,null,null,null,"Enfin, si l'organisation dispose de connaissances plus détaillées, elle peut sélectionner l'approche DÉTAILLÉE et fournir des données spécifiques aux composants de son bâtiment dans l'onglet BÂTIMENTS_Composants. La valeur finale retenue n'est plus celle théorique ou estimée directement par l'utilisateur, mais celle calculée à partir des composants du bâtiment (méthode pondérée).\n\nLes différentes situations sont résumées dans le tableau suivant :"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"2.2.  ENTRER VOS DONNÉES ET ESTIMATIONS"]
[]
[null,null,null,null,"Le tableau ci-dessous présente les principales informations à renseigner dans les sections Valeur de remplacement, État physique et Travaux de renouvellement en fonction de l'approche choisie, ainsi que des précisions sur la façon dont l'outil utilise ces données."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Remarques :","▪  Les valeurs saisies par l'utilisateur priment toujours sur les valeurs théoriques fournies par l'outil. La méthode de base (théorique) n'est appliquée que si aucune donnée n'a été saisie par l'utilisateur."]
[null,null,null,null,null,"▪  Les valeurs saisies par l'utilisateur priment toujours sur les valeurs théoriques fournies par l'outil. La méthode de base (théorique) n'est appliquée que si aucune donnée n'a été saisie par l'utilisateur.","L'approche SOMMAIRE (méthode de base) est sélectionnée par défaut dans chaque section pour tous les bâtiments inventoriés, mais peut être modifiée. Cela permet à l'utilisateur d'utiliser les valeurs théoriques fournies par l'outil si nécessaire. Si l'organisation ne souhaite pas évaluer certaines sections d'un bâtiment, elle peut choisir l'option « AUCUNE APPROCHE ». Dans ce cas, les résultats seront indiqués comme « NON ÉVALUÉS » dans les bilans."]
[null,null,null,null,null,"▪ ","Les facteurs de pondération utilisés pour le calcul théorique de la valeur de remplacement dans la Méthode de base incluent : un facteur régional, basé sur la localisation de l'organisation ; un facteur patrimonial, selon le statut du bâtiment ; deux facteurs de contingence, liés respectivement à la conception et à la construction du bâtiment. \nVous pouvez afficher et ajuster ces paramètres en cliquant sur le « + » en haut de la colonne BK dans l'onglet BÂTIMENT une fois rendu à la section Valeur de remplacement."]
[null,null,null,null,null,"▪  Le chiffrier applique un facteur d'inflation annuel aux données saisies lorsque l'année d'estimation ou d'évaluation est antérieure à l'année en cours."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Ce facteur est de :",null,0.02]
[]
[]
[null,null,null,null,"2.3.  ATTRIBUER UN NIVEAU DE CONFIANCE À VOS DONNÉES"]
[null,null,null,null,"Pour chaque section, dans une démarche de gestion d'actifs et d'amélioration continue, il vous est finalement demandé d'évaluer votre niveau de confiance dans les données fournies selon l'échelle ci-dessous. \nCe niveau de confiance est intégré dans les onglets bilans, permettant ainsi de mettre en perspective les résultats obtenus."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"CONSULTER LES RÉSULTATS"]
[]
[null,null,null,null,"Une fois l'inventaire et l'évaluation de vos bâtiments complétés, vous pourrez consulter les bilans dans les onglets de résultats :"]
[null,null,null,null,"▪  L'onglet BILAN PAR BÂTIMENT présente une synthèse de chaque bâtiment sous forme de tableau, incluant des informations clés comme la valeur de remplacement, l'état et les coûts de travaux de renouvellement."]
[null,null,null,null,"▪  L'onglet BILAN GLOBAL offre une vue d'ensemble de votre parc immobilier, couvrant les aspects d'inventaire, de valeur de remplacement, d'état et de travaux de renouvellement. Vous y trouverez la valeur de remplacement totale, l'état global, la répartition des coûts de travaux, ainsi que des graphiques illustrant ces valeurs par type de bâtiment, âge ou IVP."]

{"sheet":"IDENTIFICATION","index":2,"n_rows":138,"n_cols":18,"rows_kept":138,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[134,3,134,15],[137,3,137,15],[21,3,21,15],[32,3,32,15],[57,13,57,15],[84,4,84,5],[84,6,84,7],[84,8,84,9],[23,3,23,15],[33,3,33,15],[24,3,24,15],[28,3,28,15],[31,3,31,15],[29,3,29,15],[35,3,35,13],[54,3,54,15],[50,3,50,15],[52,4,52,6],[40,3,40,15],[68,9,68,11],[35,14,35,15],[71,6,71,8],[52,9,52,15],[49,3,49,6],[133,3,133,15],[122,4,122,5],[125,4,125,5],[120,10,120,12],[121,10,121,12],[122,10,122,12],[123,10,123,12],[124,10,124,12],[125,10,125,12],[126,4,126,5],[126,6,126,7],[126,10,126,12],[127,4,127,5],[127,6,127,7],[127,10,127,12],[120,4,120,5],[124,6,124,7],[120,13,120,14],[122,13,122,14],[129,4,129,15],[122,6,122,7],[127,13,127,14],[126,13,126,14],[125,6,125,7],[57,4,57,5],[43,7,43,13],[45,7,45,13],[57,8,57,10],[76,9,76,11],[72,6,72,8],[77,6,77,8],[76,6,76,8],[75,6,75,8],[76,4,76,5],[77,4,77,5],[125,13,125,14],[98,6,98,13],[101,3,101,5],[101,6,101,7],[104,8,104,13],[123,4,123,5],[112,3,112,15],[123,6,123,7],[124,13,124,14],[124,4,124,5],[103,6,103,7],[102,3,102,5],[103,3,103,5],[105,3,105,5],[105,6,105,7],[117,3,117,15],[123,13,123,14],[86,6,86,7],[86,8,86,9],[86,10,86,11],[86,14,86,15],[103,8,103,13],[120,6,120,7],[105,8,105,13],[121,13,121,14],[88,6,88,7],[93,3,93,15],[94,3,94,15],[104,3,104,5],[87,10,87,11],[102,6,102,7],[121,6,121,7],[101,8,101,13],[96,12,96,13],[96,9,96,11],[104,6,104,7],[118,3,118,15],[111,3,111,15],[121,4,121,5],[102,8,102,13],[5,1,7,5],[72,4,72,5],[85,4,85,5],[85,6,85,7],[85,8,85,9],[85,10,85,11],[85,14,85,15],[73,4,73,5],[74,4,74,5],[75,4,75,5],[84,10,84,11],[26,3,27,15],[80,3,80,15],[71,4,71,5],[43,14,43,15],[45,14,45,15],[70,4,70,5],[68,4,68,5],[41,3,41,15],[61,4,61,5],[55,3,55,15],[70,9,70,11],[69,9,69,11],[68,6,68,8],[84,14,84,15],[77,9,77,11],[70,6,70,8],[69,6,69,8],[87,8,87,9],[88,8,88,9],[87,4,87,5],[87,6,87,7],[61,8,61,10],[64,3,64,15],[88,10,88,11],[88,14,88,15],[74,6,74,8],[73,6,73,8],[75,9,75,11],[74,9,74,11],[73,9,73,11],[72,9,72,11],[71,9,71,11],[63,3,63,15],[87,14,87,15],[86,4,86,5],[88,4,88,5],[69,4,69,5]]}
[]
[]
[]
[null,null,"OUTIL D'ÉVALUATION DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX"]
[]
[null,"IDENTIFICATION"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"CALCULS!P7","v":"Version 1.0     © CERIU, 2024"}]
[]
[]
[]
[null,null,"TABLE DES MATIÈRES"]
[null,null,null,"NO SECTION","TITRE DE LA SECTION",null,null,null,"STATUT"]
[null,null,null,"Section 1","Conditions générales d'utilisation",null,null,null,{"$f":"IF((COUNTBLANK(B36)=ROWS(B36)),\"Complété\",\"À compléter\")","v":"À compléter"}]
[null,null,null,"Section 2","Autorisations",null,null,null,{"$f":"IF((COUNTBLANK(B44:B46)=ROWS(B44:B46)),\"Complété\",\"À compléter\")","v":"À compléter"}]
[null,null,null,"Section 3","Identification du répondant",null,null,null,{"$f":"IF((COUNTBLANK(B53:B89)=ROWS(B53:B89)),\"Complété\",\"À compléter\")","v":"À compléter"}]
[null,null,null,"Section 4","Année de l'exercice",null,null,null,{"$f":"IF((COUNTBLANK(B97)=ROWS(B97)),\"Complété\",\"À compléter\")","v":"À compléter"}]
[null,null,null,"Section 5","Portée de l'exercice",null,null,null,{"$f":"IF((COUNTBLANK(B116)=ROWS(B116)),\"Complété\",\"À compléter\")","v":"À compléter"}]
[]
[null,null,null,"1)  CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION"]
[]
[null,null,null,"OBJECTIF"]
[null,null,null,"Dans le but d'assister les municipalités, régies et MRC dans la gestion de leur parc immobilier, cet outil développé par le CERIU facilite la collecte et l'analyse des données des bâtiments municipaux gérés par une entité. Il couvre plusieurs aspects essentiels, tels que l'inventaire, la valeur de remplacement, l'état des bâtiments et les coûts des travaux de renouvellement. Sur la base de ces informations, l'outil génère un bilan détaillé pour chaque bâtiment ainsi qu'un bilan global de votre parc immobilier."]
[null,null,null,"DROITS D'AUTEUR"]
[null,null,null,"Cet outil a été conçu par l'équipe du CERIU, en collaboration avec divers professionnels issus de milieux gouvernementaux, municipaux et de la consultation, tous experts ou impliqués dans la gestion des bâtiments municipaux."]
[null,null,null,"La reproduction, partielle ou totale, de cet outil, ainsi que sa traduction, sont interdites sans l'autorisation préalable du gouvernement du Québec."]
[null,null,null,"UTILISATION"]
[null,null,null,"L'outil permet à l'utilisateur de choisir une approche adaptée à ses connaissances et aux informations dont il dispose. Chaque aspect de son parc immobilier peut ainsi être évalué avec un niveau de précision variable, selon que l'entité dispose d'informations détaillées sur les composants de ses bâtiments, d'informations globales, ou d'aucune donnée. Dans ce dernier cas, l'outil peut fournir des valeurs théoriques, mais celles-ci seront moins fiables. Cet exercice peut être réalisé de manière itérative pour améliorer la précision des approches adoptées et des données saisies, afin que les bilans générés reflètent au mieux la situation actuelle."]
[]
[null,null,null,"Pour tirer le meilleur parti de cet outil, il est recommandé de lire attentivement les instructions fournies dans l'onglet MODE D'EMPLOI et de consulter l'onglet AIDE au besoin."]
[null,null,null,"Veuillez noter que le chiffrier est protégé par un mot de passe pour garantir un fonctionnement optimal et éviter toute problématique d'utilisation."]
[null,null,null,"LIMITES"]
[null,null,null,"La précision des bilans fournis par l'outil dépend de l'approche choisie et de la qualité des données saisies par l'utilisateur, que ce soit pour l'inventaire, la valeur de remplacement, l'état physique ou les coûts de renouvellement."]
[null,null,null,"À la fin de chaque section, l'utilisateur peut indiquer son niveau de confiance dans les données saisies. \nCe niveau global de confiance, reflété dans les bilans, permet de mettre en perspective les résultats obtenus et de souligner les aspects qui pourraient nécessiter des améliorations."]
[]
[]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(O36)=FALSE,\"\",\"u\")","v":"u"},null,"J'ai lu et compris les objectifs, les limites et les conditions d'utilisation du présent outil,  ainsi que la portée et les limites des visuels qui apparaîtront aux onglets de résultats.\nJe comprends que le CERIU n'assume aucune responsabilité quant aux données saisies et à la façon dont l'outil est utilisé.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6]
[]
[]
[null,null,null,"2)  AUTORISATIONS"]
[]
[null,null,null,"Les informations saisies dans l'outil, ainsi que les bilans générés, seront utilisés de manière restreinte pour la compilation de données et l'établissement de statistiques au niveau provincial par les ministères et le CERIU."]
[null,null,null,"D'autres entités peuvent parfois demander à consulter ces données. Nous vous invitons donc à autoriser le partage des informations selon le niveau qui vous convient."]
[]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(O44)=FALSE,\"\",\"u\")","v":"u"},null,null,null,null,null,"Je comprends que les données des bilans de mes bâtiments municipaux  seront consultées et utilisées pour produire différents rapports par le Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation ainsi que par d'autres ministères et par le CERIU.",null,null,null,null,null,null,null,null,6]
[]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(O46)=FALSE,\"\",\"u\")","v":"u"},null,null,null,null,null,"J'autorise le partage des données fournies dans les bilans de mes bâtiments aux niveaux suivants :",null,null,null,null,null,null,null,null,6]
[]
[]
[null,null,null,"3)  IDENTIFICATION DU RÉPONDANT"]
[null,null,null,"TYPE D'ORGANISATION"]
[null,null,null,">>  Veuillez indiquer pour quel type d'organisation vous souhaitez utiliser l'outil."]
[]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(E53)=FALSE,\"\",\"u\")","v":"u"},null,"Type d'organisation",null,null,null,6,"Note / Commentaire"]
[]
[null,null,null,">>  Inscrivez le code géographique de votre municipalité."]
[null,null,null,"L'onglet INDEX_Municipalités peut être consulté pour obtenir le code géographique de votre municipalité."]
[]
[null,{"$f":"IF(OR(E53<>\"Municipalité\",AND(ISBLANK(E58)=FALSE,E53=\"Municipalité\")),\"\",\"u\")","v":""},null,"Code géographique\nde la municipalité",null,null,6,"Municipalité",{"$f":"IF(ISBLANK($E$58)=TRUE,\"\",VLOOKUP($E$58,INDEX_Municipalités!$B$17:$D$1299,2,FALSE))","v":""},null,null,null,"Région administrative",{"$f":"IF(ISBLANK($E$58)=TRUE,\"\",VLOOKUP($E$58,INDEX_Municipalités!$B$17:$D$1299,3,FALSE))","v":""}]
[]
[null,null,null,">>  Identifiez votre organisation. "]
[]
[null,{"$f":"IF(Type_d_organisation=\"Municipalité\",\"\",IF(AND(Code_unique_de_l_organisation<>\"\",Nom_organisation<>\"\"),\"\",\"u\"))","v":"u"},null,{"$f":"IF(E53=\"Autre\", \"Code unique de l'organisation\", IF(E53=\"Régie intermunicipale\", \"Code unique de la régie intermunicipale\",IF( E53=\"MRC\", \"Code unique de la MRC\", IF(ISBLANK(E53), \"Code unique de l'organisation\", IF(E53=\"Municipalité\", \"Code unique de l'organisation\")))))","v":"Code unique de l'organisation"},null,null,null,"Nom de l'organisation"]
[]
[null,null,null,{"$f":"IF(E53=\"Autre\", \">>  Veuillez indiquer les municipalités membres de votre organisation en inscrivant leurs codes géographiques.\", IF(E53=\"Régie intermunicipale\", \">>  Veuillez indiquer les municipalités membres de votre régie en inscrivant leurs codes géographiques.\", IF(E53=\"MRC\", \">>  Veuillez indiquer les municipalités membres de votre MRC en inscrivant leurs codes géographiques.\", IF(ISBLANK(E53), \">>  Veuillez indiquer les municipalités membres de votre organisation en inscrivant leurs codes géographiques.\",IF(E53=\"Municipalité\", \">>  Veuillez indiquer les municipalités membres de votre organisation en inscrivant leurs codes géographiques.\")))))","v":">>  Veuillez indiquer les municipalités membres de votre organisation en inscrivant leurs codes géographiques."}]
[null,null,null,"L'onglet INDEX_Municipalités peut être consulté pour obtenir leurs codes géographiques."]
[]
[null,null,null,null,"Code géographique",null,"Nom de la municipalité",null,null,"Région administrative"]
[]
[null,null,null,"Municipalité 1",null,null,{"$f":"IF(ISBLANK($E69)=TRUE,\"\",VLOOKUP($E69,INDEX_Municipalités!$B$17:$D$1299,2,FALSE))","v":""},null,null,{"$f":"IF(ISBLANK($E$69)=TRUE,\"\",VLOOKUP($E$69,INDEX_Municipalités!$B$17:$D$1299,3,FALSE))","v":""},null,null,{"$f":"IF(ISNA(G69)=TRUE,\"ATTENTION: code géographique invalide; référez-vous à l'onglet INDEX_Municipalités\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,"Municipalité 2",null,null,{"$f":"IF(ISBLANK($E70)=TRUE,\"\",VLOOKUP($E70,INDEX_Municipalités!$B$17:$D$1299,2,FALSE))","v":""},null,null,{"$f":"IF(ISBLANK($E70)=TRUE,\"\",VLOOKUP($E70,INDEX_Municipalités!$B$17:$D$1299,3,FALSE))","v":""},null,null,{"$f":"IF(ISNA(G70)=TRUE,\"ATTENTION: code géographique invalide; référez-vous à l'onglet INDEX_Municipalités\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,"Municipalité 3",null,null,{"$f":"IF(ISBLANK($E71)=TRUE,\"\",VLOOKUP($E71,INDEX_Municipalités!$B$17:$D$1299,2,FALSE))","v":""},null,null,{"$f":"IF(ISBLANK($E71)=TRUE,\"\",VLOOKUP($E71,INDEX_Municipalités!$B$17:$D$1299,3,FALSE))","v":""},null,null,""]
[null,null,null,"Municipalité 4",null,null,{"$f":"IF(ISBLANK($E72)=TRUE,\"\",VLOOKUP($E72,INDEX_Municipalités!$B$17:$D$1299,2,FALSE))","v":""},null,null,{"$f":"IF(ISBLANK($E72)=TRUE,\"\",VLOOKUP($E72,INDEX_Municipalités!$B$17:$D$1299,3,FALSE))","v":""},null,null,""]
[null,null,null,"Municipalité 5",null,null,{"$f":"IF(ISBLANK($E73)=TRUE,\"\",VLOOKUP($E73,INDEX_Municipalités!$B$17:$D$1299,2,FALSE))","v":""},null,null,{"$f":"IF(ISBLANK($E73)=TRUE,\"\",VLOOKUP($E73,INDEX_Municipalités!$B$17:$D$1299,3,FALSE))","v":""},null,null,""]
[null,null,null,"Municipalité 6",null,null,{"$f":"IF(ISBLANK($E74)=TRUE,\"\",VLOOKUP($E74,INDEX_Municipalités!$B$17:$D$1299,2,FALSE))","v":""},null,null,{"$f":"IF(ISBLANK($E74)=TRUE,\"\",VLOOKUP($E74,INDEX_Municipalités!$B$17:$D$1299,3,FALSE))","v":""},null,null,""]
[null,null,null,"Municipalité 7",null,null,{"$f":"IF(ISBLANK($E75)=TRUE,\"\",VLOOKUP($E75,INDEX_Municipalités!$B$17:$D$1299,2,FALSE))","v":""},null,null,{"$f":"IF(ISBLANK($E75)=TRUE,\"\",VLOOKUP($E75,INDEX_Municipalités!$B$17:$D$1299,3,FALSE))","v":""},null,null,""]
[null,null,null,"Municipalité 8",null,null,{"$f":"IF(ISBLANK($E76)=TRUE,\"\",VLOOKUP($E76,INDEX_Municipalités!$B$17:$D$1299,2,FALSE))","v":""},null,null,{"$f":"IF(ISBLANK($E76)=TRUE,\"\",VLOOKUP($E76,INDEX_Municipalités!$B$17:$D$1299,3,FALSE))","v":""},null,null,""]
[null,null,null,"Municipalité 9",null,null,{"$f":"IF(ISBLANK($E77)=TRUE,\"\",VLOOKUP($E77,INDEX_Municipalités!$B$17:$D$1299,2,FALSE))","v":""},null,null,{"$f":"IF(ISBLANK($E77)=TRUE,\"\",VLOOKUP($E77,INDEX_Municipalités!$B$17:$D$1299,3,FALSE))","v":""},null,null,""]
[null,null,null,"Municipalité 10",null,null,{"$f":"IF(ISBLANK($E78)=TRUE,\"\",VLOOKUP($E78,INDEX_Municipalités!$B$17:$D$1299,2,FALSE))","v":""},null,null,{"$f":"IF(ISBLANK($E78)=TRUE,\"\",VLOOKUP($E78,INDEX_Municipalités!$B$17:$D$1299,3,FALSE))","v":""},null,null,""]
[]
[null,null,null,"RESPONSABLES"]
[null,null,null,">>  Veuillez inscrire les coordonnées du responsable principal ainsi que celles de toute autre personne impliquée dans l'utilisation de l'Outil d'évaluation des bâtiments municipaux."]
[]
[null,null,null,null,"Prénom",null,"Nom",null,"Fonction",null,"Courriel",null,"Téléphone","Poste","Note / Commentaire"]
[]
[null,{"$f":"IF(OR(ISBLANK(E85),ISBLANK(G85),ISBLANK(I85),ISBLANK(K85),ISBLANK(M85))=FALSE,\"\",\"u\")","v":"u"},null,"Responsable principal"]
[null,null,null,"Responsable 2"]
[null,null,null,"Responsable 3"]
[null,null,null,"Responsable 4"]
[null,null,null,"Responsable 5"]
[]
[]
[null,null,null,"4)  ANNÉE DE L'EXERCICE"]
[]
[null,null,null,">>  Indiquez la date à laquelle vous avez effectué ce bilan pour vos bâtiments. Si nécessaire, utilisez le tableau ci-dessous pour préciser les modifications apportées à chaque révision du document."]
[]
[]
[null,{"$f":"IF(OR(ISBLANK(H97),ISBLANK(M97))=FALSE,\"\",\"u\")","v":"u"},null,null,null,null,"Année d'analyse pour le bilan de vos bâtiments",null,null,"Date de complétion de la version finale (AAAA-MM-JJ)"]
[]
[null,null,null,null,null,"Note / Commentaire"]
[]
[null,null,null,null,null,null,"Date de la révision  (AAAA-MM-JJ)",null,"Note / Commentaire"]
[null,null,null,"Révision 1"]
[null,null,null,"Révision 2"]
[null,null,null,"Révision 3"]
[null,null,null,"Révision 4"]
[null,null,null,"Révision 5"]
[]
[]
[null,null,null,"5)  PORTÉE DE L'EXERCICE"]
[]
[null,null,null,"BÂTIMENTS PARTAGÉS DANS LE CADRE D'UNE ENTENTE INTERMUNICIPALE"]
[null,null,null,"Les bâtiments à inclure dans l'outil dépendent des ententes dans lesquelles votre organisation est impliquée. "]
[null,null,null,"Il existe trois modes de fonctionnement pour ces ententes :\n▪  La fourniture de service : Une municipalité, en tant que mandataire principal, fournit un service à une ou plusieurs autres sans transférer la gestion des bâtiments associés.\n▪  La délégation de compétence : Une municipalité délègue à une autre, qui agit comme mandataire principal, la gestion d’un service ou d’un bâtiment.\n▪  La régie intermunicipale : Plusieurs municipalités forment une régie pour gérer en commun des équipements ou services, avec un conseil d'administration représentant chaque municipalité."]
[null,null,null,null,null,"Pour en savoir plus, veuillez consulter la page suivante :","Guide d'élaboration des ententes intermunicipales - MAMH"]
[]
[null,{"$f":"IF(ISBLANK(L116)=FALSE,\"\",\"u\")","v":"u"},null,">>  Votre organisation est-elle mandataire principal dans le cadre d'une entente (fourniture ou délégation) impliquant un ou plusieurs bâtiments ?",null,null,null,null,null,null,null,null,6]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(L116=\"Oui\", \"* Ces bâtiments devront être inclus dans votre inventaire dans l'onglet BÂTIMENTS.\", IF(L116=\"Non\", \"\", IF(L116=\"\", \"\")))","v":""}]
[null,null,null,"Les bâtiments partagés avec d'autres municipalités, dont vous n'êtes pas le mandataire principal, ainsi que ceux gérés par une régie intermunicipale, ne doivent pas être inclus dans l'outil. \n>>  Vous pouvez vous servir du tableau ci-dessous pour répertorier les bâtiments que vous utilisez mais dont la responsabilité de gestion incombe à une autre entité (régie intermunicipale, autre municipalité mandataire, MRC, etc.)."]
[]
[null,null,null,null,"Nom du bâtiment partagé",null,"Mode de partage 6",null,"Votre quote-part en immobilisations","Code de l'entité mandataire","Nom de l'entité mandataire (régie, municipalité, MRC)",null,null,"Note / Commentaire"]
[null,null,null,"Bâtiment 1"]
[null,null,null,"Bâtiment 2"]
[null,null,null,"Bâtiment 3"]
[null,null,null,"Bâtiment 4"]
[null,null,null,"Bâtiment 5"]
[null,null,null,"Bâtiment 6"]
[null,null,null,"Bâtiment 7"]
[null,null,null,"Bâtiment 8"]
[]
[null,null,null,"Remarque :","Les données concernant les bâtiments de cette liste (inventaire, valeur de remplacement, état physique et coûts des travaux de renouvellement) ne seront pas intégrées dans les bilans générés par l'outil et ne doivent pas être saisies dans les autres onglets. Seule l'entité mandataire dans le cadre de l'entente doit inclure le bâtiment dans son inventaire (onglet BÂTIMENTS) et renseigner les informations relatives à sa valeur de remplacement, son état et ses coûts de renouvellement."]
[]
[]
[null,null,null,"ACTIFS ÉVALUÉS"]
[null,null,null,"Plusieurs bâtiments municipaux peuvent parfois être regroupés sur un même site*. L'outil permet de prendre en compte des éléments liés à ce site, tels que l'aménagement extérieur, le drainage et les stationnements. Pour activer cette fonctionnalité, cochez « Sites » ci-dessous. L'activation des sites nécessite des données supplémentaires et fait apparaître deux onglets supplémentaires, masqués par défaut. Cette option est recommandée pour un usage avancé de l'outil."]
[]
[null,null,null,null,true,"Bâtiments"]
[null,null,null,null,false,"Sites"]
[null,null,null,"*Un site désigne un emplacement ou une zone géographique spécifique où plusieurs bâtiments ou infrastructures peuvent être situés. Il peut s'agir d'une propriété ou d'un ensemble de propriétés gérées ou détenues par une municipalité ou une organisation. Les données relatives aux sites incluent des informations sur l'ensemble des bâtiments et des composants présents (tels que l'aménagement extérieur, le réseau de drainage, les espaces de stationnement, etc.), facilitant ainsi la gestion et l'évaluation centralisées des actifs à cet endroit."]

{"sheet":"BÂTIMENTS","index":3,"n_rows":41,"n_cols":211,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,7,12,20],[12,48,12,69],[14,48,14,63],[12,91,12,104],[14,25,14,27],[14,19,14,24],[14,64,14,66],[14,69,14,72],[14,78,14,82],[13,92,13,95],[13,28,13,30],[12,4,12,6],[5,12,5,47],[12,73,12,86],[14,96,14,101],[14,92,14,95],[14,10,14,18],[13,10,13,18],[14,31,14,44],[14,28,14,30],[14,74,14,77],[14,83,14,84],[13,83,13,84],[14,4,14,6],[14,46,14,47],[5,4,6,10],[14,85,14,90],[11,112,11,113],[13,96,13,101],[12,112,12,113],[13,113,14,113],[14,104,14,111],[14,102,14,103]]}
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"OUTIL D'ÉVALUATION DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX"]
[]
[null,null,null,null,"DONNÉES PAR BÂTIMENT",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"CALCULS!P7","v":"Version 1.0     © CERIU, 2024"}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Version 0     © CERIU, 2024"]
[]
[]
[null,null,null,null,"INVENTAIRE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VALEUR DE REMPLACEMENT (VR)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ÉTAT PHYSIQUE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"GÉNÉRAL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NIVEAU DE CONFIANCE - CALCULS INTERMÉDIAIRES"]
[null,null,null,null,"\nCliquez pour ajouter ou supprimer des lignes du tableau :",null,null,"La section Inventaire permet de répertorier les bâtiments gérés par votre organisation, chaque ligne représentant un bâtiment. \nRenseignez des données sur son usage, sa localisation, son statut patrimonial, sa vulnérabilité climatique, ainsi que des informations descriptives comme l'année de construction, la superficie et le nombre d'étages.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"La valeur de remplacement représente le coût total nécessaire pour construire ou acquérir un actif de taille et de fonctionnalité équivalentes, en tenant compte des techniques de construction, des codes et des matériaux en vigueur au moment de l'estimation. Cette notion est essentielle en gestion d'actifs, notamment pour mesurer l'IVP et estimer les coûts de renouvellement des bâtiments.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cette section permet de déterminer, pour chaque bâtiment, une côte et un indice d'état physique. La côte d'état, exprimée en pourcentage, indique la condition générale du bâtiment, un bâtiment neuf ayant une côte de 100 %. L'indice d'état, représenté par une lettre, est directement lié à cette côte et permet de visualiser efficacement la position des bâtiments dans leur cycle de vie.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Les travaux de renouvellement comprennent les activités visant à remplacer ou moderniser des composants d'un actif pour prolonger sa durée de vie utile et améliorer ses performances. Cela inclut des éléments tels que le remplacement de fenêtres, de revêtements extérieurs, ainsi que des mises aux normes nécessaires. Ces travaux visent à assurer la fonctionnalité et la sécurité de l'actif sans inclure les simples opérations d'entretien.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ce volet est visible quelle que soit la section. Il permet d'enregistrer des informations générales ou communes."]
[null,null,null,null,"IDENTIFIANT DU BÂTIMENT",null,null,null,null,null,"CATÉGORISATION",null,null,null,null,null,null,null,null,"LOCALISATION",null,null,null,null,null,"CARACTÈRE PATRIMONIAL",null,null,"VULNÉRABILITÉ CLIMATIQUE",null,null,"DONNÉES DESCRIPTIVES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NIVEAU DE CONFIANCE",null,"APPROCHE RETENUE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ESTIMATION DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT",null,null,null,"APPROCHE DÉTAILLÉE","VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE",null,null,null,"APPROCHE RETENUE","APPROCHE SOMMAIRE - MÉTHODE DE BASE",null,null,null,"ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE",null,null,null,null,"APPROCHE DÉTAILLÉE",null,"ÉTAT PHYSIQUE RETENU",null,null,null,null,null,"APPROCHE RETENUE","APPROCHE SOMMAIRE - MÉTHODE DE BASE",null,null,null,"ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT",null,null,null,null,null,"APPROCHE DÉTAILLÉE",null,"COÛTS DE RENOUVELLEMENT ET INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP) RETENUS ",null,null,null,null,null,null,null,"NIVEAU DE DÉCOUPAGE","COMMENTAIRES GÉNÉRAUX"]
[null,null,null,null,"Cette sous-section permet d'identifier vos bâtiments en précisant leur nom et, le cas échéant, le numéro utilisé à l'interne pour le désigner.",null,null,null,null,null,"Cette sous-section permet de préciser l'usage de vos bâtiments, notamment en indiquant leurs fonctions. \nPour les bâtiments ayant plusieurs fonctions, veuillez les spécifier dans les colonnes dédiées.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Cette sous-section permet de localiser vos bâtiments en indiquant leur adresse, coordonnées géographiques, numéro de matricule et un numéro de lot.",null,null,null,null,null,"Cette sous-section permet d'identifier les bâtiments à valeur patrimoniale. Le statut cité ou classé d'un bâtiment influence sa valeur de remplacement théorique indiquée dans la section Valeur de remplacement.",null,null,"Cochez les bâtiments exposés au changement climatique. ",null,null,"Cette sous-section permet de décrire vos bâtiments avec des données chiffrées. Le nombre d'étages, la superficie et l'année de construction doivent être renseignés en priorité.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cette sous-section permet d'attribuer un niveau de confiance aux données saisies dans la section Inventaire.",null,"L'approche Sommaire est définie par défaut pour tous les bâtiments. Si vous choisissez l'approche Détaillée, saisissez les valeurs dans l'onglet BÂTIMENTS_Composant.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cette sous-section permet de saisir la valeur de remplacement du bâtiment, si disponible. En l'absence de saisie, l'outil utilise la valeur par défaut indiquée dans la colonne en blanc. Les facteurs de calcul peuvent être ajustés en cliquant sur le « + » en haut de la colonne BM.",null,null,null,"Cette section permet de visualiser la valeur de remplacement du bâtiment si elle a été calculée à partir de celle des composants.","Cette sous-section présente la valeur de remplacement retenue pour chaque bâtiment. La méthode utilisée est indiquée dans la deuxième colonne : « Méthode de base » signifie que la valeur est celle fournie par défaut, « Méthode estimée » indique que la valeur correspond à votre saisie, et « Méthode pondérée » signifie que vous avez choisi l'approche détaillée (la valeur est calculée à partir des données saisies dans l'onglet BÂTIMENTS_Composants).",null,null,null,"L'approche Sommaire est définie par défaut pour tous les bâtiments. Si vous choisissez l'approche Détaillée, saisissez les valeurs dans l'onglet BÂTIMENTS_Composant.","Cette section fournit un état physique théorique sans saisie de données. Les données théoriques peuvent être ajustées dans les colonnes jaunes, si nécessaire.",null,null,null,"Cette sous-section permet d'évaluer l'état des bâtiments selon vos données. En l'absence de saisie, l'outil utilise l'année de construction, l'année dernière rénovation et la durée de vie théorique pour établir l'état.",null,null,null,null,"Cette section permet de visualiser l'état du bâtiment s'il a été calculé à partir de l'état des composants (moyenne pondérée).",null,"Cette sous-section affiche les données d'état des bâtiments. La méthode utilisée est précisée dans la colonne quatre : « Méthode de base » indique que l'état est celui proposé par l'outil, « Méthode estimée » indique que l'état correspond à votre évaluation, et « Méthode pondérée » indique que vous avez choisi l'approche détaillée (l'état global est calculé à partir des données saisies dans l'onglet BÂTIMENTS_Composants).",null,null,null,null,null,"L'approche Sommaire est définie par défaut pour tous les bâtiments. Si vous choisissez l'approche Détaillée, saisissez les valeurs dans l'onglet BÂTIMENTS_Composant.","Cette section fournit un coût de renouvellement théorique sans saisie de données. Les données théoriques peuvent être ajustées dans les colonnes jaunes, si nécessaire.",null,null,null,"Cette sous-section permet de saisir les coûts de renouvellement connus pour chaque bâtiment. En l'absence de saisie, l'outil estime ces coûts en fonction de l'état physique et de la valeur de remplacement du bâtiment.",null,null,null,null,null,"Cette section affiche les coûts totaux de renouvellement du bâtiment, calculés à partir des coûts de renouvellement de chaque composant.",null,"Cette sous-section affiche les coûts retenus pour les dix prochaines années ainsi que l'IVP associés à chaque bâtiment. La méthode utilisée est précisée dans la troisième colonne : « Méthode de base » signifie que les coûts ont été calculés par l'outil, « Méthode estimée » indique que les coûts sont basés sur votre saisie, et « Méthode pondérée » signifie que vous avez choisi l'approche Détaillée, avec des coûts calculés à partir des données saisies dans l'onglet BÂTIMENTS_Composants.",null,null,null,null,null,null,null,"Le niveau de découpage détermine les composants de bâtiment considérés dans l'approche détaillée.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NOTE: moyenne à poids égal arrondi inférieur incluant le niv. de confiance coûts et non celui de l'ivp"]
[null,null,"IDENTIFIANT UNIQUE PROV BÂTIMENT","IDENTIFIANT BÂTIMENT","NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT","NO UNIQUE UTILISÉ PAR L'ORGANISATION","LIBELLÉ DU BÂTIMENT","BÂTIMENT DONT VOUS ÊTES LE MANDATAIRE DANS LE CADRE D'UNE ENTENTE","MODE DE PARTAGE 6","QUOTE-PART EN IMMOBILISATIONS (%)","BÂTIMENT MULTIFONCTIONS","CATÉGORIE","FONCTION PRINCIPALE 6","PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE","FONCTION SECONDAIRE 6","PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE","FONCTION TERTIAIRE 6","PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE","NOTE / COMMENTAIRE SUR L'USAGE DU BÂTIMENT","ADRESSE DU BÂTIMENT","NO DE MATRICULE","NO DE LOT","LATITUDE (degrés)","LONGITUDE (degrés)","NOM DU SITE ASSOCIÉ","INVENTORIÉ \n(par MRC ou municipalité)","STATUT PATRIMONIAL CITÉ","STATUT PATRIMONIAL CLASSÉ","BÂTIMENT EXPOSÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE","TYPE D'EXPOSITION PRINCIPAL 6","NOTE / COMMENTAIRE SUR LA VULNÉRABILITÉ CLIMATIQUE","NOMBRE D'ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)","SUPERFICIE (m²)","ANNÉE DE CONSTRUCTION","ÂGE DU BÂTIMENT\n(à l'année d'analyse)","COÛT DE CONSTRUCTION (à l'année de construction)","ANNÉE D'ACQUISITION","COÛT D'ACQUISITION (à l'année d'acquisition)","ANNÉE DE DISPOSITION","TYPE DE DISPOSITION (démolition, désaffectation, vente) 6","COÛT DE DISPOSITION (à l'année de disposition)","ANNÉE DE DERNIÈRE RÉNOVATION MAJEURE","ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)","DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT","DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT","HIÉRARCHISATION","NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D'INVENTAIRE SAISIES 6","NOTE / COMMENTAIRE SUR LA SECTION INVENTAIRE","APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6","COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024","COÛT AU M² (PROPOSÉ RS MEANS) AJUSTÉ","FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ","FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE AJUSTÉ","FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ","FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL AJUSTÉ","FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION PROPOSÉ ","FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION AJUSTÉ","FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION PROPOSÉ (25%)","FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION AJUSTÉ","FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)","COÛT AU M² DE BASE THÉORIQUE (actualisé à l'année d'analyse)","COÛT AU M² DE BASE AJUSTÉ (avec facteurs d'ajustements)","VALEUR DE BASE THÉORIQUE","VALEUR DE BASE AJUSTÉE","TYPE D'ESTIMATION DE LA VALEUR 6","ANNÉE DE L'ESTIMATION DE LA VALEUR","VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)","VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l'année de l'analyse)","SOMME DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT DES COMPOSANTS","VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ","MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT","NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6","NOTE / COMMENTAIRE SUR LA SECTION VALEUR DE REMPLACEMENT","APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L'ÉTAT PHYSIQUE 6","DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE THÉORIQUE","DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE AJUSTÉE","COTE D'ÉTAT PHYSIQUE DE BASE THÉORIQUE (%)","COTE D'ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)","TYPE D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT 6","ANNÉE D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT","ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6","DURÉE DE VIE RESTANTE ESTIMÉE","COTE D'ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉE (%)","DURÉE DE VIE RESTANTE RETENUE PAR COMPOSANT - MOYENNE PONDÉRÉE","COTE D'ÉTAT PHYSIQUE RETENUE PAR COMPOSANT - MOYENNE PONDÉRÉE","DURÉE DE VIE RESTANTE DU BÂTIMENT","COTE D'ÉTAT PHYSIQUE (%)","INDICE D'ÉTAT PHYSIQUE","MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L'ÉTAT PHYSIQUE","NIVEAU DE CONFIANCE DANS L'ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE 6","NOTE / COMMENTAIRE SUR LA SECTION ÉTAT PHYSIQUE","APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6","% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ","% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ","COÛTS DE RENOUVELLEMENT DE BASE THÉORIQUE 0-5 ANS","COÛTS DE RENOUVELLEMENT AJUSTÉS 0-5 ANS","TYPE D'ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6","ANNÉE DE L'ESTIMATION DES COÛTS","ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS","ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS","COÛTS ESTIMÉS 0-5 ANS ACTUALISÉS \n(à l'année d'analyse)","COÛTS ESTIMÉS 6-10 ANS ACTUALISÉS \n(à l'année d'analyse)","SOMME DES COÛTS DÉTAILLÉS PAR COMPOSANTS 0-5 ANS","SOMME DES COÛTS DÉTAILLÉS PAR COMPOSANTS 6-10 ANS","COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS","COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS","MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT","INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)","INDICE D'ÉTAT BASÉ SUR L'IVP","NIVEAU DE CONFIANCE DANS L'ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6","NIVEAU DE CONFIANCE RÉSULTANT POUR L'IVP BÂTIMENT","NOTE / COMMENTAIRE SUR LA SECTION TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT","NIVEAU DE DÉCOUPAGE DU BÂTIMENT 6","NOTE / COMMENTAIRE GÉNÉRAL","STATUT PATRIMONIAL","VALEUR PATRIMONIALE DU BÂTIMENT","NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT \n(à titre informatif)","NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)","FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)","SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION PRINCIPALE","FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)","SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION SECONDAIRE","FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)","SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION TERTIAIRE","FACTEUR 1 FONCTION PRINCIPALE","FACTEUR 2 FONCTION PRINCIPALE","MÉTHODE PRIVILÉGIÉE POUR OBTENIR LA VALEUR PAR COMPOSANT DANS L'ONGLET BÂTIMENTS_Composants \n(si approche détaillée) 6","COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE","VALEUR DE BASE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE \n(à l'année d'analyse)","FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION PRINCIPALE","FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION PRINCIPALE","FACTEUR 1 FONCTION SECONDAIRE","FACTEUR 2 FONCTION SECONDAIRE","COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE","VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE \n(à l'année d'analyse)","FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION SECONDAIRE","FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION SECONDAIRE","FACTEUR 1 FONCTION TERTIAIRE","FACTEUR 2 FONCTION TERTIAIRE","COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE","VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE \n(à l'année d'analyse)","FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION TERTIAIRE","FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION TERTIAIRE","VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION PRINCIPALE","VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION SECONDAIRE","VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION TERTIAIRE","VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION PRINCIPALE","VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION SECONDAIRE","VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION TERTIAIRE","VALEUR SOMMÉE FONCTION PRINCIPALE","VALEUR SOMMÉE FONCTION SECONDAIRE","VALEUR SOMMÉE FONCTION TERTIAIRE","VALEUR DE REMPLACEMENT SOMMAIRE DU BÂTIMENT (théorique, ajustée ou estimée seulement) ","VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE","VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE","VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE","NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)","NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT \n(à titre informatif)","MÉTHODE PRIVILÉGIÉE POUR OBTENIR LA COTE D'ÉTAT PAR COMPOSANT DANS L'ONGLET BÂTIMENTS_Composants \n(si approche détaillée) 6","DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION PRINCIPALE","DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION SECONDAIRE","DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION TERTIAIRE","DURÉE DE VIE UTILE","RATIO [AGE/DURÉE DE VIE] (Y) DE BASE Ajusté","MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté","MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Ajusté","MIN INTERVALLE COTE D'ÉTAT Ajusté","MAX INTERVALLE COTE D'ÉTAT Ajusté","MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé","MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé","RATIO [AGE/DURÉE DE VIE] (Y) Estimé (à l'année d'évaluation)","ÂGE Estimé \n(à l'année d'évaluation)","ÂGE Estimé \n(à l'année d'analyse)","RATIO [AGE/DURÉE DE VIE] (Y) Estimé (à l'année d'analyse)","MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé","MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé et révisé","MIN INTERVALLE COTE D'ÉTAT Estimé et révisé","MAX INTERVALLE COTE D'ÉTAT Estimé et révisé","MIN INTERVALLE COTE D'ÉTAT Retenu","MAX INTERVALLE COTE D'ÉTAT Retenu","MIN INTERVALLE IVP (P1) Retenu","MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu","% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT (P) RETENUE","COTE D'ÉTAT * VALEUR GLOBALE","COTE D'ÉTAT * VALEUR FONCTION PRINCIPALE","COTE D'ÉTAT * VALEUR FONCTION SECONDAIRE","COTE D'ÉTAT * VALEUR FONCTION TERTIAIRE","NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)","NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT \n(à titre informatif)","MÉTHODE PRIVILÉGIÉE POUR OBTENIR UN COÛT DE RENOUVELLEMENT PAR COMPOSANT DANS L'ONGLET BÂTIMENTS_Composants \n(si approche détaillée) 6","COÛTS 0-5 FONCTION PRINCIPALE","COÛTS 0-5 FONCTION SECONDAIRE","COÛTS 0-5 FONCTION TERTIAIRE","COÛTS 6-10 FONCTION PRINCIPALE","COÛTS 6-10 FONCTION SECONDAIRE","COÛTS 6-10 FONCTION TERTIAIRE","IVP * VALEUR GLOBALE","IVP * VALEUR FONCTION PRINCIPALE","IVP * VALEUR FONCTION SECONDAIRE","IVP * VALEUR FONCTION TERTIAIRE","NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)","NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT \n(à titre informatif)","NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE","NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR","NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT","NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS","NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP","POIDS EN VALEUR DU BÂTIMENT SUR L'ENSEMBLE DES BÂTIMENTS","NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT","NIVEAU DE CONFIANCE GLOBAL POUR LE BÂTIMENT"]
[null,null,{"$f":"IF(IDENTIFICATION!$E$53=\"Municipalité\",IDENTIFICATION!$E$58,IDENTIFICATION!$E$62)&BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]]","v":"1"},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]&IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]=\"\",\"\",\" (\"&BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]&\")\")","v":""},{"$f":"ROW(B17)-ROWS($B$1:$B$16)","v":1},null,null,false,null,null,false,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE,\"MULTIFONCTIONS\",IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$D$44,2,FALSE)),\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$D$44,2,FALSE)))","v":""},null,{"$f":"1-BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]","v":1},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false,false,false,false,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(ISBLANK(ANNEE_D_ANALYSE),ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])),\"\",ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])","v":""},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(ISBLANK(ANNEE_D_ANALYSE),ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])),\"\",IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE DERNIÈRE RÉNOVATION MAJEURE]]),(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE DERNIÈRE RÉNOVATION MAJEURE]])))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]+BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]+BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":""},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]","v":""},null,null,null,null,{"$f":"(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]]","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(IDENTIFICATION!$E$58,INDEX_Municipalités!$B$17:$G$1299,6,FALSE),1)","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]","v":1},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL]]=\"Oui\",1.3,1)","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]","v":1},{"$f":"IF(((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))=0,1,((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))/((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])))","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION PROPOSÉ ]]","v":1},{"$f":"IF(((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))=0,1,((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))/((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])))","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION PROPOSÉ (25%)]]","v":1},{"$f":"1.05","v":1.05},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION PROPOSÉ ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION PROPOSÉ (25%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² (PROPOSÉ RS MEANS) AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]]","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² DE BASE THÉORIQUE (actualisé à l''année d''analyse)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² DE BASE AJUSTÉ (avec facteurs d''ajustements)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]","v":0},null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DE LA VALEUR]]),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)]],-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DE LA VALEUR]]),0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)]]))),\"\")","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)])","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[SOMME DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT DES COMPOSANTS]],\"\")))","v":""},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]<>\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]<>\"APPROCHE DÉTAILLÉE\"),\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]=\"APPROCHE DÉTAILLÉE\",\"Méthode pondérée\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]=\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)]]<>\"\"),\"Méthode estimée\",\"Méthode de base\"))\n\n)","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]>BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]],0,BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]])))","v":""},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]),ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]])),\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]>BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],0,BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]))","v":""},{"$f":"IF(OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE THÉORIQUE]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]=\"\"),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE THÉORIQUE]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]])","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]),\"\",(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Ajusté]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Ajusté]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Ajusté]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Ajusté]]),\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE UTILE]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE Estimé \n(à l''année d''analyse)]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE ESTIMÉE]]<0,0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Estimé et révisé]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Estimé et révisé]])*(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]]>1,1,BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]])-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé et révisé]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Estimé et révisé]]))","v":""},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET DURÉE DE VIE RESTANTE RETENUE]),0)","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET COTE D''ÉTAT PHYSIQUE RETENUE]),2)","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE AJUSTÉE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE ESTIMÉE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE RETENUE PAR COMPOSANT - MOYENNE PONDÉRÉE]],\"\")))","v":""},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉE (%)]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE RETENUE PAR COMPOSANT - MOYENNE PONDÉRÉE]],\"\")))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.8,\"A\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.6,\"B\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.4,\"C\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.2,\"D\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>=0,\"E\",0))))))","v":""},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]<>\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]<>\"APPROCHE DÉTAILLÉE\"),\"\",\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"APPROCHE DÉTAILLÉE\",\"Méthode pondérée\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]>0),\"Méthode estimée\",\"Méthode de base\"))\n\n)","v":""},null,null,null,{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT (P) RETENUE]]","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]]","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]]=\"\",0,\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]],BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]]\n\n)\n\n)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ]]=\"\",0,\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ]],BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ]]\n\n)\n\n)","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,null,null,null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]],IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]]),\"\",(-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]),0,BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]])))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]],IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]]),\"\",(-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]),0,BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]])))))","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS\n(actualisés)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS\n(actualisés)])","v":0},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS DE RENOUVELLEMENT AJUSTÉS 0-5 ANS]],\n\nIF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS ESTIMÉS 0-5 ANS ACTUALISÉS \n(à l''année d''analyse)]],\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[SOMME DES COÛTS DÉTAILLÉS PAR COMPOSANTS 0-5 ANS]],\"\"))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\n\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),0,\n\nIF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS ESTIMÉS 6-10 ANS ACTUALISÉS \n(à l''année d''analyse)]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[SOMME DES COÛTS DÉTAILLÉS PAR COMPOSANTS 6-10 ANS]],\"\"))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]<>\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]<>\"APPROCHE DÉTAILLÉE\"),\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]=\"APPROCHE DÉTAILLÉE\",\"Méthode pondérée\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]=\"APPROCHE SOMMAIRE\",OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]]<>\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]]<>\"\")),\"Méthode estimée\",\"Méthode de base\"))\n\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]],BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]\n\n),\"\"\n\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.05,\"A\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.1,\"B\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.15,\"C\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.3,\"D\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]>0.3,\"E\",0))))))","v":""},null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CITÉ]]=TRUE,BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CLASSÉ]]=TRUE),\"Oui\",\"Non\")","v":"Non"},{"$f":"IF(OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[INVENTORIÉ \n(par MRC ou municipalité)]]=TRUE,BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CITÉ]]=TRUE,BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CLASSÉ]]=TRUE),\"Oui\",\"Non\")","v":"Non"},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE INVENTAIRE]),0)","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]))))))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]))))))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]))))))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE))","v":0},null,{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION PRINCIPALE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 1 FONCTION PRINCIPALE]]*(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])^-(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION PRINCIPALE]])),0)","v":0},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE))","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION SECONDAIRE]]=0,0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 1 FONCTION SECONDAIRE]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])^-(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION SECONDAIRE]])),0)","v":0},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE))","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION TERTIAIRE]]=0,0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 1 FONCTION TERTIAIRE]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])^-(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION TERTIAIRE]])),0)","v":0},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE])","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]],BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]))","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION PRINCIPALE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION PRINCIPALE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR SOMMÉE FONCTION PRINCIPALE]],0)))","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION SECONDAIRE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION SECONDAIRE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR SOMMÉE FONCTION SECONDAIRE]],0)))","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION TERTIAIRE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION TERTIAIRE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR SOMMÉE FONCTION TERTIAIRE]],0)))","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE VALEUR]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]),BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]])","v":""},{"$f":"IFERROR(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]=\"\",\"\",MAX(IF(INDEX_Indices_États!$T$102:$T$107<=BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]],INDEX_Indices_États!$T$102:$T$107)))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]=\"\",\"\",MIN(IF(INDEX_Indices_États!$S$102:$S$107>BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]],INDEX_Indices_États!$S$102:$S$107)))","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$107,4,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$107,3,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]],INDEX_Indices_États!$F$102:$T$106,14,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]],INDEX_Indices_États!$F$102:$T$106,15,FALSE))","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]*(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé]]),AVERAGE(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé]:[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé]]))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''évaluation)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE UTILE]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE Estimé \n(à l''année d''évaluation)]]+(ANNEE_D_ANALYSE-IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT]]),ANNEE_D_ANALYSE,BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT]])))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE Estimé \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE UTILE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]]=\"\",\"\",MAX(IF(INDEX_Indices_États!$S$102:$S$106<=BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]],INDEX_Indices_États!$S$102:$S$106)))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]]=\"\",\"\",MIN(IF(INDEX_Indices_États!$T$102:$T$106>BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]],INDEX_Indices_États!$T$102:$T$106)))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$106,4,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$106,3,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",MAX(IF(INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106<=BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]],INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106)),\n\nMAX(IF(INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106<=BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]],INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106))\n\n)","v":0.8},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",\nMIN(IF(INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107>BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]],INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107)),\nMIN(IF(INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107>BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]],INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107))\n)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]],INDEX_Indices_États!$H$102:$T$106,8,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]],INDEX_Indices_États!$H$102:$T$106,9,FALSE)","v":0.05},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",\n((BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE IVP (P1) Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]]),\n((BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE IVP (P1) Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]])\n\n)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE ÉTAT]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE COÛTS]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"MIN(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS]])","v":0},{"$f":"IFERROR(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]/(SUM(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])),0)","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(AVERAGE(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS]]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=5,\"5- Excellent\",0)))))","v":0}]
[null,null,{"$f":"IF(IDENTIFICATION!$E$53=\"Municipalité\",IDENTIFICATION!$E$58,IDENTIFICATION!$E$62)&BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]]","v":"2"},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]&IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]=\"\",\"\",\" (\"&BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]&\")\")","v":""},2,null,null,false,null,null,false,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE,\"MULTIFONCTIONS\",IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$D$44,2,FALSE)),\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$D$44,2,FALSE)))","v":""},null,{"$f":"1-BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]","v":1},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false,false,false,false,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(ISBLANK(ANNEE_D_ANALYSE),ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])),\"\",ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])","v":""},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(ISBLANK(ANNEE_D_ANALYSE),ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])),\"\",IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE DERNIÈRE RÉNOVATION MAJEURE]]),(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE DERNIÈRE RÉNOVATION MAJEURE]])))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]+BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]+BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":""},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]","v":""},null,null,null,null,{"$f":"(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]]","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(IDENTIFICATION!$E$58,INDEX_Municipalités!$B$17:$G$1299,6,FALSE),1)","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]","v":1},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL]]=\"Oui\",1.3,1)","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]","v":1},{"$f":"IF(((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))=0,1,((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))/((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])))","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION PROPOSÉ ]]","v":1},{"$f":"IF(((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))=0,1,((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))/((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])))","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION PROPOSÉ (25%)]]","v":1},1.05,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION PROPOSÉ ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION PROPOSÉ (25%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² (PROPOSÉ RS MEANS) AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]]","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² DE BASE THÉORIQUE (actualisé à l''année d''analyse)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² DE BASE AJUSTÉ (avec facteurs d''ajustements)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]","v":0},null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DE LA VALEUR]]),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)]],-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DE LA VALEUR]]),0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)]]))),\"\")","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)])","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[SOMME DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT DES COMPOSANTS]],\"\")))","v":""},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]<>\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]<>\"APPROCHE DÉTAILLÉE\"),\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]=\"APPROCHE DÉTAILLÉE\",\"Méthode pondérée\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]=\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)]]<>\"\"),\"Méthode estimée\",\"Méthode de base\"))\n\n)","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]>BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]],0,BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]])))","v":""},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]),ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]])),\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]>BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],0,BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]))","v":""},{"$f":"IF(OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE THÉORIQUE]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]=\"\"),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE THÉORIQUE]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]])","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]),\"\",(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Ajusté]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Ajusté]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Ajusté]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Ajusté]]),\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE UTILE]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE Estimé \n(à l''année d''analyse)]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE ESTIMÉE]]<0,0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Estimé et révisé]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Estimé et révisé]])*(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]]>1,1,BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]])-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé et révisé]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Estimé et révisé]]))","v":""},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET DURÉE DE VIE RESTANTE RETENUE]),0)","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET COTE D''ÉTAT PHYSIQUE RETENUE]),2)","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE AJUSTÉE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE ESTIMÉE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE RETENUE PAR COMPOSANT - MOYENNE PONDÉRÉE]],\"\")))","v":""},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉE (%)]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE RETENUE PAR COMPOSANT - MOYENNE PONDÉRÉE]],\"\")))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.8,\"A\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.6,\"B\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.4,\"C\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.2,\"D\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>=0,\"E\",0))))))","v":""},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]<>\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]<>\"APPROCHE DÉTAILLÉE\"),\"\",\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"APPROCHE DÉTAILLÉE\",\"Méthode pondérée\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]>0),\"Méthode estimée\",\"Méthode de base\"))\n\n)","v":""},null,null,null,{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT (P) RETENUE]]","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]]","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]]=\"\",0,\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]],BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]]\n\n)\n\n)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ]]=\"\",0,\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ]],BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ]]\n\n)\n\n)","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,null,null,null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]],IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]]),\"\",(-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]),0,BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]])))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]],IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]]),\"\",(-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]),0,BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]])))))","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS\n(actualisés)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS\n(actualisés)])","v":0},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS DE RENOUVELLEMENT AJUSTÉS 0-5 ANS]],\n\nIF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS ESTIMÉS 0-5 ANS ACTUALISÉS \n(à l''année d''analyse)]],\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[SOMME DES COÛTS DÉTAILLÉS PAR COMPOSANTS 0-5 ANS]],\"\"))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\n\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),0,\n\nIF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS ESTIMÉS 6-10 ANS ACTUALISÉS \n(à l''année d''analyse)]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[SOMME DES COÛTS DÉTAILLÉS PAR COMPOSANTS 6-10 ANS]],\"\"))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]<>\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]<>\"APPROCHE DÉTAILLÉE\"),\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]=\"APPROCHE DÉTAILLÉE\",\"Méthode pondérée\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]=\"APPROCHE SOMMAIRE\",OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]]<>\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]]<>\"\")),\"Méthode estimée\",\"Méthode de base\"))\n\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]],BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]\n\n),\"\"\n\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.05,\"A\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.1,\"B\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.15,\"C\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.3,\"D\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]>0.3,\"E\",0))))))","v":""},null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CITÉ]]=TRUE,BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CLASSÉ]]=TRUE),\"Oui\",\"Non\")","v":"Non"},{"$f":"IF(OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[INVENTORIÉ \n(par MRC ou municipalité)]]=TRUE,BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CITÉ]]=TRUE,BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CLASSÉ]]=TRUE),\"Oui\",\"Non\")","v":"Non"},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE INVENTAIRE]),0)","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]))))))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]))))))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]))))))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE))","v":0},null,{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION PRINCIPALE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 1 FONCTION PRINCIPALE]]*(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])^-(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION PRINCIPALE]])),0)","v":0},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE))","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION SECONDAIRE]]=0,0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 1 FONCTION SECONDAIRE]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])^-(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION SECONDAIRE]])),0)","v":0},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE))","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION TERTIAIRE]]=0,0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 1 FONCTION TERTIAIRE]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])^-(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION TERTIAIRE]])),0)","v":0},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE])","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]],BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]))","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION PRINCIPALE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION PRINCIPALE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR SOMMÉE FONCTION PRINCIPALE]],0)))","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION SECONDAIRE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION SECONDAIRE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR SOMMÉE FONCTION SECONDAIRE]],0)))","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION TERTIAIRE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION TERTIAIRE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR SOMMÉE FONCTION TERTIAIRE]],0)))","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE VALEUR]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]),BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]])","v":""},{"$f":"IFERROR(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]=\"\",\"\",MAX(IF(INDEX_Indices_États!$T$102:$T$107<=BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]],INDEX_Indices_États!$T$102:$T$107)))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]=\"\",\"\",MIN(IF(INDEX_Indices_États!$S$102:$S$107>BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]],INDEX_Indices_États!$S$102:$S$107)))","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$107,4,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$107,3,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]],INDEX_Indices_États!$F$102:$T$106,14,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]],INDEX_Indices_États!$F$102:$T$106,15,FALSE))","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]*(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé]]),AVERAGE(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé]:[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé]]))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''évaluation)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE UTILE]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE Estimé \n(à l''année d''évaluation)]]+(ANNEE_D_ANALYSE-IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT]]),ANNEE_D_ANALYSE,BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT]])))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE Estimé \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE UTILE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]]=\"\",\"\",MAX(IF(INDEX_Indices_États!$S$102:$S$106<=BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]],INDEX_Indices_États!$S$102:$S$106)))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]]=\"\",\"\",MIN(IF(INDEX_Indices_États!$T$102:$T$106>BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]],INDEX_Indices_États!$T$102:$T$106)))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$106,4,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$106,3,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",MAX(IF(INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106<=BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]],INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106)),\n\nMAX(IF(INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106<=BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]],INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106))\n\n)","v":0.8},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",\nMIN(IF(INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107>BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]],INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107)),\nMIN(IF(INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107>BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]],INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107))\n)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]],INDEX_Indices_États!$H$102:$T$106,8,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]],INDEX_Indices_États!$H$102:$T$106,9,FALSE)","v":0.05},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",\n((BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE IVP (P1) Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]]),\n((BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE IVP (P1) Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]])\n\n)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE ÉTAT]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE COÛTS]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"MIN(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS]])","v":0},{"$f":"IFERROR(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]/(SUM(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])),0)","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(AVERAGE(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS]]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=5,\"5- Excellent\",0)))))","v":0}]
[null,null,{"$f":"IF(IDENTIFICATION!$E$53=\"Municipalité\",IDENTIFICATION!$E$58,IDENTIFICATION!$E$62)&BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]]","v":"3"},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]&IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]=\"\",\"\",\" (\"&BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]&\")\")","v":""},3,null,null,false,null,null,false,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE,\"MULTIFONCTIONS\",IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$D$44,2,FALSE)),\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$D$44,2,FALSE)))","v":""},null,{"$f":"1-BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]","v":1},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false,false,false,false,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(ISBLANK(ANNEE_D_ANALYSE),ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])),\"\",ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])","v":""},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(ISBLANK(ANNEE_D_ANALYSE),ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])),\"\",IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE DERNIÈRE RÉNOVATION MAJEURE]]),(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE DERNIÈRE RÉNOVATION MAJEURE]])))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]+BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]+BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":""},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]","v":""},null,null,null,null,{"$f":"(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]]","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(IDENTIFICATION!$E$58,INDEX_Municipalités!$B$17:$G$1299,6,FALSE),1)","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]","v":1},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL]]=\"Oui\",1.3,1)","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]","v":1},{"$f":"IF(((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))=0,1,((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))/((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])))","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION PROPOSÉ ]]","v":1},{"$f":"IF(((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))=0,1,((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))/((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])))","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION PROPOSÉ (25%)]]","v":1},1.05,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION PROPOSÉ ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION PROPOSÉ (25%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² (PROPOSÉ RS MEANS) AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]]","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² DE BASE THÉORIQUE (actualisé à l''année d''analyse)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² DE BASE AJUSTÉ (avec facteurs d''ajustements)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]","v":0},null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DE LA VALEUR]]),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)]],-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DE LA VALEUR]]),0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)]]))),\"\")","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)])","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[SOMME DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT DES COMPOSANTS]],\"\")))","v":""},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]<>\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]<>\"APPROCHE DÉTAILLÉE\"),\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]=\"APPROCHE DÉTAILLÉE\",\"Méthode pondérée\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]=\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)]]<>\"\"),\"Méthode estimée\",\"Méthode de base\"))\n\n)","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]>BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]],0,BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]])))","v":""},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]),ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]])),\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]>BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],0,BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]))","v":""},{"$f":"IF(OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE THÉORIQUE]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]=\"\"),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE THÉORIQUE]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]])","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]),\"\",(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Ajusté]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Ajusté]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Ajusté]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Ajusté]]),\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE UTILE]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE Estimé \n(à l''année d''analyse)]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE ESTIMÉE]]<0,0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Estimé et révisé]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Estimé et révisé]])*(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]]>1,1,BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]])-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé et révisé]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Estimé et révisé]]))","v":""},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET DURÉE DE VIE RESTANTE RETENUE]),0)","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET COTE D''ÉTAT PHYSIQUE RETENUE]),2)","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE AJUSTÉE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE ESTIMÉE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE RETENUE PAR COMPOSANT - MOYENNE PONDÉRÉE]],\"\")))","v":""},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉE (%)]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE RETENUE PAR COMPOSANT - MOYENNE PONDÉRÉE]],\"\")))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.8,\"A\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.6,\"B\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.4,\"C\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.2,\"D\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>=0,\"E\",0))))))","v":""},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]<>\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]<>\"APPROCHE DÉTAILLÉE\"),\"\",\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"APPROCHE DÉTAILLÉE\",\"Méthode pondérée\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]>0),\"Méthode estimée\",\"Méthode de base\"))\n\n)","v":""},null,null,null,{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT (P) RETENUE]]","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]]","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]]=\"\",0,\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]],BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]]\n\n)\n\n)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ]]=\"\",0,\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ]],BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ]]\n\n)\n\n)","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,null,null,null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]],IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]]),\"\",(-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]),0,BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]])))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]],IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]]),\"\",(-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]),0,BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]])))))","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS\n(actualisés)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS\n(actualisés)])","v":0},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS DE RENOUVELLEMENT AJUSTÉS 0-5 ANS]],\n\nIF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS ESTIMÉS 0-5 ANS ACTUALISÉS \n(à l''année d''analyse)]],\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[SOMME DES COÛTS DÉTAILLÉS PAR COMPOSANTS 0-5 ANS]],\"\"))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\n\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),0,\n\nIF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS ESTIMÉS 6-10 ANS ACTUALISÉS \n(à l''année d''analyse)]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[SOMME DES COÛTS DÉTAILLÉS PAR COMPOSANTS 6-10 ANS]],\"\"))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]<>\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]<>\"APPROCHE DÉTAILLÉE\"),\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]=\"APPROCHE DÉTAILLÉE\",\"Méthode pondérée\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]=\"APPROCHE SOMMAIRE\",OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]]<>\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]]<>\"\")),\"Méthode estimée\",\"Méthode de base\"))\n\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]],BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]\n\n),\"\"\n\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.05,\"A\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.1,\"B\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.15,\"C\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.3,\"D\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]>0.3,\"E\",0))))))","v":""},null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CITÉ]]=TRUE,BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CLASSÉ]]=TRUE),\"Oui\",\"Non\")","v":"Non"},{"$f":"IF(OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[INVENTORIÉ \n(par MRC ou municipalité)]]=TRUE,BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CITÉ]]=TRUE,BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CLASSÉ]]=TRUE),\"Oui\",\"Non\")","v":"Non"},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE INVENTAIRE]),0)","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]))))))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]))))))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]))))))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE))","v":0},null,{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION PRINCIPALE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 1 FONCTION PRINCIPALE]]*(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])^-(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION PRINCIPALE]])),0)","v":0},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE))","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION SECONDAIRE]]=0,0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 1 FONCTION SECONDAIRE]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])^-(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION SECONDAIRE]])),0)","v":0},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE))","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION TERTIAIRE]]=0,0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 1 FONCTION TERTIAIRE]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])^-(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION TERTIAIRE]])),0)","v":0},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE])","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]],BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]))","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION PRINCIPALE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION PRINCIPALE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR SOMMÉE FONCTION PRINCIPALE]],0)))","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION SECONDAIRE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION SECONDAIRE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR SOMMÉE FONCTION SECONDAIRE]],0)))","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION TERTIAIRE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION TERTIAIRE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR SOMMÉE FONCTION TERTIAIRE]],0)))","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE VALEUR]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]),BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]])","v":""},{"$f":"IFERROR(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]=\"\",\"\",MAX(IF(INDEX_Indices_États!$T$102:$T$107<=BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]],INDEX_Indices_États!$T$102:$T$107)))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]=\"\",\"\",MIN(IF(INDEX_Indices_États!$S$102:$S$107>BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]],INDEX_Indices_États!$S$102:$S$107)))","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$107,4,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$107,3,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]],INDEX_Indices_États!$F$102:$T$106,14,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]],INDEX_Indices_États!$F$102:$T$106,15,FALSE))","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]*(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé]]),AVERAGE(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé]:[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé]]))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''évaluation)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE UTILE]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE Estimé \n(à l''année d''évaluation)]]+(ANNEE_D_ANALYSE-IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT]]),ANNEE_D_ANALYSE,BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT]])))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE Estimé \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE UTILE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]]=\"\",\"\",MAX(IF(INDEX_Indices_États!$S$102:$S$106<=BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]],INDEX_Indices_États!$S$102:$S$106)))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]]=\"\",\"\",MIN(IF(INDEX_Indices_États!$T$102:$T$106>BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]],INDEX_Indices_États!$T$102:$T$106)))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$106,4,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$106,3,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",MAX(IF(INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106<=BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]],INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106)),\n\nMAX(IF(INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106<=BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]],INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106))\n\n)","v":0.8},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",\nMIN(IF(INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107>BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]],INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107)),\nMIN(IF(INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107>BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]],INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107))\n)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]],INDEX_Indices_États!$H$102:$T$106,8,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]],INDEX_Indices_États!$H$102:$T$106,9,FALSE)","v":0.05},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",\n((BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE IVP (P1) Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]]),\n((BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE IVP (P1) Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]])\n\n)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE ÉTAT]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE COÛTS]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"MIN(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS]])","v":0},{"$f":"IFERROR(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]/(SUM(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])),0)","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(AVERAGE(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS]]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=5,\"5- Excellent\",0)))))","v":0}]
[null,null,{"$f":"IF(IDENTIFICATION!$E$53=\"Municipalité\",IDENTIFICATION!$E$58,IDENTIFICATION!$E$62)&BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]]","v":"4"},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]&IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]=\"\",\"\",\" (\"&BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]&\")\")","v":""},4,null,null,false,null,null,false,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE,\"MULTIFONCTIONS\",IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$D$44,2,FALSE)),\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$D$44,2,FALSE)))","v":""},null,{"$f":"1-BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]","v":1},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false,false,false,false,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(ISBLANK(ANNEE_D_ANALYSE),ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])),\"\",ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])","v":""},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(ISBLANK(ANNEE_D_ANALYSE),ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])),\"\",IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE DERNIÈRE RÉNOVATION MAJEURE]]),(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE DERNIÈRE RÉNOVATION MAJEURE]])))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]+BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]+BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":""},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]","v":""},null,null,null,null,{"$f":"(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]]","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(IDENTIFICATION!$E$58,INDEX_Municipalités!$B$17:$G$1299,6,FALSE),1)","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]","v":1},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL]]=\"Oui\",1.3,1)","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]","v":1},{"$f":"IF(((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))=0,1,((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))/((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])))","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION PROPOSÉ ]]","v":1},{"$f":"IF(((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))=0,1,((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))/((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])))","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION PROPOSÉ (25%)]]","v":1},1.05,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION PROPOSÉ ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION PROPOSÉ (25%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² (PROPOSÉ RS MEANS) AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]]","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² DE BASE THÉORIQUE (actualisé à l''année d''analyse)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² DE BASE AJUSTÉ (avec facteurs d''ajustements)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]","v":0},null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DE LA VALEUR]]),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)]],-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DE LA VALEUR]]),0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)]]))),\"\")","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)])","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[SOMME DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT DES COMPOSANTS]],\"\")))","v":""},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]<>\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]<>\"APPROCHE DÉTAILLÉE\"),\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]=\"APPROCHE DÉTAILLÉE\",\"Méthode pondérée\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]=\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)]]<>\"\"),\"Méthode estimée\",\"Méthode de base\"))\n\n)","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]>BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]],0,BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]])))","v":""},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]),ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]])),\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]>BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],0,BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]))","v":""},{"$f":"IF(OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE THÉORIQUE]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]=\"\"),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE THÉORIQUE]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]])","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]),\"\",(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Ajusté]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Ajusté]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Ajusté]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Ajusté]]),\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE UTILE]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE Estimé \n(à l''année d''analyse)]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE ESTIMÉE]]<0,0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Estimé et révisé]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Estimé et révisé]])*(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]]>1,1,BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]])-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé et révisé]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Estimé et révisé]]))","v":""},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET DURÉE DE VIE RESTANTE RETENUE]),0)","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET COTE D''ÉTAT PHYSIQUE RETENUE]),2)","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE AJUSTÉE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE ESTIMÉE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE RETENUE PAR COMPOSANT - MOYENNE PONDÉRÉE]],\"\")))","v":""},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉE (%)]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE RETENUE PAR COMPOSANT - MOYENNE PONDÉRÉE]],\"\")))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.8,\"A\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.6,\"B\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.4,\"C\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.2,\"D\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>=0,\"E\",0))))))","v":""},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]<>\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]<>\"APPROCHE DÉTAILLÉE\"),\"\",\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"APPROCHE DÉTAILLÉE\",\"Méthode pondérée\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]>0),\"Méthode estimée\",\"Méthode de base\"))\n\n)","v":""},null,null,null,{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT (P) RETENUE]]","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]]","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]]=\"\",0,\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]],BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]]\n\n)\n\n)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ]]=\"\",0,\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ]],BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ]]\n\n)\n\n)","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,null,null,null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]],IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]]),\"\",(-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]),0,BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]])))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]],IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]]),\"\",(-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]),0,BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]])))))","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS\n(actualisés)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS\n(actualisés)])","v":0},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS DE RENOUVELLEMENT AJUSTÉS 0-5 ANS]],\n\nIF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS ESTIMÉS 0-5 ANS ACTUALISÉS \n(à l''année d''analyse)]],\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[SOMME DES COÛTS DÉTAILLÉS PAR COMPOSANTS 0-5 ANS]],\"\"))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\n\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),0,\n\nIF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS ESTIMÉS 6-10 ANS ACTUALISÉS \n(à l''année d''analyse)]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[SOMME DES COÛTS DÉTAILLÉS PAR COMPOSANTS 6-10 ANS]],\"\"))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]<>\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]<>\"APPROCHE DÉTAILLÉE\"),\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]=\"APPROCHE DÉTAILLÉE\",\"Méthode pondérée\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]=\"APPROCHE SOMMAIRE\",OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]]<>\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]]<>\"\")),\"Méthode estimée\",\"Méthode de base\"))\n\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]],BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]\n\n),\"\"\n\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.05,\"A\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.1,\"B\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.15,\"C\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.3,\"D\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]>0.3,\"E\",0))))))","v":""},null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CITÉ]]=TRUE,BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CLASSÉ]]=TRUE),\"Oui\",\"Non\")","v":"Non"},{"$f":"IF(OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[INVENTORIÉ \n(par MRC ou municipalité)]]=TRUE,BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CITÉ]]=TRUE,BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CLASSÉ]]=TRUE),\"Oui\",\"Non\")","v":"Non"},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE INVENTAIRE]),0)","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]))))))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]))))))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]))))))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE))","v":0},null,{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION PRINCIPALE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 1 FONCTION PRINCIPALE]]*(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])^-(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION PRINCIPALE]])),0)","v":0},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE))","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION SECONDAIRE]]=0,0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 1 FONCTION SECONDAIRE]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])^-(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION SECONDAIRE]])),0)","v":0},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE))","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION TERTIAIRE]]=0,0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 1 FONCTION TERTIAIRE]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])^-(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION TERTIAIRE]])),0)","v":0},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE])","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]],BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]))","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION PRINCIPALE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION PRINCIPALE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR SOMMÉE FONCTION PRINCIPALE]],0)))","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION SECONDAIRE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION SECONDAIRE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR SOMMÉE FONCTION SECONDAIRE]],0)))","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION TERTIAIRE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION TERTIAIRE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR SOMMÉE FONCTION TERTIAIRE]],0)))","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE VALEUR]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]),BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]])","v":""},{"$f":"IFERROR(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]=\"\",\"\",MAX(IF(INDEX_Indices_États!$T$102:$T$107<=BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]],INDEX_Indices_États!$T$102:$T$107)))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]=\"\",\"\",MIN(IF(INDEX_Indices_États!$S$102:$S$107>BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]],INDEX_Indices_États!$S$102:$S$107)))","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$107,4,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$107,3,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]],INDEX_Indices_États!$F$102:$T$106,14,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]],INDEX_Indices_États!$F$102:$T$106,15,FALSE))","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]*(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé]]),AVERAGE(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé]:[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé]]))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''évaluation)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE UTILE]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE Estimé \n(à l''année d''évaluation)]]+(ANNEE_D_ANALYSE-IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT]]),ANNEE_D_ANALYSE,BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT]])))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE Estimé \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE UTILE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]]=\"\",\"\",MAX(IF(INDEX_Indices_États!$S$102:$S$106<=BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]],INDEX_Indices_États!$S$102:$S$106)))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]]=\"\",\"\",MIN(IF(INDEX_Indices_États!$T$102:$T$106>BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]],INDEX_Indices_États!$T$102:$T$106)))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$106,4,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$106,3,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",MAX(IF(INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106<=BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]],INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106)),\n\nMAX(IF(INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106<=BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]],INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106))\n\n)","v":0.8},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",\nMIN(IF(INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107>BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]],INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107)),\nMIN(IF(INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107>BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]],INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107))\n)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]],INDEX_Indices_États!$H$102:$T$106,8,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]],INDEX_Indices_États!$H$102:$T$106,9,FALSE)","v":0.05},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",\n((BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE IVP (P1) Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]]),\n((BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE IVP (P1) Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]])\n\n)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE ÉTAT]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE COÛTS]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"MIN(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS]])","v":0},{"$f":"IFERROR(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]/(SUM(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])),0)","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(AVERAGE(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS]]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=5,\"5- Excellent\",0)))))","v":0}]
[null,null,{"$f":"IF(IDENTIFICATION!$E$53=\"Municipalité\",IDENTIFICATION!$E$58,IDENTIFICATION!$E$62)&BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]]","v":"5"},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]&IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]=\"\",\"\",\" (\"&BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]&\")\")","v":""},5,null,null,false,null,null,false,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE,\"MULTIFONCTIONS\",IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$D$44,2,FALSE)),\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$D$44,2,FALSE)))","v":""},null,{"$f":"1-BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]","v":1},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false,false,false,false,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(ISBLANK(ANNEE_D_ANALYSE),ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])),\"\",ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])","v":""},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(ISBLANK(ANNEE_D_ANALYSE),ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])),\"\",IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE DERNIÈRE RÉNOVATION MAJEURE]]),(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE DERNIÈRE RÉNOVATION MAJEURE]])))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]+BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]+BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":""},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]","v":""},null,null,null,null,{"$f":"(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]]","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(IDENTIFICATION!$E$58,INDEX_Municipalités!$B$17:$G$1299,6,FALSE),1)","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]","v":1},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL]]=\"Oui\",1.3,1)","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]","v":1},{"$f":"IF(((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))=0,1,((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))/((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])))","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION PROPOSÉ ]]","v":1},{"$f":"IF(((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))=0,1,((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))/((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])))","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION PROPOSÉ (25%)]]","v":1},1.05,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION PROPOSÉ ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION PROPOSÉ (25%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² (PROPOSÉ RS MEANS) AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]]","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² DE BASE THÉORIQUE (actualisé à l''année d''analyse)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² DE BASE AJUSTÉ (avec facteurs d''ajustements)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]","v":0},null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DE LA VALEUR]]),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)]],-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DE LA VALEUR]]),0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)]]))),\"\")","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)])","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[SOMME DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT DES COMPOSANTS]],\"\")))","v":""},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]<>\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]<>\"APPROCHE DÉTAILLÉE\"),\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]=\"APPROCHE DÉTAILLÉE\",\"Méthode pondérée\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]=\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)]]<>\"\"),\"Méthode estimée\",\"Méthode de base\"))\n\n)","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]>BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]],0,BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]])))","v":""},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]),ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]])),\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]>BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],0,BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]))","v":""},{"$f":"IF(OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE THÉORIQUE]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]=\"\"),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE THÉORIQUE]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]])","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]),\"\",(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Ajusté]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Ajusté]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Ajusté]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Ajusté]]),\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE UTILE]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE Estimé \n(à l''année d''analyse)]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE ESTIMÉE]]<0,0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Estimé et révisé]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Estimé et révisé]])*(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]]>1,1,BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]])-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé et révisé]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Estimé et révisé]]))","v":""},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET DURÉE DE VIE RESTANTE RETENUE]),0)","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET COTE D''ÉTAT PHYSIQUE RETENUE]),2)","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE AJUSTÉE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE ESTIMÉE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE RETENUE PAR COMPOSANT - MOYENNE PONDÉRÉE]],\"\")))","v":""},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉE (%)]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE RETENUE PAR COMPOSANT - MOYENNE PONDÉRÉE]],\"\")))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.8,\"A\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.6,\"B\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.4,\"C\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.2,\"D\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>=0,\"E\",0))))))","v":""},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]<>\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]<>\"APPROCHE DÉTAILLÉE\"),\"\",\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"APPROCHE DÉTAILLÉE\",\"Méthode pondérée\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]>0),\"Méthode estimée\",\"Méthode de base\"))\n\n)","v":""},null,null,null,{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT (P) RETENUE]]","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]]","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]]=\"\",0,\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]],BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]]\n\n)\n\n)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ]]=\"\",0,\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ]],BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ]]\n\n)\n\n)","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,null,null,null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]],IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]]),\"\",(-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]),0,BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]])))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]],IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]]),\"\",(-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]),0,BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]])))))","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS\n(actualisés)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS\n(actualisés)])","v":0},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS DE RENOUVELLEMENT AJUSTÉS 0-5 ANS]],\n\nIF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS ESTIMÉS 0-5 ANS ACTUALISÉS \n(à l''année d''analyse)]],\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[SOMME DES COÛTS DÉTAILLÉS PAR COMPOSANTS 0-5 ANS]],\"\"))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\n\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),0,\n\nIF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS ESTIMÉS 6-10 ANS ACTUALISÉS \n(à l''année d''analyse)]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[SOMME DES COÛTS DÉTAILLÉS PAR COMPOSANTS 6-10 ANS]],\"\"))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]<>\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]<>\"APPROCHE DÉTAILLÉE\"),\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]=\"APPROCHE DÉTAILLÉE\",\"Méthode pondérée\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]=\"APPROCHE SOMMAIRE\",OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]]<>\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]]<>\"\")),\"Méthode estimée\",\"Méthode de base\"))\n\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]],BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]\n\n),\"\"\n\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.05,\"A\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.1,\"B\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.15,\"C\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.3,\"D\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]>0.3,\"E\",0))))))","v":""},null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CITÉ]]=TRUE,BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CLASSÉ]]=TRUE),\"Oui\",\"Non\")","v":"Non"},{"$f":"IF(OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[INVENTORIÉ \n(par MRC ou municipalité)]]=TRUE,BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CITÉ]]=TRUE,BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CLASSÉ]]=TRUE),\"Oui\",\"Non\")","v":"Non"},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE INVENTAIRE]),0)","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]))))))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]))))))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]))))))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE))","v":0},null,{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION PRINCIPALE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 1 FONCTION PRINCIPALE]]*(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])^-(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION PRINCIPALE]])),0)","v":0},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE))","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION SECONDAIRE]]=0,0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 1 FONCTION SECONDAIRE]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])^-(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION SECONDAIRE]])),0)","v":0},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE))","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION TERTIAIRE]]=0,0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 1 FONCTION TERTIAIRE]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])^-(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION TERTIAIRE]])),0)","v":0},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE])","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]],BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]))","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION PRINCIPALE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION PRINCIPALE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR SOMMÉE FONCTION PRINCIPALE]],0)))","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION SECONDAIRE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION SECONDAIRE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR SOMMÉE FONCTION SECONDAIRE]],0)))","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION TERTIAIRE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION TERTIAIRE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR SOMMÉE FONCTION TERTIAIRE]],0)))","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE VALEUR]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]),BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]])","v":""},{"$f":"IFERROR(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]=\"\",\"\",MAX(IF(INDEX_Indices_États!$T$102:$T$107<=BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]],INDEX_Indices_États!$T$102:$T$107)))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]=\"\",\"\",MIN(IF(INDEX_Indices_États!$S$102:$S$107>BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]],INDEX_Indices_États!$S$102:$S$107)))","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$107,4,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$107,3,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]],INDEX_Indices_États!$F$102:$T$106,14,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]],INDEX_Indices_États!$F$102:$T$106,15,FALSE))","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]*(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé]]),AVERAGE(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé]:[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé]]))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''évaluation)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE UTILE]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE Estimé \n(à l''année d''évaluation)]]+(ANNEE_D_ANALYSE-IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT]]),ANNEE_D_ANALYSE,BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT]])))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE Estimé \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE UTILE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]]=\"\",\"\",MAX(IF(INDEX_Indices_États!$S$102:$S$106<=BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]],INDEX_Indices_États!$S$102:$S$106)))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]]=\"\",\"\",MIN(IF(INDEX_Indices_États!$T$102:$T$106>BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]],INDEX_Indices_États!$T$102:$T$106)))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$106,4,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$106,3,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",MAX(IF(INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106<=BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]],INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106)),\n\nMAX(IF(INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106<=BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]],INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106))\n\n)","v":0.8},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",\nMIN(IF(INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107>BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]],INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107)),\nMIN(IF(INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107>BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]],INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107))\n)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]],INDEX_Indices_États!$H$102:$T$106,8,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]],INDEX_Indices_États!$H$102:$T$106,9,FALSE)","v":0.05},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",\n((BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE IVP (P1) Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]]),\n((BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE IVP (P1) Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]])\n\n)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE ÉTAT]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE COÛTS]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"MIN(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS]])","v":0},{"$f":"IFERROR(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]/(SUM(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])),0)","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(AVERAGE(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS]]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=5,\"5- Excellent\",0)))))","v":0}]
[null,null,{"$f":"IF(IDENTIFICATION!$E$53=\"Municipalité\",IDENTIFICATION!$E$58,IDENTIFICATION!$E$62)&BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]]","v":"6"},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]&IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]=\"\",\"\",\" (\"&BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]&\")\")","v":""},6,null,null,false,null,null,false,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE,\"MULTIFONCTIONS\",IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$D$44,2,FALSE)),\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$D$44,2,FALSE)))","v":""},null,{"$f":"1-BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]","v":1},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false,false,false,false,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(ISBLANK(ANNEE_D_ANALYSE),ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])),\"\",ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])","v":""},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(ISBLANK(ANNEE_D_ANALYSE),ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])),\"\",IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE DERNIÈRE RÉNOVATION MAJEURE]]),(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE DERNIÈRE RÉNOVATION MAJEURE]])))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]+BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]+BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":""},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]","v":""},null,null,null,null,{"$f":"(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]]","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(IDENTIFICATION!$E$58,INDEX_Municipalités!$B$17:$G$1299,6,FALSE),1)","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]","v":1},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL]]=\"Oui\",1.3,1)","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]","v":1},{"$f":"IF(((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))=0,1,((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))/((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])))","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION PROPOSÉ ]]","v":1},{"$f":"IF(((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))=0,1,((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))/((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])))","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION PROPOSÉ (25%)]]","v":1},1.05,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION PROPOSÉ ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION PROPOSÉ (25%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² (PROPOSÉ RS MEANS) AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]]","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² DE BASE THÉORIQUE (actualisé à l''année d''analyse)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² DE BASE AJUSTÉ (avec facteurs d''ajustements)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]","v":0},null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DE LA VALEUR]]),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)]],-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DE LA VALEUR]]),0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)]]))),\"\")","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)])","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[SOMME DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT DES COMPOSANTS]],\"\")))","v":""},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]<>\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]<>\"APPROCHE DÉTAILLÉE\"),\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]=\"APPROCHE DÉTAILLÉE\",\"Méthode pondérée\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]=\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)]]<>\"\"),\"Méthode estimée\",\"Méthode de base\"))\n\n)","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]>BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]],0,BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]])))","v":""},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]),ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]])),\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]>BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],0,BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]))","v":""},{"$f":"IF(OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE THÉORIQUE]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]=\"\"),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE THÉORIQUE]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]])","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]),\"\",(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Ajusté]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Ajusté]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Ajusté]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Ajusté]]),\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE UTILE]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE Estimé \n(à l''année d''analyse)]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE ESTIMÉE]]<0,0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Estimé et révisé]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Estimé et révisé]])*(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]]>1,1,BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]])-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé et révisé]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Estimé et révisé]]))","v":""},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET DURÉE DE VIE RESTANTE RETENUE]),0)","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET COTE D''ÉTAT PHYSIQUE RETENUE]),2)","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE AJUSTÉE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE ESTIMÉE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE RETENUE PAR COMPOSANT - MOYENNE PONDÉRÉE]],\"\")))","v":""},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉE (%)]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE RETENUE PAR COMPOSANT - MOYENNE PONDÉRÉE]],\"\")))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.8,\"A\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.6,\"B\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.4,\"C\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.2,\"D\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>=0,\"E\",0))))))","v":""},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]<>\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]<>\"APPROCHE DÉTAILLÉE\"),\"\",\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"APPROCHE DÉTAILLÉE\",\"Méthode pondérée\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]>0),\"Méthode estimée\",\"Méthode de base\"))\n\n)","v":""},null,null,null,{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT (P) RETENUE]]","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]]","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]]=\"\",0,\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]],BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]]\n\n)\n\n)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ]]=\"\",0,\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ]],BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ]]\n\n)\n\n)","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,null,null,null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]],IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]]),\"\",(-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]),0,BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]])))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]],IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]]),\"\",(-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]),0,BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]])))))","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS\n(actualisés)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS\n(actualisés)])","v":0},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS DE RENOUVELLEMENT AJUSTÉS 0-5 ANS]],\n\nIF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS ESTIMÉS 0-5 ANS ACTUALISÉS \n(à l''année d''analyse)]],\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[SOMME DES COÛTS DÉTAILLÉS PAR COMPOSANTS 0-5 ANS]],\"\"))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\n\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),0,\n\nIF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS ESTIMÉS 6-10 ANS ACTUALISÉS \n(à l''année d''analyse)]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[SOMME DES COÛTS DÉTAILLÉS PAR COMPOSANTS 6-10 ANS]],\"\"))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]<>\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]<>\"APPROCHE DÉTAILLÉE\"),\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]=\"APPROCHE DÉTAILLÉE\",\"Méthode pondérée\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]=\"APPROCHE SOMMAIRE\",OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]]<>\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]]<>\"\")),\"Méthode estimée\",\"Méthode de base\"))\n\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]],BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]\n\n),\"\"\n\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.05,\"A\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.1,\"B\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.15,\"C\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.3,\"D\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]>0.3,\"E\",0))))))","v":""},null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CITÉ]]=TRUE,BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CLASSÉ]]=TRUE),\"Oui\",\"Non\")","v":"Non"},{"$f":"IF(OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[INVENTORIÉ \n(par MRC ou municipalité)]]=TRUE,BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CITÉ]]=TRUE,BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CLASSÉ]]=TRUE),\"Oui\",\"Non\")","v":"Non"},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE INVENTAIRE]),0)","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]))))))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]))))))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]))))))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE))","v":0},null,{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION PRINCIPALE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 1 FONCTION PRINCIPALE]]*(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])^-(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION PRINCIPALE]])),0)","v":0},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE))","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION SECONDAIRE]]=0,0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 1 FONCTION SECONDAIRE]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])^-(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION SECONDAIRE]])),0)","v":0},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE))","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION TERTIAIRE]]=0,0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 1 FONCTION TERTIAIRE]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])^-(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION TERTIAIRE]])),0)","v":0},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE])","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]],BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]))","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION PRINCIPALE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION PRINCIPALE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR SOMMÉE FONCTION PRINCIPALE]],0)))","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION SECONDAIRE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION SECONDAIRE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR SOMMÉE FONCTION SECONDAIRE]],0)))","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION TERTIAIRE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION TERTIAIRE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR SOMMÉE FONCTION TERTIAIRE]],0)))","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE VALEUR]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]),BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]])","v":""},{"$f":"IFERROR(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]=\"\",\"\",MAX(IF(INDEX_Indices_États!$T$102:$T$107<=BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]],INDEX_Indices_États!$T$102:$T$107)))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]=\"\",\"\",MIN(IF(INDEX_Indices_États!$S$102:$S$107>BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]],INDEX_Indices_États!$S$102:$S$107)))","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$107,4,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$107,3,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]],INDEX_Indices_États!$F$102:$T$106,14,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]],INDEX_Indices_États!$F$102:$T$106,15,FALSE))","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]*(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé]]),AVERAGE(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé]:[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé]]))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''évaluation)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE UTILE]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE Estimé \n(à l''année d''évaluation)]]+(ANNEE_D_ANALYSE-IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT]]),ANNEE_D_ANALYSE,BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT]])))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE Estimé \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE UTILE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]]=\"\",\"\",MAX(IF(INDEX_Indices_États!$S$102:$S$106<=BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]],INDEX_Indices_États!$S$102:$S$106)))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]]=\"\",\"\",MIN(IF(INDEX_Indices_États!$T$102:$T$106>BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]],INDEX_Indices_États!$T$102:$T$106)))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$106,4,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$106,3,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",MAX(IF(INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106<=BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]],INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106)),\n\nMAX(IF(INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106<=BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]],INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106))\n\n)","v":0.8},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",\nMIN(IF(INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107>BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]],INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107)),\nMIN(IF(INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107>BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]],INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107))\n)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]],INDEX_Indices_États!$H$102:$T$106,8,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]],INDEX_Indices_États!$H$102:$T$106,9,FALSE)","v":0.05},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",\n((BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE IVP (P1) Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]]),\n((BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE IVP (P1) Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]])\n\n)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE ÉTAT]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE COÛTS]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"MIN(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS]])","v":0},{"$f":"IFERROR(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]/(SUM(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])),0)","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(AVERAGE(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS]]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=5,\"5- Excellent\",0)))))","v":0}]
[null,null,{"$f":"IF(IDENTIFICATION!$E$53=\"Municipalité\",IDENTIFICATION!$E$58,IDENTIFICATION!$E$62)&BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]]","v":"7"},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]&IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]=\"\",\"\",\" (\"&BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]&\")\")","v":""},7,null,null,false,null,null,false,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE,\"MULTIFONCTIONS\",IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$D$44,2,FALSE)),\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$D$44,2,FALSE)))","v":""},null,{"$f":"1-BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]","v":1},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false,false,false,false,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(ISBLANK(ANNEE_D_ANALYSE),ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])),\"\",ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])","v":""},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(ISBLANK(ANNEE_D_ANALYSE),ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])),\"\",IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE DERNIÈRE RÉNOVATION MAJEURE]]),(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE DERNIÈRE RÉNOVATION MAJEURE]])))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]+BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]+BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":""},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]","v":""},null,null,null,null,{"$f":"(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]]","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(IDENTIFICATION!$E$58,INDEX_Municipalités!$B$17:$G$1299,6,FALSE),1)","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]","v":1},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL]]=\"Oui\",1.3,1)","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]","v":1},{"$f":"IF(((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))=0,1,((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))/((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])))","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION PROPOSÉ ]]","v":1},{"$f":"IF(((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))=0,1,((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))/((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])))","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION PROPOSÉ (25%)]]","v":1},1.05,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION PROPOSÉ ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION PROPOSÉ (25%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² (PROPOSÉ RS MEANS) AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]]","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² DE BASE THÉORIQUE (actualisé à l''année d''analyse)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² DE BASE AJUSTÉ (avec facteurs d''ajustements)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]","v":0},null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DE LA VALEUR]]),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)]],-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DE LA VALEUR]]),0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)]]))),\"\")","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)])","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[SOMME DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT DES COMPOSANTS]],\"\")))","v":""},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]<>\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]<>\"APPROCHE DÉTAILLÉE\"),\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]=\"APPROCHE DÉTAILLÉE\",\"Méthode pondérée\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]=\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)]]<>\"\"),\"Méthode estimée\",\"Méthode de base\"))\n\n)","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]>BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]],0,BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]])))","v":""},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]),ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]])),\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]>BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],0,BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]))","v":""},{"$f":"IF(OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE THÉORIQUE]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]=\"\"),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE THÉORIQUE]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]])","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]),\"\",(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Ajusté]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Ajusté]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Ajusté]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Ajusté]]),\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE UTILE]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE Estimé \n(à l''année d''analyse)]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE ESTIMÉE]]<0,0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Estimé et révisé]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Estimé et révisé]])*(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]]>1,1,BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]])-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé et révisé]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Estimé et révisé]]))","v":""},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET DURÉE DE VIE RESTANTE RETENUE]),0)","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET COTE D''ÉTAT PHYSIQUE RETENUE]),2)","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE AJUSTÉE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE ESTIMÉE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE RETENUE PAR COMPOSANT - MOYENNE PONDÉRÉE]],\"\")))","v":""},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉE (%)]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE RETENUE PAR COMPOSANT - MOYENNE PONDÉRÉE]],\"\")))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.8,\"A\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.6,\"B\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.4,\"C\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.2,\"D\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>=0,\"E\",0))))))","v":""},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]<>\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]<>\"APPROCHE DÉTAILLÉE\"),\"\",\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"APPROCHE DÉTAILLÉE\",\"Méthode pondérée\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]>0),\"Méthode estimée\",\"Méthode de base\"))\n\n)","v":""},null,null,null,{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT (P) RETENUE]]","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]]","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]]=\"\",0,\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]],BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]]\n\n)\n\n)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ]]=\"\",0,\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ]],BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ]]\n\n)\n\n)","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,null,null,null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]],IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]]),\"\",(-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]),0,BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]])))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]],IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]]),\"\",(-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]),0,BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]])))))","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS\n(actualisés)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS\n(actualisés)])","v":0},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS DE RENOUVELLEMENT AJUSTÉS 0-5 ANS]],\n\nIF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS ESTIMÉS 0-5 ANS ACTUALISÉS \n(à l''année d''analyse)]],\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[SOMME DES COÛTS DÉTAILLÉS PAR COMPOSANTS 0-5 ANS]],\"\"))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\n\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),0,\n\nIF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS ESTIMÉS 6-10 ANS ACTUALISÉS \n(à l''année d''analyse)]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[SOMME DES COÛTS DÉTAILLÉS PAR COMPOSANTS 6-10 ANS]],\"\"))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]<>\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]<>\"APPROCHE DÉTAILLÉE\"),\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]=\"APPROCHE DÉTAILLÉE\",\"Méthode pondérée\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]=\"APPROCHE SOMMAIRE\",OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]]<>\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]]<>\"\")),\"Méthode estimée\",\"Méthode de base\"))\n\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]],BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]\n\n),\"\"\n\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.05,\"A\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.1,\"B\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.15,\"C\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.3,\"D\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]>0.3,\"E\",0))))))","v":""},null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CITÉ]]=TRUE,BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CLASSÉ]]=TRUE),\"Oui\",\"Non\")","v":"Non"},{"$f":"IF(OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[INVENTORIÉ \n(par MRC ou municipalité)]]=TRUE,BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CITÉ]]=TRUE,BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CLASSÉ]]=TRUE),\"Oui\",\"Non\")","v":"Non"},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE INVENTAIRE]),0)","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]))))))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]))))))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]))))))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE))","v":0},null,{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION PRINCIPALE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 1 FONCTION PRINCIPALE]]*(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])^-(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION PRINCIPALE]])),0)","v":0},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE))","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION SECONDAIRE]]=0,0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 1 FONCTION SECONDAIRE]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])^-(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION SECONDAIRE]])),0)","v":0},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE))","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION TERTIAIRE]]=0,0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 1 FONCTION TERTIAIRE]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])^-(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION TERTIAIRE]])),0)","v":0},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE])","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]],BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]))","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION PRINCIPALE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION PRINCIPALE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR SOMMÉE FONCTION PRINCIPALE]],0)))","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION SECONDAIRE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION SECONDAIRE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR SOMMÉE FONCTION SECONDAIRE]],0)))","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION TERTIAIRE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION TERTIAIRE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR SOMMÉE FONCTION TERTIAIRE]],0)))","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE VALEUR]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]),BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]])","v":""},{"$f":"IFERROR(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]=\"\",\"\",MAX(IF(INDEX_Indices_États!$T$102:$T$107<=BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]],INDEX_Indices_États!$T$102:$T$107)))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]=\"\",\"\",MIN(IF(INDEX_Indices_États!$S$102:$S$107>BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]],INDEX_Indices_États!$S$102:$S$107)))","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$107,4,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$107,3,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]],INDEX_Indices_États!$F$102:$T$106,14,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]],INDEX_Indices_États!$F$102:$T$106,15,FALSE))","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]*(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé]]),AVERAGE(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé]:[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé]]))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''évaluation)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE UTILE]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE Estimé \n(à l''année d''évaluation)]]+(ANNEE_D_ANALYSE-IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT]]),ANNEE_D_ANALYSE,BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT]])))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE Estimé \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE UTILE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]]=\"\",\"\",MAX(IF(INDEX_Indices_États!$S$102:$S$106<=BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]],INDEX_Indices_États!$S$102:$S$106)))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]]=\"\",\"\",MIN(IF(INDEX_Indices_États!$T$102:$T$106>BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]],INDEX_Indices_États!$T$102:$T$106)))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$106,4,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$106,3,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",MAX(IF(INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106<=BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]],INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106)),\n\nMAX(IF(INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106<=BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]],INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106))\n\n)","v":0.8},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",\nMIN(IF(INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107>BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]],INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107)),\nMIN(IF(INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107>BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]],INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107))\n)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]],INDEX_Indices_États!$H$102:$T$106,8,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]],INDEX_Indices_États!$H$102:$T$106,9,FALSE)","v":0.05},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",\n((BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE IVP (P1) Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]]),\n((BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE IVP (P1) Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]])\n\n)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE ÉTAT]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE COÛTS]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"MIN(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS]])","v":0},{"$f":"IFERROR(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]/(SUM(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])),0)","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(AVERAGE(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS]]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=5,\"5- Excellent\",0)))))","v":0}]
[null,null,{"$f":"IF(IDENTIFICATION!$E$53=\"Municipalité\",IDENTIFICATION!$E$58,IDENTIFICATION!$E$62)&BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]]","v":"8"},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]&IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]=\"\",\"\",\" (\"&BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]&\")\")","v":""},8,null,null,false,null,null,false,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE,\"MULTIFONCTIONS\",IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$D$44,2,FALSE)),\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$D$44,2,FALSE)))","v":""},null,{"$f":"1-BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]","v":1},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false,false,false,false,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(ISBLANK(ANNEE_D_ANALYSE),ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])),\"\",ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])","v":""},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(ISBLANK(ANNEE_D_ANALYSE),ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])),\"\",IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE DERNIÈRE RÉNOVATION MAJEURE]]),(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE DERNIÈRE RÉNOVATION MAJEURE]])))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]+BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]+BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":""},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]","v":""},null,null,null,null,{"$f":"(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]]","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(IDENTIFICATION!$E$58,INDEX_Municipalités!$B$17:$G$1299,6,FALSE),1)","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]","v":1},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL]]=\"Oui\",1.3,1)","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]","v":1},{"$f":"IF(((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))=0,1,((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))/((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])))","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION PROPOSÉ ]]","v":1},{"$f":"IF(((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))=0,1,((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))/((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])))","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION PROPOSÉ (25%)]]","v":1},1.05,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION PROPOSÉ ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION PROPOSÉ (25%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² (PROPOSÉ RS MEANS) AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]]","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² DE BASE THÉORIQUE (actualisé à l''année d''analyse)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² DE BASE AJUSTÉ (avec facteurs d''ajustements)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]","v":0},null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DE LA VALEUR]]),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)]],-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DE LA VALEUR]]),0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)]]))),\"\")","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)])","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[SOMME DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT DES COMPOSANTS]],\"\")))","v":""},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]<>\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]<>\"APPROCHE DÉTAILLÉE\"),\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]=\"APPROCHE DÉTAILLÉE\",\"Méthode pondérée\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]=\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)]]<>\"\"),\"Méthode estimée\",\"Méthode de base\"))\n\n)","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]>BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]],0,BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]])))","v":""},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]),ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]])),\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]>BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],0,BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]))","v":""},{"$f":"IF(OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE THÉORIQUE]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]=\"\"),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE THÉORIQUE]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]])","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]),\"\",(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Ajusté]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Ajusté]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Ajusté]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Ajusté]]),\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE UTILE]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE Estimé \n(à l''année d''analyse)]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE ESTIMÉE]]<0,0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Estimé et révisé]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Estimé et révisé]])*(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]]>1,1,BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]])-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé et révisé]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Estimé et révisé]]))","v":""},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET DURÉE DE VIE RESTANTE RETENUE]),0)","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET COTE D''ÉTAT PHYSIQUE RETENUE]),2)","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE AJUSTÉE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE ESTIMÉE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE RETENUE PAR COMPOSANT - MOYENNE PONDÉRÉE]],\"\")))","v":""},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉE (%)]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE RETENUE PAR COMPOSANT - MOYENNE PONDÉRÉE]],\"\")))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.8,\"A\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.6,\"B\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.4,\"C\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.2,\"D\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>=0,\"E\",0))))))","v":""},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]<>\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]<>\"APPROCHE DÉTAILLÉE\"),\"\",\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"APPROCHE DÉTAILLÉE\",\"Méthode pondérée\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]>0),\"Méthode estimée\",\"Méthode de base\"))\n\n)","v":""},null,null,null,{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT (P) RETENUE]]","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]]","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]]=\"\",0,\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]],BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]]\n\n)\n\n)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ]]=\"\",0,\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ]],BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ]]\n\n)\n\n)","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,null,null,null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]],IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]]),\"\",(-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]),0,BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]])))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]],IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]]),\"\",(-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]),0,BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]])))))","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS\n(actualisés)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS\n(actualisés)])","v":0},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS DE RENOUVELLEMENT AJUSTÉS 0-5 ANS]],\n\nIF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS ESTIMÉS 0-5 ANS ACTUALISÉS \n(à l''année d''analyse)]],\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[SOMME DES COÛTS DÉTAILLÉS PAR COMPOSANTS 0-5 ANS]],\"\"))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\n\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),0,\n\nIF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS ESTIMÉS 6-10 ANS ACTUALISÉS \n(à l''année d''analyse)]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[SOMME DES COÛTS DÉTAILLÉS PAR COMPOSANTS 6-10 ANS]],\"\"))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]<>\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]<>\"APPROCHE DÉTAILLÉE\"),\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]=\"APPROCHE DÉTAILLÉE\",\"Méthode pondérée\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]=\"APPROCHE SOMMAIRE\",OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]]<>\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]]<>\"\")),\"Méthode estimée\",\"Méthode de base\"))\n\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]],BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]\n\n),\"\"\n\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.05,\"A\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.1,\"B\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.15,\"C\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.3,\"D\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]>0.3,\"E\",0))))))","v":""},null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CITÉ]]=TRUE,BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CLASSÉ]]=TRUE),\"Oui\",\"Non\")","v":"Non"},{"$f":"IF(OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[INVENTORIÉ \n(par MRC ou municipalité)]]=TRUE,BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CITÉ]]=TRUE,BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CLASSÉ]]=TRUE),\"Oui\",\"Non\")","v":"Non"},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE INVENTAIRE]),0)","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]))))))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]))))))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]))))))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE))","v":0},null,{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION PRINCIPALE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 1 FONCTION PRINCIPALE]]*(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])^-(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION PRINCIPALE]])),0)","v":0},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE))","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION SECONDAIRE]]=0,0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 1 FONCTION SECONDAIRE]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])^-(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION SECONDAIRE]])),0)","v":0},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE))","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION TERTIAIRE]]=0,0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 1 FONCTION TERTIAIRE]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])^-(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION TERTIAIRE]])),0)","v":0},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE])","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]],BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]))","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION PRINCIPALE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION PRINCIPALE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR SOMMÉE FONCTION PRINCIPALE]],0)))","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION SECONDAIRE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION SECONDAIRE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR SOMMÉE FONCTION SECONDAIRE]],0)))","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION TERTIAIRE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION TERTIAIRE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR SOMMÉE FONCTION TERTIAIRE]],0)))","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE VALEUR]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]),BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]])","v":""},{"$f":"IFERROR(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]=\"\",\"\",MAX(IF(INDEX_Indices_États!$T$102:$T$107<=BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]],INDEX_Indices_États!$T$102:$T$107)))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]=\"\",\"\",MIN(IF(INDEX_Indices_États!$S$102:$S$107>BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]],INDEX_Indices_États!$S$102:$S$107)))","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$107,4,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$107,3,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]],INDEX_Indices_États!$F$102:$T$106,14,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]],INDEX_Indices_États!$F$102:$T$106,15,FALSE))","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]*(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé]]),AVERAGE(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé]:[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé]]))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''évaluation)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE UTILE]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE Estimé \n(à l''année d''évaluation)]]+(ANNEE_D_ANALYSE-IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT]]),ANNEE_D_ANALYSE,BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT]])))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE Estimé \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE UTILE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]]=\"\",\"\",MAX(IF(INDEX_Indices_États!$S$102:$S$106<=BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]],INDEX_Indices_États!$S$102:$S$106)))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]]=\"\",\"\",MIN(IF(INDEX_Indices_États!$T$102:$T$106>BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]],INDEX_Indices_États!$T$102:$T$106)))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$106,4,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$106,3,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",MAX(IF(INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106<=BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]],INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106)),\n\nMAX(IF(INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106<=BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]],INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106))\n\n)","v":0.8},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",\nMIN(IF(INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107>BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]],INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107)),\nMIN(IF(INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107>BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]],INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107))\n)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]],INDEX_Indices_États!$H$102:$T$106,8,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]],INDEX_Indices_États!$H$102:$T$106,9,FALSE)","v":0.05},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",\n((BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE IVP (P1) Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]]),\n((BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE IVP (P1) Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]])\n\n)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE ÉTAT]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE COÛTS]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"MIN(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS]])","v":0},{"$f":"IFERROR(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]/(SUM(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])),0)","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(AVERAGE(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS]]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=5,\"5- Excellent\",0)))))","v":0}]
[null,null,{"$f":"IF(IDENTIFICATION!$E$53=\"Municipalité\",IDENTIFICATION!$E$58,IDENTIFICATION!$E$62)&BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]]","v":"9"},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]&IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]=\"\",\"\",\" (\"&BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]&\")\")","v":""},9,null,null,false,null,null,false,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE,\"MULTIFONCTIONS\",IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$D$44,2,FALSE)),\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$D$44,2,FALSE)))","v":""},null,{"$f":"1-BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]","v":1},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false,false,false,false,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(ISBLANK(ANNEE_D_ANALYSE),ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])),\"\",ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])","v":""},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(ISBLANK(ANNEE_D_ANALYSE),ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])),\"\",IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE DERNIÈRE RÉNOVATION MAJEURE]]),(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE DERNIÈRE RÉNOVATION MAJEURE]])))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]+BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]+BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":""},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]","v":""},null,null,null,null,{"$f":"(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]]","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(IDENTIFICATION!$E$58,INDEX_Municipalités!$B$17:$G$1299,6,FALSE),1)","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]","v":1},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL]]=\"Oui\",1.3,1)","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]","v":1},{"$f":"IF(((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))=0,1,((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))/((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])))","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION PROPOSÉ ]]","v":1},{"$f":"IF(((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))=0,1,((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))/((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])))","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION PROPOSÉ (25%)]]","v":1},1.05,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION PROPOSÉ ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION PROPOSÉ (25%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² (PROPOSÉ RS MEANS) AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]]","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² DE BASE THÉORIQUE (actualisé à l''année d''analyse)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² DE BASE AJUSTÉ (avec facteurs d''ajustements)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]","v":0},null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DE LA VALEUR]]),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)]],-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DE LA VALEUR]]),0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)]]))),\"\")","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)])","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[SOMME DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT DES COMPOSANTS]],\"\")))","v":""},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]<>\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]<>\"APPROCHE DÉTAILLÉE\"),\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]=\"APPROCHE DÉTAILLÉE\",\"Méthode pondérée\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]=\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)]]<>\"\"),\"Méthode estimée\",\"Méthode de base\"))\n\n)","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]>BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]],0,BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]])))","v":""},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]),ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]])),\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]>BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],0,BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]))","v":""},{"$f":"IF(OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE THÉORIQUE]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]=\"\"),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE THÉORIQUE]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]])","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]),\"\",(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Ajusté]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Ajusté]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Ajusté]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Ajusté]]),\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE UTILE]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE Estimé \n(à l''année d''analyse)]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE ESTIMÉE]]<0,0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Estimé et révisé]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Estimé et révisé]])*(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]]>1,1,BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]])-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé et révisé]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Estimé et révisé]]))","v":""},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET DURÉE DE VIE RESTANTE RETENUE]),0)","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET COTE D''ÉTAT PHYSIQUE RETENUE]),2)","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE AJUSTÉE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE ESTIMÉE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE RETENUE PAR COMPOSANT - MOYENNE PONDÉRÉE]],\"\")))","v":""},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉE (%)]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE RETENUE PAR COMPOSANT - MOYENNE PONDÉRÉE]],\"\")))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.8,\"A\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.6,\"B\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.4,\"C\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.2,\"D\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>=0,\"E\",0))))))","v":""},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]<>\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]<>\"APPROCHE DÉTAILLÉE\"),\"\",\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"APPROCHE DÉTAILLÉE\",\"Méthode pondérée\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]>0),\"Méthode estimée\",\"Méthode de base\"))\n\n)","v":""},null,null,null,{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT (P) RETENUE]]","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]]","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]]=\"\",0,\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]],BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]]\n\n)\n\n)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ]]=\"\",0,\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ]],BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ]]\n\n)\n\n)","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,null,null,null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]],IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]]),\"\",(-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]),0,BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]])))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]],IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]]),\"\",(-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]),0,BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]])))))","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS\n(actualisés)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS\n(actualisés)])","v":0},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS DE RENOUVELLEMENT AJUSTÉS 0-5 ANS]],\n\nIF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS ESTIMÉS 0-5 ANS ACTUALISÉS \n(à l''année d''analyse)]],\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[SOMME DES COÛTS DÉTAILLÉS PAR COMPOSANTS 0-5 ANS]],\"\"))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\n\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),0,\n\nIF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS ESTIMÉS 6-10 ANS ACTUALISÉS \n(à l''année d''analyse)]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[SOMME DES COÛTS DÉTAILLÉS PAR COMPOSANTS 6-10 ANS]],\"\"))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]<>\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]<>\"APPROCHE DÉTAILLÉE\"),\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]=\"APPROCHE DÉTAILLÉE\",\"Méthode pondérée\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]=\"APPROCHE SOMMAIRE\",OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]]<>\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]]<>\"\")),\"Méthode estimée\",\"Méthode de base\"))\n\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]],BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]\n\n),\"\"\n\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.05,\"A\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.1,\"B\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.15,\"C\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.3,\"D\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]>0.3,\"E\",0))))))","v":""},null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CITÉ]]=TRUE,BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CLASSÉ]]=TRUE),\"Oui\",\"Non\")","v":"Non"},{"$f":"IF(OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[INVENTORIÉ \n(par MRC ou municipalité)]]=TRUE,BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CITÉ]]=TRUE,BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CLASSÉ]]=TRUE),\"Oui\",\"Non\")","v":"Non"},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE INVENTAIRE]),0)","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]))))))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]))))))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]))))))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE))","v":0},null,{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION PRINCIPALE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 1 FONCTION PRINCIPALE]]*(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])^-(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION PRINCIPALE]])),0)","v":0},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE))","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION SECONDAIRE]]=0,0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 1 FONCTION SECONDAIRE]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])^-(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION SECONDAIRE]])),0)","v":0},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE))","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION TERTIAIRE]]=0,0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 1 FONCTION TERTIAIRE]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])^-(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION TERTIAIRE]])),0)","v":0},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE])","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]],BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]))","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION PRINCIPALE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION PRINCIPALE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR SOMMÉE FONCTION PRINCIPALE]],0)))","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION SECONDAIRE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION SECONDAIRE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR SOMMÉE FONCTION SECONDAIRE]],0)))","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION TERTIAIRE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION TERTIAIRE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR SOMMÉE FONCTION TERTIAIRE]],0)))","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE VALEUR]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]),BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]])","v":""},{"$f":"IFERROR(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]=\"\",\"\",MAX(IF(INDEX_Indices_États!$T$102:$T$107<=BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]],INDEX_Indices_États!$T$102:$T$107)))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]=\"\",\"\",MIN(IF(INDEX_Indices_États!$S$102:$S$107>BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]],INDEX_Indices_États!$S$102:$S$107)))","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$107,4,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$107,3,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]],INDEX_Indices_États!$F$102:$T$106,14,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]],INDEX_Indices_États!$F$102:$T$106,15,FALSE))","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]*(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé]]),AVERAGE(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé]:[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé]]))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''évaluation)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE UTILE]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE Estimé \n(à l''année d''évaluation)]]+(ANNEE_D_ANALYSE-IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT]]),ANNEE_D_ANALYSE,BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT]])))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE Estimé \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE UTILE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]]=\"\",\"\",MAX(IF(INDEX_Indices_États!$S$102:$S$106<=BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]],INDEX_Indices_États!$S$102:$S$106)))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]]=\"\",\"\",MIN(IF(INDEX_Indices_États!$T$102:$T$106>BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]],INDEX_Indices_États!$T$102:$T$106)))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$106,4,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$106,3,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",MAX(IF(INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106<=BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]],INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106)),\n\nMAX(IF(INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106<=BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]],INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106))\n\n)","v":0.8},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",\nMIN(IF(INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107>BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]],INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107)),\nMIN(IF(INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107>BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]],INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107))\n)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]],INDEX_Indices_États!$H$102:$T$106,8,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]],INDEX_Indices_États!$H$102:$T$106,9,FALSE)","v":0.05},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",\n((BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE IVP (P1) Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]]),\n((BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE IVP (P1) Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]])\n\n)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE ÉTAT]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE COÛTS]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"MIN(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS]])","v":0},{"$f":"IFERROR(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]/(SUM(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])),0)","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(AVERAGE(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS]]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=5,\"5- Excellent\",0)))))","v":0}]
[null,null,{"$f":"IF(IDENTIFICATION!$E$53=\"Municipalité\",IDENTIFICATION!$E$58,IDENTIFICATION!$E$62)&BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]]","v":"10"},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]&IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]=\"\",\"\",\" (\"&BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]&\")\")","v":""},10,null,null,false,null,null,false,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE,\"MULTIFONCTIONS\",IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$D$44,2,FALSE)),\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$D$44,2,FALSE)))","v":""},null,{"$f":"1-BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]","v":1},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false,false,false,false,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(ISBLANK(ANNEE_D_ANALYSE),ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])),\"\",ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])","v":""},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(ISBLANK(ANNEE_D_ANALYSE),ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])),\"\",IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE DERNIÈRE RÉNOVATION MAJEURE]]),(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE DERNIÈRE RÉNOVATION MAJEURE]])))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]+BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]+BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":""},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]","v":""},null,null,null,null,{"$f":"(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]]","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(IDENTIFICATION!$E$58,INDEX_Municipalités!$B$17:$G$1299,6,FALSE),1)","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]","v":1},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL]]=\"Oui\",1.3,1)","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]","v":1},{"$f":"IF(((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))=0,1,((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))/((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])))","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION PROPOSÉ ]]","v":1},{"$f":"IF(((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))=0,1,((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))/((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])))","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION PROPOSÉ (25%)]]","v":1},1.05,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION PROPOSÉ ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION PROPOSÉ (25%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² (PROPOSÉ RS MEANS) AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]]","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² DE BASE THÉORIQUE (actualisé à l''année d''analyse)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² DE BASE AJUSTÉ (avec facteurs d''ajustements)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]","v":0},null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DE LA VALEUR]]),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)]],-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DE LA VALEUR]]),0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)]]))),\"\")","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)])","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[SOMME DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT DES COMPOSANTS]],\"\")))","v":""},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]<>\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]<>\"APPROCHE DÉTAILLÉE\"),\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]=\"APPROCHE DÉTAILLÉE\",\"Méthode pondérée\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]=\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)]]<>\"\"),\"Méthode estimée\",\"Méthode de base\"))\n\n)","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]>BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]],0,BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]])))","v":""},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]),ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]])),\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]>BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],0,BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]))","v":""},{"$f":"IF(OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE THÉORIQUE]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]=\"\"),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE THÉORIQUE]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]])","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]),\"\",(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Ajusté]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Ajusté]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Ajusté]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Ajusté]]),\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE UTILE]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE Estimé \n(à l''année d''analyse)]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE ESTIMÉE]]<0,0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Estimé et révisé]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Estimé et révisé]])*(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]]>1,1,BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]])-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé et révisé]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Estimé et révisé]]))","v":""},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET DURÉE DE VIE RESTANTE RETENUE]),0)","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET COTE D''ÉTAT PHYSIQUE RETENUE]),2)","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE AJUSTÉE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE ESTIMÉE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE RETENUE PAR COMPOSANT - MOYENNE PONDÉRÉE]],\"\")))","v":""},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉE (%)]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE RETENUE PAR COMPOSANT - MOYENNE PONDÉRÉE]],\"\")))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.8,\"A\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.6,\"B\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.4,\"C\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.2,\"D\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>=0,\"E\",0))))))","v":""},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]<>\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]<>\"APPROCHE DÉTAILLÉE\"),\"\",\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"APPROCHE DÉTAILLÉE\",\"Méthode pondérée\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]>0),\"Méthode estimée\",\"Méthode de base\"))\n\n)","v":""},null,null,null,{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT (P) RETENUE]]","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]]","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]]=\"\",0,\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]],BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]]\n\n)\n\n)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ]]=\"\",0,\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ]],BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ]]\n\n)\n\n)","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,null,null,null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]],IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]]),\"\",(-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]),0,BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]])))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]],IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]]),\"\",(-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]),0,BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]])))))","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS\n(actualisés)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS\n(actualisés)])","v":0},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS DE RENOUVELLEMENT AJUSTÉS 0-5 ANS]],\n\nIF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS ESTIMÉS 0-5 ANS ACTUALISÉS \n(à l''année d''analyse)]],\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[SOMME DES COÛTS DÉTAILLÉS PAR COMPOSANTS 0-5 ANS]],\"\"))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\n\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),0,\n\nIF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS ESTIMÉS 6-10 ANS ACTUALISÉS \n(à l''année d''analyse)]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[SOMME DES COÛTS DÉTAILLÉS PAR COMPOSANTS 6-10 ANS]],\"\"))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]<>\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]<>\"APPROCHE DÉTAILLÉE\"),\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]=\"APPROCHE DÉTAILLÉE\",\"Méthode pondérée\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]=\"APPROCHE SOMMAIRE\",OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]]<>\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]]<>\"\")),\"Méthode estimée\",\"Méthode de base\"))\n\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]],BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]\n\n),\"\"\n\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.05,\"A\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.1,\"B\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.15,\"C\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.3,\"D\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]>0.3,\"E\",0))))))","v":""},null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CITÉ]]=TRUE,BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CLASSÉ]]=TRUE),\"Oui\",\"Non\")","v":"Non"},{"$f":"IF(OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[INVENTORIÉ \n(par MRC ou municipalité)]]=TRUE,BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CITÉ]]=TRUE,BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CLASSÉ]]=TRUE),\"Oui\",\"Non\")","v":"Non"},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE INVENTAIRE]),0)","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]))))))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]))))))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]))))))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE))","v":0},null,{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION PRINCIPALE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 1 FONCTION PRINCIPALE]]*(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])^-(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION PRINCIPALE]])),0)","v":0},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE))","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION SECONDAIRE]]=0,0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 1 FONCTION SECONDAIRE]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])^-(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION SECONDAIRE]])),0)","v":0},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE))","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION TERTIAIRE]]=0,0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 1 FONCTION TERTIAIRE]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])^-(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION TERTIAIRE]])),0)","v":0},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE])","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]],BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]))","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION PRINCIPALE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION PRINCIPALE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR SOMMÉE FONCTION PRINCIPALE]],0)))","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION SECONDAIRE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION SECONDAIRE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR SOMMÉE FONCTION SECONDAIRE]],0)))","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION TERTIAIRE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION TERTIAIRE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR SOMMÉE FONCTION TERTIAIRE]],0)))","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE VALEUR]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]),BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]])","v":""},{"$f":"IFERROR(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]=\"\",\"\",MAX(IF(INDEX_Indices_États!$T$102:$T$107<=BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]],INDEX_Indices_États!$T$102:$T$107)))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]=\"\",\"\",MIN(IF(INDEX_Indices_États!$S$102:$S$107>BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]],INDEX_Indices_États!$S$102:$S$107)))","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$107,4,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$107,3,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]],INDEX_Indices_États!$F$102:$T$106,14,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]],INDEX_Indices_États!$F$102:$T$106,15,FALSE))","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]*(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé]]),AVERAGE(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé]:[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé]]))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''évaluation)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE UTILE]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE Estimé \n(à l''année d''évaluation)]]+(ANNEE_D_ANALYSE-IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT]]),ANNEE_D_ANALYSE,BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT]])))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE Estimé \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE UTILE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]]=\"\",\"\",MAX(IF(INDEX_Indices_États!$S$102:$S$106<=BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]],INDEX_Indices_États!$S$102:$S$106)))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]]=\"\",\"\",MIN(IF(INDEX_Indices_États!$T$102:$T$106>BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]],INDEX_Indices_États!$T$102:$T$106)))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$106,4,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$106,3,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",MAX(IF(INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106<=BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]],INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106)),\n\nMAX(IF(INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106<=BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]],INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106))\n\n)","v":0.8},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",\nMIN(IF(INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107>BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]],INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107)),\nMIN(IF(INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107>BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]],INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107))\n)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]],INDEX_Indices_États!$H$102:$T$106,8,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]],INDEX_Indices_États!$H$102:$T$106,9,FALSE)","v":0.05},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",\n((BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE IVP (P1) Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]]),\n((BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE IVP (P1) Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]])\n\n)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE ÉTAT]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE COÛTS]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"MIN(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS]])","v":0},{"$f":"IFERROR(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]/(SUM(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])),0)","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(AVERAGE(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS]]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=5,\"5- Excellent\",0)))))","v":0}]
[null,null,{"$f":"IF(IDENTIFICATION!$E$53=\"Municipalité\",IDENTIFICATION!$E$58,IDENTIFICATION!$E$62)&BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]]","v":"11"},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]&IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]=\"\",\"\",\" (\"&BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]&\")\")","v":""},11,null,null,false,null,null,false,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE,\"MULTIFONCTIONS\",IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$D$44,2,FALSE)),\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$D$44,2,FALSE)))","v":""},null,{"$f":"1-BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]","v":1},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false,false,false,false,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(ISBLANK(ANNEE_D_ANALYSE),ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])),\"\",ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])","v":""},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(ISBLANK(ANNEE_D_ANALYSE),ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])),\"\",IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE DERNIÈRE RÉNOVATION MAJEURE]]),(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE DERNIÈRE RÉNOVATION MAJEURE]])))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]+BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]+BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":""},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]","v":""},null,null,null,null,{"$f":"(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]]","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(IDENTIFICATION!$E$58,INDEX_Municipalités!$B$17:$G$1299,6,FALSE),1)","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]","v":1},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL]]=\"Oui\",1.3,1)","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]","v":1},{"$f":"IF(((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))=0,1,((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))/((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])))","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION PROPOSÉ ]]","v":1},{"$f":"IF(((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))=0,1,((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))/((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])))","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION PROPOSÉ (25%)]]","v":1},1.05,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION PROPOSÉ ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION PROPOSÉ (25%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² (PROPOSÉ RS MEANS) AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]]","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² DE BASE THÉORIQUE (actualisé à l''année d''analyse)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² DE BASE AJUSTÉ (avec facteurs d''ajustements)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]","v":0},null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DE LA VALEUR]]),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)]],-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DE LA VALEUR]]),0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)]]))),\"\")","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)])","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[SOMME DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT DES COMPOSANTS]],\"\")))","v":""},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]<>\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]<>\"APPROCHE DÉTAILLÉE\"),\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]=\"APPROCHE DÉTAILLÉE\",\"Méthode pondérée\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]=\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)]]<>\"\"),\"Méthode estimée\",\"Méthode de base\"))\n\n)","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]>BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]],0,BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]])))","v":""},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]),ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]])),\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]>BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],0,BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]))","v":""},{"$f":"IF(OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE THÉORIQUE]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]=\"\"),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE THÉORIQUE]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]])","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]),\"\",(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Ajusté]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Ajusté]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Ajusté]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Ajusté]]),\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE UTILE]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE Estimé \n(à l''année d''analyse)]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE ESTIMÉE]]<0,0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Estimé et révisé]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Estimé et révisé]])*(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]]>1,1,BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]])-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé et révisé]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Estimé et révisé]]))","v":""},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET DURÉE DE VIE RESTANTE RETENUE]),0)","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET COTE D''ÉTAT PHYSIQUE RETENUE]),2)","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE AJUSTÉE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE ESTIMÉE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE RETENUE PAR COMPOSANT - MOYENNE PONDÉRÉE]],\"\")))","v":""},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉE (%)]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE RETENUE PAR COMPOSANT - MOYENNE PONDÉRÉE]],\"\")))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.8,\"A\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.6,\"B\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.4,\"C\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.2,\"D\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>=0,\"E\",0))))))","v":""},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]<>\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]<>\"APPROCHE DÉTAILLÉE\"),\"\",\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"APPROCHE DÉTAILLÉE\",\"Méthode pondérée\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]>0),\"Méthode estimée\",\"Méthode de base\"))\n\n)","v":""},null,null,null,{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT (P) RETENUE]]","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]]","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]]=\"\",0,\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]],BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]]\n\n)\n\n)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ]]=\"\",0,\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ]],BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ]]\n\n)\n\n)","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,null,null,null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]],IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]]),\"\",(-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]),0,BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]])))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]],IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]]),\"\",(-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]),0,BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]])))))","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS\n(actualisés)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS\n(actualisés)])","v":0},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS DE RENOUVELLEMENT AJUSTÉS 0-5 ANS]],\n\nIF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS ESTIMÉS 0-5 ANS ACTUALISÉS \n(à l''année d''analyse)]],\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[SOMME DES COÛTS DÉTAILLÉS PAR COMPOSANTS 0-5 ANS]],\"\"))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\n\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),0,\n\nIF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS ESTIMÉS 6-10 ANS ACTUALISÉS \n(à l''année d''analyse)]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[SOMME DES COÛTS DÉTAILLÉS PAR COMPOSANTS 6-10 ANS]],\"\"))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]<>\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]<>\"APPROCHE DÉTAILLÉE\"),\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]=\"APPROCHE DÉTAILLÉE\",\"Méthode pondérée\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]=\"APPROCHE SOMMAIRE\",OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]]<>\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]]<>\"\")),\"Méthode estimée\",\"Méthode de base\"))\n\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]],BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]\n\n),\"\"\n\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.05,\"A\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.1,\"B\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.15,\"C\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.3,\"D\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]>0.3,\"E\",0))))))","v":""},null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CITÉ]]=TRUE,BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CLASSÉ]]=TRUE),\"Oui\",\"Non\")","v":"Non"},{"$f":"IF(OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[INVENTORIÉ \n(par MRC ou municipalité)]]=TRUE,BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CITÉ]]=TRUE,BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CLASSÉ]]=TRUE),\"Oui\",\"Non\")","v":"Non"},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE INVENTAIRE]),0)","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]))))))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]))))))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]))))))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE))","v":0},null,{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION PRINCIPALE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 1 FONCTION PRINCIPALE]]*(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])^-(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION PRINCIPALE]])),0)","v":0},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE))","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION SECONDAIRE]]=0,0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 1 FONCTION SECONDAIRE]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])^-(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION SECONDAIRE]])),0)","v":0},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE))","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION TERTIAIRE]]=0,0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 1 FONCTION TERTIAIRE]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])^-(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION TERTIAIRE]])),0)","v":0},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE])","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]],BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]))","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION PRINCIPALE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION PRINCIPALE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR SOMMÉE FONCTION PRINCIPALE]],0)))","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION SECONDAIRE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION SECONDAIRE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR SOMMÉE FONCTION SECONDAIRE]],0)))","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION TERTIAIRE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION TERTIAIRE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR SOMMÉE FONCTION TERTIAIRE]],0)))","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE VALEUR]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]),BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]])","v":""},{"$f":"IFERROR(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]=\"\",\"\",MAX(IF(INDEX_Indices_États!$T$102:$T$107<=BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]],INDEX_Indices_États!$T$102:$T$107)))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]=\"\",\"\",MIN(IF(INDEX_Indices_États!$S$102:$S$107>BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]],INDEX_Indices_États!$S$102:$S$107)))","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$107,4,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$107,3,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]],INDEX_Indices_États!$F$102:$T$106,14,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]],INDEX_Indices_États!$F$102:$T$106,15,FALSE))","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]*(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé]]),AVERAGE(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé]:[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé]]))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''évaluation)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE UTILE]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE Estimé \n(à l''année d''évaluation)]]+(ANNEE_D_ANALYSE-IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT]]),ANNEE_D_ANALYSE,BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT]])))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE Estimé \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE UTILE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]]=\"\",\"\",MAX(IF(INDEX_Indices_États!$S$102:$S$106<=BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]],INDEX_Indices_États!$S$102:$S$106)))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]]=\"\",\"\",MIN(IF(INDEX_Indices_États!$T$102:$T$106>BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]],INDEX_Indices_États!$T$102:$T$106)))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$106,4,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$106,3,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",MAX(IF(INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106<=BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]],INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106)),\n\nMAX(IF(INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106<=BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]],INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106))\n\n)","v":0.8},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",\nMIN(IF(INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107>BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]],INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107)),\nMIN(IF(INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107>BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]],INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107))\n)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]],INDEX_Indices_États!$H$102:$T$106,8,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]],INDEX_Indices_États!$H$102:$T$106,9,FALSE)","v":0.05},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",\n((BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE IVP (P1) Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]]),\n((BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE IVP (P1) Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]])\n\n)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE ÉTAT]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE COÛTS]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"MIN(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS]])","v":0},{"$f":"IFERROR(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]/(SUM(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])),0)","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(AVERAGE(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS]]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=5,\"5- Excellent\",0)))))","v":0}]
[null,null,{"$f":"IF(IDENTIFICATION!$E$53=\"Municipalité\",IDENTIFICATION!$E$58,IDENTIFICATION!$E$62)&BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]]","v":"12"},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]&IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]=\"\",\"\",\" (\"&BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]&\")\")","v":""},12,null,null,false,null,null,false,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE,\"MULTIFONCTIONS\",IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$D$44,2,FALSE)),\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$D$44,2,FALSE)))","v":""},null,{"$f":"1-BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]","v":1},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false,false,false,false,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(ISBLANK(ANNEE_D_ANALYSE),ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])),\"\",ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])","v":""},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(ISBLANK(ANNEE_D_ANALYSE),ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])),\"\",IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE DERNIÈRE RÉNOVATION MAJEURE]]),(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE DERNIÈRE RÉNOVATION MAJEURE]])))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]+BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]+BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":""},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]","v":""},null,null,null,null,{"$f":"(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]]","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(IDENTIFICATION!$E$58,INDEX_Municipalités!$B$17:$G$1299,6,FALSE),1)","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]","v":1},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL]]=\"Oui\",1.3,1)","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]","v":1},{"$f":"IF(((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))=0,1,((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))/((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])))","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION PROPOSÉ ]]","v":1},{"$f":"IF(((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))=0,1,((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))/((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])))","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION PROPOSÉ (25%)]]","v":1},1.05,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION PROPOSÉ ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION PROPOSÉ (25%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² (PROPOSÉ RS MEANS) AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]]","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² DE BASE THÉORIQUE (actualisé à l''année d''analyse)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² DE BASE AJUSTÉ (avec facteurs d''ajustements)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]","v":0},null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DE LA VALEUR]]),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)]],-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DE LA VALEUR]]),0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)]]))),\"\")","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)])","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[SOMME DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT DES COMPOSANTS]],\"\")))","v":""},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]<>\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]<>\"APPROCHE DÉTAILLÉE\"),\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]=\"APPROCHE DÉTAILLÉE\",\"Méthode pondérée\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]=\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)]]<>\"\"),\"Méthode estimée\",\"Méthode de base\"))\n\n)","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]>BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]],0,BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]])))","v":""},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]),ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]])),\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]>BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],0,BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]))","v":""},{"$f":"IF(OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE THÉORIQUE]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]=\"\"),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE THÉORIQUE]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]])","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]),\"\",(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Ajusté]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Ajusté]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Ajusté]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Ajusté]]),\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE UTILE]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE Estimé \n(à l''année d''analyse)]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE ESTIMÉE]]<0,0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Estimé et révisé]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Estimé et révisé]])*(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]]>1,1,BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]])-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé et révisé]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Estimé et révisé]]))","v":""},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET DURÉE DE VIE RESTANTE RETENUE]),0)","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET COTE D''ÉTAT PHYSIQUE RETENUE]),2)","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE AJUSTÉE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE ESTIMÉE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE RETENUE PAR COMPOSANT - MOYENNE PONDÉRÉE]],\"\")))","v":""},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉE (%)]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE RETENUE PAR COMPOSANT - MOYENNE PONDÉRÉE]],\"\")))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.8,\"A\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.6,\"B\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.4,\"C\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.2,\"D\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>=0,\"E\",0))))))","v":""},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]<>\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]<>\"APPROCHE DÉTAILLÉE\"),\"\",\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"APPROCHE DÉTAILLÉE\",\"Méthode pondérée\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]>0),\"Méthode estimée\",\"Méthode de base\"))\n\n)","v":""},null,null,null,{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT (P) RETENUE]]","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]]","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]]=\"\",0,\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]],BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]]\n\n)\n\n)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ]]=\"\",0,\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ]],BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ]]\n\n)\n\n)","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,null,null,null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]],IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]]),\"\",(-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]),0,BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]])))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]],IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]]),\"\",(-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]),0,BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]])))))","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS\n(actualisés)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS\n(actualisés)])","v":0},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS DE RENOUVELLEMENT AJUSTÉS 0-5 ANS]],\n\nIF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS ESTIMÉS 0-5 ANS ACTUALISÉS \n(à l''année d''analyse)]],\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[SOMME DES COÛTS DÉTAILLÉS PAR COMPOSANTS 0-5 ANS]],\"\"))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\n\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),0,\n\nIF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS ESTIMÉS 6-10 ANS ACTUALISÉS \n(à l''année d''analyse)]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[SOMME DES COÛTS DÉTAILLÉS PAR COMPOSANTS 6-10 ANS]],\"\"))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]<>\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]<>\"APPROCHE DÉTAILLÉE\"),\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]=\"APPROCHE DÉTAILLÉE\",\"Méthode pondérée\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]=\"APPROCHE SOMMAIRE\",OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]]<>\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]]<>\"\")),\"Méthode estimée\",\"Méthode de base\"))\n\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]],BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]\n\n),\"\"\n\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.05,\"A\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.1,\"B\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.15,\"C\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.3,\"D\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]>0.3,\"E\",0))))))","v":""},null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CITÉ]]=TRUE,BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CLASSÉ]]=TRUE),\"Oui\",\"Non\")","v":"Non"},{"$f":"IF(OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[INVENTORIÉ \n(par MRC ou municipalité)]]=TRUE,BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CITÉ]]=TRUE,BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CLASSÉ]]=TRUE),\"Oui\",\"Non\")","v":"Non"},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE INVENTAIRE]),0)","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]))))))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]))))))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]))))))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE))","v":0},null,{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION PRINCIPALE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 1 FONCTION PRINCIPALE]]*(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])^-(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION PRINCIPALE]])),0)","v":0},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE))","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION SECONDAIRE]]=0,0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 1 FONCTION SECONDAIRE]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])^-(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION SECONDAIRE]])),0)","v":0},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE))","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION TERTIAIRE]]=0,0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 1 FONCTION TERTIAIRE]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])^-(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION TERTIAIRE]])),0)","v":0},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE])","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]],BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]))","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION PRINCIPALE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION PRINCIPALE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR SOMMÉE FONCTION PRINCIPALE]],0)))","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION SECONDAIRE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION SECONDAIRE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR SOMMÉE FONCTION SECONDAIRE]],0)))","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION TERTIAIRE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION TERTIAIRE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR SOMMÉE FONCTION TERTIAIRE]],0)))","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE VALEUR]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]),BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]])","v":""},{"$f":"IFERROR(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]=\"\",\"\",MAX(IF(INDEX_Indices_États!$T$102:$T$107<=BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]],INDEX_Indices_États!$T$102:$T$107)))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]=\"\",\"\",MIN(IF(INDEX_Indices_États!$S$102:$S$107>BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]],INDEX_Indices_États!$S$102:$S$107)))","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$107,4,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$107,3,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]],INDEX_Indices_États!$F$102:$T$106,14,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]],INDEX_Indices_États!$F$102:$T$106,15,FALSE))","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]*(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé]]),AVERAGE(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé]:[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé]]))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''évaluation)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE UTILE]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE Estimé \n(à l''année d''évaluation)]]+(ANNEE_D_ANALYSE-IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT]]),ANNEE_D_ANALYSE,BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT]])))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE Estimé \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE UTILE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]]=\"\",\"\",MAX(IF(INDEX_Indices_États!$S$102:$S$106<=BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]],INDEX_Indices_États!$S$102:$S$106)))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]]=\"\",\"\",MIN(IF(INDEX_Indices_États!$T$102:$T$106>BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]],INDEX_Indices_États!$T$102:$T$106)))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$106,4,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$106,3,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",MAX(IF(INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106<=BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]],INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106)),\n\nMAX(IF(INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106<=BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]],INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106))\n\n)","v":0.8},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",\nMIN(IF(INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107>BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]],INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107)),\nMIN(IF(INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107>BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]],INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107))\n)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]],INDEX_Indices_États!$H$102:$T$106,8,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]],INDEX_Indices_États!$H$102:$T$106,9,FALSE)","v":0.05},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",\n((BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE IVP (P1) Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]]),\n((BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE IVP (P1) Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]])\n\n)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE ÉTAT]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE COÛTS]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"MIN(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS]])","v":0},{"$f":"IFERROR(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]/(SUM(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])),0)","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(AVERAGE(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS]]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=5,\"5- Excellent\",0)))))","v":0}]
[null,null,{"$f":"IF(IDENTIFICATION!$E$53=\"Municipalité\",IDENTIFICATION!$E$58,IDENTIFICATION!$E$62)&BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]]","v":"13"},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]&IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]=\"\",\"\",\" (\"&BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]&\")\")","v":""},13,null,null,false,null,null,false,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE,\"MULTIFONCTIONS\",IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$D$44,2,FALSE)),\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$D$44,2,FALSE)))","v":""},null,{"$f":"1-BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]","v":1},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false,false,false,false,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(ISBLANK(ANNEE_D_ANALYSE),ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])),\"\",ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])","v":""},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(ISBLANK(ANNEE_D_ANALYSE),ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])),\"\",IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE DERNIÈRE RÉNOVATION MAJEURE]]),(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE DERNIÈRE RÉNOVATION MAJEURE]])))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]+BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]+BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":""},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]","v":""},null,null,null,null,{"$f":"(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]]","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(IDENTIFICATION!$E$58,INDEX_Municipalités!$B$17:$G$1299,6,FALSE),1)","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]","v":1},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL]]=\"Oui\",1.3,1)","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]","v":1},{"$f":"IF(((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))=0,1,((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))/((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])))","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION PROPOSÉ ]]","v":1},{"$f":"IF(((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))=0,1,((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))/((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])))","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION PROPOSÉ (25%)]]","v":1},1.05,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION PROPOSÉ ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION PROPOSÉ (25%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² (PROPOSÉ RS MEANS) AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]]","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² DE BASE THÉORIQUE (actualisé à l''année d''analyse)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² DE BASE AJUSTÉ (avec facteurs d''ajustements)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]","v":0},null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DE LA VALEUR]]),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)]],-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DE LA VALEUR]]),0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)]]))),\"\")","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)])","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[SOMME DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT DES COMPOSANTS]],\"\")))","v":""},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]<>\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]<>\"APPROCHE DÉTAILLÉE\"),\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]=\"APPROCHE DÉTAILLÉE\",\"Méthode pondérée\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]=\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)]]<>\"\"),\"Méthode estimée\",\"Méthode de base\"))\n\n)","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]>BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]],0,BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]])))","v":""},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]),ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]])),\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]>BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],0,BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]))","v":""},{"$f":"IF(OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE THÉORIQUE]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]=\"\"),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE THÉORIQUE]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]])","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]),\"\",(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Ajusté]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Ajusté]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Ajusté]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Ajusté]]),\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE UTILE]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE Estimé \n(à l''année d''analyse)]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE ESTIMÉE]]<0,0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Estimé et révisé]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Estimé et révisé]])*(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]]>1,1,BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]])-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé et révisé]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Estimé et révisé]]))","v":""},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET DURÉE DE VIE RESTANTE RETENUE]),0)","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET COTE D''ÉTAT PHYSIQUE RETENUE]),2)","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE AJUSTÉE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE ESTIMÉE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE RETENUE PAR COMPOSANT - MOYENNE PONDÉRÉE]],\"\")))","v":""},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉE (%)]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE RETENUE PAR COMPOSANT - MOYENNE PONDÉRÉE]],\"\")))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.8,\"A\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.6,\"B\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.4,\"C\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.2,\"D\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>=0,\"E\",0))))))","v":""},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]<>\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]<>\"APPROCHE DÉTAILLÉE\"),\"\",\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"APPROCHE DÉTAILLÉE\",\"Méthode pondérée\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]>0),\"Méthode estimée\",\"Méthode de base\"))\n\n)","v":""},null,null,null,{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT (P) RETENUE]]","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]]","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]]=\"\",0,\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]],BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]]\n\n)\n\n)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ]]=\"\",0,\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ]],BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ]]\n\n)\n\n)","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,null,null,null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]],IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]]),\"\",(-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]),0,BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]])))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]],IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]]),\"\",(-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]),0,BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]])))))","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS\n(actualisés)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS\n(actualisés)])","v":0},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS DE RENOUVELLEMENT AJUSTÉS 0-5 ANS]],\n\nIF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS ESTIMÉS 0-5 ANS ACTUALISÉS \n(à l''année d''analyse)]],\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[SOMME DES COÛTS DÉTAILLÉS PAR COMPOSANTS 0-5 ANS]],\"\"))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\n\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),0,\n\nIF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS ESTIMÉS 6-10 ANS ACTUALISÉS \n(à l''année d''analyse)]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[SOMME DES COÛTS DÉTAILLÉS PAR COMPOSANTS 6-10 ANS]],\"\"))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]<>\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]<>\"APPROCHE DÉTAILLÉE\"),\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]=\"APPROCHE DÉTAILLÉE\",\"Méthode pondérée\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]=\"APPROCHE SOMMAIRE\",OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]]<>\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]]<>\"\")),\"Méthode estimée\",\"Méthode de base\"))\n\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]],BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]\n\n),\"\"\n\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.05,\"A\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.1,\"B\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.15,\"C\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.3,\"D\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]>0.3,\"E\",0))))))","v":""},null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CITÉ]]=TRUE,BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CLASSÉ]]=TRUE),\"Oui\",\"Non\")","v":"Non"},{"$f":"IF(OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[INVENTORIÉ \n(par MRC ou municipalité)]]=TRUE,BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CITÉ]]=TRUE,BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CLASSÉ]]=TRUE),\"Oui\",\"Non\")","v":"Non"},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE INVENTAIRE]),0)","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]))))))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]))))))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]))))))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE))","v":0},null,{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION PRINCIPALE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 1 FONCTION PRINCIPALE]]*(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])^-(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION PRINCIPALE]])),0)","v":0},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE))","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION SECONDAIRE]]=0,0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 1 FONCTION SECONDAIRE]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])^-(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION SECONDAIRE]])),0)","v":0},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE))","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION TERTIAIRE]]=0,0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 1 FONCTION TERTIAIRE]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])^-(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION TERTIAIRE]])),0)","v":0},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE])","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]],BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]))","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION PRINCIPALE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION PRINCIPALE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR SOMMÉE FONCTION PRINCIPALE]],0)))","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION SECONDAIRE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION SECONDAIRE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR SOMMÉE FONCTION SECONDAIRE]],0)))","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION TERTIAIRE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION TERTIAIRE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR SOMMÉE FONCTION TERTIAIRE]],0)))","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE VALEUR]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]),BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]])","v":""},{"$f":"IFERROR(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]=\"\",\"\",MAX(IF(INDEX_Indices_États!$T$102:$T$107<=BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]],INDEX_Indices_États!$T$102:$T$107)))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]=\"\",\"\",MIN(IF(INDEX_Indices_États!$S$102:$S$107>BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]],INDEX_Indices_États!$S$102:$S$107)))","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$107,4,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$107,3,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]],INDEX_Indices_États!$F$102:$T$106,14,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]],INDEX_Indices_États!$F$102:$T$106,15,FALSE))","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]*(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé]]),AVERAGE(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé]:[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé]]))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''évaluation)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE UTILE]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE Estimé \n(à l''année d''évaluation)]]+(ANNEE_D_ANALYSE-IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT]]),ANNEE_D_ANALYSE,BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT]])))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE Estimé \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE UTILE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]]=\"\",\"\",MAX(IF(INDEX_Indices_États!$S$102:$S$106<=BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]],INDEX_Indices_États!$S$102:$S$106)))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]]=\"\",\"\",MIN(IF(INDEX_Indices_États!$T$102:$T$106>BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]],INDEX_Indices_États!$T$102:$T$106)))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$106,4,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$106,3,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",MAX(IF(INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106<=BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]],INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106)),\n\nMAX(IF(INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106<=BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]],INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106))\n\n)","v":0.8},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",\nMIN(IF(INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107>BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]],INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107)),\nMIN(IF(INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107>BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]],INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107))\n)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]],INDEX_Indices_États!$H$102:$T$106,8,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]],INDEX_Indices_États!$H$102:$T$106,9,FALSE)","v":0.05},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",\n((BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE IVP (P1) Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]]),\n((BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE IVP (P1) Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]])\n\n)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE ÉTAT]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE COÛTS]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"MIN(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS]])","v":0},{"$f":"IFERROR(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]/(SUM(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])),0)","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(AVERAGE(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS]]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=5,\"5- Excellent\",0)))))","v":0}]
[null,null,{"$f":"IF(IDENTIFICATION!$E$53=\"Municipalité\",IDENTIFICATION!$E$58,IDENTIFICATION!$E$62)&BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]]","v":"14"},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]&IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]=\"\",\"\",\" (\"&BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]&\")\")","v":""},14,null,null,false,null,null,false,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE,\"MULTIFONCTIONS\",IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$D$44,2,FALSE)),\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$D$44,2,FALSE)))","v":""},null,{"$f":"1-BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]","v":1},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false,false,false,false,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(ISBLANK(ANNEE_D_ANALYSE),ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])),\"\",ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])","v":""},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(ISBLANK(ANNEE_D_ANALYSE),ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])),\"\",IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE DERNIÈRE RÉNOVATION MAJEURE]]),(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE DERNIÈRE RÉNOVATION MAJEURE]])))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]+BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]+BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":""},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]","v":""},null,null,null,null,{"$f":"(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]]","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(IDENTIFICATION!$E$58,INDEX_Municipalités!$B$17:$G$1299,6,FALSE),1)","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]","v":1},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL]]=\"Oui\",1.3,1)","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]","v":1},{"$f":"IF(((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))=0,1,((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))/((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])))","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION PROPOSÉ ]]","v":1},{"$f":"IF(((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))=0,1,((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))/((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])))","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION PROPOSÉ (25%)]]","v":1},1.05,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION PROPOSÉ ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION PROPOSÉ (25%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² (PROPOSÉ RS MEANS) AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]]","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² DE BASE THÉORIQUE (actualisé à l''année d''analyse)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² DE BASE AJUSTÉ (avec facteurs d''ajustements)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]","v":0},null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DE LA VALEUR]]),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)]],-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DE LA VALEUR]]),0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)]]))),\"\")","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)])","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[SOMME DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT DES COMPOSANTS]],\"\")))","v":""},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]<>\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]<>\"APPROCHE DÉTAILLÉE\"),\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]=\"APPROCHE DÉTAILLÉE\",\"Méthode pondérée\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]=\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)]]<>\"\"),\"Méthode estimée\",\"Méthode de base\"))\n\n)","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]>BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]],0,BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]])))","v":""},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]),ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]])),\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]>BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],0,BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]))","v":""},{"$f":"IF(OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE THÉORIQUE]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]=\"\"),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE THÉORIQUE]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]])","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]),\"\",(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Ajusté]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Ajusté]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Ajusté]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Ajusté]]),\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE UTILE]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE Estimé \n(à l''année d''analyse)]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE ESTIMÉE]]<0,0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Estimé et révisé]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Estimé et révisé]])*(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]]>1,1,BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]])-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé et révisé]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Estimé et révisé]]))","v":""},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET DURÉE DE VIE RESTANTE RETENUE]),0)","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET COTE D''ÉTAT PHYSIQUE RETENUE]),2)","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE AJUSTÉE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE ESTIMÉE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE RETENUE PAR COMPOSANT - MOYENNE PONDÉRÉE]],\"\")))","v":""},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉE (%)]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE RETENUE PAR COMPOSANT - MOYENNE PONDÉRÉE]],\"\")))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.8,\"A\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.6,\"B\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.4,\"C\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.2,\"D\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>=0,\"E\",0))))))","v":""},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]<>\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]<>\"APPROCHE DÉTAILLÉE\"),\"\",\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"APPROCHE DÉTAILLÉE\",\"Méthode pondérée\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]>0),\"Méthode estimée\",\"Méthode de base\"))\n\n)","v":""},null,null,null,{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT (P) RETENUE]]","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]]","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]]=\"\",0,\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]],BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]]\n\n)\n\n)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ]]=\"\",0,\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ]],BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ]]\n\n)\n\n)","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,null,null,null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]],IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]]),\"\",(-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]),0,BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]])))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]],IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]]),\"\",(-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]),0,BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]])))))","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS\n(actualisés)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS\n(actualisés)])","v":0},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS DE RENOUVELLEMENT AJUSTÉS 0-5 ANS]],\n\nIF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS ESTIMÉS 0-5 ANS ACTUALISÉS \n(à l''année d''analyse)]],\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[SOMME DES COÛTS DÉTAILLÉS PAR COMPOSANTS 0-5 ANS]],\"\"))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\n\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),0,\n\nIF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS ESTIMÉS 6-10 ANS ACTUALISÉS \n(à l''année d''analyse)]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[SOMME DES COÛTS DÉTAILLÉS PAR COMPOSANTS 6-10 ANS]],\"\"))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]<>\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]<>\"APPROCHE DÉTAILLÉE\"),\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]=\"APPROCHE DÉTAILLÉE\",\"Méthode pondérée\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]=\"APPROCHE SOMMAIRE\",OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]]<>\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]]<>\"\")),\"Méthode estimée\",\"Méthode de base\"))\n\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]],BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]\n\n),\"\"\n\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.05,\"A\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.1,\"B\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.15,\"C\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.3,\"D\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]>0.3,\"E\",0))))))","v":""},null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CITÉ]]=TRUE,BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CLASSÉ]]=TRUE),\"Oui\",\"Non\")","v":"Non"},{"$f":"IF(OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[INVENTORIÉ \n(par MRC ou municipalité)]]=TRUE,BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CITÉ]]=TRUE,BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CLASSÉ]]=TRUE),\"Oui\",\"Non\")","v":"Non"},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE INVENTAIRE]),0)","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]))))))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]))))))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]))))))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE))","v":0},null,{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION PRINCIPALE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 1 FONCTION PRINCIPALE]]*(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])^-(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION PRINCIPALE]])),0)","v":0},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE))","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION SECONDAIRE]]=0,0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 1 FONCTION SECONDAIRE]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])^-(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION SECONDAIRE]])),0)","v":0},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE))","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION TERTIAIRE]]=0,0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 1 FONCTION TERTIAIRE]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])^-(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION TERTIAIRE]])),0)","v":0},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE])","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]],BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]))","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION PRINCIPALE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION PRINCIPALE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR SOMMÉE FONCTION PRINCIPALE]],0)))","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION SECONDAIRE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION SECONDAIRE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR SOMMÉE FONCTION SECONDAIRE]],0)))","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION TERTIAIRE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION TERTIAIRE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR SOMMÉE FONCTION TERTIAIRE]],0)))","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE VALEUR]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]),BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]])","v":""},{"$f":"IFERROR(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]=\"\",\"\",MAX(IF(INDEX_Indices_États!$T$102:$T$107<=BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]],INDEX_Indices_États!$T$102:$T$107)))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]=\"\",\"\",MIN(IF(INDEX_Indices_États!$S$102:$S$107>BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]],INDEX_Indices_États!$S$102:$S$107)))","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$107,4,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$107,3,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]],INDEX_Indices_États!$F$102:$T$106,14,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]],INDEX_Indices_États!$F$102:$T$106,15,FALSE))","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]*(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé]]),AVERAGE(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé]:[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé]]))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''évaluation)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE UTILE]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE Estimé \n(à l''année d''évaluation)]]+(ANNEE_D_ANALYSE-IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT]]),ANNEE_D_ANALYSE,BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT]])))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE Estimé \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE UTILE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]]=\"\",\"\",MAX(IF(INDEX_Indices_États!$S$102:$S$106<=BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]],INDEX_Indices_États!$S$102:$S$106)))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]]=\"\",\"\",MIN(IF(INDEX_Indices_États!$T$102:$T$106>BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]],INDEX_Indices_États!$T$102:$T$106)))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$106,4,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$106,3,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",MAX(IF(INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106<=BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]],INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106)),\n\nMAX(IF(INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106<=BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]],INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106))\n\n)","v":0.8},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",\nMIN(IF(INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107>BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]],INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107)),\nMIN(IF(INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107>BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]],INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107))\n)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]],INDEX_Indices_États!$H$102:$T$106,8,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]],INDEX_Indices_États!$H$102:$T$106,9,FALSE)","v":0.05},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",\n((BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE IVP (P1) Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]]),\n((BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE IVP (P1) Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]])\n\n)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE ÉTAT]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE COÛTS]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"MIN(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS]])","v":0},{"$f":"IFERROR(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]/(SUM(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])),0)","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(AVERAGE(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS]]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=5,\"5- Excellent\",0)))))","v":0}]
[null,null,{"$f":"IF(IDENTIFICATION!$E$53=\"Municipalité\",IDENTIFICATION!$E$58,IDENTIFICATION!$E$62)&BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]]","v":"15"},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]&IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]=\"\",\"\",\" (\"&BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]&\")\")","v":""},15,null,null,false,null,null,false,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE,\"MULTIFONCTIONS\",IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$D$44,2,FALSE)),\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$D$44,2,FALSE)))","v":""},null,{"$f":"1-BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]","v":1},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false,false,false,false,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(ISBLANK(ANNEE_D_ANALYSE),ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])),\"\",ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])","v":""},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(ISBLANK(ANNEE_D_ANALYSE),ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])),\"\",IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE DERNIÈRE RÉNOVATION MAJEURE]]),(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE DERNIÈRE RÉNOVATION MAJEURE]])))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]+BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]+BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":""},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]","v":""},null,null,null,null,{"$f":"(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]]","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(IDENTIFICATION!$E$58,INDEX_Municipalités!$B$17:$G$1299,6,FALSE),1)","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]","v":1},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL]]=\"Oui\",1.3,1)","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]","v":1},{"$f":"IF(((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))=0,1,((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))/((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])))","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION PROPOSÉ ]]","v":1},{"$f":"IF(((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))=0,1,((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))/((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])))","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION PROPOSÉ (25%)]]","v":1},1.05,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION PROPOSÉ ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION PROPOSÉ (25%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² (PROPOSÉ RS MEANS) AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]]","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² DE BASE THÉORIQUE (actualisé à l''année d''analyse)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² DE BASE AJUSTÉ (avec facteurs d''ajustements)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]","v":0},null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DE LA VALEUR]]),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)]],-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DE LA VALEUR]]),0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)]]))),\"\")","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)])","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[SOMME DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT DES COMPOSANTS]],\"\")))","v":""},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]<>\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]<>\"APPROCHE DÉTAILLÉE\"),\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]=\"APPROCHE DÉTAILLÉE\",\"Méthode pondérée\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]=\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)]]<>\"\"),\"Méthode estimée\",\"Méthode de base\"))\n\n)","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]>BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]],0,BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]])))","v":""},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]),ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]])),\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]>BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],0,BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]))","v":""},{"$f":"IF(OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE THÉORIQUE]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]=\"\"),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE THÉORIQUE]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]])","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]),\"\",(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Ajusté]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Ajusté]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Ajusté]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Ajusté]]),\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE UTILE]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE Estimé \n(à l''année d''analyse)]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE ESTIMÉE]]<0,0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Estimé et révisé]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Estimé et révisé]])*(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]]>1,1,BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]])-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé et révisé]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Estimé et révisé]]))","v":""},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET DURÉE DE VIE RESTANTE RETENUE]),0)","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET COTE D''ÉTAT PHYSIQUE RETENUE]),2)","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE AJUSTÉE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE ESTIMÉE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE RETENUE PAR COMPOSANT - MOYENNE PONDÉRÉE]],\"\")))","v":""},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉE (%)]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE RETENUE PAR COMPOSANT - MOYENNE PONDÉRÉE]],\"\")))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.8,\"A\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.6,\"B\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.4,\"C\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.2,\"D\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>=0,\"E\",0))))))","v":""},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]<>\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]<>\"APPROCHE DÉTAILLÉE\"),\"\",\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"APPROCHE DÉTAILLÉE\",\"Méthode pondérée\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]>0),\"Méthode estimée\",\"Méthode de base\"))\n\n)","v":""},null,null,null,{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT (P) RETENUE]]","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]]","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]]=\"\",0,\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]],BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]]\n\n)\n\n)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ]]=\"\",0,\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ]],BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ]]\n\n)\n\n)","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,null,null,null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]],IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]]),\"\",(-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]),0,BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]])))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]],IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]]),\"\",(-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]),0,BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]])))))","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS\n(actualisés)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS\n(actualisés)])","v":0},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS DE RENOUVELLEMENT AJUSTÉS 0-5 ANS]],\n\nIF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS ESTIMÉS 0-5 ANS ACTUALISÉS \n(à l''année d''analyse)]],\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[SOMME DES COÛTS DÉTAILLÉS PAR COMPOSANTS 0-5 ANS]],\"\"))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\n\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),0,\n\nIF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS ESTIMÉS 6-10 ANS ACTUALISÉS \n(à l''année d''analyse)]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[SOMME DES COÛTS DÉTAILLÉS PAR COMPOSANTS 6-10 ANS]],\"\"))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]<>\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]<>\"APPROCHE DÉTAILLÉE\"),\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]=\"APPROCHE DÉTAILLÉE\",\"Méthode pondérée\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]=\"APPROCHE SOMMAIRE\",OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]]<>\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]]<>\"\")),\"Méthode estimée\",\"Méthode de base\"))\n\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]],BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]\n\n),\"\"\n\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.05,\"A\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.1,\"B\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.15,\"C\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.3,\"D\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]>0.3,\"E\",0))))))","v":""},null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CITÉ]]=TRUE,BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CLASSÉ]]=TRUE),\"Oui\",\"Non\")","v":"Non"},{"$f":"IF(OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[INVENTORIÉ \n(par MRC ou municipalité)]]=TRUE,BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CITÉ]]=TRUE,BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CLASSÉ]]=TRUE),\"Oui\",\"Non\")","v":"Non"},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE INVENTAIRE]),0)","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]))))))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]))))))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]))))))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE))","v":0},null,{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION PRINCIPALE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 1 FONCTION PRINCIPALE]]*(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])^-(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION PRINCIPALE]])),0)","v":0},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE))","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION SECONDAIRE]]=0,0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 1 FONCTION SECONDAIRE]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])^-(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION SECONDAIRE]])),0)","v":0},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE))","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION TERTIAIRE]]=0,0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 1 FONCTION TERTIAIRE]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])^-(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION TERTIAIRE]])),0)","v":0},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE])","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]],BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]))","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION PRINCIPALE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION PRINCIPALE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR SOMMÉE FONCTION PRINCIPALE]],0)))","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION SECONDAIRE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION SECONDAIRE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR SOMMÉE FONCTION SECONDAIRE]],0)))","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION TERTIAIRE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION TERTIAIRE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR SOMMÉE FONCTION TERTIAIRE]],0)))","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE VALEUR]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]),BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]])","v":""},{"$f":"IFERROR(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]=\"\",\"\",MAX(IF(INDEX_Indices_États!$T$102:$T$107<=BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]],INDEX_Indices_États!$T$102:$T$107)))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]=\"\",\"\",MIN(IF(INDEX_Indices_États!$S$102:$S$107>BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]],INDEX_Indices_États!$S$102:$S$107)))","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$107,4,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$107,3,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]],INDEX_Indices_États!$F$102:$T$106,14,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]],INDEX_Indices_États!$F$102:$T$106,15,FALSE))","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]*(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé]]),AVERAGE(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé]:[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé]]))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''évaluation)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE UTILE]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE Estimé \n(à l''année d''évaluation)]]+(ANNEE_D_ANALYSE-IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT]]),ANNEE_D_ANALYSE,BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT]])))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE Estimé \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE UTILE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]]=\"\",\"\",MAX(IF(INDEX_Indices_États!$S$102:$S$106<=BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]],INDEX_Indices_États!$S$102:$S$106)))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]]=\"\",\"\",MIN(IF(INDEX_Indices_États!$T$102:$T$106>BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]],INDEX_Indices_États!$T$102:$T$106)))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$106,4,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$106,3,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",MAX(IF(INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106<=BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]],INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106)),\n\nMAX(IF(INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106<=BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]],INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106))\n\n)","v":0.8},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",\nMIN(IF(INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107>BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]],INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107)),\nMIN(IF(INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107>BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]],INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107))\n)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]],INDEX_Indices_États!$H$102:$T$106,8,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]],INDEX_Indices_États!$H$102:$T$106,9,FALSE)","v":0.05},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",\n((BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE IVP (P1) Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]]),\n((BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE IVP (P1) Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]])\n\n)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE ÉTAT]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE COÛTS]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"MIN(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS]])","v":0},{"$f":"IFERROR(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]/(SUM(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])),0)","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(AVERAGE(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS]]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=5,\"5- Excellent\",0)))))","v":0}]
[null,null,{"$f":"IF(IDENTIFICATION!$E$53=\"Municipalité\",IDENTIFICATION!$E$58,IDENTIFICATION!$E$62)&BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]]","v":"16"},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]&IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]=\"\",\"\",\" (\"&BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]&\")\")","v":""},16,null,null,false,null,null,false,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE,\"MULTIFONCTIONS\",IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$D$44,2,FALSE)),\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$D$44,2,FALSE)))","v":""},null,{"$f":"1-BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]","v":1},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false,false,false,false,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(ISBLANK(ANNEE_D_ANALYSE),ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])),\"\",ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])","v":""},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(ISBLANK(ANNEE_D_ANALYSE),ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])),\"\",IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE DERNIÈRE RÉNOVATION MAJEURE]]),(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE DERNIÈRE RÉNOVATION MAJEURE]])))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]+BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]+BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":""},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]","v":""},null,null,null,null,{"$f":"(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]]","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(IDENTIFICATION!$E$58,INDEX_Municipalités!$B$17:$G$1299,6,FALSE),1)","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]","v":1},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL]]=\"Oui\",1.3,1)","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]","v":1},{"$f":"IF(((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))=0,1,((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))/((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])))","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION PROPOSÉ ]]","v":1},{"$f":"IF(((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))=0,1,((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))/((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])))","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION PROPOSÉ (25%)]]","v":1},1.05,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION PROPOSÉ ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION PROPOSÉ (25%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² (PROPOSÉ RS MEANS) AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]]","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² DE BASE THÉORIQUE (actualisé à l''année d''analyse)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² DE BASE AJUSTÉ (avec facteurs d''ajustements)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]","v":0},null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DE LA VALEUR]]),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)]],-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DE LA VALEUR]]),0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)]]))),\"\")","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)])","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[SOMME DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT DES COMPOSANTS]],\"\")))","v":""},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]<>\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]<>\"APPROCHE DÉTAILLÉE\"),\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]=\"APPROCHE DÉTAILLÉE\",\"Méthode pondérée\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]=\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)]]<>\"\"),\"Méthode estimée\",\"Méthode de base\"))\n\n)","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]>BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]],0,BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]])))","v":""},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]),ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]])),\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]>BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],0,BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]))","v":""},{"$f":"IF(OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE THÉORIQUE]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]=\"\"),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE THÉORIQUE]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]])","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]),\"\",(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Ajusté]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Ajusté]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Ajusté]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Ajusté]]),\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE UTILE]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE Estimé \n(à l''année d''analyse)]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE ESTIMÉE]]<0,0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Estimé et révisé]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Estimé et révisé]])*(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]]>1,1,BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]])-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé et révisé]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Estimé et révisé]]))","v":""},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET DURÉE DE VIE RESTANTE RETENUE]),0)","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET COTE D''ÉTAT PHYSIQUE RETENUE]),2)","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE AJUSTÉE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE ESTIMÉE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE RETENUE PAR COMPOSANT - MOYENNE PONDÉRÉE]],\"\")))","v":""},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉE (%)]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE RETENUE PAR COMPOSANT - MOYENNE PONDÉRÉE]],\"\")))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.8,\"A\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.6,\"B\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.4,\"C\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.2,\"D\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>=0,\"E\",0))))))","v":""},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]<>\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]<>\"APPROCHE DÉTAILLÉE\"),\"\",\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"APPROCHE DÉTAILLÉE\",\"Méthode pondérée\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]>0),\"Méthode estimée\",\"Méthode de base\"))\n\n)","v":""},null,null,null,{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT (P) RETENUE]]","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]]","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]]=\"\",0,\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]],BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]]\n\n)\n\n)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ]]=\"\",0,\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ]],BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ]]\n\n)\n\n)","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,null,null,null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]],IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]]),\"\",(-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]),0,BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]])))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]],IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]]),\"\",(-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]),0,BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]])))))","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS\n(actualisés)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS\n(actualisés)])","v":0},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS DE RENOUVELLEMENT AJUSTÉS 0-5 ANS]],\n\nIF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS ESTIMÉS 0-5 ANS ACTUALISÉS \n(à l''année d''analyse)]],\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[SOMME DES COÛTS DÉTAILLÉS PAR COMPOSANTS 0-5 ANS]],\"\"))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\n\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),0,\n\nIF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS ESTIMÉS 6-10 ANS ACTUALISÉS \n(à l''année d''analyse)]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[SOMME DES COÛTS DÉTAILLÉS PAR COMPOSANTS 6-10 ANS]],\"\"))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]<>\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]<>\"APPROCHE DÉTAILLÉE\"),\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]=\"APPROCHE DÉTAILLÉE\",\"Méthode pondérée\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]=\"APPROCHE SOMMAIRE\",OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]]<>\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]]<>\"\")),\"Méthode estimée\",\"Méthode de base\"))\n\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]],BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]\n\n),\"\"\n\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.05,\"A\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.1,\"B\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.15,\"C\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.3,\"D\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]>0.3,\"E\",0))))))","v":""},null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CITÉ]]=TRUE,BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CLASSÉ]]=TRUE),\"Oui\",\"Non\")","v":"Non"},{"$f":"IF(OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[INVENTORIÉ \n(par MRC ou municipalité)]]=TRUE,BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CITÉ]]=TRUE,BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CLASSÉ]]=TRUE),\"Oui\",\"Non\")","v":"Non"},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE INVENTAIRE]),0)","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]))))))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]))))))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]))))))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE))","v":0},null,{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION PRINCIPALE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 1 FONCTION PRINCIPALE]]*(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])^-(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION PRINCIPALE]])),0)","v":0},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE))","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION SECONDAIRE]]=0,0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 1 FONCTION SECONDAIRE]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])^-(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION SECONDAIRE]])),0)","v":0},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE))","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION TERTIAIRE]]=0,0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 1 FONCTION TERTIAIRE]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])^-(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION TERTIAIRE]])),0)","v":0},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE])","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]],BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]))","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION PRINCIPALE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION PRINCIPALE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR SOMMÉE FONCTION PRINCIPALE]],0)))","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION SECONDAIRE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION SECONDAIRE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR SOMMÉE FONCTION SECONDAIRE]],0)))","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION TERTIAIRE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION TERTIAIRE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR SOMMÉE FONCTION TERTIAIRE]],0)))","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE VALEUR]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]),BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]])","v":""},{"$f":"IFERROR(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]=\"\",\"\",MAX(IF(INDEX_Indices_États!$T$102:$T$107<=BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]],INDEX_Indices_États!$T$102:$T$107)))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]=\"\",\"\",MIN(IF(INDEX_Indices_États!$S$102:$S$107>BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]],INDEX_Indices_États!$S$102:$S$107)))","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$107,4,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$107,3,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]],INDEX_Indices_États!$F$102:$T$106,14,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]],INDEX_Indices_États!$F$102:$T$106,15,FALSE))","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]*(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé]]),AVERAGE(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé]:[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé]]))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''évaluation)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE UTILE]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE Estimé \n(à l''année d''évaluation)]]+(ANNEE_D_ANALYSE-IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT]]),ANNEE_D_ANALYSE,BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT]])))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE Estimé \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE UTILE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]]=\"\",\"\",MAX(IF(INDEX_Indices_États!$S$102:$S$106<=BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]],INDEX_Indices_États!$S$102:$S$106)))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]]=\"\",\"\",MIN(IF(INDEX_Indices_États!$T$102:$T$106>BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]],INDEX_Indices_États!$T$102:$T$106)))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$106,4,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$106,3,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",MAX(IF(INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106<=BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]],INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106)),\n\nMAX(IF(INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106<=BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]],INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106))\n\n)","v":0.8},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",\nMIN(IF(INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107>BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]],INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107)),\nMIN(IF(INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107>BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]],INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107))\n)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]],INDEX_Indices_États!$H$102:$T$106,8,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]],INDEX_Indices_États!$H$102:$T$106,9,FALSE)","v":0.05},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",\n((BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE IVP (P1) Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]]),\n((BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE IVP (P1) Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]])\n\n)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE ÉTAT]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE COÛTS]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"MIN(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS]])","v":0},{"$f":"IFERROR(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]/(SUM(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])),0)","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(AVERAGE(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS]]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=5,\"5- Excellent\",0)))))","v":0}]
[null,null,{"$f":"IF(IDENTIFICATION!$E$53=\"Municipalité\",IDENTIFICATION!$E$58,IDENTIFICATION!$E$62)&BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]]","v":"17"},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]&IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]=\"\",\"\",\" (\"&BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]&\")\")","v":""},17,null,null,false,null,null,false,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE,\"MULTIFONCTIONS\",IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$D$44,2,FALSE)),\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$D$44,2,FALSE)))","v":""},null,{"$f":"1-BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]","v":1},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false,false,false,false,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(ISBLANK(ANNEE_D_ANALYSE),ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])),\"\",ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])","v":""},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(ISBLANK(ANNEE_D_ANALYSE),ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])),\"\",IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE DERNIÈRE RÉNOVATION MAJEURE]]),(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE DERNIÈRE RÉNOVATION MAJEURE]])))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]+BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]+BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":""},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]","v":""},null,null,null,null,{"$f":"(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]]","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(IDENTIFICATION!$E$58,INDEX_Municipalités!$B$17:$G$1299,6,FALSE),1)","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]","v":1},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL]]=\"Oui\",1.3,1)","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]","v":1},{"$f":"IF(((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))=0,1,((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))/((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])))","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION PROPOSÉ ]]","v":1},{"$f":"IF(((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))=0,1,((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))/((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])))","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION PROPOSÉ (25%)]]","v":1},1.05,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION PROPOSÉ ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION PROPOSÉ (25%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² (PROPOSÉ RS MEANS) AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]]","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² DE BASE THÉORIQUE (actualisé à l''année d''analyse)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² DE BASE AJUSTÉ (avec facteurs d''ajustements)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]","v":0},null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DE LA VALEUR]]),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)]],-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DE LA VALEUR]]),0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)]]))),\"\")","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)])","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[SOMME DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT DES COMPOSANTS]],\"\")))","v":""},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]<>\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]<>\"APPROCHE DÉTAILLÉE\"),\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]=\"APPROCHE DÉTAILLÉE\",\"Méthode pondérée\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]=\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)]]<>\"\"),\"Méthode estimée\",\"Méthode de base\"))\n\n)","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]>BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]],0,BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]])))","v":""},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]),ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]])),\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]>BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],0,BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]))","v":""},{"$f":"IF(OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE THÉORIQUE]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]=\"\"),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE THÉORIQUE]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]])","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]),\"\",(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Ajusté]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Ajusté]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Ajusté]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Ajusté]]),\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE UTILE]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE Estimé \n(à l''année d''analyse)]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE ESTIMÉE]]<0,0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Estimé et révisé]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Estimé et révisé]])*(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]]>1,1,BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]])-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé et révisé]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Estimé et révisé]]))","v":""},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET DURÉE DE VIE RESTANTE RETENUE]),0)","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET COTE D''ÉTAT PHYSIQUE RETENUE]),2)","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE AJUSTÉE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE ESTIMÉE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE RETENUE PAR COMPOSANT - MOYENNE PONDÉRÉE]],\"\")))","v":""},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉE (%)]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE RETENUE PAR COMPOSANT - MOYENNE PONDÉRÉE]],\"\")))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.8,\"A\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.6,\"B\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.4,\"C\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.2,\"D\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>=0,\"E\",0))))))","v":""},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]<>\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]<>\"APPROCHE DÉTAILLÉE\"),\"\",\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"APPROCHE DÉTAILLÉE\",\"Méthode pondérée\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]>0),\"Méthode estimée\",\"Méthode de base\"))\n\n)","v":""},null,null,null,{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT (P) RETENUE]]","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]]","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]]=\"\",0,\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]],BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]]\n\n)\n\n)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ]]=\"\",0,\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ]],BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ]]\n\n)\n\n)","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,null,null,null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]],IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]]),\"\",(-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]),0,BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]])))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]],IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]]),\"\",(-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]),0,BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]])))))","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS\n(actualisés)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS\n(actualisés)])","v":0},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS DE RENOUVELLEMENT AJUSTÉS 0-5 ANS]],\n\nIF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS ESTIMÉS 0-5 ANS ACTUALISÉS \n(à l''année d''analyse)]],\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[SOMME DES COÛTS DÉTAILLÉS PAR COMPOSANTS 0-5 ANS]],\"\"))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\n\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),0,\n\nIF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS ESTIMÉS 6-10 ANS ACTUALISÉS \n(à l''année d''analyse)]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[SOMME DES COÛTS DÉTAILLÉS PAR COMPOSANTS 6-10 ANS]],\"\"))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]<>\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]<>\"APPROCHE DÉTAILLÉE\"),\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]=\"APPROCHE DÉTAILLÉE\",\"Méthode pondérée\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]=\"APPROCHE SOMMAIRE\",OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]]<>\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]]<>\"\")),\"Méthode estimée\",\"Méthode de base\"))\n\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]],BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]\n\n),\"\"\n\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.05,\"A\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.1,\"B\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.15,\"C\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.3,\"D\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]>0.3,\"E\",0))))))","v":""},null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CITÉ]]=TRUE,BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CLASSÉ]]=TRUE),\"Oui\",\"Non\")","v":"Non"},{"$f":"IF(OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[INVENTORIÉ \n(par MRC ou municipalité)]]=TRUE,BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CITÉ]]=TRUE,BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CLASSÉ]]=TRUE),\"Oui\",\"Non\")","v":"Non"},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE INVENTAIRE]),0)","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]))))))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]))))))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]))))))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE))","v":0},null,{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION PRINCIPALE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 1 FONCTION PRINCIPALE]]*(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])^-(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION PRINCIPALE]])),0)","v":0},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE))","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION SECONDAIRE]]=0,0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 1 FONCTION SECONDAIRE]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])^-(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION SECONDAIRE]])),0)","v":0},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE))","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION TERTIAIRE]]=0,0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 1 FONCTION TERTIAIRE]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])^-(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION TERTIAIRE]])),0)","v":0},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE])","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]],BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]))","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION PRINCIPALE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION PRINCIPALE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR SOMMÉE FONCTION PRINCIPALE]],0)))","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION SECONDAIRE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION SECONDAIRE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR SOMMÉE FONCTION SECONDAIRE]],0)))","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION TERTIAIRE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION TERTIAIRE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR SOMMÉE FONCTION TERTIAIRE]],0)))","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE VALEUR]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]),BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]])","v":""},{"$f":"IFERROR(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]=\"\",\"\",MAX(IF(INDEX_Indices_États!$T$102:$T$107<=BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]],INDEX_Indices_États!$T$102:$T$107)))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]=\"\",\"\",MIN(IF(INDEX_Indices_États!$S$102:$S$107>BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]],INDEX_Indices_États!$S$102:$S$107)))","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$107,4,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$107,3,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]],INDEX_Indices_États!$F$102:$T$106,14,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]],INDEX_Indices_États!$F$102:$T$106,15,FALSE))","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]*(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé]]),AVERAGE(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé]:[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé]]))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''évaluation)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE UTILE]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE Estimé \n(à l''année d''évaluation)]]+(ANNEE_D_ANALYSE-IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT]]),ANNEE_D_ANALYSE,BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT]])))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE Estimé \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE UTILE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]]=\"\",\"\",MAX(IF(INDEX_Indices_États!$S$102:$S$106<=BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]],INDEX_Indices_États!$S$102:$S$106)))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]]=\"\",\"\",MIN(IF(INDEX_Indices_États!$T$102:$T$106>BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]],INDEX_Indices_États!$T$102:$T$106)))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$106,4,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$106,3,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",MAX(IF(INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106<=BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]],INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106)),\n\nMAX(IF(INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106<=BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]],INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106))\n\n)","v":0.8},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",\nMIN(IF(INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107>BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]],INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107)),\nMIN(IF(INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107>BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]],INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107))\n)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]],INDEX_Indices_États!$H$102:$T$106,8,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]],INDEX_Indices_États!$H$102:$T$106,9,FALSE)","v":0.05},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",\n((BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE IVP (P1) Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]]),\n((BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE IVP (P1) Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]])\n\n)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE ÉTAT]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE COÛTS]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"MIN(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS]])","v":0},{"$f":"IFERROR(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]/(SUM(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])),0)","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(AVERAGE(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS]]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=5,\"5- Excellent\",0)))))","v":0}]
[null,null,{"$f":"IF(IDENTIFICATION!$E$53=\"Municipalité\",IDENTIFICATION!$E$58,IDENTIFICATION!$E$62)&BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]]","v":"18"},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]&IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]=\"\",\"\",\" (\"&BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]&\")\")","v":""},18,null,null,false,null,null,false,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE,\"MULTIFONCTIONS\",IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$D$44,2,FALSE)),\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$D$44,2,FALSE)))","v":""},null,{"$f":"1-BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]","v":1},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false,false,false,false,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(ISBLANK(ANNEE_D_ANALYSE),ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])),\"\",ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])","v":""},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(ISBLANK(ANNEE_D_ANALYSE),ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])),\"\",IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE DERNIÈRE RÉNOVATION MAJEURE]]),(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE DERNIÈRE RÉNOVATION MAJEURE]])))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]+BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]+BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":""},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]","v":""},null,null,null,null,{"$f":"(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]]","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(IDENTIFICATION!$E$58,INDEX_Municipalités!$B$17:$G$1299,6,FALSE),1)","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]","v":1},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL]]=\"Oui\",1.3,1)","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]","v":1},{"$f":"IF(((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))=0,1,((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))/((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])))","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION PROPOSÉ ]]","v":1},{"$f":"IF(((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))=0,1,((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))/((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])))","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION PROPOSÉ (25%)]]","v":1},{"$f":"1.05","v":1.05},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION PROPOSÉ ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION PROPOSÉ (25%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² (PROPOSÉ RS MEANS) AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]]","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² DE BASE THÉORIQUE (actualisé à l''année d''analyse)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² DE BASE AJUSTÉ (avec facteurs d''ajustements)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]","v":0},null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DE LA VALEUR]]),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)]],-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DE LA VALEUR]]),0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)]]))),\"\")","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)])","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[SOMME DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT DES COMPOSANTS]],\"\")))","v":""},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]<>\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]<>\"APPROCHE DÉTAILLÉE\"),\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]=\"APPROCHE DÉTAILLÉE\",\"Méthode pondérée\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]=\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)]]<>\"\"),\"Méthode estimée\",\"Méthode de base\"))\n\n)","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]>BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]],0,BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]])))","v":""},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]),ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]])),\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]>BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],0,BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]))","v":""},{"$f":"IF(OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE THÉORIQUE]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]=\"\"),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE THÉORIQUE]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]])","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]),\"\",(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Ajusté]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Ajusté]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Ajusté]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Ajusté]]),\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE UTILE]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE Estimé \n(à l''année d''analyse)]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE ESTIMÉE]]<0,0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Estimé et révisé]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Estimé et révisé]])*(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]]>1,1,BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]])-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé et révisé]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Estimé et révisé]]))","v":""},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET DURÉE DE VIE RESTANTE RETENUE]),0)","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET COTE D''ÉTAT PHYSIQUE RETENUE]),2)","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE AJUSTÉE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE ESTIMÉE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE RETENUE PAR COMPOSANT - MOYENNE PONDÉRÉE]],\"\")))","v":""},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉE (%)]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE RETENUE PAR COMPOSANT - MOYENNE PONDÉRÉE]],\"\")))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.8,\"A\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.6,\"B\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.4,\"C\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.2,\"D\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>=0,\"E\",0))))))","v":""},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]<>\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]<>\"APPROCHE DÉTAILLÉE\"),\"\",\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"APPROCHE DÉTAILLÉE\",\"Méthode pondérée\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]>0),\"Méthode estimée\",\"Méthode de base\"))\n\n)","v":""},null,null,null,{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT (P) RETENUE]]","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]]","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]]=\"\",0,\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]],BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]]\n\n)\n\n)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ]]=\"\",0,\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ]],BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ]]\n\n)\n\n)","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,null,null,null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]],IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]]),\"\",(-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]),0,BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]])))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]],IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]]),\"\",(-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]),0,BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]])))))","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS\n(actualisés)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS\n(actualisés)])","v":0},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS DE RENOUVELLEMENT AJUSTÉS 0-5 ANS]],\n\nIF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS ESTIMÉS 0-5 ANS ACTUALISÉS \n(à l''année d''analyse)]],\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[SOMME DES COÛTS DÉTAILLÉS PAR COMPOSANTS 0-5 ANS]],\"\"))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\n\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),0,\n\nIF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS ESTIMÉS 6-10 ANS ACTUALISÉS \n(à l''année d''analyse)]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[SOMME DES COÛTS DÉTAILLÉS PAR COMPOSANTS 6-10 ANS]],\"\"))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]<>\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]<>\"APPROCHE DÉTAILLÉE\"),\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]=\"APPROCHE DÉTAILLÉE\",\"Méthode pondérée\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]=\"APPROCHE SOMMAIRE\",OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]]<>\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]]<>\"\")),\"Méthode estimée\",\"Méthode de base\"))\n\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]],BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]\n\n),\"\"\n\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.05,\"A\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.1,\"B\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.15,\"C\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.3,\"D\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]>0.3,\"E\",0))))))","v":""},null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CITÉ]]=TRUE,BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CLASSÉ]]=TRUE),\"Oui\",\"Non\")","v":"Non"},{"$f":"IF(OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[INVENTORIÉ \n(par MRC ou municipalité)]]=TRUE,BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CITÉ]]=TRUE,BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CLASSÉ]]=TRUE),\"Oui\",\"Non\")","v":"Non"},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE INVENTAIRE]),0)","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]))))))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]))))))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]))))))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE))","v":0},null,{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION PRINCIPALE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 1 FONCTION PRINCIPALE]]*(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])^-(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION PRINCIPALE]])),0)","v":0},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE))","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION SECONDAIRE]]=0,0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 1 FONCTION SECONDAIRE]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])^-(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION SECONDAIRE]])),0)","v":0},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE))","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION TERTIAIRE]]=0,0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 1 FONCTION TERTIAIRE]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])^-(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION TERTIAIRE]])),0)","v":0},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE])","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]],BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]))","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION PRINCIPALE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION PRINCIPALE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR SOMMÉE FONCTION PRINCIPALE]],0)))","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION SECONDAIRE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION SECONDAIRE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR SOMMÉE FONCTION SECONDAIRE]],0)))","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION TERTIAIRE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION TERTIAIRE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR SOMMÉE FONCTION TERTIAIRE]],0)))","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE VALEUR]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]),BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]])","v":""},{"$f":"IFERROR(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]=\"\",\"\",MAX(IF(INDEX_Indices_États!$T$102:$T$107<=BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]],INDEX_Indices_États!$T$102:$T$107)))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]=\"\",\"\",MIN(IF(INDEX_Indices_États!$S$102:$S$107>BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]],INDEX_Indices_États!$S$102:$S$107)))","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$107,4,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$107,3,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]],INDEX_Indices_États!$F$102:$T$106,14,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]],INDEX_Indices_États!$F$102:$T$106,15,FALSE))","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]*(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé]]),AVERAGE(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé]:[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé]]))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''évaluation)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE UTILE]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE Estimé \n(à l''année d''évaluation)]]+(ANNEE_D_ANALYSE-IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT]]),ANNEE_D_ANALYSE,BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT]])))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE Estimé \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE UTILE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]]=\"\",\"\",MAX(IF(INDEX_Indices_États!$S$102:$S$106<=BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]],INDEX_Indices_États!$S$102:$S$106)))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]]=\"\",\"\",MIN(IF(INDEX_Indices_États!$T$102:$T$106>BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]],INDEX_Indices_États!$T$102:$T$106)))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$106,4,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$106,3,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",MAX(IF(INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106<=BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]],INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106)),\n\nMAX(IF(INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106<=BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]],INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106))\n\n)","v":0.8},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",\nMIN(IF(INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107>BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]],INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107)),\nMIN(IF(INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107>BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]],INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107))\n)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]],INDEX_Indices_États!$H$102:$T$106,8,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]],INDEX_Indices_États!$H$102:$T$106,9,FALSE)","v":0.05},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",\n((BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE IVP (P1) Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]]),\n((BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE IVP (P1) Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]])\n\n)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE ÉTAT]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE COÛTS]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"MIN(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS]])","v":0},{"$f":"IFERROR(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]/(SUM(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])),0)","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(AVERAGE(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS]]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=5,\"5- Excellent\",0)))))","v":0}]
[null,null,{"$f":"IF(IDENTIFICATION!$E$53=\"Municipalité\",IDENTIFICATION!$E$58,IDENTIFICATION!$E$62)&BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]]","v":"19"},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]&IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]=\"\",\"\",\" (\"&BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]&\")\")","v":""},19,null,null,false,null,null,false,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE,\"MULTIFONCTIONS\",IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$D$44,2,FALSE)),\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$D$44,2,FALSE)))","v":""},null,{"$f":"1-BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]","v":1},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false,false,false,false,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(ISBLANK(ANNEE_D_ANALYSE),ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])),\"\",ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])","v":""},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(ISBLANK(ANNEE_D_ANALYSE),ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])),\"\",IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE DERNIÈRE RÉNOVATION MAJEURE]]),(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE DERNIÈRE RÉNOVATION MAJEURE]])))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]+BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]+BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":""},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]","v":""},null,null,null,null,{"$f":"(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]]","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(IDENTIFICATION!$E$58,INDEX_Municipalités!$B$17:$G$1299,6,FALSE),1)","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]","v":1},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL]]=\"Oui\",1.3,1)","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]","v":1},{"$f":"IF(((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))=0,1,((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))/((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])))","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION PROPOSÉ ]]","v":1},{"$f":"IF(((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))=0,1,((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))/((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])))","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION PROPOSÉ (25%)]]","v":1},{"$f":"1.05","v":1.05},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION PROPOSÉ ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION PROPOSÉ (25%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² (PROPOSÉ RS MEANS) AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]]","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² DE BASE THÉORIQUE (actualisé à l''année d''analyse)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² DE BASE AJUSTÉ (avec facteurs d''ajustements)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]","v":0},null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DE LA VALEUR]]),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)]],-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DE LA VALEUR]]),0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)]]))),\"\")","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)])","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[SOMME DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT DES COMPOSANTS]],\"\")))","v":""},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]<>\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]<>\"APPROCHE DÉTAILLÉE\"),\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]=\"APPROCHE DÉTAILLÉE\",\"Méthode pondérée\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]=\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)]]<>\"\"),\"Méthode estimée\",\"Méthode de base\"))\n\n)","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]>BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]],0,BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]])))","v":""},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]),ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]])),\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]>BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],0,BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]))","v":""},{"$f":"IF(OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE THÉORIQUE]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]=\"\"),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE THÉORIQUE]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]])","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]),\"\",(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Ajusté]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Ajusté]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Ajusté]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Ajusté]]),\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE UTILE]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE Estimé \n(à l''année d''analyse)]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE ESTIMÉE]]<0,0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Estimé et révisé]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Estimé et révisé]])*(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]]>1,1,BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]])-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé et révisé]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Estimé et révisé]]))","v":""},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET DURÉE DE VIE RESTANTE RETENUE]),0)","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET COTE D''ÉTAT PHYSIQUE RETENUE]),2)","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE AJUSTÉE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE ESTIMÉE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE RETENUE PAR COMPOSANT - MOYENNE PONDÉRÉE]],\"\")))","v":""},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉE (%)]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE RETENUE PAR COMPOSANT - MOYENNE PONDÉRÉE]],\"\")))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.8,\"A\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.6,\"B\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.4,\"C\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.2,\"D\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>=0,\"E\",0))))))","v":""},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]<>\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]<>\"APPROCHE DÉTAILLÉE\"),\"\",\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"APPROCHE DÉTAILLÉE\",\"Méthode pondérée\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]>0),\"Méthode estimée\",\"Méthode de base\"))\n\n)","v":""},null,null,null,{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT (P) RETENUE]]","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]]","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]]=\"\",0,\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]],BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]]\n\n)\n\n)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ]]=\"\",0,\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ]],BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ]]\n\n)\n\n)","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,null,null,null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]],IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]]),\"\",(-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]),0,BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]])))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]],IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]]),\"\",(-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]),0,BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]])))))","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS\n(actualisés)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS\n(actualisés)])","v":0},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS DE RENOUVELLEMENT AJUSTÉS 0-5 ANS]],\n\nIF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS ESTIMÉS 0-5 ANS ACTUALISÉS \n(à l''année d''analyse)]],\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[SOMME DES COÛTS DÉTAILLÉS PAR COMPOSANTS 0-5 ANS]],\"\"))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\n\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),0,\n\nIF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS ESTIMÉS 6-10 ANS ACTUALISÉS \n(à l''année d''analyse)]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[SOMME DES COÛTS DÉTAILLÉS PAR COMPOSANTS 6-10 ANS]],\"\"))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]<>\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]<>\"APPROCHE DÉTAILLÉE\"),\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]=\"APPROCHE DÉTAILLÉE\",\"Méthode pondérée\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]=\"APPROCHE SOMMAIRE\",OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]]<>\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]]<>\"\")),\"Méthode estimée\",\"Méthode de base\"))\n\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]],BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]\n\n),\"\"\n\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.05,\"A\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.1,\"B\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.15,\"C\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.3,\"D\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]>0.3,\"E\",0))))))","v":""},null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CITÉ]]=TRUE,BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CLASSÉ]]=TRUE),\"Oui\",\"Non\")","v":"Non"},{"$f":"IF(OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[INVENTORIÉ \n(par MRC ou municipalité)]]=TRUE,BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CITÉ]]=TRUE,BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CLASSÉ]]=TRUE),\"Oui\",\"Non\")","v":"Non"},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE INVENTAIRE]),0)","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]))))))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]))))))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]))))))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE))","v":0},null,{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION PRINCIPALE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 1 FONCTION PRINCIPALE]]*(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])^-(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION PRINCIPALE]])),0)","v":0},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE))","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION SECONDAIRE]]=0,0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 1 FONCTION SECONDAIRE]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])^-(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION SECONDAIRE]])),0)","v":0},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE))","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION TERTIAIRE]]=0,0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 1 FONCTION TERTIAIRE]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])^-(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION TERTIAIRE]])),0)","v":0},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE])","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]],BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]))","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION PRINCIPALE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION PRINCIPALE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR SOMMÉE FONCTION PRINCIPALE]],0)))","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION SECONDAIRE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION SECONDAIRE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR SOMMÉE FONCTION SECONDAIRE]],0)))","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION TERTIAIRE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION TERTIAIRE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR SOMMÉE FONCTION TERTIAIRE]],0)))","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE VALEUR]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]),BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]])","v":""},{"$f":"IFERROR(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]=\"\",\"\",MAX(IF(INDEX_Indices_États!$T$102:$T$107<=BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]],INDEX_Indices_États!$T$102:$T$107)))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]=\"\",\"\",MIN(IF(INDEX_Indices_États!$S$102:$S$107>BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]],INDEX_Indices_États!$S$102:$S$107)))","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$107,4,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$107,3,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]],INDEX_Indices_États!$F$102:$T$106,14,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]],INDEX_Indices_États!$F$102:$T$106,15,FALSE))","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]*(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé]]),AVERAGE(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé]:[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé]]))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''évaluation)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE UTILE]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE Estimé \n(à l''année d''évaluation)]]+(ANNEE_D_ANALYSE-IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT]]),ANNEE_D_ANALYSE,BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT]])))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE Estimé \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE UTILE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]]=\"\",\"\",MAX(IF(INDEX_Indices_États!$S$102:$S$106<=BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]],INDEX_Indices_États!$S$102:$S$106)))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]]=\"\",\"\",MIN(IF(INDEX_Indices_États!$T$102:$T$106>BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]],INDEX_Indices_États!$T$102:$T$106)))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$106,4,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$106,3,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",MAX(IF(INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106<=BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]],INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106)),\n\nMAX(IF(INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106<=BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]],INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106))\n\n)","v":0.8},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",\nMIN(IF(INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107>BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]],INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107)),\nMIN(IF(INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107>BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]],INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107))\n)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]],INDEX_Indices_États!$H$102:$T$106,8,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]],INDEX_Indices_États!$H$102:$T$106,9,FALSE)","v":0.05},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",\n((BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE IVP (P1) Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]]),\n((BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE IVP (P1) Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]])\n\n)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE ÉTAT]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE COÛTS]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"MIN(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS]])","v":0},{"$f":"IFERROR(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]/(SUM(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])),0)","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(AVERAGE(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS]]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=5,\"5- Excellent\",0)))))","v":0}]
[null,null,{"$f":"IF(IDENTIFICATION!$E$53=\"Municipalité\",IDENTIFICATION!$E$58,IDENTIFICATION!$E$62)&BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]]","v":"20"},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]&IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]=\"\",\"\",\" (\"&BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]&\")\")","v":""},20,null,null,false,null,null,false,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE,\"MULTIFONCTIONS\",IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$D$44,2,FALSE)),\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$D$44,2,FALSE)))","v":""},null,{"$f":"1-BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]","v":1},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false,false,false,false,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(ISBLANK(ANNEE_D_ANALYSE),ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])),\"\",ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])","v":""},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(ISBLANK(ANNEE_D_ANALYSE),ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])),\"\",IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE DERNIÈRE RÉNOVATION MAJEURE]]),(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE DERNIÈRE RÉNOVATION MAJEURE]])))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]+BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]+BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":""},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]","v":""},null,null,null,null,{"$f":"(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]]","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(IDENTIFICATION!$E$58,INDEX_Municipalités!$B$17:$G$1299,6,FALSE),1)","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]","v":1},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL]]=\"Oui\",1.3,1)","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]","v":1},{"$f":"IF(((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))=0,1,((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))/((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])))","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION PROPOSÉ ]]","v":1},{"$f":"IF(((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))=0,1,((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))/((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])))","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION PROPOSÉ (25%)]]","v":1},{"$f":"1.05","v":1.05},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION PROPOSÉ ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION PROPOSÉ (25%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² (PROPOSÉ RS MEANS) AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]]","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² DE BASE THÉORIQUE (actualisé à l''année d''analyse)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² DE BASE AJUSTÉ (avec facteurs d''ajustements)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]","v":0},null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DE LA VALEUR]]),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)]],-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DE LA VALEUR]]),0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)]]))),\"\")","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)])","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[SOMME DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT DES COMPOSANTS]],\"\")))","v":""},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]<>\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]<>\"APPROCHE DÉTAILLÉE\"),\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]=\"APPROCHE DÉTAILLÉE\",\"Méthode pondérée\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]=\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)]]<>\"\"),\"Méthode estimée\",\"Méthode de base\"))\n\n)","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]>BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]],0,BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]])))","v":""},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]),ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]])),\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]>BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],0,BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]))","v":""},{"$f":"IF(OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE THÉORIQUE]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]=\"\"),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE THÉORIQUE]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]])","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]),\"\",(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Ajusté]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Ajusté]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Ajusté]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Ajusté]]),\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE UTILE]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE Estimé \n(à l''année d''analyse)]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE ESTIMÉE]]<0,0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Estimé et révisé]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Estimé et révisé]])*(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]]>1,1,BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]])-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé et révisé]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Estimé et révisé]]))","v":""},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET DURÉE DE VIE RESTANTE RETENUE]),0)","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET COTE D''ÉTAT PHYSIQUE RETENUE]),2)","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE AJUSTÉE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE ESTIMÉE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE RETENUE PAR COMPOSANT - MOYENNE PONDÉRÉE]],\"\")))","v":""},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉE (%)]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE RETENUE PAR COMPOSANT - MOYENNE PONDÉRÉE]],\"\")))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.8,\"A\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.6,\"B\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.4,\"C\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.2,\"D\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>=0,\"E\",0))))))","v":""},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]<>\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]<>\"APPROCHE DÉTAILLÉE\"),\"\",\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"APPROCHE DÉTAILLÉE\",\"Méthode pondérée\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]>0),\"Méthode estimée\",\"Méthode de base\"))\n\n)","v":""},null,null,null,{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT (P) RETENUE]]","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]]","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]]=\"\",0,\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]],BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]]\n\n)\n\n)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ]]=\"\",0,\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ]],BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ]]\n\n)\n\n)","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,null,null,null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]],IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]]),\"\",(-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]),0,BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]])))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]],IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]]),\"\",(-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]),0,BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]])))))","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS\n(actualisés)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS\n(actualisés)])","v":0},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS DE RENOUVELLEMENT AJUSTÉS 0-5 ANS]],\n\nIF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS ESTIMÉS 0-5 ANS ACTUALISÉS \n(à l''année d''analyse)]],\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[SOMME DES COÛTS DÉTAILLÉS PAR COMPOSANTS 0-5 ANS]],\"\"))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\n\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),0,\n\nIF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS ESTIMÉS 6-10 ANS ACTUALISÉS \n(à l''année d''analyse)]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[SOMME DES COÛTS DÉTAILLÉS PAR COMPOSANTS 6-10 ANS]],\"\"))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]<>\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]<>\"APPROCHE DÉTAILLÉE\"),\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]=\"APPROCHE DÉTAILLÉE\",\"Méthode pondérée\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]=\"APPROCHE SOMMAIRE\",OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]]<>\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]]<>\"\")),\"Méthode estimée\",\"Méthode de base\"))\n\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]],BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]\n\n),\"\"\n\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.05,\"A\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.1,\"B\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.15,\"C\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.3,\"D\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]>0.3,\"E\",0))))))","v":""},null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CITÉ]]=TRUE,BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CLASSÉ]]=TRUE),\"Oui\",\"Non\")","v":"Non"},{"$f":"IF(OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[INVENTORIÉ \n(par MRC ou municipalité)]]=TRUE,BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CITÉ]]=TRUE,BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CLASSÉ]]=TRUE),\"Oui\",\"Non\")","v":"Non"},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE INVENTAIRE]),0)","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]))))))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]))))))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]))))))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE))","v":0},null,{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION PRINCIPALE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 1 FONCTION PRINCIPALE]]*(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])^-(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION PRINCIPALE]])),0)","v":0},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE))","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION SECONDAIRE]]=0,0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 1 FONCTION SECONDAIRE]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])^-(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION SECONDAIRE]])),0)","v":0},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE))","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION TERTIAIRE]]=0,0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 1 FONCTION TERTIAIRE]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])^-(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION TERTIAIRE]])),0)","v":0},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE])","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]],BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]))","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION PRINCIPALE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION PRINCIPALE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR SOMMÉE FONCTION PRINCIPALE]],0)))","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION SECONDAIRE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION SECONDAIRE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR SOMMÉE FONCTION SECONDAIRE]],0)))","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION TERTIAIRE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION TERTIAIRE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR SOMMÉE FONCTION TERTIAIRE]],0)))","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE VALEUR]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]),BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]])","v":""},{"$f":"IFERROR(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]=\"\",\"\",MAX(IF(INDEX_Indices_États!$T$102:$T$107<=BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]],INDEX_Indices_États!$T$102:$T$107)))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]=\"\",\"\",MIN(IF(INDEX_Indices_États!$S$102:$S$107>BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]],INDEX_Indices_États!$S$102:$S$107)))","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$107,4,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$107,3,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]],INDEX_Indices_États!$F$102:$T$106,14,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]],INDEX_Indices_États!$F$102:$T$106,15,FALSE))","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]*(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé]]),AVERAGE(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé]:[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé]]))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''évaluation)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE UTILE]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE Estimé \n(à l''année d''évaluation)]]+(ANNEE_D_ANALYSE-IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT]]),ANNEE_D_ANALYSE,BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT]])))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE Estimé \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE UTILE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]]=\"\",\"\",MAX(IF(INDEX_Indices_États!$S$102:$S$106<=BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]],INDEX_Indices_États!$S$102:$S$106)))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]]=\"\",\"\",MIN(IF(INDEX_Indices_États!$T$102:$T$106>BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]],INDEX_Indices_États!$T$102:$T$106)))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$106,4,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$106,3,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",MAX(IF(INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106<=BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]],INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106)),\n\nMAX(IF(INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106<=BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]],INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106))\n\n)","v":0.8},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",\nMIN(IF(INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107>BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]],INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107)),\nMIN(IF(INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107>BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]],INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107))\n)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]],INDEX_Indices_États!$H$102:$T$106,8,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]],INDEX_Indices_États!$H$102:$T$106,9,FALSE)","v":0.05},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",\n((BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE IVP (P1) Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]]),\n((BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE IVP (P1) Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]])\n\n)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE ÉTAT]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE COÛTS]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"MIN(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS]])","v":0},{"$f":"IFERROR(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]/(SUM(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])),0)","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(AVERAGE(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS]]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=5,\"5- Excellent\",0)))))","v":0}]
[null,null,{"$f":"IF(IDENTIFICATION!$E$53=\"Municipalité\",IDENTIFICATION!$E$58,IDENTIFICATION!$E$62)&BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]]","v":"21"},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]&IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]=\"\",\"\",\" (\"&BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]&\")\")","v":""},21,null,null,false,null,null,false,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE,\"MULTIFONCTIONS\",IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$D$44,2,FALSE)),\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$D$44,2,FALSE)))","v":""},null,{"$f":"1-BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]","v":1},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false,false,false,false,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(ISBLANK(ANNEE_D_ANALYSE),ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])),\"\",ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])","v":""},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(ISBLANK(ANNEE_D_ANALYSE),ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])),\"\",IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE DERNIÈRE RÉNOVATION MAJEURE]]),(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE DERNIÈRE RÉNOVATION MAJEURE]])))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]+BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]+BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":""},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]","v":""},null,null,null,null,{"$f":"(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]]","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(IDENTIFICATION!$E$58,INDEX_Municipalités!$B$17:$G$1299,6,FALSE),1)","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]","v":1},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL]]=\"Oui\",1.3,1)","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]","v":1},{"$f":"IF(((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))=0,1,((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))/((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])))","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION PROPOSÉ ]]","v":1},{"$f":"IF(((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))=0,1,((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))/((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])))","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION PROPOSÉ (25%)]]","v":1},{"$f":"1.05","v":1.05},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION PROPOSÉ ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION PROPOSÉ (25%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² (PROPOSÉ RS MEANS) AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]]","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² DE BASE THÉORIQUE (actualisé à l''année d''analyse)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² DE BASE AJUSTÉ (avec facteurs d''ajustements)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]","v":0},null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DE LA VALEUR]]),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)]],-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DE LA VALEUR]]),0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)]]))),\"\")","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)])","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[SOMME DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT DES COMPOSANTS]],\"\")))","v":""},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]<>\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]<>\"APPROCHE DÉTAILLÉE\"),\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]=\"APPROCHE DÉTAILLÉE\",\"Méthode pondérée\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]=\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)]]<>\"\"),\"Méthode estimée\",\"Méthode de base\"))\n\n)","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]>BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]],0,BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]])))","v":""},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]),ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]])),\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]>BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],0,BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]))","v":""},{"$f":"IF(OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE THÉORIQUE]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]=\"\"),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE THÉORIQUE]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]])","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]),\"\",(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Ajusté]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Ajusté]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Ajusté]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Ajusté]]),\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE UTILE]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE Estimé \n(à l''année d''analyse)]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE ESTIMÉE]]<0,0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Estimé et révisé]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Estimé et révisé]])*(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]]>1,1,BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]])-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé et révisé]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Estimé et révisé]]))","v":""},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET DURÉE DE VIE RESTANTE RETENUE]),0)","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET COTE D''ÉTAT PHYSIQUE RETENUE]),2)","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE AJUSTÉE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE ESTIMÉE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE RETENUE PAR COMPOSANT - MOYENNE PONDÉRÉE]],\"\")))","v":""},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉE (%)]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE RETENUE PAR COMPOSANT - MOYENNE PONDÉRÉE]],\"\")))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.8,\"A\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.6,\"B\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.4,\"C\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.2,\"D\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>=0,\"E\",0))))))","v":""},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]<>\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]<>\"APPROCHE DÉTAILLÉE\"),\"\",\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"APPROCHE DÉTAILLÉE\",\"Méthode pondérée\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]>0),\"Méthode estimée\",\"Méthode de base\"))\n\n)","v":""},null,null,null,{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT (P) RETENUE]]","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]]","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]]=\"\",0,\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]],BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]]\n\n)\n\n)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ]]=\"\",0,\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ]],BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ]]\n\n)\n\n)","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,null,null,null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]],IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]]),\"\",(-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]),0,BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]])))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]],IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]]),\"\",(-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]),0,BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]])))))","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS\n(actualisés)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS\n(actualisés)])","v":0},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS DE RENOUVELLEMENT AJUSTÉS 0-5 ANS]],\n\nIF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS ESTIMÉS 0-5 ANS ACTUALISÉS \n(à l''année d''analyse)]],\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[SOMME DES COÛTS DÉTAILLÉS PAR COMPOSANTS 0-5 ANS]],\"\"))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\n\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),0,\n\nIF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS ESTIMÉS 6-10 ANS ACTUALISÉS \n(à l''année d''analyse)]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[SOMME DES COÛTS DÉTAILLÉS PAR COMPOSANTS 6-10 ANS]],\"\"))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]<>\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]<>\"APPROCHE DÉTAILLÉE\"),\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]=\"APPROCHE DÉTAILLÉE\",\"Méthode pondérée\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]=\"APPROCHE SOMMAIRE\",OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]]<>\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]]<>\"\")),\"Méthode estimée\",\"Méthode de base\"))\n\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]],BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]\n\n),\"\"\n\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.05,\"A\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.1,\"B\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.15,\"C\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.3,\"D\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]>0.3,\"E\",0))))))","v":""},null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CITÉ]]=TRUE,BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CLASSÉ]]=TRUE),\"Oui\",\"Non\")","v":"Non"},{"$f":"IF(OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[INVENTORIÉ \n(par MRC ou municipalité)]]=TRUE,BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CITÉ]]=TRUE,BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CLASSÉ]]=TRUE),\"Oui\",\"Non\")","v":"Non"},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE INVENTAIRE]),0)","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]))))))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]))))))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]))))))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE))","v":0},null,{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION PRINCIPALE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 1 FONCTION PRINCIPALE]]*(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])^-(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION PRINCIPALE]])),0)","v":0},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE))","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION SECONDAIRE]]=0,0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 1 FONCTION SECONDAIRE]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])^-(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION SECONDAIRE]])),0)","v":0},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE))","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION TERTIAIRE]]=0,0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 1 FONCTION TERTIAIRE]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])^-(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION TERTIAIRE]])),0)","v":0},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE])","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]],BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]))","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION PRINCIPALE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION PRINCIPALE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR SOMMÉE FONCTION PRINCIPALE]],0)))","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION SECONDAIRE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION SECONDAIRE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR SOMMÉE FONCTION SECONDAIRE]],0)))","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION TERTIAIRE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION TERTIAIRE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR SOMMÉE FONCTION TERTIAIRE]],0)))","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE VALEUR]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]),BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]])","v":""},{"$f":"IFERROR(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]=\"\",\"\",MAX(IF(INDEX_Indices_États!$T$102:$T$107<=BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]],INDEX_Indices_États!$T$102:$T$107)))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]=\"\",\"\",MIN(IF(INDEX_Indices_États!$S$102:$S$107>BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]],INDEX_Indices_États!$S$102:$S$107)))","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$107,4,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$107,3,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]],INDEX_Indices_États!$F$102:$T$106,14,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]],INDEX_Indices_États!$F$102:$T$106,15,FALSE))","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]*(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé]]),AVERAGE(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé]:[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé]]))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''évaluation)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE UTILE]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE Estimé \n(à l''année d''évaluation)]]+(ANNEE_D_ANALYSE-IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT]]),ANNEE_D_ANALYSE,BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT]])))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE Estimé \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE UTILE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]]=\"\",\"\",MAX(IF(INDEX_Indices_États!$S$102:$S$106<=BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]],INDEX_Indices_États!$S$102:$S$106)))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]]=\"\",\"\",MIN(IF(INDEX_Indices_États!$T$102:$T$106>BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]],INDEX_Indices_États!$T$102:$T$106)))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$106,4,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$106,3,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",MAX(IF(INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106<=BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]],INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106)),\n\nMAX(IF(INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106<=BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]],INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106))\n\n)","v":0.8},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",\nMIN(IF(INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107>BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]],INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107)),\nMIN(IF(INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107>BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]],INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107))\n)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]],INDEX_Indices_États!$H$102:$T$106,8,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]],INDEX_Indices_États!$H$102:$T$106,9,FALSE)","v":0.05},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",\n((BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE IVP (P1) Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]]),\n((BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE IVP (P1) Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]])\n\n)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE ÉTAT]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE COÛTS]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"MIN(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS]])","v":0},{"$f":"IFERROR(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]/(SUM(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])),0)","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(AVERAGE(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS]]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=5,\"5- Excellent\",0)))))","v":0}]
[null,null,{"$f":"IF(IDENTIFICATION!$E$53=\"Municipalité\",IDENTIFICATION!$E$58,IDENTIFICATION!$E$62)&BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]]","v":"22"},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]&IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]=\"\",\"\",\" (\"&BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]&\")\")","v":""},22,null,null,false,null,null,false,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE,\"MULTIFONCTIONS\",IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$D$44,2,FALSE)),\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$D$44,2,FALSE)))","v":""},null,{"$f":"1-BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]","v":1},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false,false,false,false,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(ISBLANK(ANNEE_D_ANALYSE),ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])),\"\",ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])","v":""},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(ISBLANK(ANNEE_D_ANALYSE),ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])),\"\",IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE DERNIÈRE RÉNOVATION MAJEURE]]),(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE DERNIÈRE RÉNOVATION MAJEURE]])))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]+BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]+BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":""},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]","v":""},null,null,null,null,{"$f":"(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]]","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(IDENTIFICATION!$E$58,INDEX_Municipalités!$B$17:$G$1299,6,FALSE),1)","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]","v":1},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL]]=\"Oui\",1.3,1)","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]","v":1},{"$f":"IF(((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))=0,1,((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))/((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])))","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION PROPOSÉ ]]","v":1},{"$f":"IF(((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))=0,1,((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))/((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])))","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION PROPOSÉ (25%)]]","v":1},{"$f":"1.05","v":1.05},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION PROPOSÉ ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION PROPOSÉ (25%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² (PROPOSÉ RS MEANS) AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]]","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² DE BASE THÉORIQUE (actualisé à l''année d''analyse)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² DE BASE AJUSTÉ (avec facteurs d''ajustements)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]","v":0},null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DE LA VALEUR]]),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)]],-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DE LA VALEUR]]),0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)]]))),\"\")","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)])","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[SOMME DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT DES COMPOSANTS]],\"\")))","v":""},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]<>\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]<>\"APPROCHE DÉTAILLÉE\"),\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]=\"APPROCHE DÉTAILLÉE\",\"Méthode pondérée\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]=\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)]]<>\"\"),\"Méthode estimée\",\"Méthode de base\"))\n\n)","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]>BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]],0,BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]])))","v":""},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]),ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]])),\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]>BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],0,BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]))","v":""},{"$f":"IF(OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE THÉORIQUE]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]=\"\"),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE THÉORIQUE]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]])","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]),\"\",(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Ajusté]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Ajusté]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Ajusté]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Ajusté]]),\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE UTILE]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE Estimé \n(à l''année d''analyse)]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE ESTIMÉE]]<0,0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Estimé et révisé]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Estimé et révisé]])*(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]]>1,1,BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]])-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé et révisé]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Estimé et révisé]]))","v":""},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET DURÉE DE VIE RESTANTE RETENUE]),0)","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET COTE D''ÉTAT PHYSIQUE RETENUE]),2)","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE AJUSTÉE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE ESTIMÉE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE RETENUE PAR COMPOSANT - MOYENNE PONDÉRÉE]],\"\")))","v":""},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉE (%)]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE RETENUE PAR COMPOSANT - MOYENNE PONDÉRÉE]],\"\")))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.8,\"A\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.6,\"B\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.4,\"C\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.2,\"D\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>=0,\"E\",0))))))","v":""},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]<>\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]<>\"APPROCHE DÉTAILLÉE\"),\"\",\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"APPROCHE DÉTAILLÉE\",\"Méthode pondérée\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]>0),\"Méthode estimée\",\"Méthode de base\"))\n\n)","v":""},null,null,null,{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT (P) RETENUE]]","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]]","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]]=\"\",0,\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]],BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]]\n\n)\n\n)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ]]=\"\",0,\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ]],BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ]]\n\n)\n\n)","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,null,null,null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]],IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]]),\"\",(-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]),0,BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]])))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]],IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]]),\"\",(-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]),0,BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]])))))","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS\n(actualisés)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS\n(actualisés)])","v":0},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS DE RENOUVELLEMENT AJUSTÉS 0-5 ANS]],\n\nIF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS ESTIMÉS 0-5 ANS ACTUALISÉS \n(à l''année d''analyse)]],\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[SOMME DES COÛTS DÉTAILLÉS PAR COMPOSANTS 0-5 ANS]],\"\"))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\n\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),0,\n\nIF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS ESTIMÉS 6-10 ANS ACTUALISÉS \n(à l''année d''analyse)]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[SOMME DES COÛTS DÉTAILLÉS PAR COMPOSANTS 6-10 ANS]],\"\"))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]<>\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]<>\"APPROCHE DÉTAILLÉE\"),\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]=\"APPROCHE DÉTAILLÉE\",\"Méthode pondérée\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]=\"APPROCHE SOMMAIRE\",OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]]<>\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]]<>\"\")),\"Méthode estimée\",\"Méthode de base\"))\n\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]],BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]\n\n),\"\"\n\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.05,\"A\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.1,\"B\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.15,\"C\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.3,\"D\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]>0.3,\"E\",0))))))","v":""},null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CITÉ]]=TRUE,BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CLASSÉ]]=TRUE),\"Oui\",\"Non\")","v":"Non"},{"$f":"IF(OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[INVENTORIÉ \n(par MRC ou municipalité)]]=TRUE,BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CITÉ]]=TRUE,BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CLASSÉ]]=TRUE),\"Oui\",\"Non\")","v":"Non"},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE INVENTAIRE]),0)","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]))))))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]))))))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]))))))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE))","v":0},null,{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION PRINCIPALE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 1 FONCTION PRINCIPALE]]*(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])^-(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION PRINCIPALE]])),0)","v":0},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE))","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION SECONDAIRE]]=0,0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 1 FONCTION SECONDAIRE]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])^-(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION SECONDAIRE]])),0)","v":0},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE))","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION TERTIAIRE]]=0,0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 1 FONCTION TERTIAIRE]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])^-(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION TERTIAIRE]])),0)","v":0},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE])","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]],BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]))","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION PRINCIPALE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION PRINCIPALE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR SOMMÉE FONCTION PRINCIPALE]],0)))","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION SECONDAIRE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION SECONDAIRE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR SOMMÉE FONCTION SECONDAIRE]],0)))","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION TERTIAIRE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION TERTIAIRE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR SOMMÉE FONCTION TERTIAIRE]],0)))","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE VALEUR]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]),BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]])","v":""},{"$f":"IFERROR(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]=\"\",\"\",MAX(IF(INDEX_Indices_États!$T$102:$T$107<=BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]],INDEX_Indices_États!$T$102:$T$107)))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]=\"\",\"\",MIN(IF(INDEX_Indices_États!$S$102:$S$107>BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]],INDEX_Indices_États!$S$102:$S$107)))","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$107,4,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$107,3,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]],INDEX_Indices_États!$F$102:$T$106,14,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]],INDEX_Indices_États!$F$102:$T$106,15,FALSE))","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]*(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé]]),AVERAGE(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé]:[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé]]))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''évaluation)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE UTILE]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE Estimé \n(à l''année d''évaluation)]]+(ANNEE_D_ANALYSE-IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT]]),ANNEE_D_ANALYSE,BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT]])))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE Estimé \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE UTILE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]]=\"\",\"\",MAX(IF(INDEX_Indices_États!$S$102:$S$106<=BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]],INDEX_Indices_États!$S$102:$S$106)))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]]=\"\",\"\",MIN(IF(INDEX_Indices_États!$T$102:$T$106>BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]],INDEX_Indices_États!$T$102:$T$106)))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$106,4,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$106,3,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",MAX(IF(INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106<=BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]],INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106)),\n\nMAX(IF(INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106<=BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]],INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106))\n\n)","v":0.8},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",\nMIN(IF(INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107>BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]],INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107)),\nMIN(IF(INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107>BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]],INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107))\n)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]],INDEX_Indices_États!$H$102:$T$106,8,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]],INDEX_Indices_États!$H$102:$T$106,9,FALSE)","v":0.05},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",\n((BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE IVP (P1) Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]]),\n((BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE IVP (P1) Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]])\n\n)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE ÉTAT]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE COÛTS]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"MIN(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS]])","v":0},{"$f":"IFERROR(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]/(SUM(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])),0)","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(AVERAGE(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS]]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=5,\"5- Excellent\",0)))))","v":0}]
[null,null,{"$f":"IF(IDENTIFICATION!$E$53=\"Municipalité\",IDENTIFICATION!$E$58,IDENTIFICATION!$E$62)&BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]]","v":"23"},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]&IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]=\"\",\"\",\" (\"&BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]&\")\")","v":""},23,null,null,false,null,null,false,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE,\"MULTIFONCTIONS\",IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$D$44,2,FALSE)),\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$D$44,2,FALSE)))","v":""},null,{"$f":"1-BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]","v":1},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false,false,false,false,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(ISBLANK(ANNEE_D_ANALYSE),ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])),\"\",ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])","v":""},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(ISBLANK(ANNEE_D_ANALYSE),ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])),\"\",IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE DERNIÈRE RÉNOVATION MAJEURE]]),(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE DERNIÈRE RÉNOVATION MAJEURE]])))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]+BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]+BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":""},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]","v":""},null,null,null,null,{"$f":"(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]]","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(IDENTIFICATION!$E$58,INDEX_Municipalités!$B$17:$G$1299,6,FALSE),1)","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]","v":1},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL]]=\"Oui\",1.3,1)","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]","v":1},{"$f":"IF(((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))=0,1,((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))/((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])))","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION PROPOSÉ ]]","v":1},{"$f":"IF(((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))=0,1,((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))/((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])))","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION PROPOSÉ (25%)]]","v":1},1.05,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION PROPOSÉ ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION PROPOSÉ (25%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² (PROPOSÉ RS MEANS) AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]]","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² DE BASE THÉORIQUE (actualisé à l''année d''analyse)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² DE BASE AJUSTÉ (avec facteurs d''ajustements)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]","v":0},null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DE LA VALEUR]]),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)]],-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DE LA VALEUR]]),0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)]]))),\"\")","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)])","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[SOMME DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT DES COMPOSANTS]],\"\")))","v":""},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]<>\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]<>\"APPROCHE DÉTAILLÉE\"),\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]=\"APPROCHE DÉTAILLÉE\",\"Méthode pondérée\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]=\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)]]<>\"\"),\"Méthode estimée\",\"Méthode de base\"))\n\n)","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]>BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]],0,BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]])))","v":""},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]),ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]])),\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]>BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],0,BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]))","v":""},{"$f":"IF(OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE THÉORIQUE]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]=\"\"),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE THÉORIQUE]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]])","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]),\"\",(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Ajusté]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Ajusté]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Ajusté]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Ajusté]]),\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE UTILE]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE Estimé \n(à l''année d''analyse)]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE ESTIMÉE]]<0,0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Estimé et révisé]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Estimé et révisé]])*(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]]>1,1,BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]])-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé et révisé]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Estimé et révisé]]))","v":""},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET DURÉE DE VIE RESTANTE RETENUE]),0)","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET COTE D''ÉTAT PHYSIQUE RETENUE]),2)","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE AJUSTÉE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE ESTIMÉE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE RETENUE PAR COMPOSANT - MOYENNE PONDÉRÉE]],\"\")))","v":""},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉE (%)]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE RETENUE PAR COMPOSANT - MOYENNE PONDÉRÉE]],\"\")))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.8,\"A\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.6,\"B\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.4,\"C\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.2,\"D\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>=0,\"E\",0))))))","v":""},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]<>\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]<>\"APPROCHE DÉTAILLÉE\"),\"\",\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"APPROCHE DÉTAILLÉE\",\"Méthode pondérée\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]>0),\"Méthode estimée\",\"Méthode de base\"))\n\n)","v":""},null,null,null,{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT (P) RETENUE]]","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]]","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]]=\"\",0,\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]],BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]]\n\n)\n\n)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ]]=\"\",0,\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ]],BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ]]\n\n)\n\n)","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,null,null,null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]],IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]]),\"\",(-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]),0,BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]])))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]],IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]]),\"\",(-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]),0,BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]])))))","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS\n(actualisés)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS\n(actualisés)])","v":0},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS DE RENOUVELLEMENT AJUSTÉS 0-5 ANS]],\n\nIF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS ESTIMÉS 0-5 ANS ACTUALISÉS \n(à l''année d''analyse)]],\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[SOMME DES COÛTS DÉTAILLÉS PAR COMPOSANTS 0-5 ANS]],\"\"))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\n\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),0,\n\nIF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS ESTIMÉS 6-10 ANS ACTUALISÉS \n(à l''année d''analyse)]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[SOMME DES COÛTS DÉTAILLÉS PAR COMPOSANTS 6-10 ANS]],\"\"))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]<>\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]<>\"APPROCHE DÉTAILLÉE\"),\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]=\"APPROCHE DÉTAILLÉE\",\"Méthode pondérée\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]=\"APPROCHE SOMMAIRE\",OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]]<>\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]]<>\"\")),\"Méthode estimée\",\"Méthode de base\"))\n\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]],BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]\n\n),\"\"\n\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.05,\"A\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.1,\"B\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.15,\"C\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.3,\"D\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]>0.3,\"E\",0))))))","v":""},null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CITÉ]]=TRUE,BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CLASSÉ]]=TRUE),\"Oui\",\"Non\")","v":"Non"},{"$f":"IF(OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[INVENTORIÉ \n(par MRC ou municipalité)]]=TRUE,BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CITÉ]]=TRUE,BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CLASSÉ]]=TRUE),\"Oui\",\"Non\")","v":"Non"},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE INVENTAIRE]),0)","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]))))))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]))))))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]))))))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE))","v":0},null,{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION PRINCIPALE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 1 FONCTION PRINCIPALE]]*(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])^-(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION PRINCIPALE]])),0)","v":0},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE))","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION SECONDAIRE]]=0,0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 1 FONCTION SECONDAIRE]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])^-(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION SECONDAIRE]])),0)","v":0},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE))","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION TERTIAIRE]]=0,0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 1 FONCTION TERTIAIRE]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])^-(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION TERTIAIRE]])),0)","v":0},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE])","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]],BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]))","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION PRINCIPALE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION PRINCIPALE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR SOMMÉE FONCTION PRINCIPALE]],0)))","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION SECONDAIRE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION SECONDAIRE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR SOMMÉE FONCTION SECONDAIRE]],0)))","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION TERTIAIRE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION TERTIAIRE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR SOMMÉE FONCTION TERTIAIRE]],0)))","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE VALEUR]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]),BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]])","v":""},{"$f":"IFERROR(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]=\"\",\"\",MAX(IF(INDEX_Indices_États!$T$102:$T$107<=BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]],INDEX_Indices_États!$T$102:$T$107)))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]=\"\",\"\",MIN(IF(INDEX_Indices_États!$S$102:$S$107>BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]],INDEX_Indices_États!$S$102:$S$107)))","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$107,4,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$107,3,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]],INDEX_Indices_États!$F$102:$T$106,14,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]],INDEX_Indices_États!$F$102:$T$106,15,FALSE))","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]*(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé]]),AVERAGE(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé]:[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé]]))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''évaluation)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE UTILE]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE Estimé \n(à l''année d''évaluation)]]+(ANNEE_D_ANALYSE-IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT]]),ANNEE_D_ANALYSE,BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT]])))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE Estimé \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE UTILE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]]=\"\",\"\",MAX(IF(INDEX_Indices_États!$S$102:$S$106<=BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]],INDEX_Indices_États!$S$102:$S$106)))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]]=\"\",\"\",MIN(IF(INDEX_Indices_États!$T$102:$T$106>BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]],INDEX_Indices_États!$T$102:$T$106)))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$106,4,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$106,3,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",MAX(IF(INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106<=BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]],INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106)),\n\nMAX(IF(INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106<=BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]],INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106))\n\n)","v":0.8},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",\nMIN(IF(INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107>BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]],INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107)),\nMIN(IF(INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107>BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]],INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107))\n)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]],INDEX_Indices_États!$H$102:$T$106,8,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]],INDEX_Indices_États!$H$102:$T$106,9,FALSE)","v":0.05},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",\n((BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE IVP (P1) Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]]),\n((BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE IVP (P1) Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]])\n\n)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE ÉTAT]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE COÛTS]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"MIN(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS]])","v":0},{"$f":"IFERROR(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]/(SUM(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])),0)","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(AVERAGE(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS]]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=5,\"5- Excellent\",0)))))","v":0}]
[null,null,{"$f":"IF(IDENTIFICATION!$E$53=\"Municipalité\",IDENTIFICATION!$E$58,IDENTIFICATION!$E$62)&BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]]","v":"24"},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]&IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]=\"\",\"\",\" (\"&BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]&\")\")","v":""},24,null,null,false,null,null,false,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE,\"MULTIFONCTIONS\",IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$D$44,2,FALSE)),\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$D$44,2,FALSE)))","v":""},null,{"$f":"1-BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]","v":1},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false,false,false,false,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(ISBLANK(ANNEE_D_ANALYSE),ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])),\"\",ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])","v":""},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(ISBLANK(ANNEE_D_ANALYSE),ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])),\"\",IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE DERNIÈRE RÉNOVATION MAJEURE]]),(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE DERNIÈRE RÉNOVATION MAJEURE]])))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]+BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]+BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":""},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]","v":""},null,null,null,null,{"$f":"(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]]","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(IDENTIFICATION!$E$58,INDEX_Municipalités!$B$17:$G$1299,6,FALSE),1)","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]","v":1},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL]]=\"Oui\",1.3,1)","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]","v":1},{"$f":"IF(((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))=0,1,((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))/((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])))","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION PROPOSÉ ]]","v":1},{"$f":"IF(((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))=0,1,((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))/((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])))","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION PROPOSÉ (25%)]]","v":1},1.05,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION PROPOSÉ ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION PROPOSÉ (25%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² (PROPOSÉ RS MEANS) AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]]","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² DE BASE THÉORIQUE (actualisé à l''année d''analyse)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² DE BASE AJUSTÉ (avec facteurs d''ajustements)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]","v":0},null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DE LA VALEUR]]),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)]],-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DE LA VALEUR]]),0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)]]))),\"\")","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)])","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[SOMME DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT DES COMPOSANTS]],\"\")))","v":""},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]<>\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]<>\"APPROCHE DÉTAILLÉE\"),\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]=\"APPROCHE DÉTAILLÉE\",\"Méthode pondérée\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]=\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)]]<>\"\"),\"Méthode estimée\",\"Méthode de base\"))\n\n)","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]>BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]],0,BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]])))","v":""},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]),ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]])),\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]>BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],0,BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]))","v":""},{"$f":"IF(OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE THÉORIQUE]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]=\"\"),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE THÉORIQUE]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]])","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]),\"\",(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Ajusté]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Ajusté]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Ajusté]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Ajusté]]),\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE UTILE]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE Estimé \n(à l''année d''analyse)]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE ESTIMÉE]]<0,0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Estimé et révisé]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Estimé et révisé]])*(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]]>1,1,BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]])-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé et révisé]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Estimé et révisé]]))","v":""},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET DURÉE DE VIE RESTANTE RETENUE]),0)","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET COTE D''ÉTAT PHYSIQUE RETENUE]),2)","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE AJUSTÉE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE ESTIMÉE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE RETENUE PAR COMPOSANT - MOYENNE PONDÉRÉE]],\"\")))","v":""},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉE (%)]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE RETENUE PAR COMPOSANT - MOYENNE PONDÉRÉE]],\"\")))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.8,\"A\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.6,\"B\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.4,\"C\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.2,\"D\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>=0,\"E\",0))))))","v":""},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]<>\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]<>\"APPROCHE DÉTAILLÉE\"),\"\",\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"APPROCHE DÉTAILLÉE\",\"Méthode pondérée\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]>0),\"Méthode estimée\",\"Méthode de base\"))\n\n)","v":""},null,null,null,{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT (P) RETENUE]]","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]]","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]]=\"\",0,\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]],BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]]\n\n)\n\n)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ]]=\"\",0,\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ]],BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ]]\n\n)\n\n)","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,null,null,null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]],IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]]),\"\",(-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]),0,BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]])))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]],IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]]),\"\",(-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]),0,BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]])))))","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS\n(actualisés)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS\n(actualisés)])","v":0},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS DE RENOUVELLEMENT AJUSTÉS 0-5 ANS]],\n\nIF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS ESTIMÉS 0-5 ANS ACTUALISÉS \n(à l''année d''analyse)]],\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[SOMME DES COÛTS DÉTAILLÉS PAR COMPOSANTS 0-5 ANS]],\"\"))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\n\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),0,\n\nIF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS ESTIMÉS 6-10 ANS ACTUALISÉS \n(à l''année d''analyse)]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[SOMME DES COÛTS DÉTAILLÉS PAR COMPOSANTS 6-10 ANS]],\"\"))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]<>\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]<>\"APPROCHE DÉTAILLÉE\"),\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]=\"APPROCHE DÉTAILLÉE\",\"Méthode pondérée\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]=\"APPROCHE SOMMAIRE\",OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]]<>\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]]<>\"\")),\"Méthode estimée\",\"Méthode de base\"))\n\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]],BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]\n\n),\"\"\n\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.05,\"A\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.1,\"B\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.15,\"C\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.3,\"D\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]>0.3,\"E\",0))))))","v":""},null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CITÉ]]=TRUE,BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CLASSÉ]]=TRUE),\"Oui\",\"Non\")","v":"Non"},{"$f":"IF(OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[INVENTORIÉ \n(par MRC ou municipalité)]]=TRUE,BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CITÉ]]=TRUE,BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CLASSÉ]]=TRUE),\"Oui\",\"Non\")","v":"Non"},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE INVENTAIRE]),0)","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]))))))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]))))))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]))))))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE))","v":0},null,{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION PRINCIPALE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 1 FONCTION PRINCIPALE]]*(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])^-(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION PRINCIPALE]])),0)","v":0},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE))","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION SECONDAIRE]]=0,0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 1 FONCTION SECONDAIRE]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])^-(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION SECONDAIRE]])),0)","v":0},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE))","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION TERTIAIRE]]=0,0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 1 FONCTION TERTIAIRE]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])^-(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION TERTIAIRE]])),0)","v":0},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE])","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]],BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]))","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION PRINCIPALE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION PRINCIPALE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR SOMMÉE FONCTION PRINCIPALE]],0)))","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION SECONDAIRE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION SECONDAIRE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR SOMMÉE FONCTION SECONDAIRE]],0)))","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION TERTIAIRE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION TERTIAIRE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR SOMMÉE FONCTION TERTIAIRE]],0)))","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE VALEUR]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]),BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]])","v":""},{"$f":"IFERROR(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]=\"\",\"\",MAX(IF(INDEX_Indices_États!$T$102:$T$107<=BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]],INDEX_Indices_États!$T$102:$T$107)))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]=\"\",\"\",MIN(IF(INDEX_Indices_États!$S$102:$S$107>BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]],INDEX_Indices_États!$S$102:$S$107)))","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$107,4,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$107,3,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]],INDEX_Indices_États!$F$102:$T$106,14,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]],INDEX_Indices_États!$F$102:$T$106,15,FALSE))","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]*(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé]]),AVERAGE(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé]:[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé]]))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''évaluation)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE UTILE]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE Estimé \n(à l''année d''évaluation)]]+(ANNEE_D_ANALYSE-IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT]]),ANNEE_D_ANALYSE,BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT]])))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE Estimé \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE UTILE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]]=\"\",\"\",MAX(IF(INDEX_Indices_États!$S$102:$S$106<=BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]],INDEX_Indices_États!$S$102:$S$106)))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]]=\"\",\"\",MIN(IF(INDEX_Indices_États!$T$102:$T$106>BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]],INDEX_Indices_États!$T$102:$T$106)))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$106,4,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$106,3,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",MAX(IF(INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106<=BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]],INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106)),\n\nMAX(IF(INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106<=BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]],INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106))\n\n)","v":0.8},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",\nMIN(IF(INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107>BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]],INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107)),\nMIN(IF(INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107>BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]],INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107))\n)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]],INDEX_Indices_États!$H$102:$T$106,8,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]],INDEX_Indices_États!$H$102:$T$106,9,FALSE)","v":0.05},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",\n((BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE IVP (P1) Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]]),\n((BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE IVP (P1) Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]])\n\n)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE ÉTAT]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE COÛTS]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"MIN(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS]])","v":0},{"$f":"IFERROR(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]/(SUM(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])),0)","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(AVERAGE(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS]]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=5,\"5- Excellent\",0)))))","v":0}]
[null,null,{"$f":"IF(IDENTIFICATION!$E$53=\"Municipalité\",IDENTIFICATION!$E$58,IDENTIFICATION!$E$62)&BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]]","v":"25"},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]&IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]=\"\",\"\",\" (\"&BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]&\")\")","v":""},{"$f":"ROW(B41)-ROWS($B$1:$B$16)","v":25},null,null,false,null,null,false,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE,\"MULTIFONCTIONS\",IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$D$44,2,FALSE)),\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$D$44,2,FALSE)))","v":""},null,{"$f":"1-BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]","v":1},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false,false,false,false,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(ISBLANK(ANNEE_D_ANALYSE),ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])),\"\",ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])","v":""},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(ISBLANK(ANNEE_D_ANALYSE),ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])),\"\",IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE DERNIÈRE RÉNOVATION MAJEURE]]),(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE DERNIÈRE RÉNOVATION MAJEURE]])))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]+BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]+BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":""},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]","v":""},null,null,null,null,{"$f":"(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]]","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(IDENTIFICATION!$E$58,INDEX_Municipalités!$B$17:$G$1299,6,FALSE),1)","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]","v":1},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL]]=\"Oui\",1.3,1)","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]","v":1},{"$f":"IF(((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))=0,1,((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))/((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])))","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION PROPOSÉ ]]","v":1},{"$f":"IF(((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))=0,1,((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))/((BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])))","v":1},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION PROPOSÉ (25%)]]","v":1},{"$f":"1.05","v":1.05},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION PROPOSÉ ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION PROPOSÉ (25%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² (PROPOSÉ RS MEANS) AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION AJUSTÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]]","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² DE BASE THÉORIQUE (actualisé à l''année d''analyse)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² DE BASE AJUSTÉ (avec facteurs d''ajustements)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]","v":0},null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DE LA VALEUR]]),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)]],-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DE LA VALEUR]]),0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)]]))),\"\")","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)])","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[SOMME DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT DES COMPOSANTS]],\"\")))","v":""},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]<>\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]<>\"APPROCHE DÉTAILLÉE\"),\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]=\"APPROCHE DÉTAILLÉE\",\"Méthode pondérée\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]=\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)]]<>\"\"),\"Méthode estimée\",\"Méthode de base\"))\n\n)","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]>BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]],0,BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]])))","v":""},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]),ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]])),\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]>BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],0,BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]))","v":""},{"$f":"IF(OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE THÉORIQUE]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]=\"\"),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE THÉORIQUE]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]])","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]),\"\",(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Ajusté]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Ajusté]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Ajusté]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Ajusté]]),\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE UTILE]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE Estimé \n(à l''année d''analyse)]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE ESTIMÉE]]<0,0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Estimé et révisé]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Estimé et révisé]])*(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]]>1,1,BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]])-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé et révisé]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Estimé et révisé]]))","v":""},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET DURÉE DE VIE RESTANTE RETENUE]),0)","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET COTE D''ÉTAT PHYSIQUE RETENUE]),2)","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE AJUSTÉE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE ESTIMÉE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE RETENUE PAR COMPOSANT - MOYENNE PONDÉRÉE]],\"\")))","v":""},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉE (%)]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE RETENUE PAR COMPOSANT - MOYENNE PONDÉRÉE]],\"\")))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.8,\"A\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.6,\"B\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.4,\"C\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.2,\"D\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>=0,\"E\",0))))))","v":""},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]<>\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]<>\"APPROCHE DÉTAILLÉE\"),\"\",\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"APPROCHE DÉTAILLÉE\",\"Méthode pondérée\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]>0),\"Méthode estimée\",\"Méthode de base\"))\n\n)","v":""},null,null,null,{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT (P) RETENUE]]","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]]=\"\",0,\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]],BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]]\n\n)\n\n)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ]]=\"\",0,\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ]],BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ]]\n\n)\n\n)","v":0},null,null,null,null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]],IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]]),\"\",(-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]),0,BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]])))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]],IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]]),\"\",(-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]),0,BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]])))))","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS\n(actualisés)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS\n(actualisés)])","v":0},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS DE RENOUVELLEMENT AJUSTÉS 0-5 ANS]],\n\nIF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS ESTIMÉS 0-5 ANS ACTUALISÉS \n(à l''année d''analyse)]],\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[SOMME DES COÛTS DÉTAILLÉS PAR COMPOSANTS 0-5 ANS]],\"\"))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\n\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),0,\n\nIF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS ESTIMÉS 6-10 ANS ACTUALISÉS \n(à l''année d''analyse)]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[SOMME DES COÛTS DÉTAILLÉS PAR COMPOSANTS 6-10 ANS]],\"\"))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\nAND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]<>\"APPROCHE SOMMAIRE\",BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]<>\"APPROCHE DÉTAILLÉE\"),\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]=\"APPROCHE DÉTAILLÉE\",\"Méthode pondérée\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]=\"APPROCHE SOMMAIRE\",OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]]<>\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]]<>\"\")),\"Méthode estimée\",\"Méthode de base\"))\n\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]],BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]\n\n),\"\"\n\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.05,\"A\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.1,\"B\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.15,\"C\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.3,\"D\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]>0.3,\"E\",0))))))","v":""},null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CITÉ]]=TRUE,BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CLASSÉ]]=TRUE),\"Oui\",\"Non\")","v":"Non"},{"$f":"IF(OR(BÂTIMENTS[[#This Row],[INVENTORIÉ \n(par MRC ou municipalité)]]=TRUE,BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CITÉ]]=TRUE,BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CLASSÉ]]=TRUE),\"Oui\",\"Non\")","v":"Non"},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE INVENTAIRE]),0)","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]))))))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]))))))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]))))))","v":0},{"$f":"BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE))","v":0},null,{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION PRINCIPALE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 1 FONCTION PRINCIPALE]]*(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])^-(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION PRINCIPALE]])),0)","v":0},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE))","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION SECONDAIRE]]=0,0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 1 FONCTION SECONDAIRE]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])^-(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION SECONDAIRE]])),0)","v":0},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE))","v":0},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION TERTIAIRE]]=0,0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 1 FONCTION TERTIAIRE]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])^-(BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION TERTIAIRE]])),0)","v":0},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]=0,0,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[NO SÉQUENTIEL],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE])","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]],BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]))","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION PRINCIPALE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION PRINCIPALE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR SOMMÉE FONCTION PRINCIPALE]],0)))","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION SECONDAIRE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION SECONDAIRE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR SOMMÉE FONCTION SECONDAIRE]],0)))","v":0},{"$f":"IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION TERTIAIRE]],IF(AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION TERTIAIRE]],IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR SOMMÉE FONCTION TERTIAIRE]],0)))","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE VALEUR]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]),BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]])","v":""},{"$f":"IFERROR(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]=\"\",\"\",MAX(IF(INDEX_Indices_États!$T$102:$T$107<=BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]],INDEX_Indices_États!$T$102:$T$107)))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]=\"\",\"\",MIN(IF(INDEX_Indices_États!$S$102:$S$107>BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]],INDEX_Indices_États!$S$102:$S$107)))","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$107,4,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$107,3,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]],INDEX_Indices_États!$F$102:$T$106,14,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]],INDEX_Indices_États!$F$102:$T$106,15,FALSE))","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]*(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé]]),AVERAGE(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé]:[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé]]))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''évaluation)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE UTILE]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE Estimé \n(à l''année d''évaluation)]]+(ANNEE_D_ANALYSE-IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT]]),ANNEE_D_ANALYSE,BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT]])))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ÂGE Estimé \n(à l''année d''analyse)]]/BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE UTILE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]]=\"\",\"\",MAX(IF(INDEX_Indices_États!$S$102:$S$106<=BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]],INDEX_Indices_États!$S$102:$S$106)))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]]=\"\",\"\",MIN(IF(INDEX_Indices_États!$T$102:$T$106>BÂTIMENTS[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]],INDEX_Indices_États!$T$102:$T$106)))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$106,4,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$106,3,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",MAX(IF(INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106<=BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]],INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106)),\n\nMAX(IF(INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106<=BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]],INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106))\n\n)","v":0.8},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",\nMIN(IF(INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107>BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]],INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107)),\nMIN(IF(INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107>BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]],INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107))\n)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]],INDEX_Indices_États!$H$102:$T$106,8,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]],INDEX_Indices_États!$H$102:$T$106,9,FALSE)","v":0.05},{"$f":"IF(\n\nBÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",\n((BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE IVP (P1) Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]]),\n((BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE IVP (P1) Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]])*(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])/(BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]]-BÂTIMENTS[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])+BÂTIMENTS[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]])\n\n)","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE ÉTAT]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE]])","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ],BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],BÂTIMENTS_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE COÛTS]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"2- Faible\",2,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"4- Bon\",4,IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"MIN(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS]])","v":0},{"$f":"IFERROR(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]/(SUM(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])),0)","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(AVERAGE(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT]],BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS]]),0)","v":0},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=1,\"1- Très Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=2,\"2- Faible\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=3,\"3- Moyen\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=4,\"4- Bon\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=5,\"5- Excellent\",0)))))","v":0}]

{"sheet":"SITES","index":4,"n_rows":17,"n_cols":211,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[14,85,14,90],[14,93,14,95],[13,10,13,18],[13,28,13,30],[13,113,14,113],[14,31,14,44],[14,46,14,47],[14,96,14,99],[14,104,14,111],[14,48,14,63],[14,64,14,66],[14,69,14,72],[14,78,14,82],[14,4,14,7],[14,10,14,18],[14,19,14,24],[14,25,14,27],[14,28,14,30],[5,4,6,10],[5,12,5,209],[11,112,11,113],[12,4,12,6],[12,7,12,20],[12,48,12,69],[12,73,12,86],[12,91,12,104],[12,112,12,113]]}
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"OUTIL D'ÉVALUATION DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX"]
[]
[null,null,null,null,"DONNÉES PAR SITE",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"CALCULS!P7","v":"Version 1.0     © CERIU, 2024"}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Version 0     © CERIU, 2024"]
[]
[]
[null,null,null,null,"INVENTAIRE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VALEUR DE REMPLACEMENT (VR)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ÉTAT PHYSIQUE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"GÉNÉRAL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NIVEAU DE CONFIANCE - CALCULS INTERMÉDIAIRES"]
[null,null,null,null,"\nCliquez pour ajouter ou supprimer des lignes du tableau :",null,null,"La section Inventaire permet de répertorier les bâtiments gérés par votre organisation, chaque ligne représentant un bâtiment. \nRenseignez des données sur son usage, sa localisation, son statut patrimonial, sa vulnérabilité climatique, ainsi que des informations descriptives comme l'année de construction, la superficie et le nombre d'étages.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"La valeur de remplacement représente le coût total nécessaire pour construire ou acquérir un actif de taille et de fonctionnalité équivalentes, en tenant compte des techniques de construction, des codes et des matériaux en vigueur au moment de l'estimation. Cette notion est essentielle en gestion d'actifs, notamment pour mesurer l'IVP et estimer les coûts de renouvellement des bâtiments.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cette section permet de déterminer, pour chaque bâtiment, une côte et un indice d'état physique. La côte d'état, exprimée en pourcentage, indique la condition générale du bâtiment, un bâtiment neuf ayant une côte de 100 %. L'indice d'état, représenté par une lettre, est directement lié à cette côte et permet de visualiser efficacement la position des bâtiments dans leur cycle de vie.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Les travaux de renouvellement comprennent les activités visant à remplacer ou moderniser des composants d'un actif pour prolonger sa durée de vie utile et améliorer ses performances. Cela inclut des éléments tels que le remplacement de fenêtres, de revêtements extérieurs, ainsi que des mises aux normes nécessaires. Ces travaux visent à assurer la fonctionnalité et la sécurité de l'actif sans inclure les simples opérations d'entretien.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ce volet est visible quelle que soit la section. Il permet d'enregistrer des informations générales ou communes."]
[null,null,null,null,"IDENTIFIANT DU BÂTIMENT",null,null,null,null,null,"CATÉGORISATION",null,null,null,null,null,null,null,null,"LOCALISATION",null,null,null,null,null,"CARACTÈRE PATRIMONIAL",null,null,"VULNÉRABILITÉ CLIMATIQUE",null,null,"DONNÉES DESCRIPTIVES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NIVEAU DE CONFIANCE",null,"APPROCHE RETENUE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ESTIMATION DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT",null,null,null,"APPROCHE DÉTAILLÉE - SOMME DES COMPOSANTS","VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE",null,null,null,"APPROCHE RETENUE","APPROCHE SOMMAIRE - MÉTHODE DE BASE",null,null,null,"ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE",null,null,null,null,"APPROCHE DÉTAILLÉE - MOYENNE PONDÉRÉE DES COMPOSANTS",null,"ÉTAT PHYSIQUE RETENU",null,null,null,null,null,"APPROCHE RETENUE","APPROCHE SOMMAIRE - MÉTHODE DE BASE","APPROCHE SOMMAIRE - MÉTHODE DE BASE",null,null,"ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT",null,null,null,null,null,"APPROCHE DÉTAILLÉE - SOMME DES COMPOSANTS",null,"COÛTS DE RENOUVELLEMENTET INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP) RETENUS ",null,null,null,null,null,null,null,"NIVEAU DE DÉCOUPAGE","COMMENTAIRES GÉNÉRAUX"]
[null,null,null,null,"Ce segment permet d'identifier vos bâtiments en précisant leur nom et, le cas échéant, le numéro utilisé à l'interne pour le désigner.",null,null,null,null,null,"Ce segment permet de préciser l'usage de vos bâtiments, notamment en indiquant leurs fonctions. \nPour les bâtiments ayant plusieurs usages, veuillez les spécifier dans les colonnes dédiées.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Ce segment permet de localiser vos bâtiments en indiquant leur adresse, coordonnées géographiques, numéro de matricule et un numéro de lot.",null,null,null,null,null,"Ce segment permet d'identifier les bâtiments à valeur patrimoniale. Le statut cité ou classé d'un bâtiment influence sa valeur de remplacement théorique indiquée dans la section Valeur de remplacement.",null,null,"Cochez les bâtiments exposés au changement climatique. ",null,null,"Ce segment permet de décrire vos bâtiments avec des données chiffrées. Le nombre d'étages, la superficie et l'année de construction doivent être renseignés en priorité.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ce segment permet d'attribuer un niveau de confiance aux données saisies dans la section Inventaire.",null,"L'approche Sommaire est définie par défaut pour tous les bâtiments. Si vous choisissez l'approche Détaillée, saisissez les valeurs dans l'onglet BÂTIMENTS_Composant.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ce segment permet de saisir la valeur de remplacement du bâtiment, si disponible. En l'absence de saisie, l'outil utilise la valeur par défaut indiquée dans la colonne en blanc. Les facteurs de calcul peuvent être ajustés en cliquant sur le « + » en haut de la colonne BM.",null,null,null,"Cette section permet de visualiser la valeur de remplacement du bâtiment si elle a été calculée à partir de celle des composants.","Ce segment présente la valeur de remplacement retenue pour chaque bâtiment. La méthode utilisée est indiquée dans la deuxième colonne : « Méthode de base » signifie que la valeur est celle fournie par défaut, « Méthode estimée » indique que la valeur correspond à votre saisie, et « Méthode pondérée » signifie que vous avez choisi l'approche détaillée (la valeur est calculée à partir des données saisies dans l'onglet BÂTIMENTS_Composants).",null,null,null,"L'approche Sommaire est définie par défaut pour tous les bâtiments. Si vous choisissez l'approche Détaillée, saisissez les valeurs dans l'onglet BÂTIMENTS_Composant.","Cette section permet d'obtenir un état physique théorique sans devoir entrer de données. Il est toutefois possible de modifier les données théoriques dans les colonnes jaunes si désiré. ",null,null,null,"Ce segment permet d'évaluer l'état des bâtiments selon vos données. En l'absence de saisie, l'outil utilise l'année de construction, l'année dernière rénovation et la durée de vie théorique pour établir l'état.",null,null,null,null,"Cette section permet de visualiser l'état du bâtiment s'il a été calculé à partir de l'état des composants.",null,"Ce segment affiche les données d'état des bâtiments. La méthode utilisée est précisée dans la colonne quatre : « Méthode de base » indique que l'état est celui proposé par l'outil, « Méthode estimée » indique que l'état correspond à votre évaluation, et « Méthode pondérée » indique que vous avez choisi l'approche détaillée (l'état global est calculé à partir des données saisies dans l'onglet BÂTIMENTS_Composants).",null,null,null,null,null,"L'approche Sommaire est définie par défaut pour tous les bâtiments. Si vous choisissez l'approche Détaillée, saisissez les valeurs dans l'onglet BÂTIMENTS_Composant.","Cette section permet d'obtenir un coût de renouvellement théorique sans devoir entrer de données. Il est toutefois possible de modifier les données théoriques dans les colonnes jaunes si désiré. ","Cette section permet une estimation des coûts de renouvellement à partir de l'état du bâtiment",null,null,"Ce segment permet de saisir les coûts de renouvellement connus pour chaque bâtiment. En l'absence de saisie, l'outil estime ces coûts en fonction de l'état physique et de la valeur de remplacement du bâtiment.",null,null,null,null,null,"Cette section permet de visualiser ls coûts totaux de renouvellement du bâtiment si ces coûts ont été obtenus à partir de coûts de renouvellement calculés au niveau des composants.",null,"Ce segment affiche les coûts retenus pour les dix prochaines années ainsi que l'IVP associés à chaque bâtiment. La méthode utilisée est précisée dans la troisième colonne : « Méthode de base » signifie que les coûts ont été calculés par l'outil, « Méthode estimée » indique que les coûts sont basés sur votre saisie, et « Méthode pondérée » signifie que vous avez choisi l'approche Détaillée, avec des coûts calculés à partir des données saisies dans l'onglet BÂTIMENTS_Composants.",null,null,null,null,null,null,null,"Le niveau de découpage détermine les composants de bâtiment considérés dans l'approche détaillée.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NOTE: moyenne à poids égal arrondi inférieur incluant le niv. de confiance coûts et non celui de l'ivp"]
[null,null,"IDENTIFIANT UNIQUE PROV BÂTIMENT","IDENTIFIANT BÂTIMENT","NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT","NO UNIQUE UTILISÉ PAR L'ORGANISATION","LIBELLÉ DU BÂTIMENT","BÂTIMENT DONT VOUS ÊTES LE MANDATAIRE DANS LE CADRE D'UNE ENTENTE","MODE DE PARTAGE 6","QUOTE-PART EN IMMOBILISATIONS","BÂTIMENT MULTIFONCTIONS","CATÉGORIE","FONCTION PRINCIPALE 6","PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE","FONCTION SECONDAIRE 6","PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE","FONCTION TERTIAIRE 6","PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE","NOTE / COMMENTAIRE SUR L'USAGE DU BÂTIMENT","ADRESSE DU BÂTIMENT","NO DE MATRICULE","NO DE LOT","LATITUDE (degrés)","LONGITUDE (degrés)","NOM DU SITE ASSOCIÉ","INVENTORIÉ \n(par MRC ou municipalité)","STATUT PATRIMONIAL CITÉ","STATUT PATRIMONIAL CLASSÉ","BÂTIMENT EXPOSÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE","TYPE D'EXPOSITION PRINCIPAL 6","NOTE / COMMENTAIRE SUR LA VULNÉRABILITÉ CLIMATIQUE","NOMBRE D'ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)","SUPERFICIE (m²)","ANNÉE DE CONSTRUCTION","ÂGE DU BÂTIMENT\n(à l'année d'analyse)","COÛT DE CONSTRUCTION (à l'année de construction)","ANNÉE D'ACQUISITION","COÛT D'ACQUISITION (à l'année d'acquisition)","ANNÉE DE DISPOSITION","TYPE DE DISPOSITION (démolition, désaffectation, vente) 6","COÛT DE DISPOSITION (à l'année de disposition)","ANNÉE DE DERNIÈRE RÉNOVATION MAJEURE","ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)","DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT","DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT","HIÉRARCHISATION","NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D'INVENTAIRE SAISIES 6","NOTE / COMMENTAIRE SUR LA SECTION INVENTAIRE","APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6","COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024","COÛT AU M² (PROPOSÉ RS MEANS) AJUSTÉ","FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ","FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE AJUSTÉ","FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ","FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL AJUSTÉ","FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION PROPOSÉ ","FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION AJUSTÉ","FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION PROPOSÉ (25%)","FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION AJUSTÉ","FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)","COÛT AU M² DE BASE THÉORIQUE (actualisé à l'année d'analyse)","COÛT AU M² DE BASE AJUSTÉ (avec facteurs d'ajustements)","VALEUR DE BASE THÉORIQUE","VALEUR DE BASE AJUSTÉE","TYPE D'ESTIMATION DE LA VALEUR 6","ANNÉE DE L'ESTIMATION DE LA VALEUR","VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)","VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l'année de l'analyse)","SOMME DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT DES COMPOSANTS","VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ","MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT","NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6","NOTE / COMMENTAIRE SUR LA SECTION VALEUR DE REMPLACEMENT","APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L'ÉTAT PHYSIQUE 6","DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE THÉORIQUE","DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE AJUSTÉE","COTE D'ÉTAT PHYSIQUE DE BASE THÉORIQUE (%)","COTE D'ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)","TYPE D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT 6","ANNÉE D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT","ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6","DURÉE DE VIE RESTANTE ESTIMÉE","COTE D'ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉE (%)","DURÉE DE VIE RESTANTE RETENUE PAR COMPOSANT - MOYENNE PONDÉRÉE","COTE D'ÉTAT PHYSIQUE RETENUE PAR COMPOSANT - MOYENNE PONDÉRÉE","DURÉE DE VIE RESTANTE DU BÂTIMENT","COTE D'ÉTAT PHYSIQUE (%)","INDICE D'ÉTAT PHYSIQUE","MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L'ÉTAT PHYSIQUE","NIVEAU DE CONFIANCE DANS L'ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE 6","NOTE / COMMENTAIRE SUR LA SECTION ÉTAT PHYSIQUE","APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6","% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ","% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ","COÛTS DE RENOUVELLEMENT DE BASE THÉORIQUE 0-5 ANS","COÛTS DE RENOUVELLEMENT AJUSTÉS 0-5 ANS","TYPE D'ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6","ANNÉE DE L'ESTIMATION DES COÛTS","ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS","ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS","COÛTS ESTIMÉS 0-5 ANS ACTUALISÉS \n(à l'année d'analyse)","COÛTS ESTIMÉS 6-10 ANS ACTUALISÉS \n(à l'année d'analyse)","SOMME DES COÛTS DÉTAILLÉS PAR COMPOSANTS 0-5 ANS","SOMME DES COÛTS DÉTAILLÉS PAR COMPOSANTS 6-10 ANS","COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS","COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS","MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT","INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)","INDICE D'ÉTAT BASÉ SUR L'IVP","NIVEAU DE CONFIANCE DANS L'ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6","NIVEAU DE CONFIANCE RÉSULTANT POUR L'IVP BÂTIMENT","NOTE / COMMENTAIRE SUR LA SECTION TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT","NIVEAU DE DÉCOUPAGE DU BÂTIMENT 6","NOTE / COMMENTAIRE GÉNÉRAL","STATUT PATRIMONIAL","VALEUR PATRIMONIALE DU BÂTIMENT","NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT \n(à titre informatif)","NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)","FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)","SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION PRINCIPALE","FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)","SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION SECONDAIRE","FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)","SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION TERTIAIRE","FACTEUR 1 FONCTION PRINCIPALE","FACTEUR 2 FONCTION PRINCIPALE","MÉTHODE PRIVILÉGIÉE POUR OBTENIR LA VALEUR PAR COMPOSANT DANS L'ONGLET BÂTIMENTS_Composants \n(si approche détaillée) 6","COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE","VALEUR DE BASE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE \n(à l'année d'analyse)","FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION PRINCIPALE","FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION PRINCIPALE","FACTEUR 1 FONCTION SECONDAIRE","FACTEUR 2 FONCTION SECONDAIRE","COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE","VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE \n(à l'année d'analyse)","FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION SECONDAIRE","FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION SECONDAIRE","FACTEUR 1 FONCTION TERTIAIRE","FACTEUR 2 FONCTION TERTIAIRE","COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE","VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE \n(à l'année d'analyse)","FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION TERTIAIRE","FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION TERTIAIRE","VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION PRINCIPALE","VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION SECONDAIRE","VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION TERTIAIRE","VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION PRINCIPALE","VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION SECONDAIRE","VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION TERTIAIRE","VALEUR SOMMÉE FONCTION PRINCIPALE","VALEUR SOMMÉE FONCTION SECONDAIRE","VALEUR SOMMÉE FONCTION TERTIAIRE","VALEUR DE REMPLACEMENT SOMMAIRE DU BÂTIMENT (théorique, ajustée ou estimée seulement) ","VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE","VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE","VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE","NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)","NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT \n(à titre informatif)","MÉTHODE PRIVILÉGIÉE POUR OBTENIR LA COTE D'ÉTAT PAR COMPOSANT DANS L'ONGLET BÂTIMENTS_Composants \n(si approche détaillée) 6","DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION PRINCIPALE","DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION SECONDAIRE","DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION TERTIAIRE","DURÉE DE VIE UTILE","RATIO [AGE/DURÉE DE VIE] (Y) DE BASE Ajusté","MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté","MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Ajusté","MIN INTERVALLE COTE D'ÉTAT Ajusté","MAX INTERVALLE COTE D'ÉTAT Ajusté","MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé","MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé","RATIO [AGE/DURÉE DE VIE] (Y) Estimé (à l'année d'évaluation)","ÂGE Estimé \n(à l'année d'évaluation)","ÂGE Estimé \n(à l'année d'analyse)","RATIO [AGE/DURÉE DE VIE] (Y) Estimé (à l'année d'analyse)","MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé","MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé et révisé","MIN INTERVALLE COTE D'ÉTAT Estimé et révisé","MAX INTERVALLE COTE D'ÉTAT Estimé et révisé","MIN INTERVALLE COTE D'ÉTAT Retenu","MAX INTERVALLE COTE D'ÉTAT Retenu","MIN INTERVALLE IVP (P1) Retenu","MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu","% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT (P) RETENUE","COTE D'ÉTAT * VALEUR GLOBALE","COTE D'ÉTAT * VALEUR FONCTION PRINCIPALE","COTE D'ÉTAT * VALEUR FONCTION SECONDAIRE","COTE D'ÉTAT * VALEUR FONCTION TERTIAIRE","NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)","NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT \n(à titre informatif)","MÉTHODE PRIVILÉGIÉE POUR OBTENIR UN COÛT DE RENOUVELLEMENT PAR COMPOSANT DANS L'ONGLET BÂTIMENTS_Composants \n(si approche détaillée) 6","COÛTS 0-5 FONCTION PRINCIPALE","COÛTS 0-5 FONCTION SECONDAIRE","COÛTS 0-5 FONCTION TERTIAIRE","COÛTS 6-10 FONCTION PRINCIPALE","COÛTS 6-10 FONCTION SECONDAIRE","COÛTS 6-10 FONCTION TERTIAIRE","IVP * VALEUR GLOBALE","IVP * VALEUR FONCTION PRINCIPALE","IVP * VALEUR FONCTION SECONDAIRE","IVP * VALEUR FONCTION TERTIAIRE","NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)","NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT \n(à titre informatif)","NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE","NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR","NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT","NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS","NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP","POIDS EN VALEUR DU BÂTIMENT SUR L'ENSEMBLE DES BÂTIMENTS","NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT","NIVEAU DE CONFIANCE GLOBAL POUR LE BÂTIMENT"]
[null,null,{"$f":"IF(IDENTIFICATION!$E$53=\"Municipalité\",IDENTIFICATION!$E$58,IDENTIFICATION!$E$62)&SITES[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]]","v":"1"},{"$f":"SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]&IF(SITES[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]=\"\",\"\",\" (\"&SITES[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]&\")\")","v":""},{"$f":"ROW(B17)-ROWS($B$1:$B$16)","v":1},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(SITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE,\"MULTIFONCTIONS\",IF(ISNA(VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$D$44,2,FALSE)),\"\",VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$D$44,2,FALSE)))","v":""},null,{"$f":"1-SITES[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]-SITES[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]","v":1},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(ISBLANK(ANNEE_D_ANALYSE),ISBLANK(SITES[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])),\"\",ANNEE_D_ANALYSE-SITES[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])","v":""},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(ISBLANK(ANNEE_D_ANALYSE),ISBLANK(SITES[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])),\"\",IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[ANNÉE DE DERNIÈRE RÉNOVATION MAJEURE]]),(ANNEE_D_ANALYSE-SITES[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),(ANNEE_D_ANALYSE-SITES[[#This Row],[ANNÉE DE DERNIÈRE RÉNOVATION MAJEURE]])))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]),\"\",SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION PRINCIPALE]]*SITES[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]+SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION SECONDAIRE]]*SITES[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]+SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT FONCTION TERTIAIRE]]*SITES[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":""},{"$f":"SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]","v":""},null,null,null,"APPROCHE DÉTAILLÉE",{"$f":"(SITES[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*SITES[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(SITES[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*SITES[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(SITES[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*SITES[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"SITES[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]]","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(IDENTIFICATION!$E$58,INDEX_Municipalités!$B$17:$G$1299,6,FALSE),1)","v":1},{"$f":"SITES[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]","v":1},{"$f":"IF(SITES[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL]]=\"Oui\",1.3,1)","v":1},{"$f":"SITES[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]","v":1},{"$f":"IF(((SITES[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*SITES[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(SITES[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*SITES[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(SITES[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*SITES[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))=0,1,((SITES[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*SITES[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION PRINCIPALE]]*SITES[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(SITES[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*SITES[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION SECONDAIRE]]*SITES[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(SITES[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*SITES[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION TERTIAIRE]]*SITES[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))/((SITES[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*SITES[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(SITES[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*SITES[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(SITES[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*SITES[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])))","v":1},{"$f":"SITES[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION PROPOSÉ ]]","v":1},{"$f":"IF(((SITES[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*SITES[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(SITES[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*SITES[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(SITES[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*SITES[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))=0,1,((SITES[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*SITES[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION PRINCIPALE]]*SITES[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(SITES[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*SITES[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION SECONDAIRE]]*SITES[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(SITES[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*SITES[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION TERTIAIRE]]*SITES[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]))/((SITES[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*SITES[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])+(SITES[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*SITES[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])+(SITES[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*SITES[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])))","v":1},{"$f":"SITES[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION PROPOSÉ (25%)]]","v":1},{"$f":"1.05","v":1.05},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(SITES[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]]*SITES[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*SITES[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*SITES[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION PROPOSÉ ]]*SITES[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION PROPOSÉ (25%)]]*SITES[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"SITES[[#This Row],[COÛT AU M² (PROPOSÉ RS MEANS) AJUSTÉ]]*SITES[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE AJUSTÉ]]*SITES[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL AJUSTÉ]]*SITES[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION AJUSTÉ]]*SITES[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION AJUSTÉ]]*SITES[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]]","v":0},{"$f":"SITES[[#This Row],[COÛT AU M² DE BASE THÉORIQUE (actualisé à l''année d''analyse)]]*SITES[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]","v":0},{"$f":"SITES[[#This Row],[COÛT AU M² DE BASE AJUSTÉ (avec facteurs d''ajustements)]]*SITES[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]","v":0},null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DE LA VALEUR]]),SITES[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)]],-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-SITES[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DE LA VALEUR]]),0,SITES[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)]]))),\"\")","v":0},{"$f":"SUMIF(SITES_Composants[LIBELLÉ DU SITE ASSOCIÉ],SITES[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],SITES_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)])","v":0},{"$f":"IF(AND(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),SITES[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]],IF(AND(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),SITES[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]],IF(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,SITES[[#This Row],[SOMME DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT DES COMPOSANTS]],\"\")))","v":0},{"$f":"IF(\nAND(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]<>\"APPROCHE SOMMAIRE\",SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]<>\"APPROCHE DÉTAILLÉE\"),\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]=\"APPROCHE DÉTAILLÉE\",\"Méthode pondérée\",IF(AND(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]=\"APPROCHE SOMMAIRE\",SITES[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE \nen dollards ($)]]<>\"\"),\"Méthode estimée\",\"Méthode de base\"))\n\n)","v":"Méthode pondérée"},null,null,"APPROCHE DÉTAILLÉE",{"$f":"IF(SITES[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]>SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]],0,SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]-SITES[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]])))","v":""},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]),ISBLANK(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]])),\"\",IF(SITES[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]>SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],0,SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]-SITES[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]))","v":""},{"$f":"IF(OR(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE THÉORIQUE]]=\"\",SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]]=\"\"),\"\",SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE THÉORIQUE]]/SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]])","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]),\"\",(SITES[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Ajusté]]-SITES[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Ajusté]])*(SITES[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]-SITES[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]])/(SITES[[#This Row],[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Ajusté]]-SITES[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]])+SITES[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Ajusté]]),\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(SITES[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE UTILE]]-SITES[[#This Row],[ÂGE Estimé \n(à l''année d''analyse)]])","v":""},{"$f":"IF(SITES[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE ESTIMÉE]]<0,0,(SITES[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Estimé et révisé]]-SITES[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Estimé et révisé]])*(SITES[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]]-SITES[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]])/(SITES[[#This Row],[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé et révisé]]-SITES[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]])+SITES[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Estimé et révisé]]))","v":""},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(SITES_Composants[LIBELLÉ DU SITE ASSOCIÉ],SITES[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],SITES_Composants[PRODUIT POIDS ET DURÉE DE VIE RESTANTE RETENUE]),0)","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(SITES_Composants[LIBELLÉ DU SITE ASSOCIÉ],SITES[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],SITES_Composants[PRODUIT POIDS ET COTE D''ÉTAT PHYSIQUE RETENUE]),2)","v":0},{"$f":"IF(AND(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE AJUSTÉE]],IF(AND(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE ESTIMÉE]],IF(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE RETENUE PAR COMPOSANT - MOYENNE PONDÉRÉE]],\"\")))","v":0},{"$f":"IF(AND(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),SITES[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]],IF(AND(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),SITES[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉE (%)]],IF(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,SITES[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE RETENUE PAR COMPOSANT - MOYENNE PONDÉRÉE]],\"\")))","v":0},{"$f":"IF(SITES[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.8,\"A\",IF(SITES[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.6,\"B\",IF(SITES[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.4,\"C\",IF(SITES[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>0.2,\"D\",IF(SITES[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]>=0,\"E\",0))))))","v":"E"},{"$f":"IF(\nAND(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]<>\"APPROCHE SOMMAIRE\",SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]<>\"APPROCHE DÉTAILLÉE\"),\"\",\nIF(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"APPROCHE DÉTAILLÉE\",\"Méthode pondérée\",IF(AND(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"APPROCHE SOMMAIRE\",SITES[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]>0),\"Méthode estimée\",\"Méthode de base\"))\n\n)","v":"Méthode pondérée"},null,null,"APPROCHE DÉTAILLÉE",{"$f":"SITES[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT (P) RETENUE]]","v":1},{"$f":"SITES[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]]","v":1},{"$f":"IF(\n\nSITES[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]]=\"\",0,\n\nIF(SITES[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",SITES[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]]*SITES[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]],SITES[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]*SITES[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ]]\n\n)\n\n)","v":0},{"$f":"IF(\n\nSITES[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ]]=\"\",0,\n\nIF(SITES[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",SITES[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]]*SITES[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ]],SITES[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]*SITES[[#This Row],[% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ]]\n\n)\n\n)","v":0},null,null,null,null,{"$f":"IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]]),\"\",(-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-SITES[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]),0,SITES[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]]))))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]]),\"\",(-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-SITES[[#This Row],[ANNÉE DE L''ESTIMATION DES COÛTS]]),0,SITES[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]]))))","v":""},{"$f":"SUMIF(SITES_Composants[LIBELLÉ DU SITE ASSOCIÉ],SITES[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],SITES_Composants[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS\n(actualisés)])","v":0},{"$f":"SUMIF(SITES_Composants[LIBELLÉ DU SITE ASSOCIÉ],SITES[[#This Row],[IDENTIFIANT BÂTIMENT]],SITES_Composants[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS\n(actualisés)])","v":0},{"$f":"IF(\nAND(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),SITES[[#This Row],[COÛTS DE RENOUVELLEMENT AJUSTÉS 0-5 ANS]],\n\nIF(\nAND(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),SITES[[#This Row],[COÛTS ESTIMÉS 0-5 ANS ACTUALISÉS \n(à l''année d''analyse)]],\nIF(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,SITES[[#This Row],[SOMME DES COÛTS DÉTAILLÉS PAR COMPOSANTS 0-5 ANS]],\"\"))\n\n)","v":0},{"$f":"IF(\n\nAND(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$127),0,\n\nIF(AND(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$128),SITES[[#This Row],[COÛTS ESTIMÉS 6-10 ANS ACTUALISÉS \n(à l''année d''analyse)]],IF(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,SITES[[#This Row],[SOMME DES COÛTS DÉTAILLÉS PAR COMPOSANTS 6-10 ANS]],\"\"))\n\n)","v":0},{"$f":"IF(\nAND(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]<>\"APPROCHE SOMMAIRE\",SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]<>\"APPROCHE DÉTAILLÉE\"),\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]=\"APPROCHE DÉTAILLÉE\",\"Méthode pondérée\",IF(AND(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]]=\"APPROCHE SOMMAIRE\",OR(SITES[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 0-5 ANS]]<>\"\",SITES[[#This Row],[ESTIMATION DES COÛTS SUR 6-10 ANS]]<>\"\")),\"Méthode estimée\",\"Méthode de base\"))\n\n)","v":"Méthode pondérée"},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(SITES[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",SITES[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]/SITES[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]],SITES[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]/SITES[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]\n\n),\"\"\n\n\n)","v":""},{"$f":"IF(SITES[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.05,\"A\",IF(SITES[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.1,\"B\",IF(SITES[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.15,\"C\",IF(SITES[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]<=0.3,\"D\",IF(SITES[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]>0.3,\"E\",0))))))","v":""},null,{"$f":"IF(SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=1,\"1- Très Faible\",IF(SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=2,\"2- Faible\",IF(SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=3,\"3- Moyen\",IF(SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=4,\"4- Bon\",IF(SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(OR(SITES[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CITÉ]]=TRUE,SITES[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CLASSÉ]]=TRUE),\"Oui\",\"Non\")","v":"Non"},{"$f":"IF(OR(SITES[[#This Row],[INVENTORIÉ \n(par MRC ou municipalité)]]=TRUE,SITES[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CITÉ]]=TRUE,SITES[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL CLASSÉ]]=TRUE),\"Oui\",\"Non\")","v":"Non"},{"$f":"IF(SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE INVENTAIRE PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(SITES_Composants[LIBELLÉ DU SITE ASSOCIÉ],SITES[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],SITES_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE INVENTAIRE]),0)","v":0},{"$f":"IF(AND(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,SITES[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,SITES[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,SITES[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus\",IF(AND(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,SITES[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,SITES[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,SITES[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus\",SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]]))))))","v":0},{"$f":"SITES[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*SITES[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]","v":0},{"$f":"IF(AND(SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,SITES[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,SITES[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,SITES[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus\",IF(AND(SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,SITES[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,SITES[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,SITES[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus\",SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]))))))","v":0},{"$f":"SITES[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*SITES[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]","v":0},{"$f":"IF(AND(SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,SITES[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,SITES[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage\",IF(AND(SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$29,SITES[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus\",IF(AND(SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,SITES[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=\"\"),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,SITES[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage\",IF(AND(SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$33,SITES[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]>1),\"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus\",SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]))))))","v":0},{"$f":"SITES[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*SITES[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE)),0,VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE))","v":0},null,{"$f":"IF(SITES[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION PRINCIPALE]]=0,0,SITES[[#This Row],[FACTEUR 1 FONCTION PRINCIPALE]]*(SITES[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])^-(SITES[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION PRINCIPALE]]))","v":0},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(SITES[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION PRINCIPALE]]*SITES[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*SITES[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]*SITES[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*SITES[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*SITES[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION PRINCIPALE]]*SITES[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION PRINCIPALE]]*SITES[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE)),0,VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE)),0,VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE)),0,VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(SITES[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION SECONDAIRE]]=0,0,(SITES[[#This Row],[FACTEUR 1 FONCTION SECONDAIRE]])*(SITES[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])^-(SITES[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION SECONDAIRE]]))","v":0},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(SITES[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION SECONDAIRE]]*SITES[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*SITES[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]*SITES[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*SITES[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*SITES[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION SECONDAIRE]]*SITES[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION SECONDAIRE]]*SITES[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE)),0,VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE)),0,VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE)),0,VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,4,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(SITES[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION TERTIAIRE]]=0,0,(SITES[[#This Row],[FACTEUR 1 FONCTION TERTIAIRE]])*(SITES[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])^-(SITES[[#This Row],[FACTEUR 2 FONCTION TERTIAIRE]]))","v":0},{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,(SITES[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ FONCTION TERTIAIRE]]*SITES[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]*SITES[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]*SITES[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE PROPOSÉ]]*SITES[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL PROPOSÉ]]*SITES[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION FONCTION TERTIAIRE]]*SITES[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION FONCTION TERTIAIRE]]*SITES[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]])))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE)),0,VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,5,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE)),0,VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)]],INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$K$44,6,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(SITES[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]=0,0,SITES[[#This Row],[VALEUR DE BASE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE \n(à l''année d''analyse)]]/SITES[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]*SITES[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]])","v":0},{"$f":"IF(SITES[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]=0,0,SITES[[#This Row],[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE \n(à l''année d''analyse)]]/SITES[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]*SITES[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]])","v":0},{"$f":"IF(SITES[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]=0,0,SITES[[#This Row],[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE \n(à l''année d''analyse)]]/SITES[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]*SITES[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]])","v":0},{"$f":"IF(SITES[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]]=\"\",0,SITES[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]]*SITES[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]])","v":0},{"$f":"IF(SITES[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]]=\"\",0,SITES[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]]*SITES[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]])","v":0},{"$f":"IF(SITES[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]]=\"\",0,SITES[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]]*SITES[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]])","v":0},{"$f":"SUMIF(SITES_Composants[LIBELLÉ DU SITE ASSOCIÉ],SITES[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],SITES_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(SITES_Composants[LIBELLÉ DU SITE ASSOCIÉ],SITES[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],SITES_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(SITES_Composants[LIBELLÉ DU SITE ASSOCIÉ],SITES[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],SITES_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE])","v":0},{"$f":"IF(AND(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),SITES[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE]],IF(AND(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),SITES[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE\n(à l''année de l''analyse)]],SITES[[#This Row],[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]]))","v":0},{"$f":"IF(AND(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),SITES[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION PRINCIPALE]],IF(AND(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),SITES[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION PRINCIPALE]],IF(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,SITES[[#This Row],[VALEUR SOMMÉE FONCTION PRINCIPALE]],0)))","v":0},{"$f":"IF(AND(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),SITES[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION SECONDAIRE]],IF(AND(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),SITES[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION SECONDAIRE]],IF(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,SITES[[#This Row],[VALEUR SOMMÉE FONCTION SECONDAIRE]],0)))","v":0},{"$f":"IF(AND(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$119),SITES[[#This Row],[VALEUR DE BASE AJUSTÉE FONCTION TERTIAIRE]],IF(AND(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$114,SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]='MENU DÉROULANT'!$C$120),SITES[[#This Row],[VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE FONCTION TERTIAIRE]],IF(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]]='MENU DÉROULANT'!$C$115,SITES[[#This Row],[VALEUR SOMMÉE FONCTION TERTIAIRE]],0)))","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(SITES_Composants[LIBELLÉ DU SITE ASSOCIÉ],SITES[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],SITES_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE VALEUR]),0)","v":0},{"$f":"IF(SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE VALEUR PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE)),0,VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]],INDEX_Types_Bâtiments!$C$15:$E$44,3,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]),SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT]],SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]])","v":""},{"$f":"IFERROR(SITES[[#This Row],[ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT\n(si rénové)]]/SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(SITES[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]=\"\",\"\",MAX(IF(INDEX_Indices_États!$T$102:$T$107<=SITES[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]],INDEX_Indices_États!$T$102:$T$107)))","v":""},{"$f":"IF(SITES[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]=\"\",\"\",MIN(IF(INDEX_Indices_États!$S$102:$S$107>SITES[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]],INDEX_Indices_États!$S$102:$S$107)))","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(SITES[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$107,4,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(SITES[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$107,3,FALSE),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",VLOOKUP(SITES[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]],INDEX_Indices_États!$F$102:$T$106,14,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",VLOOKUP(SITES[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]],INDEX_Indices_États!$F$102:$T$106,15,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",SITES[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) DE BASE Ajusté]]*(SITES[[#This Row],[MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé]]-SITES[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé]])+SITES[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",SITES[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''évaluation)]]*SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE UTILE]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",SITES[[#This Row],[ÂGE Estimé \n(à l''année d''évaluation)]]+(ANNEE_D_ANALYSE-IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[ANNÉE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT]]),ANNEE_D_ANALYSE,SITES[[#This Row],[ANNÉE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT]])))","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]),\"\",SITES[[#This Row],[ÂGE Estimé \n(à l''année d''analyse)]]/SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE UTILE]])","v":""},{"$f":"IF(SITES[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]]=\"\",\"\",MAX(IF(INDEX_Indices_États!$S$102:$S$106<=SITES[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]],INDEX_Indices_États!$S$102:$S$106)))","v":""},{"$f":"IF(SITES[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]]=\"\",\"\",MIN(IF(INDEX_Indices_États!$T$102:$T$106>SITES[[#This Row],[RATIO '[AGE/DURÉE DE VIE'] (Y) Estimé (à l''année d''analyse)]],INDEX_Indices_États!$T$102:$T$106)))","v":""},{"$f":"IF(SITES[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",VLOOKUP(SITES[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$106,4,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(SITES[[#This Row],[ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6]]=\"\",\"\",VLOOKUP(SITES[[#This Row],[MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé]],INDEX_Indices_États!$S$102:$V$106,3,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(\n\nSITES[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",MAX(IF(INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106<=SITES[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]],INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106)),\n\nMAX(IF(INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106<=SITES[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]],INDEX_Indices_États!$H$102:$H$106))\n\n)","v":0},{"$f":"IF(SITES[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",\nMIN(IF(INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107>SITES[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]],INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107)),\nMIN(IF(INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107>SITES[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]],INDEX_Indices_États!$G$102:$G$107))\n)","v":0.2},{"$f":"VLOOKUP(SITES[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]],INDEX_Indices_États!$H$102:$T$106,8,FALSE)","v":0.3},{"$f":"VLOOKUP(SITES[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]],INDEX_Indices_États!$H$102:$T$106,9,FALSE)","v":1},{"$f":"IF(\n\nSITES[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",\n((SITES[[#This Row],[MIN INTERVALLE IVP (P1) Retenu]]-SITES[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]])*(SITES[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)]]-SITES[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])/(SITES[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]]-SITES[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])+SITES[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]]),\n((SITES[[#This Row],[MIN INTERVALLE IVP (P1) Retenu]]-SITES[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]])*(SITES[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]-SITES[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])/(SITES[[#This Row],[MAX INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]]-SITES[[#This Row],[MIN INTERVALLE COTE D''ÉTAT Retenu]])+SITES[[#This Row],[MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu]])\n\n)","v":1},{"$f":"IF(SITES[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,SITES[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*SITES[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])","v":0},{"$f":"IF(SITES[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,SITES[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*SITES[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE]])","v":0},{"$f":"IF(SITES[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,SITES[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*SITES[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE]])","v":0},{"$f":"IF(SITES[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=\"\",0,SITES[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]*SITES[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(SITES_Composants[LIBELLÉ DU SITE ASSOCIÉ],SITES[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],SITES_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE ÉTAT]),0)","v":0},{"$f":"IF(SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE ÉTAT PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,{"$f":"IF(SITES[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]*SITES[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])","v":0},{"$f":"IF(SITES[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]*SITES[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])","v":0},{"$f":"IF(SITES[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]]*SITES[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"IF(SITES[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]*SITES[[#This Row],[PART DU BÂTIMENT DÉDIÉE À SA FONCTION PRINCIPALE]])","v":0},{"$f":"IF(SITES[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]*SITES[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION SECONDAIRE]])","v":0},{"$f":"IF(SITES[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS]]*SITES[[#This Row],[PART DÉDIÉE À SA FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"IF(SITES[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,SITES[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*SITES[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])","v":0},{"$f":"IF(SITES[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,SITES[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*SITES[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE]])","v":0},{"$f":"IF(SITES[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,SITES[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*SITES[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE]])","v":0},{"$f":"IF(SITES[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]=\"\",0,SITES[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]]*SITES[[#This Row],[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE]])","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(SUMIF(SITES_Composants[LIBELLÉ DU SITE ASSOCIÉ],SITES[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]],SITES_Composants[PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE COÛTS]),0)","v":0},{"$f":"IF(SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=1,\"1- Très Faible\",IF(SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=2,\"2- Faible\",IF(SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=3,\"3- Moyen\",IF(SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=4,\"4- Bon\",IF(SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN PONDÉRÉ DES NIVEAUX DE CONFIANCE COÛTS PAR COMPOSANT (1 à 5)]]=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},{"$f":"IF(SITES[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(SITES[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"2- Faible\",2,IF(SITES[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(SITES[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"4- Bon\",4,IF(SITES[[#This Row],[NIV. DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D''INVENTAIRE SAISIES 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"IF(SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"2- Faible\",2,IF(SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"4- Bon\",4,IF(SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR RETENUE 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"IF(SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"2- Faible\",2,IF(SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"4- Bon\",4,IF(SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ÉVALUATION DE L''ÉTAT PHYSIQUE 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"IF(SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"1- Très Faible\",1,IF(SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"2- Faible\",2,IF(SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"3- Moyen\",3,IF(SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"4- Bon\",4,IF(SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE DANS L''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"5- Excellent\",5,0)))))","v":0},{"$f":"MIN(SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR]],SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS]])","v":0},{"$f":"IFERROR(SITES[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]/(SUM(SITES[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])),0)","v":0},{"$f":"ROUNDDOWN(AVERAGE(SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE]],SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR]],SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT]],SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS]]),0)","v":0},{"$f":"IF(SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=1,\"1- Très Faible\",IF(SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=2,\"2- Faible\",IF(SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=3,\"3- Moyen\",IF(SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=4,\"4- Bon\",IF(SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=5,\"5- Excellent\",0)))))","v":0}]

{"sheet":"BÂTIMENTS_Composants","index":5,"n_rows":17,"n_cols":155,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,58,13,64],[13,43,13,45],[5,3,6,11],[5,12,5,77],[13,3,13,11],[15,69,15,75],[15,25,15,26],[14,3,14,5],[15,3,15,5],[15,11,15,12],[14,6,14,10],[15,6,15,10],[15,39,15,42],[14,39,14,42],[14,54,14,57],[15,43,15,45],[15,48,15,53],[14,13,14,23],[15,54,15,57]]}
[]
[]
[]
[null,null,null,"OUTIL D'ÉVALUATION DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX"]
[]
[null,null,null,"DONNÉES PAR COMPOSANT DE BÂTIMENT",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"CALCULS!P7","v":"Version 1.0     © CERIU, 2024"}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Version 0     © CERIU, 2024"]
[]
[]
[]
[null,null,null,"INVENTAIRE DES COMPOSANTS DE BÂTIMENTS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VALEUR DE REMPLACEMENT (VR)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ÉTAT PHYSIQUE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"GÉNÉRAL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NIVEAU DE CONFIANCE - CALCULS INTERMÉDIAIRES"]
[null,null,null,"\nCliquez pour ajouter ou supprimer des composants :"]
[null,null,null,"IDENTIFIANT",null,null,"CATÉGORISATION",null,null,null,null,"LOCALISATION",null,"DONNÉES DESCRIPTIVES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"COMMENTAIRES","VALEURS THÉORIQUES",null,null,null,"ESTIMATION DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PAR COMPOSANT",null,null,null,"VALEUR RETENUE",null,null,null,"VALEURS THÉORIQUES",null,null,null,"ESTIMATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE",null,null,null,null,"ÉTAT PHYSIQUE RETENU",null,null,null,null,null,"VALEURS THÉORIQUES",null,null,null,"NATURE DES TRAVAUX",null,null,null,"ESTIMATION DES COÛTS",null,null,null,null,null,null,"COÛTS RETENUS"]
[]
[null,null,"IDENTIFIANT UNIQUE PROV COMPOSANTS BÂTIMENTS","NO SÉQUENTIEL","NO INTERNE","NOM / DESCRIPTION DU COMPOSANT","GROUPE DE COMPOSANTS","DISCIPLINE","GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1","GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 2","GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 3","LIBELLÉ DU BÂTIMENT ASSOCIÉ","CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE","QUANTITÉ / DIMENSION","UNITÉ DE MESURE","ANNÉE D'INSTALLATION\n(ajustable)","ÂGE DU COMPOSANT","COÛT DE CONSTRUCTION OU D'INSTALLATION \n(à l'année de construction/installation)","ANNÉE DE DISPOSITION /DÉMANTÈLEMENT","COÛT DE DISPOSITION / DÉMANTÈLEMENT \n(à l'année de disposition/dématèlement)","ANNÉE DE DERNIÈRE RÉNOVATION MAJEURE","ÂGE AJUSTÉ DU COMPOSANT (si rénové)","DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU COMPOSANT","DURÉE DE VIE DU COMPOSANT\n(ajustable)","HIÉRARCHISATION DU COMPOSANT","NIVEAU DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D'INVENTAIRE SAISIES 6","NOTE / COMMENTAIRE SUR LES DONNÉES D'INVENTAIRE DU COMPOSANT","% THÉORIQUE DE RÉPARTITION DE LA VALEUR DU BÂTIMENT PAR COMPOSANT (RS MEANS)","% AJUSTÉ DE RÉPARTITION DE LA VALEUR DU BÂTIMENT PAR COMPOSANT","VALEUR DE REMPLACEMENT DE BASE THÉORIQUE\n(% THÉORIQUES)","VALEUR DE REMPLACEMENT DE BASE AJUSTÉE\n(% AJUSTÉS)","TYPE D'ESTIMATION 6","ANNÉE DE L'ESTIMATION","VALEUR ESTIMÉE\n(à l'année de l'estimation)","VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE DU COMPOSANT\n(à l'année d'analyse)","VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)","MÉTHODE POUR OBTENIR LA VALEUR D'UN COMPOSANT 6","NIVEAU DE CONFIANCE DANS L'ESTIMATION DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6","NOTE / COMMENTAIRE SUR LA VALEUR DE REMPLACEMENT DU COMPOSANT","DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE THÉORIQUE","DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE AJUSTÉE","COTE D'ÉTAT PHYSIQUE DE BASE THÉORIQUE (%)","COTE D'ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)","TYPE D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DU COMPOSANT 6","ANNÉE D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT","ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6","DURÉE DE VIE RESTANTE ESTIMÉE","COTE D'ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉE (%)","DURÉE DE VIE RESTANTE DU COMPOSANT","COTE D'ÉTAT PHYSIQUE (%)","INDICE D'ÉTAT PHYSIQUE","MÉTHODE POUR OBTENIR LA COTE D'ÉTAT PHYSIQUE D'UN COMPOSANT 6","NIVEAU DE CONFIANCE DANS L'ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE 6","NOTE / COMMENTAIRE SUR L'ÉTAT DU COMPOSANT","% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ","% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ","COÛTS DE RENOUVELLEMENT DE BASE THÉORIQUE 0-5 ANS","COÛTS DE RENOUVELLEMENT AJUSTÉS 0-5 ANS","TYPE DE TRAVAUX  À RÉALISER 6\n(hors entretien courant)","RAISON PRINCIPALE DES TRAVAUX 6","ANNÉE DE RÉALISATION DES TRAVAUX\n(prévue ou souhaitée)","HORIZON DE RÉALISATION DES TRAVAUX","TYPE D'ESTIMATION DES COÛTS  6","ANNÉE DE L'ESTIMATION DES COÛTS DES TRAVAUX","COÛTS DE TRAVAUX ESTIMÉS","COÛTS DE RENOUVELLEMENT ESTIMÉS 0-5 ANS","COÛTS DE RENOUVELLEMENT ESTIMÉS 6-10 ANS","COÛTS ESTIMÉS 0-5 ANS ACTUALISÉS \n(à l'année d'analyse)","COÛTS ESTIMÉS 6-10 ANS ACTUALISÉS \n(à l'année d'analyse)","COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS\n(actualisés)","COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS\n(actualisés)","IVP RETENU (%)","INDICE D'ÉTAT \"IVP\" RETENU (A à E) (selon intervalles théoriques)","MÉTHODE POUR DÉTERMINER LE COÛT DE RENOUVELLEMENT D'UN COMPOSANT 6","NIVEAU DE CONFIANCE DANS L'ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6","NIVEAU DE CONFIANCE RÉSULTANT POUR L'IVP DU COMPOSANT\n(le moins élevé entre le niveau de confiance des coûts de renouvellement et celui de la valeur de remplacement)","AVANCEMENT DES TRAVAUX (%)","NOTE / COMMENTAIRE SUR LES TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DU COMPOSANT","NOTE / COMMENTAIRE GÉNÉRAL","NIVEAU DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D'INVENTAIRE SAISIES DU BÂTIMENT","FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)","% DU BÂTIMENT DÉDIÉ À LA FONCTION PRINCIPALE","FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)","% DU BÂTIMENT DÉDIÉ À LA FONCTION SECONDAIRE","FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)","% DU BÂTIMENT DÉDIÉ À LA FONCTION TERTIAIRE","APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT \n(dans l'onglet BÂTIMENTS)","MÉTHODE PRIVILÉGIÉE POUR OBTENIR LA VALEUR PAR COMPOSANT \n(voir l'onglet BÂTIMENTS)","% THÉORIQUES POUR FONCTION PRINCIPALE ","% THÉORIQUES POUR FONCTION SECONDAIRE","% THÉORIQUES POUR FONCTION TERTIAIRE","VALEUR DE REMPLACEMENT SOMMAIRE DU BÂTIMENT (théorique, ajustée ou estimée seulement) ","VALEUR DE REMPLACEMENT THÉORIQUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE","VALEUR DE REMPLACEMENT THÉORIQUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE","VALEUR DE REMPLACEMENT THÉORIQUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE","VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE","VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE","VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE","VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE","VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE","VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE","VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE","VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE","VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE","NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR DE REMPLACEMENT DU BÂTIMENT","APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L'ÉTAT PHYSIQUE \n(voir l'onglet BÂTIMENTS)","MÉTHODE PRIVILÉGIÉE POUR DÉTERMINER L'ÉTAT PHYSIQUE DES COMPOSANTS \n(voir l'onglet BÂTIMENTS)","DURÉE DE VIE UTILE","RATIO [AGE/DURÉE DE VIE] (Y) DE BASE Ajusté","MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté","MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Ajusté","MIN INTERVALLE COTE D'ÉTAT Ajusté","MAX INTERVALLE COTE D'ÉTAT Ajusté","MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé","MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé","RATIO [AGE/DURÉE DE VIE] (Y) Estimé (à l'année d'évaluation)","ÂGE Estimé \n(à l'année d'évaluation)","ÂGE Estimé \n(à l'année d'analyse)","RATIO [AGE/DURÉE DE VIE] (Y) Estimé (à l'année d'analyse)","MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé","MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé et révisé","MIN INTERVALLE COTE D'ÉTAT Estimé et révisé","MAX INTERVALLE COTE D'ÉTAT Estimé et révisé","MIN INTERVALLE COTE D'ÉTAT Retenu","MAX INTERVALLE COTE D'ÉTAT Retenu","MIN INTERVALLE IVP (P1) Retenu","MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu","% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT (P) RETENUE","POIDS EN VALEUR DU COMPOSANT SUR L'ENSEMBLE DES COMPOSANTS DU BÂTIMENT","PRODUIT POIDS ET DURÉE DE VIE RESTANTE RETENUE","PRODUIT POIDS ET COTE D'ÉTAT PHYSIQUE RETENUE","PRODUIT POIDS ET % DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE","NIVEAU DE CONFIANCE DANS L'ÉVALUATION / ESTIMATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE AU NIVEAU DU BÂTIMENT","APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT (dans l'onglet BÂTIMENTS)","MÉTHODE PRIVILÉGIÉE POUR OBTENIR UN COÛT DE RENOUVELLEMENT DES COMPOSANTS \n(voir l'onglet BÂTIMENTS)","NIVEAU DE CONFIANCE DANS L'ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT AU NIVEAU DU BÂTIMENT","POIDS EN VALEUR DU COMPOSANT SUR L'ENSEMBLE DES COMPOSANTS DU BÂTIMENT2","NIVEAU DE CONFIANCE INVENTAIRE","NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE","PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE INVENTAIRE","NIVEAU DE CONFIANCE VALEUR","NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR","PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE VALEUR","NIVEAU DE CONFIANCE ÉTAT","NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT","PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE ÉTAT","NIVEAU DE CONFIANCE COÛTS","NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS","PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE COÛTS","NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP","PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE IVP","NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 DU COMPOSANT","PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE COMPOSANT","NIVEAU DE CONFIANCE GLOBAL DU COMPOSANT"]

{"sheet":"BATIMENTS_Travaux_realises","index":6,"n_rows":1,"n_cols":9,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["IDENTIFIANT UNIQUE COMPOSANT","GROUPE DE COMPOSANTS","NOM BÂTIMENT","TYPE DE TRAVAUX  À FAIRE","RAISON PRINCIPALE DES TRAVAUX","ANNÉE PRÉVUE DES TRAVAUX","COÛTS ESTIMÉS DES TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT","ANNÉE RÉELLE DES TRAVAUX","COÛT RÉEL DES TRAVAUX"]

{"sheet":"SITES_Composants","index":7,"n_rows":17,"n_cols":155,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[14,39,14,42],[14,27,14,30],[14,54,14,57],[14,13,14,23],[15,3,15,5],[15,6,15,10],[15,11,15,12],[15,25,15,26],[5,12,5,153],[5,3,6,11],[15,69,15,75],[13,3,13,11],[13,43,13,45],[13,58,13,64],[14,3,14,5],[14,6,14,10],[15,39,15,42],[15,43,15,45],[15,48,15,53],[15,54,15,57]]}
[]
[]
[]
[null,null,null,"OUTIL D'ÉVALUATION DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX"]
[]
[null,null,null,"DONNÉES PAR COMPOSANT DE SITE",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"CALCULS!P7","v":"Version 1.0     © CERIU, 2024"}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Version 0     © CERIU, 2024"]
[]
[]
[]
[null,null,null,"INVENTAIRE DES COMPOSANTS DE SITES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VALEUR DE REMPLACEMENT (VR)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ÉTAT PHYSIQUE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"GÉNÉRAL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NIVEAU DE CONFIANCE - CALCULS INTERMÉDIAIRES"]
[null,null,null,"\nCliquez pour ajouter ou supprimer des composants :"]
[null,null,null,"IDENTIFIANT",null,null,"CATÉGORISATION",null,null,null,null,"LOCALISATION",null,"DONNÉES DESCRIPTIVES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"COMMENTAIRES","VALEUR THÉORIQUE",null,null,null,"ESTIMATION DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PAR COMPOSANT",null,null,null,"VALEUR RETENUE",null,null,null,"VALEURS THÉORIQUES",null,null,null,"ESTIMATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE",null,null,null,null,"ÉTAT PHYSIQUE RETENU",null,null,null,null,null,"VALEURS THÉORIQUES",null,null,null,"NATURE DES TRAVAUX",null,null,null,"ESTIMATION DES COÛTS",null,null,null,null,null,null,"COÛTS RETENUS"]
[]
[null,null,"IDENTIFIANT UNIQUE PROV COMPOSANTS BÂTIMENTS","NO SÉQUENTIEL","NO INTERNE","NOM / DESCRIPTION DU COMPOSANT","GROUPE DE COMPOSANTS","DISCIPLINE","GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1","GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 2","GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 3","LIBELLÉ DU SITE ASSOCIÉ","CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE","QUANTITÉ / DIMENSION","UNITÉ DE MESURE","ANNÉE D'INSTALLATION","ÂGE DU COMPOSANT","COÛT DE CONSTRUCTION/INSTALLATION \n(à l'année de construction/installation)","ANNÉE DE DISPOSITION /DÉMANTÈLEMENT","COÛT DE DISPOSITION/DÉMANTÈLEMENT \n(à l'année de disposition/dématèlement)","ANNÉE DE DERNIÈRE RÉNOVATION MAJEURE","ÂGE DU COMPOSANT (actualisé)","DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU COMPOSANT","DURÉE DE VIE DU COMPOSANT\n(ajustable)","HIÉRARCHISATION DU COMPOSANT","NIVEAU DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D'INVENTAIRE SAISIES 6","NOTE / COMMENTAIRE SUR LES DONNÉES D'INVENTAIRE DU COMPOSANT","% THÉORIQUE DE RÉPARTITION DE LA VALEUR DU BÂTIMENT PAR COMPOSANT (RS MEANS)","% AJUSTÉ DE RÉPARTITION DE LA VALEUR DU BÂTIMENT PAR COMPOSANT","VALEUR DE REMPLACEMENT DE BASE THÉORIQUE\n(% THÉORIQUES)","VALEUR DE REMPLACEMENT DE BASE AJUSTÉE\n(% AJUSTÉS)","TYPE D'ESTIMATION 6","ANNÉE DE L'ESTIMATION","VALEUR ESTIMÉE\n(à l'année de l'estimation)","VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE DU COMPOSANT\n(à l'année d'analyse)","VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)","MÉTHODE POUR OBTENIR LA VALEUR D'UN COMPOSANT 6","NIVEAU DE CONFIANCE DANS L'ESTIMATION DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6","NOTE / COMMENTAIRE SUR LA VALEUR DE REMPLACEMENT DU COMPOSANT","DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE THÉORIQUE","DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE AJUSTÉE","COTE D'ÉTAT PHYSIQUE DE BASE THÉORIQUE (%)","COTE D'ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%)","TYPE D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DU COMPOSANT 6","ANNÉE D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT","ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ\n(1: Très bon ;  5: Très mauvais) 6","DURÉE DE VIE RESTANTE ESTIMÉE","COTE D'ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉE (%)","DURÉE DE VIE RESTANTE DU COMPOSANT","COTE D'ÉTAT PHYSIQUE (%)","INDICE D'ÉTAT PHYSIQUE","MÉTHODE POUR OBTENIR LA COTE D'ÉTAT PHYSIQUE D'UN COMPOSANT 6","NIVEAU DE CONFIANCE DANS L'ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE 6","NOTE / COMMENTAIRE SUR L'ÉTAT DU COMPOSANT","% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ","% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉ","COÛTS DE RENOUVELLEMENT DE BASE THÉORIQUE 0-5 ANS","COÛTS DE RENOUVELLEMENT AJUSTÉS 0-5 ANS","TYPE DE TRAVAUX  À RÉALISER 6\n(hors entretien courant)","RAISON PRINCIPALE DES TRAVAUX 6","ANNÉE DE RÉALISATION DES TRAVAUX\n(prévue ou souhaitée)","HORIZON DE RÉALISATION DES TRAVAUX","TYPE D'ESTIMATION DES COÛTS  6","ANNÉE DE L'ESTIMATION DES COÛTS DES TRAVAUX","COÛTS DE TRAVAUX ESTIMÉS","COÛTS DE RENOUVELLEMENT ESTIMÉS 0-5 ANS","COÛTS DE RENOUVELLEMENT ESTIMÉS 6-10 ANS","COÛTS ESTIMÉS 0-5 ANS ACTUALISÉS \n(à l'année d'analyse)","COÛTS ESTIMÉS 6-10 ANS ACTUALISÉS \n(à l'année d'analyse)","COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS\n(actualisés)","COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS\n(actualisés)","IVP RETENU (%)","INDICE D'ÉTAT RETENU BASÉ SUR L'IVP","MÉTHODE POUR DÉTERMINER LE COÛT DE RENOUVELLEMENT D'UN COMPOSANT 6","NIVEAU DE CONFIANCE DANS L'ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6","NIVEAU DE CONFIANCE RÉSULTANT POUR L'IVP DU COMPOSANT\n(le moins élevé entre le niveau de confiance des coûts de renouvellement et celui de la valeur de remplacement)","AVANCEMENT DES TRAVAUX (%)","NOTE / COMMENTAIRE SUR LES TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DU COMPOSANT","NOTE / COMMENTAIRE GÉNÉRAL","NIVEAU DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D'INVENTAIRE SAISIES DU BÂTIMENT","FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)","% DU BÂTIMENT DÉDIÉ À LA FONCTION PRINCIPALE","FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)","% DU BÂTIMENT DÉDIÉ À LA FONCTION SECONDAIRE","FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)","% DU BÂTIMENT DÉDIÉ À LA FONCTION TERTIAIRE","APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT \n(dans l'onglet BÂTIMENTS)","MÉTHODE PRIVILÉGIÉE POUR OBTENIR LA VALEUR PAR COMPOSANT \n(voir l'onglet BÂTIMENTS)","% THÉORIQUES POUR FONCTION PRINCIPALE ","% THÉORIQUES POUR FONCTION SECONDAIRE","% THÉORIQUES POUR FONCTION TERTIAIRE","VALEUR DE REMPLACEMENT SOMMAIRE DU BÂTIMENT (théorique, ajustée ou estimée seulement) ","VALEUR DE REMPLACEMENT THÉORIQUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE","VALEUR DE REMPLACEMENT THÉORIQUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE","VALEUR DE REMPLACEMENT THÉORIQUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE","VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE","VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE","VALEUR DE REMPLACEMENT AJUSTÉE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE","VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE","VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE","VALEUR DE REMPLACEMENT ESTIMÉE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE","VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE","VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE","VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE","NIVEAU DE CONFIANCE DANS LA VALEUR DE REMPLACEMENT DU BÂTIMENT","APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L'ÉTAT PHYSIQUE \n(voir l'onglet BÂTIMENTS)","MÉTHODE PRIVILÉGIÉE POUR DÉTERMINER L'ÉTAT PHYSIQUE DES COMPOSANTS \n(voir l'onglet BÂTIMENTS)","DURÉE DE VIE UTILE","RATIO [AGE/DURÉE DE VIE] (Y) DE BASE Ajusté","MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Ajusté","MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Ajusté","MIN INTERVALLE COTE D'ÉTAT Ajusté","MAX INTERVALLE COTE D'ÉTAT Ajusté","MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé","MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé","RATIO [AGE/DURÉE DE VIE] (Y) Estimé (à l'année d'évaluation)","ÂGE Estimé \n(à l'année d'évaluation)","ÂGE Estimé \n(à l'année d'analyse)","RATIO [AGE/DURÉE DE VIE] (Y) Estimé (à l'année d'analyse)","MIN INTERVALLE DU RATIO (Y1) Estimé et révisé","MAX INTERVALLE DU RATIO (Y2) Estimé et révisé","MIN INTERVALLE COTE D'ÉTAT Estimé et révisé","MAX INTERVALLE COTE D'ÉTAT Estimé et révisé","MIN INTERVALLE COTE D'ÉTAT Retenu","MAX INTERVALLE COTE D'ÉTAT Retenu","MIN INTERVALLE IVP (P1) Retenu","MAX INTERVALLE IVP (P2) Retenu","% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT (P) RETENUE","POIDS EN VALEUR DU COMPOSANT SUR L'ENSEMBLE DES COMPOSANTS DU BÂTIMENT","PRODUIT POIDS ET DURÉE DE VIE RESTANTE RETENUE","PRODUIT POIDS ET COTE D'ÉTAT PHYSIQUE RETENUE","PRODUIT POIDS ET % DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE","NIVEAU DE CONFIANCE DANS L'ÉVALUATION / ESTIMATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE AU NIVEAU DU BÂTIMENT","APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT (dans l'onglet BÂTIMENTS)","MÉTHODE PRIVILÉGIÉE POUR OBTENIR UN COÛT DE RENOUVELLEMENT DES COMPOSANTS \n(voir l'onglet BÂTIMENTS)","NIVEAU DE CONFIANCE DANS L'ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT AU NIVEAU DU BÂTIMENT","POIDS EN VALEUR DU COMPOSANT SUR L'ENSEMBLE DES COMPOSANTS DU BÂTIMENT2","NIVEAU DE CONFIANCE INVENTAIRE","NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE","PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE INVENTAIRE","NIVEAU DE CONFIANCE VALEUR","NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR","PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE VALEUR","NIVEAU DE CONFIANCE ÉTAT","NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT","PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE ÉTAT","NIVEAU DE CONFIANCE COÛTS","NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS","PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE COÛTS","NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP","PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE IVP","NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 DU COMPOSANT","PRODUIT POIDS ET NIVEAU DE CONFIANCE COMPOSANT","NIVEAU DE CONFIANCE GLOBAL DU COMPOSANT"]

{"sheet":"BILAN PAR BÂTIMENT","index":8,"n_rows":41,"n_cols":49,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,1,7,7],[14,46,14,47],[14,20,14,29],[14,3,14,19],[14,30,14,37],[14,38,14,45],[9,25,9,28],[9,15,9,19],[9,35,9,37],[9,5,9,7]]}
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"OUTIL D'ÉVALUATION DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX"]
[]
[null,"BILAN PAR BÂTIMENT"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"CALCULS!P7","v":"Version 1.0     © CERIU, 2024"}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(CALCULS!K7,\"NOM DE L'ORGANIATION :\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"CALCULS!K7","v":""},{"$f":"IF(OR(CALCULS!I9=0,CALCULS!I9=\"\"),\"S/O\",CALCULS!I9)","v":"S/O"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(O10=\"Municipalité:\",\"CODE GÉOGRAPHIQUE:\",\"CODE UNIQUE :\"),\"CODE UNIQUE :\")","v":"CODE UNIQUE :"},null,null,null,{"$f":"IF(OR(CALCULS!I11=0,CALCULS!I11=\"\"),\"S/O\",CALCULS!I11)","v":"S/O"},null,null,null,null,"RÉGION ADMINISTRATIVE :",{"$f":"IF(CALCULS!I10=\"\",\"S/O\",CALCULS!I10)","v":"S/O"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ANNÉE D'ANALYSE :",{"$f":"IF(ANNEE_D_ANALYSE=0,\"S/O\",ANNEE_D_ANALYSE)","v":"S/O"}]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"INVENTAIRE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VALEUR DE REMPLACEMENT",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ÉTAT PHYSIQUE",null,null,null,null,null,null,null,"TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT",null,null,null,null,null,null,null,"CONFIANCE ET COMMENTAIRES"]
[null,null,"IDENTIFIANT UNIQUE PROV BÂTIMENT","NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT","NO UNIQUE UTILISÉ PAR LA MUNICIPALITÉ","LIBELLÉ DU BÂTIMENT","CATÉGORIE","FONCTION","ADRESSE","NO MATRICULE","NO LOT","LATITUDE","LONGITIDE","NOMBRE D'ÉTAGES","SUPERFICIE (m²)","ANNÉE DE CONSTRUCTION","DURÉE DE VIE","MANDATAIRE DANS LE CADRE D'UNE ENTENTE","CARACTÈRE PATRIMONIAL","VULNÉRABILITÉ ENVIRONNEMENTALE","ANNÉE D'ACTUALISATION DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT","VALEUR DE REMPLACEMENT","COÛT AU M² THÉORIQUE NON AJUSTÉ","FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONAL UTILISÉ","FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL UTILISÉ","FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION UTILISÉ","FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION UTILISÉ","FACTEUR DE TAXES NETTES","TYPE D'ESTIMATION DE LA VALEUR  DE REMPLACEMENT","APPROCHE UTILISÉE POUR OBTENIR LA VALEUR DE REMPLACEMENT","ANNÉE D'ACTUALISATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE","DURÉE DE VIE RESTANTE","CÔTE D'ÉTAT PHYSIQUE"," ","INDICE D'ÉTAT PHYSIQUE ","  ","TYPE D'ESTIMATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE","APPROCHE UTILISÉE POUR OBTENIR L'ÉTAT PHYSIQUE","ANNÉE D'ACTUALISATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT","COÛTS DE RENOUVELLEMENT SUR 0-5 ANS","INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)","     ","INDICE D'ÉTAT BASÉ SUR L'IVP ","    ","TYPE D'ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT","APPROCHE UTILISÉE POUR OBTENIR LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT","NIVEAU DE CONFIANCE GLOBAL","NOTE / COMMENTAIRE"]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\", BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(AND(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]<>\"\"),\"S/O\",\n\nIF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=FALSE,\n        VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=\"\",\n            \"\",\n            IF(\n                AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE, BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]=\"\", BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\"),\n                VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE,\n                    IF(\n                        BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\",\n                        _xlfn.CONCAT(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE)),\n                        _xlfn.CONCAT(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE))\n                    ),\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    ),\n    \"\"\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE MATRICULE]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE MATRICULE]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE LOT]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE LOT]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]]=\"\",\"\", BÂTIMENTS[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",CONCATENATE(ROUND(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT DONT VOUS ÊTES LE MANDATAIRE DANS LE CADRE D''UNE ENTENTE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL]]=\"Oui\",1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT EXPOSÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE)","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])),\n\n\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(\n    BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\n    \"\",\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\n        \"NON ÉVALUÉ\",\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",\n            \"RSMeans 2024\",\n            IF(\n                BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode estimée\",\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DE LA VALEUR 6]]=\"\",\n                    \"S/O\",\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DE LA VALEUR 6]]\n                ),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode pondérée\",\n                    \"Somme des valeurs par composant\",\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n_xlfn.CONCAT(MID(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]], 10,100),CHAR(10),BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",CONCATENATE(ROUND(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\"))\n),\"\")","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]])\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"\",\nBÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE]])\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\nIF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"A\",\"- Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"B\",\"- Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"C\",\"- Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"D\",\"- Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"E\",\"- Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n)","v":""},{"$f":"IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE ]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\"))","v":""},{"$f":"IF(\n    BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\n    \"\",\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\n        \"NON ÉVALUÉ\",\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode de base\",\n            \"Âge et durée de vie\",\n            IF(\n                BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode estimée\",\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT 6]]=\"\",\n                    \"S/O\",\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT 6]]\n                ),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode pondérée\",\n                    \"Moyenne des états par composant\",\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]], 10,100),CHAR(10),BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\", BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]])\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP]])\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"A\",\" - Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"B\",\" - Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"C\",\" - Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"D\",\" - Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"E\",\" - Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n)","v":""},{"$f":"IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP ]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\"))","v":""},{"$f":"IF(\n    BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\n    \"\",\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\n        \"NON ÉVALUÉ\",\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode de base\",\n            \"Pourcentage de la valeur de remplacement\",\n            IF(\n                BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode estimée\",\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"\",\n                    \"S/O\",\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]\n                ),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode pondérée\",\n                    \"Sommes des coûts par composant\",\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]], 10,100),CHAR(10),BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]))\n\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=0,\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]),\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\", BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(AND(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]<>\"\"),\"S/O\",\n\nIF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=FALSE,\n        VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=\"\",\n            \"\",\n            IF(\n                AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE, BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]=\"\", BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\"),\n                VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE,\n                    IF(\n                        BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\",\n                        _xlfn.CONCAT(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE)),\n                        _xlfn.CONCAT(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE))\n                    ),\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    ),\n    \"\"\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE MATRICULE]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE MATRICULE]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE LOT]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE LOT]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]]=\"\",\"\", BÂTIMENTS[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",CONCATENATE(ROUND(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT DONT VOUS ÊTES LE MANDATAIRE DANS LE CADRE D''UNE ENTENTE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL]]=\"Oui\",1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT EXPOSÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE)","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])),\n\n\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(\n    BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\n    \"\",\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\n        \"NON ÉVALUÉ\",\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",\n            \"RSMeans 2024\",\n            IF(\n                BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode estimée\",\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DE LA VALEUR 6]]=\"\",\n                    \"S/O\",\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DE LA VALEUR 6]]\n                ),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode pondérée\",\n                    \"Somme des valeurs par composant\",\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n_xlfn.CONCAT(MID(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]], 10,100),CHAR(10),BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",CONCATENATE(ROUND(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\"))\n),\"\")","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]])\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"\",\nBÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE]])\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\nIF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"A\",\"- Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"B\",\"- Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"C\",\"- Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"D\",\"- Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"E\",\"- Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n)","v":""},{"$f":"IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE ]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\"))","v":""},{"$f":"IF(\n    BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\n    \"\",\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\n        \"NON ÉVALUÉ\",\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode de base\",\n            \"Âge et durée de vie\",\n            IF(\n                BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode estimée\",\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT 6]]=\"\",\n                    \"S/O\",\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT 6]]\n                ),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode pondérée\",\n                    \"Moyenne des états par composant\",\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]], 10,100),CHAR(10),BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\", BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]])\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP]])\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"A\",\" - Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"B\",\" - Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"C\",\" - Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"D\",\" - Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"E\",\" - Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n)","v":""},{"$f":"IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP ]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\"))","v":""},{"$f":"IF(\n    BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\n    \"\",\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\n        \"NON ÉVALUÉ\",\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode de base\",\n            \"Pourcentage de la valeur de remplacement\",\n            IF(\n                BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode estimée\",\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"\",\n                    \"S/O\",\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]\n                ),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode pondérée\",\n                    \"Sommes des coûts par composant\",\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]], 10,100),CHAR(10),BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]))\n\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=0,\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]),\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\", BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(AND(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]<>\"\"),\"S/O\",\n\nIF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=FALSE,\n        VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=\"\",\n            \"\",\n            IF(\n                AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE, BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]=\"\", BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\"),\n                VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE,\n                    IF(\n                        BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\",\n                        _xlfn.CONCAT(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE)),\n                        _xlfn.CONCAT(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE))\n                    ),\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    ),\n    \"\"\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE MATRICULE]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE MATRICULE]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE LOT]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE LOT]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]]=\"\",\"\", BÂTIMENTS[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",CONCATENATE(ROUND(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT DONT VOUS ÊTES LE MANDATAIRE DANS LE CADRE D''UNE ENTENTE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL]]=\"Oui\",1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT EXPOSÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE)","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])),\n\n\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(\n    BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\n    \"\",\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\n        \"NON ÉVALUÉ\",\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",\n            \"RSMeans 2024\",\n            IF(\n                BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode estimée\",\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DE LA VALEUR 6]]=\"\",\n                    \"S/O\",\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DE LA VALEUR 6]]\n                ),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode pondérée\",\n                    \"Somme des valeurs par composant\",\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n_xlfn.CONCAT(MID(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]], 10,100),CHAR(10),BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",CONCATENATE(ROUND(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\"))\n),\"\")","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]])\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"\",\nBÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE]])\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\nIF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"A\",\"- Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"B\",\"- Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"C\",\"- Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"D\",\"- Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"E\",\"- Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n)","v":""},{"$f":"IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE ]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\"))","v":""},{"$f":"IF(\n    BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\n    \"\",\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\n        \"NON ÉVALUÉ\",\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode de base\",\n            \"Âge et durée de vie\",\n            IF(\n                BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode estimée\",\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT 6]]=\"\",\n                    \"S/O\",\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT 6]]\n                ),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode pondérée\",\n                    \"Moyenne des états par composant\",\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]], 10,100),CHAR(10),BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\", BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]])\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP]])\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"A\",\" - Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"B\",\" - Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"C\",\" - Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"D\",\" - Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"E\",\" - Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n)","v":""},{"$f":"IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP ]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\"))","v":""},{"$f":"IF(\n    BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\n    \"\",\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\n        \"NON ÉVALUÉ\",\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode de base\",\n            \"Pourcentage de la valeur de remplacement\",\n            IF(\n                BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode estimée\",\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"\",\n                    \"S/O\",\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]\n                ),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode pondérée\",\n                    \"Sommes des coûts par composant\",\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]], 10,100),CHAR(10),BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]))\n\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=0,\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]),\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\", BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(AND(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]<>\"\"),\"S/O\",\n\nIF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=FALSE,\n        VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=\"\",\n            \"\",\n            IF(\n                AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE, BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]=\"\", BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\"),\n                VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE,\n                    IF(\n                        BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\",\n                        _xlfn.CONCAT(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE)),\n                        _xlfn.CONCAT(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE))\n                    ),\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    ),\n    \"\"\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE MATRICULE]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE MATRICULE]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE LOT]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE LOT]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]]=\"\",\"\", BÂTIMENTS[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",CONCATENATE(ROUND(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT DONT VOUS ÊTES LE MANDATAIRE DANS LE CADRE D''UNE ENTENTE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL]]=\"Oui\",1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT EXPOSÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE)","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])),\n\n\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(\n    BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\n    \"\",\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\n        \"NON ÉVALUÉ\",\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",\n            \"RSMeans 2024\",\n            IF(\n                BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode estimée\",\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DE LA VALEUR 6]]=\"\",\n                    \"S/O\",\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DE LA VALEUR 6]]\n                ),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode pondérée\",\n                    \"Somme des valeurs par composant\",\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n_xlfn.CONCAT(MID(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]], 10,100),CHAR(10),BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",CONCATENATE(ROUND(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\"))\n),\"\")","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]])\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"\",\nBÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE]])\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\nIF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"A\",\"- Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"B\",\"- Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"C\",\"- Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"D\",\"- Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"E\",\"- Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n)","v":""},{"$f":"IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE ]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\"))","v":""},{"$f":"IF(\n    BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\n    \"\",\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\n        \"NON ÉVALUÉ\",\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode de base\",\n            \"Âge et durée de vie\",\n            IF(\n                BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode estimée\",\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT 6]]=\"\",\n                    \"S/O\",\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT 6]]\n                ),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode pondérée\",\n                    \"Moyenne des états par composant\",\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]], 10,100),CHAR(10),BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\", BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]])\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP]])\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"A\",\" - Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"B\",\" - Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"C\",\" - Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"D\",\" - Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"E\",\" - Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n)","v":""},{"$f":"IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP ]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\"))","v":""},{"$f":"IF(\n    BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\n    \"\",\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\n        \"NON ÉVALUÉ\",\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode de base\",\n            \"Pourcentage de la valeur de remplacement\",\n            IF(\n                BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode estimée\",\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"\",\n                    \"S/O\",\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]\n                ),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode pondérée\",\n                    \"Sommes des coûts par composant\",\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]], 10,100),CHAR(10),BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]))\n\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=0,\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]),\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\", BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(AND(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]<>\"\"),\"S/O\",\n\nIF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=FALSE,\n        VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=\"\",\n            \"\",\n            IF(\n                AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE, BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]=\"\", BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\"),\n                VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE,\n                    IF(\n                        BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\",\n                        _xlfn.CONCAT(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE)),\n                        _xlfn.CONCAT(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE))\n                    ),\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    ),\n    \"\"\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE MATRICULE]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE MATRICULE]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE LOT]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE LOT]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]]=\"\",\"\", BÂTIMENTS[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",CONCATENATE(ROUND(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT DONT VOUS ÊTES LE MANDATAIRE DANS LE CADRE D''UNE ENTENTE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL]]=\"Oui\",1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT EXPOSÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE)","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])),\n\n\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(\n    BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\n    \"\",\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\n        \"NON ÉVALUÉ\",\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",\n            \"RSMeans 2024\",\n            IF(\n                BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode estimée\",\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DE LA VALEUR 6]]=\"\",\n                    \"S/O\",\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DE LA VALEUR 6]]\n                ),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode pondérée\",\n                    \"Somme des valeurs par composant\",\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n_xlfn.CONCAT(MID(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]], 10,100),CHAR(10),BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",CONCATENATE(ROUND(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\"))\n),\"\")","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]])\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"\",\nBÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE]])\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\nIF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"A\",\"- Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"B\",\"- Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"C\",\"- Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"D\",\"- Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"E\",\"- Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n)","v":""},{"$f":"IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE ]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\"))","v":""},{"$f":"IF(\n    BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\n    \"\",\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\n        \"NON ÉVALUÉ\",\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode de base\",\n            \"Âge et durée de vie\",\n            IF(\n                BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode estimée\",\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT 6]]=\"\",\n                    \"S/O\",\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT 6]]\n                ),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode pondérée\",\n                    \"Moyenne des états par composant\",\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]], 10,100),CHAR(10),BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\", BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]])\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP]])\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"A\",\" - Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"B\",\" - Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"C\",\" - Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"D\",\" - Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"E\",\" - Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n)","v":""},{"$f":"IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP ]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\"))","v":""},{"$f":"IF(\n    BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\n    \"\",\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\n        \"NON ÉVALUÉ\",\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode de base\",\n            \"Pourcentage de la valeur de remplacement\",\n            IF(\n                BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode estimée\",\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"\",\n                    \"S/O\",\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]\n                ),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode pondérée\",\n                    \"Sommes des coûts par composant\",\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]], 10,100),CHAR(10),BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]))\n\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=0,\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]),\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\", BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(AND(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]<>\"\"),\"S/O\",\n\nIF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=FALSE,\n        VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=\"\",\n            \"\",\n            IF(\n                AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE, BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]=\"\", BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\"),\n                VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE,\n                    IF(\n                        BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\",\n                        _xlfn.CONCAT(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE)),\n                        _xlfn.CONCAT(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE))\n                    ),\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    ),\n    \"\"\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE MATRICULE]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE MATRICULE]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE LOT]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE LOT]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]]=\"\",\"\", BÂTIMENTS[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",CONCATENATE(ROUND(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT DONT VOUS ÊTES LE MANDATAIRE DANS LE CADRE D''UNE ENTENTE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL]]=\"Oui\",1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT EXPOSÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE)","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])),\n\n\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(\n    BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\n    \"\",\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\n        \"NON ÉVALUÉ\",\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",\n            \"RSMeans 2024\",\n            IF(\n                BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode estimée\",\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DE LA VALEUR 6]]=\"\",\n                    \"S/O\",\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DE LA VALEUR 6]]\n                ),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode pondérée\",\n                    \"Somme des valeurs par composant\",\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n_xlfn.CONCAT(MID(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]], 10,100),CHAR(10),BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",CONCATENATE(ROUND(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\"))\n),\"\")","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]])\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"\",\nBÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE]])\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\nIF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"A\",\"- Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"B\",\"- Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"C\",\"- Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"D\",\"- Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"E\",\"- Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n)","v":""},{"$f":"IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE ]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\"))","v":""},{"$f":"IF(\n    BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\n    \"\",\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\n        \"NON ÉVALUÉ\",\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode de base\",\n            \"Âge et durée de vie\",\n            IF(\n                BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode estimée\",\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT 6]]=\"\",\n                    \"S/O\",\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT 6]]\n                ),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode pondérée\",\n                    \"Moyenne des états par composant\",\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]], 10,100),CHAR(10),BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\", BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]])\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP]])\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"A\",\" - Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"B\",\" - Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"C\",\" - Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"D\",\" - Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"E\",\" - Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n)","v":""},{"$f":"IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP ]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\"))","v":""},{"$f":"IF(\n    BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\n    \"\",\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\n        \"NON ÉVALUÉ\",\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode de base\",\n            \"Pourcentage de la valeur de remplacement\",\n            IF(\n                BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode estimée\",\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"\",\n                    \"S/O\",\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]\n                ),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode pondérée\",\n                    \"Sommes des coûts par composant\",\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]], 10,100),CHAR(10),BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]))\n\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=0,\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]),\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\", BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(AND(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]<>\"\"),\"S/O\",\n\nIF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=FALSE,\n        VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=\"\",\n            \"\",\n            IF(\n                AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE, BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]=\"\", BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\"),\n                VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE,\n                    IF(\n                        BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\",\n                        _xlfn.CONCAT(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE)),\n                        _xlfn.CONCAT(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE))\n                    ),\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    ),\n    \"\"\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE MATRICULE]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE MATRICULE]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE LOT]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE LOT]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]]=\"\",\"\", BÂTIMENTS[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",CONCATENATE(ROUND(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT DONT VOUS ÊTES LE MANDATAIRE DANS LE CADRE D''UNE ENTENTE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL]]=\"Oui\",1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT EXPOSÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE)","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])),\n\n\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(\n    BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\n    \"\",\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\n        \"NON ÉVALUÉ\",\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",\n            \"RSMeans 2024\",\n            IF(\n                BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode estimée\",\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DE LA VALEUR 6]]=\"\",\n                    \"S/O\",\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DE LA VALEUR 6]]\n                ),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode pondérée\",\n                    \"Somme des valeurs par composant\",\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n_xlfn.CONCAT(MID(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]], 10,100),CHAR(10),BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",CONCATENATE(ROUND(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\"))\n),\"\")","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]])\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"\",\nBÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE]])\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\nIF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"A\",\"- Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"B\",\"- Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"C\",\"- Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"D\",\"- Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"E\",\"- Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n)","v":""},{"$f":"IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE ]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\"))","v":""},{"$f":"IF(\n    BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\n    \"\",\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\n        \"NON ÉVALUÉ\",\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode de base\",\n            \"Âge et durée de vie\",\n            IF(\n                BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode estimée\",\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT 6]]=\"\",\n                    \"S/O\",\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT 6]]\n                ),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode pondérée\",\n                    \"Moyenne des états par composant\",\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]], 10,100),CHAR(10),BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\", BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]])\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP]])\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"A\",\" - Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"B\",\" - Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"C\",\" - Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"D\",\" - Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"E\",\" - Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n)","v":""},{"$f":"IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP ]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\"))","v":""},{"$f":"IF(\n    BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\n    \"\",\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\n        \"NON ÉVALUÉ\",\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode de base\",\n            \"Pourcentage de la valeur de remplacement\",\n            IF(\n                BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode estimée\",\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"\",\n                    \"S/O\",\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]\n                ),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode pondérée\",\n                    \"Sommes des coûts par composant\",\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]], 10,100),CHAR(10),BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]))\n\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=0,\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]),\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\", BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(AND(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]<>\"\"),\"S/O\",\n\nIF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=FALSE,\n        VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=\"\",\n            \"\",\n            IF(\n                AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE, BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]=\"\", BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\"),\n                VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE,\n                    IF(\n                        BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\",\n                        _xlfn.CONCAT(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE)),\n                        _xlfn.CONCAT(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE))\n                    ),\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    ),\n    \"\"\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE MATRICULE]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE MATRICULE]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE LOT]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE LOT]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]]=\"\",\"\", BÂTIMENTS[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",CONCATENATE(ROUND(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT DONT VOUS ÊTES LE MANDATAIRE DANS LE CADRE D''UNE ENTENTE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL]]=\"Oui\",1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT EXPOSÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE)","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])),\n\n\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(\n    BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\n    \"\",\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\n        \"NON ÉVALUÉ\",\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",\n            \"RSMeans 2024\",\n            IF(\n                BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode estimée\",\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DE LA VALEUR 6]]=\"\",\n                    \"S/O\",\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DE LA VALEUR 6]]\n                ),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode pondérée\",\n                    \"Somme des valeurs par composant\",\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n_xlfn.CONCAT(MID(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]], 10,100),CHAR(10),BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",CONCATENATE(ROUND(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\"))\n),\"\")","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]])\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"\",\nBÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE]])\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\nIF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"A\",\"- Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"B\",\"- Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"C\",\"- Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"D\",\"- Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"E\",\"- Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n)","v":""},{"$f":"IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE ]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\"))","v":""},{"$f":"IF(\n    BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\n    \"\",\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\n        \"NON ÉVALUÉ\",\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode de base\",\n            \"Âge et durée de vie\",\n            IF(\n                BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode estimée\",\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT 6]]=\"\",\n                    \"S/O\",\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT 6]]\n                ),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode pondérée\",\n                    \"Moyenne des états par composant\",\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]], 10,100),CHAR(10),BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\", BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]])\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP]])\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"A\",\" - Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"B\",\" - Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"C\",\" - Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"D\",\" - Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"E\",\" - Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n)","v":""},{"$f":"IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP ]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\"))","v":""},{"$f":"IF(\n    BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\n    \"\",\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\n        \"NON ÉVALUÉ\",\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode de base\",\n            \"Pourcentage de la valeur de remplacement\",\n            IF(\n                BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode estimée\",\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"\",\n                    \"S/O\",\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]\n                ),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode pondérée\",\n                    \"Sommes des coûts par composant\",\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]], 10,100),CHAR(10),BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]))\n\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=0,\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]),\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\", BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(AND(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]<>\"\"),\"S/O\",\n\nIF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=FALSE,\n        VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=\"\",\n            \"\",\n            IF(\n                AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE, BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]=\"\", BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\"),\n                VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE,\n                    IF(\n                        BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\",\n                        _xlfn.CONCAT(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE)),\n                        _xlfn.CONCAT(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE))\n                    ),\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    ),\n    \"\"\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE MATRICULE]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE MATRICULE]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE LOT]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE LOT]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]]=\"\",\"\", BÂTIMENTS[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",CONCATENATE(ROUND(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT DONT VOUS ÊTES LE MANDATAIRE DANS LE CADRE D''UNE ENTENTE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL]]=\"Oui\",1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT EXPOSÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE)","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])),\n\n\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(\n    BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\n    \"\",\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\n        \"NON ÉVALUÉ\",\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",\n            \"RSMeans 2024\",\n            IF(\n                BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode estimée\",\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DE LA VALEUR 6]]=\"\",\n                    \"S/O\",\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DE LA VALEUR 6]]\n                ),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode pondérée\",\n                    \"Somme des valeurs par composant\",\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n_xlfn.CONCAT(MID(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]], 10,100),CHAR(10),BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",CONCATENATE(ROUND(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\"))\n),\"\")","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]])\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"\",\nBÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE]])\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\nIF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"A\",\"- Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"B\",\"- Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"C\",\"- Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"D\",\"- Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"E\",\"- Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n)","v":""},{"$f":"IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE ]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\"))","v":""},{"$f":"IF(\n    BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\n    \"\",\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\n        \"NON ÉVALUÉ\",\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode de base\",\n            \"Âge et durée de vie\",\n            IF(\n                BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode estimée\",\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT 6]]=\"\",\n                    \"S/O\",\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT 6]]\n                ),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode pondérée\",\n                    \"Moyenne des états par composant\",\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]], 10,100),CHAR(10),BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\", BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]])\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP]])\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"A\",\" - Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"B\",\" - Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"C\",\" - Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"D\",\" - Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"E\",\" - Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n)","v":""},{"$f":"IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP ]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\"))","v":""},{"$f":"IF(\n    BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\n    \"\",\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\n        \"NON ÉVALUÉ\",\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode de base\",\n            \"Pourcentage de la valeur de remplacement\",\n            IF(\n                BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode estimée\",\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"\",\n                    \"S/O\",\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]\n                ),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode pondérée\",\n                    \"Sommes des coûts par composant\",\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]], 10,100),CHAR(10),BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]))\n\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=0,\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]),\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\", BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(AND(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]<>\"\"),\"S/O\",\n\nIF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=FALSE,\n        VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=\"\",\n            \"\",\n            IF(\n                AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE, BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]=\"\", BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\"),\n                VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE,\n                    IF(\n                        BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\",\n                        _xlfn.CONCAT(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE)),\n                        _xlfn.CONCAT(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE))\n                    ),\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    ),\n    \"\"\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE MATRICULE]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE MATRICULE]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE LOT]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE LOT]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]]=\"\",\"\", BÂTIMENTS[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",CONCATENATE(ROUND(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT DONT VOUS ÊTES LE MANDATAIRE DANS LE CADRE D''UNE ENTENTE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL]]=\"Oui\",1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT EXPOSÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE)","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])),\n\n\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(\n    BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\n    \"\",\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\n        \"NON ÉVALUÉ\",\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",\n            \"RSMeans 2024\",\n            IF(\n                BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode estimée\",\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DE LA VALEUR 6]]=\"\",\n                    \"S/O\",\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DE LA VALEUR 6]]\n                ),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode pondérée\",\n                    \"Somme des valeurs par composant\",\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n_xlfn.CONCAT(MID(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]], 10,100),CHAR(10),BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",CONCATENATE(ROUND(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\"))\n),\"\")","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]])\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"\",\nBÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE]])\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\nIF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"A\",\"- Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"B\",\"- Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"C\",\"- Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"D\",\"- Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"E\",\"- Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n)","v":""},{"$f":"IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE ]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\"))","v":""},{"$f":"IF(\n    BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\n    \"\",\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\n        \"NON ÉVALUÉ\",\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode de base\",\n            \"Âge et durée de vie\",\n            IF(\n                BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode estimée\",\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT 6]]=\"\",\n                    \"S/O\",\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT 6]]\n                ),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode pondérée\",\n                    \"Moyenne des états par composant\",\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]], 10,100),CHAR(10),BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\", BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]])\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP]])\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"A\",\" - Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"B\",\" - Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"C\",\" - Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"D\",\" - Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"E\",\" - Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n)","v":""},{"$f":"IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP ]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\"))","v":""},{"$f":"IF(\n    BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\n    \"\",\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\n        \"NON ÉVALUÉ\",\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode de base\",\n            \"Pourcentage de la valeur de remplacement\",\n            IF(\n                BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode estimée\",\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"\",\n                    \"S/O\",\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]\n                ),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode pondérée\",\n                    \"Sommes des coûts par composant\",\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]], 10,100),CHAR(10),BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]))\n\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=0,\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]),\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\", BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(AND(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]<>\"\"),\"S/O\",\n\nIF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=FALSE,\n        VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=\"\",\n            \"\",\n            IF(\n                AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE, BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]=\"\", BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\"),\n                VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE,\n                    IF(\n                        BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\",\n                        _xlfn.CONCAT(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE)),\n                        _xlfn.CONCAT(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE))\n                    ),\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    ),\n    \"\"\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE MATRICULE]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE MATRICULE]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE LOT]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE LOT]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]]=\"\",\"\", BÂTIMENTS[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",CONCATENATE(ROUND(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT DONT VOUS ÊTES LE MANDATAIRE DANS LE CADRE D''UNE ENTENTE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL]]=\"Oui\",1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT EXPOSÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE)","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])),\n\n\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(\n    BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\n    \"\",\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\n        \"NON ÉVALUÉ\",\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",\n            \"RSMeans 2024\",\n            IF(\n                BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode estimée\",\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DE LA VALEUR 6]]=\"\",\n                    \"S/O\",\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DE LA VALEUR 6]]\n                ),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode pondérée\",\n                    \"Somme des valeurs par composant\",\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n_xlfn.CONCAT(MID(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]], 10,100),CHAR(10),BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",CONCATENATE(ROUND(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\"))\n),\"\")","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]])\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"\",\nBÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE]])\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\nIF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"A\",\"- Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"B\",\"- Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"C\",\"- Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"D\",\"- Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"E\",\"- Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n)","v":""},{"$f":"IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE ]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\"))","v":""},{"$f":"IF(\n    BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\n    \"\",\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\n        \"NON ÉVALUÉ\",\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode de base\",\n            \"Âge et durée de vie\",\n            IF(\n                BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode estimée\",\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT 6]]=\"\",\n                    \"S/O\",\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT 6]]\n                ),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode pondérée\",\n                    \"Moyenne des états par composant\",\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]], 10,100),CHAR(10),BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\", BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]])\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP]])\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"A\",\" - Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"B\",\" - Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"C\",\" - Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"D\",\" - Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"E\",\" - Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n)","v":""},{"$f":"IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP ]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\"))","v":""},{"$f":"IF(\n    BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\n    \"\",\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\n        \"NON ÉVALUÉ\",\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode de base\",\n            \"Pourcentage de la valeur de remplacement\",\n            IF(\n                BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode estimée\",\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"\",\n                    \"S/O\",\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]\n                ),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode pondérée\",\n                    \"Sommes des coûts par composant\",\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]], 10,100),CHAR(10),BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]))\n\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=0,\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]),\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\", BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(AND(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]<>\"\"),\"S/O\",\n\nIF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=FALSE,\n        VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=\"\",\n            \"\",\n            IF(\n                AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE, BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]=\"\", BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\"),\n                VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE,\n                    IF(\n                        BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\",\n                        _xlfn.CONCAT(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE)),\n                        _xlfn.CONCAT(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE))\n                    ),\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    ),\n    \"\"\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE MATRICULE]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE MATRICULE]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE LOT]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE LOT]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]]=\"\",\"\", BÂTIMENTS[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",CONCATENATE(ROUND(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT DONT VOUS ÊTES LE MANDATAIRE DANS LE CADRE D''UNE ENTENTE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL]]=\"Oui\",1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT EXPOSÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE)","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])),\n\n\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(\n    BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\n    \"\",\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\n        \"NON ÉVALUÉ\",\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",\n            \"RSMeans 2024\",\n            IF(\n                BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode estimée\",\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DE LA VALEUR 6]]=\"\",\n                    \"S/O\",\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DE LA VALEUR 6]]\n                ),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode pondérée\",\n                    \"Somme des valeurs par composant\",\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n_xlfn.CONCAT(MID(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]], 10,100),CHAR(10),BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",CONCATENATE(ROUND(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\"))\n),\"\")","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]])\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"\",\nBÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE]])\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\nIF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"A\",\"- Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"B\",\"- Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"C\",\"- Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"D\",\"- Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"E\",\"- Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n)","v":""},{"$f":"IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE ]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\"))","v":""},{"$f":"IF(\n    BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\n    \"\",\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\n        \"NON ÉVALUÉ\",\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode de base\",\n            \"Âge et durée de vie\",\n            IF(\n                BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode estimée\",\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT 6]]=\"\",\n                    \"S/O\",\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT 6]]\n                ),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode pondérée\",\n                    \"Moyenne des états par composant\",\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]], 10,100),CHAR(10),BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\", BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]])\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP]])\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"A\",\" - Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"B\",\" - Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"C\",\" - Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"D\",\" - Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"E\",\" - Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n)","v":""},{"$f":"IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP ]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\"))","v":""},{"$f":"IF(\n    BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\n    \"\",\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\n        \"NON ÉVALUÉ\",\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode de base\",\n            \"Pourcentage de la valeur de remplacement\",\n            IF(\n                BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode estimée\",\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"\",\n                    \"S/O\",\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]\n                ),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode pondérée\",\n                    \"Sommes des coûts par composant\",\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]], 10,100),CHAR(10),BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]))\n\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=0,\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]),\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\", BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(AND(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]<>\"\"),\"S/O\",\n\nIF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=FALSE,\n        VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=\"\",\n            \"\",\n            IF(\n                AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE, BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]=\"\", BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\"),\n                VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE,\n                    IF(\n                        BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\",\n                        _xlfn.CONCAT(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE)),\n                        _xlfn.CONCAT(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE))\n                    ),\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    ),\n    \"\"\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE MATRICULE]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE MATRICULE]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE LOT]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE LOT]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]]=\"\",\"\", BÂTIMENTS[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",CONCATENATE(ROUND(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT DONT VOUS ÊTES LE MANDATAIRE DANS LE CADRE D''UNE ENTENTE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL]]=\"Oui\",1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT EXPOSÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE)","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])),\n\n\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(\n    BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\n    \"\",\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\n        \"NON ÉVALUÉ\",\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",\n            \"RSMeans 2024\",\n            IF(\n                BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode estimée\",\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DE LA VALEUR 6]]=\"\",\n                    \"S/O\",\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DE LA VALEUR 6]]\n                ),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode pondérée\",\n                    \"Somme des valeurs par composant\",\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n_xlfn.CONCAT(MID(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]], 10,100),CHAR(10),BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",CONCATENATE(ROUND(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\"))\n),\"\")","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]])\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"\",\nBÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE]])\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\nIF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"A\",\"- Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"B\",\"- Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"C\",\"- Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"D\",\"- Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"E\",\"- Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n)","v":""},{"$f":"IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE ]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\"))","v":""},{"$f":"IF(\n    BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\n    \"\",\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\n        \"NON ÉVALUÉ\",\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode de base\",\n            \"Âge et durée de vie\",\n            IF(\n                BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode estimée\",\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT 6]]=\"\",\n                    \"S/O\",\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT 6]]\n                ),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode pondérée\",\n                    \"Moyenne des états par composant\",\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]], 10,100),CHAR(10),BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\", BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]])\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP]])\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"A\",\" - Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"B\",\" - Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"C\",\" - Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"D\",\" - Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"E\",\" - Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n)","v":""},{"$f":"IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP ]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\"))","v":""},{"$f":"IF(\n    BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\n    \"\",\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\n        \"NON ÉVALUÉ\",\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode de base\",\n            \"Pourcentage de la valeur de remplacement\",\n            IF(\n                BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode estimée\",\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"\",\n                    \"S/O\",\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]\n                ),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode pondérée\",\n                    \"Sommes des coûts par composant\",\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]], 10,100),CHAR(10),BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]))\n\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=0,\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]),\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\", BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(AND(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]<>\"\"),\"S/O\",\n\nIF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=FALSE,\n        VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=\"\",\n            \"\",\n            IF(\n                AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE, BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]=\"\", BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\"),\n                VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE,\n                    IF(\n                        BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\",\n                        _xlfn.CONCAT(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE)),\n                        _xlfn.CONCAT(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE))\n                    ),\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    ),\n    \"\"\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE MATRICULE]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE MATRICULE]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE LOT]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE LOT]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]]=\"\",\"\", BÂTIMENTS[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",CONCATENATE(ROUND(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT DONT VOUS ÊTES LE MANDATAIRE DANS LE CADRE D''UNE ENTENTE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL]]=\"Oui\",1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT EXPOSÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE)","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])),\n\n\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(\n    BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\n    \"\",\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\n        \"NON ÉVALUÉ\",\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",\n            \"RSMeans 2024\",\n            IF(\n                BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode estimée\",\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DE LA VALEUR 6]]=\"\",\n                    \"S/O\",\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DE LA VALEUR 6]]\n                ),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode pondérée\",\n                    \"Somme des valeurs par composant\",\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n_xlfn.CONCAT(MID(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]], 10,100),CHAR(10),BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",CONCATENATE(ROUND(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\"))\n),\"\")","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]])\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"\",\nBÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE]])\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\nIF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"A\",\"- Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"B\",\"- Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"C\",\"- Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"D\",\"- Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"E\",\"- Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n)","v":""},{"$f":"IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE ]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\"))","v":""},{"$f":"IF(\n    BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\n    \"\",\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\n        \"NON ÉVALUÉ\",\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode de base\",\n            \"Âge et durée de vie\",\n            IF(\n                BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode estimée\",\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT 6]]=\"\",\n                    \"S/O\",\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT 6]]\n                ),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode pondérée\",\n                    \"Moyenne des états par composant\",\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]], 10,100),CHAR(10),BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\", BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]])\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP]])\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"A\",\" - Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"B\",\" - Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"C\",\" - Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"D\",\" - Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"E\",\" - Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n)","v":""},{"$f":"IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP ]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\"))","v":""},{"$f":"IF(\n    BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\n    \"\",\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\n        \"NON ÉVALUÉ\",\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode de base\",\n            \"Pourcentage de la valeur de remplacement\",\n            IF(\n                BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode estimée\",\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"\",\n                    \"S/O\",\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]\n                ),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode pondérée\",\n                    \"Sommes des coûts par composant\",\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]], 10,100),CHAR(10),BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]))\n\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=0,\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]),\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\", BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(AND(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]<>\"\"),\"S/O\",\n\nIF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=FALSE,\n        VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=\"\",\n            \"\",\n            IF(\n                AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE, BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]=\"\", BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\"),\n                VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE,\n                    IF(\n                        BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\",\n                        _xlfn.CONCAT(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE)),\n                        _xlfn.CONCAT(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE))\n                    ),\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    ),\n    \"\"\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE MATRICULE]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE MATRICULE]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE LOT]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE LOT]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]]=\"\",\"\", BÂTIMENTS[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",CONCATENATE(ROUND(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT DONT VOUS ÊTES LE MANDATAIRE DANS LE CADRE D''UNE ENTENTE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL]]=\"Oui\",1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT EXPOSÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE)","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])),\n\n\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(\n    BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\n    \"\",\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\n        \"NON ÉVALUÉ\",\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",\n            \"RSMeans 2024\",\n            IF(\n                BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode estimée\",\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DE LA VALEUR 6]]=\"\",\n                    \"S/O\",\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DE LA VALEUR 6]]\n                ),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode pondérée\",\n                    \"Somme des valeurs par composant\",\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n_xlfn.CONCAT(MID(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]], 10,100),CHAR(10),BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",CONCATENATE(ROUND(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\"))\n),\"\")","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]])\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"\",\nBÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE]])\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\nIF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"A\",\"- Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"B\",\"- Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"C\",\"- Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"D\",\"- Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"E\",\"- Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n)","v":""},{"$f":"IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE ]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\"))","v":""},{"$f":"IF(\n    BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\n    \"\",\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\n        \"NON ÉVALUÉ\",\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode de base\",\n            \"Âge et durée de vie\",\n            IF(\n                BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode estimée\",\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT 6]]=\"\",\n                    \"S/O\",\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT 6]]\n                ),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode pondérée\",\n                    \"Moyenne des états par composant\",\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]], 10,100),CHAR(10),BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\", BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]])\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP]])\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"A\",\" - Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"B\",\" - Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"C\",\" - Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"D\",\" - Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"E\",\" - Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n)","v":""},{"$f":"IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP ]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\"))","v":""},{"$f":"IF(\n    BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\n    \"\",\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\n        \"NON ÉVALUÉ\",\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode de base\",\n            \"Pourcentage de la valeur de remplacement\",\n            IF(\n                BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode estimée\",\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"\",\n                    \"S/O\",\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]\n                ),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode pondérée\",\n                    \"Sommes des coûts par composant\",\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]], 10,100),CHAR(10),BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]))\n\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=0,\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]),\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\", BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(AND(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]<>\"\"),\"S/O\",\n\nIF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=FALSE,\n        VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=\"\",\n            \"\",\n            IF(\n                AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE, BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]=\"\", BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\"),\n                VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE,\n                    IF(\n                        BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\",\n                        _xlfn.CONCAT(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE)),\n                        _xlfn.CONCAT(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE))\n                    ),\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    ),\n    \"\"\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE MATRICULE]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE MATRICULE]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE LOT]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE LOT]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]]=\"\",\"\", BÂTIMENTS[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",CONCATENATE(ROUND(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT DONT VOUS ÊTES LE MANDATAIRE DANS LE CADRE D''UNE ENTENTE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL]]=\"Oui\",1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT EXPOSÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE)","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])),\n\n\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(\n    BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\n    \"\",\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\n        \"NON ÉVALUÉ\",\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",\n            \"RSMeans 2024\",\n            IF(\n                BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode estimée\",\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DE LA VALEUR 6]]=\"\",\n                    \"S/O\",\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DE LA VALEUR 6]]\n                ),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode pondérée\",\n                    \"Somme des valeurs par composant\",\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n_xlfn.CONCAT(MID(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]], 10,100),CHAR(10),BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",CONCATENATE(ROUND(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\"))\n),\"\")","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]])\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"\",\nBÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE]])\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\nIF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"A\",\"- Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"B\",\"- Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"C\",\"- Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"D\",\"- Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"E\",\"- Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n)","v":""},{"$f":"IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE ]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\"))","v":""},{"$f":"IF(\n    BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\n    \"\",\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\n        \"NON ÉVALUÉ\",\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode de base\",\n            \"Âge et durée de vie\",\n            IF(\n                BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode estimée\",\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT 6]]=\"\",\n                    \"S/O\",\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT 6]]\n                ),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode pondérée\",\n                    \"Moyenne des états par composant\",\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]], 10,100),CHAR(10),BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\", BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]])\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP]])\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"A\",\" - Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"B\",\" - Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"C\",\" - Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"D\",\" - Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"E\",\" - Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n)","v":""},{"$f":"IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP ]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\"))","v":""},{"$f":"IF(\n    BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\n    \"\",\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\n        \"NON ÉVALUÉ\",\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode de base\",\n            \"Pourcentage de la valeur de remplacement\",\n            IF(\n                BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode estimée\",\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"\",\n                    \"S/O\",\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]\n                ),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode pondérée\",\n                    \"Sommes des coûts par composant\",\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]], 10,100),CHAR(10),BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]))\n\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=0,\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]),\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\", BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(AND(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]<>\"\"),\"S/O\",\n\nIF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=FALSE,\n        VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=\"\",\n            \"\",\n            IF(\n                AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE, BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]=\"\", BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\"),\n                VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE,\n                    IF(\n                        BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\",\n                        _xlfn.CONCAT(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE)),\n                        _xlfn.CONCAT(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE))\n                    ),\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    ),\n    \"\"\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE MATRICULE]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE MATRICULE]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE LOT]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE LOT]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]]=\"\",\"\", BÂTIMENTS[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",CONCATENATE(ROUND(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT DONT VOUS ÊTES LE MANDATAIRE DANS LE CADRE D''UNE ENTENTE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL]]=\"Oui\",1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT EXPOSÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE)","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])),\n\n\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(\n    BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\n    \"\",\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\n        \"NON ÉVALUÉ\",\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",\n            \"RSMeans 2024\",\n            IF(\n                BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode estimée\",\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DE LA VALEUR 6]]=\"\",\n                    \"S/O\",\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DE LA VALEUR 6]]\n                ),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode pondérée\",\n                    \"Somme des valeurs par composant\",\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n_xlfn.CONCAT(MID(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]], 10,100),CHAR(10),BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",CONCATENATE(ROUND(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\"))\n),\"\")","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]])\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"\",\nBÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE]])\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\nIF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"A\",\"- Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"B\",\"- Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"C\",\"- Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"D\",\"- Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"E\",\"- Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n)","v":""},{"$f":"IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE ]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\"))","v":""},{"$f":"IF(\n    BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\n    \"\",\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\n        \"NON ÉVALUÉ\",\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode de base\",\n            \"Âge et durée de vie\",\n            IF(\n                BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode estimée\",\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT 6]]=\"\",\n                    \"S/O\",\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT 6]]\n                ),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode pondérée\",\n                    \"Moyenne des états par composant\",\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]], 10,100),CHAR(10),BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\", BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]])\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP]])\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"A\",\" - Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"B\",\" - Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"C\",\" - Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"D\",\" - Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"E\",\" - Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n)","v":""},{"$f":"IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP ]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\"))","v":""},{"$f":"IF(\n    BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\n    \"\",\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\n        \"NON ÉVALUÉ\",\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode de base\",\n            \"Pourcentage de la valeur de remplacement\",\n            IF(\n                BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode estimée\",\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"\",\n                    \"S/O\",\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]\n                ),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode pondérée\",\n                    \"Sommes des coûts par composant\",\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]], 10,100),CHAR(10),BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]))\n\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=0,\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]),\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\", BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(AND(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]<>\"\"),\"S/O\",\n\nIF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=FALSE,\n        VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=\"\",\n            \"\",\n            IF(\n                AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE, BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]=\"\", BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\"),\n                VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE,\n                    IF(\n                        BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\",\n                        _xlfn.CONCAT(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE)),\n                        _xlfn.CONCAT(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE))\n                    ),\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    ),\n    \"\"\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE MATRICULE]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE MATRICULE]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE LOT]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE LOT]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]]=\"\",\"\", BÂTIMENTS[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",CONCATENATE(ROUND(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT DONT VOUS ÊTES LE MANDATAIRE DANS LE CADRE D''UNE ENTENTE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL]]=\"Oui\",1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT EXPOSÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE)","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])),\n\n\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(\n    BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\n    \"\",\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\n        \"NON ÉVALUÉ\",\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",\n            \"RSMeans 2024\",\n            IF(\n                BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode estimée\",\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DE LA VALEUR 6]]=\"\",\n                    \"S/O\",\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DE LA VALEUR 6]]\n                ),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode pondérée\",\n                    \"Somme des valeurs par composant\",\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n_xlfn.CONCAT(MID(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]], 10,100),CHAR(10),BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",CONCATENATE(ROUND(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\"))\n),\"\")","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]])\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"\",\nBÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE]])\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\nIF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"A\",\"- Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"B\",\"- Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"C\",\"- Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"D\",\"- Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"E\",\"- Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n)","v":""},{"$f":"IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE ]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\"))","v":""},{"$f":"IF(\n    BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\n    \"\",\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\n        \"NON ÉVALUÉ\",\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode de base\",\n            \"Âge et durée de vie\",\n            IF(\n                BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode estimée\",\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT 6]]=\"\",\n                    \"S/O\",\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT 6]]\n                ),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode pondérée\",\n                    \"Moyenne des états par composant\",\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]], 10,100),CHAR(10),BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\", BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]])\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP]])\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"A\",\" - Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"B\",\" - Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"C\",\" - Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"D\",\" - Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"E\",\" - Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n)","v":""},{"$f":"IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP ]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\"))","v":""},{"$f":"IF(\n    BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\n    \"\",\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\n        \"NON ÉVALUÉ\",\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode de base\",\n            \"Pourcentage de la valeur de remplacement\",\n            IF(\n                BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode estimée\",\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"\",\n                    \"S/O\",\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]\n                ),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode pondérée\",\n                    \"Sommes des coûts par composant\",\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]], 10,100),CHAR(10),BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]))\n\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=0,\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]),\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\", BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(AND(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]<>\"\"),\"S/O\",\n\nIF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=FALSE,\n        VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=\"\",\n            \"\",\n            IF(\n                AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE, BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]=\"\", BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\"),\n                VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE,\n                    IF(\n                        BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\",\n                        _xlfn.CONCAT(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE)),\n                        _xlfn.CONCAT(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE))\n                    ),\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    ),\n    \"\"\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE MATRICULE]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE MATRICULE]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE LOT]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE LOT]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]]=\"\",\"\", BÂTIMENTS[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",CONCATENATE(ROUND(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT DONT VOUS ÊTES LE MANDATAIRE DANS LE CADRE D''UNE ENTENTE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL]]=\"Oui\",1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT EXPOSÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE)","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])),\n\n\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(\n    BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\n    \"\",\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\n        \"NON ÉVALUÉ\",\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",\n            \"RSMeans 2024\",\n            IF(\n                BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode estimée\",\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DE LA VALEUR 6]]=\"\",\n                    \"S/O\",\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DE LA VALEUR 6]]\n                ),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode pondérée\",\n                    \"Somme des valeurs par composant\",\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n_xlfn.CONCAT(MID(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]], 10,100),CHAR(10),BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",CONCATENATE(ROUND(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\"))\n),\"\")","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]])\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"\",\nBÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE]])\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\nIF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"A\",\"- Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"B\",\"- Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"C\",\"- Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"D\",\"- Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"E\",\"- Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n)","v":""},{"$f":"IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE ]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\"))","v":""},{"$f":"IF(\n    BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\n    \"\",\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\n        \"NON ÉVALUÉ\",\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode de base\",\n            \"Âge et durée de vie\",\n            IF(\n                BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode estimée\",\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT 6]]=\"\",\n                    \"S/O\",\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT 6]]\n                ),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode pondérée\",\n                    \"Moyenne des états par composant\",\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]], 10,100),CHAR(10),BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\", BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]])\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP]])\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"A\",\" - Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"B\",\" - Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"C\",\" - Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"D\",\" - Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"E\",\" - Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n)","v":""},{"$f":"IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP ]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\"))","v":""},{"$f":"IF(\n    BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\n    \"\",\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\n        \"NON ÉVALUÉ\",\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode de base\",\n            \"Pourcentage de la valeur de remplacement\",\n            IF(\n                BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode estimée\",\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"\",\n                    \"S/O\",\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]\n                ),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode pondérée\",\n                    \"Sommes des coûts par composant\",\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]], 10,100),CHAR(10),BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]))\n\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=0,\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]),\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\", BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(AND(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]<>\"\"),\"S/O\",\n\nIF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=FALSE,\n        VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=\"\",\n            \"\",\n            IF(\n                AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE, BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]=\"\", BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\"),\n                VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE,\n                    IF(\n                        BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\",\n                        _xlfn.CONCAT(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE)),\n                        _xlfn.CONCAT(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE))\n                    ),\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    ),\n    \"\"\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE MATRICULE]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE MATRICULE]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE LOT]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE LOT]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]]=\"\",\"\", BÂTIMENTS[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",CONCATENATE(ROUND(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT DONT VOUS ÊTES LE MANDATAIRE DANS LE CADRE D''UNE ENTENTE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL]]=\"Oui\",1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT EXPOSÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE)","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])),\n\n\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(\n    BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\n    \"\",\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\n        \"NON ÉVALUÉ\",\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",\n            \"RSMeans 2024\",\n            IF(\n                BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode estimée\",\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DE LA VALEUR 6]]=\"\",\n                    \"S/O\",\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DE LA VALEUR 6]]\n                ),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode pondérée\",\n                    \"Somme des valeurs par composant\",\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n_xlfn.CONCAT(MID(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]], 10,100),CHAR(10),BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",CONCATENATE(ROUND(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\"))\n),\"\")","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]])\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"\",\nBÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE]])\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\nIF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"A\",\"- Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"B\",\"- Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"C\",\"- Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"D\",\"- Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"E\",\"- Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n)","v":""},{"$f":"IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE ]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\"))","v":""},{"$f":"IF(\n    BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\n    \"\",\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\n        \"NON ÉVALUÉ\",\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode de base\",\n            \"Âge et durée de vie\",\n            IF(\n                BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode estimée\",\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT 6]]=\"\",\n                    \"S/O\",\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT 6]]\n                ),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode pondérée\",\n                    \"Moyenne des états par composant\",\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]], 10,100),CHAR(10),BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\", BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]])\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP]])\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"A\",\" - Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"B\",\" - Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"C\",\" - Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"D\",\" - Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"E\",\" - Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n)","v":""},{"$f":"IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP ]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\"))","v":""},{"$f":"IF(\n    BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\n    \"\",\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\n        \"NON ÉVALUÉ\",\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode de base\",\n            \"Pourcentage de la valeur de remplacement\",\n            IF(\n                BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode estimée\",\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"\",\n                    \"S/O\",\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]\n                ),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode pondérée\",\n                    \"Sommes des coûts par composant\",\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]], 10,100),CHAR(10),BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]))\n\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=0,\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]),\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\", BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(AND(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]<>\"\"),\"S/O\",\n\nIF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=FALSE,\n        VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=\"\",\n            \"\",\n            IF(\n                AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE, BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]=\"\", BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\"),\n                VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE,\n                    IF(\n                        BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\",\n                        _xlfn.CONCAT(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE)),\n                        _xlfn.CONCAT(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE))\n                    ),\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    ),\n    \"\"\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE MATRICULE]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE MATRICULE]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE LOT]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE LOT]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]]=\"\",\"\", BÂTIMENTS[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",CONCATENATE(ROUND(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT DONT VOUS ÊTES LE MANDATAIRE DANS LE CADRE D''UNE ENTENTE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL]]=\"Oui\",1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT EXPOSÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE)","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])),\n\n\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(\n    BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\n    \"\",\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\n        \"NON ÉVALUÉ\",\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",\n            \"RSMeans 2024\",\n            IF(\n                BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode estimée\",\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DE LA VALEUR 6]]=\"\",\n                    \"S/O\",\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DE LA VALEUR 6]]\n                ),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode pondérée\",\n                    \"Somme des valeurs par composant\",\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n_xlfn.CONCAT(MID(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]], 10,100),CHAR(10),BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",CONCATENATE(ROUND(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\"))\n),\"\")","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]])\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"\",\nBÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE]])\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\nIF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"A\",\"- Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"B\",\"- Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"C\",\"- Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"D\",\"- Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"E\",\"- Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n)","v":""},{"$f":"IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE ]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\"))","v":""},{"$f":"IF(\n    BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\n    \"\",\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\n        \"NON ÉVALUÉ\",\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode de base\",\n            \"Âge et durée de vie\",\n            IF(\n                BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode estimée\",\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT 6]]=\"\",\n                    \"S/O\",\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT 6]]\n                ),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode pondérée\",\n                    \"Moyenne des états par composant\",\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]], 10,100),CHAR(10),BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\", BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]])\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP]])\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"A\",\" - Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"B\",\" - Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"C\",\" - Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"D\",\" - Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"E\",\" - Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n)","v":""},{"$f":"IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP ]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\"))","v":""},{"$f":"IF(\n    BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\n    \"\",\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\n        \"NON ÉVALUÉ\",\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode de base\",\n            \"Pourcentage de la valeur de remplacement\",\n            IF(\n                BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode estimée\",\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"\",\n                    \"S/O\",\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]\n                ),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode pondérée\",\n                    \"Sommes des coûts par composant\",\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]], 10,100),CHAR(10),BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]))\n\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=0,\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]),\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\", BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(AND(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]<>\"\"),\"S/O\",\n\nIF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=FALSE,\n        VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=\"\",\n            \"\",\n            IF(\n                AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE, BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]=\"\", BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\"),\n                VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE,\n                    IF(\n                        BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\",\n                        _xlfn.CONCAT(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE)),\n                        _xlfn.CONCAT(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE))\n                    ),\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    ),\n    \"\"\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE MATRICULE]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE MATRICULE]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE LOT]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE LOT]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]]=\"\",\"\", BÂTIMENTS[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",CONCATENATE(ROUND(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT DONT VOUS ÊTES LE MANDATAIRE DANS LE CADRE D''UNE ENTENTE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL]]=\"Oui\",1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT EXPOSÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE)","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])),\n\n\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(\n    BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\n    \"\",\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\n        \"NON ÉVALUÉ\",\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",\n            \"RSMeans 2024\",\n            IF(\n                BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode estimée\",\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DE LA VALEUR 6]]=\"\",\n                    \"S/O\",\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DE LA VALEUR 6]]\n                ),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode pondérée\",\n                    \"Somme des valeurs par composant\",\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n_xlfn.CONCAT(MID(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]], 10,100),CHAR(10),BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",CONCATENATE(ROUND(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\"))\n),\"\")","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]])\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"\",\nBÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE]])\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\nIF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"A\",\"- Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"B\",\"- Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"C\",\"- Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"D\",\"- Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"E\",\"- Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n)","v":""},{"$f":"IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE ]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\"))","v":""},{"$f":"IF(\n    BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\n    \"\",\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\n        \"NON ÉVALUÉ\",\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode de base\",\n            \"Âge et durée de vie\",\n            IF(\n                BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode estimée\",\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT 6]]=\"\",\n                    \"S/O\",\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT 6]]\n                ),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode pondérée\",\n                    \"Moyenne des états par composant\",\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]], 10,100),CHAR(10),BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\", BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]])\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP]])\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"A\",\" - Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"B\",\" - Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"C\",\" - Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"D\",\" - Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"E\",\" - Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n)","v":""},{"$f":"IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP ]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\"))","v":""},{"$f":"IF(\n    BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\n    \"\",\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\n        \"NON ÉVALUÉ\",\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode de base\",\n            \"Pourcentage de la valeur de remplacement\",\n            IF(\n                BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode estimée\",\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"\",\n                    \"S/O\",\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]\n                ),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode pondérée\",\n                    \"Sommes des coûts par composant\",\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]], 10,100),CHAR(10),BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]))\n\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=0,\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]),\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\", BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(AND(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]<>\"\"),\"S/O\",\n\nIF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=FALSE,\n        VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=\"\",\n            \"\",\n            IF(\n                AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE, BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]=\"\", BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\"),\n                VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE,\n                    IF(\n                        BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\",\n                        _xlfn.CONCAT(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE)),\n                        _xlfn.CONCAT(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE))\n                    ),\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    ),\n    \"\"\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE MATRICULE]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE MATRICULE]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE LOT]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE LOT]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]]=\"\",\"\", BÂTIMENTS[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",CONCATENATE(ROUND(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT DONT VOUS ÊTES LE MANDATAIRE DANS LE CADRE D''UNE ENTENTE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL]]=\"Oui\",1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT EXPOSÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE)","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])),\n\n\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(\n    BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\n    \"\",\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\n        \"NON ÉVALUÉ\",\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",\n            \"RSMeans 2024\",\n            IF(\n                BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode estimée\",\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DE LA VALEUR 6]]=\"\",\n                    \"S/O\",\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DE LA VALEUR 6]]\n                ),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode pondérée\",\n                    \"Somme des valeurs par composant\",\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n_xlfn.CONCAT(MID(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]], 10,100),CHAR(10),BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",CONCATENATE(ROUND(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\"))\n),\"\")","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]])\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"\",\nBÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE]])\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\nIF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"A\",\"- Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"B\",\"- Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"C\",\"- Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"D\",\"- Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"E\",\"- Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n)","v":""},{"$f":"IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE ]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\"))","v":""},{"$f":"IF(\n    BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\n    \"\",\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\n        \"NON ÉVALUÉ\",\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode de base\",\n            \"Âge et durée de vie\",\n            IF(\n                BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode estimée\",\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT 6]]=\"\",\n                    \"S/O\",\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT 6]]\n                ),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode pondérée\",\n                    \"Moyenne des états par composant\",\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]], 10,100),CHAR(10),BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\", BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]])\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP]])\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"A\",\" - Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"B\",\" - Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"C\",\" - Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"D\",\" - Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"E\",\" - Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n)","v":""},{"$f":"IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP ]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\"))","v":""},{"$f":"IF(\n    BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\n    \"\",\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\n        \"NON ÉVALUÉ\",\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode de base\",\n            \"Pourcentage de la valeur de remplacement\",\n            IF(\n                BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode estimée\",\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"\",\n                    \"S/O\",\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]\n                ),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode pondérée\",\n                    \"Sommes des coûts par composant\",\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]], 10,100),CHAR(10),BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]))\n\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=0,\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]),\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\", BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(AND(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]<>\"\"),\"S/O\",\n\nIF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=FALSE,\n        VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=\"\",\n            \"\",\n            IF(\n                AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE, BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]=\"\", BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\"),\n                VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE,\n                    IF(\n                        BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\",\n                        _xlfn.CONCAT(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE)),\n                        _xlfn.CONCAT(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE))\n                    ),\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    ),\n    \"\"\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE MATRICULE]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE MATRICULE]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE LOT]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE LOT]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]]=\"\",\"\", BÂTIMENTS[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",CONCATENATE(ROUND(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT DONT VOUS ÊTES LE MANDATAIRE DANS LE CADRE D''UNE ENTENTE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL]]=\"Oui\",1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT EXPOSÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE)","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",BÂTIMENTS[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])),\n\n\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(\n    BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\n    \"\",\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\n        \"NON ÉVALUÉ\",\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",\n            \"RSMeans 2024\",\n            IF(\n                BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode estimée\",\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DE LA VALEUR 6]]=\"\",\n                    \"S/O\",\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DE LA VALEUR 6]]\n                ),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode pondérée\",\n                    \"Somme des valeurs par composant\",\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n_xlfn.CONCAT(MID(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]], 10,100),CHAR(10),BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",CONCATENATE(ROUND(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\"))\n),\"\")","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]])\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"\",\nBÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE]])\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\nIF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"A\",\"- Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"B\",\"- Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"C\",\"- Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"D\",\"- Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"E\",\"- Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n)","v":""},{"$f":"IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE ]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\"))","v":""},{"$f":"IF(\n    BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\n    \"\",\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\n        \"NON ÉVALUÉ\",\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode de base\",\n            \"Âge et durée de vie\",\n            IF(\n                BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode estimée\",\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT 6]]=\"\",\n                    \"S/O\",\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT 6]]\n                ),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode pondérée\",\n                    \"Moyenne des états par composant\",\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]], 10,100),CHAR(10),BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\", BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]])\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP]])\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"A\",\" - Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"B\",\" - Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"C\",\" - Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"D\",\" - Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"E\",\" - Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n)","v":""},{"$f":"IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP ]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\"))","v":""},{"$f":"IF(\n    BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\n    \"\",\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\n        \"NON ÉVALUÉ\",\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode de base\",\n            \"Pourcentage de la valeur de remplacement\",\n            IF(\n                BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode estimée\",\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"\",\n                    \"S/O\",\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]\n                ),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode pondérée\",\n                    \"Sommes des coûts par composant\",\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]], 10,100),CHAR(10),BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]))\n\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=0,\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]),\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\", BÂTIMENTS[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(AND(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]<>\"\"),\"S/O\",\n\nIF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=FALSE,\n        VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=\"\",\n            \"\",\n            IF(\n                AND(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE, BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]=\"\", BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\"),\n                VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE,\n                    IF(\n                        BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\",\n                        _xlfn.CONCAT(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE)),\n                        _xlfn.CONCAT(VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(BÂTIMENTS[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE))\n                    ),\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    ),\n    \"\"\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE MATRICULE]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE MATRICULE]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE LOT]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NO DE LOT]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]])","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]]=\"\",\"\", BÂTIMENTS[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]])","v":""},{"$f":"IF(ISBLANK(BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]])","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",CONCATENATE(ROUND(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT DONT VOUS ÊTES LE MANDATAIRE DANS LE CADRE D''UNE ENTENTE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL]]=\"Oui\",1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[BÂTIMENT EXPOSÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE)","v":""}," ",{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION AJUSTÉ]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",BÂTIMENTS[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]],\"\")","v":""},{"$f":"IF(\n    BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\n    \"\",\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\n        \"NON ÉVALUÉ\",\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",\n            \"RSMeans 2024\",\n            IF(\n                BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode estimée\",\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DE LA VALEUR 6]]=\"\",\n                    \"S/O\",\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DE LA VALEUR 6]]\n                ),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode pondérée\",\n                    \"Somme des valeurs par composant\",\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n_xlfn.CONCAT(MID(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]], 10,100),CHAR(10),BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",CONCATENATE(ROUND(BÂTIMENTS[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\"))\n),\"\")","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]])\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"\",\nBÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE]])\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\nIF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"A\",\"- Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"B\",\"- Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"C\",\"- Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"D\",\"- Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[ ]]=\"E\",\"- Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n)","v":""},{"$f":"IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE ]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\"))","v":""},{"$f":"IF(\n    BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\n    \"\",\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\n        \"NON ÉVALUÉ\",\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode de base\",\n            \"Âge et durée de vie\",\n            IF(\n                BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode estimée\",\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT 6]]=\"\",\n                    \"S/O\",\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT 6]]\n                ),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode pondérée\",\n                    \"Moyenne des états par composant\",\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]], 10,100),CHAR(10),BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]))\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",BÂTIMENTS[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\", BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]])\n\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP]])\n\n)","v":""},{"$f":"IF(\nBÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"A\",\" - Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"B\",\" - Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"C\",\" - Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"D\",\" - Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[     ]]=\"E\",\" - Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n)","v":""},{"$f":"IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP ]]=\"\",\"\",IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\"))","v":""},{"$f":"IF(\n    BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\n    \"\",\n    IF(\n        BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\n        \"NON ÉVALUÉ\",\n        IF(\n            BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode de base\",\n            \"Pourcentage de la valeur de remplacement\",\n            IF(\n                BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode estimée\",\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]=\"\",\n                    \"S/O\",\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]]\n                ),\n                IF(\n                    BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode pondérée\",\n                    \"Sommes des coûts par composant\",\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(BÂTIMENTS[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]], 10,100),CHAR(10),BÂTIMENTS[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]))\n\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=0,\"\",BÂTIMENTS[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]),\"\")","v":""}]

{"sheet":"BILAN PAR SITE","index":9,"n_rows":41,"n_cols":49,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[9,45,9,46],[9,4,9,5],[5,1,7,5],[14,46,14,47],[14,20,14,29],[14,30,14,37],[14,38,14,45],[9,39,9,43],[9,36,9,38],[9,32,9,33],[9,15,9,29],[14,4,14,5]]}
[]
[]
[]
[null,null,null,"OUTIL D'ÉVALUATION DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX",null,"OUTIL D'ÉVALUATION DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX"]
[]
[null,"BILAN PAR SITE"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"CALCULS!P7","v":"Version 1.0     © CERIU, 2024"}]
[]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(CALCULS!K7,\"NOM DE L'ORGANISATION :\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(CALCULS!I9=0,CALCULS!I9=\"\"),\"S/O\",CALCULS!I9)","v":"S/O"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E10=\"Municipalité:\",\"CODE GÉOGRAPHIQUE:\",\"CODE UNIQUE :\")","v":"CODE UNIQUE :"},null,{"$f":"IF(OR(CALCULS!I11=0,CALCULS!I11=\"\"),\"S/O\",CALCULS!I11)","v":"S/O"},null,"RÉGION ADMINISTRATIVE :",null,null,{"$f":"IF(CALCULS!I10=\"\",\"S/O\",CALCULS!I10)","v":"S/O"},null,null,null,null,null,"ANNÉE D'ANALYSE :",null,{"$f":"IF(ANNEE_D_ANALYSE=0,\"S/O\",ANNEE_D_ANALYSE)","v":"S/O"}]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"INVENTAIRE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VALEUR DE REMPLACEMENT",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ÉTAT PHYSIQUE",null,null,null,null,null,null,null,"TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT",null,null,null,null,null,null,null,"COMMENTAIRES"]
[null,null,"IDENTIFIANT UNIQUE PROV SITE","NO SÉQUENTIEL DU SITE","NO SITE UTILISÉ PAR LA MUNICIPALITÉ","NOM DU SITE","CATÉGORIE","FONCTION","ADRESSE","NO MATRICULE","NO LOT","LATITUDE","LONGITIDE","NOMBRE D'ÉTAGES","SUPERFICIE (m²)","ANNÉE DE CONSTRUCTION","DURÉE DE VIE","MANDATAIRE DANS LE CADRE D'UNE ENTENTE","CARACTÈRE PATRIMONIAL","VULNÉRABILITÉ ENVIRONNEMENTALE","ANNÉE D'ACTUALISATION DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT","VALEUR DE REMPLACEMENT","COÛT AU M² THÉORIQUE NON AJUSTÉ","FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONAL UTILISÉ","FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL UTILISÉ","FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION UTILISÉ","FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION UTILISÉ","FACTEUR DE TAXES NETTES","TYPE D'ESTIMATION DE LA VALEUR  DE REMPLACEMENT","APPROCHE UTILISÉE POUR OBTENIR LA VALEUR DE REMPLACEMENT","ANNÉE D'ACTUALISATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE","DURÉE DE VIE RESTANTE","CÔTE D'ÉTAT PHYSIQUE"," ","INDICE D'ÉTAT PHYSIQUE ","  ","TYPE D'ESTIMATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE","APPROCHE UTILISÉE POUR OBTENIR L'ÉTAT PHYSIQUE","ANNÉE D'ACTUALISATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT","COÛTS DE RENOUVELLEMENT SUR 0-5 ANS","INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)","     ","INDICE D'ÉTAT BASÉ SUR L'IVP ","    ","TYPE D'ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT","APPROCHE UTILISÉE POUR OBTENIR LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT","NIVEAU DE CONFIANCE GLOBAL","NOTE / COMMENTAIRE"]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\", SITES[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),\"\",SITES[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\",SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\",SITES[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=FALSE,VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n\nSITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=\"\", \"\",\n\nAND(SITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE, SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]=\"\", SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\"),VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n\nSITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE,\n\nIF(SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\",  _xlfn.CONCAT( VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE) ), _xlfn.CONCAT( VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE) ))\n\n), \"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(SITES[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\nIF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[NO DE MATRICULE]]),\"\",SITES[[#This Row],[NO DE MATRICULE]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[NO DE LOT]]),\"\",SITES[[#This Row],[NO DE LOT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]]=\"\",\"\", SITES[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=0,\"\",SITES[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]),\"\",SITES[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),\"\",SITES[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",CONCATENATE(ROUND(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[BÂTIMENT DONT VOUS ÊTES LE MANDATAIRE DANS LE CADRE D''UNE ENTENTE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL]]=\"Oui\",1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[BÂTIMENT EXPOSÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",SITES[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])),\n\n\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\n_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",\"RSMeans 2024\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode estimée\", SITES[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DE LA VALEUR 6]],\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode pondérée\", \"Somme des valeurs par composant\")\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n_xlfn.CONCAT(MID(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]], 10,100),CHAR(10),SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]))\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",CONCATENATE(ROUND(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\"))\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=0,\"\",\n\nIF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",SITES[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]])\n)\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DU BÂTIMENT]]=0,\"\",\n\nIF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"\",\nSITES[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE]])\n\n)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\nIF(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"A\",\"- Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"B\",\"- Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"C\",\"- Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"D\",\"- Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"E\",\"- Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE ]]=\"\",\"\",\nIF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\n_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode de base\",\"Âge et durée de vie\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode estimée\", SITES[[#This Row],[TYPE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT 6]],\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode pondérée\", \"Moyenne des états par composant\"\n)\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]], 10,100),CHAR(10),SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]))\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",SITES[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\", SITES[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"A\",\" - Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"B\",\" - Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"C\",\" - Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"D\",\" - Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"E\",\" - Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP ]]=\"\",\"\",\nIF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\n_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode de base\",\"Pourcentage de la valeur de remplacement\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode estimée\", SITES[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]],\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode pondérée\", \"Sommes des coûts par composant\"\n)\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]], 10,100),CHAR(10),SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]))\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=0,\"\",SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]),\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\", SITES[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),\"\",SITES[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\",SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\",SITES[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=FALSE,VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n\nSITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=\"\", \"\",\n\nAND(SITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE, SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]=\"\", SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\"),VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n\nSITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE,\n\nIF(SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\",  _xlfn.CONCAT( VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE) ), _xlfn.CONCAT( VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE) ))\n\n), \"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(SITES[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\nIF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[NO DE MATRICULE]]),\"\",SITES[[#This Row],[NO DE MATRICULE]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[NO DE LOT]]),\"\",SITES[[#This Row],[NO DE LOT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]]=\"\",\"\", SITES[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=0,\"\",SITES[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]),\"\",SITES[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),\"\",SITES[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",CONCATENATE(ROUND(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[BÂTIMENT DONT VOUS ÊTES LE MANDATAIRE DANS LE CADRE D''UNE ENTENTE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL]]=\"Oui\",1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[BÂTIMENT EXPOSÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",SITES[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])),\n\n\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\n_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",\"RSMeans 2024\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode estimée\", SITES[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DE LA VALEUR 6]],\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode pondérée\", \"Somme des valeurs par composant\")\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n_xlfn.CONCAT(MID(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]], 10,100),CHAR(10),SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]))\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",CONCATENATE(ROUND(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\"))\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=0,\"\",\n\nIF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",SITES[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]])\n)\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DU BÂTIMENT]]=0,\"\",\n\nIF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"\",\nSITES[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE]])\n\n)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\nIF(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"A\",\"- Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"B\",\"- Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"C\",\"- Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"D\",\"- Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"E\",\"- Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE ]]=\"\",\"\",\nIF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\n_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode de base\",\"Âge et durée de vie\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode estimée\", SITES[[#This Row],[TYPE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT 6]],\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode pondérée\", \"Moyenne des états par composant\"\n)\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]], 10,100),CHAR(10),SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]))\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",SITES[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\", SITES[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"A\",\" - Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"B\",\" - Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"C\",\" - Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"D\",\" - Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"E\",\" - Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP ]]=\"\",\"\",\nIF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\n_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode de base\",\"Pourcentage de la valeur de remplacement\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode estimée\", SITES[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]],\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode pondérée\", \"Sommes des coûts par composant\"\n)\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]], 10,100),CHAR(10),SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]))\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=0,\"\",SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]),\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\", SITES[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),\"\",SITES[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\",SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\",SITES[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=FALSE,VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n\nSITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=\"\", \"\",\n\nAND(SITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE, SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]=\"\", SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\"),VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n\nSITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE,\n\nIF(SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\",  _xlfn.CONCAT( VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE) ), _xlfn.CONCAT( VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE) ))\n\n), \"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(SITES[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\nIF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[NO DE MATRICULE]]),\"\",SITES[[#This Row],[NO DE MATRICULE]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[NO DE LOT]]),\"\",SITES[[#This Row],[NO DE LOT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]]=\"\",\"\", SITES[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=0,\"\",SITES[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]),\"\",SITES[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),\"\",SITES[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",CONCATENATE(ROUND(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[BÂTIMENT DONT VOUS ÊTES LE MANDATAIRE DANS LE CADRE D''UNE ENTENTE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL]]=\"Oui\",1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[BÂTIMENT EXPOSÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",SITES[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])),\n\n\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\n_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",\"RSMeans 2024\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode estimée\", SITES[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DE LA VALEUR 6]],\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode pondérée\", \"Somme des valeurs par composant\")\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n_xlfn.CONCAT(MID(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]], 10,100),CHAR(10),SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]))\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",CONCATENATE(ROUND(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\"))\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=0,\"\",\n\nIF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",SITES[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]])\n)\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DU BÂTIMENT]]=0,\"\",\n\nIF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"\",\nSITES[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE]])\n\n)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\nIF(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"A\",\"- Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"B\",\"- Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"C\",\"- Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"D\",\"- Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"E\",\"- Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE ]]=\"\",\"\",\nIF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\n_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode de base\",\"Âge et durée de vie\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode estimée\", SITES[[#This Row],[TYPE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT 6]],\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode pondérée\", \"Moyenne des états par composant\"\n)\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]], 10,100),CHAR(10),SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]))\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",SITES[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\", SITES[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"A\",\" - Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"B\",\" - Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"C\",\" - Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"D\",\" - Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"E\",\" - Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP ]]=\"\",\"\",\nIF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\n_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode de base\",\"Pourcentage de la valeur de remplacement\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode estimée\", SITES[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]],\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode pondérée\", \"Sommes des coûts par composant\"\n)\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]], 10,100),CHAR(10),SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]))\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=0,\"\",SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]),\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\", SITES[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),\"\",SITES[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\",SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\",SITES[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=FALSE,VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n\nSITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=\"\", \"\",\n\nAND(SITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE, SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]=\"\", SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\"),VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n\nSITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE,\n\nIF(SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\",  _xlfn.CONCAT( VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE) ), _xlfn.CONCAT( VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE) ))\n\n), \"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(SITES[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\nIF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[NO DE MATRICULE]]),\"\",SITES[[#This Row],[NO DE MATRICULE]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[NO DE LOT]]),\"\",SITES[[#This Row],[NO DE LOT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]]=\"\",\"\", SITES[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=0,\"\",SITES[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]),\"\",SITES[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),\"\",SITES[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",CONCATENATE(ROUND(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[BÂTIMENT DONT VOUS ÊTES LE MANDATAIRE DANS LE CADRE D''UNE ENTENTE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL]]=\"Oui\",1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[BÂTIMENT EXPOSÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",SITES[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])),\n\n\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\n_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",\"RSMeans 2024\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode estimée\", SITES[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DE LA VALEUR 6]],\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode pondérée\", \"Somme des valeurs par composant\")\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n_xlfn.CONCAT(MID(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]], 10,100),CHAR(10),SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]))\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",CONCATENATE(ROUND(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\"))\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=0,\"\",\n\nIF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",SITES[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]])\n)\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DU BÂTIMENT]]=0,\"\",\n\nIF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"\",\nSITES[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE]])\n\n)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\nIF(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"A\",\"- Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"B\",\"- Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"C\",\"- Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"D\",\"- Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"E\",\"- Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE ]]=\"\",\"\",\nIF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\n_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode de base\",\"Âge et durée de vie\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode estimée\", SITES[[#This Row],[TYPE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT 6]],\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode pondérée\", \"Moyenne des états par composant\"\n)\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]], 10,100),CHAR(10),SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]))\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",SITES[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\", SITES[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"A\",\" - Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"B\",\" - Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"C\",\" - Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"D\",\" - Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"E\",\" - Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP ]]=\"\",\"\",\nIF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\n_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode de base\",\"Pourcentage de la valeur de remplacement\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode estimée\", SITES[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]],\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode pondérée\", \"Sommes des coûts par composant\"\n)\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]], 10,100),CHAR(10),SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]))\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=0,\"\",SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]),\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\", SITES[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),\"\",SITES[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\",SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\",SITES[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=FALSE,VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n\nSITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=\"\", \"\",\n\nAND(SITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE, SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]=\"\", SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\"),VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n\nSITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE,\n\nIF(SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\",  _xlfn.CONCAT( VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE) ), _xlfn.CONCAT( VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE) ))\n\n), \"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(SITES[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\nIF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[NO DE MATRICULE]]),\"\",SITES[[#This Row],[NO DE MATRICULE]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[NO DE LOT]]),\"\",SITES[[#This Row],[NO DE LOT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]]=\"\",\"\", SITES[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=0,\"\",SITES[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]),\"\",SITES[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),\"\",SITES[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",CONCATENATE(ROUND(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[BÂTIMENT DONT VOUS ÊTES LE MANDATAIRE DANS LE CADRE D''UNE ENTENTE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL]]=\"Oui\",1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[BÂTIMENT EXPOSÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",SITES[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])),\n\n\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\n_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",\"RSMeans 2024\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode estimée\", SITES[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DE LA VALEUR 6]],\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode pondérée\", \"Somme des valeurs par composant\")\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n_xlfn.CONCAT(MID(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]], 10,100),CHAR(10),SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]))\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",CONCATENATE(ROUND(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\"))\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=0,\"\",\n\nIF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",SITES[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]])\n)\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DU BÂTIMENT]]=0,\"\",\n\nIF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"\",\nSITES[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE]])\n\n)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\nIF(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"A\",\"- Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"B\",\"- Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"C\",\"- Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"D\",\"- Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"E\",\"- Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE ]]=\"\",\"\",\nIF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\n_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode de base\",\"Âge et durée de vie\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode estimée\", SITES[[#This Row],[TYPE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT 6]],\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode pondérée\", \"Moyenne des états par composant\"\n)\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]], 10,100),CHAR(10),SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]))\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",SITES[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\", SITES[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"A\",\" - Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"B\",\" - Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"C\",\" - Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"D\",\" - Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"E\",\" - Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP ]]=\"\",\"\",\nIF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\n_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode de base\",\"Pourcentage de la valeur de remplacement\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode estimée\", SITES[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]],\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode pondérée\", \"Sommes des coûts par composant\"\n)\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]], 10,100),CHAR(10),SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]))\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=0,\"\",SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]),\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\", SITES[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),\"\",SITES[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\",SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\",SITES[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=FALSE,VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n\nSITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=\"\", \"\",\n\nAND(SITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE, SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]=\"\", SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\"),VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n\nSITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE,\n\nIF(SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\",  _xlfn.CONCAT( VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE) ), _xlfn.CONCAT( VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE) ))\n\n), \"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(SITES[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\nIF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[NO DE MATRICULE]]),\"\",SITES[[#This Row],[NO DE MATRICULE]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[NO DE LOT]]),\"\",SITES[[#This Row],[NO DE LOT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]]=\"\",\"\", SITES[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=0,\"\",SITES[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]),\"\",SITES[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),\"\",SITES[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",CONCATENATE(ROUND(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[BÂTIMENT DONT VOUS ÊTES LE MANDATAIRE DANS LE CADRE D''UNE ENTENTE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL]]=\"Oui\",1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[BÂTIMENT EXPOSÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",SITES[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])),\n\n\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\n_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",\"RSMeans 2024\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode estimée\", SITES[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DE LA VALEUR 6]],\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode pondérée\", \"Somme des valeurs par composant\")\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n_xlfn.CONCAT(MID(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]], 10,100),CHAR(10),SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]))\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",CONCATENATE(ROUND(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\"))\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=0,\"\",\n\nIF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",SITES[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]])\n)\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DU BÂTIMENT]]=0,\"\",\n\nIF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"\",\nSITES[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE]])\n\n)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\nIF(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"A\",\"- Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"B\",\"- Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"C\",\"- Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"D\",\"- Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"E\",\"- Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE ]]=\"\",\"\",\nIF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\n_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode de base\",\"Âge et durée de vie\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode estimée\", SITES[[#This Row],[TYPE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT 6]],\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode pondérée\", \"Moyenne des états par composant\"\n)\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]], 10,100),CHAR(10),SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]))\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",SITES[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\", SITES[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"A\",\" - Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"B\",\" - Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"C\",\" - Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"D\",\" - Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"E\",\" - Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP ]]=\"\",\"\",\nIF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\n_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode de base\",\"Pourcentage de la valeur de remplacement\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode estimée\", SITES[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]],\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode pondérée\", \"Sommes des coûts par composant\"\n)\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]], 10,100),CHAR(10),SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]))\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=0,\"\",SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]),\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\", SITES[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),\"\",SITES[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\",SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\",SITES[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=FALSE,VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n\nSITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=\"\", \"\",\n\nAND(SITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE, SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]=\"\", SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\"),VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n\nSITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE,\n\nIF(SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\",  _xlfn.CONCAT( VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE) ), _xlfn.CONCAT( VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE) ))\n\n), \"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(SITES[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\nIF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[NO DE MATRICULE]]),\"\",SITES[[#This Row],[NO DE MATRICULE]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[NO DE LOT]]),\"\",SITES[[#This Row],[NO DE LOT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]]=\"\",\"\", SITES[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=0,\"\",SITES[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]),\"\",SITES[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),\"\",SITES[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",CONCATENATE(ROUND(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[BÂTIMENT DONT VOUS ÊTES LE MANDATAIRE DANS LE CADRE D''UNE ENTENTE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL]]=\"Oui\",1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[BÂTIMENT EXPOSÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",SITES[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])),\n\n\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\n_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",\"RSMeans 2024\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode estimée\", SITES[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DE LA VALEUR 6]],\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode pondérée\", \"Somme des valeurs par composant\")\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n_xlfn.CONCAT(MID(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]], 10,100),CHAR(10),SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]))\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",CONCATENATE(ROUND(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\"))\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=0,\"\",\n\nIF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",SITES[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]])\n)\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DU BÂTIMENT]]=0,\"\",\n\nIF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"\",\nSITES[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE]])\n\n)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\nIF(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"A\",\"- Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"B\",\"- Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"C\",\"- Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"D\",\"- Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"E\",\"- Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE ]]=\"\",\"\",\nIF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\n_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode de base\",\"Âge et durée de vie\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode estimée\", SITES[[#This Row],[TYPE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT 6]],\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode pondérée\", \"Moyenne des états par composant\"\n)\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]], 10,100),CHAR(10),SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]))\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",SITES[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\", SITES[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"A\",\" - Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"B\",\" - Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"C\",\" - Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"D\",\" - Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"E\",\" - Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP ]]=\"\",\"\",\nIF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\n_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode de base\",\"Pourcentage de la valeur de remplacement\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode estimée\", SITES[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]],\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode pondérée\", \"Sommes des coûts par composant\"\n)\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]], 10,100),CHAR(10),SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]))\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=0,\"\",SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]),\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\", SITES[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),\"\",SITES[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\",SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\",SITES[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=FALSE,VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n\nSITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=\"\", \"\",\n\nAND(SITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE, SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]=\"\", SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\"),VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n\nSITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE,\n\nIF(SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\",  _xlfn.CONCAT( VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE) ), _xlfn.CONCAT( VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE) ))\n\n), \"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(SITES[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\nIF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[NO DE MATRICULE]]),\"\",SITES[[#This Row],[NO DE MATRICULE]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[NO DE LOT]]),\"\",SITES[[#This Row],[NO DE LOT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]]=\"\",\"\", SITES[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=0,\"\",SITES[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]),\"\",SITES[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),\"\",SITES[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",CONCATENATE(ROUND(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[BÂTIMENT DONT VOUS ÊTES LE MANDATAIRE DANS LE CADRE D''UNE ENTENTE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL]]=\"Oui\",1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[BÂTIMENT EXPOSÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",SITES[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])),\n\n\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\n_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",\"RSMeans 2024\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode estimée\", SITES[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DE LA VALEUR 6]],\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode pondérée\", \"Somme des valeurs par composant\")\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n_xlfn.CONCAT(MID(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]], 10,100),CHAR(10),SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]))\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",CONCATENATE(ROUND(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\"))\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=0,\"\",\n\nIF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",SITES[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]])\n)\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DU BÂTIMENT]]=0,\"\",\n\nIF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"\",\nSITES[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE]])\n\n)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\nIF(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"A\",\"- Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"B\",\"- Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"C\",\"- Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"D\",\"- Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"E\",\"- Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE ]]=\"\",\"\",\nIF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\n_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode de base\",\"Âge et durée de vie\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode estimée\", SITES[[#This Row],[TYPE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT 6]],\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode pondérée\", \"Moyenne des états par composant\"\n)\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]], 10,100),CHAR(10),SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]))\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",SITES[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\", SITES[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"A\",\" - Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"B\",\" - Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"C\",\" - Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"D\",\" - Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"E\",\" - Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP ]]=\"\",\"\",\nIF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\n_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode de base\",\"Pourcentage de la valeur de remplacement\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode estimée\", SITES[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]],\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode pondérée\", \"Sommes des coûts par composant\"\n)\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]], 10,100),CHAR(10),SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]))\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=0,\"\",SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]),\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\", SITES[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),\"\",SITES[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\",SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\",SITES[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=FALSE,VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n\nSITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=\"\", \"\",\n\nAND(SITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE, SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]=\"\", SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\"),VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n\nSITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE,\n\nIF(SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\",  _xlfn.CONCAT( VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE) ), _xlfn.CONCAT( VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE) ))\n\n), \"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(SITES[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\nIF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[NO DE MATRICULE]]),\"\",SITES[[#This Row],[NO DE MATRICULE]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[NO DE LOT]]),\"\",SITES[[#This Row],[NO DE LOT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]]=\"\",\"\", SITES[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=0,\"\",SITES[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]),\"\",SITES[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),\"\",SITES[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",CONCATENATE(ROUND(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[BÂTIMENT DONT VOUS ÊTES LE MANDATAIRE DANS LE CADRE D''UNE ENTENTE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL]]=\"Oui\",1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[BÂTIMENT EXPOSÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",SITES[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])),\n\n\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\n_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",\"RSMeans 2024\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode estimée\", SITES[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DE LA VALEUR 6]],\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode pondérée\", \"Somme des valeurs par composant\")\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n_xlfn.CONCAT(MID(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]], 10,100),CHAR(10),SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]))\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",CONCATENATE(ROUND(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\"))\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=0,\"\",\n\nIF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",SITES[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]])\n)\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DU BÂTIMENT]]=0,\"\",\n\nIF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"\",\nSITES[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE]])\n\n)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\nIF(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"A\",\"- Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"B\",\"- Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"C\",\"- Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"D\",\"- Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"E\",\"- Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE ]]=\"\",\"\",\nIF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\n_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode de base\",\"Âge et durée de vie\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode estimée\", SITES[[#This Row],[TYPE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT 6]],\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode pondérée\", \"Moyenne des états par composant\"\n)\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]], 10,100),CHAR(10),SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]))\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",SITES[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\", SITES[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"A\",\" - Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"B\",\" - Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"C\",\" - Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"D\",\" - Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"E\",\" - Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP ]]=\"\",\"\",\nIF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\n_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode de base\",\"Pourcentage de la valeur de remplacement\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode estimée\", SITES[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]],\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode pondérée\", \"Sommes des coûts par composant\"\n)\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]], 10,100),CHAR(10),SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]))\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=0,\"\",SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]),\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\", SITES[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),\"\",SITES[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\",SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\",SITES[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=FALSE,VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n\nSITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=\"\", \"\",\n\nAND(SITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE, SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]=\"\", SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\"),VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n\nSITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE,\n\nIF(SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\",  _xlfn.CONCAT( VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE) ), _xlfn.CONCAT( VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE) ))\n\n), \"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(SITES[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\nIF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[NO DE MATRICULE]]),\"\",SITES[[#This Row],[NO DE MATRICULE]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[NO DE LOT]]),\"\",SITES[[#This Row],[NO DE LOT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]]=\"\",\"\", SITES[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=0,\"\",SITES[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]),\"\",SITES[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),\"\",SITES[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",CONCATENATE(ROUND(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[BÂTIMENT DONT VOUS ÊTES LE MANDATAIRE DANS LE CADRE D''UNE ENTENTE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL]]=\"Oui\",1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[BÂTIMENT EXPOSÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",SITES[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])),\n\n\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\n_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",\"RSMeans 2024\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode estimée\", SITES[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DE LA VALEUR 6]],\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode pondérée\", \"Somme des valeurs par composant\")\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n_xlfn.CONCAT(MID(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]], 10,100),CHAR(10),SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]))\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",CONCATENATE(ROUND(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\"))\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=0,\"\",\n\nIF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",SITES[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]])\n)\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DU BÂTIMENT]]=0,\"\",\n\nIF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"\",\nSITES[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE]])\n\n)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\nIF(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"A\",\"- Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"B\",\"- Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"C\",\"- Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"D\",\"- Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"E\",\"- Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE ]]=\"\",\"\",\nIF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\n_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode de base\",\"Âge et durée de vie\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode estimée\", SITES[[#This Row],[TYPE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT 6]],\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode pondérée\", \"Moyenne des états par composant\"\n)\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]], 10,100),CHAR(10),SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]))\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",SITES[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\", SITES[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"A\",\" - Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"B\",\" - Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"C\",\" - Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"D\",\" - Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"E\",\" - Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP ]]=\"\",\"\",\nIF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\n_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode de base\",\"Pourcentage de la valeur de remplacement\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode estimée\", SITES[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]],\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode pondérée\", \"Sommes des coûts par composant\"\n)\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]], 10,100),CHAR(10),SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]))\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=0,\"\",SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]),\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\", SITES[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),\"\",SITES[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\",SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\",SITES[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=FALSE,VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n\nSITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=\"\", \"\",\n\nAND(SITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE, SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]=\"\", SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\"),VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n\nSITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE,\n\nIF(SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\",  _xlfn.CONCAT( VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE) ), _xlfn.CONCAT( VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE) ))\n\n), \"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(SITES[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\nIF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[NO DE MATRICULE]]),\"\",SITES[[#This Row],[NO DE MATRICULE]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[NO DE LOT]]),\"\",SITES[[#This Row],[NO DE LOT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]]=\"\",\"\", SITES[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=0,\"\",SITES[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]),\"\",SITES[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),\"\",SITES[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",CONCATENATE(ROUND(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[BÂTIMENT DONT VOUS ÊTES LE MANDATAIRE DANS LE CADRE D''UNE ENTENTE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL]]=\"Oui\",1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[BÂTIMENT EXPOSÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",SITES[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])),\n\n\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\n_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",\"RSMeans 2024\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode estimée\", SITES[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DE LA VALEUR 6]],\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode pondérée\", \"Somme des valeurs par composant\")\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n_xlfn.CONCAT(MID(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]], 10,100),CHAR(10),SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]))\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",CONCATENATE(ROUND(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\"))\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=0,\"\",\n\nIF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",SITES[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]])\n)\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DU BÂTIMENT]]=0,\"\",\n\nIF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"\",\nSITES[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE]])\n\n)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\nIF(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"A\",\"- Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"B\",\"- Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"C\",\"- Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"D\",\"- Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"E\",\"- Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE ]]=\"\",\"\",\nIF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\n_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode de base\",\"Âge et durée de vie\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode estimée\", SITES[[#This Row],[TYPE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT 6]],\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode pondérée\", \"Moyenne des états par composant\"\n)\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]], 10,100),CHAR(10),SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]))\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",SITES[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\", SITES[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"A\",\" - Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"B\",\" - Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"C\",\" - Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"D\",\" - Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"E\",\" - Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP ]]=\"\",\"\",\nIF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\n_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode de base\",\"Pourcentage de la valeur de remplacement\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode estimée\", SITES[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]],\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode pondérée\", \"Sommes des coûts par composant\"\n)\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]], 10,100),CHAR(10),SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]))\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=0,\"\",SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]),\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\", SITES[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),\"\",SITES[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\",SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\",SITES[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=FALSE,VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n\nSITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=\"\", \"\",\n\nAND(SITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE, SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]=\"\", SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\"),VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n\nSITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE,\n\nIF(SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\",  _xlfn.CONCAT( VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE) ), _xlfn.CONCAT( VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE) ))\n\n), \"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(SITES[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\nIF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[NO DE MATRICULE]]),\"\",SITES[[#This Row],[NO DE MATRICULE]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[NO DE LOT]]),\"\",SITES[[#This Row],[NO DE LOT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]]=\"\",\"\", SITES[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=0,\"\",SITES[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]),\"\",SITES[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),\"\",SITES[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",CONCATENATE(ROUND(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[BÂTIMENT DONT VOUS ÊTES LE MANDATAIRE DANS LE CADRE D''UNE ENTENTE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL]]=\"Oui\",1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[BÂTIMENT EXPOSÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",SITES[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])),\n\n\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\n_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",\"RSMeans 2024\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode estimée\", SITES[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DE LA VALEUR 6]],\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode pondérée\", \"Somme des valeurs par composant\")\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n_xlfn.CONCAT(MID(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]], 10,100),CHAR(10),SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]))\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",CONCATENATE(ROUND(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\"))\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=0,\"\",\n\nIF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",SITES[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]])\n)\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DU BÂTIMENT]]=0,\"\",\n\nIF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"\",\nSITES[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE]])\n\n)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\nIF(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"A\",\"- Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"B\",\"- Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"C\",\"- Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"D\",\"- Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"E\",\"- Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE ]]=\"\",\"\",\nIF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\n_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode de base\",\"Âge et durée de vie\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode estimée\", SITES[[#This Row],[TYPE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT 6]],\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode pondérée\", \"Moyenne des états par composant\"\n)\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]], 10,100),CHAR(10),SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]))\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",SITES[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\", SITES[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"A\",\" - Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"B\",\" - Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"C\",\" - Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"D\",\" - Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"E\",\" - Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP ]]=\"\",\"\",\nIF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\n_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode de base\",\"Pourcentage de la valeur de remplacement\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode estimée\", SITES[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]],\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode pondérée\", \"Sommes des coûts par composant\"\n)\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]], 10,100),CHAR(10),SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]))\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=0,\"\",SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]),\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\", SITES[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),\"\",SITES[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\",SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\",SITES[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=FALSE,VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n\nSITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=\"\", \"\",\n\nAND(SITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE, SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]=\"\", SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\"),VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n\nSITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE,\n\nIF(SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\",  _xlfn.CONCAT( VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE) ), _xlfn.CONCAT( VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE) ))\n\n), \"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(SITES[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\nIF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[NO DE MATRICULE]]),\"\",SITES[[#This Row],[NO DE MATRICULE]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[NO DE LOT]]),\"\",SITES[[#This Row],[NO DE LOT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]]=\"\",\"\", SITES[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=0,\"\",SITES[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]),\"\",SITES[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),\"\",SITES[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",CONCATENATE(ROUND(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[BÂTIMENT DONT VOUS ÊTES LE MANDATAIRE DANS LE CADRE D''UNE ENTENTE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL]]=\"Oui\",1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[BÂTIMENT EXPOSÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",SITES[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])),\n\n\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\n_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",\"RSMeans 2024\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode estimée\", SITES[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DE LA VALEUR 6]],\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode pondérée\", \"Somme des valeurs par composant\")\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n_xlfn.CONCAT(MID(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]], 10,100),CHAR(10),SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]))\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",CONCATENATE(ROUND(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\"))\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=0,\"\",\n\nIF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",SITES[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]])\n)\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DU BÂTIMENT]]=0,\"\",\n\nIF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"\",\nSITES[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE]])\n\n)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\nIF(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"A\",\"- Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"B\",\"- Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"C\",\"- Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"D\",\"- Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"E\",\"- Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE ]]=\"\",\"\",\nIF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\n_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode de base\",\"Âge et durée de vie\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode estimée\", SITES[[#This Row],[TYPE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT 6]],\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode pondérée\", \"Moyenne des états par composant\"\n)\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]], 10,100),CHAR(10),SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]))\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",SITES[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\", SITES[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"A\",\" - Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"B\",\" - Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"C\",\" - Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"D\",\" - Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"E\",\" - Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP ]]=\"\",\"\",\nIF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\n_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode de base\",\"Pourcentage de la valeur de remplacement\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode estimée\", SITES[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]],\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode pondérée\", \"Sommes des coûts par composant\"\n)\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]], 10,100),CHAR(10),SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]))\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=0,\"\",SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]),\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\", SITES[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),\"\",SITES[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\",SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\",SITES[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=FALSE,VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n\nSITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=\"\", \"\",\n\nAND(SITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE, SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]=\"\", SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\"),VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n\nSITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE,\n\nIF(SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\",  _xlfn.CONCAT( VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE) ), _xlfn.CONCAT( VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE) ))\n\n), \"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(SITES[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\nIF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[NO DE MATRICULE]]),\"\",SITES[[#This Row],[NO DE MATRICULE]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[NO DE LOT]]),\"\",SITES[[#This Row],[NO DE LOT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]]=\"\",\"\", SITES[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=0,\"\",SITES[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]),\"\",SITES[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),\"\",SITES[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",CONCATENATE(ROUND(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[BÂTIMENT DONT VOUS ÊTES LE MANDATAIRE DANS LE CADRE D''UNE ENTENTE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL]]=\"Oui\",1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[BÂTIMENT EXPOSÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",SITES[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])),\n\n\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\n_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",\"RSMeans 2024\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode estimée\", SITES[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DE LA VALEUR 6]],\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode pondérée\", \"Somme des valeurs par composant\")\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n_xlfn.CONCAT(MID(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]], 10,100),CHAR(10),SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]))\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",CONCATENATE(ROUND(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\"))\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=0,\"\",\n\nIF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",SITES[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]])\n)\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DU BÂTIMENT]]=0,\"\",\n\nIF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"\",\nSITES[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE]])\n\n)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\nIF(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"A\",\"- Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"B\",\"- Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"C\",\"- Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"D\",\"- Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"E\",\"- Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE ]]=\"\",\"\",\nIF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\n_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode de base\",\"Âge et durée de vie\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode estimée\", SITES[[#This Row],[TYPE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT 6]],\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode pondérée\", \"Moyenne des états par composant\"\n)\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]], 10,100),CHAR(10),SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]))\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",SITES[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\", SITES[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"A\",\" - Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"B\",\" - Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"C\",\" - Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"D\",\" - Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"E\",\" - Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP ]]=\"\",\"\",\nIF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\n_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode de base\",\"Pourcentage de la valeur de remplacement\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode estimée\", SITES[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]],\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode pondérée\", \"Sommes des coûts par composant\"\n)\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]], 10,100),CHAR(10),SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]))\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=0,\"\",SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]),\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\", SITES[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),\"\",SITES[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\",SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\",SITES[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=FALSE,VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n\nSITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=\"\", \"\",\n\nAND(SITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE, SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]=\"\", SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\"),VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n\nSITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE,\n\nIF(SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\",  _xlfn.CONCAT( VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE) ), _xlfn.CONCAT( VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE) ))\n\n), \"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(SITES[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\nIF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[NO DE MATRICULE]]),\"\",SITES[[#This Row],[NO DE MATRICULE]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[NO DE LOT]]),\"\",SITES[[#This Row],[NO DE LOT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]]=\"\",\"\", SITES[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=0,\"\",SITES[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]),\"\",SITES[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),\"\",SITES[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",CONCATENATE(ROUND(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[BÂTIMENT DONT VOUS ÊTES LE MANDATAIRE DANS LE CADRE D''UNE ENTENTE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL]]=\"Oui\",1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[BÂTIMENT EXPOSÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",SITES[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])),\n\n\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\n_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",\"RSMeans 2024\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode estimée\", SITES[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DE LA VALEUR 6]],\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode pondérée\", \"Somme des valeurs par composant\")\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n_xlfn.CONCAT(MID(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]], 10,100),CHAR(10),SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]))\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",CONCATENATE(ROUND(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\"))\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=0,\"\",\n\nIF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",SITES[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]])\n)\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DU BÂTIMENT]]=0,\"\",\n\nIF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"\",\nSITES[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE]])\n\n)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\nIF(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"A\",\"- Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"B\",\"- Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"C\",\"- Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"D\",\"- Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"E\",\"- Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE ]]=\"\",\"\",\nIF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\n_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode de base\",\"Âge et durée de vie\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode estimée\", SITES[[#This Row],[TYPE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT 6]],\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode pondérée\", \"Moyenne des états par composant\"\n)\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]], 10,100),CHAR(10),SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]))\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",SITES[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\", SITES[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"A\",\" - Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"B\",\" - Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"C\",\" - Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"D\",\" - Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"E\",\" - Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP ]]=\"\",\"\",\nIF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\n_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode de base\",\"Pourcentage de la valeur de remplacement\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode estimée\", SITES[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]],\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode pondérée\", \"Sommes des coûts par composant\"\n)\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]], 10,100),CHAR(10),SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]))\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=0,\"\",SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]),\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\", SITES[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),\"\",SITES[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\",SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\",SITES[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=FALSE,VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n\nSITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=\"\", \"\",\n\nAND(SITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE, SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]=\"\", SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\"),VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n\nSITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE,\n\nIF(SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\",  _xlfn.CONCAT( VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE) ), _xlfn.CONCAT( VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE) ))\n\n), \"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(SITES[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\nIF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[NO DE MATRICULE]]),\"\",SITES[[#This Row],[NO DE MATRICULE]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[NO DE LOT]]),\"\",SITES[[#This Row],[NO DE LOT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]]=\"\",\"\", SITES[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=0,\"\",SITES[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]),\"\",SITES[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),\"\",SITES[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",CONCATENATE(ROUND(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[BÂTIMENT DONT VOUS ÊTES LE MANDATAIRE DANS LE CADRE D''UNE ENTENTE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL]]=\"Oui\",1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[BÂTIMENT EXPOSÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",SITES[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])),\n\n\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\n_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",\"RSMeans 2024\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode estimée\", SITES[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DE LA VALEUR 6]],\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode pondérée\", \"Somme des valeurs par composant\")\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n_xlfn.CONCAT(MID(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]], 10,100),CHAR(10),SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]))\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",CONCATENATE(ROUND(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\"))\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=0,\"\",\n\nIF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",SITES[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]])\n)\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DU BÂTIMENT]]=0,\"\",\n\nIF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"\",\nSITES[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE]])\n\n)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\nIF(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"A\",\"- Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"B\",\"- Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"C\",\"- Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"D\",\"- Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"E\",\"- Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE ]]=\"\",\"\",\nIF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\n_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode de base\",\"Âge et durée de vie\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode estimée\", SITES[[#This Row],[TYPE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT 6]],\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode pondérée\", \"Moyenne des états par composant\"\n)\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]], 10,100),CHAR(10),SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]))\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",SITES[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\", SITES[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"A\",\" - Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"B\",\" - Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"C\",\" - Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"D\",\" - Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"E\",\" - Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP ]]=\"\",\"\",\nIF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\n_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode de base\",\"Pourcentage de la valeur de remplacement\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode estimée\", SITES[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]],\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode pondérée\", \"Sommes des coûts par composant\"\n)\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]], 10,100),CHAR(10),SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]))\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=0,\"\",SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]),\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\", SITES[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),\"\",SITES[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\",SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\",SITES[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=FALSE,VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n\nSITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=\"\", \"\",\n\nAND(SITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE, SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]=\"\", SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\"),VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n\nSITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE,\n\nIF(SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\",  _xlfn.CONCAT( VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE) ), _xlfn.CONCAT( VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE) ))\n\n), \"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(SITES[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\nIF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[NO DE MATRICULE]]),\"\",SITES[[#This Row],[NO DE MATRICULE]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[NO DE LOT]]),\"\",SITES[[#This Row],[NO DE LOT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]]=\"\",\"\", SITES[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=0,\"\",SITES[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]),\"\",SITES[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),\"\",SITES[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",CONCATENATE(ROUND(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[BÂTIMENT DONT VOUS ÊTES LE MANDATAIRE DANS LE CADRE D''UNE ENTENTE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL]]=\"Oui\",1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[BÂTIMENT EXPOSÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",SITES[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])),\n\n\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\n_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",\"RSMeans 2024\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode estimée\", SITES[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DE LA VALEUR 6]],\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode pondérée\", \"Somme des valeurs par composant\")\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n_xlfn.CONCAT(MID(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]], 10,100),CHAR(10),SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]))\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",CONCATENATE(ROUND(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\"))\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=0,\"\",\n\nIF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",SITES[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]])\n)\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DU BÂTIMENT]]=0,\"\",\n\nIF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"\",\nSITES[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE]])\n\n)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\nIF(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"A\",\"- Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"B\",\"- Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"C\",\"- Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"D\",\"- Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"E\",\"- Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE ]]=\"\",\"\",\nIF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\n_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode de base\",\"Âge et durée de vie\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode estimée\", SITES[[#This Row],[TYPE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT 6]],\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode pondérée\", \"Moyenne des états par composant\"\n)\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]], 10,100),CHAR(10),SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]))\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",SITES[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\", SITES[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"A\",\" - Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"B\",\" - Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"C\",\" - Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"D\",\" - Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"E\",\" - Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP ]]=\"\",\"\",\nIF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\n_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode de base\",\"Pourcentage de la valeur de remplacement\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode estimée\", SITES[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]],\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode pondérée\", \"Sommes des coûts par composant\"\n)\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]], 10,100),CHAR(10),SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]))\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=0,\"\",SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]),\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\", SITES[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),\"\",SITES[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\",SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\",SITES[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=FALSE,VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n\nSITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=\"\", \"\",\n\nAND(SITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE, SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]=\"\", SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\"),VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n\nSITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE,\n\nIF(SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\",  _xlfn.CONCAT( VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE) ), _xlfn.CONCAT( VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE) ))\n\n), \"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(SITES[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\nIF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[NO DE MATRICULE]]),\"\",SITES[[#This Row],[NO DE MATRICULE]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[NO DE LOT]]),\"\",SITES[[#This Row],[NO DE LOT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]]=\"\",\"\", SITES[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=0,\"\",SITES[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]),\"\",SITES[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),\"\",SITES[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",CONCATENATE(ROUND(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[BÂTIMENT DONT VOUS ÊTES LE MANDATAIRE DANS LE CADRE D''UNE ENTENTE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL]]=\"Oui\",1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[BÂTIMENT EXPOSÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",SITES[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])),\n\n\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\n_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",\"RSMeans 2024\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode estimée\", SITES[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DE LA VALEUR 6]],\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode pondérée\", \"Somme des valeurs par composant\")\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n_xlfn.CONCAT(MID(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]], 10,100),CHAR(10),SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]))\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",CONCATENATE(ROUND(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\"))\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=0,\"\",\n\nIF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",SITES[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]])\n)\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DU BÂTIMENT]]=0,\"\",\n\nIF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"\",\nSITES[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE]])\n\n)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\nIF(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"A\",\"- Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"B\",\"- Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"C\",\"- Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"D\",\"- Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"E\",\"- Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE ]]=\"\",\"\",\nIF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\n_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode de base\",\"Âge et durée de vie\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode estimée\", SITES[[#This Row],[TYPE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT 6]],\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode pondérée\", \"Moyenne des états par composant\"\n)\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]], 10,100),CHAR(10),SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]))\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",SITES[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\", SITES[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"A\",\" - Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"B\",\" - Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"C\",\" - Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"D\",\" - Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"E\",\" - Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP ]]=\"\",\"\",\nIF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\n_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode de base\",\"Pourcentage de la valeur de remplacement\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode estimée\", SITES[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]],\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode pondérée\", \"Sommes des coûts par composant\"\n)\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]], 10,100),CHAR(10),SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]))\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=0,\"\",SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]),\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\", SITES[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),\"\",SITES[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\",SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\",SITES[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=FALSE,VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n\nSITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=\"\", \"\",\n\nAND(SITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE, SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]=\"\", SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\"),VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n\nSITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE,\n\nIF(SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\",  _xlfn.CONCAT( VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE) ), _xlfn.CONCAT( VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE) ))\n\n), \"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(SITES[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\nIF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[NO DE MATRICULE]]),\"\",SITES[[#This Row],[NO DE MATRICULE]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[NO DE LOT]]),\"\",SITES[[#This Row],[NO DE LOT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]]=\"\",\"\", SITES[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=0,\"\",SITES[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]),\"\",SITES[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),\"\",SITES[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",CONCATENATE(ROUND(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[BÂTIMENT DONT VOUS ÊTES LE MANDATAIRE DANS LE CADRE D''UNE ENTENTE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL]]=\"Oui\",1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[BÂTIMENT EXPOSÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",SITES[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])),\n\n\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\n_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",\"RSMeans 2024\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode estimée\", SITES[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DE LA VALEUR 6]],\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode pondérée\", \"Somme des valeurs par composant\")\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n_xlfn.CONCAT(MID(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]], 10,100),CHAR(10),SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]))\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",CONCATENATE(ROUND(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\"))\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=0,\"\",\n\nIF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",SITES[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]])\n)\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DU BÂTIMENT]]=0,\"\",\n\nIF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"\",\nSITES[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE]])\n\n)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\nIF(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"A\",\"- Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"B\",\"- Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"C\",\"- Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"D\",\"- Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"E\",\"- Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE ]]=\"\",\"\",\nIF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\n_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode de base\",\"Âge et durée de vie\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode estimée\", SITES[[#This Row],[TYPE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT 6]],\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode pondérée\", \"Moyenne des états par composant\"\n)\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]], 10,100),CHAR(10),SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]))\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",SITES[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\", SITES[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"A\",\" - Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"B\",\" - Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"C\",\" - Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"D\",\" - Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"E\",\" - Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP ]]=\"\",\"\",\nIF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\n_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode de base\",\"Pourcentage de la valeur de remplacement\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode estimée\", SITES[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]],\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode pondérée\", \"Sommes des coûts par composant\"\n)\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]], 10,100),CHAR(10),SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]))\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=0,\"\",SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]),\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\", SITES[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),\"\",SITES[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\",SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\",SITES[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=FALSE,VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n\nSITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=\"\", \"\",\n\nAND(SITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE, SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]=\"\", SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\"),VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n\nSITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE,\n\nIF(SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\",  _xlfn.CONCAT( VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE) ), _xlfn.CONCAT( VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE) ))\n\n), \"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(SITES[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\nIF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[NO DE MATRICULE]]),\"\",SITES[[#This Row],[NO DE MATRICULE]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[NO DE LOT]]),\"\",SITES[[#This Row],[NO DE LOT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]]=\"\",\"\", SITES[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=0,\"\",SITES[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]),\"\",SITES[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),\"\",SITES[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",CONCATENATE(ROUND(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[BÂTIMENT DONT VOUS ÊTES LE MANDATAIRE DANS LE CADRE D''UNE ENTENTE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL]]=\"Oui\",1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[BÂTIMENT EXPOSÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",SITES[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])),\n\n\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\n_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",\"RSMeans 2024\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode estimée\", SITES[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DE LA VALEUR 6]],\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode pondérée\", \"Somme des valeurs par composant\")\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n_xlfn.CONCAT(MID(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]], 10,100),CHAR(10),SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]))\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",CONCATENATE(ROUND(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\"))\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=0,\"\",\n\nIF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",SITES[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]])\n)\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DU BÂTIMENT]]=0,\"\",\n\nIF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"\",\nSITES[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE]])\n\n)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\nIF(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"A\",\"- Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"B\",\"- Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"C\",\"- Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"D\",\"- Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"E\",\"- Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE ]]=\"\",\"\",\nIF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\n_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode de base\",\"Âge et durée de vie\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode estimée\", SITES[[#This Row],[TYPE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT 6]],\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode pondérée\", \"Moyenne des états par composant\"\n)\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]], 10,100),CHAR(10),SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]))\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",SITES[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\", SITES[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"A\",\" - Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"B\",\" - Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"C\",\" - Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"D\",\" - Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"E\",\" - Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP ]]=\"\",\"\",\nIF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\n_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode de base\",\"Pourcentage de la valeur de remplacement\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode estimée\", SITES[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]],\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode pondérée\", \"Sommes des coûts par composant\"\n)\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]], 10,100),CHAR(10),SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]))\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=0,\"\",SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]),\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\", SITES[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),\"\",SITES[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\",SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\",SITES[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=FALSE,VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n\nSITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=\"\", \"\",\n\nAND(SITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE, SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]=\"\", SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\"),VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n\nSITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE,\n\nIF(SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\",  _xlfn.CONCAT( VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE) ), _xlfn.CONCAT( VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE) ))\n\n), \"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(SITES[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\nIF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[NO DE MATRICULE]]),\"\",SITES[[#This Row],[NO DE MATRICULE]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[NO DE LOT]]),\"\",SITES[[#This Row],[NO DE LOT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]]=\"\",\"\", SITES[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=0,\"\",SITES[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]),\"\",SITES[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),\"\",SITES[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",CONCATENATE(ROUND(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[BÂTIMENT DONT VOUS ÊTES LE MANDATAIRE DANS LE CADRE D''UNE ENTENTE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL]]=\"Oui\",1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[BÂTIMENT EXPOSÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",SITES[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])),\n\n\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\n_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",\"RSMeans 2024\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode estimée\", SITES[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DE LA VALEUR 6]],\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode pondérée\", \"Somme des valeurs par composant\")\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n_xlfn.CONCAT(MID(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]], 10,100),CHAR(10),SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]))\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",CONCATENATE(ROUND(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\"))\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=0,\"\",\n\nIF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",SITES[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]])\n)\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DU BÂTIMENT]]=0,\"\",\n\nIF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"\",\nSITES[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE]])\n\n)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\nIF(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"A\",\"- Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"B\",\"- Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"C\",\"- Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"D\",\"- Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"E\",\"- Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE ]]=\"\",\"\",\nIF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\n_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode de base\",\"Âge et durée de vie\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode estimée\", SITES[[#This Row],[TYPE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT 6]],\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode pondérée\", \"Moyenne des états par composant\"\n)\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]], 10,100),CHAR(10),SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]))\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",SITES[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\", SITES[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"A\",\" - Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"B\",\" - Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"C\",\" - Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"D\",\" - Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"E\",\" - Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP ]]=\"\",\"\",\nIF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\n_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode de base\",\"Pourcentage de la valeur de remplacement\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode estimée\", SITES[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]],\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode pondérée\", \"Sommes des coûts par composant\"\n)\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]], 10,100),CHAR(10),SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]))\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=0,\"\",SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]),\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\", SITES[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),\"\",SITES[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\",SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\",SITES[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=FALSE,VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n\nSITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=\"\", \"\",\n\nAND(SITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE, SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]=\"\", SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\"),VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n\nSITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE,\n\nIF(SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\",  _xlfn.CONCAT( VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE) ), _xlfn.CONCAT( VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE) ))\n\n), \"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(SITES[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\nIF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[NO DE MATRICULE]]),\"\",SITES[[#This Row],[NO DE MATRICULE]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[NO DE LOT]]),\"\",SITES[[#This Row],[NO DE LOT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]]=\"\",\"\", SITES[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=0,\"\",SITES[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]),\"\",SITES[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),\"\",SITES[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",CONCATENATE(ROUND(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[BÂTIMENT DONT VOUS ÊTES LE MANDATAIRE DANS LE CADRE D''UNE ENTENTE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL]]=\"Oui\",1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[BÂTIMENT EXPOSÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",SITES[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])),\n\n\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\n_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",\"RSMeans 2024\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode estimée\", SITES[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DE LA VALEUR 6]],\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode pondérée\", \"Somme des valeurs par composant\")\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n_xlfn.CONCAT(MID(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]], 10,100),CHAR(10),SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]))\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",CONCATENATE(ROUND(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\"))\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=0,\"\",\n\nIF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",SITES[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]])\n)\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DU BÂTIMENT]]=0,\"\",\n\nIF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"\",\nSITES[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE]])\n\n)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\nIF(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"A\",\"- Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"B\",\"- Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"C\",\"- Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"D\",\"- Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"E\",\"- Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE ]]=\"\",\"\",\nIF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\n_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode de base\",\"Âge et durée de vie\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode estimée\", SITES[[#This Row],[TYPE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT 6]],\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode pondérée\", \"Moyenne des états par composant\"\n)\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]], 10,100),CHAR(10),SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]))\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",SITES[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\", SITES[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"A\",\" - Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"B\",\" - Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"C\",\" - Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"D\",\" - Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"E\",\" - Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP ]]=\"\",\"\",\nIF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\n_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode de base\",\"Pourcentage de la valeur de remplacement\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode estimée\", SITES[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]],\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode pondérée\", \"Sommes des coûts par composant\"\n)\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]], 10,100),CHAR(10),SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]))\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=0,\"\",SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]),\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\", SITES[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),\"\",SITES[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\",SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\",SITES[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=FALSE,VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n\nSITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=\"\", \"\",\n\nAND(SITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE, SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]=\"\", SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\"),VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n\nSITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE,\n\nIF(SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\",  _xlfn.CONCAT( VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE) ), _xlfn.CONCAT( VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE) ))\n\n), \"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(SITES[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\nIF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[NO DE MATRICULE]]),\"\",SITES[[#This Row],[NO DE MATRICULE]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[NO DE LOT]]),\"\",SITES[[#This Row],[NO DE LOT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]]=\"\",\"\", SITES[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=0,\"\",SITES[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]),\"\",SITES[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),\"\",SITES[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",CONCATENATE(ROUND(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[BÂTIMENT DONT VOUS ÊTES LE MANDATAIRE DANS LE CADRE D''UNE ENTENTE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL]]=\"Oui\",1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[BÂTIMENT EXPOSÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",SITES[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])),\n\n\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\n_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",\"RSMeans 2024\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode estimée\", SITES[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DE LA VALEUR 6]],\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode pondérée\", \"Somme des valeurs par composant\")\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n_xlfn.CONCAT(MID(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]], 10,100),CHAR(10),SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]))\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",CONCATENATE(ROUND(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\"))\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=0,\"\",\n\nIF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",SITES[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]])\n)\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DU BÂTIMENT]]=0,\"\",\n\nIF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"\",\nSITES[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE]])\n\n)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\nIF(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"A\",\"- Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"B\",\"- Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"C\",\"- Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"D\",\"- Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"E\",\"- Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE ]]=\"\",\"\",\nIF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\n_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode de base\",\"Âge et durée de vie\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode estimée\", SITES[[#This Row],[TYPE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT 6]],\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode pondérée\", \"Moyenne des états par composant\"\n)\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]], 10,100),CHAR(10),SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]))\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",SITES[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\", SITES[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"A\",\" - Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"B\",\" - Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"C\",\" - Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"D\",\" - Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"E\",\" - Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP ]]=\"\",\"\",\nIF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\n_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode de base\",\"Pourcentage de la valeur de remplacement\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode estimée\", SITES[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]],\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode pondérée\", \"Sommes des coûts par composant\"\n)\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]], 10,100),CHAR(10),SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]))\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=0,\"\",SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]),\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\", SITES[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),\"\",SITES[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\",SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\",SITES[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=FALSE,VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n\nSITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=\"\", \"\",\n\nAND(SITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE, SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]=\"\", SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\"),VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n\nSITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE,\n\nIF(SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\",  _xlfn.CONCAT( VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE) ), _xlfn.CONCAT( VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE) ))\n\n), \"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(SITES[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\nIF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[NO DE MATRICULE]]),\"\",SITES[[#This Row],[NO DE MATRICULE]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[NO DE LOT]]),\"\",SITES[[#This Row],[NO DE LOT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]]=\"\",\"\", SITES[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=0,\"\",SITES[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]),\"\",SITES[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),\"\",SITES[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",CONCATENATE(ROUND(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[BÂTIMENT DONT VOUS ÊTES LE MANDATAIRE DANS LE CADRE D''UNE ENTENTE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL]]=\"Oui\",1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[BÂTIMENT EXPOSÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",SITES[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])),\n\n\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\n_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",\"RSMeans 2024\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode estimée\", SITES[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DE LA VALEUR 6]],\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode pondérée\", \"Somme des valeurs par composant\")\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n_xlfn.CONCAT(MID(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]], 10,100),CHAR(10),SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]))\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",CONCATENATE(ROUND(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\"))\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=0,\"\",\n\nIF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",SITES[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]])\n)\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DU BÂTIMENT]]=0,\"\",\n\nIF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"\",\nSITES[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE]])\n\n)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\nIF(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"A\",\"- Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"B\",\"- Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"C\",\"- Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"D\",\"- Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"E\",\"- Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE ]]=\"\",\"\",\nIF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\n_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode de base\",\"Âge et durée de vie\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode estimée\", SITES[[#This Row],[TYPE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT 6]],\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode pondérée\", \"Moyenne des états par composant\"\n)\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]], 10,100),CHAR(10),SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]))\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",SITES[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\", SITES[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"A\",\" - Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"B\",\" - Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"C\",\" - Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"D\",\" - Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"E\",\" - Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP ]]=\"\",\"\",\nIF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\n_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode de base\",\"Pourcentage de la valeur de remplacement\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode estimée\", SITES[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]],\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode pondérée\", \"Sommes des coûts par composant\"\n)\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]], 10,100),CHAR(10),SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]))\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=0,\"\",SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]),\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\", SITES[[#This Row],[NO SÉQUENTIEL DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),\"\",SITES[[#This Row],[NO UNIQUE UTILISÉ PAR L''ORGANISATION]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\",SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\",SITES[[#This Row],[CATÉGORIE]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=FALSE,VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n\nSITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=\"\", \"\",\n\nAND(SITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE, SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]]=\"\", SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\"),VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE),\n\nSITES[[#This Row],[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS]]=TRUE,\n\nIF(SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]]=\"\",  _xlfn.CONCAT( VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE) ), _xlfn.CONCAT( VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION PRINCIPALE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION SECONDAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE), \" ; \", VLOOKUP(SITES[[#This Row],[FONCTION TERTIAIRE 6]], 'MENU DÉROULANT'!$C$28:$E$56, 3, FALSE) ))\n\n), \"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(SITES[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[ADRESSE DU BÂTIMENT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\nIF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[NO DE MATRICULE]]),\"\",SITES[[#This Row],[NO DE MATRICULE]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[NO DE LOT]]),\"\",SITES[[#This Row],[NO DE LOT]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[LATITUDE (degrés)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]]=\"\",\"\", SITES[[#This Row],[LONGITUDE (degrés)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]=0,\"\",SITES[[#This Row],[NOMBRE D''ÉTAGES (incluant le rez-de-chaussée)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]),\"\",SITES[[#This Row],[SUPERFICIE (m²)]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(ISBLANK(SITES[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),\"\",SITES[[#This Row],[ANNÉE DE CONSTRUCTION]]),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",CONCATENATE(ROUND(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE AJUSTABLE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[BÂTIMENT DONT VOUS ÊTES LE MANDATAIRE DANS LE CADRE D''UNE ENTENTE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[STATUT PATRIMONIAL]]=\"Oui\",1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",IF(SITES[[#This Row],[BÂTIMENT EXPOSÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE]]=TRUE,1,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n\nIF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",SITES[[#This Row],[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])),\n\n\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS 2024]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION AJUSTÉ]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",SITES[[#This Row],[FACTEUR DE TAXES NETTES (5%)]],\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\n_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode de base\",\"RSMeans 2024\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode estimée\", SITES[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DE LA VALEUR 6]],\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"Méthode pondérée\", \"Somme des valeurs par composant\")\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n_xlfn.CONCAT(MID(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6]], 10,100),CHAR(10),SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT]]))\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",CONCATENATE(ROUND(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DU BÂTIMENT]],0),\" ans\"))\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]]=0,\"\",\n\nIF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",SITES[[#This Row],[COTE D''ÉTAT PHYSIQUE (%)]])\n)\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[DURÉE DE VIE RESTANTE DU BÂTIMENT]]=0,\"\",\n\nIF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"\",\nSITES[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE]])\n\n)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\nIF(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"A\",\"- Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"B\",\"- Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"C\",\"- Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"D\",\"- Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[ ]]=\"E\",\"- Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE ]]=\"\",\"\",\nIF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\n_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode de base\",\"Âge et durée de vie\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode estimée\", SITES[[#This Row],[TYPE D''ÉVALUATION DE L''ÉTAT 6]],\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"Méthode pondérée\", \"Moyenne des états par composant\"\n)\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6]], 10,100),CHAR(10),SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE]]))\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",ANNEE_D_ANALYSE),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",SITES[[#This Row],[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\", SITES[[#This Row],[INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE (IVP)]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"\",SITES[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP]])\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(\nSITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\n\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"A\",\" - Très Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"B\",\" - Bon\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"C\",\" - Acceptable\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"D\",\" - Mauvais\",IF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[     ]]=\"E\",\" - Très Mauvais\",\"\")))))\n)\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\nIF(PORTRAIT_PAR_BÂTIMENTS7[[#This Row],[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP ]]=\"\",\"\",\nIF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\"g\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\n_xlfn.IFS(\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode de base\",\"Pourcentage de la valeur de remplacement\",\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode estimée\", SITES[[#This Row],[TYPE D''ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6]],\nSITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"Méthode pondérée\", \"Sommes des coûts par composant\"\n)\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[LIBELLÉ DU BÂTIMENT]]=\"\",\"\",\n\nIF(SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]=\"\",\"NON ÉVALUÉ\",_xlfn.CONCAT(MID(SITES[[#This Row],[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6]], 10,100),CHAR(10),SITES[[#This Row],[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT]]))\n\n),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]=0,\"\",SITES[[#This Row],[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 BÂTIMENT]]),\"\")","v":""}]

{"sheet":"BILAN GLOBAL","index":10,"n_rows":154,"n_cols":29,"rows_kept":154,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,7,9,10],[9,2,9,6],[51,22,51,23],[87,25,88,25],[88,23,88,24],[51,24,51,25],[50,2,61,2],[50,10,50,11],[52,11,52,12],[54,4,54,8],[81,11,81,16],[80,11,80,16],[80,6,81,10],[70,10,70,11],[81,17,81,20],[80,17,80,20],[153,21,153,26],[152,21,152,26],[93,24,95,27],[108,21,108,25],[107,21,107,25],[105,22,105,27],[116,24,116,25],[116,22,116,23],[131,22,131,23],[114,25,115,25],[115,23,115,24],[129,25,130,25],[130,23,130,24],[98,22,98,23],[131,24,131,25],[97,22,97,23],[115,2,129,2],[115,10,115,11],[134,10,134,11],[134,15,136,18],[136,10,136,11],[87,2,102,2],[88,10,88,11],[91,4,92,7],[101,22,104,26],[89,24,89,25],[152,6,153,10],[152,11,152,16],[152,17,152,20],[153,11,153,16],[153,17,153,20],[81,21,81,25],[96,22,96,23],[94,22,94,23],[89,22,89,23],[30,7,31,7],[80,21,80,25],[40,4,42,6],[40,7,42,7],[42,19,43,26],[36,19,37,26],[40,19,41,27],[37,5,39,7],[38,19,39,26],[27,19,29,23],[19,24,19,25],[27,5,28,6],[23,5,25,6],[23,7,25,7],[10,1,10,4],[5,1,7,7],[27,7,28,7],[9,20,9,27],[11,20,12,27],[23,24,25,25],[23,19,25,23],[18,23,18,24],[17,25,18,25],[19,22,19,23],[18,2,36,2],[18,10,18,11],[33,4,34,6],[33,7,34,7],[9,15,9,16],[11,17,12,19],[11,15,12,16],[11,10,12,14],[142,23,147,26],[32,19,33,26],[34,19,35,26],[59,13,60,13],[107,6,108,10],[107,11,107,16],[107,17,107,20],[108,11,108,16],[108,17,108,20],[120,23,121,27],[49,25,50,25],[50,23,50,24],[30,4,31,6],[27,24,29,25]]}
[]
[]
[]
[null,null,"OUTIL D'ÉVALUATION DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX"]
[]
[null,"BILAN GLOBAL"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"CALCULS!P7","v":"Version 1.0     © CERIU, 2024"}]
[]
[]
[null,null,{"$f":"IFERROR(CALCULS!K7,\"NOM DE L'ORGANSATION :\")","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(CALCULS!I9=0,CALCULS!I9=\"\"),\"S/O\",CALCULS!I9)","v":"S/O"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C10=\"Municipalité :\",\"CODE GÉOGRAPHIQUE :\",\"CODE UNIQUE :\")","v":"CODE UNIQUE :"},{"$f":"IF(OR(CALCULS!I11=0,CALCULS!I11=\"\"),\"S/O\",CALCULS!I11)","v":"S/O"},null,null,null,"RÉGION ADMINISTRATIVE :",{"$f":"IF(CALCULS!I10=\"\",\"S/O\",CALCULS!I10)","v":"S/O"}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ANNÉE DE RÉALISATION DU BILAN :  ",null,null,null,null,{"$f":"IF(ANNEE_D_ANALYSE=0,\"S/O\",ANNEE_D_ANALYSE)","v":"S/O"},null,"NOTE / COMMENTAIRE :"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[]
[null,null,null,"1)  INVENTAIRE"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"CALCULS!F112","v":1}]
[null,null,"BÂTIMENTS",null,null,null,"Nb de BÂTIMENTS total",{"$f":"CALCULS!E234","v":0},null,"Superficie totale",{"$f":"CONCATENATE(CALCULS!G234,\" \",CALCULS!H234)","v":"0 m²"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Niveau de confiance dans les données d'inventaire saisies","Niveau global:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nb de bâtiment / niveau de confiance:",{"$f":"IF(CALCULS!F$106=0,\"\",IF(CALCULS!F$106=1,CONCATENATE(CALCULS!F$106,\" bâtiment\"),CONCATENATE(CALCULS!F$106,\" bâtiments\")))","v":""},{"$f":"IF(CALCULS!F$107=0,\"\",IF(CALCULS!F$107=1,CONCATENATE(CALCULS!F$107,\" bâtiment\"),CONCATENATE(CALCULS!F$107,\" bâtiments\")))","v":""},{"$f":"IF(CALCULS!F$108=0,\"\",IF(CALCULS!F$108=1,CONCATENATE(CALCULS!F$108,\" bâtiment\"),CONCATENATE(CALCULS!F$108,\" bâtiments\")))","v":""},{"$f":"IF(CALCULS!F$109=0,\"\",IF(CALCULS!F$109=1,CONCATENATE(CALCULS!F$109,\" bâtiment\"),CONCATENATE(CALCULS!F$109,\" bâtiments\")))","v":""},null,{"$f":"IF(CALCULS!F$110=0,\"\",IF(CALCULS!F$110=1,CONCATENATE(CALCULS!F$110,\" bâtiment\"),CONCATENATE(CALCULS!F$110,\" bâtiments\")))","v":""}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"VALEUR PATRIMONIALE",null,"SUPERFICIE TOTALE ET NOMBRE DE BÂTIMENTS PAR CATÉGORIE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"BÂTIMENTS PARTAGÉS DANS LE CADRE D'UNE ENTENTE INTERMUNICIPALE"]
[]
[null,null,null,null,null,"Nb de bâtiments total",null,{"$f":"CALCULS!E202","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nb de bâtiments partagés dont \nvous êtes mandataire principal",null,null,null,null,{"$f":"CALCULS!I21","v":0}]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"Inventoriés",null,{"$f":"CALCULS!F202","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nb de bâtiments partagés gérés par une autre entité\net ne faisant pas partie du présent bilan",null,null,null,null,{"$f":"CALCULS!I22","v":0}]
[]
[]
[null,null,null,null,"STATUT PATRIMONIAL /  Cités",null,null,{"$f":"CALCULS!G202","v":0}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DÉTAILS POUR LES BÂTIMENTS MULTIFONCTIONS"]
[null,null,null,null,"STATUT PATRIMONIAL / Classés",null,null,{"$f":"CALCULS!H202","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(CALCULS!H244,CALCULS!I244,\" dans \",CALCULS!D244,\" (en lien avec \",CALCULS!K244,\" MULTIFONCTIONS)\")","v":"0m² dans ADMINISTRATION (en lien avec 0 bâtiment MULTIFONCTIONS)"}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(CALCULS!H245,CALCULS!I245,\" dans \",CALCULS!D245,\" (en lien avec \",CALCULS!K245,\" MULTIFONCTIONS)\")","v":"0m² dans PROTECTION ET SÉCURITÉ (en lien avec 0 bâtiment MULTIFONCTIONS)"}]
[null,null,null,null,null,"VULNÉRABILITÉ ENVIRONNEMENTALE"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(CALCULS!H246,CALCULS!I246,\" dans \",CALCULS!D246,\" (en lien avec \",CALCULS!K246,\" MULTIFONCTIONS)\")","v":"0m² dans OPÉRATIONS (en lien avec 0 bâtiment MULTIFONCTIONS)"}]
[]
[null,null,null,null,"Nb de bâtiments exposés \naux risques climatiques",null,null,{"$f":"CALCULS!J202","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(CALCULS!H247,CALCULS!I247,\" dans \",CALCULS!D247,\" (en lien avec \",CALCULS!K247,\" MULTIFONCTIONS)\")","v":"0m² dans LOISIR / Communautaire-Récréatif (en lien avec 0 bâtiment MULTIFONCTIONS)"}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(CALCULS!H248,CALCULS!I248,\" dans \",CALCULS!D248,\" (en lien avec \",CALCULS!K248,\" MULTIFONCTIONS)\")","v":"0m² dans LOISIR / Culturel (en lien avec 0 bâtiment MULTIFONCTIONS)"}]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"2)  VALEUR DE REMPLACEMENT"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"CALCULS!G112","v":1}]
[null,null,"BÂTIMENTS",null,null,null,null,null,null,"Valeur de remplacement totale retenue (tous les bâtiments)",{"$f":"CALCULS!M234","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Niveau de confiance dans l'estimation des valeurs de remplacement","Niveau global:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nb de bâtiment / niveau de confiance:",{"$f":"IF(CALCULS!G$106=0,\"\",IF(CALCULS!G$106=1,CONCATENATE(CALCULS!G$106,\" bâtiment\"),CONCATENATE(CALCULS!G$106,\" bâtiments\")))","v":""},{"$f":"IF(CALCULS!G$107=0,\"\",IF(CALCULS!G$107=1,CONCATENATE(CALCULS!G$107,\" bâtiment\"),CONCATENATE(CALCULS!G$107,\" bâtiments\")))","v":""},{"$f":"IF(CALCULS!G$108=0,\"\",IF(CALCULS!G$108=1,CONCATENATE(CALCULS!G$108,\" bâtiment\"),CONCATENATE(CALCULS!G$108,\" bâtiments\")))","v":""},{"$f":"IF(CALCULS!G$109=0,\"\",IF(CALCULS!G$109=1,CONCATENATE(CALCULS!G$109,\" bâtiment\"),CONCATENATE(CALCULS!G$109,\" bâtiments\")))","v":""},null,{"$f":"IF(CALCULS!G$110=0,\"\",IF(CALCULS!G$110=1,CONCATENATE(CALCULS!G$110,\" bâtiment\"),CONCATENATE(CALCULS!G$110,\" bâtiments\")))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valeur de remplacement de base théorique obtenue (RS Means):",{"$f":"CALCULS!M239","v":0}]
[]
[null,null,null,null,"RÉPARTITION PAR CATÉGORIE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RÉPARTITION SELON LE PROFIL D'ÂGE RÉEL DES BÂTIMENTS "]
[]
[null,null,null,null,"n",{"$f":"CALCULS!L228","v":"ADMINISTRATION"}]
[null,null,null,null,"n",{"$f":"CALCULS!L229","v":"PROTECTION ET SÉCURITÉ"}]
[null,null,null,null,"n",{"$f":"CALCULS!L230","v":"OPÉRATIONS"}]
[null,null,null,null,"n",{"$f":"CALCULS!L231","v":"LOISIR / Communautaire-Récréatif"}]
[null,null,null,null,"n",{"$f":"CALCULS!L232","v":"LOISIR / Culturel"}]
[]
[null,null,null,null,"n",{"$f":"CALCULS!L227","v":"MULTIFONCTIONS"}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(CONCATENATE(CALCULS!G244,\" % dans \",CALCULS!D244),\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(CONCATENATE(CALCULS!G245,\" % dans \",CALCULS!D245),\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(CONCATENATE(CALCULS!G246,\" % dans \",CALCULS!D246),\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(CONCATENATE(CALCULS!G247,\" % dans \",CALCULS!D247),\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(CONCATENATE(CALCULS!G248,\" % dans \",CALCULS!D248),\"\")","v":""}]
[]
[]
[null,null,null,null,"RÉPARTITION PAR DISCIPLINE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RÉPARTITION PAR GROUPE DE COMPOSANT  (UNIFORMAT NIVEAU 1)"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"n",{"$f":"CALCULS!J295","v":"ARCHITECTURE"},null,null,null,null,null,null,"n",{"$f":"CALCULS!D295","v":"A INFRASTRUCTURE"}]
[null,null,null,null,null,null,null,"n",{"$f":"CALCULS!J296","v":"CIVIL"},null,null,null,null,null,null,"n",{"$f":"CALCULS!D296","v":"B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE"}]
[null,null,null,null,null,null,null,"n",{"$f":"CALCULS!J297","v":"MÉCANIQUE"},null,null,null,null,null,null,"n",{"$f":"CALCULS!D297","v":"C AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR"}]
[null,null,null,null,null,null,null,"n",{"$f":"CALCULS!J298","v":"ÉLECTRIQUE"},null,null,null,null,null,null,"n",{"$f":"CALCULS!D298","v":"D SERVICES"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"n",{"$f":"CALCULS!D299","v":"E ÉQUIPEMENT ET AMEUBLEMENT"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"n",{"$f":"CALCULS!D300","v":"F CONSTRUCTION SPÉCIALE ET DÉMOLITION"}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,"Approche et méthode d'estimation utilisées\npour déterminer la valeur de remplacement des bâtiments",null,null,null,null,"APPROCHE SOMMAIRE / MÉTHODE DE BASE",null,null,null,null,null,"APPROCHE SOMMAIRE / MÉTHODE ESTIMÉE",null,null,null,"APPROCHE DÉTAILLÉE (PAR COMPOSANTS)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"CALCULS!G66","v":"0 bâtiment / 0"},null,null,null,null,null,{"$f":"CALCULS!J66","v":"0 bâtiment / 0"},null,null,null,{"$f":"CALCULS!M66","v":"0 bâtiment / 0"}]
[]
[]
[]
[null,null,null,"3)  ÉTAT PHYSIQUE"]
[]
[null,null,"BÂTIMENTS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"CALCULS!H112","v":1}]
[null,null,null,null,null,"COTE D'ÉTAT GLOBALE",{"$f":"IFERROR(CALCULS!D395,\"\")","v":""},null,null,"INDICE D'ÉTAT PHYSIQUE GLOBAL",{"$f":"IFERROR(CALCULS!F395,\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Niveau de confiance dans l'évaluation de l'état physique","Niveau global:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nb de bâtiment / niveau de confiance:",{"$f":"IF(CALCULS!H$106=0,\"\",IF(CALCULS!H$106=1,CONCATENATE(CALCULS!H$106,\" bâtiment\"),CONCATENATE(CALCULS!H$106,\" bâtiments\")))","v":""},{"$f":"IF(CALCULS!H$107=0,\"\",IF(CALCULS!H$107=1,CONCATENATE(CALCULS!H$107,\" bâtiment\"),CONCATENATE(CALCULS!H$107,\" bâtiments\")))","v":""},{"$f":"IF(CALCULS!H$108=0,\"\",IF(CALCULS!H$108=1,CONCATENATE(CALCULS!H$108,\" bâtiment\"),CONCATENATE(CALCULS!H$108,\" bâtiments\")))","v":""},{"$f":"IF(CALCULS!H$109=0,\"\",IF(CALCULS!H$109=1,CONCATENATE(CALCULS!H$109,\" bâtiment\"),CONCATENATE(CALCULS!H$109,\" bâtiments\")))","v":""},null,{"$f":"IF(CALCULS!H$110=0,\"\",IF(CALCULS!H$110=1,CONCATENATE(CALCULS!H$110,\" bâtiment\"),CONCATENATE(CALCULS!H$110,\" bâtiments\")))","v":""}]
[]
[null,null,null,null,"RÉPARTITION DE LA VALEUR DES BÂTIMENTS SELON LEUR INDICE D'ÉTAT PHYSIQUE",null,null,null,null,null,"RÉPARTITION DE LA VALEUR DU PARC D'ACTIF EN MAUVAIS ÉTAT PHYSIQUE (% D et E) / CATÉGORIE, GROUPE DE COMPOSANTS ET DISCIPLINE"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"selon la catégorie",null,null,null,"selon le groupe de composants *",null,null,null,null,"selon la discipline *"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Très bon (A)\nBon (B) ou \nAcceptable (C)"]
[null,null,null,null,null,null,null,"n","Très bon (A)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"n"]
[null,null,null,null,null,null,null,"n","Bon (B)"]
[null,null,null,null,null,null,null,"n","Acceptable (C)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"n",null,"Mauvais (D)"]
[null,null,null,null,null,null,null,"n","Mauvais (D)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"n",null,"Très mauvais (E)"]
[null,null,null,null,null,null,null,"n","Très mauvais (E)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"n",null,"Inconnu"]
[null,null,null,null,null,null,null,"n","Inconnu"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"* NOTE:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"La répartition par groupe de composants et par discipline inclut seulement les bâtiments pour lesquels une approche détaillée à été réalisée pour l'évaluation de l'état, soit:"]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"V109","v":"0 bâtiment / 0"}]
[]
[null,null,null,null,null,null,"Approche et méthode d'estimation utilisées\npour déterminer l'état physique des bâtiments",null,null,null,null,"APPROCHE SOMMAIRE / MÉTHODE DE BASE",null,null,null,null,null,"APPROCHE SOMMAIRE / MÉTHODE ESTIMÉE",null,null,null,"APPROCHE DÉTAILLÉE (PAR COMPOSANTS)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"CALCULS!G67","v":"0 bâtiment / 0"},null,null,null,null,null,{"$f":"CALCULS!J67","v":"0 bâtiment / 0"},null,null,null,{"$f":"CALCULS!M67","v":"0 bâtiment / 0"}]
[]
[]
[]
[null,null,null,"4) TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT ET INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"CALCULS!I112","v":1}]
[null,null,"BÂTIMENTS",null,null,"COTE \"IVP\" GLOBALE",{"$f":"IFERROR(CALCULS!I395,\"\")","v":""},null,null,"INDICE D'ÉTAT \"IVP\" GLOBAL",{"$f":"IFERROR(CALCULS!M395,\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Niveau de confiance dans l'évaluation de l'indice de vétusté physique (IVP)","Niveau global:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nb de bâtiment / niveau de confiance:",{"$f":"IF(CALCULS!J$106=0,\"\",IF(CALCULS!J$106=1,CONCATENATE(CALCULS!J$106,\" bâtiment\"),CONCATENATE(CALCULS!J$106,\" bâtiments\")))","v":""},{"$f":"IF(CALCULS!J$107=0,\"\",IF(CALCULS!J$107=1,CONCATENATE(CALCULS!J$107,\" bâtiment\"),CONCATENATE(CALCULS!J$107,\" bâtiments\")))","v":""},{"$f":"IF(CALCULS!J$108=0,\"\",IF(CALCULS!J$108=1,CONCATENATE(CALCULS!J$108,\" bâtiment\"),CONCATENATE(CALCULS!J$108,\" bâtiments\")))","v":""},{"$f":"IF(CALCULS!J$109=0,\"\",IF(CALCULS!J$109=1,CONCATENATE(CALCULS!J$109,\" bâtiment\"),CONCATENATE(CALCULS!J$109,\" bâtiments\")))","v":""},null,{"$f":"IF(CALCULS!J$110=0,\"\",IF(CALCULS!J$110=1,CONCATENATE(CALCULS!J$110,\" bâtiment\"),CONCATENATE(CALCULS!J$110,\" bâtiments\")))","v":""}]
[]
[null,null,null,null,"RÉPARTITION DE LA VALEUR DES BÂTIMENTS SELON LEUR INDICE D'ÉTAT \"IVP\" ",null,null,null,null,null,null,"RÉPARTITION DE LA VALEUR DU PARC D'ACTIF EN MAUVAIS ÉTAT SELON L'IVP (% D et E) / CATÉGORIE"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"n","Très bon (A)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"n","Acceptable (C), \nBon (B) ou Très bon (A)"]
[null,null,null,null,null,null,null,"n","Bon (B)"]
[null,null,null,null,null,null,null,"n","Acceptable (C)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"n","Mauvais (D)"]
[null,null,null,null,null,null,null,"n","Mauvais (D)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"n","Très mauvais (E)"]
[null,null,null,null,null,null,null,"n","Très mauvais (E)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"n","Inconnu"]
[null,null,null,null,null,null,null,"n","Inconnu"]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"CALCULS!J112","v":1}]
[null,null,null,null,"COÛT DES TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT PLANIFIÉS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Niveau de confiance dans l'estimation des coûts de renouvellement","Niveau global:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nb de bâtiment / niveau de confiance:",{"$f":"IF(CALCULS!I$106=0,\"\",IF(CALCULS!I$106=1,CONCATENATE(CALCULS!I$106,\" bâtiment\"),CONCATENATE(CALCULS!I$106,\" bâtiments\")))","v":""},{"$f":"IF(CALCULS!I$107=0,\"\",IF(CALCULS!I$107=1,CONCATENATE(CALCULS!I$107,\" bâtiment\"),CONCATENATE(CALCULS!I$107,\" bâtiments\")))","v":""},{"$f":"IF(CALCULS!I$108=0,\"\",IF(CALCULS!I$108=1,CONCATENATE(CALCULS!I$108,\" bâtiment\"),CONCATENATE(CALCULS!I$108,\" bâtiments\")))","v":""},{"$f":"IF(CALCULS!I$109=0,\"\",IF(CALCULS!I$109=1,CONCATENATE(CALCULS!I$109,\" bâtiment\"),CONCATENATE(CALCULS!I$109,\" bâtiments\")))","v":""},null,{"$f":"IF(CALCULS!I$110=0,\"\",IF(CALCULS!I$110=1,CONCATENATE(CALCULS!I$110,\" bâtiment\"),CONCATENATE(CALCULS!I$110,\" bâtiments\")))","v":""}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Coût des interventions de renouvellement requises d'ici 5 ans:",{"$f":"CALCULS!E700","v":0},null,null,null,null,"RÉPARTITION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT À PLANIFIER SELON L'HORIZON D'INTERVENTION"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Coûts totaux des interventions de renouvellement requises d'ici 10 ans:",{"$f":"CALCULS!H700","v":0}]
[]
[]
[null,null,null,null,"RÉPARTITION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 0-5 ANS"]
[null,null,null,null,"par catégorie",null,null,null,null,null,"par groupe de composants *",null,null,null,null,null,null,null,"par discipline *"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"* NOTE:"]
[null,null,null,null,null,null,"n",{"$f":"IF(CALCULS!$J$717=0,CALCULS!E717,CONCATENATE(CALCULS!E717,\"  (\",CALCULS!H717,\"%)\"))","v":"ADMINISTRATION"},null,null,null,null,"n",{"$f":"IF(CALCULS!$J$723=0,CALCULS!E723,CONCATENATE(CALCULS!E723,\"  (\",CALCULS!H723,\"%)\"))","v":"A INFRASTRUCTURE"},null,null,null,null,null,null,"n",{"$f":"IF(CALCULS!$J$730=0,CALCULS!E730,CONCATENATE(CALCULS!E730,\"  (\",CALCULS!H730,\"%)\"))","v":"ARCHITECTURE"},null,"La répartition par groupe de composants et par discipline inclut seulement les bâtiments pour lesquels une approche détaillée à été réalisée pour l'analyse des coûts de travaux, soit:"]
[null,null,null,null,null,null,"n",{"$f":"IF(CALCULS!$J$717=0,CALCULS!E718,CONCATENATE(CALCULS!E718,\"  (\",CALCULS!H718,\"%)\"))","v":"PROTECTION ET SÉCURITÉ"},null,null,null,null,"n",{"$f":"IF(CALCULS!$J$723=0,CALCULS!E724,CONCATENATE(CALCULS!E724,\"  (\",CALCULS!H724,\"%)\"))","v":"B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE"},null,null,null,null,null,null,"n",{"$f":"IF(CALCULS!$J$730=0,CALCULS!E731,CONCATENATE(CALCULS!E731,\"  (\",CALCULS!H731,\"%)\"))","v":"CIVIL"}]
[null,null,null,null,null,null,"n",{"$f":"IF(CALCULS!$J$717=0,CALCULS!E719,CONCATENATE(CALCULS!E719,\"  (\",CALCULS!H719,\"%)\"))","v":"OPÉRATIONS"},null,null,null,null,"n",{"$f":"IF(CALCULS!$J$723=0,CALCULS!E725,CONCATENATE(CALCULS!E725,\"  (\",CALCULS!H725,\"%)\"))","v":"C AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR"},null,null,null,null,null,null,"n",{"$f":"IF(CALCULS!$J$730=0,CALCULS!E732,CONCATENATE(CALCULS!E732,\"  (\",CALCULS!H732,\"%)\"))","v":"MÉCANIQUE"}]
[null,null,null,null,null,null,"n",{"$f":"IF(CALCULS!$J$717=0,CALCULS!E720,CONCATENATE(CALCULS!E720,\"  (\",CALCULS!H720,\"%)\"))","v":"LOISIR / Communautaire-Récréatif"},null,null,null,null,"n",{"$f":"IF(CALCULS!$J$723=0,CALCULS!E726,CONCATENATE(CALCULS!E726,\"  (\",CALCULS!H726,\"%)\"))","v":"D SERVICES"},null,null,null,null,null,null,"n",{"$f":"IF(CALCULS!$J$730=0,CALCULS!E733,CONCATENATE(CALCULS!E733,\"  (\",CALCULS!H733,\"%)\"))","v":"ÉLECTRIQUE"}]
[null,null,null,null,null,null,"n",{"$f":"IF(CALCULS!$J$717=0,CALCULS!E721,CONCATENATE(CALCULS!E721,\"  (\",CALCULS!H721,\"%)\"))","v":"LOISIR / Culturel"},null,null,null,null,"n",{"$f":"IF(CALCULS!$J$723=0,CALCULS!E727,CONCATENATE(CALCULS!E727,\"  (\",CALCULS!H727,\"%)\"))","v":"E ÉQUIPEMENT ET AMEUBLEMENT"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"n",{"$f":"IF(CALCULS!$J$723=0,CALCULS!E728,CONCATENATE(CALCULS!E728,\"  (\",CALCULS!H728,\"%)\"))","v":"F CONSTRUCTION SPÉCIALE ET DÉMOLITION"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(CALCULS!P63,\" / \",H19)","v":"0 bâtiment / 0"}]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,"Approche et méthode d'estimation utilisées\npour déterminer l'indice de vétusté physique des bâtiments",null,null,null,null,"APPROCHE SOMMAIRE / MÉTHODE DE BASE",null,null,null,null,null,"APPROCHE SOMMAIRE / MÉTHODE ESTIMÉE",null,null,null,"APPROCHE DÉTAILLÉE (PAR COMPOSANTS)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"CALCULS!G68","v":"0 bâtiment / 0"},null,null,null,null,null,{"$f":"CALCULS!J68","v":"0 bâtiment / 0"},null,null,null,{"$f":"CALCULS!M68","v":"0 bâtiment / 0"}]

{"sheet":"BILAN PAR CATÉGORIE","index":11,"n_rows":164,"n_cols":29,"rows_kept":164,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[93,2,108,2],[54,10,54,11],[9,11,9,14],[11,6,12,10],[11,2,12,5],[11,15,12,16],[9,1,9,5],[11,17,12,19],[74,10,74,11],[84,6,85,10],[84,11,84,16],[42,4,44,6],[42,7,44,7],[84,17,84,20],[85,11,85,16],[85,17,85,20],[54,2,65,2],[162,6,163,10],[162,11,162,16],[162,17,162,20],[162,21,162,26],[163,11,163,16],[163,17,163,20],[163,21,163,26],[151,23,156,26],[16,8,16,11],[50,10,50,15],[90,8,90,11],[119,15,119,20],[124,22,124,23],[124,24,124,25],[143,10,143,11],[143,15,145,18],[145,10,145,11],[122,25,123,25],[99,22,99,23],[101,22,101,23],[106,22,109,26],[110,22,110,27],[54,23,54,24],[55,22,55,23],[123,2,138,2],[123,10,123,11],[123,23,123,24],[140,22,140,23],[140,24,140,25],[138,25,139,25],[139,23,139,24],[128,23,129,27],[93,25,94,25],[94,10,94,11],[94,23,94,24],[95,22,95,23],[113,6,114,10],[113,11,113,16],[113,17,113,20],[113,21,113,25],[114,11,114,16],[114,17,114,20],[114,21,114,25],[95,24,95,25],[97,4,98,7],[102,22,102,23],[103,22,103,23],[98,24,100,27],[55,24,55,25],[35,4,36,6],[35,7,36,7],[39,5,41,7],[53,25,54,25],[84,21,84,25],[85,21,85,25],[19,25,20,25],[20,2,38,2],[20,10,20,11],[20,23,20,24],[21,22,21,23],[21,24,21,25],[25,5,27,6],[25,7,27,7],[25,19,27,23],[25,24,27,25],[34,24,36,25],[31,19,32,25],[34,19,36,23],[5,1,7,7],[9,6,9,10],[9,15,9,16],[9,20,9,27],[10,1,10,4],[11,20,12,27],[11,11,12,14],[58,4,58,11],[71,5,71,7],[70,5,70,7],[69,5,69,7],[68,5,68,7],[67,5,67,7],[66,5,66,7],[65,5,65,7],[64,5,64,7],[63,5,63,7],[62,5,62,7],[29,5,30,6],[29,7,30,7],[32,4,33,6],[32,7,33,7],[56,11,56,12],[63,13,64,13]]}
[]
[]
[]
[null,null,"OUTIL D'ÉVALUATION DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX"]
[]
[null,"BILAN GLOBAL"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"CALCULS!P7","v":"Version 1.0     © CERIU, 2024"}]
[]
[]
[null,{"$f":"CALCULS!K7","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IF(IDENTIFICATION!E53=\"Municipalité\",IDENTIFICATION!I58,IDENTIFICATION!I62)","v":0},null,null,null,null,{"$f":"IF(B10=\"Municipalité :\",\"CODE GÉOGRAPHIQUE :\",\"CODE UNIQUE :\")","v":"CODE UNIQUE :"},null,null,null,{"$f":"CALCULS!I11","v":""},null,null,null,"RÉGION ADMINISTRATIVE :",{"$f":"CALCULS!I10","v":"S/O"}]
[]
[null,null,"CATÉGORIE DE BÂTIMENTS: Faites un choix ici  6 ",null,null,null,"LOISIR / Communautaire-Récréatif",null,null,null,null,"ANNÉE DE RÉALISATION \nDU BILAN :  ",null,null,null,{"$f":"IDENTIFICATION!H97","v":0},null,"NOTE / COMMENTAIRE :"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[]
[]
[null,null,null,"1)  INVENTAIRE",null,null,null,"POUR LA CATÉGORIE:",{"$f":"$G$12","v":"LOISIR / Communautaire-Récréatif"}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"CALCULS!R192","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,"BÂTIMENTS",null,null,null,"Nb de BÂTIMENTS total",{"$f":"CALCULS!F272","v":0},null,"Superficie totale",{"$f":"CONCATENATE(CALCULS!H272,\" \",CALCULS!I272)","v":"0 m²"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Niveau de confiance dans les données d'inventaire saisies","Niveau global:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nb de bâtiment / niveau de confiance:",{"$f":"IF(CALCULS!F$186=0,\"\",IF(CALCULS!F$186=1,CONCATENATE(CALCULS!F$186,\" bâtiment\"),CONCATENATE(CALCULS!F$186,\" bâtiments\")))","v":""},{"$f":"IF(CALCULS!F$187=0,\"\",IF(CALCULS!F$187=1,CONCATENATE(CALCULS!F$187,\" bâtiment\"),CONCATENATE(CALCULS!F$187,\" bâtiments\")))","v":""},{"$f":"IF(CALCULS!F$188=0,\"\",IF(CALCULS!F$188=1,CONCATENATE(CALCULS!F$188,\" bâtiment\"),CONCATENATE(CALCULS!F$188,\" bâtiments\")))","v":""},{"$f":"IF(CALCULS!F$189=0,\"\",IF(CALCULS!F$189=1,CONCATENATE(CALCULS!F$189,\" bâtiment\"),CONCATENATE(CALCULS!F$189,\" bâtiments\")))","v":""},null,{"$f":"IF(CALCULS!F$190=0,\"\",IF(CALCULS!F$190=1,CONCATENATE(CALCULS!F$190,\" bâtiment\"),CONCATENATE(CALCULS!F$190,\" bâtiments\")))","v":""}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"VALEUR PATRIMONIALE",null,"SUPERFICIE TOTALE ET NOMBRE DE BÂTIMENTS PAR FONCTION (TYPE) ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"BÂTIMENTS PARTAGÉS DANS LE CADRE D'UNE ENTENTE INTERMUNICIPALE"]
[]
[null,null,null,null,null,"Nb de bâtiments total",null,{"$f":"CALCULS!E218","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(\"Nb de bâtiments partagés dont vous êtes mandataire principal\nen lien avec la catégorie \",$G$12)","v":"Nb de bâtiments partagés dont vous êtes mandataire principal\nen lien avec la catégorie LOISIR / Communautaire-Récréatif"},null,null,null,null,{"$f":"CALCULS!J36","v":0}]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"Inventoriés",null,{"$f":"CALCULS!F218","v":0}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"BÂTIMENTS MULTIFONCTIONS"]
[null,null,null,null,"STATUT PATRIMONIAL /  Cités",null,null,{"$f":"CALCULS!G218","v":0}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(\"Nb de bâtiments multifonctions en lien avec \nla catégorie \",$G$12)","v":"Nb de bâtiments multifonctions en lien avec \nla catégorie LOISIR / Communautaire-Récréatif"},null,null,null,null,{"$f":"CALCULS!J53","v":0}]
[null,null,null,null,"STATUT PATRIMONIAL / Classés",null,null,{"$f":"CALCULS!H218","v":0}]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"VULNÉRABILITÉ ENVIRONNEMENTALE"]
[]
[]
[null,null,null,null,"Nb de bâtiments exposés \naux risques climatiques",null,null,{"$f":"CALCULS!J218","v":0}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"2)  VALEUR DE REMPLACEMENT",null,null,null,null,null,"POUR LA CATÉGORIE:",{"$f":"$G$12","v":"LOISIR / Communautaire-Récréatif"}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"CALCULS!S192","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,"BÂTIMENTS",null,null,null,null,null,null,"Valeur de remplacement totale retenue (tous les bâtiments)",{"$f":"CALCULS!$L$272","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Niveau de confiance dans l'estimation des valeurs de remplacement","Niveau global:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nb de bâtiment / niveau de confiance:",{"$f":"IF(CALCULS!G$186=0,\"\",IF(CALCULS!G$186=1,CONCATENATE(CALCULS!G$186,\" bâtiment\"),CONCATENATE(CALCULS!G$186,\" bâtiments\")))","v":""},{"$f":"IF(CALCULS!G$187=0,\"\",IF(CALCULS!G$187=1,CONCATENATE(CALCULS!G$187,\" bâtiment\"),CONCATENATE(CALCULS!G$187,\" bâtiments\")))","v":""},{"$f":"IF(CALCULS!G$188=0,\"\",IF(CALCULS!G$188=1,CONCATENATE(CALCULS!G$188,\" bâtiment\"),CONCATENATE(CALCULS!G$188,\" bâtiments\")))","v":""},{"$f":"IF(CALCULS!G$189=0,\"\",IF(CALCULS!G$189=1,CONCATENATE(CALCULS!G$189,\" bâtiment\"),CONCATENATE(CALCULS!G$189,\" bâtiments\")))","v":""},null,{"$f":"IF(CALCULS!G$190=0,\"\",IF(CALCULS!G$190=1,CONCATENATE(CALCULS!G$190,\" bâtiment\"),CONCATENATE(CALCULS!G$190,\" bâtiments\")))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valeur de remplacement de base théorique obtenue (RS Means):",{"$f":"CALCULS!$N$272","v":0}]
[]
[null,null,null,null,"RÉPARTITION PAR FONCTION (TYPE) DE BÂTIMENT SELON LA CATÉGORIE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RÉPARTITION SELON LE PROFIL D'ÂGE RÉEL DES BÂTIMENTS "]
[]
[null,null,null,null,"FONCTIONS (TYPES) DANS "]
[null,null,null,null,{"$f":"'BILAN PAR CATÉGORIE'!G12","v":"LOISIR / Communautaire-Récréatif"}]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(CALCULS!D260=\"\",\"\",\"n\")","v":"n"},{"$f":"CALCULS!E260","v":"Centre communautaire"}]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(CALCULS!D261=\"\",\"\",\"n\")","v":"n"},{"$f":"CALCULS!E261","v":"Centre récréatif et de loisirs "}]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(CALCULS!D262=\"\",\"\",\"n\")","v":"n"},{"$f":"CALCULS!E262","v":"Centre sportif​"}]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(CALCULS!D263=\"\",\"\",\"n\")","v":"n"},{"$f":"CALCULS!E263","v":"Centre aquatique (piscine)​"}]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(CALCULS!D264=\"\",\"\",\"n\")","v":"n"},{"$f":"CALCULS!E264","v":"Aréna​"}]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(CALCULS!D265=\"\",\"\",\"n\")","v":"n"},{"$f":"CALCULS!E265","v":"Stade​"}]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(CALCULS!D266=\"\",\"\",\"n\")","v":"n"},{"$f":"CALCULS!E266","v":"Maison des jeunes"}]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(CALCULS!D267=\"\",\"\",\"n\")","v":"n"},{"$f":"CALCULS!E267","v":"Chalet de parc"}]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(CALCULS!D268=\"\",\"\",\"n\")","v":"n"},{"$f":"CALCULS!E268","v":"Bloc sanitaire"}]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(CALCULS!D269=\"\",\"\",\"n\")","v":"n"},{"$f":"CALCULS!E269","v":"Autre"}]
[]
[]
[null,null,null,null,"RÉPARTITION PAR DISCIPLINE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RÉPARTITION PAR GROUPE DE COMPOSANT  (UNIFORMAT NIVEAU 1)"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"n",{"$f":"CALCULS!J295","v":"ARCHITECTURE"},null,null,null,null,null,null,"n",{"$f":"CALCULS!D295","v":"A INFRASTRUCTURE"}]
[null,null,null,null,null,null,null,"n",{"$f":"CALCULS!J296","v":"CIVIL"},null,null,null,null,null,null,"n",{"$f":"CALCULS!D296","v":"B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE"}]
[null,null,null,null,null,null,null,"n",{"$f":"CALCULS!J297","v":"MÉCANIQUE"},null,null,null,null,null,null,"n",{"$f":"CALCULS!D297","v":"C AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR"}]
[null,null,null,null,null,null,null,"n",{"$f":"CALCULS!J298","v":"ÉLECTRIQUE"},null,null,null,null,null,null,"n",{"$f":"CALCULS!D298","v":"D SERVICES"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"n",{"$f":"CALCULS!D299","v":"E ÉQUIPEMENT ET AMEUBLEMENT"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"n",{"$f":"CALCULS!D300","v":"F CONSTRUCTION SPÉCIALE ET DÉMOLITION"}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,"Approche et méthode d'estimation utilisées\npour déterminer la valeur de remplacement des bâtiments",null,null,null,null,"APPROCHE SOMMAIRE / MÉTHODE DE BASE",null,null,null,null,null,"APPROCHE SOMMAIRE / MÉTHODE ESTIMÉE",null,null,null,"APPROCHE DÉTAILLÉE (PAR COMPOSANTS)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"CALCULS!H96","v":"0 bâtiment / 0"},null,null,null,null,null,{"$f":"CALCULS!K96","v":"0 bâtiment / 0"},null,null,null,{"$f":"CALCULS!N96","v":"0 bâtiment / 0"}]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"3)  ÉTAT PHYSIQUE",null,null,null,"POUR LA CATÉGORIE:",{"$f":"$G$12","v":"LOISIR / Communautaire-Récréatif"}]
[]
[]
[null,null,"BÂTIMENTS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"CALCULS!T192","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,"COTE D'ÉTAT GLOBALE",{"$f":"IFERROR(CALCULS!D402,\"\")","v":""},null,null,"INDICE D'ÉTAT PHYSIQUE GLOBAL",{"$f":"IFERROR(CALCULS!F402,\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Niveau de confiance dans l'évaluation de l'état physique","Niveau global:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nb de bâtiment / niveau de confiance:",{"$f":"IF(CALCULS!H$186=0,\"\",IF(CALCULS!H$186=1,CONCATENATE(CALCULS!H$186,\" bâtiment\"),CONCATENATE(CALCULS!H$186,\" bâtiments\")))","v":""},{"$f":"IF(CALCULS!H$187=0,\"\",IF(CALCULS!H$187=1,CONCATENATE(CALCULS!H$187,\" bâtiment\"),CONCATENATE(CALCULS!H$187,\" bâtiments\")))","v":""},{"$f":"IF(CALCULS!H$188=0,\"\",IF(CALCULS!H$188=1,CONCATENATE(CALCULS!H$188,\" bâtiment\"),CONCATENATE(CALCULS!H$188,\" bâtiments\")))","v":""},{"$f":"IF(CALCULS!H$189=0,\"\",IF(CALCULS!H$189=1,CONCATENATE(CALCULS!H$189,\" bâtiment\"),CONCATENATE(CALCULS!H$189,\" bâtiments\")))","v":""},null,{"$f":"IF(CALCULS!H$190=0,\"\",IF(CALCULS!H$190=1,CONCATENATE(CALCULS!H$190,\" bâtiment\"),CONCATENATE(CALCULS!H$190,\" bâtiments\")))","v":""}]
[]
[null,null,null,null,"RÉPARTITION DE LA VALEUR DES BÂTIMENTS SELON LEUR INDICE D'ÉTAT PHYSIQUE",null,null,null,null,null,"RÉPARTITION DE LA VALEUR DU PARC D'ACTIF EN MAUVAIS ÉTAT PHYSIQUE (% D et E) / CATÉGORIE, GROUPE DE COMPOSANTS ET DISCIPLINE"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"selon la catégorie",null,null,null,null,null,null,"selon le groupe de composants *",null,null,"selon la discipline *",null,null,null,"Très bon (A)\nBon (B) ou \nAcceptable (C)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"n"]
[null,null,null,null,null,null,null,"n","Très bon (A)"]
[null,null,null,null,null,null,null,"n","Bon (B)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"n",null,"Mauvais (D)"]
[null,null,null,null,null,null,null,"n","Acceptable (C)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"n",null,"Très mauvais (E)"]
[null,null,null,null,null,null,null,"n","Mauvais (D)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"n",null,"Inconnu"]
[null,null,null,null,null,null,null,"n","Très mauvais (E)"]
[null,null,null,null,null,null,null,"n","Inconnu"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,"Approche et méthode d'estimation utilisées\npour déterminer l'état physique des bâtiments",null,null,null,null,"APPROCHE SOMMAIRE / MÉTHODE DE BASE",null,null,null,null,null,"APPROCHE SOMMAIRE / MÉTHODE ESTIMÉE",null,null,null,"APPROCHE DÉTAILLÉE (PAR COMPOSANTS)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"CALCULS!H97","v":"0 bâtiment / 0"},null,null,null,null,null,{"$f":"CALCULS!K97","v":"0 bâtiment / 0"},null,null,null,{"$f":"CALCULS!N97","v":"0 bâtiment / 0"}]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"4) TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT ET INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"POUR LA CATÉGORIE:",{"$f":"$G$12","v":"LOISIR / Communautaire-Récréatif"}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"CALCULS!U192","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,"BÂTIMENTS",null,null,"COTE \"IVP\" GLOBALE",{"$f":"IFERROR(CALCULS!I402,\"\")","v":""},null,null,"INDICE D'ÉTAT \"IVP\" GLOBAL",{"$f":"IFERROR(CALCULS!M402,\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Niveau de confiance dans l'évaluation de l'indice de vétusté physique (IVP)","Niveau global:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nb de bâtiment / niveau de confiance:",{"$f":"IF(CALCULS!J$186=0,\"\",IF(CALCULS!J$186=1,CONCATENATE(CALCULS!J$186,\" bâtiment\"),CONCATENATE(CALCULS!J$186,\" bâtiments\")))","v":""},{"$f":"IF(CALCULS!J$187=0,\"\",IF(CALCULS!J$187=1,CONCATENATE(CALCULS!J$187,\" bâtiment\"),CONCATENATE(CALCULS!J$187,\" bâtiments\")))","v":""},{"$f":"IF(CALCULS!J$188=0,\"\",IF(CALCULS!J$188=1,CONCATENATE(CALCULS!J$188,\" bâtiment\"),CONCATENATE(CALCULS!J$188,\" bâtiments\")))","v":""},{"$f":"IF(CALCULS!J$189=0,\"\",IF(CALCULS!J$189=1,CONCATENATE(CALCULS!J$189,\" bâtiment\"),CONCATENATE(CALCULS!J$189,\" bâtiments\")))","v":""},null,{"$f":"IF(CALCULS!J$190=0,\"\",IF(CALCULS!J$190=1,CONCATENATE(CALCULS!J$190,\" bâtiment\"),CONCATENATE(CALCULS!J$190,\" bâtiments\")))","v":""}]
[]
[null,null,null,null,"RÉPARTITION DE LA VALEUR DES BÂTIMENTS SELON LEUR INDICE D'ÉTAT \"IVP\" ",null,null,null,null,null,null,"RÉPARTITION DE LA VALEUR DU PARC D'ACTIF EN MAUVAIS ÉTAT SELON L'IVP (% D et E) / CATÉGORIE"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"n","Très bon (A)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"n","Acceptable (C), \nBon (B) ou Très bon (A)"]
[null,null,null,null,null,null,null,"n","Bon (B)"]
[null,null,null,null,null,null,null,"n","Acceptable (C)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"n","Mauvais (D)"]
[null,null,null,null,null,null,null,"n","Mauvais (D)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"n","Très mauvais (E)"]
[null,null,null,null,null,null,null,"n","Très mauvais (E)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"n","Inconnu"]
[null,null,null,null,null,null,null,"n","Inconnu"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"CALCULS!V192","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,"COÛT DES TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT PLANIFIÉS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Niveau de confiance dans l'estimation des coûts de renouvellement","Niveau global:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nb de bâtiment / niveau de confiance:",{"$f":"IF(CALCULS!I$186=0,\"\",IF(CALCULS!I$186=1,CONCATENATE(CALCULS!I$186,\" bâtiment\"),CONCATENATE(CALCULS!I$186,\" bâtiments\")))","v":""},{"$f":"IF(CALCULS!I$187=0,\"\",IF(CALCULS!I$187=1,CONCATENATE(CALCULS!I$187,\" bâtiment\"),CONCATENATE(CALCULS!I$187,\" bâtiments\")))","v":""},{"$f":"IF(CALCULS!I$188=0,\"\",IF(CALCULS!I$188=1,CONCATENATE(CALCULS!I$188,\" bâtiment\"),CONCATENATE(CALCULS!I$188,\" bâtiments\")))","v":""},{"$f":"IF(CALCULS!I$189=0,\"\",IF(CALCULS!I$189=1,CONCATENATE(CALCULS!I$189,\" bâtiment\"),CONCATENATE(CALCULS!I$189,\" bâtiments\")))","v":""},null,{"$f":"IF(CALCULS!I$190=0,\"\",IF(CALCULS!I$190=1,CONCATENATE(CALCULS!I$190,\" bâtiment\"),CONCATENATE(CALCULS!I$190,\" bâtiments\")))","v":""}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Coût des interventions de renouvellement requises d'ici 5 ans:",{"$f":"CALCULS!E709","v":0},null,null,null,null,"RÉPARTITION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT À PLANIFIER SELON L'HORIZON D'INTERVENTION"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Coûts totaux des interventions de renouvellement requises d'ici 10 ans:",{"$f":"CALCULS!H709","v":0}]
[]
[null,null,null,null,"RÉPARTITION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 0-5 ANS"]
[null,null,null,null,"par type de bâtiment (fonction)"]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"E63","v":"n"},{"$f":"IF(CALCULS!$J$761=0,CALCULS!E761,CONCATENATE(CALCULS!E761,\"  (\",CALCULS!H761,\"%)\"))","v":"Centre communautaire"},null,null,null,"par groupe de composants *",null,null,null,null,null,null,null,"par discipline *"]
[null,null,null,null,null,null,"n",{"$f":"IF(CALCULS!$J$761=0,CALCULS!E762,CONCATENATE(CALCULS!E762,\"  (\",CALCULS!H762,\"%)\"))","v":"Centre récréatif et de loisirs "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"* NOTE:"]
[null,null,null,null,null,null,"n",{"$f":"IF(CALCULS!$J$761=0,CALCULS!E763,CONCATENATE(CALCULS!E763,\"  (\",CALCULS!H763,\"%)\"))","v":"Centre sportif​"},null,null,null,null,null,"n",{"$f":"IF(CALCULS!$J$772=0,CALCULS!E772,CONCATENATE(CALCULS!E772,\"  (\",CALCULS!H772,\"%)\"))","v":"A INFRASTRUCTURE"},null,null,null,null,null,"n",{"$f":"IF(CALCULS!$J$779=0,CALCULS!E779,CONCATENATE(CALCULS!E779,\"  (\",CALCULS!H779,\"%)\"))","v":"ARCHITECTURE"},null,"La répartition par groupe de composants et par discipline inclut seulement les bâtiments pour lesquels une approche détaillée à été réalisée pour l'analyse des coûts de travaux, soit:"]
[null,null,null,null,null,null,"n",{"$f":"IF(CALCULS!$J$761=0,CALCULS!E764,CONCATENATE(CALCULS!E764,\"  (\",CALCULS!H764,\"%)\"))","v":"Centre aquatique (piscine)​"},null,null,null,null,null,"n",{"$f":"IF(CALCULS!$J$772=0,CALCULS!E773,CONCATENATE(CALCULS!E773,\"  (\",CALCULS!H773,\"%)\"))","v":"B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE"},null,null,null,null,null,"n",{"$f":"IF(CALCULS!$J$779=0,CALCULS!E780,CONCATENATE(CALCULS!E780,\"  (\",CALCULS!H780,\"%)\"))","v":"CIVIL"}]
[null,null,null,null,null,null,"n",{"$f":"IF(CALCULS!$J$761=0,CALCULS!E765,CONCATENATE(CALCULS!E765,\"  (\",CALCULS!H765,\"%)\"))","v":"Aréna​"},null,null,null,null,null,"n",{"$f":"IF(CALCULS!$J$772=0,CALCULS!E774,CONCATENATE(CALCULS!E774,\"  (\",CALCULS!H774,\"%)\"))","v":"C AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR"},null,null,null,null,null,"n",{"$f":"IF(CALCULS!$J$779=0,CALCULS!E781,CONCATENATE(CALCULS!E781,\"  (\",CALCULS!H781,\"%)\"))","v":"MÉCANIQUE"}]
[null,null,null,null,null,null,"n",{"$f":"IF(CALCULS!$J$761=0,CALCULS!E766,CONCATENATE(CALCULS!E766,\"  (\",CALCULS!H766,\"%)\"))","v":"Stade​"},null,null,null,null,null,"n",{"$f":"IF(CALCULS!$J$772=0,CALCULS!E775,CONCATENATE(CALCULS!E775,\"  (\",CALCULS!H775,\"%)\"))","v":"D SERVICES"},null,null,null,null,null,"n",{"$f":"IF(CALCULS!$J$779=0,CALCULS!E782,CONCATENATE(CALCULS!E782,\"  (\",CALCULS!H782,\"%)\"))","v":"ÉLECTRIQUE"}]
[null,null,null,null,null,null,"n",{"$f":"IF(CALCULS!$J$761=0,CALCULS!E767,CONCATENATE(CALCULS!E767,\"  (\",CALCULS!H767,\"%)\"))","v":"Maison des jeunes"},null,null,null,null,null,"n",{"$f":"IF(CALCULS!$J$772=0,CALCULS!E776,CONCATENATE(CALCULS!E776,\"  (\",CALCULS!H776,\"%)\"))","v":"E ÉQUIPEMENT ET AMEUBLEMENT"}]
[null,null,null,null,null,null,"n",{"$f":"IF(CALCULS!$J$761=0,CALCULS!E768,CONCATENATE(CALCULS!E768,\"  (\",CALCULS!H768,\"%)\"))","v":"Chalet de parc"},null,null,null,null,null,"n",{"$f":"IF(CALCULS!$J$772=0,CALCULS!E777,CONCATENATE(CALCULS!E777,\"  (\",CALCULS!H777,\"%)\"))","v":"F CONSTRUCTION SPÉCIALE ET DÉMOLITION"}]
[null,null,null,null,null,null,"n",{"$f":"IF(CALCULS!$J$761=0,CALCULS!E769,CONCATENATE(CALCULS!E769,\"  (\",CALCULS!H769,\"%)\"))","v":"Bloc sanitaire"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(CALCULS!N98)","v":"0 bâtiment / 0"}]
[null,null,null,null,null,null,"n",{"$f":"IF(CALCULS!$J$761=0,CALCULS!E770,CONCATENATE(CALCULS!E770,\"  (\",CALCULS!H770,\"%)\"))","v":"Autre"}]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,"Approche et méthode d'estimation utilisées\npour déterminer l'indice de vétusté physique des bâtiments",null,null,null,null,"APPROCHE SOMMAIRE / MÉTHODE DE BASE",null,null,null,null,null,"APPROCHE SOMMAIRE / MÉTHODE ESTIMÉE",null,null,null,"APPROCHE DÉTAILLÉE (PAR COMPOSANTS)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"CALCULS!H98","v":"0 bâtiment / 0"},null,null,null,null,null,{"$f":"CALCULS!K98","v":"0 bâtiment / 0"},null,null,null,{"$f":"CALCULS!N98","v":"0 bâtiment / 0"}]

{"sheet":"MENU DÉROULANT","index":12,"n_rows":1442,"n_cols":12,"rows_kept":1442,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[157,1,157,6]]}
[]
[null,"MENUS DÉROULANTS DU PRÉSENT CHIFFRIER"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Version 0     © CERIU, 2024"]
[]
[null,"IDENTIFICATION"]
[]
[null,null,"ACCEPTATION",null,"TYPE D'ORGANISATION",null,"GÉRÉ PAR"]
[null,null,"Oui, j'ai compris",null,"Municipalité",null,"Notre organisation"]
[null,null,null,null,"Régie intermunicipale",null,"Autre organisation"]
[null,null,"AUTORISATION",null,"MRC"]
[null,null,"Seulement au niveau des Ministères et du CERIU",null,"Autre",null,"MODE DE PARTAGE"]
[null,null,"Au niveau des Instituts et autres centres  de recherche également",null,"Agglomération",null,"Régie intermunicipale"]
[null,null,"Toutes les entités incluant les médias",null,null,null,"Fourniture de service"]
[null,null,null,null,null,null,"Délégation de compétence"]
[null,null,null,null,null,null,"Autre"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"MANDATAIRE PRINCIPAL"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Oui"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Non"]
[]
[null,"BÂTIMENTS"]
[]
[null,null,"BÂTIMENT MULTIFONCTIONS"]
[null,null,"Oui"]
[null,null,"Non"]
[]
[null,null,"FONCTION PRINCIPALE, SECONDAIRE ET TERTIAIRE",null,"FONCTION (sans la catégorie)"]
[null,null,"ADMINISTRATION - Hôtel de ville​",null,"Hôtel de ville​"]
[null,null,"ADMINISTRATION - Bureau administratif",null,"Bureau administratif"]
[null,null,"ADMINISTRATION - Cour municipale​",null,"Cour municipale​"]
[null,null,"ADMINISTRATION - Autre",null,"Autre"]
[null,null,"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Poste de police​",null,"Poste de police​"]
[null,null,"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers",null,"Caserne de pompiers"]
[null,null,"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Autre",null,"Autre"]
[null,null,"OPÉRATIONS - Garage et atelier",null,"Garage et atelier",null,"SUGGESTIONS D'AMÉLIORATION / QUESTIONS"]
[null,null,"OPÉRATIONS - Entrepôt​",null,"Entrepôt​",null,"/ Hangar"]
[null,null,"OPÉRATIONS - Abri à sel/abrasif​",null,"Abri à sel/abrasif​",null,"/ autres"]
[null,null,"OPÉRATIONS - Site d’enfouissement ou d’incinérateurs​",null,"Site d’enfouissement ou d’incinérateurs​"]
[null,null,"OPÉRATIONS - Écocentre​",null,"Écocentre​"]
[null,null,"OPÉRATIONS - Immeuble industriel municipal",null,"Immeuble industriel municipal"]
[null,null,"OPÉRATIONS - Autre",null,"Autre"]
[null,null,"LOISIR / Communautaire-récréatif - Centre communautaire",null,"Centre communautaire",null,"Centre et salle communautaire"]
[null,null,"LOISIR / Communautaire-récréatif - Centre récréatif et de loisirs ",null,"Centre récréatif et de loisirs ",null,"?"]
[null,null,"LOISIR / Communautaire-récréatif - Centre sportif​",null,"Centre sportif​",null,"(gym ou autre)?"]
[null,null,"LOISIR / Communautaire-récréatif - Centre aquatique (piscine)​",null,"Centre aquatique (piscine)​"]
[null,null,"LOISIR / Communautaire-récréatif - Aréna​",null,"Aréna​",null,"(glace)"]
[null,null,"LOISIR / Communautaire-récréatif - Stade​",null,"Stade​",null,"(soccer ou autre)"]
[null,null,"LOISIR / Communautaire-récréatif - Maison des jeunes",null,"Maison des jeunes",null,null,"ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉ"]
[null,null,"LOISIR / Communautaire-récréatif - Chalet de parc",null,"Chalet de parc",null,null,1]
[null,null,"LOISIR / Communautaire-récréatif - Bloc sanitaire",null,"Bloc sanitaire",null,null,2]
[null,null,"LOISIR / Communautaire-récréatif - Autre",null,"Autre",null,"Maison des jeunes",3]
[null,null,"LOISIR / Culturel - Bibliothèque​",null,"Bibliothèque​",null,"Maison des aînés",4]
[null,null,"LOISIR / Culturel - Musée et galerie d’art​",null,"Musée et galerie d’art​",null,"Église",5]
[null,null,"LOISIR / Culturel - Théâtre et auditorium​",null,"Théâtre et auditorium​",null,"Maison à vocation historique"]
[null,null,"LOISIR / Culturel - Autre",null,"Autre"]
[]
[]
[null,null,"CARACTÈRE PATRIMONIAL (INVENTORIÉ, STATUT CITÉ, STATUT CLASSÉ)",null,null,"BÂTIMENTS EXPOSÉS AUX RISQUES CLIMATIQUES",null,"TYPE D'EXPOSITION"]
[null,null,"Oui",null,null,"Oui",null,"Vagues de chaleur et augmentation de température "]
[null,null,"Non",null,null,"Non",null,"Précipitations abondantes/fréquentes","(liquide, solide et mixte)"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Érosion et submersion côtières","(applicable pour les 24 MRC côtières)"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Inondations fluviales","(eau libre, embâcle)"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Inondations pluviales"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Feux de forêt"]
[null,null,"TYPE DE DISPOSITION",null,"NIVEAU DE DÉCOUPAGE PRÉCONISÉ POUR L'ANALYSE DES COMPOSANTS DU BÂTIMENT",null,null,"Dégel du pergélisol"]
[null,null,"Démolition",null,"Niveau 2 Uniformat",null,null,"Sécheresse"]
[null,null,"Désaffectation",null,"Niveau 3 Uniformat",null,null,"Redoux hivernaux (cycle de gel-dégel)"]
[null,null,"Vente",null,null,null,null,"Glissements de terrain"]
[null,null,null,null,"**Ce découpage n'est plus utilisé",null,null,"Événements météorologiques extrêmes","(tempêtes, tornades, orages, vents violents, verglas)"]
[]
[]
[null,"BÂTIMENTS_Composants"]
[]
[null,null,"TYPE DE TRAVAUX",null,"RAISON PRINCIPALE DES TRAVAUX"]
[null,null,"Rénovation majeure",null,"Désuétude"]
[null,null,"Remplacement",null,"Amélioration du rendement énergétique"]
[null,null,"Autre",null,"Conformité réglementaire"]
[]
[]
[null,"INDEX_Indices_État"]
[]
[null,null,"COURBE DE DÉGRADATION ÉTAT PHYSIQUE À CHOISIR"]
[null,null,"Dégradation linéaire"]
[null,null,"Dégradation exponentielle"]
[null,null,"Dégradation personnalisée"]
[]
[]
[null,"PORTRAIT PAR CATÉGORIE"]
[]
[null,null,"CATÉGORIE"]
[null,null,"ADMINISTRATION"]
[null,null,"PROTECTION ET SÉCURITÉ"]
[null,null,"OPÉRATIONS"]
[null,null,"LOISIR / Communautaire-Récréatif"]
[null,null,"LOISIR / Culturel"]
[null,null,"MULTIFONCTIONS"]
[]
[]
[null,"TOUS LES ONGLETS DE SAISIE"]
[]
[null,"NIVEAU DE CONFIANCE"]
[]
[null,null,"NIVEAU DE CONFIANCE","Pour référence"]
[null,null,"1- Très faible","Données considérées fiables sur 1-19% des actifs / Données basées exclusivement sur des éléments non documentés / Difficile d'évaluer la véracité et la représentativité des données"]
[null,null,"2- Faible","Données considérées fiables sur 20-39% des actifs / Données basées essentiellement sur des éléments non documentés ou documentés mais datés / Données ne reflètent pas vraiment la réalité"]
[null,null,"3- Moyen","Données considérées fiables sur 40-59% des actifs / Données issues d'éléments documentés majoritairement à jour et d'éléments non documentés  / Données traduisent une partie de la réalité"]
[null,null,"4- Bon","Données considérées fiables sur 60-79% des actifs / Données issues d'éléments majoritairement documentés et à jour / Données considérées comme proche de la réalité"]
[null,null,"5- Excellent","Données considérées fiables sur 80-99% des actifs / Données basées exclusivement sur des éléments documentés et à jour / Données considérées comme représentatives de la réalité"]
[]
[]
[null,"APPROCHES ET MÉTHODES D'ANALYSE"]
[]
[null,null,"APPROCHE RETENUE (BÂTIMENT)",null,"APPROCHE RETENUE (SITE)",null,null,"APPROCHE RETENUE (FICHE VALEUR)"]
[null,null,"APPROCHE SOMMAIRE",null,"APPROCHE SOMMAIRE ",null,null,"APPROCHE SOMMAIRE - Méthode de base théorique"]
[null,null,"APPROCHE DÉTAILLÉE",null,"APPROCHE DÉTAILLÉE ",null,null,"APPROCHE SOMMAIRE - Méthode de base ajustée"]
[null,null,"AUCUNE APPROCHE",null,null,null,null,"APPROCHE SOMMAIRE - Méthode estimée"]
[null,null,null,null,null,null,null,"APPROCHE DÉTAILLÉE - Méthode estimée par composant Niveau 2"]
[null,null,"MÉTHODE RETENUE / VALEUR DE REMPLACEMENT",null,"TYPE D'ESTIMATION / VALEUR DE REMPLACEMANT",null,null,"APPROCHE DÉTAILLÉE - Méthode estimée par composant Niveau 3"]
[null,null,"Méthode de base",null,"Coûts historiques mis à jour (inflationnés)"]
[null,null,"Méthode estimée",null,"Valeur des contrats d'assurance"]
[null,null,null,null,"Coûts de travaux (référencés à l'externe)"]
[null,null,null,null,"Coûts de travaux (référencés à l'interne)"]
[null,null,null,null,"Autre type d'estimation"]
[]
[]
[null,null,"MÉTHODE RETENUE / ÉTAT PHYSIQUE",null,"TYPE D'ÉVALUATION / ÉTAT PHYSIQUE"]
[null,null,{"$f":"C119","v":"Méthode de base"},null,"Visuelle"]
[null,null,{"$f":"C120","v":"Méthode estimée"},null,"Mesures (test physique ou fonctionnel)"]
[null,null,null,null,"Autre type d'évaluation"]
[]
[]
[null,null,"MÉTHODE RETENUE / COÛTS DE RENOUVELLEMENT ET IVP",null,"TYPE D'ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT"]
[null,null,{"$f":"C119","v":"Méthode de base"},null,"Expérience de l'évaluateur"]
[null,null,{"$f":"C120","v":"Méthode estimée"},null,"Expertise technique"]
[null,null,null,null,"Autre type d'estimation"]
[]
[]
[null,"DÉCOUPAGES"]
[]
[null,null,null,"Batiment"]
[]
[null,null,"Niveau de découpage","Tableau_correspondant","Nombre de composants"]
[null,null,"Niveau 1 Discipline",null,4]
[null,null,"Niveau 2 Uniformat",null,16]
[null,null,"Niveau 3 Uniformat",null,55]
[]
[]
[null,null,null,"Site"]
[]
[null,null,"Niveau de découpage","Tableau_correspondant","Nombre de composants"]
[null,null,"Niveau 1 Discipline",null,4]
[null,null,"Niveau 2 Uniformat",null,4]
[null,null,"Niveau 3 Uniformat",null,18]
[]
[]
[]
[]
[null,"LISTE CODES GEO MUNICIPALITÉS"]
[]
[null,null,"01023"]
[null,null,"01042"]
[null,null,"02005"]
[null,null,"02010"]
[null,null,"02015"]
[null,null,"02028"]
[null,null,"02047"]
[null,null,"02902"]
[null,null,"03005"]
[null,null,"03010"]
[null,null,"03015"]
[null,null,"03020"]
[null,null,"03025"]
[null,null,"03902"]
[null,null,"03904"]
[null,null,"04005"]
[null,null,"04010"]
[null,null,"04015"]
[null,null,"04020"]
[null,null,"04025"]
[null,null,"04030"]
[null,null,"04037"]
[null,null,"04047"]
[null,null,"04902"]
[null,null,"04904"]
[null,null,"05010"]
[null,null,"05015"]
[null,null,"05020"]
[null,null,"05025"]
[null,null,"05032"]
[null,null,"05040"]
[null,null,"05045"]
[null,null,"05050"]
[null,null,"05055"]
[null,null,"05060"]
[null,null,"05065"]
[null,null,"05070"]
[null,null,"05077"]
[null,null,"05902"]
[null,null,"06005"]
[null,null,"06013"]
[null,null,"06020"]
[null,null,"06025"]
[null,null,"06030"]
[null,null,"06035"]
[null,null,"06040"]
[null,null,"06045"]
[null,null,"06050"]
[null,null,"06055"]
[null,null,"06060"]
[null,null,"06802"]
[null,null,"06804"]
[null,null,"06902"]
[null,null,"06904"]
[null,null,"07005"]
[null,null,"07010"]
[null,null,"07018"]
[null,null,"07025"]
[null,null,"07030"]
[null,null,"07035"]
[null,null,"07040"]
[null,null,"07047"]
[null,null,"07057"]
[null,null,"07065"]
[null,null,"07070"]
[null,null,"07075"]
[null,null,"07080"]
[null,null,"07085"]
[null,null,"07090"]
[null,null,"07095"]
[null,null,"07100"]
[null,null,"07105"]
[null,null,"07902"]
[null,null,"07904"]
[null,null,"07906"]
[null,null,"07908"]
[null,null,"07910"]
[null,null,"07912"]
[null,null,"07914"]
[null,null,"08005"]
[null,null,"08010"]
[null,null,"08015"]
[null,null,"08023"]
[null,null,"08030"]
[null,null,"08035"]
[null,null,"08040"]
[null,null,"08053"]
[null,null,"08065"]
[null,null,"08073"]
[null,null,"08080"]
[null,null,"08902"]
[null,null,"09005"]
[null,null,"09010"]
[null,null,"09015"]
[null,null,"09020"]
[null,null,"09025"]
[null,null,"09030"]
[null,null,"09035"]
[null,null,"09040"]
[null,null,"09048"]
[null,null,"09055"]
[null,null,"09060"]
[null,null,"09065"]
[null,null,"09070"]
[null,null,"09077"]
[null,null,"09085"]
[null,null,"09092"]
[null,null,"09902"]
[null,null,"09904"]
[null,null,"10005"]
[null,null,"10010"]
[null,null,"10015"]
[null,null,"10025"]
[null,null,"10030"]
[null,null,"10043"]
[null,null,"10060"]
[null,null,"10070"]
[null,null,"10075"]
[null,null,"10902"]
[null,null,"11005"]
[null,null,"11010"]
[null,null,"11015"]
[null,null,"11025"]
[null,null,"11030"]
[null,null,"11035"]
[null,null,"11040"]
[null,null,"11045"]
[null,null,"11050"]
[null,null,"11055"]
[null,null,"11902"]
[null,null,"12005"]
[null,null,"12010"]
[null,null,"12015"]
[null,null,"12020"]
[null,null,"12025"]
[null,null,"12030"]
[null,null,"12035"]
[null,null,"12043"]
[null,null,"12045"]
[null,null,"12057"]
[null,null,"12065"]
[null,null,"12072"]
[null,null,"12080"]
[null,null,"12802"]
[null,null,"12804"]
[null,null,"13005"]
[null,null,"13010"]
[null,null,"13015"]
[null,null,"13020"]
[null,null,"13025"]
[null,null,"13030"]
[null,null,"13040"]
[null,null,"13045"]
[null,null,"13050"]
[null,null,"13055"]
[null,null,"13062"]
[null,null,"13065"]
[null,null,"13073"]
[null,null,"13075"]
[null,null,"13080"]
[null,null,"13085"]
[null,null,"13090"]
[null,null,"13095"]
[null,null,"13100"]
[null,null,"14005"]
[null,null,"14010"]
[null,null,"14018"]
[null,null,"14025"]
[null,null,"14030"]
[null,null,"14035"]
[null,null,"14040"]
[null,null,"14045"]
[null,null,"14050"]
[null,null,"14055"]
[null,null,"14060"]
[null,null,"14065"]
[null,null,"14070"]
[null,null,"14075"]
[null,null,"14080"]
[null,null,"14085"]
[null,null,"14090"]
[null,null,"14902"]
[null,null,"14904"]
[null,null,"15005"]
[null,null,"15013"]
[null,null,"15025"]
[null,null,"15030"]
[null,null,"15035"]
[null,null,"15058"]
[null,null,"15065"]
[null,null,"15902"]
[null,null,"15904"]
[null,null,"16005"]
[null,null,"16013"]
[null,null,"16023"]
[null,null,"16048"]
[null,null,"16050"]
[null,null,"16055"]
[null,null,"16902"]
[null,null,"17005"]
[null,null,"17010"]
[null,null,"17015"]
[null,null,"17020"]
[null,null,"17025"]
[null,null,"17030"]
[null,null,"17035"]
[null,null,"17040"]
[null,null,"17045"]
[null,null,"17055"]
[null,null,"17060"]
[null,null,"17065"]
[null,null,"17070"]
[null,null,"17078"]
[null,null,"18005"]
[null,null,"18010"]
[null,null,"18015"]
[null,null,"18020"]
[null,null,"18025"]
[null,null,"18030"]
[null,null,"18035"]
[null,null,"18040"]
[null,null,"18045"]
[null,null,"18050"]
[null,null,"18055"]
[null,null,"18060"]
[null,null,"18065"]
[null,null,"18070"]
[null,null,"19005"]
[null,null,"19010"]
[null,null,"19015"]
[null,null,"19020"]
[null,null,"19025"]
[null,null,"19030"]
[null,null,"19037"]
[null,null,"19045"]
[null,null,"19050"]
[null,null,"19055"]
[null,null,"19062"]
[null,null,"19068"]
[null,null,"19070"]
[null,null,"19075"]
[null,null,"19082"]
[null,null,"19090"]
[null,null,"19097"]
[null,null,"19105"]
[null,null,"19110"]
[null,null,"19117"]
[null,null,"20005"]
[null,null,"20010"]
[null,null,"20015"]
[null,null,"20020"]
[null,null,"20025"]
[null,null,"20030"]
[null,null,"21005"]
[null,null,"21010"]
[null,null,"21015"]
[null,null,"21020"]
[null,null,"21025"]
[null,null,"21030"]
[null,null,"21035"]
[null,null,"21040"]
[null,null,"21045"]
[null,null,"21902"]
[null,null,"21904"]
[null,null,"22005"]
[null,null,"22010"]
[null,null,"22015"]
[null,null,"22020"]
[null,null,"22025"]
[null,null,"22030"]
[null,null,"22035"]
[null,null,"22040"]
[null,null,"22045"]
[null,null,"22902"]
[null,null,"23015"]
[null,null,"23027"]
[null,null,"23057"]
[null,null,"23072"]
[null,null,"23802"]
[null,null,"25213"]
[null,null,"26005"]
[null,null,"26010"]
[null,null,"26015"]
[null,null,"26022"]
[null,null,"26030"]
[null,null,"26035"]
[null,null,"26040"]
[null,null,"26048"]
[null,null,"26055"]
[null,null,"26063"]
[null,null,"26070"]
[null,null,"27008"]
[null,null,"27015"]
[null,null,"27028"]
[null,null,"27035"]
[null,null,"27043"]
[null,null,"27050"]
[null,null,"27055"]
[null,null,"27060"]
[null,null,"27065"]
[null,null,"27070"]
[null,null,"28005"]
[null,null,"28015"]
[null,null,"28020"]
[null,null,"28025"]
[null,null,"28030"]
[null,null,"28035"]
[null,null,"28040"]
[null,null,"28045"]
[null,null,"28053"]
[null,null,"28060"]
[null,null,"28065"]
[null,null,"28070"]
[null,null,"28075"]
[null,null,"29005"]
[null,null,"29013"]
[null,null,"29020"]
[null,null,"29027"]
[null,null,"29030"]
[null,null,"29038"]
[null,null,"29045"]
[null,null,"29050"]
[null,null,"29057"]
[null,null,"29065"]
[null,null,"29073"]
[null,null,"29095"]
[null,null,"29100"]
[null,null,"29112"]
[null,null,"29120"]
[null,null,"29125"]
[null,null,"30005"]
[null,null,"30010"]
[null,null,"30015"]
[null,null,"30020"]
[null,null,"30025"]
[null,null,"30030"]
[null,null,"30035"]
[null,null,"30040"]
[null,null,"30045"]
[null,null,"30050"]
[null,null,"30055"]
[null,null,"30070"]
[null,null,"30072"]
[null,null,"30080"]
[null,null,"30085"]
[null,null,"30095"]
[null,null,"30100"]
[null,null,"30105"]
[null,null,"30110"]
[null,null,"31008"]
[null,null,"31015"]
[null,null,"31020"]
[null,null,"31025"]
[null,null,"31030"]
[null,null,"31035"]
[null,null,"31040"]
[null,null,"31045"]
[null,null,"31050"]
[null,null,"31056"]
[null,null,"31060"]
[null,null,"31084"]
[null,null,"31095"]
[null,null,"31100"]
[null,null,"31105"]
[null,null,"31122"]
[null,null,"31130"]
[null,null,"31135"]
[null,null,"31140"]
[null,null,"32013"]
[null,null,"32023"]
[null,null,"32033"]
[null,null,"32043"]
[null,null,"32050"]
[null,null,"32058"]
[null,null,"32065"]
[null,null,"32072"]
[null,null,"32080"]
[null,null,"32085"]
[null,null,"33007"]
[null,null,"33017"]
[null,null,"33025"]
[null,null,"33030"]
[null,null,"33035"]
[null,null,"33040"]
[null,null,"33045"]
[null,null,"33052"]
[null,null,"33060"]
[null,null,"33065"]
[null,null,"33070"]
[null,null,"33080"]
[null,null,"33085"]
[null,null,"33090"]
[null,null,"33095"]
[null,null,"33102"]
[null,null,"33115"]
[null,null,"33123"]
[null,null,"34007"]
[null,null,"34017"]
[null,null,"34025"]
[null,null,"34030"]
[null,null,"34038"]
[null,null,"34048"]
[null,null,"34058"]
[null,null,"34060"]
[null,null,"34065"]
[null,null,"34078"]
[null,null,"34085"]
[null,null,"34090"]
[null,null,"34097"]
[null,null,"34105"]
[null,null,"34115"]
[null,null,"34120"]
[null,null,"34128"]
[null,null,"34135"]
[null,null,"34902"]
[null,null,"34904"]
[null,null,"34906"]
[null,null,"35005"]
[null,null,"35010"]
[null,null,"35015"]
[null,null,"35020"]
[null,null,"35027"]
[null,null,"35035"]
[null,null,"35040"]
[null,null,"35045"]
[null,null,"35050"]
[null,null,"35055"]
[null,null,"35902"]
[null,null,"35904"]
[null,null,"35906"]
[null,null,"35908"]
[null,null,"36033"]
[null,null,"37067"]
[null,null,"37205"]
[null,null,"37210"]
[null,null,"37215"]
[null,null,"37220"]
[null,null,"37225"]
[null,null,"37230"]
[null,null,"37235"]
[null,null,"37240"]
[null,null,"37245"]
[null,null,"37250"]
[null,null,"38005"]
[null,null,"38010"]
[null,null,"38015"]
[null,null,"38020"]
[null,null,"38028"]
[null,null,"38035"]
[null,null,"38040"]
[null,null,"38047"]
[null,null,"38055"]
[null,null,"38060"]
[null,null,"38065"]
[null,null,"38070"]
[null,null,"38802"]
[null,null,"39005"]
[null,null,"39010"]
[null,null,"39015"]
[null,null,"39020"]
[null,null,"39025"]
[null,null,"39030"]
[null,null,"39035"]
[null,null,"39043"]
[null,null,"39060"]
[null,null,"39062"]
[null,null,"39077"]
[null,null,"39085"]
[null,null,"39090"]
[null,null,"39097"]
[null,null,"39105"]
[null,null,"39117"]
[null,null,"39130"]
[null,null,"39135"]
[null,null,"39145"]
[null,null,"39152"]
[null,null,"39165"]
[null,null,"39170"]
[null,null,"40005"]
[null,null,"40010"]
[null,null,"40017"]
[null,null,"40025"]
[null,null,"40032"]
[null,null,"40043"]
[null,null,"40047"]
[null,null,"41012"]
[null,null,"41020"]
[null,null,"41027"]
[null,null,"41037"]
[null,null,"41038"]
[null,null,"41055"]
[null,null,"41060"]
[null,null,"41065"]
[null,null,"41070"]
[null,null,"41075"]
[null,null,"41080"]
[null,null,"41085"]
[null,null,"41098"]
[null,null,"41117"]
[null,null,"42005"]
[null,null,"42020"]
[null,null,"42025"]
[null,null,"42032"]
[null,null,"42040"]
[null,null,"42045"]
[null,null,"42050"]
[null,null,"42055"]
[null,null,"42060"]
[null,null,"42065"]
[null,null,"42070"]
[null,null,"42075"]
[null,null,"42078"]
[null,null,"42088"]
[null,null,"42095"]
[null,null,"42098"]
[null,null,"42100"]
[null,null,"42110"]
[null,null,"43027"]
[null,null,"44003"]
[null,null,"44005"]
[null,null,"44010"]
[null,null,"44015"]
[null,null,"44023"]
[null,null,"44037"]
[null,null,"44045"]
[null,null,"44050"]
[null,null,"44055"]
[null,null,"44060"]
[null,null,"44071"]
[null,null,"44080"]
[null,null,"45008"]
[null,null,"45020"]
[null,null,"45025"]
[null,null,"45030"]
[null,null,"45035"]
[null,null,"45043"]
[null,null,"45050"]
[null,null,"45055"]
[null,null,"45060"]
[null,null,"45072"]
[null,null,"45080"]
[null,null,"45085"]
[null,null,"45093"]
[null,null,"45095"]
[null,null,"45100"]
[null,null,"45105"]
[null,null,"45115"]
[null,null,"46005"]
[null,null,"46010"]
[null,null,"46017"]
[null,null,"46025"]
[null,null,"46030"]
[null,null,"46035"]
[null,null,"46040"]
[null,null,"46045"]
[null,null,"46050"]
[null,null,"46058"]
[null,null,"46065"]
[null,null,"46070"]
[null,null,"46075"]
[null,null,"46078"]
[null,null,"46080"]
[null,null,"46085"]
[null,null,"46090"]
[null,null,"46095"]
[null,null,"46100"]
[null,null,"46105"]
[null,null,"46112"]
[null,null,"47010"]
[null,null,"47017"]
[null,null,"47025"]
[null,null,"47030"]
[null,null,"47035"]
[null,null,"47040"]
[null,null,"47047"]
[null,null,"47055"]
[null,null,"48005"]
[null,null,"48010"]
[null,null,"48015"]
[null,null,"48020"]
[null,null,"48028"]
[null,null,"48038"]
[null,null,"48045"]
[null,null,"48050"]
[null,null,"49005"]
[null,null,"49015"]
[null,null,"49020"]
[null,null,"49025"]
[null,null,"49030"]
[null,null,"49040"]
[null,null,"49048"]
[null,null,"49058"]
[null,null,"49070"]
[null,null,"49075"]
[null,null,"49080"]
[null,null,"49085"]
[null,null,"49095"]
[null,null,"49100"]
[null,null,"49105"]
[null,null,"49113"]
[null,null,"49125"]
[null,null,"49130"]
[null,null,"50005"]
[null,null,"50013"]
[null,null,"50023"]
[null,null,"50030"]
[null,null,"50035"]
[null,null,"50042"]
[null,null,"50050"]
[null,null,"50057"]
[null,null,"50065"]
[null,null,"50072"]
[null,null,"50085"]
[null,null,"50090"]
[null,null,"50095"]
[null,null,"50100"]
[null,null,"50113"]
[null,null,"50128"]
[null,null,"50802"]
[null,null,"51008"]
[null,null,"51015"]
[null,null,"51020"]
[null,null,"51025"]
[null,null,"51030"]
[null,null,"51035"]
[null,null,"51040"]
[null,null,"51045"]
[null,null,"51050"]
[null,null,"51055"]
[null,null,"51060"]
[null,null,"51065"]
[null,null,"51070"]
[null,null,"51075"]
[null,null,"51080"]
[null,null,"51085"]
[null,null,"51090"]
[null,null,"52007"]
[null,null,"52017"]
[null,null,"52030"]
[null,null,"52035"]
[null,null,"52040"]
[null,null,"52045"]
[null,null,"52050"]
[null,null,"52055"]
[null,null,"52062"]
[null,null,"52070"]
[null,null,"52075"]
[null,null,"52080"]
[null,null,"52085"]
[null,null,"52090"]
[null,null,"52095"]
[null,null,"53005"]
[null,null,"53010"]
[null,null,"53015"]
[null,null,"53020"]
[null,null,"53025"]
[null,null,"53032"]
[null,null,"53040"]
[null,null,"53050"]
[null,null,"53052"]
[null,null,"53065"]
[null,null,"53072"]
[null,null,"53085"]
[null,null,"54008"]
[null,null,"54017"]
[null,null,"54025"]
[null,null,"54030"]
[null,null,"54035"]
[null,null,"54048"]
[null,null,"54060"]
[null,null,"54065"]
[null,null,"54072"]
[null,null,"54090"]
[null,null,"54095"]
[null,null,"54100"]
[null,null,"54105"]
[null,null,"54110"]
[null,null,"54115"]
[null,null,"54120"]
[null,null,"54125"]
[null,null,"55008"]
[null,null,"55015"]
[null,null,"55023"]
[null,null,"55030"]
[null,null,"55037"]
[null,null,"55048"]
[null,null,"55057"]
[null,null,"55065"]
[null,null,"56005"]
[null,null,"56010"]
[null,null,"56015"]
[null,null,"56023"]
[null,null,"56030"]
[null,null,"56035"]
[null,null,"56042"]
[null,null,"56050"]
[null,null,"56055"]
[null,null,"56060"]
[null,null,"56065"]
[null,null,"56083"]
[null,null,"56097"]
[null,null,"56105"]
[null,null,"57005"]
[null,null,"57010"]
[null,null,"57020"]
[null,null,"57025"]
[null,null,"57030"]
[null,null,"57033"]
[null,null,"57035"]
[null,null,"57040"]
[null,null,"57045"]
[null,null,"57050"]
[null,null,"57057"]
[null,null,"57068"]
[null,null,"57075"]
[null,null,"58007"]
[null,null,"58012"]
[null,null,"58033"]
[null,null,"58037"]
[null,null,"58227"]
[null,null,"59010"]
[null,null,"59015"]
[null,null,"59020"]
[null,null,"59025"]
[null,null,"59030"]
[null,null,"59035"]
[null,null,"60005"]
[null,null,"60013"]
[null,null,"60020"]
[null,null,"60028"]
[null,null,"60037"]
[null,null,"61005"]
[null,null,"61013"]
[null,null,"61020"]
[null,null,"61025"]
[null,null,"61027"]
[null,null,"61030"]
[null,null,"61035"]
[null,null,"61040"]
[null,null,"61045"]
[null,null,"61050"]
[null,null,"62007"]
[null,null,"62015"]
[null,null,"62020"]
[null,null,"62025"]
[null,null,"62030"]
[null,null,"62037"]
[null,null,"62047"]
[null,null,"62053"]
[null,null,"62055"]
[null,null,"62060"]
[null,null,"62065"]
[null,null,"62070"]
[null,null,"62075"]
[null,null,"62080"]
[null,null,"62085"]
[null,null,"62802"]
[null,null,"62902"]
[null,null,"62904"]
[null,null,"62906"]
[null,null,"62908"]
[null,null,"62910"]
[null,null,"62912"]
[null,null,"62914"]
[null,null,"62916"]
[null,null,"62918"]
[null,null,"62919"]
[null,null,"62920"]
[null,null,"62922"]
[null,null,"63005"]
[null,null,"63013"]
[null,null,"63023"]
[null,null,"63030"]
[null,null,"63035"]
[null,null,"63040"]
[null,null,"63048"]
[null,null,"63055"]
[null,null,"63060"]
[null,null,"63065"]
[null,null,"64008"]
[null,null,"64015"]
[null,null,"65005"]
[null,null,"66007"]
[null,null,"66023"]
[null,null,"66032"]
[null,null,"66047"]
[null,null,"66058"]
[null,null,"66062"]
[null,null,"66072"]
[null,null,"66087"]
[null,null,"66092"]
[null,null,"66097"]
[null,null,"66102"]
[null,null,"66107"]
[null,null,"66112"]
[null,null,"66117"]
[null,null,"66127"]
[null,null,"66142"]
[null,null,"67005"]
[null,null,"67010"]
[null,null,"67015"]
[null,null,"67020"]
[null,null,"67025"]
[null,null,"67030"]
[null,null,"67035"]
[null,null,"67040"]
[null,null,"67045"]
[null,null,"67050"]
[null,null,"67055"]
[null,null,"67802"]
[null,null,"68005"]
[null,null,"68010"]
[null,null,"68015"]
[null,null,"68020"]
[null,null,"68025"]
[null,null,"68030"]
[null,null,"68035"]
[null,null,"68040"]
[null,null,"68045"]
[null,null,"68050"]
[null,null,"68055"]
[null,null,"69005"]
[null,null,"69010"]
[null,null,"69017"]
[null,null,"69025"]
[null,null,"69030"]
[null,null,"69037"]
[null,null,"69045"]
[null,null,"69050"]
[null,null,"69055"]
[null,null,"69060"]
[null,null,"69065"]
[null,null,"69070"]
[null,null,"69075"]
[null,null,"69802"]
[null,null,"70005"]
[null,null,"70012"]
[null,null,"70022"]
[null,null,"70030"]
[null,null,"70035"]
[null,null,"70040"]
[null,null,"70052"]
[null,null,"71005"]
[null,null,"71015"]
[null,null,"71020"]
[null,null,"71025"]
[null,null,"71033"]
[null,null,"71040"]
[null,null,"71045"]
[null,null,"71050"]
[null,null,"71055"]
[null,null,"71060"]
[null,null,"71065"]
[null,null,"71070"]
[null,null,"71075"]
[null,null,"71083"]
[null,null,"71090"]
[null,null,"71095"]
[null,null,"71100"]
[null,null,"71105"]
[null,null,"71110"]
[null,null,"71115"]
[null,null,"71125"]
[null,null,"71133"]
[null,null,"71140"]
[null,null,"72005"]
[null,null,"72010"]
[null,null,"72015"]
[null,null,"72020"]
[null,null,"72025"]
[null,null,"72032"]
[null,null,"72043"]
[null,null,"73005"]
[null,null,"73010"]
[null,null,"73015"]
[null,null,"73020"]
[null,null,"73025"]
[null,null,"73030"]
[null,null,"73035"]
[null,null,"74005"]
[null,null,"75005"]
[null,null,"75017"]
[null,null,"75028"]
[null,null,"75040"]
[null,null,"75045"]
[null,null,"76008"]
[null,null,"76020"]
[null,null,"76025"]
[null,null,"76030"]
[null,null,"76035"]
[null,null,"76043"]
[null,null,"76052"]
[null,null,"76055"]
[null,null,"76065"]
[null,null,"77011"]
[null,null,"77012"]
[null,null,"77022"]
[null,null,"77030"]
[null,null,"77035"]
[null,null,"77043"]
[null,null,"77050"]
[null,null,"77055"]
[null,null,"77060"]
[null,null,"77065"]
[null,null,"78005"]
[null,null,"78010"]
[null,null,"78015"]
[null,null,"78020"]
[null,null,"78032"]
[null,null,"78042"]
[null,null,"78047"]
[null,null,"78050"]
[null,null,"78055"]
[null,null,"78060"]
[null,null,"78065"]
[null,null,"78070"]
[null,null,"78075"]
[null,null,"78095"]
[null,null,"78100"]
[null,null,"78102"]
[null,null,"78115"]
[null,null,"78120"]
[null,null,"78127"]
[null,null,"78130"]
[null,null,"78802"]
[null,null,"79005"]
[null,null,"79010"]
[null,null,"79015"]
[null,null,"79022"]
[null,null,"79025"]
[null,null,"79030"]
[null,null,"79037"]
[null,null,"79047"]
[null,null,"79050"]
[null,null,"79060"]
[null,null,"79065"]
[null,null,"79078"]
[null,null,"79088"]
[null,null,"79097"]
[null,null,"79105"]
[null,null,"79110"]
[null,null,"79115"]
[null,null,"79902"]
[null,null,"79904"]
[null,null,"79906"]
[null,null,"79910"]
[null,null,"79912"]
[null,null,"79914"]
[null,null,"79916"]
[null,null,"79920"]
[null,null,"79922"]
[null,null,"79924"]
[null,null,"79926"]
[null,null,"80005"]
[null,null,"80010"]
[null,null,"80015"]
[null,null,"80020"]
[null,null,"80027"]
[null,null,"80037"]
[null,null,"80045"]
[null,null,"80050"]
[null,null,"80055"]
[null,null,"80060"]
[null,null,"80065"]
[null,null,"80070"]
[null,null,"80078"]
[null,null,"80085"]
[null,null,"80087"]
[null,null,"80090"]
[null,null,"80095"]
[null,null,"80103"]
[null,null,"80110"]
[null,null,"80115"]
[null,null,"80125"]
[null,null,"80130"]
[null,null,"80135"]
[null,null,"80140"]
[null,null,"80145"]
[null,null,"81017"]
[null,null,"82005"]
[null,null,"82015"]
[null,null,"82020"]
[null,null,"82025"]
[null,null,"82030"]
[null,null,"82035"]
[null,null,"83005"]
[null,null,"83010"]
[null,null,"83015"]
[null,null,"83020"]
[null,null,"83032"]
[null,null,"83040"]
[null,null,"83045"]
[null,null,"83050"]
[null,null,"83055"]
[null,null,"83060"]
[null,null,"83065"]
[null,null,"83070"]
[null,null,"83075"]
[null,null,"83085"]
[null,null,"83088"]
[null,null,"83090"]
[null,null,"83095"]
[null,null,"83802"]
[null,null,"83804"]
[null,null,"83902"]
[null,null,"83904"]
[null,null,"83906"]
[null,null,"83908"]
[null,null,"83912"]
[null,null,"84005"]
[null,null,"84010"]
[null,null,"84015"]
[null,null,"84020"]
[null,null,"84025"]
[null,null,"84030"]
[null,null,"84035"]
[null,null,"84040"]
[null,null,"84045"]
[null,null,"84050"]
[null,null,"84055"]
[null,null,"84060"]
[null,null,"84065"]
[null,null,"84070"]
[null,null,"84082"]
[null,null,"84090"]
[null,null,"84095"]
[null,null,"84100"]
[null,null,"84902"]
[null,null,"85005"]
[null,null,"85010"]
[null,null,"85015"]
[null,null,"85020"]
[null,null,"85025"]
[null,null,"85030"]
[null,null,"85037"]
[null,null,"85045"]
[null,null,"85052"]
[null,null,"85055"]
[null,null,"85060"]
[null,null,"85065"]
[null,null,"85070"]
[null,null,"85075"]
[null,null,"85085"]
[null,null,"85090"]
[null,null,"85095"]
[null,null,"85100"]
[null,null,"85105"]
[null,null,"85802"]
[null,null,"85806"]
[null,null,"85905"]
[null,null,"85907"]
[null,null,"86042"]
[null,null,"87005"]
[null,null,"87010"]
[null,null,"87015"]
[null,null,"87020"]
[null,null,"87025"]
[null,null,"87030"]
[null,null,"87035"]
[null,null,"87042"]
[null,null,"87050"]
[null,null,"87058"]
[null,null,"87070"]
[null,null,"87075"]
[null,null,"87080"]
[null,null,"87085"]
[null,null,"87090"]
[null,null,"87095"]
[null,null,"87100"]
[null,null,"87105"]
[null,null,"87110"]
[null,null,"87115"]
[null,null,"87120"]
[null,null,"87902"]
[null,null,"87904"]
[null,null,"88005"]
[null,null,"88012"]
[null,null,"88022"]
[null,null,"88030"]
[null,null,"88035"]
[null,null,"88040"]
[null,null,"88045"]
[null,null,"88050"]
[null,null,"88055"]
[null,null,"88060"]
[null,null,"88065"]
[null,null,"88070"]
[null,null,"88075"]
[null,null,"88080"]
[null,null,"88085"]
[null,null,"88090"]
[null,null,"88802"]
[null,null,"88902"]
[null,null,"88904"]
[null,null,"89008"]
[null,null,"89010"]
[null,null,"89015"]
[null,null,"89040"]
[null,null,"89045"]
[null,null,"89050"]
[null,null,"89804"]
[null,null,"89902"]
[null,null,"89908"]
[null,null,"89910"]
[null,null,"89912"]
[null,null,"90012"]
[null,null,"90017"]
[null,null,"90027"]
[null,null,"90801"]
[null,null,"90802"]
[null,null,"90804"]
[null,null,"91005"]
[null,null,"91010"]
[null,null,"91015"]
[null,null,"91020"]
[null,null,"91025"]
[null,null,"91030"]
[null,null,"91035"]
[null,null,"91042"]
[null,null,"91050"]
[null,null,"91802"]
[null,null,"91902"]
[null,null,"92005"]
[null,null,"92010"]
[null,null,"92015"]
[null,null,"92022"]
[null,null,"92030"]
[null,null,"92040"]
[null,null,"92045"]
[null,null,"92050"]
[null,null,"92055"]
[null,null,"92060"]
[null,null,"92065"]
[null,null,"92070"]
[null,null,"92902"]
[null,null,"92904"]
[null,null,"93005"]
[null,null,"93012"]
[null,null,"93020"]
[null,null,"93025"]
[null,null,"93030"]
[null,null,"93035"]
[null,null,"93042"]
[null,null,"93045"]
[null,null,"93055"]
[null,null,"93060"]
[null,null,"93065"]
[null,null,"93070"]
[null,null,"93075"]
[null,null,"93080"]
[null,null,"93902"]
[null,null,"93904"]
[null,null,"93906"]
[null,null,"93908"]
[null,null,"94068"]
[null,null,"94205"]
[null,null,"94210"]
[null,null,"94215"]
[null,null,"94220"]
[null,null,"94225"]
[null,null,"94230"]
[null,null,"94235"]
[null,null,"94240"]
[null,null,"94245"]
[null,null,"94250"]
[null,null,"94255"]
[null,null,"94260"]
[null,null,"94265"]
[null,null,"94926"]
[null,null,"94928"]
[null,null,"94930"]
[null,null,"95005"]
[null,null,"95010"]
[null,null,"95018"]
[null,null,"95025"]
[null,null,"95032"]
[null,null,"95040"]
[null,null,"95045"]
[null,null,"95050"]
[null,null,"95802"]
[null,null,"95902"]
[null,null,"96005"]
[null,null,"96010"]
[null,null,"96015"]
[null,null,"96020"]
[null,null,"96025"]
[null,null,"96030"]
[null,null,"96035"]
[null,null,"96040"]
[null,null,"96802"]
[null,null,"96902"]
[null,null,"97007"]
[null,null,"97022"]
[null,null,"97035"]
[null,null,"97040"]
[null,null,"97802"]
[null,null,"97804"]
[null,null,"97806"]
[null,null,"97808"]
[null,null,"97810"]
[null,null,"97902"]
[null,null,"97904"]
[null,null,"97906"]
[null,null,"97908"]
[null,null,"97912"]
[null,null,"97914"]
[null,null,"98005"]
[null,null,"98010"]
[null,null,"98012"]
[null,null,"98014"]
[null,null,"98015"]
[null,null,"98020"]
[null,null,"98025"]
[null,null,"98030"]
[null,null,"98035"]
[null,null,"98040"]
[null,null,"98045"]
[null,null,"98050"]
[null,null,"98055"]
[null,null,"98804"]
[null,null,"98806"]
[null,null,"98808"]
[null,null,"98904"]
[null,null,"98912"]
[null,null,"99005"]
[null,null,"99010"]
[null,null,"99015"]
[null,null,"99020"]
[null,null,"99025"]
[null,null,"99030"]
[null,null,"99035"]
[null,null,"99040"]
[null,null,"99045"]
[null,null,"99050"]
[null,null,"99055"]
[null,null,"99060"]
[null,null,"99065"]
[null,null,"99070"]
[null,null,"99075"]
[null,null,"99080"]
[null,null,"99085"]
[null,null,"99090"]
[null,null,"99095"]
[null,null,"99100"]
[null,null,"99105"]
[null,null,"99110"]
[null,null,"99115"]
[null,null,"99120"]
[null,null,"99125"]
[null,null,"99130"]
[null,null,"99135"]
[null,null,"99140"]
[null,null,"99802"]
[null,null,"99804"]
[null,null,"99806"]
[null,null,"99808"]
[null,null,"99810"]
[null,null,"99812"]
[null,null,"99814"]
[null,null,"99816"]
[null,null,"99818"]
[null,null,"99877"]
[null,null,"99878"]
[null,null,"99879"]
[null,null,"99883"]
[null,null,"99885"]
[null,null,"99887"]
[null,null,"99888"]
[null,null,"99889"]
[null,null,"99890"]
[null,null,"99891"]
[null,null,"99892"]
[null,null,"99893"]
[null,null,"99894"]
[null,null,"99902"]
[null,null,"99904"]
[null,null,"99910"]
[null,null,"99914"]
[null,null,"99916"]
[null,null,"99918"]
[null,null,"99920"]
[null,null,"99922"]
[null,null,"99924"]

{"sheet":"CALCULS","index":13,"n_rows":1039,"n_cols":34,"rows_kept":1039,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[745,5,745,8],[745,9,745,12],[745,13,745,16],[745,17,745,20],[480,25,480,28],[531,5,531,8],[531,9,531,12],[531,13,531,16],[531,17,531,20],[480,9,480,12],[480,13,480,16],[480,17,480,20],[708,7,708,8],[480,21,480,24],[582,12,583,18],[586,12,586,17],[599,12,599,17],[699,7,699,8],[708,5,708,6],[736,5,736,8],[736,9,736,12],[736,13,736,16],[736,17,736,20],[114,17,114,20],[114,21,114,24],[147,5,147,8],[147,9,147,12],[147,13,147,16],[147,17,147,20],[147,21,147,24],[181,3,181,5],[736,25,736,28],[736,21,736,24],[301,11,301,12],[114,5,114,8],[114,9,114,12],[200,9,200,10],[699,5,699,6],[275,11,275,12],[216,9,216,10],[205,5,205,8],[205,9,205,12],[381,3,381,5],[397,3,397,5],[454,12,454,17],[468,12,468,17],[480,5,480,8],[959,3,963,4],[959,5,960,7],[959,8,960,10],[959,11,960,13],[829,9,829,14],[872,5,872,8],[788,26,788,29],[789,29,789,30],[788,22,788,25],[789,20,789,21],[788,15,789,16],[788,17,788,21],[915,17,915,20],[916,20,916,21],[829,5,829,8],[915,5,915,8],[915,9,915,12],[788,13,789,14],[788,9,788,12],[788,5,788,8],[305,21,305,24],[270,3,270,6],[205,21,205,24],[205,17,205,20],[248,9,249,11],[305,5,305,8],[305,9,305,12],[305,13,305,16],[336,11,336,12],[64,5,64,7],[64,8,64,10],[114,13,114,16],[238,12,238,13],[325,3,325,5],[70,3,70,4],[94,5,94,7],[94,8,94,10],[94,11,94,13],[305,25,305,28],[314,5,314,8],[314,9,314,12],[314,13,314,16],[314,17,314,20],[305,17,305,20],[33,3,33,5],[50,3,50,5],[214,3,214,5],[253,3,253,5],[59,13,59,14],[61,13,61,14],[60,13,60,14],[205,13,205,16],[64,11,64,13],[92,3,92,5],[70,9,70,12],[70,13,70,16],[70,5,70,8],[241,16,246,18],[62,13,62,14],[273,11,273,12],[236,12,236,13],[242,9,242,10]]}
[]
[null,"CALCULS PERMETTANT LE LIEN AUTOMATIQUE ENTRE LES TABLEAUX DE DONNÉES ET LE SOMMAIRE"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Version 0     © CERIU, 2024"]
[]
[null,"IDENTIFICATION"]
[]
[null,null,null,"TYPE D'ORGANISATION :",null,null,null,null,{"$f":"IDENTIFICATION!E53","v":0},null,{"$f":"IF(\n    I7=\"Municipalité\",\n    \"NOM DE LA MUNICIPALITÉ :\",\n    IF(\n        I7=\"Régie intermunicipale\",\n        \"NOM DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE :\",\n        IF(\n            I7=\"MRC\",\n            \"NOM DE LA MRC :\",\n            IF(\n                I7=\"Autre\",\n                \"NOM DE L'ORGANISATION :\",\n                IF(\n                    I7=\"\",\n                    \"NOM DE L'ORGANISATION :\",\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    )\n)","v":""},null,null,null,"VERSION :","Version 1.0     © CERIU, 2024"]
[]
[null,null,null,"MUNICIPALITÉ OU ORGANISATION :  ",null,null,null,null,{"$f":"IF(\n    ISBLANK(Type_d_organisation),\n    \"\",\n    IF(\n        Type_d_organisation=\"Municipalité\",\n        Nom_Municipalite,\n        IF(\n            Type_d_organisation=\"Régie intermunicipale\",\n            Nom_organisation,\n            IF(\n                Type_d_organisation=\"MRC\",\n                Nom_organisation,\n                IF(\n                    Type_d_organisation=\"Autre\",\n                    Nom_organisation,\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    )\n)","v":""}]
[null,null,null,"RÉGION ADMINISTRATIVE :  ",null,null,null,null,{"$f":"IF(IDENTIFICATION!E53=\"Municipalité\",IDENTIFICATION!N58,\"S/O\")","v":"S/O"}]
[null,null,null,"CODE GÉOGRAPHIQUE :  ",null,null,null,null,{"$f":"IF(\n    ISBLANK(Type_d_organisation),\n    \"\",\n    IF(\n        Type_d_organisation=\"Municipalité\",\n        Code_géographique_de_la_municipalité,\n        IF(\n            Type_d_organisation=\"Régie intermunicipale\",\n            Code_unique_de_l_organisation,\n            IF(\n                Type_d_organisation=\"MRC\",\n                Code_unique_de_l_organisation,\n                IF(\n                    Type_d_organisation=\"Autre\",\n                    Code_unique_de_l_organisation,\n                    \"\"\n                )\n            )\n        )\n    )\n)","v":""}]
[]
[null,null,null,"ORGANISATION :"]
[]
[null,null,null,"ANNÉE D'ANALYSE DU PORTRAIT DES BÂTIMENTS DE LA MUNICIPALITÉ :  ",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISBLANK(IDENTIFICATION!H97)=TRUE,\"\",IDENTIFICATION!H97)","v":""}]
[]
[]
[null,"BÂTIMENTS PARTAGÉS ET BÂTIMENTS MULTIFONCTIONS"]
[]
[null,null,null,"BÂTIMENTS PARTAGÉS - SOMMAIRE"]
[null,null,null,"Nombre de bâtiments partagés dont vous êtes le mandataire principal",null,null,null,null,{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[BÂTIMENT DONT VOUS ÊTES LE MANDATAIRE DANS LE CADRE D''UNE ENTENTE],\"VRAI\",BÂTIMENTS[LIBELLÉ DU BÂTIMENT],\"<>\"\"\")","v":0}]
[null,null,null,"Nombre de bâtiments partagés dont vous n'êtes pas le mandataire principal",null,null,null,null,{"$f":"COUNTA(IDENTIFICATION!E121:E128)","v":0}]
[]
[null,null,null,null,null,"BÂTIMENTS PARTAGÉS POUR LES MULTIFONCTIONS"]
[null,null,null,null,null,"Principale","Secondaire","Tertiaire","Total"]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"'MENU DÉROULANT'!C91","v":"ADMINISTRATION"},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[BÂTIMENT DONT VOUS ÊTES LE MANDATAIRE DANS LE CADRE D''UNE ENTENTE],\"VRAI\",BÂTIMENTS[LIBELLÉ DU BÂTIMENT],\"<>\"\"\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[BÂTIMENT DONT VOUS ÊTES LE MANDATAIRE DANS LE CADRE D''UNE ENTENTE],\"VRAI\",BÂTIMENTS[LIBELLÉ DU BÂTIMENT],\"<>\"\"\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[BÂTIMENT DONT VOUS ÊTES LE MANDATAIRE DANS LE CADRE D''UNE ENTENTE],\"VRAI\",BÂTIMENTS[LIBELLÉ DU BÂTIMENT],\"<>\"\"\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUM(F27:H27)","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"'MENU DÉROULANT'!C92","v":"PROTECTION ET SÉCURITÉ"},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[BÂTIMENT DONT VOUS ÊTES LE MANDATAIRE DANS LE CADRE D''UNE ENTENTE],\"VRAI\",BÂTIMENTS[LIBELLÉ DU BÂTIMENT],\"<>\"\"\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[BÂTIMENT DONT VOUS ÊTES LE MANDATAIRE DANS LE CADRE D''UNE ENTENTE],\"VRAI\",BÂTIMENTS[LIBELLÉ DU BÂTIMENT],\"<>\"\"\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[BÂTIMENT DONT VOUS ÊTES LE MANDATAIRE DANS LE CADRE D''UNE ENTENTE],\"VRAI\",BÂTIMENTS[LIBELLÉ DU BÂTIMENT],\"<>\"\"\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUM(F28:H28)","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"'MENU DÉROULANT'!C93","v":"OPÉRATIONS"},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[BÂTIMENT DONT VOUS ÊTES LE MANDATAIRE DANS LE CADRE D''UNE ENTENTE],\"VRAI\",BÂTIMENTS[LIBELLÉ DU BÂTIMENT],\"<>\"\"\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[BÂTIMENT DONT VOUS ÊTES LE MANDATAIRE DANS LE CADRE D''UNE ENTENTE],\"VRAI\",BÂTIMENTS[LIBELLÉ DU BÂTIMENT],\"<>\"\"\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[BÂTIMENT DONT VOUS ÊTES LE MANDATAIRE DANS LE CADRE D''UNE ENTENTE],\"VRAI\",BÂTIMENTS[LIBELLÉ DU BÂTIMENT],\"<>\"\"\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUM(F29:H29)","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"'MENU DÉROULANT'!C94","v":"LOISIR / Communautaire-Récréatif"},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[BÂTIMENT DONT VOUS ÊTES LE MANDATAIRE DANS LE CADRE D''UNE ENTENTE],\"VRAI\",BÂTIMENTS[LIBELLÉ DU BÂTIMENT],\"<>\"\"\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[BÂTIMENT DONT VOUS ÊTES LE MANDATAIRE DANS LE CADRE D''UNE ENTENTE],\"VRAI\",BÂTIMENTS[LIBELLÉ DU BÂTIMENT],\"<>\"\"\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[BÂTIMENT DONT VOUS ÊTES LE MANDATAIRE DANS LE CADRE D''UNE ENTENTE],\"VRAI\",BÂTIMENTS[LIBELLÉ DU BÂTIMENT],\"<>\"\"\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUM(F30:H30)","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"'MENU DÉROULANT'!C95","v":"LOISIR / Culturel"},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[BÂTIMENT DONT VOUS ÊTES LE MANDATAIRE DANS LE CADRE D''UNE ENTENTE],\"VRAI\",BÂTIMENTS[LIBELLÉ DU BÂTIMENT],\"<>\"\"\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[BÂTIMENT DONT VOUS ÊTES LE MANDATAIRE DANS LE CADRE D''UNE ENTENTE],\"VRAI\",BÂTIMENTS[LIBELLÉ DU BÂTIMENT],\"<>\"\"\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[BÂTIMENT DONT VOUS ÊTES LE MANDATAIRE DANS LE CADRE D''UNE ENTENTE],\"VRAI\",BÂTIMENTS[LIBELLÉ DU BÂTIMENT],\"<>\"\"\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUM(F31:H31)","v":0}]
[]
[null,null,null,"BÂTIMENTS PARTAGÉS - SELON LE CHOIX DE LA CATÉGORIE DANS \"BILAN PAR CATÉGORIE\""]
[null,null,null,{"$f":"'BILAN PAR CATÉGORIE'!$G$12","v":"LOISIR / Communautaire-Récréatif"}]
[]
[null,null,null,"Nombre de bâtiments partagés dont vous êtes le mandataire principal en lien avec la catégorie",null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[BÂTIMENT DONT VOUS ÊTES LE MANDATAIRE DANS LE CADRE D''UNE ENTENTE],\"VRAI\",BÂTIMENTS[LIBELLÉ DU BÂTIMENT],\"<>\"\"\",BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D$34)+VLOOKUP($D$34,$E$27:$I$31,5,FALSE)","v":0}]
[]
[null,null,null,"BÂTIMENTS MULTIFONCTIONS - SOMMAIRE"]
[null,null,null,"Nombre de bâtiments multifonctions total",null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[LIBELLÉ DU BÂTIMENT],\"<>\"\"\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\")","v":0}]
[]
[null,null,null,null,null,"NOMBRE DE BÂTIMENTS MULTIFONCTIONS PAR CATÉGORIE"]
[null,null,null,null,null,"Principale","Secondaire","Tertiaire","Total"]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"E27","v":"ADMINISTRATION"},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[LIBELLÉ DU BÂTIMENT],\"<>\"\"\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[LIBELLÉ DU BÂTIMENT],\"<>\"\"\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[LIBELLÉ DU BÂTIMENT],\"<>\"\"\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUM(F44:H44)","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E28","v":"PROTECTION ET SÉCURITÉ"},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[LIBELLÉ DU BÂTIMENT],\"<>\"\"\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[LIBELLÉ DU BÂTIMENT],\"<>\"\"\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[LIBELLÉ DU BÂTIMENT],\"<>\"\"\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUM(F45:H45)","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E29","v":"OPÉRATIONS"},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[LIBELLÉ DU BÂTIMENT],\"<>\"\"\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[LIBELLÉ DU BÂTIMENT],\"<>\"\"\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[LIBELLÉ DU BÂTIMENT],\"<>\"\"\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUM(F46:H46)","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E30","v":"LOISIR / Communautaire-Récréatif"},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[LIBELLÉ DU BÂTIMENT],\"<>\"\"\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[LIBELLÉ DU BÂTIMENT],\"<>\"\"\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[LIBELLÉ DU BÂTIMENT],\"<>\"\"\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUM(F47:H47)","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E31","v":"LOISIR / Culturel"},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[LIBELLÉ DU BÂTIMENT],\"<>\"\"\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[LIBELLÉ DU BÂTIMENT],\"<>\"\"\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[LIBELLÉ DU BÂTIMENT],\"<>\"\"\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUM(F48:H48)","v":0}]
[]
[null,null,null,"BÂTIMENTS MULTIFONCTIONS - SELON LE CHOIX DE LA CATÉGORIE DANS \"BILAN PAR CATÉGORIE\""]
[null,null,null,{"$f":"'BILAN PAR CATÉGORIE'!$G$12","v":"LOISIR / Communautaire-Récréatif"}]
[]
[null,null,null,"Nombre de bâtiments multifonctions en lien avec la catégorie",null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP($D$51,$E$44:$I$48,5,FALSE)","v":0}]
[]
[]
[null,"GRILLE DE SUIVI"]
[]
[null,null,null,"APPROCHE ET MÉTHODE SÉLECTIONNÉE - SOMMAIRE"]
[]
[null,null,null,null,null,{"$f":"'MENU DÉROULANT'!C114","v":"APPROCHE SOMMAIRE"},null,{"$f":"'MENU DÉROULANT'!C119","v":"Méthode de base"},null,{"$f":"'MENU DÉROULANT'!C120","v":"Méthode estimée"},null,"TOTAL DES 2 MÉTHODES",null,{"$f":"'MENU DÉROULANT'!C115","v":"APPROCHE DÉTAILLÉE"},null,null,"NB DE BÂTIMENTS SAISIS",null,"TOTAL DES 2 APPROCHES"]
[null,null,null,null,"VALEUR DE REMPLACEMENT",{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6],F60)","v":0},{"$f":"IF(OR(F61=0,F61=1),CONCATENATE(F61,\" bâtiment\"),CONCATENATE(F61,\" bâtiments\"))","v":"0 bâtiment"},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT],'MENU DÉROULANT'!$C$119)","v":0},{"$f":"IF(OR(H61=0,H61=1),CONCATENATE(H61,\" bâtiment\"),CONCATENATE(H61,\" bâtiments\"))","v":"0 bâtiment"},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT],'MENU DÉROULANT'!$C$120)","v":0},{"$f":"IF(OR(J61=0,J61=1),CONCATENATE(J61,\" bâtiment\"),CONCATENATE(J61,\" bâtiments\"))","v":"0 bâtiment"},{"$f":"H61+J61","v":0},{"$f":"IF(L61<>F61,\"ATTENTION\",\"\")","v":""},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6],N60)","v":0},null,{"$f":"IF(OR(N61=0,N61=1),CONCATENATE(N61,\" bâtiment\"),CONCATENATE(N61,\" bâtiments\"))","v":"0 bâtiment"},{"$f":"ROWS(BÂTIMENTS[LIBELLÉ DU BÂTIMENT])-COUNTBLANK(BÂTIMENTS[LIBELLÉ DU BÂTIMENT])","v":0},null,{"$f":"N61+F61","v":0},{"$f":"IF(S61<>Q61,\"ATTENTION\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"ÉTAT PHYSIQUE",{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6],F60)","v":0},{"$f":"IF(OR(F62=0,F62=1),CONCATENATE(F62,\" bâtiment\"),CONCATENATE(F62,\" bâtiments\"))","v":"0 bâtiment"},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE],'MENU DÉROULANT'!$C$119)","v":0},{"$f":"IF(OR(H62=0,H62=1),CONCATENATE(H62,\" bâtiment\"),CONCATENATE(H62,\" bâtiments\"))","v":"0 bâtiment"},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE],'MENU DÉROULANT'!$C$120)","v":0},{"$f":"IF(OR(J62=0,J62=1),CONCATENATE(J62,\" bâtiment\"),CONCATENATE(J62,\" bâtiments\"))","v":"0 bâtiment"},{"$f":"H62+J62","v":0},{"$f":"IF(L62<>F62,\"ATTENTION\",\"\")","v":""},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6],N60)","v":0},null,{"$f":"IF(OR(N62=0,N62=1),CONCATENATE(N62,\" bâtiment\"),CONCATENATE(N62,\" bâtiments\"))","v":"0 bâtiment"},{"$f":"ROWS(BÂTIMENTS[LIBELLÉ DU BÂTIMENT])-COUNTBLANK(BÂTIMENTS[LIBELLÉ DU BÂTIMENT])","v":0},null,{"$f":"N62+F62","v":0},{"$f":"IF(S62<>Q62,\"ATTENTION\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"COÛTS ET IVP",{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6],F60)","v":0},{"$f":"IF(OR(F63=0,F63=1),CONCATENATE(F63,\" bâtiment\"),CONCATENATE(F63,\" bâtiments\"))","v":"0 bâtiment"},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT],'MENU DÉROULANT'!$C$119)","v":0},{"$f":"IF(OR(H63=0,H63=1),CONCATENATE(H63,\" bâtiment\"),CONCATENATE(H63,\" bâtiments\"))","v":"0 bâtiment"},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT],'MENU DÉROULANT'!$C$120)","v":0},{"$f":"IF(OR(J63=0,J63=1),CONCATENATE(J63,\" bâtiment\"),CONCATENATE(J63,\" bâtiments\"))","v":"0 bâtiment"},{"$f":"H63+J63","v":0},{"$f":"IF(L63<>F63,\"ATTENTION\",\"\")","v":""},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6],N60)","v":0},null,{"$f":"IF(OR(N63=0,N63=1),CONCATENATE(N63,\" bâtiment\"),CONCATENATE(N63,\" bâtiments\"))","v":"0 bâtiment"},{"$f":"ROWS(BÂTIMENTS[LIBELLÉ DU BÂTIMENT])-COUNTBLANK(BÂTIMENTS[LIBELLÉ DU BÂTIMENT])","v":0},null,{"$f":"N63+F63","v":0},{"$f":"IF(S63<>Q63,\"ATTENTION\",\"\")","v":""}]
[]
[null,null,null,null,null,"APPROCHE SOMMAIRE / Méthode de base",null,null,"APPROCHE SOMMAIRE / Méthode détaillée",null,null,"APPROCHE DÉTAILLÉE (par composants)"]
[null,null,null,null,"VALEUR DE REMPLACEMENT",null,{"$f":"CONCATENATE(I61,\" / \",$Q61)","v":"0 bâtiment / 0"},null,null,{"$f":"CONCATENATE(K61,\" / \",$Q61)","v":"0 bâtiment / 0"},null,null,{"$f":"CONCATENATE(P61,\" / \",$Q61)","v":"0 bâtiment / 0"}]
[null,null,null,null,"ÉTAT PHYSIQUE",null,{"$f":"CONCATENATE(I62,\" / \",$Q62)","v":"0 bâtiment / 0"},null,null,{"$f":"CONCATENATE(K62,\" / \",$Q62)","v":"0 bâtiment / 0"},null,null,{"$f":"CONCATENATE(P62,\" / \",$Q62)","v":"0 bâtiment / 0"}]
[null,null,null,null,"COÛTS ET IVP",null,{"$f":"CONCATENATE(I63,\" / \",$Q63)","v":"0 bâtiment / 0"},null,null,{"$f":"CONCATENATE(K63,\" / \",$Q63)","v":"0 bâtiment / 0"},null,null,{"$f":"CONCATENATE(P63,\" / \",$Q63)","v":"0 bâtiment / 0"}]
[]
[null,null,null,"CONCERNANT LES ",null,"Occurrence des bâtiments multifonctions \npar catégorie pour chaque fonction pour:",null,null,null,null,null,"Un bâtiment multifonctions peut être compté plus d'1 fois seulement s'il a des fonctions de catégorie différente"]
[null,null,null,"BÂTIMENTS MULTIFONCTIONS",null,"APPROCHE SOMMAIRE / Méthode de base",null,null,null,"APPROCHE SOMMAIRE / Méthode estimée",null,null,null,"APPROCHE DÉTAILLÉE (par composants)",null,null,null,"GRAND TOTAL"]
[null,null,null,null,"VALEUR DE REMPLACEMENT","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL"]
[null,null,null,null,{"$f":"'MENU DÉROULANT'!C91","v":"ADMINISTRATION"},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT],'MENU DÉROULANT'!$C$119,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT],'MENU DÉROULANT'!$C$119,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT],'MENU DÉROULANT'!$C$119,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUM(F73:H73)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT],'MENU DÉROULANT'!$C$120,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT],'MENU DÉROULANT'!$C$120,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT],'MENU DÉROULANT'!$C$120,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUM(J73:L73)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6],'MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6],'MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6],'MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUM(N73:P73)","v":0},{"$f":"I73+M73+Q73","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"'MENU DÉROULANT'!C92","v":"PROTECTION ET SÉCURITÉ"},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT],'MENU DÉROULANT'!$C$119,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT],'MENU DÉROULANT'!$C$119,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT],'MENU DÉROULANT'!$C$119,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUM(F74:H74)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT],'MENU DÉROULANT'!$C$120,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT],'MENU DÉROULANT'!$C$120,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT],'MENU DÉROULANT'!$C$120,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUM(J74:L74)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6],'MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6],'MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6],'MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUM(N74:P74)","v":0},{"$f":"I74+M74+Q74","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"'MENU DÉROULANT'!C93","v":"OPÉRATIONS"},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT],'MENU DÉROULANT'!$C$119,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT],'MENU DÉROULANT'!$C$119,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT],'MENU DÉROULANT'!$C$119,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUM(F75:H75)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT],'MENU DÉROULANT'!$C$120,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT],'MENU DÉROULANT'!$C$120,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT],'MENU DÉROULANT'!$C$120,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUM(J75:L75)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6],'MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6],'MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6],'MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUM(N75:P75)","v":0},0]
[null,null,null,null,{"$f":"'MENU DÉROULANT'!C94","v":"LOISIR / Communautaire-Récréatif"},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT],'MENU DÉROULANT'!$C$119,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT],'MENU DÉROULANT'!$C$119,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT],'MENU DÉROULANT'!$C$119,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUM(F76:H76)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT],'MENU DÉROULANT'!$C$120,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT],'MENU DÉROULANT'!$C$120,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT],'MENU DÉROULANT'!$C$120,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUM(J76:L76)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6],'MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6],'MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6],'MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUM(N76:P76)","v":0},0]
[null,null,null,null,{"$f":"'MENU DÉROULANT'!C95","v":"LOISIR / Culturel"},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT],'MENU DÉROULANT'!$C$119,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT],'MENU DÉROULANT'!$C$119,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT],'MENU DÉROULANT'!$C$119,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUM(F77:H77)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT],'MENU DÉROULANT'!$C$120,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT],'MENU DÉROULANT'!$C$120,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT],'MENU DÉROULANT'!$C$120,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUM(J77:L77)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6],'MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6],'MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6],'MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUM(N77:P77)","v":0},0]
[null,null,null,null,"ÉTAT PHYSIQUE","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL"]
[null,null,null,null,{"$f":"E73","v":"ADMINISTRATION"},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE],'MENU DÉROULANT'!$C$119,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE],'MENU DÉROULANT'!$C$119,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE],'MENU DÉROULANT'!$C$119,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUM(F79:H79)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE],'MENU DÉROULANT'!$C$120,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE],'MENU DÉROULANT'!$C$120,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE],'MENU DÉROULANT'!$C$120,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUM(J79:L79)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6],'MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6],'MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6],'MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUM(N79:P79)","v":0},0]
[null,null,null,null,{"$f":"E74","v":"PROTECTION ET SÉCURITÉ"},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE],'MENU DÉROULANT'!$C$119,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE],'MENU DÉROULANT'!$C$119,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE],'MENU DÉROULANT'!$C$119,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUM(F80:H80)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE],'MENU DÉROULANT'!$C$120,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE],'MENU DÉROULANT'!$C$120,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE],'MENU DÉROULANT'!$C$120,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUM(J80:L80)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6],'MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6],'MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6],'MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUM(N80:P80)","v":0},0]
[null,null,null,null,{"$f":"E75","v":"OPÉRATIONS"},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE],'MENU DÉROULANT'!$C$119,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE],'MENU DÉROULANT'!$C$119,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE],'MENU DÉROULANT'!$C$119,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUM(F81:H81)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE],'MENU DÉROULANT'!$C$120,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE],'MENU DÉROULANT'!$C$120,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE],'MENU DÉROULANT'!$C$120,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUM(J81:L81)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6],'MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6],'MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6],'MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUM(N81:P81)","v":0},0]
[null,null,null,null,{"$f":"E76","v":"LOISIR / Communautaire-Récréatif"},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE],'MENU DÉROULANT'!$C$119,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE],'MENU DÉROULANT'!$C$119,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE],'MENU DÉROULANT'!$C$119,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUM(F82:H82)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE],'MENU DÉROULANT'!$C$120,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE],'MENU DÉROULANT'!$C$120,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE],'MENU DÉROULANT'!$C$120,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUM(J82:L82)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6],'MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6],'MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6],'MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUM(N82:P82)","v":0},0]
[null,null,null,null,{"$f":"E77","v":"LOISIR / Culturel"},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE],'MENU DÉROULANT'!$C$119,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE],'MENU DÉROULANT'!$C$119,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE],'MENU DÉROULANT'!$C$119,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUM(F83:H83)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE],'MENU DÉROULANT'!$C$120,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE],'MENU DÉROULANT'!$C$120,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE],'MENU DÉROULANT'!$C$120,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUM(J83:L83)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6],'MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6],'MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6],'MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUM(N83:P83)","v":0},0]
[null,null,null,null,"COÛTS ET IVP","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL"]
[null,null,null,null,{"$f":"E73","v":"ADMINISTRATION"},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT],'MENU DÉROULANT'!$C$119,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT],'MENU DÉROULANT'!$C$119,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT],'MENU DÉROULANT'!$C$119,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUM(F85:H85)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT],'MENU DÉROULANT'!$C$120,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT],'MENU DÉROULANT'!$C$120,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT],'MENU DÉROULANT'!$C$120,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUM(J85:L85)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6],'MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6],'MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6],'MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUM(N85:P85)","v":0},0]
[null,null,null,null,{"$f":"E74","v":"PROTECTION ET SÉCURITÉ"},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT],'MENU DÉROULANT'!$C$119,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT],'MENU DÉROULANT'!$C$119,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT],'MENU DÉROULANT'!$C$119,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUM(F86:H86)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT],'MENU DÉROULANT'!$C$120,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT],'MENU DÉROULANT'!$C$120,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT],'MENU DÉROULANT'!$C$120,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUM(J86:L86)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6],'MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6],'MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6],'MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUM(N86:P86)","v":0},0]
[null,null,null,null,{"$f":"E75","v":"OPÉRATIONS"},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT],'MENU DÉROULANT'!$C$119,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT],'MENU DÉROULANT'!$C$119,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT],'MENU DÉROULANT'!$C$119,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUM(F87:H87)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT],'MENU DÉROULANT'!$C$120,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT],'MENU DÉROULANT'!$C$120,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT],'MENU DÉROULANT'!$C$120,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUM(J87:L87)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6],'MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6],'MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6],'MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUM(N87:P87)","v":0},0]
[null,null,null,null,{"$f":"E76","v":"LOISIR / Communautaire-Récréatif"},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT],'MENU DÉROULANT'!$C$119,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT],'MENU DÉROULANT'!$C$119,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT],'MENU DÉROULANT'!$C$119,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUM(F88:H88)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT],'MENU DÉROULANT'!$C$120,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT],'MENU DÉROULANT'!$C$120,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT],'MENU DÉROULANT'!$C$120,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUM(J88:L88)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6],'MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6],'MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6],'MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUM(N88:P88)","v":0},0]
[null,null,null,null,{"$f":"E77","v":"LOISIR / Culturel"},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT],'MENU DÉROULANT'!$C$119,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT],'MENU DÉROULANT'!$C$119,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT],'MENU DÉROULANT'!$C$119,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUM(F89:H89)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT],'MENU DÉROULANT'!$C$120,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT],'MENU DÉROULANT'!$C$120,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT],'MENU DÉROULANT'!$C$120,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUM(J89:L89)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6],'MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6],'MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6],'MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUM(N89:P89)","v":0},0]
[null,null,null,null,"NOTE:   Ce type de tableau ci-dessus permet de déconstruire des formules qui seraient trop longues et contiendraient beaucoup de \"si\" dans une même case, d'avoir sous la main plusieurs chiffres intermédiaires et de pouvoir faire une vérification de ces chiffres au besoin."]
[]
[null,null,null,"APPROCHE ET MÉTHODE SÉLECTIONNÉE - SELON LE CHOIX DE LA CATÉGORIE DANS \"BILAN PAR CATÉGORIE\""]
[null,null,null,{"$f":"'BILAN PAR CATÉGORIE'!$G$12","v":"LOISIR / Communautaire-Récréatif"}]
[]
[null,null,null,null,null,"APPROCHE SOMMAIRE / Méthode de base",null,null,"APPROCHE SOMMAIRE / Méthode détaillée",null,null,"APPROCHE DÉTAILLÉE (par composants)",null,null,"NB DE BÂTIMENTS SAISIS"]
[null,null,null,null,"VALEUR DE REMPLACEMENT",{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT],'MENU DÉROULANT'!$C$119,BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$D$93)+VLOOKUP($D$93,CALCULS!$E$73:$R$77,5,FALSE)","v":0},{"$f":"IF(OR(F96=0,F96=1),CONCATENATE(F96,\" bâtiment\"),CONCATENATE(F96,\" bâtiments\"))","v":"0 bâtiment"},{"$f":"CONCATENATE(G96,\" / \",$O96)","v":"0 bâtiment / 0"},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT],'MENU DÉROULANT'!$C$120,BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$D$93)+VLOOKUP($D$93,CALCULS!$E$73:$R$77,9,FALSE)","v":0},{"$f":"IF(OR(I96=0,I96=1),CONCATENATE(I96,\" bâtiment\"),CONCATENATE(I96,\" bâtiments\"))","v":"0 bâtiment"},{"$f":"CONCATENATE(J96,\" / \",$O96)","v":"0 bâtiment / 0"},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 6],'MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$D$93)+VLOOKUP($D$93,CALCULS!$E$73:$R$77,13,FALSE)","v":0},{"$f":"IF(OR(L96=0,L96=1),CONCATENATE(L96,\" bâtiment\"),CONCATENATE(L96,\" bâtiments\"))","v":"0 bâtiment"},{"$f":"CONCATENATE(M96,\" / \",$O96)","v":"0 bâtiment / 0"},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[LIBELLÉ DU BÂTIMENT],\"<>\"\"\",BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$D$93)+VLOOKUP($D$93,$E$73:$R$77,14,FALSE)","v":0},null,{"$f":"F96+I96+L96","v":0},{"$f":"IF(Q96<>O96,\"ATTENTION\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"ÉTAT PHYSIQUE",{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE],'MENU DÉROULANT'!$C$119,BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$D$93)+VLOOKUP($D$93,CALCULS!$E$79:$R$83,5,FALSE)","v":0},{"$f":"IF(OR(F97=0,F97=1),CONCATENATE(F97,\" bâtiment\"),CONCATENATE(F97,\" bâtiments\"))","v":"0 bâtiment"},{"$f":"CONCATENATE(G97,\" / \",$O97)","v":"0 bâtiment / 0"},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER L''ÉTAT PHYSIQUE],'MENU DÉROULANT'!$C$120,BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$D$93)+VLOOKUP($D$93,CALCULS!$E$79:$R$83,9,FALSE)","v":0},{"$f":"IF(OR(I97=0,I97=1),CONCATENATE(I97,\" bâtiment\"),CONCATENATE(I97,\" bâtiments\"))","v":"0 bâtiment"},{"$f":"CONCATENATE(J97,\" / \",$O97)","v":"0 bâtiment / 0"},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE 6],'MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$D$93)+VLOOKUP($D$93,CALCULS!$E$79:$R$83,13,FALSE)","v":0},{"$f":"IF(OR(L97=0,L97=1),CONCATENATE(L97,\" bâtiment\"),CONCATENATE(L97,\" bâtiments\"))","v":"0 bâtiment"},{"$f":"CONCATENATE(M97,\" / \",$O97)","v":"0 bâtiment / 0"},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[LIBELLÉ DU BÂTIMENT],\"<>\"\"\",BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$D$93)+VLOOKUP($D$93,$E$79:$R$83,14,FALSE)","v":0},null,{"$f":"F97+I97+L97","v":0},{"$f":"IF(Q97<>O97,\"ATTENTION\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"COÛTS ET IVP",{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT],'MENU DÉROULANT'!$C$119,BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$D$93)+VLOOKUP($D$93,CALCULS!$E$85:$R$89,5,FALSE)","v":0},{"$f":"IF(OR(F98=0,F98=1),CONCATENATE(F98,\" bâtiment\"),CONCATENATE(F98,\" bâtiments\"))","v":"0 bâtiment"},{"$f":"CONCATENATE(G98,\" / \",$O98)","v":"0 bâtiment / 0"},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6],'MENU DÉROULANT'!$C$114,BÂTIMENTS[MÉTHODE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT],'MENU DÉROULANT'!$C$120,BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$D$93)+VLOOKUP($D$93,CALCULS!$E$85:$R$89,9,FALSE)","v":0},{"$f":"IF(OR(I98=0,I98=1),CONCATENATE(I98,\" bâtiment\"),CONCATENATE(I98,\" bâtiments\"))","v":"0 bâtiment"},{"$f":"CONCATENATE(J98,\" / \",$O98)","v":"0 bâtiment / 0"},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT  6],'MENU DÉROULANT'!$C$115,BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$D$93)+VLOOKUP($D$93,CALCULS!$E$85:$R$89,13,FALSE)","v":0},{"$f":"IF(OR(L98=0,L98=1),CONCATENATE(L98,\" bâtiment\"),CONCATENATE(L98,\" bâtiments\"))","v":"0 bâtiment"},{"$f":"CONCATENATE(M98,\" / \",$O98)","v":"0 bâtiment / 0"},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[LIBELLÉ DU BÂTIMENT],\"<>\"\"\",BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$D$93)+VLOOKUP($D$93,$E$85:$R$89,14,FALSE)","v":0},null,{"$f":"F98+I98+L98","v":0},{"$f":"IF(Q98<>O98,\"ATTENTION\",\"\")","v":""}]
[]
[]
[null,"NIVEAUX DE CONFIANCE"]
[]
[null,null,null,"NOMBRE DE BÂTIMENTS PAR NIVEAU DE CONFIANCE ET NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN - SOMMAIRE"]
[]
[null,null,null,null,null,"INVENTAIRE","VALEUR","ÉTAT","COÛTS","IVP"]
[null,null,null,1,"Très faible",{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],$D106)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],$D106)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],$D106)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],$D106)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],$D106)","v":0}]
[null,null,null,2,"Faible",{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],$D107)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],$D107)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],$D107)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],$D107)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],$D107)","v":0}]
[null,null,null,3,"Moyen",{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],$D108)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],$D108)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],$D108)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],$D108)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],$D108)","v":0}]
[null,null,null,4,"Bon",{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],$D109)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],$D109)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],$D109)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],$D109)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],$D109)","v":0}]
[null,null,null,5,"Excellent",{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],$D110)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],$D110)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],$D110)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],$D110)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],$D110)","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],BÂTIMENTS[POIDS EN VALEUR DU BÂTIMENT SUR L''ENSEMBLE DES BÂTIMENTS])","v":0},{"$f":"SUMPRODUCT(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],BÂTIMENTS[POIDS EN VALEUR DU BÂTIMENT SUR L''ENSEMBLE DES BÂTIMENTS])","v":0},{"$f":"SUMPRODUCT(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],BÂTIMENTS[POIDS EN VALEUR DU BÂTIMENT SUR L''ENSEMBLE DES BÂTIMENTS])","v":0},{"$f":"SUMPRODUCT(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],BÂTIMENTS[POIDS EN VALEUR DU BÂTIMENT SUR L''ENSEMBLE DES BÂTIMENTS])","v":0},{"$f":"SUMPRODUCT(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],BÂTIMENTS[POIDS EN VALEUR DU BÂTIMENT SUR L''ENSEMBLE DES BÂTIMENTS])","v":0}]
[null,null,null,null,"NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN",{"$f":"IF(ROUNDDOWN(F111,0)<1,1,ROUNDDOWN(F111,0))","v":1},{"$f":"IF(ROUNDDOWN(G111,0)<1,1,ROUNDDOWN(G111,0))","v":1},{"$f":"IF(ROUNDDOWN(H111,0)<1,1,ROUNDDOWN(H111,0))","v":1},{"$f":"IF(ROUNDDOWN(I111,0)<1,1,ROUNDDOWN(I111,0))","v":1},{"$f":"IF(ROUNDDOWN(J111,0)<1,1,ROUNDDOWN(J111,0))","v":1}]
[]
[null,null,null,"CONCERNANT LES",null,"Occurrence des bâtiments multifonctions \npar catégorie pour chaque fonction pour:",null,null,null,null,null,"Dans ce cas-ci, un bâtiment multifonctions peut être compté plus d'1 fois seulement dans le cas où il a des fonctions de catégorie différente"]
[null,null,null,"BÂTIMENTS MULTIFONCTIONS",null,"Niveau de confiance 1",null,null,null,"Niveau de confiance 2",null,null,null,"Niveau de confiance 3",null,null,null,"Niveau de confiance 4",null,null,null,"Niveau de confiance 5"]
[null,null,null,null,null,1,1,1,null,2,2,2,null,3,3,3,null,4,4,4,null,5,5,5]
[null,null,null,null,"INVENTAIRE","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL"]
[null,null,null,null,{"$f":"'MENU DÉROULANT'!C91","v":"ADMINISTRATION"},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],F$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],G$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],H$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUM(F118:H118)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],J$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],K$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],L$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUM(J118:L118)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],N$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],O$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],P$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUM(N118:P118)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],R$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],S$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],T$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUM(R118:T118)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],V$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],W$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],X$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUM(V118:X118)","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"'MENU DÉROULANT'!C92","v":"PROTECTION ET SÉCURITÉ"},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],F$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],G$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],H$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUM(F119:H119)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],J$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],K$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],L$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUM(J119:L119)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],N$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],O$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],P$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUM(N119:P119)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],R$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],S$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],T$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUM(R119:T119)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],V$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],W$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],X$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUM(V119:X119)","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"'MENU DÉROULANT'!C93","v":"OPÉRATIONS"},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],F$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],G$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],H$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUM(F120:H120)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],J$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],K$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],L$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUM(J120:L120)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],N$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],O$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],P$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUM(N120:P120)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],R$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],S$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],T$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUM(R120:T120)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],V$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],W$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],X$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUM(V120:X120)","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"'MENU DÉROULANT'!C94","v":"LOISIR / Communautaire-Récréatif"},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],F$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],G$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],H$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUM(F121:H121)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],J$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],K$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],L$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUM(J121:L121)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],N$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],O$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],P$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUM(N121:P121)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],R$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],S$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],T$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUM(R121:T121)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],V$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],W$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],X$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUM(V121:X121)","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"'MENU DÉROULANT'!C95","v":"LOISIR / Culturel"},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],F$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],G$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],H$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUM(F122:H122)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],J$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],K$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],L$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUM(J122:L122)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],N$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],O$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],P$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUM(N122:P122)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],R$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],S$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],T$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUM(R122:T122)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],V$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],W$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],X$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUM(V122:X122)","v":0}]
[null,null,null,null,"VALEUR DE REMPLACEMENT","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL"]
[null,null,null,null,{"$f":"E118","v":"ADMINISTRATION"},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],F$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],G$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],H$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUM(F124:H124)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],J$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],K$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],L$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUM(J124:L124)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],N$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],O$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],P$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUM(N124:P124)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],R$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],S$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],T$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUM(R124:T124)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],V$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],W$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],X$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUM(V124:X124)","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E119","v":"PROTECTION ET SÉCURITÉ"},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],F$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],G$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],H$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUM(F125:H125)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],J$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],K$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],L$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUM(J125:L125)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],N$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],O$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],P$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUM(N125:P125)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],R$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],S$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],T$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUM(R125:T125)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],V$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],W$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],X$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUM(V125:X125)","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E120","v":"OPÉRATIONS"},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],F$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],G$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],H$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUM(F126:H126)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],J$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],K$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],L$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUM(J126:L126)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],N$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],O$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],P$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUM(N126:P126)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],R$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],S$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],T$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUM(R126:T126)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],V$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],W$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],X$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUM(V126:X126)","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E121","v":"LOISIR / Communautaire-Récréatif"},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],F$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],G$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],H$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUM(F127:H127)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],J$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],K$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],L$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUM(J127:L127)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],N$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],O$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],P$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUM(N127:P127)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],R$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],S$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],T$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUM(R127:T127)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],V$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],W$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],X$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUM(V127:X127)","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E122","v":"LOISIR / Culturel"},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],F$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],G$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],H$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUM(F128:H128)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],J$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],K$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],L$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUM(J128:L128)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],N$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],O$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],P$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUM(N128:P128)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],R$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],S$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],T$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUM(R128:T128)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],V$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],W$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],X$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUM(V128:X128)","v":0}]
[null,null,null,null,"ÉTAT PHYSIQUE","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL"]
[null,null,null,null,{"$f":"E118","v":"ADMINISTRATION"},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],F$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],G$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],H$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUM(F130:H130)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],J$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],K$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],L$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUM(J130:L130)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],N$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],O$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],P$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUM(N130:P130)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],R$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],S$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],T$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUM(R130:T130)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],V$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],W$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],X$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUM(V130:X130)","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E119","v":"PROTECTION ET SÉCURITÉ"},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],F$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],G$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],H$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUM(F131:H131)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],J$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],K$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],L$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUM(J131:L131)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],N$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],O$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],P$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUM(N131:P131)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],R$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],S$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],T$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUM(R131:T131)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],V$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],W$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],X$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUM(V131:X131)","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E120","v":"OPÉRATIONS"},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],F$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],G$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],H$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUM(F132:H132)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],J$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],K$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],L$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUM(J132:L132)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],N$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],O$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],P$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUM(N132:P132)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],R$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],S$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],T$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUM(R132:T132)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],V$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],W$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],X$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUM(V132:X132)","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E121","v":"LOISIR / Communautaire-Récréatif"},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],F$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],G$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],H$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUM(F133:H133)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],J$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],K$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],L$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUM(J133:L133)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],N$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],O$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],P$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUM(N133:P133)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],R$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],S$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],T$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUM(R133:T133)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],V$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],W$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],X$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUM(V133:X133)","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E122","v":"LOISIR / Culturel"},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],F$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],G$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],H$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUM(F134:H134)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],J$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],K$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],L$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUM(J134:L134)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],N$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],O$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],P$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUM(N134:P134)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],R$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],S$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],T$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUM(R134:T134)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],V$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],W$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],X$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUM(V134:X134)","v":0}]
[null,null,null,null,"COÛTS","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL"]
[null,null,null,null,{"$f":"E118","v":"ADMINISTRATION"},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],F$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],G$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],H$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUM(F136:H136)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],J$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],K$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],L$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUM(J136:L136)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],N$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],O$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],P$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUM(N136:P136)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],R$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],S$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],T$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUM(R136:T136)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],V$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],W$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],X$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUM(V136:X136)","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E119","v":"PROTECTION ET SÉCURITÉ"},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],F$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],G$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],H$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUM(F137:H137)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],J$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],K$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],L$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUM(J137:L137)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],N$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],O$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],P$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUM(N137:P137)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],R$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],S$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],T$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUM(R137:T137)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],V$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],W$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],X$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUM(V137:X137)","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E120","v":"OPÉRATIONS"},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],F$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],G$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],H$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUM(F138:H138)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],J$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],K$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],L$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUM(J138:L138)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],N$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],O$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],P$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUM(N138:P138)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],R$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],S$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],T$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUM(R138:T138)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],V$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],W$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],X$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUM(V138:X138)","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E121","v":"LOISIR / Communautaire-Récréatif"},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],F$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],G$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],H$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUM(F139:H139)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],J$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],K$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],L$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUM(J139:L139)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],N$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],O$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],P$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUM(N139:P139)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],R$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],S$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],T$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUM(R139:T139)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],V$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],W$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],X$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUM(V139:X139)","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E122","v":"LOISIR / Culturel"},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],F$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],G$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],H$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUM(F140:H140)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],J$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],K$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],L$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUM(J140:L140)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],N$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],O$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],P$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUM(N140:P140)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],R$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],S$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],T$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUM(R140:T140)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],V$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],W$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],X$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUM(V140:X140)","v":0}]
[null,null,null,null,"IVP","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL"]
[null,null,null,null,{"$f":"E124","v":"ADMINISTRATION"},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],F$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],G$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],H$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUM(F142:H142)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],J$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],K$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],L$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUM(J142:L142)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],N$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],O$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],P$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUM(N142:P142)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],R$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],S$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],T$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUM(R142:T142)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],V$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],W$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],X$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUM(V142:X142)","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E125","v":"PROTECTION ET SÉCURITÉ"},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],F$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],G$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],H$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUM(F143:H143)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],J$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],K$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],L$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUM(J143:L143)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],N$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],O$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],P$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUM(N143:P143)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],R$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],S$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],T$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUM(R143:T143)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],V$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],W$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],X$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUM(V143:X143)","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E126","v":"OPÉRATIONS"},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],F$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],G$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],H$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUM(F144:H144)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],J$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],K$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],L$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUM(J144:L144)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],N$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],O$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],P$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUM(N144:P144)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],R$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],S$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],T$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUM(R144:T144)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],V$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],W$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],X$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUM(V144:X144)","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E127","v":"LOISIR / Communautaire-Récréatif"},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],F$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],G$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],H$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUM(F145:H145)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],J$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],K$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],L$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUM(J145:L145)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],N$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],O$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],P$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUM(N145:P145)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],R$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],S$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],T$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUM(R145:T145)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],V$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],W$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],X$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUM(V145:X145)","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E128","v":"LOISIR / Culturel"},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],F$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],G$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],H$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUM(F146:H146)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],J$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],K$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],L$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUM(J146:L146)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],N$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],O$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],P$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUM(N146:P146)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],R$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],S$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],T$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUM(R146:T146)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],V$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],W$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],X$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUM(V146:X146)","v":0}]
[null,null,null,"CONCERNANT LES",null,"Superficie des bâtiments multifonctions \npar catégorie pour chaque fonction pour:",null,null,null,null,null,"C'est la superficie totale des bâtiments multifonctions qui est considérée pour le calcul du niveau de confiance pondéré (le niveau de confiance du bâtiment multifonction est unique même s'il a plus d'une fonction)"]
[null,null,null,"BÂTIMENTS MULTIFONCTIONS",null,"Niveau de confiance 1",null,null,null,"Niveau de confiance 2",null,null,null,"Niveau de confiance 3",null,null,null,"Niveau de confiance 4",null,null,null,"Niveau de confiance 5"]
[null,null,null,null,null,1,1,1,null,2,2,2,null,3,3,3,null,4,4,4,null,5,5,5]
[null,null,null,null,"INVENTAIRE","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL"]
[null,null,null,null,{"$f":"'MENU DÉROULANT'!C91","v":"ADMINISTRATION"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],F$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=ADM*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],G$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],H$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUM(F151:H151)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],J$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=ADM*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],K$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],L$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUM(J151:L151)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],N$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=ADM*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],O$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],P$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUM(N151:P151)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],R$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=ADM*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],S$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],T$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUM(R151:T151)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],V$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=ADM*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],W$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],X$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUM(V151:X151)","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"'MENU DÉROULANT'!C92","v":"PROTECTION ET SÉCURITÉ"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],F$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=PRO*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],G$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],H$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUM(F152:H152)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],J$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=PRO*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],K$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],L$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUM(J152:L152)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],N$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=PRO*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],O$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],P$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUM(N152:P152)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],R$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=PRO*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],S$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],T$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUM(R152:T152)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],V$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=PRO*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],W$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],X$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUM(V152:X152)","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"'MENU DÉROULANT'!C93","v":"OPÉRATIONS"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],F$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],G$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],H$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUM(F153:H153)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],J$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],K$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],L$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUM(J153:L153)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],N$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],O$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],P$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUM(N153:P153)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],R$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],S$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],T$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUM(R153:T153)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],V$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],W$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],X$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUM(V153:X153)","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"'MENU DÉROULANT'!C94","v":"LOISIR / Communautaire-Récréatif"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],F$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],G$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],H$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUM(F154:H154)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],J$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],K$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],L$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUM(J154:L154)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],N$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],O$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],P$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUM(N154:P154)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],R$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],S$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],T$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUM(R154:T154)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],V$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],W$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],X$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUM(V154:X154)","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"'MENU DÉROULANT'!C95","v":"LOISIR / Culturel"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],F$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],G$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],H$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUM(F155:H155)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],J$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],K$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],L$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUM(J155:L155)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],N$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],O$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],P$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUM(N155:P155)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],R$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],S$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],T$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUM(R155:T155)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],V$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],W$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],X$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUM(V155:X155)","v":0}]
[null,null,null,null,"VALEUR DE REMPLACEMENT","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL"]
[null,null,null,null,{"$f":"E151","v":"ADMINISTRATION"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],F$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=ADM*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],G$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],H$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUM(F157:H157)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],J$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=ADM*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],K$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],L$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUM(J157:L157)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],N$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=ADM*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],O$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],P$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUM(N157:P157)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],R$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=ADM*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],S$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],T$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUM(R157:T157)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],V$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=ADM*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],W$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],X$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUM(V157:X157)","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E152","v":"PROTECTION ET SÉCURITÉ"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],F$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=PRO*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],G$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],H$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUM(F158:H158)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],J$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=PRO*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],K$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],L$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUM(J158:L158)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],N$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=PRO*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],O$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],P$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUM(N158:P158)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],R$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=PRO*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],S$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],T$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUM(R158:T158)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],V$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=PRO*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],W$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],X$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUM(V158:X158)","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E153","v":"OPÉRATIONS"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],F$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],G$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],H$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUM(F159:H159)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],J$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],K$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],L$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUM(J159:L159)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],N$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],O$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],P$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUM(N159:P159)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],R$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],S$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],T$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUM(R159:T159)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],V$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],W$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],X$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUM(V159:X159)","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E154","v":"LOISIR / Communautaire-Récréatif"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],F$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],G$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],H$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUM(F160:H160)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],J$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],K$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],L$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUM(J160:L160)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],N$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],O$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],P$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUM(N160:P160)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],R$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],S$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],T$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUM(R160:T160)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],V$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],W$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],X$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUM(V160:X160)","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E155","v":"LOISIR / Culturel"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],F$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],G$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],H$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUM(F161:H161)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],J$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],K$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],L$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUM(J161:L161)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],N$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],O$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],P$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUM(N161:P161)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],R$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],S$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],T$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUM(R161:T161)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],V$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],W$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],X$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUM(V161:X161)","v":0}]
[null,null,null,null,"ÉTAT PHYSIQUE","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL"]
[null,null,null,null,{"$f":"E151","v":"ADMINISTRATION"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],F$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=ADM*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],G$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],H$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUM(F163:H163)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],J$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=ADM*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],K$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],L$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUM(J163:L163)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],N$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=ADM*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],O$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],P$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUM(N163:P163)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],R$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=ADM*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],S$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],T$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUM(R163:T163)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],V$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=ADM*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],W$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],X$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUM(V163:X163)","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E152","v":"PROTECTION ET SÉCURITÉ"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],F$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=PRO*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],G$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],H$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUM(F164:H164)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],J$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=PRO*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],K$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],L$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUM(J164:L164)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],N$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=PRO*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],O$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],P$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUM(N164:P164)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],R$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=PRO*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],S$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],T$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUM(R164:T164)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],V$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=PRO*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],W$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],X$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUM(V164:X164)","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E153","v":"OPÉRATIONS"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],F$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],G$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],H$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUM(F165:H165)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],J$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],K$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],L$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUM(J165:L165)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],N$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],O$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],P$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUM(N165:P165)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],R$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],S$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],T$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUM(R165:T165)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],V$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],W$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],X$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUM(V165:X165)","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E154","v":"LOISIR / Communautaire-Récréatif"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],F$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],G$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],H$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUM(F166:H166)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],J$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],K$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],L$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUM(J166:L166)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],N$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],O$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],P$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUM(N166:P166)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],R$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],S$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],T$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUM(R166:T166)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],V$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],W$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],X$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUM(V166:X166)","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E155","v":"LOISIR / Culturel"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],F$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],G$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],H$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUM(F167:H167)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],J$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],K$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],L$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUM(J167:L167)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],N$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],O$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],P$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUM(N167:P167)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],R$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],S$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],T$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUM(R167:T167)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],V$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],W$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],X$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUM(V167:X167)","v":0}]
[null,null,null,null,"COÛTS","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL"]
[null,null,null,null,{"$f":"E151","v":"ADMINISTRATION"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],F$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=ADM*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],G$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],H$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUM(F169:H169)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],J$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=ADM*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],K$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],L$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUM(J169:L169)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],N$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=ADM*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],O$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],P$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUM(N169:P169)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],R$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=ADM*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],S$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],T$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUM(R169:T169)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],V$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=ADM*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],W$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],X$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUM(V169:X169)","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E152","v":"PROTECTION ET SÉCURITÉ"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],F$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=PRO*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],G$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],H$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUM(F170:H170)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],J$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=PRO*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],K$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],L$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUM(J170:L170)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],N$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=PRO*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],O$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],P$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUM(N170:P170)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],R$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=PRO*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],S$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],T$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUM(R170:T170)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],V$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=PRO*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],W$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],X$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUM(V170:X170)","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E153","v":"OPÉRATIONS"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],F$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],G$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],H$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUM(F171:H171)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],J$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],K$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],L$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUM(J171:L171)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],N$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],O$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],P$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUM(N171:P171)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],R$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],S$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],T$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUM(R171:T171)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],V$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],W$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],X$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUM(V171:X171)","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E154","v":"LOISIR / Communautaire-Récréatif"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],F$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],G$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],H$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUM(F172:H172)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],J$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],K$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],L$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUM(J172:L172)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],N$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],O$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],P$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUM(N172:P172)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],R$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],S$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],T$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUM(R172:T172)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],V$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],W$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],X$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUM(V172:X172)","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E155","v":"LOISIR / Culturel"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],F$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],G$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],H$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUM(F173:H173)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],J$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],K$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],L$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUM(J173:L173)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],N$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],O$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],P$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUM(N173:P173)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],R$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],S$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],T$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUM(R173:T173)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],V$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],W$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],X$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUM(V173:X173)","v":0}]
[null,null,null,null,"IVP","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL"]
[null,null,null,null,{"$f":"E157","v":"ADMINISTRATION"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],F$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=ADM*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],G$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],H$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUM(F175:H175)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],J$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=ADM*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],K$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],L$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUM(J175:L175)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],N$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=ADM*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],O$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],P$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUM(N175:P175)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],R$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=ADM*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],S$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],T$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUM(R175:T175)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],V$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=ADM*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],W$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],X$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUM(V175:X175)","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E158","v":"PROTECTION ET SÉCURITÉ"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],F$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=PRO*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],G$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],H$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUM(F176:H176)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],J$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=PRO*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],K$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],L$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUM(J176:L176)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],N$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=PRO*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],O$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],P$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUM(N176:P176)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],R$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=PRO*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],S$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],T$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUM(R176:T176)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],V$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=PRO*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],W$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],X$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUM(V176:X176)","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E159","v":"OPÉRATIONS"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],F$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],G$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],H$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUM(F177:H177)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],J$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],K$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],L$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUM(J177:L177)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],N$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],O$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],P$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUM(N177:P177)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],R$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],S$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],T$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUM(R177:T177)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],V$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],W$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],X$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUM(V177:X177)","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E160","v":"LOISIR / Communautaire-Récréatif"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],F$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],G$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],H$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUM(F178:H178)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],J$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],K$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],L$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUM(J178:L178)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],N$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],O$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],P$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUM(N178:P178)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],R$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],S$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],T$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUM(R178:T178)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],V$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],W$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],X$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUM(V178:X178)","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E161","v":"LOISIR / Culturel"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],F$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],G$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],H$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUM(F179:H179)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],J$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],K$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],L$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUM(J179:L179)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],N$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],O$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],P$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUM(N179:P179)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],R$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],S$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],T$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUM(R179:T179)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],V$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],W$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],X$116,BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUM(V179:X179)","v":0}]
[]
[null,null,null,"NOMBRE DE BÂTIMENTS PAR NIVEAU DE CONFIANCE ET NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN - SELON LE CHOIX DE LA CATÉGORIE DANS \"BILAN PAR CATÉGORIE\""]
[null,null,null,{"$f":"'BILAN PAR CATÉGORIE'!$G$12","v":"LOISIR / Communautaire-Récréatif"}]
[]
[null,null,null,null,"NOMBRE DE BÂTIMENTS PAR NIVEAU DE CONFIANCE (selon le choix de catégorie)",null,null,null,null,null,null,"SUPERFICIE PAR NIVEAU DE CONFIANCE (selon le choix de catégorie)",null,null,null,null,null,"POIDS PAR NIVEAU DE CONFIANCE (selon le choix de catégorie)"]
[null,null,null,null,null,"INVENTAIRE","VALEUR","ÉTAT","COÛTS","IVP",null,"INVENTAIRE","VALEUR","ÉTAT","COÛTS","IVP",null,"INVENTAIRE","VALEUR","ÉTAT","COÛTS","IVP"]
[null,null,null,1,"Très faible",{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],$D186,BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$D$182)+VLOOKUP($D$182,$E$118:$Y$122,5,FALSE)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],$D186,BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$D$182)+VLOOKUP($D$182,$E$124:$Y$128,5,FALSE)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],$D186,BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$D$182)+VLOOKUP($D$182,$E$130:$Y$134,5,FALSE)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],$D186,BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$D$182)+VLOOKUP($D$182,$E$136:$Y$140,5,FALSE)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],$D186,BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$D$182)+VLOOKUP($D$182,$E$142:$Y$146,5,FALSE)","v":0},null,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],$D186,BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$D$182)+VLOOKUP($D$182,$E$151:$Y$155,5,FALSE)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],$D186,BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$D$182)+VLOOKUP($D$182,$E$157:$Y$161,5,FALSE)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],$D186,BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$D$182)+VLOOKUP($D$182,$E$163:$Y$167,5,FALSE)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],$D186,BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$D$182)+VLOOKUP($D$182,$E$169:$Y$173,5,FALSE)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],$D186,BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$D$182)+VLOOKUP($D$182,$E$175:$Y$179,5,FALSE)","v":0},null,{"$f":"L186/SUM(L$186:L$190)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"M186/SUM(M$186:M$190)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,2,"Faible",{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],$D187,BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$D$182)+VLOOKUP($D$182,$E$118:$Y$122,9,FALSE)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],$D187,BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$D$182)+VLOOKUP($D$182,$E$124:$Y$128,9,FALSE)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],$D187,BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$D$182)+VLOOKUP($D$182,$E$130:$Y$134,9,FALSE)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],$D187,BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$D$182)+VLOOKUP($D$182,$E$136:$Y$140,9,FALSE)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],$D187,BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$D$182)+VLOOKUP($D$182,$E$142:$Y$146,9,FALSE)","v":0},null,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],$D187,BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$D$182)+VLOOKUP($D$182,$E$151:$Y$155,9,FALSE)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],$D187,BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$D$182)+VLOOKUP($D$182,$E$157:$Y$161,9,FALSE)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],$D187,BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$D$182)+VLOOKUP($D$182,$E$163:$Y$167,9,FALSE)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],$D187,BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$D$182)+VLOOKUP($D$182,$E$169:$Y$173,9,FALSE)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],$D187,BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$D$182)+VLOOKUP($D$182,$E$175:$Y$179,9,FALSE)","v":0},null,{"$f":"L187/SUM(L$186:L$190)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,3,"Moyen",{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],$D188,BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$D$182)+VLOOKUP($D$182,$E$118:$Y$122,13,FALSE)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],$D188,BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$D$182)+VLOOKUP($D$182,$E$124:$Y$128,13,FALSE)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],$D188,BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$D$182)+VLOOKUP($D$182,$E$130:$Y$134,13,FALSE)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],$D188,BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$D$182)+VLOOKUP($D$182,$E$136:$Y$140,13,FALSE)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],$D188,BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$D$182)+VLOOKUP($D$182,$E$142:$Y$146,13,FALSE)","v":0},null,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],$D188,BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$D$182)+VLOOKUP($D$182,$E$151:$Y$155,13,FALSE)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],$D188,BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$D$182)+VLOOKUP($D$182,$E$157:$Y$161,13,FALSE)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],$D188,BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$D$182)+VLOOKUP($D$182,$E$163:$Y$167,13,FALSE)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],$D188,BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$D$182)+VLOOKUP($D$182,$E$169:$Y$173,13,FALSE)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],$D188,BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$D$182)+VLOOKUP($D$182,$E$175:$Y$179,13,FALSE)","v":0},null,{"$f":"L188/SUM(L$186:L$190)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,4,"Bon",{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],$D189,BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$D$182)+VLOOKUP($D$182,$E$118:$Y$122,17,FALSE)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],$D189,BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$D$182)+VLOOKUP($D$182,$E$124:$Y$128,17,FALSE)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],$D189,BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$D$182)+VLOOKUP($D$182,$E$130:$Y$134,17,FALSE)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],$D189,BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$D$182)+VLOOKUP($D$182,$E$136:$Y$140,17,FALSE)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],$D189,BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$D$182)+VLOOKUP($D$182,$E$142:$Y$146,17,FALSE)","v":0},null,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],$D189,BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$D$182)+VLOOKUP($D$182,$E$151:$Y$155,17,FALSE)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],$D189,BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$D$182)+VLOOKUP($D$182,$E$157:$Y$161,17,FALSE)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],$D189,BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$D$182)+VLOOKUP($D$182,$E$163:$Y$167,17,FALSE)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],$D189,BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$D$182)+VLOOKUP($D$182,$E$169:$Y$173,17,FALSE)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],$D189,BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$D$182)+VLOOKUP($D$182,$E$175:$Y$179,17,FALSE)","v":0},null,{"$f":"L189/SUM(L$186:L$190)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,5,"Excellent",{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],$D190,BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$D$182)+VLOOKUP($D$182,$E$118:$Y$122,21,FALSE)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],$D190,BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$D$182)+VLOOKUP($D$182,$E$124:$Y$128,21,FALSE)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],$D190,BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$D$182)+VLOOKUP($D$182,$E$130:$Y$134,21,FALSE)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],$D190,BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$D$182)+VLOOKUP($D$182,$E$136:$Y$140,21,FALSE)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],$D190,BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$D$182)+VLOOKUP($D$182,$E$142:$Y$146,21,FALSE)","v":0},null,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 INVENTAIRE],$D190,BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$D$182)+VLOOKUP($D$182,$E$151:$Y$155,21,FALSE)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 VALEUR],$D190,BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$D$182)+VLOOKUP($D$182,$E$157:$Y$161,21,FALSE)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 ÉTAT],$D190,BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$D$182)+VLOOKUP($D$182,$E$163:$Y$167,21,FALSE)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 COÛTS],$D190,BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$D$182)+VLOOKUP($D$182,$E$169:$Y$173,21,FALSE)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[NIVEAU DE CONFIANCE 1 À 5 IVP],$D190,BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$D$182)+VLOOKUP($D$182,$E$175:$Y$179,21,FALSE)","v":0},null,{"$f":"L190/SUM(L$186:L$190)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT(R186:R190,$D$186:$D$190)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"SUMPRODUCT(S186:S190,$D$186:$D$190)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"SUMPRODUCT(T186:T190,$D$186:$D$190)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"SUMPRODUCT(U186:U190,$D$186:$D$190)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"SUMPRODUCT(V186:V190,$D$186:$D$190)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NIVEAU DE CONFIANCE MOYEN",{"$f":"IF(ROUNDDOWN(R191,0)<1,1,ROUNDDOWN(R191,0))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(ROUNDDOWN(S191,0)<1,1,ROUNDDOWN(S191,0))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(ROUNDDOWN(T191,0)<1,1,ROUNDDOWN(T191,0))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(ROUNDDOWN(U191,0)<1,1,ROUNDDOWN(U191,0))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(ROUNDDOWN(V191,0)<1,1,ROUNDDOWN(V191,0))","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
[null,"VALEUR PATRIMONIALE ET VULNÉRABILITÉ ENVIRONNEMENTALE"]
[]
[]
[null,null,null,"NOMBRE DE BÂTIMENTS AVEC VALEUR PATRIMONIALE OU VULNÉRABILITÉ ENVIRONNEMENTALE - SOMMAIRE"]
[]
[null,null,null,null,"VALEUR PATRIMONIALE",null,null,null,null,"VULNÉRABILITÉ ENVIRONNEMENTALE"]
[null,null,null,null,"Nb de bâtiment total","Nb de bâtiment \ninventoriés","STATUT - Nb de bâtiments cités","STATUT - Nb de bâtiments classés",null,"Nb de bâtiment exposés aux changements climatiques"]
[null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[VALEUR PATRIMONIALE DU BÂTIMENT],\"Oui\")","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[INVENTORIÉ \n(par MRC ou municipalité)],\"VRAI\")","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[STATUT PATRIMONIAL CITÉ],\"VRAI\")","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[STATUT PATRIMONIAL CLASSÉ],\"VRAI\")","v":0},null,{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[BÂTIMENT EXPOSÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE],\"VRAI\")","v":0}]
[]
[]
[null,null,null,"CONCERNANT LES",null,"Nombre de bâtiments multifonctions \npar catégorie pour chaque fonction pour:",null,null,null,null,null,"Un bâtiment multifonctions peut être compté plus d'1 fois seulement s'il a des fonctions de catégorie différente"]
[null,null,null,"BÂTIMENTS MULTIFONCTIONS",null,"VALEUR - Nb de bâtiment total",null,null,null,"Nb de bâtiment inventoriés",null,null,null,"STATUT - Nb de bâtiments cités",null,null,null,"STATUT - Nb de bâtiments classés",null,null,null,"Nb de bâtiment exposés aux changements climatiques"]
[null,null,null,null,null,"PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL"]
[null,null,null,null,{"$f":"'MENU DÉROULANT'!C91","v":"ADMINISTRATION"},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[VALEUR PATRIMONIALE DU BÂTIMENT],\"Oui\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[VALEUR PATRIMONIALE DU BÂTIMENT],\"Oui\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[VALEUR PATRIMONIALE DU BÂTIMENT],\"Oui\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUM(F208:H208)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[INVENTORIÉ \n(par MRC ou municipalité)],\"VRAI\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[INVENTORIÉ \n(par MRC ou municipalité)],\"VRAI\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[INVENTORIÉ \n(par MRC ou municipalité)],\"VRAI\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUM(J208:L208)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[STATUT PATRIMONIAL CITÉ],\"VRAI\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[STATUT PATRIMONIAL CITÉ],\"VRAI\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[STATUT PATRIMONIAL CITÉ],\"VRAI\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUM(N208:P208)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[STATUT PATRIMONIAL CLASSÉ],\"VRAI\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[STATUT PATRIMONIAL CLASSÉ],\"VRAI\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[STATUT PATRIMONIAL CLASSÉ],\"VRAI\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUM(R208:T208)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[BÂTIMENT EXPOSÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE],\"VRAI\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[BÂTIMENT EXPOSÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE],\"VRAI\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[BÂTIMENT EXPOSÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE],\"VRAI\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUM(V208:X208)","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"'MENU DÉROULANT'!C92","v":"PROTECTION ET SÉCURITÉ"},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[VALEUR PATRIMONIALE DU BÂTIMENT],\"Oui\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[VALEUR PATRIMONIALE DU BÂTIMENT],\"Oui\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[VALEUR PATRIMONIALE DU BÂTIMENT],\"Oui\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUM(F209:H209)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[INVENTORIÉ \n(par MRC ou municipalité)],\"VRAI\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[INVENTORIÉ \n(par MRC ou municipalité)],\"VRAI\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[INVENTORIÉ \n(par MRC ou municipalité)],\"VRAI\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUM(J209:L209)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[STATUT PATRIMONIAL CITÉ],\"VRAI\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[STATUT PATRIMONIAL CITÉ],\"VRAI\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[STATUT PATRIMONIAL CITÉ],\"VRAI\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUM(N209:P209)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[STATUT PATRIMONIAL CLASSÉ],\"VRAI\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[STATUT PATRIMONIAL CLASSÉ],\"VRAI\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[STATUT PATRIMONIAL CLASSÉ],\"VRAI\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUM(R209:T209)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[BÂTIMENT EXPOSÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE],\"VRAI\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[BÂTIMENT EXPOSÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE],\"VRAI\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[BÂTIMENT EXPOSÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE],\"VRAI\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>PRO*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>PRO*\")","v":0},{"$f":"SUM(V209:X209)","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"'MENU DÉROULANT'!C93","v":"OPÉRATIONS"},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[VALEUR PATRIMONIALE DU BÂTIMENT],\"Oui\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[VALEUR PATRIMONIALE DU BÂTIMENT],\"Oui\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[VALEUR PATRIMONIALE DU BÂTIMENT],\"Oui\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUM(F210:H210)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[INVENTORIÉ \n(par MRC ou municipalité)],\"VRAI\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[INVENTORIÉ \n(par MRC ou municipalité)],\"VRAI\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[INVENTORIÉ \n(par MRC ou municipalité)],\"VRAI\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUM(J210:L210)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[STATUT PATRIMONIAL CITÉ],\"VRAI\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[STATUT PATRIMONIAL CITÉ],\"VRAI\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[STATUT PATRIMONIAL CITÉ],\"VRAI\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUM(N210:P210)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[STATUT PATRIMONIAL CLASSÉ],\"VRAI\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[STATUT PATRIMONIAL CLASSÉ],\"VRAI\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[STATUT PATRIMONIAL CLASSÉ],\"VRAI\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUM(R210:T210)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[BÂTIMENT EXPOSÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE],\"VRAI\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[BÂTIMENT EXPOSÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE],\"VRAI\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[BÂTIMENT EXPOSÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE],\"VRAI\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>OPÉ*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>OPÉ*\")","v":0},{"$f":"SUM(V210:X210)","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"'MENU DÉROULANT'!C94","v":"LOISIR / Communautaire-Récréatif"},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[VALEUR PATRIMONIALE DU BÂTIMENT],\"Oui\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[VALEUR PATRIMONIALE DU BÂTIMENT],\"Oui\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[VALEUR PATRIMONIALE DU BÂTIMENT],\"Oui\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUM(F211:H211)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[INVENTORIÉ \n(par MRC ou municipalité)],\"VRAI\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[INVENTORIÉ \n(par MRC ou municipalité)],\"VRAI\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[INVENTORIÉ \n(par MRC ou municipalité)],\"VRAI\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUM(J211:L211)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[STATUT PATRIMONIAL CITÉ],\"VRAI\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[STATUT PATRIMONIAL CITÉ],\"VRAI\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[STATUT PATRIMONIAL CITÉ],\"VRAI\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUM(N211:P211)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[STATUT PATRIMONIAL CLASSÉ],\"VRAI\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[STATUT PATRIMONIAL CLASSÉ],\"VRAI\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[STATUT PATRIMONIAL CLASSÉ],\"VRAI\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUM(R211:T211)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[BÂTIMENT EXPOSÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE],\"VRAI\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[BÂTIMENT EXPOSÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE],\"VRAI\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[BÂTIMENT EXPOSÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE],\"VRAI\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Com*\")","v":0},{"$f":"SUM(V211:X211)","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"'MENU DÉROULANT'!C95","v":"LOISIR / Culturel"},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[VALEUR PATRIMONIALE DU BÂTIMENT],\"Oui\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[VALEUR PATRIMONIALE DU BÂTIMENT],\"Oui\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[VALEUR PATRIMONIALE DU BÂTIMENT],\"Oui\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUM(F212:H212)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[INVENTORIÉ \n(par MRC ou municipalité)],\"VRAI\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[INVENTORIÉ \n(par MRC ou municipalité)],\"VRAI\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[INVENTORIÉ \n(par MRC ou municipalité)],\"VRAI\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUM(J212:L212)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[STATUT PATRIMONIAL CITÉ],\"VRAI\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[STATUT PATRIMONIAL CITÉ],\"VRAI\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[STATUT PATRIMONIAL CITÉ],\"VRAI\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUM(N212:P212)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[STATUT PATRIMONIAL CLASSÉ],\"VRAI\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[STATUT PATRIMONIAL CLASSÉ],\"VRAI\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[STATUT PATRIMONIAL CLASSÉ],\"VRAI\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUM(R212:T212)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[BÂTIMENT EXPOSÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE],\"VRAI\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[BÂTIMENT EXPOSÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE],\"VRAI\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[BÂTIMENT EXPOSÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE],\"VRAI\",BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"<>LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"<>LOISIR / Cul*\")","v":0},{"$f":"SUM(V212:X212)","v":0}]
[]
[null,null,null,"NOMBRE DE BÂTIMENTS AVEC VALEUR PATRIMONIALE OU VULNÉRABILITÉ ENVIRONNEMENTALE - SELON LE CHOIX DE LA CATÉGORIE DANS \"BILAN PAR CATÉGORIE\""]
[null,null,null,{"$f":"'BILAN PAR CATÉGORIE'!$G$12","v":"LOISIR / Communautaire-Récréatif"}]
[]
[null,null,null,null,"Nb de bâtiment total","Nb de bâtiment \ninventoriés","STATUT - Nb de bâtiments cités","STATUT - Nb de bâtiments classés",null,"Nb de bâtiment exposés aux changements climatiques"]
[null,null,null,null,{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D$215,BÂTIMENTS[VALEUR PATRIMONIALE DU BÂTIMENT],\"Oui\")+VLOOKUP($D$215,$E$208:$Y$212,5,FALSE)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D$215,BÂTIMENTS[INVENTORIÉ \n(par MRC ou municipalité)],\"VRAI\")+VLOOKUP($D$215,$E$208:$Y$212,9,FALSE)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D$215,BÂTIMENTS[STATUT PATRIMONIAL CITÉ],\"VRAI\")+VLOOKUP($D$215,$E$208:$Y$212,13,FALSE)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D$215,BÂTIMENTS[STATUT PATRIMONIAL CLASSÉ],\"VRAI\")+VLOOKUP($D$215,$E$208:$Y$212,17,FALSE)","v":0},null,{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D$215,BÂTIMENTS[BÂTIMENT EXPOSÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE],\"VRAI\")+VLOOKUP($D$215,$E$208:$Y$212,21,FALSE)","v":0}]
[]
[]
[null,"INVENTAIRE ET VALEUR DE REMPLACEMENT"]
[]
[]
[null,null,null,"INVENTAIRE PAR CATÉGORIE AVEC MULTIFONCTIONS INDÉPENDANT - SOMMAIRE (FIGURE 1.1)",null,null,null,null,null,null,"VALEUR PAR CATÉGORIE AVEC MULTIFONCTIONS INDÉPENDANT - SOMMAIRE (FIGURE 1.2)"]
[null,null,null,"Les bâtiments multifonctions sont comptés à part"]
[null,null,null,null,"Inventaire (nb)",null,"Superficie totale (m2)",null,"% en superficie",null,null,null,"Valeur de remplacement ($)",null,"% en valeur"]
[null,null,null,{"$f":"'MENU DÉROULANT'!C96","v":"MULTIFONCTIONS"},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D227)","v":0},{"$f":"IF(E227=0,\"\",IF(E227=1,CONCATENATE(E227,\" bâtiment\"),CONCATENATE(E227,\" bâtiments\")))","v":""},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D227,BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)])","v":0},"m²",{"$f":"G227/$G$234","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,{"$f":"D227","v":"MULTIFONCTIONS"},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$L227,BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])","v":0},null,{"$f":"M227/$M$234","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"F227","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"'MENU DÉROULANT'!C95","v":"LOISIR / Culturel"},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D228)","v":0},"",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D228,BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)])","v":0},"m²",{"$error":"#DIV/0!"},null,null,{"$f":"D232","v":"ADMINISTRATION"},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$L228,BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])","v":0},null,{"$error":"#DIV/0!"},""]
[null,null,null,{"$f":"'MENU DÉROULANT'!C94","v":"LOISIR / Communautaire-Récréatif"},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D229)","v":0},"",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D229,BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)])","v":0},"m²",{"$error":"#DIV/0!"},null,null,{"$f":"D231","v":"PROTECTION ET SÉCURITÉ"},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$L229,BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])","v":0},null,{"$error":"#DIV/0!"},""]
[null,null,null,{"$f":"'MENU DÉROULANT'!C93","v":"OPÉRATIONS"},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D230)","v":0},"",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D230,BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)])","v":0},"m²",{"$error":"#DIV/0!"},null,null,{"$f":"D230","v":"OPÉRATIONS"},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$L230,BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])","v":0},null,{"$error":"#DIV/0!"},""]
[null,null,null,{"$f":"'MENU DÉROULANT'!C92","v":"PROTECTION ET SÉCURITÉ"},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D231)","v":0},"",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D231,BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)])","v":0},"m²",{"$error":"#DIV/0!"},null,null,{"$f":"D229","v":"LOISIR / Communautaire-Récréatif"},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$L231,BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])","v":0},null,{"$error":"#DIV/0!"},""]
[null,null,null,{"$f":"'MENU DÉROULANT'!C91","v":"ADMINISTRATION"},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D232)","v":0},"",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D232,BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)])","v":0},"m²",{"$error":"#DIV/0!"},null,null,{"$f":"D228","v":"LOISIR / Culturel"},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$L232,BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])","v":0},null,{"$error":"#DIV/0!"},""]
[null,null,null,"Vérif: Nb avec catégorie indiquée",{"$f":"SUM(E227:E232)","v":0},null,{"$f":"SUM(G227:G232)","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(M227:M232)","v":0}]
[null,null,null,"TOTAUX",{"$f":"COUNTA(BÂTIMENTS[LIBELLÉ DU BÂTIMENT])","v":0},null,{"$f":"SUM(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)])","v":0},"m²",{"$f":"SUM(I227:I232)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,"TOTAUX",{"$f":"SUM(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])","v":0},null,{"$f":"SUM(O227:O232)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,"Chiffre selon si un nom de bâtiment (libellé) est inscrit dans l'onglet BÂTIMENT"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valeur totale retenue",{"$f":"M234","v":0}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valeur totale de base théorique (RS Means):",{"$f":"ROUND(SUM(BÂTIMENTS[VALEUR DE BASE THÉORIQUE]),0)","v":0}]
[]
[]
[null,null,null,"DÉTAILS POUR LA RÉPARTITION PAR CATÉGORIE DES BÂTIMENTS MULTIFONCTIONS (TEXTE 1.1 ET FIGURE 1.2-2)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NOTE: Tout ce qui est valeur doit provenir d'un calcul par fonction principale, secondaire et tertiaire puisque les calculs de valeurs sont variables selon la fonction (donc pas tout à fait proportionnelle à la superficie)"]
[null,null,null,null,"Valeur de remplacement répartie des bâtiments multifonctions ($)","% valeur","% valeur","Superficie totale (m2)",null,"Nb de bâtiments multifonctions concernés",null,null,null,null,"Vérification"]
[null,null,null,{"$f":"D232","v":"ADMINISTRATION"},{"$f":"SUMIFS(CALCULS!I$792:I$821,CALCULS!$C$792:$C$821,CALCULS!$D244)","v":0},{"$f":"E244/$E$249","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"ROUND(F244*100,1)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"SUMIFS(CALCULS!M$792:M$821,CALCULS!$C$792:$C$821,CALCULS!$D244)","v":0},"m²",{"$f":"SUMIFS(CALCULS!U$792:U$821,CALCULS!$C$792:$C$821,CALCULS!$D244)","v":0},{"$f":"IF(J244<=1,CONCATENATE(J244,\" bâtiment\"),CONCATENATE(J244,\" bâtiments\"))","v":"0 bâtiment"},null,{"$f":"SUMIFS(CALCULS!Q$792:Q$821,CALCULS!$C$792:$C$821,CALCULS!$D244)","v":0},{"$f":"E244+M228","v":0},{"$f":"M244-N244","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"D231","v":"PROTECTION ET SÉCURITÉ"},{"$f":"SUMIFS(CALCULS!I$792:I$821,CALCULS!$C$792:$C$821,CALCULS!$D245)","v":0},{"$f":"E245/$E$249","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"ROUND(F245*100,1)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"SUMIFS(CALCULS!M$792:M$821,CALCULS!$C$792:$C$821,CALCULS!$D245)","v":0},"m²",{"$f":"SUMIFS(CALCULS!U$792:U$821,CALCULS!$C$792:$C$821,CALCULS!$D245)","v":0},{"$f":"IF(J245<=1,CONCATENATE(J245,\" bâtiment\"),CONCATENATE(J245,\" bâtiments\"))","v":"0 bâtiment"},null,{"$f":"SUMIFS(CALCULS!Q$792:Q$821,CALCULS!$C$792:$C$821,CALCULS!$D245)","v":0},{"$f":"E245+M229","v":0},{"$f":"M245-N245","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"D230","v":"OPÉRATIONS"},{"$f":"SUMIFS(CALCULS!I$792:I$821,CALCULS!$C$792:$C$821,CALCULS!$D246)","v":0},{"$f":"E246/$E$249","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"ROUND(F246*100,1)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"SUMIFS(CALCULS!M$792:M$821,CALCULS!$C$792:$C$821,CALCULS!$D246)","v":0},"m²",{"$f":"SUMIFS(CALCULS!U$792:U$821,CALCULS!$C$792:$C$821,CALCULS!$D246)","v":0},{"$f":"IF(J246<=1,CONCATENATE(J246,\" bâtiment\"),CONCATENATE(J246,\" bâtiments\"))","v":"0 bâtiment"},null,{"$f":"SUMIFS(CALCULS!Q$792:Q$821,CALCULS!$C$792:$C$821,CALCULS!$D246)","v":0},{"$f":"E246+M230","v":0},{"$f":"M246-N246","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"D229","v":"LOISIR / Communautaire-Récréatif"},{"$f":"SUMIFS(CALCULS!I$792:I$821,CALCULS!$C$792:$C$821,CALCULS!$D247)","v":0},{"$f":"E247/$E$249","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"ROUND(F247*100,1)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"SUMIFS(CALCULS!M$792:M$821,CALCULS!$C$792:$C$821,CALCULS!$D247)","v":0},"m²",{"$f":"SUMIFS(CALCULS!U$792:U$821,CALCULS!$C$792:$C$821,CALCULS!$D247)","v":0},{"$f":"IF(J247<=1,CONCATENATE(J247,\" bâtiment\"),CONCATENATE(J247,\" bâtiments\"))","v":"0 bâtiment"},null,{"$f":"SUMIFS(CALCULS!Q$792:Q$821,CALCULS!$C$792:$C$821,CALCULS!$D247)","v":0},{"$f":"E247+M231","v":0},{"$f":"M247-N247","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"D228","v":"LOISIR / Culturel"},{"$f":"SUMIFS(CALCULS!I$792:I$821,CALCULS!$C$792:$C$821,CALCULS!$D248)","v":0},{"$f":"E248/$E$249","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"ROUND(F248*100,1)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"SUMIFS(CALCULS!M$792:M$821,CALCULS!$C$792:$C$821,CALCULS!$D248)","v":0},"m²",{"$f":"SUMIFS(CALCULS!U$792:U$821,CALCULS!$C$792:$C$821,CALCULS!$D248)","v":0},{"$f":"IF(J248<=1,CONCATENATE(J248,\" bâtiment\"),CONCATENATE(J248,\" bâtiments\"))","v":"0 bâtiment"},null,{"$f":"SUMIFS(CALCULS!Q$792:Q$821,CALCULS!$C$792:$C$821,CALCULS!$D248)","v":0},{"$f":"E248+M232","v":0},{"$f":"M248-N248","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"SUM(E244:E248)","v":0},{"$f":"SUM(F244:F248)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"SUM(H244:H248)","v":0},"m²","Un bâtiment multifonctions peut être compté ici plus d'1 fois seulement s'il a des fonctions de catégorie différente",null,null,{"$f":"SUM(M244:M248)","v":0},{"$f":"SUM(N244:N248)","v":0}]
[]
[]
[]
[null,null,null,"INVENTAIRE ET VALEUR - SELON LE CHOIX DE LA CATÉGORIE DANS \"BILAN PAR CATÉGORIE\""]
[null,null,null,{"$f":"'BILAN PAR CATÉGORIE'!$G$12","v":"LOISIR / Communautaire-Récréatif"}]
[]
[null,null,null,"INVENTAIRE ET VALEUR ($) PAR FONCTION SELON LA CATÉGORIE CHOISIE (INCLUANT CE QUI EST ASSOCIÉ À MULTIFONCTIONS)  (FIGURE 2.2)"]
[null,null,null,null,null,"Inventaire (nb)",null,"Superficie totale (m2)",null,"% en superficie",null,"Valeur de remplacement ($)","% en valeur","RS Means"]
[null,null,null,"No colonne dans CALCULS1"]
[null,null,"Occurrences",2,null,27,null,13,null,null,null,14,null,23]
[null,null,1,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP($D$254&\"_\"&$C260,CALCULS!$D$792:$U$821,D$259,FALSE),\"\")","v":"LOISIR / Communautaire-récréatif - Centre communautaire"},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP($D260,INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$G$44,2,FALSE))=TRUE,\"\",VLOOKUP($D260,INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$G$44,2,FALSE))","v":"Centre communautaire"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP($D$254&\"_\"&$C260,CALCULS!$D$792:$AD$821,F$259,FALSE),\"\")","v":0},{"$f":"IF(F260=\"\",\"\",IF(F260<=1,CONCATENATE(F260,\" bâtiment\"),CONCATENATE(F260,\" bâtiments\")))","v":"0 bâtiment"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP($D$254&\"_\"&$C260,CALCULS!$D$792:$U$821,H$259,FALSE),\"\")","v":0},"m²",{"$f":"IF(H260=\"\",\"\",H260/$H$272)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP($D$254&\"_\"&$C260,CALCULS!$D$792:$U$821,L$259,FALSE),\"\")","v":0},{"$f":"IF(L260=\"\",\"\",L260/$L$272)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP($D$254&\"_\"&$C260,$D$792:$Z$821,N$259,FALSE),\"\")","v":0}]
[null,null,2,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP($D$254&\"_\"&$C261,CALCULS!$D$792:$U$821,D$259,FALSE),\"\")","v":"LOISIR / Communautaire-récréatif - Centre récréatif et de loisirs "},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP($D261,INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$G$44,2,FALSE))=TRUE,\"\",VLOOKUP($D261,INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$G$44,2,FALSE))","v":"Centre récréatif et de loisirs "},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP($D$254&\"_\"&$C261,CALCULS!$D$792:$AD$821,F$259,FALSE),\"\")","v":0},{"$f":"IF(F261=\"\",\"\",IF(F261<=1,CONCATENATE(F261,\" bâtiment\"),CONCATENATE(F261,\" bâtiments\")))","v":"0 bâtiment"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP($D$254&\"_\"&$C261,CALCULS!$D$792:$U$821,H$259,FALSE),\"\")","v":0},"m²",{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP($D$254&\"_\"&$C261,CALCULS!$D$792:$U$821,L$259,FALSE),\"\")","v":0},{"$error":"#DIV/0!"},0]
[null,null,3,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP($D$254&\"_\"&$C262,CALCULS!$D$792:$U$821,D$259,FALSE),\"\")","v":"LOISIR / Communautaire-récréatif - Centre sportif​"},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP($D262,INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$G$44,2,FALSE))=TRUE,\"\",VLOOKUP($D262,INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$G$44,2,FALSE))","v":"Centre sportif​"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP($D$254&\"_\"&$C262,CALCULS!$D$792:$AD$821,F$259,FALSE),\"\")","v":0},"0 bâtiment",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP($D$254&\"_\"&$C262,CALCULS!$D$792:$U$821,H$259,FALSE),\"\")","v":0},"m²",{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP($D$254&\"_\"&$C262,CALCULS!$D$792:$U$821,L$259,FALSE),\"\")","v":0},{"$error":"#DIV/0!"},0]
[null,null,4,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP($D$254&\"_\"&$C263,CALCULS!$D$792:$U$821,D$259,FALSE),\"\")","v":"LOISIR / Communautaire-récréatif - Centre aquatique (piscine)​"},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP($D263,INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$G$44,2,FALSE))=TRUE,\"\",VLOOKUP($D263,INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$G$44,2,FALSE))","v":"Centre aquatique (piscine)​"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP($D$254&\"_\"&$C263,CALCULS!$D$792:$AD$821,F$259,FALSE),\"\")","v":0},"0 bâtiment",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP($D$254&\"_\"&$C263,CALCULS!$D$792:$U$821,H$259,FALSE),\"\")","v":0},"m²",{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP($D$254&\"_\"&$C263,CALCULS!$D$792:$U$821,L$259,FALSE),\"\")","v":0},{"$error":"#DIV/0!"},0]
[null,null,5,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP($D$254&\"_\"&$C264,CALCULS!$D$792:$U$821,D$259,FALSE),\"\")","v":"LOISIR / Communautaire-récréatif - Aréna​"},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP($D264,INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$G$44,2,FALSE))=TRUE,\"\",VLOOKUP($D264,INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$G$44,2,FALSE))","v":"Aréna​"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP($D$254&\"_\"&$C264,CALCULS!$D$792:$AD$821,F$259,FALSE),\"\")","v":0},"0 bâtiment",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP($D$254&\"_\"&$C264,CALCULS!$D$792:$U$821,H$259,FALSE),\"\")","v":0},"m²",{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP($D$254&\"_\"&$C264,CALCULS!$D$792:$U$821,L$259,FALSE),\"\")","v":0},{"$error":"#DIV/0!"},0]
[null,null,6,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP($D$254&\"_\"&$C265,CALCULS!$D$792:$U$821,D$259,FALSE),\"\")","v":"LOISIR / Communautaire-récréatif - Stade​"},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP($D265,INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$G$44,2,FALSE))=TRUE,\"\",VLOOKUP($D265,INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$G$44,2,FALSE))","v":"Stade​"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP($D$254&\"_\"&$C265,CALCULS!$D$792:$AD$821,F$259,FALSE),\"\")","v":0},"0 bâtiment",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP($D$254&\"_\"&$C265,CALCULS!$D$792:$U$821,H$259,FALSE),\"\")","v":0},"m²",{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP($D$254&\"_\"&$C265,CALCULS!$D$792:$U$821,L$259,FALSE),\"\")","v":0},{"$error":"#DIV/0!"},0]
[null,null,7,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP($D$254&\"_\"&$C266,CALCULS!$D$792:$U$821,D$259,FALSE),\"\")","v":"LOISIR / Communautaire-récréatif - Maison des jeunes"},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP($D266,INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$G$44,2,FALSE))=TRUE,\"\",VLOOKUP($D266,INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$G$44,2,FALSE))","v":"Maison des jeunes"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP($D$254&\"_\"&$C266,CALCULS!$D$792:$AD$821,F$259,FALSE),\"\")","v":0},"0 bâtiment",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP($D$254&\"_\"&$C266,CALCULS!$D$792:$U$821,H$259,FALSE),\"\")","v":0},"m²",{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP($D$254&\"_\"&$C266,CALCULS!$D$792:$U$821,L$259,FALSE),\"\")","v":0},{"$error":"#DIV/0!"},0]
[null,null,8,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP($D$254&\"_\"&$C267,CALCULS!$D$792:$U$821,D$259,FALSE),\"\")","v":"LOISIR / Communautaire-récréatif - Chalet de parc"},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP($D267,INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$G$44,2,FALSE))=TRUE,\"\",VLOOKUP($D267,INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$G$44,2,FALSE))","v":"Chalet de parc"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP($D$254&\"_\"&$C267,CALCULS!$D$792:$AD$821,F$259,FALSE),\"\")","v":0},"0 bâtiment",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP($D$254&\"_\"&$C267,CALCULS!$D$792:$U$821,H$259,FALSE),\"\")","v":0},"m²",{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP($D$254&\"_\"&$C267,CALCULS!$D$792:$U$821,L$259,FALSE),\"\")","v":0},{"$error":"#DIV/0!"},0]
[null,null,9,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP($D$254&\"_\"&$C268,CALCULS!$D$792:$U$821,D$259,FALSE),\"\")","v":"LOISIR / Communautaire-récréatif - Bloc sanitaire"},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP($D268,INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$G$44,2,FALSE))=TRUE,\"\",VLOOKUP($D268,INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$G$44,2,FALSE))","v":"Bloc sanitaire"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP($D$254&\"_\"&$C268,CALCULS!$D$792:$AD$821,F$259,FALSE),\"\")","v":0},"0 bâtiment",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP($D$254&\"_\"&$C268,CALCULS!$D$792:$U$821,H$259,FALSE),\"\")","v":0},"m²",{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP($D$254&\"_\"&$C268,CALCULS!$D$792:$U$821,L$259,FALSE),\"\")","v":0},{"$error":"#DIV/0!"},0]
[null,null,10,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP($D$254&\"_\"&$C269,CALCULS!$D$792:$U$821,D$259,FALSE),\"\")","v":"LOISIR / Communautaire-récréatif - Autre"},{"$f":"IF(ISNA(VLOOKUP($D269,INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$G$44,2,FALSE))=TRUE,\"\",VLOOKUP($D269,INDEX_Types_Bâtiments!$F$15:$G$44,2,FALSE))","v":"Autre"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP($D$254&\"_\"&$C269,CALCULS!$D$792:$AD$821,F$259,FALSE),\"\")","v":0},"0 bâtiment",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP($D$254&\"_\"&$C269,CALCULS!$D$792:$U$821,H$259,FALSE),\"\")","v":0},"m²",{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP($D$254&\"_\"&$C269,CALCULS!$D$792:$U$821,L$259,FALSE),\"\")","v":0},{"$error":"#DIV/0!"},0]
[null,null,null,"Vérif.","Nb total de fonctions de bâtiments",{"$f":"SUM(F260:F269)","v":0},null,{"$f":"SUM(H260:H269)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(L260:L269)","v":0},null,{"$f":"SUM(N260:N269)","v":0},null,"Vérification de la somme"]
[null,null,null,"ATTENTION: Le nombre de bâtiments indiqué ci-dessus correspond au nombre par type donc pour un bâtiment multifonctions par exemple qui contient un hotel de ville et une salle communautaire, ce bâtiment comptera pour 1 dans la catégorie \"ADMINISTRATION\" et pour 1 aussi dans la catégorie \"LOISIR / Communautaire-Récréatif\", et  pour un bâtiment multifonctions par exemple qui contient un hotel de ville et un bureau administratif, ce bâtiment comptera pour 2 dans la catégorie \"ADMINISTRATION\" "]
[null,null,null,"TOTAUX","Nombre de bâtiments réel",{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[LIBELLÉ DU BÂTIMENT],\"<>\"\"\",BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D$254)+VLOOKUP(CALCULS!$D$254,CALCULS!$E$44:$I$48,5,FALSE)","v":0},null,{"$f":"SUM(H260:H269)","v":0},"m²",{"$f":"SUM(J260:J269)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"SUM(L260:L269)","v":0},{"$f":"SUM(M260:M269)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"SUM(N260:N270)","v":0},null,{"$f":"VLOOKUP($D$254,$D$244:$M$248,10,FALSE)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null," ",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(O273=\"\",\"\",\"n\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valeur totale retenue",{"$f":"L272","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(O275=\"\",\"\",\"n\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valeur totale de base théorique (RS Means):",{"$f":"N272","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(O277=\"\",\"\",\"n\")","v":""}]
[null,null,null,"ORDRE INVERSÉ (POUR FIGURE 2.1)"]
[null,null,null,{"$f":"E269","v":"Autre"},null,{"$f":"IF(F269=0,\"\",F269)","v":""},{"$f":"IF(G269=\"0 bâtiment\",\"\",G269)","v":""},{"$f":"H269","v":0},{"$f":"I269","v":"m²"}]
[null,null,null,{"$f":"E268","v":"Bloc sanitaire"},null,{"$f":"IF(F268=0,\"\",F268)","v":""},{"$f":"IF(G268=\"0 bâtiment\",\"\",G268)","v":""},{"$f":"H268","v":0},{"$f":"I268","v":"m²"}]
[null,null,null,{"$f":"E267","v":"Chalet de parc"},null,{"$f":"IF(F267=0,\"\",F267)","v":""},{"$f":"IF(G267=\"0 bâtiment\",\"\",G267)","v":""},{"$f":"H267","v":0},{"$f":"I267","v":"m²"}]
[null,null,null,{"$f":"E266","v":"Maison des jeunes"},null,{"$f":"IF(F266=0,\"\",F266)","v":""},{"$f":"IF(G266=\"0 bâtiment\",\"\",G266)","v":""},{"$f":"H266","v":0},{"$f":"I266","v":"m²"}]
[null,null,null,{"$f":"E265","v":"Stade​"},null,{"$f":"IF(F265=0,\"\",F265)","v":""},{"$f":"IF(G265=\"0 bâtiment\",\"\",G265)","v":""},{"$f":"H265","v":0},{"$f":"I265","v":"m²"}]
[null,null,null,{"$f":"E264","v":"Aréna​"},null,{"$f":"IF(F264=0,\"\",F264)","v":""},{"$f":"IF(G264=\"0 bâtiment\",\"\",G264)","v":""},{"$f":"H264","v":0},{"$f":"I264","v":"m²"}]
[null,null,null,{"$f":"E263","v":"Centre aquatique (piscine)​"},null,{"$f":"IF(F263=0,\"\",F263)","v":""},{"$f":"IF(G263=\"0 bâtiment\",\"\",G263)","v":""},{"$f":"H263","v":0},{"$f":"I263","v":"m²"}]
[null,null,null,{"$f":"E262","v":"Centre sportif​"},null,{"$f":"IF(F262=0,\"\",F262)","v":""},{"$f":"IF(G262=\"0 bâtiment\",\"\",G262)","v":""},{"$f":"H262","v":0},{"$f":"I262","v":"m²"}]
[null,null,null,{"$f":"E261","v":"Centre récréatif et de loisirs "},null,{"$f":"IF(F261=0,\"\",F261)","v":""},{"$f":"IF(G261=\"0 bâtiment\",\"\",G261)","v":""},{"$f":"H261","v":0},{"$f":"I261","v":"m²"}]
[null,null,null,{"$f":"E260","v":"Centre communautaire"},null,{"$f":"IF(F260=0,\"\",F260)","v":""},{"$f":"IF(G260=\"0 bâtiment\",\"\",G260)","v":""},{"$f":"H260","v":0},{"$f":"I260","v":"m²"}]
[]
[]
[null,"VALEUR / COMPOSANT ET DISCIPLINE"]
[]
[null,null,null,"VALEUR PAR COMPOSANT (INCLUANT MULTIFONCTIONS) - SOMMAIRE  (FIGURE 1.5)",null,null,null,null,"VALEUR PAR DISCIPLINE (INCLUANT MULTIFONCTIONS) - SOMMAIRE  (FIGURE 1.4)"]
[null,null,null,null,"Valeur de remplacement ($)","% valeur",null,null,null,null,null,"Valeur de remplacement ($)","% valeur"]
[null,null,null,"A INFRASTRUCTURE",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!D295,BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)])","v":0},{"$f":"E295/$E$301","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,null,"ARCHITECTURE",null,{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J295,BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)])","v":0},{"$f":"L295/$L$299","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,"B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!D296,BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)])","v":0},{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,"CIVIL",null,{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J296,BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)])","v":0},{"$f":"L296/$L$299","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,"C AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!D297,BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)])","v":0},{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,"MÉCANIQUE",null,{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J297,BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)])","v":0},{"$f":"L297/$L$299","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,"D SERVICES",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!D298,BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)])","v":0},{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,"ÉLECTRIQUE",null,{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J298,BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)])","v":0},{"$f":"L298/$L$299","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,"E ÉQUIPEMENT ET AMEUBLEMENT",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!D299,BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)])","v":0},{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(L295:L298)","v":0},{"$f":"SUM(M295:M298)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,"F CONSTRUCTION SPÉCIALE ET DÉMOLITION",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!D300,BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)])","v":0},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,{"$f":"SUM(E295:E300)","v":0},{"$f":"SUM(F295:F300)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Total Valeur",{"$f":"M237","v":0}]
[]
[]
[null,null,null,"CONCERNANT LES",null,"Valeur de remplacement retenue par catégorie pour chaque fonction pour:"]
[null,null,null,"BÂTIMENTS MULTIFONCTIONS",null,{"$f":"D295","v":"A INFRASTRUCTURE"},null,null,null,{"$f":"D296","v":"B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE"},null,null,null,{"$f":"D297","v":"C AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR"},null,null,null,{"$f":"D298","v":"D SERVICES"},null,null,null,{"$f":"D299","v":"E ÉQUIPEMENT ET AMEUBLEMENT"},null,null,null,{"$f":"D300","v":"F CONSTRUCTION SPÉCIALE ET DÉMOLITION"}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F306","v":"A INFRASTRUCTURE"},{"$f":"F306","v":"A INFRASTRUCTURE"},{"$f":"F306","v":"A INFRASTRUCTURE"},null,{"$f":"J306","v":"B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE"},{"$f":"J306","v":"B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE"},{"$f":"J306","v":"B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE"},null,{"$f":"N306","v":"C AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR"},{"$f":"N306","v":"C AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR"},{"$f":"N306","v":"C AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR"},null,{"$f":"R306","v":"D SERVICES"},{"$f":"R306","v":"D SERVICES"},{"$f":"R306","v":"D SERVICES"},null,{"$f":"V306","v":"E ÉQUIPEMENT ET AMEUBLEMENT"},{"$f":"V306","v":"E ÉQUIPEMENT ET AMEUBLEMENT"},{"$f":"V306","v":"E ÉQUIPEMENT ET AMEUBLEMENT"},null,{"$f":"Z306","v":"F CONSTRUCTION SPÉCIALE ET DÉMOLITION"},{"$f":"Z306","v":"F CONSTRUCTION SPÉCIALE ET DÉMOLITION"},{"$f":"Z306","v":"F CONSTRUCTION SPÉCIALE ET DÉMOLITION"}]
[null,null,null,null,"PAR COMPOSANT","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL"]
[null,null,null,null,{"$f":"'MENU DÉROULANT'!C91","v":"ADMINISTRATION"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!F$307)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!F$307)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!F$307)","v":0},{"$f":"SUM(F309:H309)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!J$307)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!J$307)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!J$307)","v":0},{"$f":"SUM(J309:L309)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!N$307)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!N$307)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!N$307)","v":0},{"$f":"SUM(N309:P309)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!R$307)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!R$307)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!R$307)","v":0},{"$f":"SUM(R309:T309)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!V$307)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!V$307)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!V$307)","v":0},{"$f":"SUM(V309:X309)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!Z$307)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!Z$307)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!Z$307)","v":0},{"$f":"SUM(Z309:AB309)","v":0},{"$f":"I309+M309+Q309+U309+Y309+AC309","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"'MENU DÉROULANT'!C92","v":"PROTECTION ET SÉCURITÉ"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!F$307)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!F$307)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!F$307)","v":0},{"$f":"SUM(F310:H310)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!J$307)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!J$307)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!J$307)","v":0},{"$f":"SUM(J310:L310)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!N$307)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!N$307)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!N$307)","v":0},{"$f":"SUM(N310:P310)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!R$307)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!R$307)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!R$307)","v":0},{"$f":"SUM(R310:T310)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!V$307)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!V$307)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!V$307)","v":0},{"$f":"SUM(V310:X310)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!Z$307)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!Z$307)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!Z$307)","v":0},{"$f":"SUM(Z310:AB310)","v":0},{"$f":"I310+M310+Q310+U310+Y310+AC310","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"'MENU DÉROULANT'!C93","v":"OPÉRATIONS"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!F$307)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!F$307)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!F$307)","v":0},{"$f":"SUM(F311:H311)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!J$307)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!J$307)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!J$307)","v":0},{"$f":"SUM(J311:L311)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!N$307)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!N$307)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!N$307)","v":0},{"$f":"SUM(N311:P311)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!R$307)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!R$307)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!R$307)","v":0},{"$f":"SUM(R311:T311)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!V$307)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!V$307)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!V$307)","v":0},{"$f":"SUM(V311:X311)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!Z$307)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!Z$307)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!Z$307)","v":0},{"$f":"SUM(Z311:AB311)","v":0},{"$f":"I311+M311+Q311+U311+Y311+AC311","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"'MENU DÉROULANT'!C94","v":"LOISIR / Communautaire-Récréatif"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!F$307)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!F$307)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!F$307)","v":0},{"$f":"SUM(F312:H312)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!J$307)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!J$307)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!J$307)","v":0},{"$f":"SUM(J312:L312)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!N$307)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!N$307)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!N$307)","v":0},{"$f":"SUM(N312:P312)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!R$307)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!R$307)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!R$307)","v":0},{"$f":"SUM(R312:T312)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!V$307)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!V$307)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!V$307)","v":0},{"$f":"SUM(V312:X312)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!Z$307)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!Z$307)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!Z$307)","v":0},{"$f":"SUM(Z312:AB312)","v":0},{"$f":"I312+M312+Q312+U312+Y312+AC312","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"'MENU DÉROULANT'!C95","v":"LOISIR / Culturel"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!F$307)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!F$307)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!F$307)","v":0},{"$f":"SUM(F313:H313)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!J$307)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!J$307)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!J$307)","v":0},{"$f":"SUM(J313:L313)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!N$307)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!N$307)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!N$307)","v":0},{"$f":"SUM(N313:P313)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!R$307)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!R$307)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!R$307)","v":0},{"$f":"SUM(R313:T313)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!V$307)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!V$307)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!V$307)","v":0},{"$f":"SUM(V313:X313)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!Z$307)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!Z$307)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!Z$307)","v":0},{"$f":"SUM(Z313:AB313)","v":0},{"$f":"I313+M313+Q313+U313+Y313+AC313","v":0}]
[null,null,null,null,null,"Valeur de remplacement retenue par catégorie pour chaque fonction pour:"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"J295","v":"ARCHITECTURE"},null,null,null,{"$f":"J296","v":"CIVIL"},null,null,null,{"$f":"J297","v":"MÉCANIQUE"},null,null,null,{"$f":"J298","v":"ÉLECTRIQUE"}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F315","v":"ARCHITECTURE"},{"$f":"F315","v":"ARCHITECTURE"},{"$f":"F315","v":"ARCHITECTURE"},null,{"$f":"J315","v":"CIVIL"},{"$f":"J315","v":"CIVIL"},{"$f":"J315","v":"CIVIL"},null,{"$f":"N315","v":"MÉCANIQUE"},{"$f":"N315","v":"MÉCANIQUE"},{"$f":"N315","v":"MÉCANIQUE"},null,{"$f":"R315","v":"ÉLECTRIQUE"},{"$f":"R315","v":"ÉLECTRIQUE"},{"$f":"R315","v":"ÉLECTRIQUE"}]
[null,null,null,null,"PAR DISCIPLINE","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL"]
[null,null,null,null,{"$f":"E309","v":"ADMINISTRATION"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$316)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$316)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$316)","v":0},{"$f":"SUM(F318:H318)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$316)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$316)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$316)","v":0},{"$f":"SUM(J318:L318)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$316)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$316)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$316)","v":0},{"$f":"SUM(N318:P318)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$316)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$316)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$316)","v":0},{"$f":"SUM(R318:T318)","v":0},{"$f":"I318+M318+Q318+U318","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E310","v":"PROTECTION ET SÉCURITÉ"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$316)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$316)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$316)","v":0},{"$f":"SUM(F319:H319)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$316)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$316)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$316)","v":0},{"$f":"SUM(J319:L319)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$316)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$316)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$316)","v":0},{"$f":"SUM(N319:P319)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$316)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$316)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$316)","v":0},{"$f":"SUM(R319:T319)","v":0},{"$f":"I319+M319+Q319+U319","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E311","v":"OPÉRATIONS"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$316)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$316)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$316)","v":0},{"$f":"SUM(F320:H320)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$316)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$316)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$316)","v":0},{"$f":"SUM(J320:L320)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$316)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$316)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$316)","v":0},{"$f":"SUM(N320:P320)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$316)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$316)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$316)","v":0},{"$f":"SUM(R320:T320)","v":0},{"$f":"I320+M320+Q320+U320","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E312","v":"LOISIR / Communautaire-Récréatif"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$316)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$316)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$316)","v":0},{"$f":"SUM(F321:H321)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$316)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$316)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$316)","v":0},{"$f":"SUM(J321:L321)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$316)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$316)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$316)","v":0},{"$f":"SUM(N321:P321)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$316)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$316)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$316)","v":0},{"$f":"SUM(R321:T321)","v":0},{"$f":"I321+M321+Q321+U321","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E313","v":"LOISIR / Culturel"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$316)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$316)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$316)","v":0},{"$f":"SUM(F322:H322)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$316)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$316)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$316)","v":0},{"$f":"SUM(J322:L322)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$316)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$316)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$316)","v":0},{"$f":"SUM(N322:P322)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$316)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$316)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$316)","v":0},{"$f":"SUM(R322:T322)","v":0},{"$f":"I322+M322+Q322+U322","v":0}]
[]
[]
[null,null,null,"VALEUR PAR COMPOSANT ET DISCIPLINE - SELON LE CHOIX DE LA CATÉGORIE DANS \"BILAN PAR CATÉGORIE\""]
[null,null,null,{"$f":"'BILAN PAR CATÉGORIE'!$G$12","v":"LOISIR / Communautaire-Récréatif"}]
[]
[null,null,null,"VALEUR PAR COMPOSANT (INCLUANT MULTIFONCTIONS) (FIGURE 2.5)",null,null,null,null,"VALEUR PAR DISCIPLINE (INCLUANT MULTIFONCTIONS) (FIGURE 2.4)"]
[null,null,null,null,"Valeur de remplacement ($)","% valeur",null,null,null,null,null,"Valeur de remplacement ($)","% valeur"]
[null,null,null,"A INFRASTRUCTURE",{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!D330,BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],CALCULS!$D$326)+VLOOKUP($D$326,$E$309:$AD$313,5,FALSE)","v":0},{"$f":"E330/$E$301","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,null,"ARCHITECTURE",null,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J330,BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],CALCULS!$D$326)+VLOOKUP($D$326,$E$318:$U$322,5,FALSE)","v":0},{"$f":"L330/$L$299","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,"B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE",{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!D331,BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],CALCULS!$D$326)+VLOOKUP($D$326,$E$309:$AD$313,9,FALSE)","v":0},{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,"CIVIL",null,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J331,BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],CALCULS!$D$326)+VLOOKUP($D$326,$E$318:$U$322,9,FALSE)","v":0},{"$f":"L331/$L$299","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,"C AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR",{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!D332,BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],CALCULS!$D$326)+VLOOKUP($D$326,$E$309:$AD$313,13,FALSE)","v":0},{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,"MÉCANIQUE",null,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J332,BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],CALCULS!$D$326)+VLOOKUP($D$326,$E$318:$U$322,13,FALSE)","v":0},{"$f":"L332/$L$299","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,"D SERVICES",{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!D333,BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],CALCULS!$D$326)+VLOOKUP($D$326,$E$309:$AD$313,17,FALSE)","v":0},{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,"ÉLECTRIQUE",null,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J333,BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],CALCULS!$D$326)+VLOOKUP($D$326,$E$318:$U$322,17,FALSE)","v":0},{"$f":"L333/$L$299","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,"E ÉQUIPEMENT ET AMEUBLEMENT",{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!D334,BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],CALCULS!$D$326)+VLOOKUP($D$326,$E$309:$AD$313,21,FALSE)","v":0},{"$error":"#DIV/0!"},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(L330:L333)","v":0},{"$f":"SUM(M330:M333)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,"F CONSTRUCTION SPÉCIALE ET DÉMOLITION",{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!D335,BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],CALCULS!$D$326)+VLOOKUP($D$326,$E$309:$AD$313,25,FALSE)","v":0},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,{"$f":"SUM(E330:E335)","v":0},{"$f":"SUM(F330:F335)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Total Valeur",{"$f":"L274","v":0}]
[]
[]
[null,"PROFIL D'ÂGE SELON VALEUR"]
[]
[null,null,null,"PROFIL D'ÂGE SELON LA VALEUR DE REMPLACEMENT - SOMMAIRE  (FIGURE 1.3)"]
[null,null,null,null,"1929 et moins","1930-1939","1940-1949","1950-1959","1960-1969","1970-1979","1980-1989","1990-1999","2000-2009","2010-2019","2020 et plus","TOTAL"]
[null,null,null,{"$f":"D244","v":"ADMINISTRATION"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D344,BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1929\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D344,BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1930\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1939\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D344,BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1940\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1949\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D344,BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1950\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1959\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D344,BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1960\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1969\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D344,BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1970\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1979\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D344,BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1980\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1989\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D344,BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1990\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1999\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D344,BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=2000\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=2009\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D344,BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=2010\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=2019\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D344,BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=2020\")","v":0},{"$f":"SUM(E344:O344)","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"D245","v":"PROTECTION ET SÉCURITÉ"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D345,BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1929\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D345,BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1930\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1939\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D345,BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1940\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1949\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D345,BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1950\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1959\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D345,BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1960\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1969\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D345,BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1970\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1979\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D345,BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1980\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1989\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D345,BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1990\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1999\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D345,BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=2000\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=2009\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D345,BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=2010\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=2019\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D345,BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=2020\")","v":0},0]
[null,null,null,{"$f":"D246","v":"OPÉRATIONS"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D346,BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1929\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D346,BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1930\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1939\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D346,BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1940\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1949\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D346,BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1950\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1959\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D346,BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1960\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1969\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D346,BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1970\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1979\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D346,BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1980\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1989\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D346,BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1990\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1999\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D346,BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=2000\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=2009\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D346,BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=2010\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=2019\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D346,BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=2020\")","v":0},0]
[null,null,null,{"$f":"D247","v":"LOISIR / Communautaire-Récréatif"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D347,BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1929\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D347,BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1930\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1939\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D347,BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1940\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1949\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D347,BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1950\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1959\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D347,BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1960\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1969\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D347,BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1970\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1979\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D347,BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1980\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1989\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D347,BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1990\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1999\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D347,BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=2000\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=2009\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D347,BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=2010\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=2019\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D347,BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=2020\")","v":0},0]
[null,null,null,{"$f":"D248","v":"LOISIR / Culturel"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D348,BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1929\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D348,BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1930\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1939\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D348,BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1940\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1949\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D348,BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1950\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1959\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D348,BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1960\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1969\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D348,BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1970\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1979\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D348,BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1980\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1989\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D348,BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1990\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1999\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D348,BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=2000\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=2009\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D348,BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=2010\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=2019\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D348,BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=2020\")","v":0},0]
[null,null,null,{"$f":"CALCULS!D227","v":"MULTIFONCTIONS"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D349,BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1929\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D349,BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1930\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1939\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D349,BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1940\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1949\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D349,BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1950\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1959\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D349,BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1960\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1969\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D349,BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1970\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1979\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D349,BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1980\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1989\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D349,BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1990\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1999\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D349,BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=2000\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=2009\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D349,BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=2010\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=2019\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],CALCULS!$D349,BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=2020\")","v":0},0]
[null,null,null,"TOTAL BÂTIMENTS",{"$f":"SUM(E344:E349)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[null,null,null,"CONCERNANT LES"]
[null,null,null,"BÂTIMENTS MULTIFONCTIONS"]
[null,null,null,null,1929,"1930-1939","1940-1949","1950-1959","1960-1969","1970-1979","1980-1989","1990-1999","2000-2009","2010-2019","2020 et plus","TOTAL"]
[null,null,null,"PRINCIPALE"]
[null,null,null,{"$f":"D344","v":"ADMINISTRATION"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1920\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1930\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1939\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1940\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1949\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1950\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1959\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1960\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1969\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1970\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1979\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1980\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1989\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1990\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1999\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=2000\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=2009\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=2010\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=2019\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=2020\")","v":0},{"$f":"SUM(E356:O356)","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"D345","v":"PROTECTION ET SÉCURITÉ"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1920\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1930\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1939\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1940\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1949\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1950\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1959\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1960\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1969\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1970\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1979\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1980\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1989\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1990\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1999\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=2000\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=2009\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=2010\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=2019\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=2020\")","v":0},{"$f":"SUM(E357:O357)","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"D346","v":"OPÉRATIONS"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1920\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1930\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1939\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1940\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1949\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1950\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1959\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1960\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1969\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1970\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1979\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1980\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1989\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1990\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1999\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=2000\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=2009\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=2010\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=2019\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=2020\")","v":0},0]
[null,null,null,{"$f":"D347","v":"LOISIR / Communautaire-Récréatif"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1920\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1930\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1939\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1940\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1949\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1950\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1959\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1960\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1969\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1970\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1979\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1980\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1989\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1990\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1999\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=2000\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=2009\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=2010\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=2019\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=2020\")","v":0},0]
[null,null,null,{"$f":"D348","v":"LOISIR / Culturel"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1920\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1930\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1939\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1940\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1949\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1950\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1959\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1960\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1969\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1970\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1979\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1980\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1989\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1990\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1999\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=2000\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=2009\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=2010\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=2019\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=2020\")","v":0},{"$f":"SUM(E360:O360)","v":0}]
[null,null,null,"SECONDAIRE"]
[null,null,null,{"$f":"D344","v":"ADMINISTRATION"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1920\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1930\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1939\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1940\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1949\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1950\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1959\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1960\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1969\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1970\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1979\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1980\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1989\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1990\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1999\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=2000\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=2009\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=2010\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=2019\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=2020\")","v":0},{"$f":"SUM(E362:O362)","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"D345","v":"PROTECTION ET SÉCURITÉ"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1920\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1930\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1939\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1940\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1949\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1950\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1959\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1960\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1969\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1970\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1979\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1980\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1989\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1990\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1999\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=2000\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=2009\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=2010\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=2019\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=2020\")","v":0},0]
[null,null,null,{"$f":"D346","v":"OPÉRATIONS"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1920\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1930\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1939\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1940\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1949\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1950\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1959\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1960\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1969\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1970\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1979\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1980\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1989\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1990\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1999\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=2000\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=2009\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=2010\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=2019\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=2020\")","v":0},0]
[null,null,null,{"$f":"D347","v":"LOISIR / Communautaire-Récréatif"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1920\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1930\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1939\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1940\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1949\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1950\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1959\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1960\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1969\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1970\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1979\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1980\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1989\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1990\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1999\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=2000\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=2009\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=2010\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=2019\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=2020\")","v":0},0]
[null,null,null,{"$f":"D348","v":"LOISIR / Culturel"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1920\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1930\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1939\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1940\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1949\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1950\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1959\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1960\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1969\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1970\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1979\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1980\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1989\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1990\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1999\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=2000\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=2009\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=2010\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=2019\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=2020\")","v":0},0]
[null,null,null,"TERTIAIRE"]
[null,null,null,{"$f":"D344","v":"ADMINISTRATION"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1920\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1930\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1939\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1940\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1949\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1950\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1959\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1960\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1969\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1970\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1979\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1980\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1989\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1990\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1999\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=2000\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=2009\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=2010\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=2019\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=ADM*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=2020\")","v":0},{"$f":"SUM(E368:O368)","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"D345","v":"PROTECTION ET SÉCURITÉ"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1920\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1930\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1939\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1940\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1949\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1950\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1959\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1960\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1969\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1970\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1979\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1980\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1989\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1990\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1999\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=2000\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=2009\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=2010\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=2019\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=PRO*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=2020\")","v":0},0]
[null,null,null,{"$f":"D346","v":"OPÉRATIONS"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1920\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1930\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1939\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1940\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1949\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1950\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1959\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1960\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1969\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1970\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1979\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1980\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1989\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1990\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1999\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=2000\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=2009\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=2010\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=2019\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=2020\")","v":0},0]
[null,null,null,{"$f":"D347","v":"LOISIR / Communautaire-Récréatif"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1920\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1930\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1939\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1940\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1949\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1950\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1959\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1960\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1969\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1970\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1979\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1980\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1989\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1990\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1999\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=2000\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=2009\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=2010\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=2019\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=2020\")","v":0},0]
[null,null,null,{"$f":"D348","v":"LOISIR / Culturel"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1920\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1930\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1939\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1940\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1949\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1950\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1959\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1960\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1969\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1970\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1979\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1980\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1989\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=1990\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=1999\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=2000\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=2009\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=2010\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\"<=2019\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[BÂTIMENT MULTIFONCTIONS],\"VRAI\",BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE 6],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS[ANNÉE DE CONSTRUCTION],\">=2020\")","v":0},{"$f":"SUM(E372:O372)","v":0}]
[null,null,null,"TOTAL"]
[null,null,null,{"$f":"D344","v":"ADMINISTRATION"},{"$f":"E356+E362+E368","v":0},{"$f":"F356+F362+F368","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"O356+O362+O368","v":0},0]
[null,null,null,{"$f":"D345","v":"PROTECTION ET SÉCURITÉ"},{"$f":"E357+E363+E369","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,{"$f":"D346","v":"OPÉRATIONS"},{"$f":"E358+E364+E370","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,{"$f":"D347","v":"LOISIR / Communautaire-Récréatif"},{"$f":"E359+E365+E371","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,{"$f":"D348","v":"LOISIR / Culturel"},{"$f":"E360+E366+E372","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"O360+O366+O372","v":0},0]
[]
[]
[null,null,null,"PROFIL D'ÂGE SELON VALEUR - SELON LE CHOIX DE LA CATÉGORIE DANS \"BILAN PAR CATÉGORIE\""]
[null,null,null,{"$f":"'BILAN PAR CATÉGORIE'!$G$12","v":"LOISIR / Communautaire-Récréatif"}]
[]
[null,null,null,"PROFIL D'ÂGE SELON LA VALEUR DE REMPLACEMENT - SELON LA CATÉGORIE CHOISIE  (FIGURE 1.3)"]
[null,null,null,null,"1929 et moins","1930-1939","1940-1949","1950-1959","1960-1969","1970-1979","1980-1989","1990-1999","2000-2009","2010-2019","2020 et plus","TOTAL"]
[null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP($D$382,$D$344:$P$348,COLUMN(E385)-3,FALSE)+VLOOKUP($D$382,$D$374:$O$378,COLUMN(E385)-3,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP($D$382,$D$344:$P$348,COLUMN(F385)-3,FALSE)+VLOOKUP($D$382,$D$374:$O$378,COLUMN(F385)-3,FALSE)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"SUM(E386:O386)","v":0}]
[]
[]
[null,"ÉTAT PHYSIQUE ET INDICE DE VÉTUSTÉ PHYSIQUE"]
[]
[null,"COTE D'ÉTAT ET INDICE D'ÉTAT GLOBAL"]
[]
[null,null,null,"COTE ET INDICE D'ÉTAT GLOBAUX POUR L'ENSEMBLE DES BÂTIMENTS",null,null,null,null,"COTE ET INDICE \"IVP\" GLOBAUX POUR L'ENSEMBLE DES BÂTIMENTS"]
[null,null,null,"Cote d'état globale","Indice d'état global",null,null,null,"Cote d'état globale",null,"Indice d'état global"]
[null,null,null,{"$f":"($I$865/SUM(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(D395=\"\",\"\",IF(D395>=0.8,\"A\",IF(D395>=0.6,\"B\",IF(D395>=0.4,\"C\",IF(D395>=0.2,\"D\",IF(D395>=0,\"E\",0))))))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(E395=\"A\",\"A - Très Bon\",IF(E395=\"B\",\"B - Bon\",IF(E395=\"C\",\"C - Satisfaisant\",IF(E395=\"D\",\"D - Mauvais\",IF(E395=\"E\",\"E - Très Mauvais\",\"\")))))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,{"$f":"($I$908/SUM(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]]))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"IF(I395=\"\",\"\",IF(I395<=0.05,\"A\",IF(I395<=0.1,\"B\",IF(I395<=0.15,\"C\",IF(I395<=0.3,\"D\",IF(I395>0.3,\"E\",\"\"))))))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"IF(K395=\"A\",\"A - Très Bon\",IF(K395=\"B\",\"B - Bon\",IF(K395=\"C\",\"C - Satisfaisant\",IF(K395=\"D\",\"D - Mauvais\",IF(K395=\"E\",\"E - Très Mauvais\",\"\")))))","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[null,null,null,"VALEUR PAR COMPOSANT ET DISCIPLINE - SELON LE CHOIX DE LA CATÉGORIE DANS \"BILAN PAR CATÉGORIE\""]
[null,null,null,{"$f":"'BILAN PAR CATÉGORIE'!$G$12","v":"LOISIR / Communautaire-Récréatif"}]
[]
[null,null,null,"COTE ET INDICE D'ÉTAT GLOBAUX POUR LA CATÉGORIE",null,null,null,null,"COTE ET INDICE \"IVP\" GLOBAUX POUR LA CATÉGORIE"]
[null,null,null,"Cote d'état globale","Indice d'état global",null,null,null,"Cote d'état globale",null,"Indice d'état global"]
[null,null,null,{"$f":"SUMIF(CALCULS!$C$834:$C$863,$D398,$I$834:$I$863)/SUMIF(CALCULS!$C$792:$C$821,CALCULS!$D398,CALCULS!$Q$792:$Q$821)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(D402=\"\",\"\",IF(D402>=0.8,\"A\",IF(D402>=0.6,\"B\",IF(D402>=0.4,\"C\",IF(D402>=0.2,\"D\",IF(D402>=0,\"E\",0))))))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(E402=\"A\",\"A - Très Bon\",IF(E402=\"B\",\"B - Bon\",IF(E402=\"C\",\"C - Satisfaisant\",IF(E402=\"D\",\"D - Mauvais\",IF(E402=\"E\",\"E - Très Mauvais\",\"\")))))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,{"$f":"SUMIF(CALCULS!$C$877:$C$906,$D398,$I$877:$I$906)/SUMIF(CALCULS!$C$792:$C$821,CALCULS!$D398,CALCULS!$Q$792:$Q$821)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"IF(I402=\"\",\"\",IF(I402<=0.05,\"A\",IF(I402<=0.1,\"B\",IF(I402<=0.15,\"C\",IF(I402<=0.3,\"D\",IF(I402>0.3,\"E\",\"\"))))))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"IF(K402=\"A\",\"A - Très Bon\",IF(K402=\"B\",\"B - Bon\",IF(K402=\"C\",\"C - Satisfaisant\",IF(K402=\"D\",\"D - Mauvais\",IF(K402=\"E\",\"E - Très Mauvais\",\"\")))))","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[]
[]
[]
[null,"RÉPARTITION DE LA VALEUR DES BÂTIMENTS SELON L'INDICE D'ÉTAT OU D'IVP / CATÉGORIE"]
[]
[null,null,null,"RÉPARTITION DE LA VALEUR DES BÂTIMENTS SELON LEUR INDICE D'ÉTAT PHYSIQUE  / CATÉGORIE - SOMMAIRE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RÉPARTITION DE LA VALEUR DES BÂTIMENTS SELON LEUR INDICE D'ÉTAT \"IVP\" / CATÉGORIE - SOMMAIRE"]
[null,null,"Vérification du total",null,"TOTAL","Inconnu","Très mauvais \n(E)","Mauvais \n(D)","Satisfaisant \n(C)","Bon \n(B)","Très bon \n(A)",null,"Vérification du total",null,"TOTAL","Inconnu","Très mauvais \n(E)","Mauvais \n(D)","Satisfaisant \n(C)","Bon \n(B)","Très bon \n(A)"]
[]
[null,null,{"$f":"M244","v":0},{"$f":"D344","v":"ADMINISTRATION"},{"$f":"SUM(F411:K411)","v":0},{"$f":"SUMIF($C$834:$C$863,$D411,AB$834:AB$863)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"C411","v":0},"ADMINISTRATION",{"$f":"SUM(P411:U411)","v":0},{"$f":"SUMIF($C$877:$C$906,$N411,AB$877:AB$906)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,null,{"$f":"M245","v":0},{"$f":"D345","v":"PROTECTION ET SÉCURITÉ"},{"$f":"SUM(F412:K412)","v":0},0,0,0,0,0,0,null,0,"PROTECTION ET SÉCURITÉ",{"$f":"SUM(P412:U412)","v":0},0,0,0,0,0,0]
[null,null,{"$f":"M246","v":0},{"$f":"D346","v":"OPÉRATIONS"},{"$f":"SUM(F413:K413)","v":0},0,0,0,0,0,0,null,0,"OPÉRATIONS",{"$f":"SUM(P413:U413)","v":0},0,0,0,0,0,0]
[null,null,{"$f":"M247","v":0},{"$f":"D347","v":"LOISIR / Communautaire-Récréatif"},{"$f":"SUM(F414:K414)","v":0},0,0,0,0,0,0,null,0,"LOISIR / Communautaire-Récréatif",{"$f":"SUM(P414:U414)","v":0},0,0,0,0,0,0]
[null,null,{"$f":"M248","v":0},{"$f":"D348","v":"LOISIR / Culturel"},{"$f":"SUM(F415:K415)","v":0},0,0,0,0,0,0,null,0,"LOISIR / Culturel",{"$f":"SUM(P415:U415)","v":0},0,0,0,0,0,0]
[]
[null,null,{"$f":"SUM(F417:K417)","v":0},"TOTAL",{"$f":"SUM(E411:E415)","v":0},{"$f":"SUM(F411:F415)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"SUM(P417:U417)","v":0},{"$f":"D417","v":"TOTAL"},{"$f":"SUM(O411:O415)","v":0},{"$f":"SUM(P411:P415)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,null,{"$f":"SUM(C411:C415)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(M411:M415)","v":0}]
[null,null,{"$f":"SUM(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])","v":0},null,"ORDRE INVERSÉ (POUR FIGURE 1.6)",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])","v":0},null,"ORDRE INVERSÉ (POUR FIGURE 1.8)"]
[null,null,null,null,"Ordre inverse","Très bon (A)","Bon (B)","Satisfaisant (C)","Mauvais (D)","Très mauvais (E)","Inconnu",null,null,null,"Ordre inverse","Très bon \n(A)","Bon \n(B)","Satisfaisant \n(C)","Mauvais \n(D)","Très mauvais \n(E)","Inconnu"]
[null,null,{"$f":"SUM(F421:K421)","v":0},null,null,{"$f":"K417","v":0},{"$f":"J417","v":0},{"$f":"I417","v":0},{"$f":"H417","v":0},{"$f":"G417","v":0},{"$f":"F417","v":0},null,{"$f":"SUM(P421:U421)","v":0},null,null,{"$f":"U417","v":0},{"$f":"T417","v":0},{"$f":"S417","v":0},{"$f":"R417","v":0},{"$f":"Q417","v":0},{"$f":"P417","v":0}]
[]
[null,null,null,"SELON LE CHOIX DE LA CATÉGORIE DANS \"BILAN PAR CATÉGORIE\""]
[null,null,null,{"$f":"'BILAN PAR CATÉGORIE'!$G$12","v":"LOISIR / Communautaire-Récréatif"}]
[]
[null,null,null,"RÉPARTITION DE LA VALEUR DES BÂTIMENTS SELON LEUR INDICE D'ÉTAT PHYSIQUE POUR LA CATÉGORIE CHOISIE ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RÉPARTITION DE LA VALEUR DES BÂTIMENTS SELON LEUR INDICE D'ÉTAT \"IVP\" POUR LA CATÉGORIE CHOISIE "]
[null,null,"Vérification du total",null,"TOTAL","Inconnu","Très mauvais \n(E)","Mauvais \n(D)","Satisfaisant \n(C)","Bon \n(B)","Très bon \n(A)",null,"Vérification du total",null,"TOTAL","Inconnu","Très mauvais \n(E)","Mauvais \n(D)","Satisfaisant \n(C)","Bon \n(B)","Très bon \n(A)"]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP($D424,$D$411:$K$415,(COLUMN(E409)-3),FALSE)","v":0},0,0,0,0,0,0,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP($D424,$N$411:$U$415,(COLUMN(O409)-13),FALSE)","v":0},0,0,0,0,0,0]
[null,null,{"$f":"SUM(F429:K429)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(P429:U429)","v":0}]
[null,null,{"$f":"C596","v":0},null,"ORDRE INVERSÉ (POUR FIGURE 2.6)",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"C596","v":0},null,"ORDRE INVERSÉ (POUR FIGURE 2.8)"]
[null,null,null,null,"Ordre inverse","Très bon (A)","Bon (B)","Satisfaisant (C)","Mauvais (D)","Très mauvais (E)","Inconnu",null,null,null,"Ordre inverse","Très bon \n(A)","Bon \n(B)","Satisfaisant \n(C)","Mauvais \n(D)","Très mauvais \n(E)","Inconnu"]
[null,null,{"$f":"SUM(F433:K433)","v":0},null,null,{"$f":"K429","v":0},{"$f":"J429","v":0},{"$f":"I429","v":0},{"$f":"H429","v":0},{"$f":"G429","v":0},{"$f":"F429","v":0},null,{"$f":"SUM(P433:U433)","v":0},null,null,{"$f":"U429","v":0},{"$f":"T429","v":0},{"$f":"S429","v":0},{"$f":"R429","v":0},{"$f":"Q429","v":0},{"$f":"P429","v":0}]
[null,null,{"$f":"C596","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"C596","v":0}]
[]
[null,null,null,null,"TOTAL","Inconnu","Très mauvais \n(E)","Mauvais \n(D)","Satisfaisant \n(C)","Bon \n(B)","Très bon \n(A)","Occurrence",null,null,"TOTAL","Inconnu","Très mauvais \n(E)","Mauvais \n(D)","Satisfaisant \n(C)","Bon \n(B)","Très bon \n(A)"]
[]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP($D$424&\"_\"&$L438,CALCULS!$D$792:$U$821,2,FALSE),\"\")","v":"LOISIR / Communautaire-récréatif - Centre communautaire"},{"$f":"SUM(F438:K438)","v":0},{"$f":"SUMIF($E$834:$E$863,$D438,AB$834:AB$863)","v":0},{"$f":"SUMIF($E$834:$E$863,$D438,AC$834:AC$863)","v":0},{"$f":"SUMIF($E$834:$E$863,$D438,AD$834:AD$863)","v":0},{"$f":"SUMIF($E$834:$E$863,$D438,AE$834:AE$863)","v":0},{"$f":"SUMIF($E$834:$E$863,$D438,AF$834:AF$863)","v":0},{"$f":"SUMIF($E$834:$E$863,$D438,AG$834:AG$863)","v":0},1,null,{"$f":"D438","v":"LOISIR / Communautaire-récréatif - Centre communautaire"},{"$f":"SUM(P438:U438)","v":0},{"$f":"SUMIF($E$877:$E$906,$N438,AB$877:AB$906)","v":0},{"$f":"SUMIF($E$877:$E$906,$N438,AC$877:AC$906)","v":0},{"$f":"SUMIF($E$877:$E$906,$N438,AD$877:AD$906)","v":0},{"$f":"SUMIF($E$877:$E$906,$N438,AE$877:AE$906)","v":0},{"$f":"SUMIF($E$877:$E$906,$N438,AF$877:AF$906)","v":0},{"$f":"SUMIF($E$877:$E$906,$N438,AG$877:AG$906)","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP($D$424&\"_\"&$L439,CALCULS!$D$792:$U$821,2,FALSE),\"\")","v":"LOISIR / Communautaire-récréatif - Centre récréatif et de loisirs "},{"$f":"SUM(F439:K439)","v":0},0,0,0,0,0,0,2,null,"LOISIR / Communautaire-récréatif - Centre récréatif et de loisirs ",{"$f":"SUM(P439:U439)","v":0},0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP($D$424&\"_\"&$L440,CALCULS!$D$792:$U$821,2,FALSE),\"\")","v":"LOISIR / Communautaire-récréatif - Centre sportif​"},0,0,0,0,0,0,0,3,null,"LOISIR / Communautaire-récréatif - Centre sportif​",0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP($D$424&\"_\"&$L441,CALCULS!$D$792:$U$821,2,FALSE),\"\")","v":"LOISIR / Communautaire-récréatif - Centre aquatique (piscine)​"},0,0,0,0,0,0,0,4,null,"LOISIR / Communautaire-récréatif - Centre aquatique (piscine)​",0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP($D$424&\"_\"&$L442,CALCULS!$D$792:$U$821,2,FALSE),\"\")","v":"LOISIR / Communautaire-récréatif - Aréna​"},0,0,0,0,0,0,0,5,null,"LOISIR / Communautaire-récréatif - Aréna​",0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP($D$424&\"_\"&$L443,CALCULS!$D$792:$U$821,2,FALSE),\"\")","v":"LOISIR / Communautaire-récréatif - Stade​"},0,0,0,0,0,0,0,6,null,"LOISIR / Communautaire-récréatif - Stade​",0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP($D$424&\"_\"&$L444,CALCULS!$D$792:$U$821,2,FALSE),\"\")","v":"LOISIR / Communautaire-récréatif - Maison des jeunes"},0,0,0,0,0,0,0,7,null,"LOISIR / Communautaire-récréatif - Maison des jeunes",0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP($D$424&\"_\"&$L445,CALCULS!$D$792:$U$821,2,FALSE),\"\")","v":"LOISIR / Communautaire-récréatif - Chalet de parc"},0,0,0,0,0,0,0,8,null,"LOISIR / Communautaire-récréatif - Chalet de parc",0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP($D$424&\"_\"&$L446,CALCULS!$D$792:$U$821,2,FALSE),\"\")","v":"LOISIR / Communautaire-récréatif - Bloc sanitaire"},0,0,0,0,0,0,0,9,null,"LOISIR / Communautaire-récréatif - Bloc sanitaire",0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP($D$424&\"_\"&$L447,CALCULS!$D$792:$U$821,2,FALSE),\"\")","v":"LOISIR / Communautaire-récréatif - Autre"},0,0,0,0,0,0,0,10,null,"LOISIR / Communautaire-récréatif - Autre",0,0,0,0,0,0,0]
[]
[null,null,{"$f":"SUM(F449:K449)","v":0},"TOTAL",{"$f":"SUM(E438:E447)","v":0},{"$f":"SUM(F438:F447)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"SUM(P449:U449)","v":0},{"$f":"D449","v":"TOTAL"},{"$f":"SUM(O438:O447)","v":0},{"$f":"SUM(P438:P447)","v":0},0,0,0,0,0]
[]
[]
[null,"RÉPARTITION DE LA VALEUR DES BÂTIMENTS SELON L'INDICE D'ÉTAT PHYSIQUE  / COMPOSANT ET DICIPLINE"]
[]
[null,null,null,"RÉPARTITION PAR INDICE D'ÉTAT DE LA VALEUR DU PARC D'ACTIF QUI EST EN MAUVAIS ÉTAT PHYSIQUE / COMPOSANT - SOMMAIRE",null,null,null,null,null,null,null,null,"NOTE:"]
[null,null,"Vérification du total",null,"TOTAL","Inconnu","Très mauvais \n(E)","Mauvais \n(D)","Satisfaisant \n(C)","Bon \n(B)","Très bon \n(A)",null,"La répartition par GROUPE DE COMPOSANT inclut seulement les bâtiments pour lesquels une approche détaillée à été réalisée pour l'analyse de l'état physique"]
[]
[null,null,null,{"$f":"D295","v":"A INFRASTRUCTURE"},{"$f":"SUM(F457:K457)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],$D457,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\",BÂTIMENTS_Composants[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE \n(voir l''onglet BÂTIMENTS)],\"APPROCHE DÉTAILLÉE\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],$D457,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\",BÂTIMENTS_Composants[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE \n(voir l''onglet BÂTIMENTS)],\"APPROCHE DÉTAILLÉE\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],$D457,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\",BÂTIMENTS_Composants[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE \n(voir l''onglet BÂTIMENTS)],\"APPROCHE DÉTAILLÉE\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],$D457,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\",BÂTIMENTS_Composants[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE \n(voir l''onglet BÂTIMENTS)],\"APPROCHE DÉTAILLÉE\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],$D457,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\",BÂTIMENTS_Composants[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE \n(voir l''onglet BÂTIMENTS)],\"APPROCHE DÉTAILLÉE\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],$D457,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\",BÂTIMENTS_Composants[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE \n(voir l''onglet BÂTIMENTS)],\"APPROCHE DÉTAILLÉE\")","v":0}]
[null,null,null,"B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE",0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],$D458,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\",BÂTIMENTS_Composants[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE \n(voir l''onglet BÂTIMENTS)],\"APPROCHE DÉTAILLÉE\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],$D458,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\",BÂTIMENTS_Composants[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE \n(voir l''onglet BÂTIMENTS)],\"APPROCHE DÉTAILLÉE\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],$D458,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\",BÂTIMENTS_Composants[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE \n(voir l''onglet BÂTIMENTS)],\"APPROCHE DÉTAILLÉE\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],$D458,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\",BÂTIMENTS_Composants[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE \n(voir l''onglet BÂTIMENTS)],\"APPROCHE DÉTAILLÉE\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],$D458,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\",BÂTIMENTS_Composants[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE \n(voir l''onglet BÂTIMENTS)],\"APPROCHE DÉTAILLÉE\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],$D458,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\",BÂTIMENTS_Composants[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE \n(voir l''onglet BÂTIMENTS)],\"APPROCHE DÉTAILLÉE\")","v":0}]
[null,null,null,"C AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR",0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],$D459,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\",BÂTIMENTS_Composants[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE \n(voir l''onglet BÂTIMENTS)],\"APPROCHE DÉTAILLÉE\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],$D459,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\",BÂTIMENTS_Composants[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE \n(voir l''onglet BÂTIMENTS)],\"APPROCHE DÉTAILLÉE\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],$D459,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\",BÂTIMENTS_Composants[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE \n(voir l''onglet BÂTIMENTS)],\"APPROCHE DÉTAILLÉE\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],$D459,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\",BÂTIMENTS_Composants[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE \n(voir l''onglet BÂTIMENTS)],\"APPROCHE DÉTAILLÉE\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],$D459,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\",BÂTIMENTS_Composants[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE \n(voir l''onglet BÂTIMENTS)],\"APPROCHE DÉTAILLÉE\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],$D459,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\",BÂTIMENTS_Composants[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE \n(voir l''onglet BÂTIMENTS)],\"APPROCHE DÉTAILLÉE\")","v":0}]
[null,null,null,"D SERVICES",0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],$D460,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\",BÂTIMENTS_Composants[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE \n(voir l''onglet BÂTIMENTS)],\"APPROCHE DÉTAILLÉE\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],$D460,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\",BÂTIMENTS_Composants[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE \n(voir l''onglet BÂTIMENTS)],\"APPROCHE DÉTAILLÉE\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],$D460,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\",BÂTIMENTS_Composants[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE \n(voir l''onglet BÂTIMENTS)],\"APPROCHE DÉTAILLÉE\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],$D460,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\",BÂTIMENTS_Composants[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE \n(voir l''onglet BÂTIMENTS)],\"APPROCHE DÉTAILLÉE\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],$D460,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\",BÂTIMENTS_Composants[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE \n(voir l''onglet BÂTIMENTS)],\"APPROCHE DÉTAILLÉE\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],$D460,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\",BÂTIMENTS_Composants[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE \n(voir l''onglet BÂTIMENTS)],\"APPROCHE DÉTAILLÉE\")","v":0}]
[null,null,null,"E ÉQUIPEMENT ET AMEUBLEMENT",0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],$D461,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\",BÂTIMENTS_Composants[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE \n(voir l''onglet BÂTIMENTS)],\"APPROCHE DÉTAILLÉE\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],$D461,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\",BÂTIMENTS_Composants[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE \n(voir l''onglet BÂTIMENTS)],\"APPROCHE DÉTAILLÉE\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],$D461,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\",BÂTIMENTS_Composants[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE \n(voir l''onglet BÂTIMENTS)],\"APPROCHE DÉTAILLÉE\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],$D461,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\",BÂTIMENTS_Composants[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE \n(voir l''onglet BÂTIMENTS)],\"APPROCHE DÉTAILLÉE\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],$D461,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\",BÂTIMENTS_Composants[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE \n(voir l''onglet BÂTIMENTS)],\"APPROCHE DÉTAILLÉE\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],$D461,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\",BÂTIMENTS_Composants[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE \n(voir l''onglet BÂTIMENTS)],\"APPROCHE DÉTAILLÉE\")","v":0}]
[null,null,null,"F CONSTRUCTION SPÉCIALE ET DÉMOLITION",0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],$D462,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\",BÂTIMENTS_Composants[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE \n(voir l''onglet BÂTIMENTS)],\"APPROCHE DÉTAILLÉE\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],$D462,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\",BÂTIMENTS_Composants[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE \n(voir l''onglet BÂTIMENTS)],\"APPROCHE DÉTAILLÉE\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],$D462,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\",BÂTIMENTS_Composants[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE \n(voir l''onglet BÂTIMENTS)],\"APPROCHE DÉTAILLÉE\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],$D462,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\",BÂTIMENTS_Composants[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE \n(voir l''onglet BÂTIMENTS)],\"APPROCHE DÉTAILLÉE\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],$D462,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\",BÂTIMENTS_Composants[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE \n(voir l''onglet BÂTIMENTS)],\"APPROCHE DÉTAILLÉE\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],$D462,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\",BÂTIMENTS_Composants[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE \n(voir l''onglet BÂTIMENTS)],\"APPROCHE DÉTAILLÉE\")","v":0}]
[]
[null,null,{"$f":"SUM(F464:K464)","v":0},"TOTAL",{"$f":"SUM(E457:E462)","v":0},0,0,0,0,0,0]
[null,null,{"$f":"SUM(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])","v":0}]
[null,null,{"$f":"C418","v":0}]
[]
[null,null,null,"RÉPARTITION PAR INDICE D'ÉTAT DE LA VALEUR DU PARC D'ACTIF QUI EST EN MAUVAIS ÉTAT PHYSIQUE / DISCIPLINE - SOMMAIRE",null,null,null,null,null,null,null,null,"NOTE:"]
[null,null,"Vérification du total",null,"TOTAL","Inconnu","Très mauvais \n(E)","Mauvais \n(D)","Satisfaisant \n(C)","Bon \n(B)","Très bon \n(A)",null,"La répartition par DISCIPLINE inclut seulement les bâtiments pour lesquels une approche détaillée à été réalisée pour l'analyse de l'état physique"]
[]
[null,null,null,{"$f":"J295","v":"ARCHITECTURE"},{"$f":"SUM(F471:K471)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],$D471,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\",BÂTIMENTS_Composants[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE \n(voir l''onglet BÂTIMENTS)],\"APPROCHE DÉTAILLÉE\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],$D471,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\",BÂTIMENTS_Composants[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE \n(voir l''onglet BÂTIMENTS)],\"APPROCHE DÉTAILLÉE\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],$D471,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\",BÂTIMENTS_Composants[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE \n(voir l''onglet BÂTIMENTS)],\"APPROCHE DÉTAILLÉE\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],$D471,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\",BÂTIMENTS_Composants[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE \n(voir l''onglet BÂTIMENTS)],\"APPROCHE DÉTAILLÉE\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],$D471,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\",BÂTIMENTS_Composants[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE \n(voir l''onglet BÂTIMENTS)],\"APPROCHE DÉTAILLÉE\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],$D471,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\",BÂTIMENTS_Composants[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE \n(voir l''onglet BÂTIMENTS)],\"APPROCHE DÉTAILLÉE\")","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"J296","v":"CIVIL"},{"$f":"SUM(F472:K472)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],$D472,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\",BÂTIMENTS_Composants[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE \n(voir l''onglet BÂTIMENTS)],\"APPROCHE DÉTAILLÉE\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],$D472,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\",BÂTIMENTS_Composants[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE \n(voir l''onglet BÂTIMENTS)],\"APPROCHE DÉTAILLÉE\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],$D472,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\",BÂTIMENTS_Composants[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE \n(voir l''onglet BÂTIMENTS)],\"APPROCHE DÉTAILLÉE\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],$D472,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\",BÂTIMENTS_Composants[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE \n(voir l''onglet BÂTIMENTS)],\"APPROCHE DÉTAILLÉE\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],$D472,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\",BÂTIMENTS_Composants[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE \n(voir l''onglet BÂTIMENTS)],\"APPROCHE DÉTAILLÉE\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],$D472,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\",BÂTIMENTS_Composants[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE \n(voir l''onglet BÂTIMENTS)],\"APPROCHE DÉTAILLÉE\")","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"J297","v":"MÉCANIQUE"},{"$f":"SUM(F473:K473)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],$D473,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\",BÂTIMENTS_Composants[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE \n(voir l''onglet BÂTIMENTS)],\"APPROCHE DÉTAILLÉE\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],$D473,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\",BÂTIMENTS_Composants[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE \n(voir l''onglet BÂTIMENTS)],\"APPROCHE DÉTAILLÉE\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],$D473,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\",BÂTIMENTS_Composants[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE \n(voir l''onglet BÂTIMENTS)],\"APPROCHE DÉTAILLÉE\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],$D473,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\",BÂTIMENTS_Composants[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE \n(voir l''onglet BÂTIMENTS)],\"APPROCHE DÉTAILLÉE\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],$D473,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\",BÂTIMENTS_Composants[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE \n(voir l''onglet BÂTIMENTS)],\"APPROCHE DÉTAILLÉE\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],$D473,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\",BÂTIMENTS_Composants[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE \n(voir l''onglet BÂTIMENTS)],\"APPROCHE DÉTAILLÉE\")","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"J298","v":"ÉLECTRIQUE"},{"$f":"SUM(F474:K474)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],$D474,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\",BÂTIMENTS_Composants[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE \n(voir l''onglet BÂTIMENTS)],\"APPROCHE DÉTAILLÉE\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],$D474,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\",BÂTIMENTS_Composants[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE \n(voir l''onglet BÂTIMENTS)],\"APPROCHE DÉTAILLÉE\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],$D474,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\",BÂTIMENTS_Composants[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE \n(voir l''onglet BÂTIMENTS)],\"APPROCHE DÉTAILLÉE\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],$D474,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\",BÂTIMENTS_Composants[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE \n(voir l''onglet BÂTIMENTS)],\"APPROCHE DÉTAILLÉE\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],$D474,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\",BÂTIMENTS_Composants[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE \n(voir l''onglet BÂTIMENTS)],\"APPROCHE DÉTAILLÉE\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],$D474,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\",BÂTIMENTS_Composants[APPROCHE RETENUE POUR ÉVALUER L''ÉTAT PHYSIQUE \n(voir l''onglet BÂTIMENTS)],\"APPROCHE DÉTAILLÉE\")","v":0}]
[]
[null,null,{"$f":"SUM(F476:K476)","v":0},"TOTAL",{"$f":"SUM(E471:E474)","v":0},{"$f":"SUM(F471:F474)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,null,{"$f":"SUM(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])","v":0}]
[null,null,{"$f":"C418","v":0}]
[]
[null,null,null,"CONCERNANT LES",null,"Valeur de remplacement retenue par catégorie pour chaque fonction et par indice d'état, pour:"]
[null,null,null,"BÂTIMENTS MULTIFONCTIONS",null,{"$f":"D457","v":"A INFRASTRUCTURE"},null,null,null,{"$f":"D458","v":"B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE"},null,null,null,{"$f":"D459","v":"C AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR"},null,null,null,{"$f":"D460","v":"D SERVICES"},null,null,null,{"$f":"D461","v":"E ÉQUIPEMENT ET AMEUBLEMENT"},null,null,null,{"$f":"D462","v":"F CONSTRUCTION SPÉCIALE ET DÉMOLITION"}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F481","v":"A INFRASTRUCTURE"},{"$f":"F481","v":"A INFRASTRUCTURE"},{"$f":"F481","v":"A INFRASTRUCTURE"},null,{"$f":"J481","v":"B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE"},{"$f":"J481","v":"B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE"},{"$f":"J481","v":"B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE"},null,{"$f":"N481","v":"C AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR"},{"$f":"N481","v":"C AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR"},{"$f":"N481","v":"C AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR"},null,{"$f":"R481","v":"D SERVICES"},{"$f":"R481","v":"D SERVICES"},{"$f":"R481","v":"D SERVICES"},null,{"$f":"V481","v":"E ÉQUIPEMENT ET AMEUBLEMENT"},{"$f":"V481","v":"E ÉQUIPEMENT ET AMEUBLEMENT"},{"$f":"V481","v":"E ÉQUIPEMENT ET AMEUBLEMENT"},null,{"$f":"Z481","v":"F CONSTRUCTION SPÉCIALE ET DÉMOLITION"},{"$f":"Z481","v":"F CONSTRUCTION SPÉCIALE ET DÉMOLITION"},{"$f":"Z481","v":"F CONSTRUCTION SPÉCIALE ET DÉMOLITION"}]
[null,null,null,null,{"$f":"F469","v":"Inconnu"},"PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL"]
[null,null,null,null,{"$f":"'MENU DÉROULANT'!C91","v":"ADMINISTRATION"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!F$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!G$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!H$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUM(F484:H484)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!J$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!K$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!L$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUM(J484:L484)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!N$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!O$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!P$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUM(N484:P484)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!R$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!S$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!T$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUM(R484:T484)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!V$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!W$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!X$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUM(V484:X484)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!Z$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AA$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AB$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUM(Z484:AB484)","v":0},{"$f":"I484+M484+Q484+U484+Y484+AC484","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"'MENU DÉROULANT'!C92","v":"PROTECTION ET SÉCURITÉ"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!F$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!G$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!H$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUM(F485:H485)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!J$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!K$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!L$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUM(J485:L485)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!N$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!O$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!P$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUM(N485:P485)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!R$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!S$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!T$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUM(R485:T485)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!V$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!W$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!X$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUM(V485:X485)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!Z$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AA$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AB$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUM(Z485:AB485)","v":0},{"$f":"I485+M485+Q485+U485+Y485+AC485","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"'MENU DÉROULANT'!C93","v":"OPÉRATIONS"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!F$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!G$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!H$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUM(F486:H486)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!J$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!K$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!L$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUM(J486:L486)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!N$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!O$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!P$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUM(N486:P486)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!R$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!S$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!T$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUM(R486:T486)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!V$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!W$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!X$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUM(V486:X486)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!Z$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AA$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AB$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUM(Z486:AB486)","v":0},{"$f":"I486+M486+Q486+U486+Y486+AC486","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"'MENU DÉROULANT'!C94","v":"LOISIR / Communautaire-Récréatif"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!F$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!G$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!H$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUM(F487:H487)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!J$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!K$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!L$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUM(J487:L487)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!N$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!O$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!P$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUM(N487:P487)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!R$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!S$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!T$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUM(R487:T487)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!V$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!W$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!X$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUM(V487:X487)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!Z$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AA$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AB$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUM(Z487:AB487)","v":0},{"$f":"I487+M487+Q487+U487+Y487+AC487","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"'MENU DÉROULANT'!C95","v":"LOISIR / Culturel"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!F$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!G$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!H$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUM(F488:H488)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!J$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!K$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!L$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUM(J488:L488)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!N$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!O$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!P$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUM(N488:P488)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!R$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!S$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!T$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUM(R488:T488)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!V$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!W$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!X$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUM(V488:X488)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!Z$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AA$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AB$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D483)","v":0},{"$f":"SUM(Z488:AB488)","v":0},{"$f":"I488+M488+Q488+U488+Y488+AC488","v":0}]
[null,null,null,"E",{"$f":"G469","v":"Très mauvais \n(E)"},"PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL"]
[null,null,null,null,{"$f":"E484","v":"ADMINISTRATION"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!F$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!G$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!H$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUM(F490:H490)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!J$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!K$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!L$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUM(J490:L490)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!N$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!O$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!P$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUM(N490:P490)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!R$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!S$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!T$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUM(R490:T490)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!V$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!W$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!X$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUM(V490:X490)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!Z$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AA$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AB$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUM(Z490:AB490)","v":0},{"$f":"I490+M490+Q490+U490+Y490+AC490","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E485","v":"PROTECTION ET SÉCURITÉ"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!F$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!G$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!H$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUM(F491:H491)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!J$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!K$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!L$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUM(J491:L491)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!N$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!O$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!P$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUM(N491:P491)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!R$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!S$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!T$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUM(R491:T491)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!V$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!W$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!X$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUM(V491:X491)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!Z$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AA$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AB$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUM(Z491:AB491)","v":0},{"$f":"I491+M491+Q491+U491+Y491+AC491","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E486","v":"OPÉRATIONS"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!F$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!G$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!H$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUM(F492:H492)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!J$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!K$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!L$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUM(J492:L492)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!N$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!O$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!P$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUM(N492:P492)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!R$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!S$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!T$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUM(R492:T492)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!V$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!W$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!X$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUM(V492:X492)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!Z$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AA$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AB$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUM(Z492:AB492)","v":0},{"$f":"I492+M492+Q492+U492+Y492+AC492","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E487","v":"LOISIR / Communautaire-Récréatif"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!F$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!G$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!H$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUM(F493:H493)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!J$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!K$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!L$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUM(J493:L493)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!N$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!O$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!P$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUM(N493:P493)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!R$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!S$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!T$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUM(R493:T493)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!V$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!W$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!X$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUM(V493:X493)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!Z$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AA$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AB$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUM(Z493:AB493)","v":0},{"$f":"I493+M493+Q493+U493+Y493+AC493","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E488","v":"LOISIR / Culturel"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!F$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!G$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!H$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUM(F494:H494)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!J$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!K$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!L$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUM(J494:L494)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!N$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!O$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!P$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUM(N494:P494)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!R$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!S$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!T$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUM(R494:T494)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!V$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!W$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!X$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUM(V494:X494)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!Z$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AA$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AB$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D489)","v":0},{"$f":"SUM(Z494:AB494)","v":0},{"$f":"I494+M494+Q494+U494+Y494+AC494","v":0}]
[null,null,null,"D",{"$f":"H469","v":"Mauvais \n(D)"},"PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL"]
[null,null,null,null,{"$f":"E484","v":"ADMINISTRATION"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!F$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!G$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!H$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUM(F496:H496)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!J$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!K$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!L$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUM(J496:L496)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!N$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!O$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!P$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUM(N496:P496)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!R$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!S$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!T$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUM(R496:T496)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!V$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!W$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!X$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUM(V496:X496)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!Z$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AA$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AB$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUM(Z496:AB496)","v":0},{"$f":"I496+M496+Q496+U496+Y496+AC496","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E485","v":"PROTECTION ET SÉCURITÉ"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!F$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!G$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!H$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUM(F497:H497)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!J$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!K$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!L$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUM(J497:L497)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!N$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!O$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!P$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUM(N497:P497)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!R$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!S$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!T$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUM(R497:T497)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!V$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!W$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!X$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUM(V497:X497)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!Z$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AA$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AB$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUM(Z497:AB497)","v":0},{"$f":"I497+M497+Q497+U497+Y497+AC497","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E486","v":"OPÉRATIONS"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!F$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!G$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!H$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUM(F498:H498)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!J$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!K$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!L$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUM(J498:L498)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!N$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!O$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!P$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUM(N498:P498)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!R$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!S$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!T$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUM(R498:T498)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!V$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!W$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!X$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUM(V498:X498)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!Z$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AA$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AB$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUM(Z498:AB498)","v":0},{"$f":"I498+M498+Q498+U498+Y498+AC498","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E487","v":"LOISIR / Communautaire-Récréatif"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!F$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!G$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!H$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUM(F499:H499)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!J$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!K$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!L$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUM(J499:L499)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!N$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!O$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!P$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUM(N499:P499)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!R$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!S$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!T$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUM(R499:T499)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!V$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!W$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!X$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUM(V499:X499)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!Z$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AA$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AB$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUM(Z499:AB499)","v":0},{"$f":"I499+M499+Q499+U499+Y499+AC499","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E488","v":"LOISIR / Culturel"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!F$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!G$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!H$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUM(F500:H500)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!J$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!K$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!L$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUM(J500:L500)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!N$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!O$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!P$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUM(N500:P500)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!R$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!S$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!T$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUM(R500:T500)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!V$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!W$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!X$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUM(V500:X500)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!Z$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AA$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AB$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D495)","v":0},{"$f":"SUM(Z500:AB500)","v":0},{"$f":"I500+M500+Q500+U500+Y500+AC500","v":0}]
[null,null,null,"C",{"$f":"I469","v":"Satisfaisant \n(C)"},"PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL"]
[null,null,null,null,{"$f":"E484","v":"ADMINISTRATION"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!F$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!G$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!H$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUM(F502:H502)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!J$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!K$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!L$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUM(J502:L502)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!N$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!O$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!P$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUM(N502:P502)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!R$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!S$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!T$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUM(R502:T502)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!V$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!W$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!X$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUM(V502:X502)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!Z$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AA$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AB$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUM(Z502:AB502)","v":0},{"$f":"I502+M502+Q502+U502+Y502+AC502","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E485","v":"PROTECTION ET SÉCURITÉ"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!F$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!G$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!H$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUM(F503:H503)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!J$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!K$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!L$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUM(J503:L503)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!N$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!O$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!P$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUM(N503:P503)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!R$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!S$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!T$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUM(R503:T503)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!V$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!W$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!X$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUM(V503:X503)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!Z$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AA$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AB$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUM(Z503:AB503)","v":0},{"$f":"I503+M503+Q503+U503+Y503+AC503","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E486","v":"OPÉRATIONS"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!F$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!G$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!H$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUM(F504:H504)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!J$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!K$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!L$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUM(J504:L504)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!N$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!O$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!P$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUM(N504:P504)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!R$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!S$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!T$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUM(R504:T504)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!V$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!W$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!X$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUM(V504:X504)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!Z$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AA$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AB$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUM(Z504:AB504)","v":0},{"$f":"I504+M504+Q504+U504+Y504+AC504","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E487","v":"LOISIR / Communautaire-Récréatif"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!F$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!G$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!H$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUM(F505:H505)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!J$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!K$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!L$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUM(J505:L505)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!N$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!O$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!P$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUM(N505:P505)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!R$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!S$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!T$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUM(R505:T505)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!V$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!W$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!X$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUM(V505:X505)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!Z$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AA$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AB$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUM(Z505:AB505)","v":0},{"$f":"I505+M505+Q505+U505+Y505+AC505","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E488","v":"LOISIR / Culturel"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!F$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!G$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!H$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUM(F506:H506)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!J$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!K$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!L$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUM(J506:L506)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!N$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!O$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!P$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUM(N506:P506)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!R$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!S$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!T$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUM(R506:T506)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!V$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!W$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!X$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUM(V506:X506)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!Z$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AA$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AB$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D501)","v":0},{"$f":"SUM(Z506:AB506)","v":0},{"$f":"I506+M506+Q506+U506+Y506+AC506","v":0}]
[null,null,null,"B",{"$f":"J469","v":"Bon \n(B)"},"PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL"]
[null,null,null,null,{"$f":"E484","v":"ADMINISTRATION"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!F$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!G$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!H$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUM(F508:H508)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!J$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!K$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!L$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUM(J508:L508)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!N$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!O$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!P$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUM(N508:P508)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!R$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!S$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!T$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUM(R508:T508)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!V$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!W$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!X$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUM(V508:X508)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!Z$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AA$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AB$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUM(Z508:AB508)","v":0},{"$f":"I508+M508+Q508+U508+Y508+AC508","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E485","v":"PROTECTION ET SÉCURITÉ"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!F$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!G$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!H$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUM(F509:H509)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!J$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!K$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!L$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUM(J509:L509)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!N$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!O$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!P$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUM(N509:P509)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!R$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!S$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!T$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUM(R509:T509)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!V$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!W$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!X$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUM(V509:X509)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!Z$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AA$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AB$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUM(Z509:AB509)","v":0},{"$f":"I509+M509+Q509+U509+Y509+AC509","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E486","v":"OPÉRATIONS"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!F$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!G$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!H$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUM(F510:H510)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!J$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!K$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!L$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUM(J510:L510)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!N$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!O$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!P$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUM(N510:P510)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!R$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!S$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!T$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUM(R510:T510)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!V$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!W$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!X$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUM(V510:X510)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!Z$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AA$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AB$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUM(Z510:AB510)","v":0},{"$f":"I510+M510+Q510+U510+Y510+AC510","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E487","v":"LOISIR / Communautaire-Récréatif"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!F$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!G$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!H$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUM(F511:H511)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!J$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!K$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!L$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUM(J511:L511)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!N$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!O$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!P$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUM(N511:P511)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!R$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!S$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!T$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUM(R511:T511)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!V$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!W$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!X$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUM(V511:X511)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!Z$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AA$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AB$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUM(Z511:AB511)","v":0},{"$f":"I511+M511+Q511+U511+Y511+AC511","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E488","v":"LOISIR / Culturel"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!F$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!G$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!H$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUM(F512:H512)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!J$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!K$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!L$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUM(J512:L512)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!N$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!O$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!P$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUM(N512:P512)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!R$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!S$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!T$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUM(R512:T512)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!V$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!W$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!X$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUM(V512:X512)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!Z$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AA$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AB$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D507)","v":0},{"$f":"SUM(Z512:AB512)","v":0},{"$f":"I512+M512+Q512+U512+Y512+AC512","v":0}]
[null,null,null,"A",{"$f":"K469","v":"Très bon \n(A)"},"PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL"]
[null,null,null,null,{"$f":"E484","v":"ADMINISTRATION"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!F$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!G$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!H$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUM(F514:H514)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!J$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!K$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!L$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUM(J514:L514)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!N$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!O$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!P$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUM(N514:P514)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!R$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!S$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!T$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUM(R514:T514)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!V$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!W$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!X$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUM(V514:X514)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!Z$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AA$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AB$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUM(Z514:AB514)","v":0},{"$f":"I514+M514+Q514+U514+Y514+AC514","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E485","v":"PROTECTION ET SÉCURITÉ"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!F$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!G$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!H$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUM(F515:H515)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!J$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!K$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!L$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUM(J515:L515)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!N$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!O$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!P$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUM(N515:P515)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!R$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!S$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!T$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUM(R515:T515)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!V$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!W$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!X$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUM(V515:X515)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!Z$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AA$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AB$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUM(Z515:AB515)","v":0},{"$f":"I515+M515+Q515+U515+Y515+AC515","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E486","v":"OPÉRATIONS"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!F$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!G$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!H$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUM(F516:H516)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!J$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!K$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!L$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUM(J516:L516)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!N$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!O$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!P$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUM(N516:P516)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!R$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!S$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!T$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUM(R516:T516)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!V$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!W$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!X$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUM(V516:X516)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!Z$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AA$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AB$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUM(Z516:AB516)","v":0},{"$f":"I516+M516+Q516+U516+Y516+AC516","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E487","v":"LOISIR / Communautaire-Récréatif"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!F$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!G$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!H$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUM(F517:H517)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!J$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!K$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!L$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUM(J517:L517)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!N$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!O$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!P$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUM(N517:P517)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!R$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!S$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!T$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUM(R517:T517)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!V$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!W$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!X$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUM(V517:X517)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!Z$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AA$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AB$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUM(Z517:AB517)","v":0},{"$f":"I517+M517+Q517+U517+Y517+AC517","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E488","v":"LOISIR / Culturel"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!F$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!G$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!H$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUM(F518:H518)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!J$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!K$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!L$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUM(J518:L518)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!N$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!O$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!P$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUM(N518:P518)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!R$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!S$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!T$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUM(R518:T518)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!V$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!W$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!X$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUM(V518:X518)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!Z$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AA$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AB$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D513)","v":0},{"$f":"SUM(Z518:AB518)","v":0},{"$f":"I518+M518+Q518+U518+Y518+AC518","v":0}]
[null,null,null,null,"TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL"]
[null,null,null,null,{"$f":"E484","v":"ADMINISTRATION"},{"$f":"F484+F490+F496+F502+F508+F514","v":0},{"$f":"G484+G490+G496+G502+G508+G514","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"I520+M520+Q520+U520+Y520+AC520","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E485","v":"PROTECTION ET SÉCURITÉ"},{"$f":"F485+F491+F497+F503+F509+F515","v":0},{"$f":"G485+G491+G497+G503+G509+G515","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"I521+M521+Q521+U521+Y521+AC521","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E486","v":"OPÉRATIONS"},{"$f":"F486+F492+F498+F504+F510+F516","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"I522+M522+Q522+U522+Y522+AC522","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E487","v":"LOISIR / Communautaire-Récréatif"},{"$f":"F487+F493+F499+F505+F511+F517","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"I523+M523+Q523+U523+Y523+AC523","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E488","v":"LOISIR / Culturel"},{"$f":"F488+F494+F500+F506+F512+F518","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"I524+M524+Q524+U524+Y524+AC524","v":0}]
[null,null,null,null,"Vérif total","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL"]
[null,null,null,null,{"$f":"E484","v":"ADMINISTRATION"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!F$482)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!G$482)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!H$482)","v":0},{"$f":"SUM(F526:H526)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!J$482)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!K$482)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!L$482)","v":0},{"$f":"SUM(J526:L526)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!N$482)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!O$482)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!P$482)","v":0},{"$f":"SUM(N526:P526)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!R$482)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!S$482)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!T$482)","v":0},{"$f":"SUM(R526:T526)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!V$482)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!W$482)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!X$482)","v":0},{"$f":"SUM(V526:X526)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!Z$482)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AA$482)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AB$482)","v":0},{"$f":"SUM(Z526:AB526)","v":0},{"$f":"I526+M526+Q526+U526+Y526+AC526","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E485","v":"PROTECTION ET SÉCURITÉ"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!F$482)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!G$482)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!H$482)","v":0},{"$f":"SUM(F527:H527)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!J$482)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!K$482)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!L$482)","v":0},{"$f":"SUM(J527:L527)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!N$482)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!O$482)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!P$482)","v":0},{"$f":"SUM(N527:P527)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!R$482)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!S$482)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!T$482)","v":0},{"$f":"SUM(R527:T527)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!V$482)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!W$482)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!X$482)","v":0},{"$f":"SUM(V527:X527)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!Z$482)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AA$482)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AB$482)","v":0},{"$f":"SUM(Z527:AB527)","v":0},{"$f":"I527+M527+Q527+U527+Y527+AC527","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E486","v":"OPÉRATIONS"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!F$482)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!G$482)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!H$482)","v":0},{"$f":"SUM(F528:H528)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!J$482)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!K$482)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!L$482)","v":0},{"$f":"SUM(J528:L528)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!N$482)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!O$482)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!P$482)","v":0},{"$f":"SUM(N528:P528)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!R$482)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!S$482)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!T$482)","v":0},{"$f":"SUM(R528:T528)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!V$482)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!W$482)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!X$482)","v":0},{"$f":"SUM(V528:X528)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!Z$482)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AA$482)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AB$482)","v":0},{"$f":"SUM(Z528:AB528)","v":0},{"$f":"I528+M528+Q528+U528+Y528+AC528","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E487","v":"LOISIR / Communautaire-Récréatif"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!F$482)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!G$482)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!H$482)","v":0},{"$f":"SUM(F529:H529)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!J$482)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!K$482)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!L$482)","v":0},{"$f":"SUM(J529:L529)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!N$482)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!O$482)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!P$482)","v":0},{"$f":"SUM(N529:P529)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!R$482)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!S$482)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!T$482)","v":0},{"$f":"SUM(R529:T529)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!V$482)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!W$482)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!X$482)","v":0},{"$f":"SUM(V529:X529)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!Z$482)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AA$482)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AB$482)","v":0},{"$f":"SUM(Z529:AB529)","v":0},{"$f":"I529+M529+Q529+U529+Y529+AC529","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E488","v":"LOISIR / Culturel"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!F$482)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!G$482)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!H$482)","v":0},{"$f":"SUM(F530:H530)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!J$482)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!K$482)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!L$482)","v":0},{"$f":"SUM(J530:L530)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!N$482)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!O$482)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!P$482)","v":0},{"$f":"SUM(N530:P530)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!R$482)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!S$482)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!T$482)","v":0},{"$f":"SUM(R530:T530)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!V$482)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!W$482)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!X$482)","v":0},{"$f":"SUM(V530:X530)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!Z$482)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AA$482)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AB$482)","v":0},{"$f":"SUM(Z530:AB530)","v":0},{"$f":"I530+M530+Q530+U530+Y530+AC530","v":0}]
[null,null,null,null,null,"Valeur de remplacement retenue par catégorie pour chaque fonction et par indice d'état, pour:"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"D471","v":"ARCHITECTURE"},null,null,null,{"$f":"D472","v":"CIVIL"},null,null,null,{"$f":"D473","v":"MÉCANIQUE"},null,null,null,{"$f":"D474","v":"ÉLECTRIQUE"}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F532","v":"ARCHITECTURE"},{"$f":"F532","v":"ARCHITECTURE"},{"$f":"F532","v":"ARCHITECTURE"},null,{"$f":"J532","v":"CIVIL"},{"$f":"J532","v":"CIVIL"},{"$f":"J532","v":"CIVIL"},null,{"$f":"N532","v":"MÉCANIQUE"},{"$f":"N532","v":"MÉCANIQUE"},{"$f":"N532","v":"MÉCANIQUE"},null,{"$f":"R532","v":"ÉLECTRIQUE"},{"$f":"R532","v":"ÉLECTRIQUE"},{"$f":"R532","v":"ÉLECTRIQUE"}]
[null,null,null,null,{"$f":"E483","v":"Inconnu"},"PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL"]
[null,null,null,null,"ADMINISTRATION",{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D534)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D534)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D534)","v":0},{"$f":"SUM(F535:H535)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D534)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D534)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D534)","v":0},{"$f":"SUM(J535:L535)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D534)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D534)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D534)","v":0},{"$f":"SUM(N535:P535)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D534)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D534)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D534)","v":0},{"$f":"SUM(R535:T535)","v":0},{"$f":"I535+M535+Q535+U535","v":0}]
[null,null,null,null,"PROTECTION ET SÉCURITÉ",{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D534)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D534)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D534)","v":0},{"$f":"SUM(F536:H536)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D534)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D534)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D534)","v":0},{"$f":"SUM(J536:L536)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D534)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D534)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D534)","v":0},{"$f":"SUM(N536:P536)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D534)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D534)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D534)","v":0},{"$f":"SUM(R536:T536)","v":0},{"$f":"I536+M536+Q536+U536","v":0}]
[null,null,null,null,"OPÉRATIONS",{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D534)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D534)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D534)","v":0},{"$f":"SUM(F537:H537)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D534)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D534)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D534)","v":0},{"$f":"SUM(J537:L537)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D534)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D534)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D534)","v":0},{"$f":"SUM(N537:P537)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D534)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D534)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D534)","v":0},{"$f":"SUM(R537:T537)","v":0},{"$f":"I537+M537+Q537+U537","v":0}]
[null,null,null,null,"LOISIR / Communautaire-Récréatif",{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D534)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D534)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D534)","v":0},{"$f":"SUM(F538:H538)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D534)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D534)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D534)","v":0},{"$f":"SUM(J538:L538)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D534)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D534)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D534)","v":0},{"$f":"SUM(N538:P538)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D534)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D534)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D534)","v":0},{"$f":"SUM(R538:T538)","v":0},{"$f":"I538+M538+Q538+U538","v":0}]
[null,null,null,null,"LOISIR / Culturel",{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D534)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D534)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D534)","v":0},{"$f":"SUM(F539:H539)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D534)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D534)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D534)","v":0},{"$f":"SUM(J539:L539)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D534)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D534)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D534)","v":0},{"$f":"SUM(N539:P539)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D534)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D534)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D534)","v":0},{"$f":"SUM(R539:T539)","v":0},{"$f":"I539+M539+Q539+U539","v":0}]
[null,null,null,"E","Très mauvais \n(E)","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL"]
[null,null,null,null,{"$f":"E484","v":"ADMINISTRATION"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D540)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D540)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D540)","v":0},{"$f":"SUM(F541:H541)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D540)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D540)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D540)","v":0},{"$f":"SUM(J541:L541)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D540)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D540)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D540)","v":0},{"$f":"SUM(N541:P541)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D540)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D540)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D540)","v":0},{"$f":"SUM(R541:T541)","v":0},{"$f":"I541+M541+Q541+U541","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E485","v":"PROTECTION ET SÉCURITÉ"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D540)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D540)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D540)","v":0},{"$f":"SUM(F542:H542)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D540)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D540)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D540)","v":0},{"$f":"SUM(J542:L542)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D540)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D540)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D540)","v":0},{"$f":"SUM(N542:P542)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D540)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D540)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D540)","v":0},{"$f":"SUM(R542:T542)","v":0},{"$f":"I542+M542+Q542+U542","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E486","v":"OPÉRATIONS"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D540)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D540)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D540)","v":0},{"$f":"SUM(F543:H543)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D540)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D540)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D540)","v":0},{"$f":"SUM(J543:L543)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D540)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D540)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D540)","v":0},{"$f":"SUM(N543:P543)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D540)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D540)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D540)","v":0},{"$f":"SUM(R543:T543)","v":0},{"$f":"I543+M543+Q543+U543","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E487","v":"LOISIR / Communautaire-Récréatif"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D540)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D540)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D540)","v":0},{"$f":"SUM(F544:H544)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D540)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D540)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D540)","v":0},{"$f":"SUM(J544:L544)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D540)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D540)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D540)","v":0},{"$f":"SUM(N544:P544)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D540)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D540)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D540)","v":0},{"$f":"SUM(R544:T544)","v":0},{"$f":"I544+M544+Q544+U544","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E488","v":"LOISIR / Culturel"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D540)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D540)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D540)","v":0},{"$f":"SUM(F545:H545)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D540)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D540)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D540)","v":0},{"$f":"SUM(J545:L545)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D540)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D540)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D540)","v":0},{"$f":"SUM(N545:P545)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D540)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D540)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D540)","v":0},{"$f":"SUM(R545:T545)","v":0},{"$f":"I545+M545+Q545+U545","v":0}]
[null,null,null,"D",{"$f":"E495","v":"Mauvais \n(D)"},"PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL"]
[null,null,null,null,{"$f":"E484","v":"ADMINISTRATION"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D546)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D546)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D546)","v":0},{"$f":"SUM(F547:H547)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D546)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D546)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D546)","v":0},{"$f":"SUM(J547:L547)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D546)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D546)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D546)","v":0},{"$f":"SUM(N547:P547)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D546)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D546)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D546)","v":0},{"$f":"SUM(R547:T547)","v":0},{"$f":"I547+M547+Q547+U547","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E485","v":"PROTECTION ET SÉCURITÉ"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D546)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D546)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D546)","v":0},{"$f":"SUM(F548:H548)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D546)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D546)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D546)","v":0},{"$f":"SUM(J548:L548)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D546)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D546)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D546)","v":0},{"$f":"SUM(N548:P548)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D546)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D546)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D546)","v":0},{"$f":"SUM(R548:T548)","v":0},{"$f":"I548+M548+Q548+U548","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E486","v":"OPÉRATIONS"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D546)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D546)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D546)","v":0},{"$f":"SUM(F549:H549)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D546)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D546)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D546)","v":0},{"$f":"SUM(J549:L549)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D546)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D546)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D546)","v":0},{"$f":"SUM(N549:P549)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D546)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D546)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D546)","v":0},{"$f":"SUM(R549:T549)","v":0},{"$f":"I549+M549+Q549+U549","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E487","v":"LOISIR / Communautaire-Récréatif"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D546)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D546)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D546)","v":0},{"$f":"SUM(F550:H550)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D546)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D546)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D546)","v":0},{"$f":"SUM(J550:L550)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D546)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D546)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D546)","v":0},{"$f":"SUM(N550:P550)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D546)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D546)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D546)","v":0},{"$f":"SUM(R550:T550)","v":0},{"$f":"I550+M550+Q550+U550","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E488","v":"LOISIR / Culturel"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D546)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D546)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D546)","v":0},{"$f":"SUM(F551:H551)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D546)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D546)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D546)","v":0},{"$f":"SUM(J551:L551)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D546)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D546)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D546)","v":0},{"$f":"SUM(N551:P551)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D546)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D546)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D546)","v":0},{"$f":"SUM(R551:T551)","v":0},{"$f":"I551+M551+Q551+U551","v":0}]
[null,null,null,"C",{"$f":"E501","v":"Satisfaisant \n(C)"},"PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL"]
[null,null,null,null,{"$f":"E484","v":"ADMINISTRATION"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D552)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D552)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D552)","v":0},{"$f":"SUM(F553:H553)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D552)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D552)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D552)","v":0},{"$f":"SUM(J553:L553)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D552)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D552)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D552)","v":0},{"$f":"SUM(N553:P553)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D552)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D552)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D552)","v":0},{"$f":"SUM(R553:T553)","v":0},{"$f":"I553+M553+Q553+U553","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E485","v":"PROTECTION ET SÉCURITÉ"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D552)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D552)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D552)","v":0},{"$f":"SUM(F554:H554)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D552)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D552)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D552)","v":0},{"$f":"SUM(J554:L554)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D552)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D552)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D552)","v":0},{"$f":"SUM(N554:P554)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D552)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D552)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D552)","v":0},{"$f":"SUM(R554:T554)","v":0},{"$f":"I554+M554+Q554+U554","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E486","v":"OPÉRATIONS"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D552)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D552)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D552)","v":0},{"$f":"SUM(F555:H555)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D552)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D552)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D552)","v":0},{"$f":"SUM(J555:L555)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D552)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D552)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D552)","v":0},{"$f":"SUM(N555:P555)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D552)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D552)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D552)","v":0},{"$f":"SUM(R555:T555)","v":0},{"$f":"I555+M555+Q555+U555","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E487","v":"LOISIR / Communautaire-Récréatif"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D552)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D552)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D552)","v":0},{"$f":"SUM(F556:H556)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D552)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D552)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D552)","v":0},{"$f":"SUM(J556:L556)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D552)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D552)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D552)","v":0},{"$f":"SUM(N556:P556)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D552)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D552)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D552)","v":0},{"$f":"SUM(R556:T556)","v":0},{"$f":"I556+M556+Q556+U556","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E488","v":"LOISIR / Culturel"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D552)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D552)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D552)","v":0},{"$f":"SUM(F557:H557)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D552)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D552)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D552)","v":0},{"$f":"SUM(J557:L557)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D552)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D552)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D552)","v":0},{"$f":"SUM(N557:P557)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D552)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D552)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D552)","v":0},{"$f":"SUM(R557:T557)","v":0},{"$f":"I557+M557+Q557+U557","v":0}]
[null,null,null,"B",{"$f":"E507","v":"Bon \n(B)"},"PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL"]
[null,null,null,null,{"$f":"E484","v":"ADMINISTRATION"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D558)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D558)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D558)","v":0},{"$f":"SUM(F559:H559)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D558)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D558)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D558)","v":0},{"$f":"SUM(J559:L559)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D558)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D558)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D558)","v":0},{"$f":"SUM(N559:P559)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D558)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D558)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D558)","v":0},{"$f":"SUM(R559:T559)","v":0},{"$f":"I559+M559+Q559+U559","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E485","v":"PROTECTION ET SÉCURITÉ"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D558)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D558)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D558)","v":0},{"$f":"SUM(F560:H560)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D558)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D558)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D558)","v":0},{"$f":"SUM(J560:L560)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D558)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D558)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D558)","v":0},{"$f":"SUM(N560:P560)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D558)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D558)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D558)","v":0},{"$f":"SUM(R560:T560)","v":0},{"$f":"I560+M560+Q560+U560","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E486","v":"OPÉRATIONS"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D558)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D558)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D558)","v":0},{"$f":"SUM(F561:H561)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D558)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D558)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D558)","v":0},{"$f":"SUM(J561:L561)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D558)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D558)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D558)","v":0},{"$f":"SUM(N561:P561)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D558)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D558)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D558)","v":0},{"$f":"SUM(R561:T561)","v":0},{"$f":"I561+M561+Q561+U561","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E487","v":"LOISIR / Communautaire-Récréatif"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D558)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D558)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D558)","v":0},{"$f":"SUM(F562:H562)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D558)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D558)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D558)","v":0},{"$f":"SUM(J562:L562)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D558)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D558)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D558)","v":0},{"$f":"SUM(N562:P562)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D558)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D558)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D558)","v":0},{"$f":"SUM(R562:T562)","v":0},{"$f":"I562+M562+Q562+U562","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E488","v":"LOISIR / Culturel"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D558)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D558)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D558)","v":0},{"$f":"SUM(F563:H563)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D558)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D558)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D558)","v":0},{"$f":"SUM(J563:L563)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D558)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D558)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D558)","v":0},{"$f":"SUM(N563:P563)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D558)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D558)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D558)","v":0},{"$f":"SUM(R563:T563)","v":0},{"$f":"I563+M563+Q563+U563","v":0}]
[null,null,null,"A",{"$f":"E513","v":"Très bon \n(A)"},"PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL"]
[null,null,null,null,{"$f":"E484","v":"ADMINISTRATION"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D564)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D564)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D564)","v":0},{"$f":"SUM(F565:H565)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D564)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D564)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D564)","v":0},{"$f":"SUM(J565:L565)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D564)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D564)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D564)","v":0},{"$f":"SUM(N565:P565)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D564)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D564)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D564)","v":0},{"$f":"SUM(R565:T565)","v":0},{"$f":"I565+M565+Q565+U565","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E485","v":"PROTECTION ET SÉCURITÉ"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D564)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D564)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D564)","v":0},{"$f":"SUM(F566:H566)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D564)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D564)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D564)","v":0},{"$f":"SUM(J566:L566)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D564)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D564)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D564)","v":0},{"$f":"SUM(N566:P566)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D564)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D564)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D564)","v":0},{"$f":"SUM(R566:T566)","v":0},{"$f":"I566+M566+Q566+U566","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E486","v":"OPÉRATIONS"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D564)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D564)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D564)","v":0},{"$f":"SUM(F567:H567)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D564)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D564)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D564)","v":0},{"$f":"SUM(J567:L567)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D564)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D564)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D564)","v":0},{"$f":"SUM(N567:P567)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D564)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D564)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D564)","v":0},{"$f":"SUM(R567:T567)","v":0},{"$f":"I567+M567+Q567+U567","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E487","v":"LOISIR / Communautaire-Récréatif"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D564)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D564)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D564)","v":0},{"$f":"SUM(F568:H568)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D564)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D564)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D564)","v":0},{"$f":"SUM(J568:L568)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D564)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D564)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D564)","v":0},{"$f":"SUM(N568:P568)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D564)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D564)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D564)","v":0},{"$f":"SUM(R568:T568)","v":0},{"$f":"I568+M568+Q568+U568","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E488","v":"LOISIR / Culturel"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D564)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D564)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D564)","v":0},{"$f":"SUM(F569:H569)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D564)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D564)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D564)","v":0},{"$f":"SUM(J569:L569)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D564)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D564)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D564)","v":0},{"$f":"SUM(N569:P569)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D564)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D564)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D564)","v":0},{"$f":"SUM(R569:T569)","v":0},{"$f":"I569+M569+Q569+U569","v":0}]
[null,null,null,null,"TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL"]
[null,null,null,null,{"$f":"E484","v":"ADMINISTRATION"},{"$f":"F535+F541+F547+F553+F559+F565","v":0},{"$f":"G535+G541+G547+G553+G559+G565","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"I571+M571+Q571+U571","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E485","v":"PROTECTION ET SÉCURITÉ"},{"$f":"F536+F542+F548+F554+F560+F566","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"I572+M572+Q572+U572","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E486","v":"OPÉRATIONS"},{"$f":"F537+F543+F549+F555+F561+F567","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"I573+M573+Q573+U573","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E487","v":"LOISIR / Communautaire-Récréatif"},{"$f":"F538+F544+F550+F556+F562+F568","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"I574+M574+Q574+U574","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E488","v":"LOISIR / Culturel"},{"$f":"F539+F545+F551+F557+F563+F569","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"I575+M575+Q575+U575","v":0}]
[null,null,null,null,"Vérif total","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL"]
[null,null,null,null,{"$f":"E484","v":"ADMINISTRATION"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533)","v":0},{"$f":"SUM(F577:H577)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533)","v":0},{"$f":"SUM(J577:L577)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533)","v":0},{"$f":"SUM(N577:P577)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533)","v":0},{"$f":"SUM(R577:T577)","v":0},{"$f":"I577+M577+Q577+U577","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E485","v":"PROTECTION ET SÉCURITÉ"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533)","v":0},{"$f":"SUM(F578:H578)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533)","v":0},{"$f":"SUM(J578:L578)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533)","v":0},{"$f":"SUM(N578:P578)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533)","v":0},{"$f":"SUM(R578:T578)","v":0},{"$f":"I578+M578+Q578+U578","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E486","v":"OPÉRATIONS"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533)","v":0},{"$f":"SUM(F579:H579)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533)","v":0},{"$f":"SUM(J579:L579)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533)","v":0},{"$f":"SUM(N579:P579)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533)","v":0},{"$f":"SUM(R579:T579)","v":0},{"$f":"I579+M579+Q579+U579","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E487","v":"LOISIR / Communautaire-Récréatif"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533)","v":0},{"$f":"SUM(F580:H580)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533)","v":0},{"$f":"SUM(J580:L580)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533)","v":0},{"$f":"SUM(N580:P580)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533)","v":0},{"$f":"SUM(R580:T580)","v":0},{"$f":"I580+M580+Q580+U580","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E488","v":"LOISIR / Culturel"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533)","v":0},{"$f":"SUM(F581:H581)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533)","v":0},{"$f":"SUM(J581:L581)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533)","v":0},{"$f":"SUM(N581:P581)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533)","v":0},{"$f":"SUM(R581:T581)","v":0},{"$f":"I581+M581+Q581+U581","v":0}]
[]
[null,null,null,"SELON LE CHOIX DE LA CATÉGORIE DANS \"BILAN PAR CATÉGORIE\"",null,null,null,null,null,null,null,null,"NOTE:   Le tableau ci-dessus permet de déconstruire des formules qui seraient très longues et contiendraient beaucoup de \"si\" dans une même case, et de faire des vérifications de chiffres intermédiaires du même coup."]
[null,null,null,{"$f":"'BILAN PAR CATÉGORIE'!$G$12","v":"LOISIR / Communautaire-Récréatif"}]
[]
[null,null,null,"RÉPARTITION PAR INDICE D'ÉTAT DE LA VALEUR DU PARC D'ACTIF QUI EST EN MAUVAIS ÉTAT PHYSIQUE / COMPOSANT - SELON LA CATÉGORIE",null,null,null,null,null,null,null,null,"NOTE:"]
[null,null,"Vérification du total",null,"TOTAL","Inconnu","Très mauvais \n(E)","Mauvais \n(D)","Satisfaisant \n(C)","Bon \n(B)","Très bon \n(A)",null,"La répartition par GROUPE DE COMPOSANT inclut seulement les bâtiments pour lesquels une approche détaillée à été réalisée pour l'analyse de l'état physique"]
[]
[null,null,null,{"$f":"D457","v":"A INFRASTRUCTURE"},{"$f":"SUM(F589:K589)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],$D589,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\",BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],CALCULS!$D$584)+VLOOKUP(CALCULS!$D$584,CALCULS!$E$484:$AC$488,5,FALSE)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],$D589,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\",BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],CALCULS!$D$584)+VLOOKUP(CALCULS!$D$584,CALCULS!$E$490:$AC$494,5,FALSE)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],$D589,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\",BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],CALCULS!$D$584)+VLOOKUP(CALCULS!$D$584,CALCULS!$E$496:$AC$500,5,FALSE)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],$D589,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\",BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],CALCULS!$D$584)+VLOOKUP(CALCULS!$D$584,CALCULS!$E$502:$AC$506,5,FALSE)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],$D589,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\",BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],CALCULS!$D$584)+VLOOKUP(CALCULS!$D$584,CALCULS!$E$508:$AC$512,5,FALSE)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],$D589,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\",BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],CALCULS!$D$584)+VLOOKUP(CALCULS!$D$584,CALCULS!$E$514:$AC$518,5,FALSE)","v":0}]
[null,null,null,"B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE",0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],$D590,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\",BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],CALCULS!$D$584)+VLOOKUP(CALCULS!$D$584,CALCULS!$E$484:$AC$488,9,FALSE)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],$D590,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\",BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],CALCULS!$D$584)+VLOOKUP(CALCULS!$D$584,CALCULS!$E$490:$AC$494,9,FALSE)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],$D590,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\",BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],CALCULS!$D$584)+VLOOKUP(CALCULS!$D$584,CALCULS!$E$496:$AC$500,9,FALSE)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],$D590,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\",BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],CALCULS!$D$584)+VLOOKUP(CALCULS!$D$584,CALCULS!$E$502:$AC$506,9,FALSE)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],$D590,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\",BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],CALCULS!$D$584)+VLOOKUP(CALCULS!$D$584,CALCULS!$E$508:$AC$512,9,FALSE)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],$D590,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\",BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],CALCULS!$D$584)+VLOOKUP(CALCULS!$D$584,CALCULS!$E$514:$AC$518,9,FALSE)","v":0}]
[null,null,null,"C AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR",0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],$D591,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\",BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],CALCULS!$D$584)+VLOOKUP(CALCULS!$D$584,CALCULS!$E$484:$AC$488,13,FALSE)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],$D591,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\",BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],CALCULS!$D$584)+VLOOKUP(CALCULS!$D$584,CALCULS!$E$490:$AC$494,13,FALSE)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],$D591,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\",BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],CALCULS!$D$584)+VLOOKUP(CALCULS!$D$584,CALCULS!$E$496:$AC$500,13,FALSE)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],$D591,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\",BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],CALCULS!$D$584)+VLOOKUP(CALCULS!$D$584,CALCULS!$E$502:$AC$506,13,FALSE)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],$D591,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\",BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],CALCULS!$D$584)+VLOOKUP(CALCULS!$D$584,CALCULS!$E$508:$AC$512,13,FALSE)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],$D591,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\",BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],CALCULS!$D$584)+VLOOKUP(CALCULS!$D$584,CALCULS!$E$514:$AC$518,13,FALSE)","v":0}]
[null,null,null,"D SERVICES",0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],$D592,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\",BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],CALCULS!$D$584)+VLOOKUP(CALCULS!$D$584,CALCULS!$E$484:$AC$488,17,FALSE)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],$D592,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\",BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],CALCULS!$D$584)+VLOOKUP(CALCULS!$D$584,CALCULS!$E$490:$AC$494,17,FALSE)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],$D592,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\",BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],CALCULS!$D$584)+VLOOKUP(CALCULS!$D$584,CALCULS!$E$496:$AC$500,17,FALSE)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],$D592,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\",BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],CALCULS!$D$584)+VLOOKUP(CALCULS!$D$584,CALCULS!$E$502:$AC$506,17,FALSE)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],$D592,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\",BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],CALCULS!$D$584)+VLOOKUP(CALCULS!$D$584,CALCULS!$E$508:$AC$512,17,FALSE)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],$D592,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\",BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],CALCULS!$D$584)+VLOOKUP(CALCULS!$D$584,CALCULS!$E$514:$AC$518,17,FALSE)","v":0}]
[null,null,null,"E ÉQUIPEMENT ET AMEUBLEMENT",0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],$D593,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\",BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],CALCULS!$D$584)+VLOOKUP(CALCULS!$D$584,CALCULS!$E$484:$AC$488,21,FALSE)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],$D593,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\",BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],CALCULS!$D$584)+VLOOKUP(CALCULS!$D$584,CALCULS!$E$490:$AC$494,21,FALSE)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],$D593,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\",BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],CALCULS!$D$584)+VLOOKUP(CALCULS!$D$584,CALCULS!$E$496:$AC$500,21,FALSE)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],$D593,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\",BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],CALCULS!$D$584)+VLOOKUP(CALCULS!$D$584,CALCULS!$E$502:$AC$506,21,FALSE)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],$D593,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\",BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],CALCULS!$D$584)+VLOOKUP(CALCULS!$D$584,CALCULS!$E$508:$AC$512,21,FALSE)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],$D593,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\",BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],CALCULS!$D$584)+VLOOKUP(CALCULS!$D$584,CALCULS!$E$514:$AC$518,21,FALSE)","v":0}]
[null,null,null,"F CONSTRUCTION SPÉCIALE ET DÉMOLITION",0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],$D594,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\",BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],CALCULS!$D$584)+VLOOKUP(CALCULS!$D$584,CALCULS!$E$484:$AC$488,25,FALSE)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],$D594,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\",BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],CALCULS!$D$584)+VLOOKUP(CALCULS!$D$584,CALCULS!$E$490:$AC$494,25,FALSE)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],$D594,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\",BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],CALCULS!$D$584)+VLOOKUP(CALCULS!$D$584,CALCULS!$E$496:$AC$500,25,FALSE)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],$D594,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\",BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],CALCULS!$D$584)+VLOOKUP(CALCULS!$D$584,CALCULS!$E$502:$AC$506,25,FALSE)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],$D594,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\",BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],CALCULS!$D$584)+VLOOKUP(CALCULS!$D$584,CALCULS!$E$508:$AC$512,25,FALSE)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],$D594,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\",BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],CALCULS!$D$584)+VLOOKUP(CALCULS!$D$584,CALCULS!$E$514:$AC$518,25,FALSE)","v":0}]
[]
[null,null,{"$f":"SUM(F596:K596)","v":0},"TOTAL",{"$f":"SUM(E589:E594)","v":0},{"$f":"SUM(F589:F594)","v":0},0,0,0,{"$f":"SUM(J589:J594)","v":0},0]
[null,null,{"$f":"L272","v":0}]
[]
[null,null,null,"RÉPARTITION PAR INDICE D'ÉTAT DE LA VALEUR DU PARC D'ACTIF QUI EST EN MAUVAIS ÉTAT PHYSIQUE / DISCIPLINE - SELON LA CATÉGORIE",null,null,null,null,null,null,null,null,"NOTE:"]
[null,null,"Vérification du total",null,"TOTAL","Inconnu","Très mauvais \n(E)","Mauvais \n(D)","Satisfaisant \n(C)","Bon \n(B)","Très bon \n(A)",null,"La répartition par DISCIPLINE inclut seulement les bâtiments pour lesquels une approche détaillée à été réalisée pour l'analyse de l'état physique"]
[]
[null,null,null,{"$f":"D471","v":"ARCHITECTURE"},{"$f":"SUM(F602:K602)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],$D602,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\",BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],CALCULS!$D$584)+VLOOKUP(CALCULS!$D$584,CALCULS!$E$535:$U$539,5,FALSE)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],$D602,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\",BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],CALCULS!$D$584)+VLOOKUP(CALCULS!$D$584,CALCULS!$E$541:$U$545,5,FALSE)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],$D602,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\",BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],CALCULS!$D$584)+VLOOKUP(CALCULS!$D$584,CALCULS!$E$547:$U$551,5,FALSE)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],$D602,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\",BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],CALCULS!$D$584)+VLOOKUP(CALCULS!$D$584,CALCULS!$E$553:$U$557,5,FALSE)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],$D602,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\",BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],CALCULS!$D$584)+VLOOKUP(CALCULS!$D$584,CALCULS!$E$559:$U$563,5,FALSE)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],$D602,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\",BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],CALCULS!$D$584)+VLOOKUP(CALCULS!$D$584,CALCULS!$E$565:$U$569,5,FALSE)","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"D472","v":"CIVIL"},{"$f":"SUM(F603:K603)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],$D603,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\",BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],CALCULS!$D$584)+VLOOKUP(CALCULS!$D$584,CALCULS!$E$535:$U$539,9,FALSE)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],$D603,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\",BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],CALCULS!$D$584)+VLOOKUP(CALCULS!$D$584,CALCULS!$E$541:$U$545,9,FALSE)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],$D603,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\",BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],CALCULS!$D$584)+VLOOKUP(CALCULS!$D$584,CALCULS!$E$547:$U$551,9,FALSE)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],$D603,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\",BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],CALCULS!$D$584)+VLOOKUP(CALCULS!$D$584,CALCULS!$E$553:$U$557,9,FALSE)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],$D603,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\",BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],CALCULS!$D$584)+VLOOKUP(CALCULS!$D$584,CALCULS!$E$559:$U$563,9,FALSE)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],$D603,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\",BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],CALCULS!$D$584)+VLOOKUP(CALCULS!$D$584,CALCULS!$E$565:$U$569,9,FALSE)","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"D473","v":"MÉCANIQUE"},{"$f":"SUM(F604:K604)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],$D604,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\",BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],CALCULS!$D$584)+VLOOKUP(CALCULS!$D$584,CALCULS!$E$535:$U$539,13,FALSE)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],$D604,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\",BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],CALCULS!$D$584)+VLOOKUP(CALCULS!$D$584,CALCULS!$E$541:$U$545,13,FALSE)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],$D604,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\",BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],CALCULS!$D$584)+VLOOKUP(CALCULS!$D$584,CALCULS!$E$547:$U$551,13,FALSE)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],$D604,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\",BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],CALCULS!$D$584)+VLOOKUP(CALCULS!$D$584,CALCULS!$E$553:$U$557,13,FALSE)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],$D604,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\",BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],CALCULS!$D$584)+VLOOKUP(CALCULS!$D$584,CALCULS!$E$559:$U$563,13,FALSE)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],$D604,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\",BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],CALCULS!$D$584)+VLOOKUP(CALCULS!$D$584,CALCULS!$E$565:$U$569,13,FALSE)","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"D474","v":"ÉLECTRIQUE"},{"$f":"SUM(F605:K605)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],$D605,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\",BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],CALCULS!$D$584)+VLOOKUP(CALCULS!$D$584,CALCULS!$E$535:$U$539,17,FALSE)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],$D605,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\",BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],CALCULS!$D$584)+VLOOKUP(CALCULS!$D$584,CALCULS!$E$541:$U$545,17,FALSE)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],$D605,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\",BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],CALCULS!$D$584)+VLOOKUP(CALCULS!$D$584,CALCULS!$E$547:$U$551,17,FALSE)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],$D605,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\",BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],CALCULS!$D$584)+VLOOKUP(CALCULS!$D$584,CALCULS!$E$553:$U$557,17,FALSE)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],$D605,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\",BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],CALCULS!$D$584)+VLOOKUP(CALCULS!$D$584,CALCULS!$E$559:$U$563,17,FALSE)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE (actualisée)],BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],$D605,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\",BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],CALCULS!$D$584)+VLOOKUP(CALCULS!$D$584,CALCULS!$E$565:$U$569,17,FALSE)","v":0}]
[]
[null,null,{"$f":"SUM(F607:K607)","v":0},"TOTAL"," ",{"$f":"SUM(F602:F605)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,null,{"$f":"L272","v":0}]
[]
[]
[]
[null,"RÉPARTITION DE LA VALEUR DU PARC D'ACTIF QUI EST EN MAUVAIS ÉTAT PHYSIQUE / CATÉGORIE, COMPOSANT ET DISCIPLINE"]
[]
[null,null,null,"RÉPARTITION DE LA VALEUR DU PARC D'ACTIF QUI EST EN MAUVAIS ÉTAT PHYSIQUE - SOMMAIRE   (FIGURE 1.7)"]
[null,null,null,null,"TOTAL","Inconnu","Très mauvais \n(E)","Mauvais \n(D)","A-B-C","Satisfaisant \n(C)","Bon \n(B)","Très bon \n(A)"]
[]
[null,null,null,{"$f":"D411","v":"ADMINISTRATION"},{"$f":"SUM(F617:I617)","v":0},{"$f":"IF($E411=0,0,F411/$E411)","v":0},0,0,{"$f":"SUM(J617:L617)","v":0},{"$f":"IF($E411=0,0,I411/$E411)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"D412","v":"PROTECTION ET SÉCURITÉ"},{"$f":"SUM(F618:I618)","v":0},0,0,0,{"$f":"SUM(J618:L618)","v":0},0,0,0]
[null,null,null,{"$f":"D413","v":"OPÉRATIONS"},{"$f":"SUM(F619:I619)","v":0},0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,{"$f":"D414","v":"LOISIR / Communautaire-Récréatif"},{"$f":"SUM(F620:I620)","v":0},0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,{"$f":"D415","v":"LOISIR / Culturel"},{"$f":"SUM(F621:I621)","v":0},0,0,0,0,0,0,0]
[]
[null,null,null,{"$f":"D457","v":"A INFRASTRUCTURE"},{"$f":"SUM(F623:I623)","v":0},{"$f":"IF($E457=0,0,F457/$E457)","v":0},0,0,0,{"$f":"IF($E457=0,0,I457/$E457)","v":0},0,0]
[null,null,null,"B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE",0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,"C AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR",0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,"D SERVICES",0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,"E ÉQUIPEMENT ET AMEUBLEMENT",0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,"F CONSTRUCTION SPÉCIALE ET DÉMOLITION",0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[null,null,null,{"$f":"D471","v":"ARCHITECTURE"},{"$f":"SUM(F630:I630)","v":0},{"$f":"IF($E471=0,0,F471/$E471)","v":0},0,0,0,{"$f":"IF($E471=0,0,I471/$E471)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"D472","v":"CIVIL"},{"$f":"SUM(F631:I631)","v":0},0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,{"$f":"D473","v":"MÉCANIQUE"},{"$f":"SUM(F632:I632)","v":0},0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,{"$f":"D474","v":"ÉLECTRIQUE"},{"$f":"SUM(F633:I633)","v":0},0,0,0,0,0,0,0]
[]
[null,null,null,"SELON LE CHOIX DE LA CATÉGORIE DANS \"BILAN PAR CATÉGORIE\""]
[null,null,null,{"$f":"'BILAN PAR CATÉGORIE'!$G$12","v":"LOISIR / Communautaire-Récréatif"}]
[]
[null,null,null,"RÉPARTITION DE LA VALEUR DU PARC D'ACTIF QUI EST EN MAUVAIS ÉTAT PHYSIQUE - SELON LA CATÉGORIE   (FIGURE 2.7)"]
[null,null,null,null,"TOTAL","Inconnu","Très mauvais \n(E)","Mauvais \n(D)","A-B-C","Satisfaisant \n(C)","Bon \n(B)","Très bon \n(A)"]
[]
[null,null,null,{"$f":"E260","v":"Centre communautaire"},{"$f":"SUM(F641:I641)","v":0},{"$f":"IF($E438=0,0,F438/$E438)","v":0},0,0,{"$f":"SUM(J641:L641)","v":0},{"$f":"IF($E438=0,0,I438/$E438)","v":0},0,0]
[null,null,null,"Centre récréatif et de loisirs ",{"$f":"SUM(F642:I642)","v":0},0,0,0,{"$f":"SUM(J642:L642)","v":0},0,0,0]
[null,null,null,"Centre sportif​",0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,"Centre aquatique (piscine)​",0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,"Aréna​",0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,"Stade​",0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,"Maison des jeunes",0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,"Chalet de parc",0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,"Bloc sanitaire",0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,"Autre",0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[null,null,null,{"$f":"D623","v":"A INFRASTRUCTURE"},{"$f":"SUM(F652:I652)","v":0},{"$f":"IF($E589=0,0,F589/$E589)","v":0},0,0,{"$f":"SUM(J652:L652)","v":0},{"$f":"IF($E589=0,0,I589/$E589)","v":0},0,0]
[null,null,null,"B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE",0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,"C AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR",0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,"D SERVICES",0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,"E ÉQUIPEMENT ET AMEUBLEMENT",0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,"F CONSTRUCTION SPÉCIALE ET DÉMOLITION",0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[null,null,null,{"$f":"D630","v":"ARCHITECTURE"},{"$f":"SUM(F659:I659)","v":0},{"$f":"IF($E602=0,0,F602/$E602)","v":0},0,0,{"$f":"SUM(J659:L659)","v":0},{"$f":"IF($E602=0,0,I602/$E602)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"D631","v":"CIVIL"},{"$f":"SUM(F660:I660)","v":0},0,0,0,{"$f":"SUM(J660:L660)","v":0},0,0,0]
[null,null,null,{"$f":"D632","v":"MÉCANIQUE"},{"$f":"SUM(F661:I661)","v":0},0,0,0,{"$f":"SUM(J661:L661)","v":0},0,0,0]
[null,null,null,{"$f":"D633","v":"ÉLECTRIQUE"},{"$f":"SUM(F662:I662)","v":0},0,0,0,{"$f":"SUM(J662:L662)","v":0},0,0,0]
[]
[]
[null,"RÉPARTITION DE LA VALEUR DES BÂTIMENTS QUI EST EN MAUVAIS ÉTAT SELON l'IVP / CATÉGORIE"]
[]
[null,null,null,"RÉPARTITION DE LA VALEUR DU PARC D'ACTIF QUI EST EN MAUVAIS ÉTAT SELON L'IVP - SOMMAIRE  (FIGURE 1.9)"]
[null,null,null,null,"TOTAL","Inconnu","Très mauvais \n(E)","Mauvais \n(D)","A-B-C","Satisfaisant \n(C)","Bon \n(B)","Très bon \n(A)"]
[]
[null,null,null,{"$f":"D621","v":"LOISIR / Culturel"},{"$f":"SUM(F670:I670)","v":0},{"$f":"IF($O415=0,0,P415/$O415)","v":0},{"$f":"IF($O415=0,0,Q415/$O415)","v":0},{"$f":"IF($O415=0,0,R415/$O415)","v":0},{"$f":"SUM(J670:L670)","v":0},{"$f":"IF($O415=0,0,S415/$O415)","v":0},{"$f":"IF($O415=0,0,T415/$O415)","v":0},{"$f":"IF($O415=0,0,U415/$O415)","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"D620","v":"LOISIR / Communautaire-Récréatif"},{"$f":"SUM(F671:I671)","v":0},{"$f":"IF($O414=0,0,P414/$O414)","v":0},{"$f":"IF($O414=0,0,Q414/$O414)","v":0},{"$f":"IF($O414=0,0,R414/$O414)","v":0},{"$f":"SUM(J671:L671)","v":0},{"$f":"IF($O414=0,0,S414/$O414)","v":0},{"$f":"IF($O414=0,0,T414/$O414)","v":0},{"$f":"IF($O414=0,0,U414/$O414)","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"D619","v":"OPÉRATIONS"},{"$f":"SUM(F672:I672)","v":0},{"$f":"IF($O413=0,0,P413/$O413)","v":0},{"$f":"IF($O413=0,0,Q413/$O413)","v":0},{"$f":"IF($O413=0,0,R413/$O413)","v":0},{"$f":"SUM(J672:L672)","v":0},{"$f":"IF($O413=0,0,S413/$O413)","v":0},{"$f":"IF($O413=0,0,T413/$O413)","v":0},{"$f":"IF($O413=0,0,U413/$O413)","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"D618","v":"PROTECTION ET SÉCURITÉ"},{"$f":"SUM(F673:I673)","v":0},{"$f":"IF($O412=0,0,P412/$O412)","v":0},{"$f":"IF($O412=0,0,Q412/$O412)","v":0},{"$f":"IF($O412=0,0,R412/$O412)","v":0},{"$f":"SUM(J673:L673)","v":0},{"$f":"IF($O412=0,0,S412/$O412)","v":0},{"$f":"IF($O412=0,0,T412/$O412)","v":0},{"$f":"IF($O412=0,0,U412/$O412)","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"D617","v":"ADMINISTRATION"},{"$f":"SUM(F674:I674)","v":0},{"$f":"IF($O411=0,0,P411/$O411)","v":0},{"$f":"IF($O411=0,0,Q411/$O411)","v":0},{"$f":"IF($O411=0,0,R411/$O411)","v":0},{"$f":"SUM(J674:L674)","v":0},{"$f":"IF($O411=0,0,S411/$O411)","v":0},{"$f":"IF($O411=0,0,T411/$O411)","v":0},{"$f":"IF($O411=0,0,U411/$O411)","v":0}]
[]
[null,null,null,"SELON LE CHOIX DE LA CATÉGORIE DANS \"BILAN PAR CATÉGORIE\""]
[null,null,null,{"$f":"'BILAN PAR CATÉGORIE'!$G$12","v":"LOISIR / Communautaire-Récréatif"}]
[]
[null,null,null,"RÉPARTITION DE LA VALEUR DU PARC D'ACTIF QUI EST EN MAUVAIS ÉTAT SELON L'IVP - SOMMAIRE  (FIGURE 1.9)"]
[null,null,null,null,"TOTAL","Inconnu","Très mauvais \n(E)","Mauvais \n(D)","A-B-C","Satisfaisant \n(C)","Bon \n(B)","Très bon \n(A)"]
[]
[null,null,null,{"$f":"E269","v":"Autre"},{"$f":"SUM(F682:I682)","v":0},{"$f":"IF($O447=0,0,P447/$O447)","v":0},{"$f":"IF($O447=0,0,Q447/$O447)","v":0},{"$f":"IF($O447=0,0,R447/$O447)","v":0},{"$f":"SUM(J682:L682)","v":0},{"$f":"IF($O447=0,0,S447/$O447)","v":0},{"$f":"IF($O447=0,0,T447/$O447)","v":0},{"$f":"IF($O447=0,0,U447/$O447)","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"E268","v":"Bloc sanitaire"},0,{"$f":"IF($O446=0,0,P446/$O446)","v":0},{"$f":"IF($O446=0,0,Q446/$O446)","v":0},{"$f":"IF($O446=0,0,R446/$O446)","v":0},0,{"$f":"IF($O446=0,0,S446/$O446)","v":0},{"$f":"IF($O446=0,0,T446/$O446)","v":0},{"$f":"IF($O446=0,0,U446/$O446)","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"E267","v":"Chalet de parc"},0,{"$f":"IF($O445=0,0,P445/$O445)","v":0},{"$f":"IF($O445=0,0,Q445/$O445)","v":0},{"$f":"IF($O445=0,0,R445/$O445)","v":0},0,{"$f":"IF($O445=0,0,S445/$O445)","v":0},{"$f":"IF($O445=0,0,T445/$O445)","v":0},{"$f":"IF($O445=0,0,U445/$O445)","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"E266","v":"Maison des jeunes"},0,{"$f":"IF($O444=0,0,P444/$O444)","v":0},{"$f":"IF($O444=0,0,Q444/$O444)","v":0},{"$f":"IF($O444=0,0,R444/$O444)","v":0},0,{"$f":"IF($O444=0,0,S444/$O444)","v":0},{"$f":"IF($O444=0,0,T444/$O444)","v":0},{"$f":"IF($O444=0,0,U444/$O444)","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"E265","v":"Stade​"},0,{"$f":"IF($O443=0,0,P443/$O443)","v":0},{"$f":"IF($O443=0,0,Q443/$O443)","v":0},{"$f":"IF($O443=0,0,R443/$O443)","v":0},0,{"$f":"IF($O443=0,0,S443/$O443)","v":0},{"$f":"IF($O443=0,0,T443/$O443)","v":0},{"$f":"IF($O443=0,0,U443/$O443)","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"E264","v":"Aréna​"},0,{"$f":"IF($O442=0,0,P442/$O442)","v":0},{"$f":"IF($O442=0,0,Q442/$O442)","v":0},{"$f":"IF($O442=0,0,R442/$O442)","v":0},0,{"$f":"IF($O442=0,0,S442/$O442)","v":0},{"$f":"IF($O442=0,0,T442/$O442)","v":0},{"$f":"IF($O442=0,0,U442/$O442)","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"E263","v":"Centre aquatique (piscine)​"},0,{"$f":"IF($O441=0,0,P441/$O441)","v":0},{"$f":"IF($O441=0,0,Q441/$O441)","v":0},{"$f":"IF($O441=0,0,R441/$O441)","v":0},0,{"$f":"IF($O441=0,0,S441/$O441)","v":0},{"$f":"IF($O441=0,0,T441/$O441)","v":0},{"$f":"IF($O441=0,0,U441/$O441)","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"E262","v":"Centre sportif​"},0,{"$f":"IF($O440=0,0,P440/$O440)","v":0},{"$f":"IF($O440=0,0,Q440/$O440)","v":0},{"$f":"IF($O440=0,0,R440/$O440)","v":0},0,{"$f":"IF($O440=0,0,S440/$O440)","v":0},{"$f":"IF($O440=0,0,T440/$O440)","v":0},{"$f":"IF($O440=0,0,U440/$O440)","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"E261","v":"Centre récréatif et de loisirs "},{"$f":"SUM(F690:I690)","v":0},{"$f":"IF($O439=0,0,P439/$O439)","v":0},{"$f":"IF($O439=0,0,Q439/$O439)","v":0},{"$f":"IF($O439=0,0,R439/$O439)","v":0},{"$f":"SUM(J690:L690)","v":0},{"$f":"IF($O439=0,0,S439/$O439)","v":0},{"$f":"IF($O439=0,0,T439/$O439)","v":0},{"$f":"IF($O439=0,0,U439/$O439)","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"E260","v":"Centre communautaire"},{"$f":"SUM(F691:I691)","v":0},{"$f":"IF($O438=0,0,P438/$O438)","v":0},{"$f":"IF($O438=0,0,Q438/$O438)","v":0},{"$f":"IF($O438=0,0,R438/$O438)","v":0},{"$f":"SUM(J691:L691)","v":0},{"$f":"IF($O438=0,0,S438/$O438)","v":0},{"$f":"IF($O438=0,0,T438/$O438)","v":0},{"$f":"IF($O438=0,0,U438/$O438)","v":0}]
[]
[]
[null,"TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT"]
[]
[null,"COÛTS TOTAUX DES TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT"]
[]
[null,null,null,null,"COÛTS DES TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT POUR L'ENSEMBLE DES BÂTIMENTS À PLANIFIER - SOMMAIRE (FIGURE 1.10)"]
[null,null,null,null,"0-5 ANS","6-10 ANS",null,"0-10 ans"]
[null,null,null,null,{"$f":"I950","v":0},{"$f":"M950","v":0},null,{"$f":"SUM(E700:G700)","v":0}]
[]
[null,null,null,"Vérifications",{"$f":"SUM(BÂTIMENTS[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS])","v":0},{"$f":"SUM(BÂTIMENTS[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS])","v":0}]
[]
[null,null,null,"SELON LE CHOIX DE LA CATÉGORIE DANS \"BILAN PAR CATÉGORIE\""]
[null,null,null,{"$f":"'BILAN PAR CATÉGORIE'!$G$12","v":"LOISIR / Communautaire-Récréatif"}]
[]
[null,null,null,null,"COÛTS DES TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT POUR L'ENSEMBLE DES BÂTIMENTS À PLANIFIER - SELON LA CATÉGORIE (FIGURE 2.10)"]
[null,null,null,null,"0-5 ANS","6-10 ANS",null,"0-10 ans"]
[null,null,null,null,{"$f":"SUMIF($C$919:$C$948,D705,$I$919:$I$948)","v":0},{"$f":"SUMIF($C$919:$C$948,D705,$M$919:$M$948)","v":0},null,{"$f":"SUM(E709:G709)","v":0}]
[]
[]
[null,"RÉPARTITION DES COÛTS DES TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT 0-5 ANS"]
[]
[null,null,null,null,"RÉPARTITION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 0-5 ANS / CATÉGORIE, COMPOSANT ET DISCIPLINE - SOMMAIRE (FIGURE 1.11, 1.12, 1.13)"]
[null,null,null,null,null,null,"TOTAL",null,null,"Sommes","Vérif"]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"D617","v":"ADMINISTRATION"},null,{"$f":"SUMIF($C$919:$C$948,E717,$I$919:$I$948)","v":0},{"$f":"ROUND(G717/$J$717*100,1)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"%",{"$f":"SUM(G717:G721)","v":0},{"$f":"SUM(BÂTIMENTS[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS])","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"D618","v":"PROTECTION ET SÉCURITÉ"},null,{"$f":"SUMIF($C$919:$C$948,E718,$I$919:$I$948)","v":0},{"$f":"ROUND(G718/$J$717*100,1)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"%"]
[null,null,null,null,{"$f":"D619","v":"OPÉRATIONS"},null,{"$f":"SUMIF($C$919:$C$948,E719,$I$919:$I$948)","v":0},{"$f":"ROUND(G719/$J$717*100,1)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"%"]
[null,null,null,null,{"$f":"D620","v":"LOISIR / Communautaire-Récréatif"},null,{"$f":"SUMIF($C$919:$C$948,E720,$I$919:$I$948)","v":0},{"$f":"ROUND(G720/$J$717*100,1)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"%"]
[null,null,null,null,{"$f":"D621","v":"LOISIR / Culturel"},null,{"$f":"SUMIF($C$919:$C$948,E721,$I$919:$I$948)","v":0},{"$f":"ROUND(G721/$J$717*100,1)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"%",{"$f":"SUM(H717:H721)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"%"]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"D623","v":"A INFRASTRUCTURE"},null,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS\n(actualisés)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],E723)","v":0},{"$f":"ROUND(G723/$J$723*100,1)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"%",{"$f":"SUM(G723:G728)","v":0},{"$f":"SUM(BÂTIMENTS_Composants[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS\n(actualisés)])","v":0}]
[null,null,null,null,"B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE",null,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS\n(actualisés)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],E724)","v":0},{"$error":"#DIV/0!"},"%"]
[null,null,null,null,"C AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR",null,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS\n(actualisés)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],E725)","v":0},{"$error":"#DIV/0!"},"%"]
[null,null,null,null,"D SERVICES",null,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS\n(actualisés)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],E726)","v":0},{"$error":"#DIV/0!"},"%"]
[null,null,null,null,"E ÉQUIPEMENT ET AMEUBLEMENT",null,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS\n(actualisés)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],E727)","v":0},{"$error":"#DIV/0!"},"%"]
[null,null,null,null,"F CONSTRUCTION SPÉCIALE ET DÉMOLITION",null,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS\n(actualisés)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],E728)","v":0},{"$error":"#DIV/0!"},"%",{"$f":"SUM(H723:H728)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"%"]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"D630","v":"ARCHITECTURE"},null,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS\n(actualisés)],BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],E730)","v":0},{"$f":"ROUND(G730/$J$730*100,1)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"%",{"$f":"SUM(G730:G733)","v":0},{"$f":"K723","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"D631","v":"CIVIL"},null,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS\n(actualisés)],BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],E731)","v":0},{"$f":"ROUND(G731/$J$730*100,1)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"%"]
[null,null,null,null,{"$f":"D632","v":"MÉCANIQUE"},null,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS\n(actualisés)],BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],E732)","v":0},{"$f":"ROUND(G732/$J$730*100,1)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"%"]
[null,null,null,null,{"$f":"D633","v":"ÉLECTRIQUE"},null,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS\n(actualisés)],BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],E733)","v":0},{"$f":"ROUND(G733/$J$730*100,1)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"%",{"$f":"SUM(H730:H733)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"%"]
[]
[]
[null,null,null,"CONCERNANT LES",null,"Valeur de remplacement retenue par catégorie pour chaque fonction et par indice d'état, pour:"]
[null,null,null,"BÂTIMENTS MULTIFONCTIONS",null,{"$f":"E723","v":"A INFRASTRUCTURE"},null,null,null,{"$f":"E724","v":"B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE"},null,null,null,{"$f":"E725","v":"C AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR"},null,null,null,{"$f":"E726","v":"D SERVICES"},null,null,null,{"$f":"E727","v":"E ÉQUIPEMENT ET AMEUBLEMENT"},null,null,null,{"$f":"E728","v":"F CONSTRUCTION SPÉCIALE ET DÉMOLITION"}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F737","v":"A INFRASTRUCTURE"},{"$f":"F737","v":"A INFRASTRUCTURE"},{"$f":"F737","v":"A INFRASTRUCTURE"},null,{"$f":"J737","v":"B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE"},{"$f":"J737","v":"B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE"},{"$f":"J737","v":"B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE"},null,{"$f":"N737","v":"C AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR"},{"$f":"N737","v":"C AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR"},{"$f":"N737","v":"C AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR"},null,{"$f":"R737","v":"D SERVICES"},{"$f":"R737","v":"D SERVICES"},{"$f":"R737","v":"D SERVICES"},null,{"$f":"V737","v":"E ÉQUIPEMENT ET AMEUBLEMENT"},{"$f":"V737","v":"E ÉQUIPEMENT ET AMEUBLEMENT"},{"$f":"V737","v":"E ÉQUIPEMENT ET AMEUBLEMENT"},null,{"$f":"Z737","v":"F CONSTRUCTION SPÉCIALE ET DÉMOLITION"},{"$f":"Z737","v":"F CONSTRUCTION SPÉCIALE ET DÉMOLITION"},{"$f":"Z737","v":"F CONSTRUCTION SPÉCIALE ET DÉMOLITION"}]
[null,null,null,null,null,"PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL"]
[null,null,null,null,{"$f":"E717","v":"ADMINISTRATION"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS\n(actualisés)],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],F$738)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],F$738)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],F$738)","v":0},{"$f":"SUM(F740:H740)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!J$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D739)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!K$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D739)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!L$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D739)","v":0},{"$f":"SUM(J740:L740)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!N$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D739)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!O$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D739)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!P$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D739)","v":0},{"$f":"SUM(N740:P740)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!R$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D739)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!S$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D739)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!T$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D739)","v":0},{"$f":"SUM(R740:T740)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!V$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D739)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!W$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D739)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!X$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D739)","v":0},{"$f":"SUM(V740:X740)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!Z$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D739)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AA$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D739)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AB$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D739)","v":0},{"$f":"SUM(Z740:AB740)","v":0},{"$f":"I740+M740+Q740+U740+Y740+AC740","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E718","v":"PROTECTION ET SÉCURITÉ"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS\n(actualisés)],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],F$738)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],F$738)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],F$738)","v":0},{"$f":"SUM(F741:H741)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!J$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D739)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!K$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D739)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!L$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D739)","v":0},{"$f":"SUM(J741:L741)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!N$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D739)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!O$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D739)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!P$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D739)","v":0},{"$f":"SUM(N741:P741)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!R$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D739)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!S$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D739)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!T$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D739)","v":0},{"$f":"SUM(R741:T741)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!V$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D739)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!W$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D739)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!X$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D739)","v":0},{"$f":"SUM(V741:X741)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!Z$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D739)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AA$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D739)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AB$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D739)","v":0},{"$f":"SUM(Z741:AB741)","v":0},{"$f":"I741+M741+Q741+U741+Y741+AC741","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E719","v":"OPÉRATIONS"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS\n(actualisés)],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],F$738)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],F$738)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],F$738)","v":0},{"$f":"SUM(F742:H742)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!J$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D739)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!K$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D739)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!L$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D739)","v":0},{"$f":"SUM(J742:L742)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!N$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D739)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!O$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D739)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!P$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D739)","v":0},{"$f":"SUM(N742:P742)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!R$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D739)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!S$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D739)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!T$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D739)","v":0},{"$f":"SUM(R742:T742)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!V$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D739)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!W$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D739)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!X$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D739)","v":0},{"$f":"SUM(V742:X742)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!Z$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D739)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AA$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D739)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AB$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D739)","v":0},{"$f":"SUM(Z742:AB742)","v":0},{"$f":"I742+M742+Q742+U742+Y742+AC742","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E720","v":"LOISIR / Communautaire-Récréatif"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS\n(actualisés)],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],F$738)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],F$738)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],F$738)","v":0},{"$f":"SUM(F743:H743)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!J$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D739)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!K$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D739)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!L$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D739)","v":0},{"$f":"SUM(J743:L743)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!N$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D739)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!O$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D739)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!P$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D739)","v":0},{"$f":"SUM(N743:P743)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!R$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D739)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!S$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D739)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!T$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D739)","v":0},{"$f":"SUM(R743:T743)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!V$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D739)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!W$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D739)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!X$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D739)","v":0},{"$f":"SUM(V743:X743)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!Z$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D739)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AA$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D739)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AB$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D739)","v":0},{"$f":"SUM(Z743:AB743)","v":0},{"$f":"I743+M743+Q743+U743+Y743+AC743","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E721","v":"LOISIR / Culturel"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS\n(actualisés)],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],F$738)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],F$738)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],F$738)","v":0},{"$f":"SUM(F744:H744)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!J$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D739)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!K$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D739)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!L$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D739)","v":0},{"$f":"SUM(J744:L744)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!N$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D739)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!O$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D739)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!P$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D739)","v":0},{"$f":"SUM(N744:P744)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!R$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D739)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!S$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D739)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!T$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D739)","v":0},{"$f":"SUM(R744:T744)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!V$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D739)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!W$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D739)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!X$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D739)","v":0},{"$f":"SUM(V744:X744)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!Z$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D739)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AA$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D739)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],CALCULS!AB$482,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D739)","v":0},{"$f":"SUM(Z744:AB744)","v":0},{"$f":"I744+M744+Q744+U744+Y744+AC744","v":0}]
[null,null,null,null,null,"Valeur de remplacement retenue par catégorie pour chaque fonction et par indice d'état, pour:"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"E730","v":"ARCHITECTURE"},null,null,null,{"$f":"E731","v":"CIVIL"},null,null,null,{"$f":"E732","v":"MÉCANIQUE"},null,null,null,{"$f":"E733","v":"ÉLECTRIQUE"}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F746","v":"ARCHITECTURE"},{"$f":"F746","v":"ARCHITECTURE"},{"$f":"F746","v":"ARCHITECTURE"},null,{"$f":"J746","v":"CIVIL"},{"$f":"J746","v":"CIVIL"},{"$f":"J746","v":"CIVIL"},null,{"$f":"N746","v":"MÉCANIQUE"},{"$f":"N746","v":"MÉCANIQUE"},{"$f":"N746","v":"MÉCANIQUE"},null,{"$f":"R746","v":"ÉLECTRIQUE"},{"$f":"R746","v":"ÉLECTRIQUE"},{"$f":"R746","v":"ÉLECTRIQUE"}]
[null,null,null,null,null,"PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL","PRINCIPALE","SECONDAIRE","TERTIAIRE","TOTAL"]
[null,null,null,null,{"$f":"E740","v":"ADMINISTRATION"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D748)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D748)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D748)","v":0},{"$f":"SUM(F749:H749)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D748)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D748)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D748)","v":0},{"$f":"SUM(J749:L749)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D748)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D748)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D748)","v":0},{"$f":"SUM(N749:P749)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D748)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D748)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=ADM*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D748)","v":0},{"$f":"SUM(R749:T749)","v":0},{"$f":"I749+M749+Q749+U749","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E741","v":"PROTECTION ET SÉCURITÉ"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D748)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D748)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D748)","v":0},{"$f":"SUM(F750:H750)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D748)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D748)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D748)","v":0},{"$f":"SUM(J750:L750)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D748)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D748)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D748)","v":0},{"$f":"SUM(N750:P750)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D748)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D748)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=PRO*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D748)","v":0},{"$f":"SUM(R750:T750)","v":0},{"$f":"I750+M750+Q750+U750","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E742","v":"OPÉRATIONS"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D748)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D748)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D748)","v":0},{"$f":"SUM(F751:H751)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D748)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D748)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D748)","v":0},{"$f":"SUM(J751:L751)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D748)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D748)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D748)","v":0},{"$f":"SUM(N751:P751)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D748)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D748)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=OPÉ*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D748)","v":0},{"$f":"SUM(R751:T751)","v":0},{"$f":"I751+M751+Q751+U751","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E743","v":"LOISIR / Communautaire-Récréatif"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D748)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D748)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D748)","v":0},{"$f":"SUM(F752:H752)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D748)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D748)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D748)","v":0},{"$f":"SUM(J752:L752)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D748)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D748)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D748)","v":0},{"$f":"SUM(N752:P752)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D748)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D748)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Com*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D748)","v":0},{"$f":"SUM(R752:T752)","v":0},{"$f":"I752+M752+Q752+U752","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"E744","v":"LOISIR / Culturel"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D748)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D748)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!F$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D748)","v":0},{"$f":"SUM(F753:H753)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D748)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D748)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!J$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D748)","v":0},{"$f":"SUM(J753:L753)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D748)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D748)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!N$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D748)","v":0},{"$f":"SUM(N753:P753)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D748)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D748)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],'MENU DÉROULANT'!$C$96,BÂTIMENTS_Composants[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"=LOISIR / Cul*\",BÂTIMENTS_Composants[DISCIPLINE],CALCULS!R$533,BÂTIMENTS_Composants[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],$D748)","v":0},{"$f":"SUM(R753:T753)","v":0},{"$f":"I753+M753+Q753+U753","v":0}]
[]
[null,null,null,"SELON LE CHOIX DE LA CATÉGORIE DANS \"BILAN PAR CATÉGORIE\""]
[null,null,null,{"$f":"'BILAN PAR CATÉGORIE'!$G$12","v":"LOISIR / Communautaire-Récréatif"}]
[]
[null,null,null,null,"RÉPARTITION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT 0-5 ANS / CATÉGORIE, COMPOSANT ET DISCIPLINE - SELON LA CATÉGORIE (FIGURE 2.11, 2.12, 2.13)"]
[null,null,null,null,null,null,"TOTAL",null,null,"Sommes","Vérif"]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"D641","v":"Centre communautaire"},null,{"$f":"SUMIF($E$919:$E$948,L761,$I$919:$I$948)","v":0},{"$f":"ROUND(G761/$J$761*100,1)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"%",{"$f":"SUM(G761:G770)","v":0},null,{"$f":"D438","v":"LOISIR / Communautaire-récréatif - Centre communautaire"}]
[null,null,null,null,{"$f":"D642","v":"Centre récréatif et de loisirs "},null,{"$f":"SUMIF($E$919:$E$948,L762,$I$919:$I$948)","v":0},{"$f":"ROUND(G762/$J$761*100,1)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"%",null,null,{"$f":"D439","v":"LOISIR / Communautaire-récréatif - Centre récréatif et de loisirs "}]
[null,null,null,null,"Centre sportif​",null,0,{"$error":"#DIV/0!"},"%",null,null,"LOISIR / Communautaire-récréatif - Centre sportif​"]
[null,null,null,null,"Centre aquatique (piscine)​",null,0,{"$error":"#DIV/0!"},"%",null,null,"LOISIR / Communautaire-récréatif - Centre aquatique (piscine)​"]
[null,null,null,null,"Aréna​",null,0,{"$error":"#DIV/0!"},"%",null,null,"LOISIR / Communautaire-récréatif - Aréna​"]
[null,null,null,null,"Stade​",null,0,{"$error":"#DIV/0!"},"%",null,null,"LOISIR / Communautaire-récréatif - Stade​"]
[null,null,null,null,"Maison des jeunes",null,0,{"$error":"#DIV/0!"},"%",null,null,"LOISIR / Communautaire-récréatif - Maison des jeunes"]
[null,null,null,null,"Chalet de parc",null,0,{"$error":"#DIV/0!"},"%",null,null,"LOISIR / Communautaire-récréatif - Chalet de parc"]
[null,null,null,null,"Bloc sanitaire",null,0,{"$error":"#DIV/0!"},"%",null,null,"LOISIR / Communautaire-récréatif - Bloc sanitaire"]
[null,null,null,null,"Autre",null,0,{"$error":"#DIV/0!"},"%",{"$f":"SUM(H761:H770)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"%","LOISIR / Communautaire-récréatif - Autre"]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"D623","v":"A INFRASTRUCTURE"},null,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS\n(actualisés)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],E772,BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],$D$756)+VLOOKUP($D$756,$E$740:$AC$744,5,FALSE)","v":0},{"$f":"ROUND(G772/$J$772*100,1)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"%",{"$f":"SUM(G772:G777)","v":0}]
[null,null,null,null,"B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE",null,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS\n(actualisés)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],E773,BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],$D$756)+VLOOKUP($D$756,$E$740:$AC$744,9,FALSE)","v":0},{"$error":"#DIV/0!"},"%"]
[null,null,null,null,"C AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR",null,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS\n(actualisés)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],E774,BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],$D$756)+VLOOKUP($D$756,$E$740:$AC$744,13,FALSE)","v":0},{"$error":"#DIV/0!"},"%"]
[null,null,null,null,"D SERVICES",null,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS\n(actualisés)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],E775,BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],$D$756)+VLOOKUP($D$756,$E$740:$AC$744,17,FALSE)","v":0},{"$error":"#DIV/0!"},"%"]
[null,null,null,null,"E ÉQUIPEMENT ET AMEUBLEMENT",null,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS\n(actualisés)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],E776,BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],$D$756)+VLOOKUP($D$756,$E$740:$AC$744,21,FALSE)","v":0},{"$error":"#DIV/0!"},"%"]
[null,null,null,null,"F CONSTRUCTION SPÉCIALE ET DÉMOLITION",null,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS\n(actualisés)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],E777,BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],$D$756)+VLOOKUP($D$756,$E$740:$AC$744,25,FALSE)","v":0},{"$error":"#DIV/0!"},"%",{"$f":"SUM(H772:H777)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"%"]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"D630","v":"ARCHITECTURE"},null,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS\n(actualisés)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],E779,BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],$D$756)+VLOOKUP($D$756,$E$749:$U$753,5,FALSE)","v":0},{"$f":"ROUND(G779/$J$779*100,1)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"%",{"$f":"SUM(G779:G782)","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"D631","v":"CIVIL"},null,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS\n(actualisés)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],E780,BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],$D$756)+VLOOKUP($D$756,$E$749:$U$753,9,FALSE)","v":0},{"$f":"ROUND(G780/$J$779*100,1)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"%"]
[null,null,null,null,{"$f":"D632","v":"MÉCANIQUE"},null,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS\n(actualisés)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],E781,BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],$D$756)+VLOOKUP($D$756,$E$749:$U$753,13,FALSE)","v":0},{"$f":"ROUND(G781/$J$779*100,1)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"%"]
[null,null,null,null,{"$f":"D633","v":"ÉLECTRIQUE"},null,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS_Composants[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS\n(actualisés)],BÂTIMENTS_Composants[GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1],E782,BÂTIMENTS_Composants[CATÉGORIE DU BÂTIMENT AUQUEL EST ASSOCIÉ LA COMPOSANTE],$D$756)+VLOOKUP($D$756,$E$749:$U$753,17,FALSE)","v":0},{"$f":"ROUND(G782/$J$779*100,1)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"%",{"$f":"SUM(H779:H782)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"%"]
[]
[]
[null,"DONNÉES PAR TYPE DE BÂTIMENT "]
[]
[null,"INVENTAIRE ET VALEUR / TYPE DE BÂTIMENT"]
[]
[null,null,"CATÉGORIE","CATÉGORIE NUMÉROTÉE","TYPE DE BÂTIMENT","VALEUR ($) PAR TYPE \nPOUR LES MULTIFONCTIONS",null,null,null,"SUPERFICIE (M²) PAR TYPE \nPOUR LES MULTIFONCTIONS",null,null,null,"SUPERFICIE ET VALEUR ($) PAR TYPE SANS LES MULTIFONCTIONS",null,"SUPERFICIE ET VALEUR ($) TOTALES PAR TYPE \n(INCLUANT LES MULTIFONCTIONS)",null,"INVENTAIRE (NB) PAR CATÉGORIE  - \n(Un bâtiment multifonctions peut être compté plus d'1 fois seulement s'il a des fonctions de catégorie différente - utile pour détailler par catégorie dans BILAN GLOBAL et pour inventaire total dans BILAN PAR CATÉGORIE )",null,null,null,null,"VALEUR RS MEANS ($) PAR TYPE \n(INCLUANT LES MULTIFONCTIONS)",null,null,null,"NOMBRE TOTAL (NB) PAR TYPE \n(Un bâtiment multifonctions sera compté ici 2 ou 3 fois car chaque fonction compte pour 1 - utile pour BILAN PAR CATÉGORIE car on veut combien par type)"]
[null,null,null,null,null,"FONCTION PRINCIPALE","FONCTION SECONDAIRE","FONCTION TERTIAIRE","TOTAL \n3 FONCTIONS","FONCTION PRINCIPALE","FONCTION SECONDAIRE","FONCTION TERTIAIRE","TOTAL \n3 FONCTIONS",null,null,null,null,"FONCTION PRINCIPALE","FONCTION SECONDAIRE","FONCTION TERTIAIRE","NB DE BÂTIMENTS \nMULTIFONCTIONS CONCERNÉS",null,"FONCTION PRINCIPALE","FONCTION SECONDAIRE","FONCTION TERTIAIRE","TOTAL \n3 FONCTIONS","FONCTION PRINCIPALE","FONCTION SECONDAIRE","FONCTION TERTIAIRE","NB DE BÂTIMENTS \nTOTAL CONCERNÉS"]
[null,null,{"$f":"'MENU DÉROULANT'!C96","v":"MULTIFONCTIONS"}]
[null,null,{"$f":"INDEX_Types_Bâtiments!D15","v":"ADMINISTRATION"},{"$f":"C792&\"_\"&COUNTIF($C$792:C792,C792)","v":"ADMINISTRATION_1"},{"$f":"INDEX_Types_Bâtiments!F15","v":"ADMINISTRATION - Hôtel de ville​"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E792)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E792)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E792)","v":0},{"$f":"SUM(F792:H792)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E792)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E792)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E792)","v":0},{"$f":"SUM(J792:L792)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C792,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E792)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C792,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E792)","v":0},{"$f":"M792+N792","v":0},{"$f":"O792+I792","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E792)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E792,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E792,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUM(R792:T792)","v":0},null,{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E792,BÂTIMENTS[VALEUR DE BASE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E792,BÂTIMENTS[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E792,BÂTIMENTS[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},{"$f":"SUM(W792:Y792)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E792)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E792)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E792)","v":0},{"$f":"SUM(AA792:AC792)","v":0}]
[null,null,{"$f":"INDEX_Types_Bâtiments!D16","v":"ADMINISTRATION"},{"$f":"C793&\"_\"&COUNTIF($C$792:C793,C793)","v":"ADMINISTRATION_2"},{"$f":"INDEX_Types_Bâtiments!F16","v":"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E793)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E793)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E793)","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E793)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E793)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E793)","v":0},{"$f":"SUM(J793:L793)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C793,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E793)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C793,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E793)","v":0},{"$f":"M793+N793","v":0},0,{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E793)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E793,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E793,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUM(R793:T793)","v":0},null,{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E793,BÂTIMENTS[VALEUR DE BASE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E793,BÂTIMENTS[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E793,BÂTIMENTS[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},{"$f":"SUM(W793:Y793)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E793)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E793)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E793)","v":0},{"$f":"SUM(AA793:AC793)","v":0}]
[null,null,{"$f":"INDEX_Types_Bâtiments!D17","v":"ADMINISTRATION"},{"$f":"C794&\"_\"&COUNTIF($C$792:C794,C794)","v":"ADMINISTRATION_3"},{"$f":"INDEX_Types_Bâtiments!F17","v":"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E794)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E794)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E794)","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E794)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E794)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E794)","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C794,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E794)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C794,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E794)","v":0},0,0,{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E794)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E794,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E794,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUM(R794:T794)","v":0},null,{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E794,BÂTIMENTS[VALEUR DE BASE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E794,BÂTIMENTS[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E794,BÂTIMENTS[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},0,{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E794)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E794)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E794)","v":0},0]
[null,null,{"$f":"INDEX_Types_Bâtiments!D18","v":"ADMINISTRATION"},{"$f":"C795&\"_\"&COUNTIF($C$792:C795,C795)","v":"ADMINISTRATION_4"},{"$f":"INDEX_Types_Bâtiments!F18","v":"ADMINISTRATION - Cour municipale​"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E795)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E795)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E795)","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E795)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E795)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E795)","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C795,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E795)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C795,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E795)","v":0},0,0,{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E795)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E795,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E795,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUM(R795:T795)","v":0},null,{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E795,BÂTIMENTS[VALEUR DE BASE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E795,BÂTIMENTS[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E795,BÂTIMENTS[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},0,{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E795)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E795)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E795)","v":0},0]
[null,null,{"$f":"INDEX_Types_Bâtiments!D19","v":"ADMINISTRATION"},{"$f":"C796&\"_\"&COUNTIF($C$792:C796,C796)","v":"ADMINISTRATION_5"},{"$f":"INDEX_Types_Bâtiments!F19","v":"ADMINISTRATION - Autre"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E796)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E796)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E796)","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E796)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E796)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E796)","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C796,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E796)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C796,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E796)","v":0},0,0,{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E796)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E796,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E796,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>ADM*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>ADM*\")","v":0},{"$f":"SUM(R796:T796)","v":0},null,{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E796,BÂTIMENTS[VALEUR DE BASE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E796,BÂTIMENTS[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E796,BÂTIMENTS[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},0,{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E796)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E796)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E796)","v":0},0]
[null,null,{"$f":"INDEX_Types_Bâtiments!D20","v":"PROTECTION ET SÉCURITÉ"},{"$f":"C797&\"_\"&COUNTIF($C$792:C797,C797)","v":"PROTECTION ET SÉCURITÉ_1"},{"$f":"INDEX_Types_Bâtiments!F20","v":"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Poste de police​"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E797)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E797)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E797)","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E797)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E797)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E797)","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C797,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E797)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C797,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E797)","v":0},0,0,{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E797)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E797,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>PROT*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E797,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>PROT*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>PROT*\")","v":0},{"$f":"SUM(R797:T797)","v":0},null,{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E797,BÂTIMENTS[VALEUR DE BASE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E797,BÂTIMENTS[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E797,BÂTIMENTS[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},0,{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E797)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E797)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E797)","v":0},0]
[null,null,{"$f":"INDEX_Types_Bâtiments!D21","v":"PROTECTION ET SÉCURITÉ"},{"$f":"C798&\"_\"&COUNTIF($C$792:C798,C798)","v":"PROTECTION ET SÉCURITÉ_2"},{"$f":"INDEX_Types_Bâtiments!F21","v":"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E798)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E798)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E798)","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E798)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E798)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E798)","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C798,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E798)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C798,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E798)","v":0},0,0,{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E798)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E798,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>PROT*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E798,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>PROT*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>PROT*\")","v":0},0,null,{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E798,BÂTIMENTS[VALEUR DE BASE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E798,BÂTIMENTS[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E798,BÂTIMENTS[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},0,{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E798)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E798)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E798)","v":0},0]
[null,null,{"$f":"INDEX_Types_Bâtiments!D22","v":"PROTECTION ET SÉCURITÉ"},{"$f":"C799&\"_\"&COUNTIF($C$792:C799,C799)","v":"PROTECTION ET SÉCURITÉ_3"},{"$f":"INDEX_Types_Bâtiments!F22","v":"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E799)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E799)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E799)","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E799)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E799)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E799)","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C799,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E799)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C799,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E799)","v":0},0,0,{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E799)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E799,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>PROT*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E799,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>PROT*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>PROT*\")","v":0},0,null,{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E799,BÂTIMENTS[VALEUR DE BASE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E799,BÂTIMENTS[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E799,BÂTIMENTS[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},0,{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E799)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E799)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E799)","v":0},0]
[null,null,{"$f":"INDEX_Types_Bâtiments!D23","v":"PROTECTION ET SÉCURITÉ"},{"$f":"C800&\"_\"&COUNTIF($C$792:C800,C800)","v":"PROTECTION ET SÉCURITÉ_4"},{"$f":"INDEX_Types_Bâtiments!F23","v":"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Autre"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E800)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E800)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E800)","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E800)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E800)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E800)","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C800,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E800)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C800,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E800)","v":0},0,0,{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E800)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E800,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>PROT*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E800,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>PROT*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>PROT*\")","v":0},0,null,{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E800,BÂTIMENTS[VALEUR DE BASE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E800,BÂTIMENTS[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E800,BÂTIMENTS[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},0,{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E800)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E800)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E800)","v":0},0]
[null,null,{"$f":"INDEX_Types_Bâtiments!D24","v":"OPÉRATIONS"},{"$f":"C801&\"_\"&COUNTIF($C$792:C801,C801)","v":"OPÉRATIONS_1"},{"$f":"INDEX_Types_Bâtiments!F24","v":"OPÉRATIONS - Garage et atelier"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E801)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E801)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E801)","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E801)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E801)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E801)","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C801,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E801)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C801,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E801)","v":0},0,0,{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E801)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E801,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>OPÉR*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E801,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>OPÉR*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>OPÉR*\")","v":0},0,null,{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E801,BÂTIMENTS[VALEUR DE BASE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E801,BÂTIMENTS[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E801,BÂTIMENTS[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},0,{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E801)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E801)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E801)","v":0},0]
[null,null,{"$f":"INDEX_Types_Bâtiments!D25","v":"OPÉRATIONS"},{"$f":"C802&\"_\"&COUNTIF($C$792:C802,C802)","v":"OPÉRATIONS_2"},{"$f":"INDEX_Types_Bâtiments!F25","v":"OPÉRATIONS - Entrepôt​"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E802)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E802)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E802)","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E802)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E802)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E802)","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C802,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E802)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C802,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E802)","v":0},0,0,{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E802)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E802,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>OPÉR*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E802,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>OPÉR*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>OPÉR*\")","v":0},0,null,{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E802,BÂTIMENTS[VALEUR DE BASE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E802,BÂTIMENTS[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E802,BÂTIMENTS[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},0,{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E802)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E802)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E802)","v":0},0]
[null,null,{"$f":"INDEX_Types_Bâtiments!D26","v":"OPÉRATIONS"},{"$f":"C803&\"_\"&COUNTIF($C$792:C803,C803)","v":"OPÉRATIONS_3"},{"$f":"INDEX_Types_Bâtiments!F26","v":"OPÉRATIONS - Abri à sel/abrasif​"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E803)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E803)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E803)","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E803)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E803)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E803)","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C803,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E803)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C803,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E803)","v":0},0,0,{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E803)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E803,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>OPÉR*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E803,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>OPÉR*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>OPÉR*\")","v":0},0,null,{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E803,BÂTIMENTS[VALEUR DE BASE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E803,BÂTIMENTS[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E803,BÂTIMENTS[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},0,{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E803)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E803)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E803)","v":0},0]
[null,null,{"$f":"INDEX_Types_Bâtiments!D27","v":"OPÉRATIONS"},{"$f":"C804&\"_\"&COUNTIF($C$792:C804,C804)","v":"OPÉRATIONS_4"},{"$f":"INDEX_Types_Bâtiments!F27","v":"OPÉRATIONS - Site d’enfouissement ou d’incinérateurs​"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E804)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E804)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E804)","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E804)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E804)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E804)","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C804,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E804)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C804,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E804)","v":0},0,0,{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E804)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E804,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>OPÉR*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E804,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>OPÉR*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>OPÉR*\")","v":0},0,null,{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E804,BÂTIMENTS[VALEUR DE BASE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E804,BÂTIMENTS[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E804,BÂTIMENTS[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},0,{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E804)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E804)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E804)","v":0},0]
[null,null,{"$f":"INDEX_Types_Bâtiments!D28","v":"OPÉRATIONS"},{"$f":"C805&\"_\"&COUNTIF($C$792:C805,C805)","v":"OPÉRATIONS_5"},{"$f":"INDEX_Types_Bâtiments!F28","v":"OPÉRATIONS - Écocentre​"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E805)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E805)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E805)","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E805)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E805)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E805)","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C805,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E805)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C805,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E805)","v":0},0,0,{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E805)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E805,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>OPÉR*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E805,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>OPÉR*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>OPÉR*\")","v":0},0,null,{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E805,BÂTIMENTS[VALEUR DE BASE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E805,BÂTIMENTS[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E805,BÂTIMENTS[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},0,{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E805)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E805)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E805)","v":0},0]
[null,null,{"$f":"INDEX_Types_Bâtiments!D29","v":"OPÉRATIONS"},{"$f":"C806&\"_\"&COUNTIF($C$792:C806,C806)","v":"OPÉRATIONS_6"},{"$f":"INDEX_Types_Bâtiments!F29","v":"OPÉRATIONS - Immeuble industriel municipal"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E806)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E806)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E806)","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E806)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E806)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E806)","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C806,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E806)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C806,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E806)","v":0},0,0,{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E806)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E806,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>OPÉR*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E806,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>OPÉR*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>OPÉR*\")","v":0},0,null,{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E806,BÂTIMENTS[VALEUR DE BASE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E806,BÂTIMENTS[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E806,BÂTIMENTS[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},0,{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E806)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E806)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E806)","v":0},0]
[null,null,{"$f":"INDEX_Types_Bâtiments!D30","v":"OPÉRATIONS"},{"$f":"C807&\"_\"&COUNTIF($C$792:C807,C807)","v":"OPÉRATIONS_7"},{"$f":"INDEX_Types_Bâtiments!F30","v":"OPÉRATIONS - Autre"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E807)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E807)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E807)","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E807)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E807)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E807)","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C807,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E807)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C807,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E807)","v":0},0,0,{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E807)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E807,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>OPÉR*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E807,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>OPÉR*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>OPÉR*\")","v":0},0,null,{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E807,BÂTIMENTS[VALEUR DE BASE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E807,BÂTIMENTS[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E807,BÂTIMENTS[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},0,{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E807)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E807)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E807)","v":0},0]
[null,null,{"$f":"INDEX_Types_Bâtiments!D31","v":"LOISIR / Communautaire-récréatif"},{"$f":"C808&\"_\"&COUNTIF($C$792:C808,C808)","v":"LOISIR / Communautaire-récréatif_1"},{"$f":"INDEX_Types_Bâtiments!F31","v":"LOISIR / Communautaire-récréatif - Centre communautaire"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E808)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E808)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E808)","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E808)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E808)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E808)","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C808,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E808)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C808,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E808)","v":0},0,0,{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E808)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E808,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>LOISIR / Co*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E808,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>LOISIR / Co*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>LOISIR / Co*\")","v":0},0,null,{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E808,BÂTIMENTS[VALEUR DE BASE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E808,BÂTIMENTS[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E808,BÂTIMENTS[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},0,{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E808)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E808)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E808)","v":0},0]
[null,null,{"$f":"INDEX_Types_Bâtiments!D32","v":"LOISIR / Communautaire-récréatif"},{"$f":"C809&\"_\"&COUNTIF($C$792:C809,C809)","v":"LOISIR / Communautaire-récréatif_2"},{"$f":"INDEX_Types_Bâtiments!F32","v":"LOISIR / Communautaire-récréatif - Centre récréatif et de loisirs "},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E809)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E809)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E809)","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E809)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E809)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E809)","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C809,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E809)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C809,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E809)","v":0},0,0,{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E809)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E809,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>LOISIR / Co*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E809,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>LOISIR / Co*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>LOISIR / Co*\")","v":0},0,null,{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E809,BÂTIMENTS[VALEUR DE BASE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E809,BÂTIMENTS[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E809,BÂTIMENTS[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},0,{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E809)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E809)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E809)","v":0},0]
[null,null,{"$f":"INDEX_Types_Bâtiments!D33","v":"LOISIR / Communautaire-récréatif"},{"$f":"C810&\"_\"&COUNTIF($C$792:C810,C810)","v":"LOISIR / Communautaire-récréatif_3"},{"$f":"INDEX_Types_Bâtiments!F33","v":"LOISIR / Communautaire-récréatif - Centre sportif​"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E810)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E810)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E810)","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E810)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E810)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E810)","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C810,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E810)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C810,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E810)","v":0},0,0,{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E810)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E810,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>LOISIR / Co*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E810,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>LOISIR / Co*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>LOISIR / Co*\")","v":0},0,null,{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E810,BÂTIMENTS[VALEUR DE BASE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E810,BÂTIMENTS[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E810,BÂTIMENTS[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},0,{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E810)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E810)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E810)","v":0},0]
[null,null,{"$f":"INDEX_Types_Bâtiments!D34","v":"LOISIR / Communautaire-récréatif"},{"$f":"C811&\"_\"&COUNTIF($C$792:C811,C811)","v":"LOISIR / Communautaire-récréatif_4"},{"$f":"INDEX_Types_Bâtiments!F34","v":"LOISIR / Communautaire-récréatif - Centre aquatique (piscine)​"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E811)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E811)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E811)","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E811)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E811)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E811)","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C811,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E811)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C811,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E811)","v":0},0,0,{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E811)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E811,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>LOISIR / Co*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E811,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>LOISIR / Co*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>LOISIR / Co*\")","v":0},0,null,{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E811,BÂTIMENTS[VALEUR DE BASE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E811,BÂTIMENTS[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E811,BÂTIMENTS[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},0,{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E811)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E811)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E811)","v":0},0]
[null,null,{"$f":"INDEX_Types_Bâtiments!D35","v":"LOISIR / Communautaire-récréatif"},{"$f":"C812&\"_\"&COUNTIF($C$792:C812,C812)","v":"LOISIR / Communautaire-récréatif_5"},{"$f":"INDEX_Types_Bâtiments!F35","v":"LOISIR / Communautaire-récréatif - Aréna​"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E812)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E812)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E812)","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E812)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E812)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E812)","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C812,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E812)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C812,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E812)","v":0},0,0,{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E812)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E812,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>LOISIR / Co*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E812,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>LOISIR / Co*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>LOISIR / Co*\")","v":0},0,null,{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E812,BÂTIMENTS[VALEUR DE BASE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E812,BÂTIMENTS[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E812,BÂTIMENTS[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},0,{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E812)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E812)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E812)","v":0},0]
[null,null,{"$f":"INDEX_Types_Bâtiments!D36","v":"LOISIR / Communautaire-récréatif"},{"$f":"C813&\"_\"&COUNTIF($C$792:C813,C813)","v":"LOISIR / Communautaire-récréatif_6"},{"$f":"INDEX_Types_Bâtiments!F36","v":"LOISIR / Communautaire-récréatif - Stade​"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E813)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E813)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E813)","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E813)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E813)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E813)","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C813,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E813)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C813,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E813)","v":0},0,0,{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E813)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E813,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>LOISIR / Co*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E813,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>LOISIR / Co*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>LOISIR / Co*\")","v":0},0,null,{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E813,BÂTIMENTS[VALEUR DE BASE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E813,BÂTIMENTS[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E813,BÂTIMENTS[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},0,{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E813)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E813)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E813)","v":0},0]
[null,null,{"$f":"INDEX_Types_Bâtiments!D37","v":"LOISIR / Communautaire-récréatif"},{"$f":"C814&\"_\"&COUNTIF($C$792:C814,C814)","v":"LOISIR / Communautaire-récréatif_7"},{"$f":"INDEX_Types_Bâtiments!F37","v":"LOISIR / Communautaire-récréatif - Maison des jeunes"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E814)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E814)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E814)","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E814)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E814)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E814)","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C814,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E814)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C814,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E814)","v":0},0,0,{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E814)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E814,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>LOISIR / Co*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E814,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>LOISIR / Co*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>LOISIR / Co*\")","v":0},0,null,{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E814,BÂTIMENTS[VALEUR DE BASE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E814,BÂTIMENTS[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E814,BÂTIMENTS[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},0,{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E814)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E814)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E814)","v":0},0]
[null,null,{"$f":"INDEX_Types_Bâtiments!D38","v":"LOISIR / Communautaire-récréatif"},{"$f":"C815&\"_\"&COUNTIF($C$792:C815,C815)","v":"LOISIR / Communautaire-récréatif_8"},{"$f":"INDEX_Types_Bâtiments!F38","v":"LOISIR / Communautaire-récréatif - Chalet de parc"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E815)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E815)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E815)","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E815)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E815)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E815)","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C815,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E815)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C815,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E815)","v":0},0,0,{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E815)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E815,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>LOISIR / Co*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E815,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>LOISIR / Co*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>LOISIR / Co*\")","v":0},0,null,{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E815,BÂTIMENTS[VALEUR DE BASE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E815,BÂTIMENTS[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E815,BÂTIMENTS[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},0,{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E815)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E815)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E815)","v":0},0]
[null,null,{"$f":"INDEX_Types_Bâtiments!D39","v":"LOISIR / Communautaire-récréatif"},{"$f":"C816&\"_\"&COUNTIF($C$792:C816,C816)","v":"LOISIR / Communautaire-récréatif_9"},{"$f":"INDEX_Types_Bâtiments!F39","v":"LOISIR / Communautaire-récréatif - Bloc sanitaire"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E816)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E816)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E816)","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E816)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E816)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E816)","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C816,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E816)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C816,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E816)","v":0},0,0,{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E816)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E816,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>LOISIR / Co*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E816,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>LOISIR / Co*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>LOISIR / Co*\")","v":0},0,null,{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E816,BÂTIMENTS[VALEUR DE BASE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E816,BÂTIMENTS[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E816,BÂTIMENTS[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},0,{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E816)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E816)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E816)","v":0},0]
[null,null,{"$f":"INDEX_Types_Bâtiments!D40","v":"LOISIR / Communautaire-récréatif"},{"$f":"C817&\"_\"&COUNTIF($C$792:C817,C817)","v":"LOISIR / Communautaire-récréatif_10"},{"$f":"INDEX_Types_Bâtiments!F40","v":"LOISIR / Communautaire-récréatif - Autre"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E817)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E817)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E817)","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E817)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E817)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E817)","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C817,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E817)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C817,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E817)","v":0},0,0,{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E817)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E817,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>LOISIR / Co*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E817,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>LOISIR / Co*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>LOISIR / Co*\")","v":0},0,null,{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E817,BÂTIMENTS[VALEUR DE BASE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E817,BÂTIMENTS[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E817,BÂTIMENTS[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},0,{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E817)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E817)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E817)","v":0},0]
[null,null,{"$f":"INDEX_Types_Bâtiments!D41","v":"LOISIR / Culturel"},{"$f":"C818&\"_\"&COUNTIF($C$792:C818,C818)","v":"LOISIR / Culturel_1"},{"$f":"INDEX_Types_Bâtiments!F41","v":"LOISIR / Culturel - Bibliothèque​"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E818)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E818)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E818)","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E818)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E818)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E818)","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C818,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E818)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C818,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E818)","v":0},0,0,{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E818)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E818,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>LOISIR / Cu*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E818,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>LOISIR / Cu*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>LOISIR / Cu*\")","v":0},0,null,{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E818,BÂTIMENTS[VALEUR DE BASE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E818,BÂTIMENTS[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E818,BÂTIMENTS[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},0,{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E818)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E818)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E818)","v":0},0]
[null,null,{"$f":"INDEX_Types_Bâtiments!D42","v":"LOISIR / Culturel"},{"$f":"C819&\"_\"&COUNTIF($C$792:C819,C819)","v":"LOISIR / Culturel_2"},{"$f":"INDEX_Types_Bâtiments!F42","v":"LOISIR / Culturel - Musée et galerie d’art​"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E819)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E819)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E819)","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E819)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E819)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E819)","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C819,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E819)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C819,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E819)","v":0},0,0,{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E819)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E819,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>LOISIR / Cu*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E819,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>LOISIR / Cu*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>LOISIR / Cu*\")","v":0},0,null,{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E819,BÂTIMENTS[VALEUR DE BASE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E819,BÂTIMENTS[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E819,BÂTIMENTS[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},0,{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E819)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E819)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E819)","v":0},0]
[null,null,{"$f":"INDEX_Types_Bâtiments!D43","v":"LOISIR / Culturel"},{"$f":"C820&\"_\"&COUNTIF($C$792:C820,C820)","v":"LOISIR / Culturel_3"},{"$f":"INDEX_Types_Bâtiments!F43","v":"LOISIR / Culturel - Théâtre et auditorium​"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E820)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E820)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E820)","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E820)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E820)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E820)","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C820,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E820)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C820,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E820)","v":0},0,0,{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E820)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E820,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>LOISIR / Cu*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E820,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>LOISIR / Cu*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>LOISIR / Cu*\")","v":0},0,null,{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E820,BÂTIMENTS[VALEUR DE BASE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E820,BÂTIMENTS[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E820,BÂTIMENTS[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},0,{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E820)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E820)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E820)","v":0},0]
[null,null,{"$f":"INDEX_Types_Bâtiments!D44","v":"LOISIR / Culturel"},{"$f":"C821&\"_\"&COUNTIF($C$792:C821,C821)","v":"LOISIR / Culturel_4"},{"$f":"INDEX_Types_Bâtiments!F44","v":"LOISIR / Culturel - Autre"},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E821)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E821)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E821)","v":0},{"$f":"SUM(F821:H821)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E821)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E821)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE ASSOCIÉE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E821)","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[SUPERFICIE (m²)],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C821,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E821)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]],BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C821,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E821)","v":0},0,0,{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E821)","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E821,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>LOISIR / Cu*\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(BÂTIMENTS[CATÉGORIE],$C$791,BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E821,BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>LOISIR / Cu*\",BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],\"<>LOISIR / Cu*\")","v":0},0,null,{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E821,BÂTIMENTS[VALEUR DE BASE ASSOCIÉE À LA FONCTION PRINCIPALE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E821,BÂTIMENTS[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION SECONDAIRE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E821,BÂTIMENTS[VALEUR ASSOCIÉE À LA FONCTION TERTIAIRE \n(à l''année d''analyse)])","v":0},0,{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],$E821)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E821)","v":0},{"$f":"COUNTIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],$E821)","v":0},0]
[]
[null,null,null,null,null,null,"TOTAUX",null,{"$f":"SUM(I792:I821)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(M792:M821)","v":0},{"$f":"SUM(N792:N821)","v":0},{"$f":"SUM(O792:O821)","v":0},{"$f":"SUM(P792:P821)","v":0},{"$f":"SUM(Q792:Q821)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(Z792:Z821)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"M823+N823","v":0},{"$f":"I823+O823","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(BÂTIMENTS[VALEUR DE BASE THÉORIQUE])","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])","v":0}]
[]
[]
[null,"ÉTAT PHYSIQUE / TYPE DE BÂTIMENT"]
[]
[null,null,"CATÉGORIE",null,"TYPE DE BÂTIMENT","SOMME DES COTE D'ÉTAT * VALEUR PAR BÂTIMENT, DISTINGUÉ PAR TYPE DE BÂTIMENT ET PAR FONCTION",null,null,null,"RÉPARTITION DE LA VALEUR SELON L'ÉTAT "]
[null,null,null,null,null,"FONCTION PRINCIPALE","FONCTION SECONDAIRE","FONCTION TERTIAIRE","TOTAL \n3 FONCTIONS","FONCTION PRINCIPALE",null,null,null,null,null,"FONCTION SECONDAIRE",null,null,null,null,null,"FONCTION TERTIAIRE",null,null,null,null,null,"TOTAL \n3 FONCTIONS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Inconnu","Très mauvais \n(E)","Mauvais \n(D)","Satisfaisant \n(C)","Bon \n(B)","Très bon \n(A)","Inconnu","Très mauvais \n(E)","Mauvais \n(D)","Satisfaisant \n(C)","Bon \n(B)","Très bon \n(A)","Inconnu","Très mauvais \n(E)","Mauvais \n(D)","Satisfaisant \n(C)","Bon \n(B)","Très bon \n(A)","Inconnu","Très mauvais \n(E)","Mauvais \n(D)","Satisfaisant \n(C)","Bon \n(B)","Très bon \n(A)"]
[null,null,"MULTIFONCTIONS"]
[null,null,{"$f":"C792","v":"ADMINISTRATION"},"ADMINISTRATION_1","ADMINISTRATION - Hôtel de ville​",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E834,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E834,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E834,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION TERTIAIRE])","v":0},{"$f":"SUM(F834:H834)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E834,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E834,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E834,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E834,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E834,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E834,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E834,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E834,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E834,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E834,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E834,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E834,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E834,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E834,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E834,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E834,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E834,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E834,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},{"$f":"J834+P834+V834","v":0},0,0,0,0,0]
[null,null,"ADMINISTRATION","ADMINISTRATION_2","ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E835,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E835,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E835,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION TERTIAIRE])","v":0},{"$f":"SUM(F835:H835)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E835,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E835,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E835,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E835,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E835,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E835,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E835,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E835,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E835,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E835,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E835,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E835,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E835,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E835,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E835,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E835,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E835,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E835,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},{"$f":"J835+P835+V835","v":0},{"$f":"K835+Q835+W835","v":0},{"$f":"L835+R835+X835","v":0},{"$f":"M835+S835+Y835","v":0},{"$f":"N835+T835+Z835","v":0},{"$f":"O835+U835+AA835","v":0}]
[null,null,"ADMINISTRATION","ADMINISTRATION_3","ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E836,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E836,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E836,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E836,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E836,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E836,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E836,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E836,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E836,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E836,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E836,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E836,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E836,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E836,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E836,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E836,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E836,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E836,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E836,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E836,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E836,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},0,0,0,0,0,0]
[null,null,"ADMINISTRATION","ADMINISTRATION_4","ADMINISTRATION - Cour municipale​",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E837,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E837,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E837,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E837,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E837,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E837,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E837,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E837,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E837,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E837,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E837,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E837,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E837,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E837,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E837,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E837,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E837,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E837,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E837,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E837,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E837,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},0,0,0,0,0,0]
[null,null,"ADMINISTRATION","ADMINISTRATION_5","ADMINISTRATION - Autre",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E838,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E838,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E838,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E838,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E838,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E838,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E838,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E838,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E838,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E838,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E838,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E838,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E838,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E838,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E838,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E838,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E838,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E838,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E838,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E838,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E838,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},0,0,0,0,0,0]
[null,null,"PROTECTION ET SÉCURITÉ","PROTECTION ET SÉCURITÉ_1","PROTECTION ET SÉCURITÉ - Poste de police​",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E839,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E839,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E839,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E839,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E839,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E839,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E839,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E839,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E839,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E839,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E839,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E839,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E839,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E839,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E839,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E839,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E839,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E839,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E839,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E839,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E839,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},0,0,0,0,0,0]
[null,null,"PROTECTION ET SÉCURITÉ","PROTECTION ET SÉCURITÉ_2","PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E840,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E840,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E840,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E840,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E840,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E840,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E840,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E840,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E840,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E840,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E840,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E840,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E840,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E840,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E840,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E840,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E840,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E840,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E840,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E840,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E840,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},0,0,0,0,0,0]
[null,null,"PROTECTION ET SÉCURITÉ","PROTECTION ET SÉCURITÉ_3","PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E841,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E841,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E841,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E841,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E841,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E841,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E841,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E841,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E841,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E841,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E841,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E841,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E841,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E841,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E841,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E841,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E841,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E841,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E841,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E841,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E841,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},0,0,0,0,0,0]
[null,null,"PROTECTION ET SÉCURITÉ","PROTECTION ET SÉCURITÉ_4","PROTECTION ET SÉCURITÉ - Autre",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E842,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E842,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E842,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E842,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E842,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E842,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E842,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E842,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E842,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E842,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E842,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E842,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E842,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E842,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E842,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E842,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E842,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E842,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E842,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E842,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E842,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},0,0,0,0,0,0]
[null,null,"OPÉRATIONS","OPÉRATIONS_1","OPÉRATIONS - Garage et atelier",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E843,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E843,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E843,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E843,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E843,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E843,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E843,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E843,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E843,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E843,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E843,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E843,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E843,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E843,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E843,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E843,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E843,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E843,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E843,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E843,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E843,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},0,0,0,0,0,0]
[null,null,"OPÉRATIONS","OPÉRATIONS_2","OPÉRATIONS - Entrepôt​",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E844,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E844,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E844,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E844,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E844,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E844,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E844,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E844,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E844,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E844,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E844,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E844,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E844,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E844,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E844,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E844,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E844,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E844,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E844,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E844,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E844,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},0,0,0,0,0,0]
[null,null,"OPÉRATIONS","OPÉRATIONS_3","OPÉRATIONS - Abri à sel/abrasif​",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E845,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E845,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E845,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E845,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E845,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E845,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E845,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E845,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E845,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E845,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E845,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E845,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E845,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E845,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E845,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E845,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E845,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E845,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E845,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E845,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E845,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},0,0,0,0,0,0]
[null,null,"OPÉRATIONS","OPÉRATIONS_4","OPÉRATIONS - Site d’enfouissement ou d’incinérateurs​",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E846,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E846,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E846,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E846,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E846,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E846,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E846,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E846,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E846,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E846,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E846,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E846,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E846,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E846,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E846,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E846,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E846,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E846,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E846,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E846,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E846,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},0,0,0,0,0,0]
[null,null,"OPÉRATIONS","OPÉRATIONS_5","OPÉRATIONS - Écocentre​",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E847,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E847,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E847,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E847,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E847,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E847,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E847,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E847,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E847,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E847,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E847,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E847,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E847,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E847,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E847,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E847,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E847,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E847,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E847,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E847,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E847,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},0,0,0,0,0,0]
[null,null,"OPÉRATIONS","OPÉRATIONS_6","OPÉRATIONS - Immeuble industriel municipal",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E848,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E848,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E848,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E848,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E848,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E848,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E848,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E848,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E848,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E848,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E848,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E848,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E848,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E848,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E848,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E848,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E848,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E848,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E848,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E848,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E848,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},0,0,0,0,0,0]
[null,null,"OPÉRATIONS","OPÉRATIONS_7","OPÉRATIONS - Autre",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E849,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E849,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E849,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E849,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E849,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E849,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E849,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E849,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E849,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E849,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E849,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E849,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E849,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E849,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E849,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E849,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E849,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E849,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E849,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E849,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E849,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},0,0,0,0,0,0]
[null,null,"LOISIR / Communautaire-récréatif","LOISIR / Communautaire-récréatif_1","LOISIR / Communautaire-récréatif - Centre communautaire",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E850,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E850,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E850,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION TERTIAIRE])","v":0},{"$f":"SUM(F850:H850)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E850,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E850,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E850,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E850,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E850,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E850,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E850,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E850,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E850,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E850,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E850,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E850,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E850,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E850,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E850,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E850,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E850,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E850,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},0,0,0,0,0,0]
[null,null,"LOISIR / Communautaire-récréatif","LOISIR / Communautaire-récréatif_2","LOISIR / Communautaire-récréatif - Centre récréatif et de loisirs ",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E851,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E851,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E851,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E851,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E851,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E851,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E851,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E851,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E851,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E851,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E851,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E851,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E851,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E851,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E851,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E851,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E851,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E851,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E851,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E851,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E851,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},0,0,0,0,0,0]
[null,null,"LOISIR / Communautaire-récréatif","LOISIR / Communautaire-récréatif_3","LOISIR / Communautaire-récréatif - Centre sportif​",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E852,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E852,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E852,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E852,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E852,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E852,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E852,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E852,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E852,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E852,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E852,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E852,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E852,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E852,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E852,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E852,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E852,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E852,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E852,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E852,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E852,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},0,0,0,0,0,0]
[null,null,"LOISIR / Communautaire-récréatif","LOISIR / Communautaire-récréatif_4","LOISIR / Communautaire-récréatif - Centre aquatique (piscine)​",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E853,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E853,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E853,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E853,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E853,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E853,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E853,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E853,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E853,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E853,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E853,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E853,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E853,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E853,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E853,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E853,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E853,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E853,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E853,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E853,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E853,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},0,0,0,0,0,0]
[null,null,"LOISIR / Communautaire-récréatif","LOISIR / Communautaire-récréatif_5","LOISIR / Communautaire-récréatif - Aréna​",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E854,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E854,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E854,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E854,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E854,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E854,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E854,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E854,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E854,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E854,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E854,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E854,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E854,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E854,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E854,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E854,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E854,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E854,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E854,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E854,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E854,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},0,0,0,0,0,0]
[null,null,"LOISIR / Communautaire-récréatif","LOISIR / Communautaire-récréatif_6","LOISIR / Communautaire-récréatif - Stade​",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E855,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E855,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E855,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E855,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E855,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E855,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E855,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E855,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E855,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E855,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E855,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E855,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E855,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E855,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E855,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E855,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E855,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E855,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E855,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E855,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E855,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},0,0,0,0,0,0]
[null,null,"LOISIR / Communautaire-récréatif","LOISIR / Communautaire-récréatif_7","LOISIR / Communautaire-récréatif - Maison des jeunes",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E856,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E856,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E856,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E856,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E856,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E856,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E856,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E856,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E856,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E856,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E856,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E856,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E856,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E856,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E856,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E856,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E856,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E856,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E856,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E856,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E856,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},0,0,0,0,0,0]
[null,null,"LOISIR / Communautaire-récréatif","LOISIR / Communautaire-récréatif_8","LOISIR / Communautaire-récréatif - Chalet de parc",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E857,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E857,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E857,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E857,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E857,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E857,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E857,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E857,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E857,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E857,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E857,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E857,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E857,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E857,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E857,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E857,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E857,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E857,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E857,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E857,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E857,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},0,0,0,0,0,0]
[null,null,"LOISIR / Communautaire-récréatif","LOISIR / Communautaire-récréatif_9","LOISIR / Communautaire-récréatif - Bloc sanitaire",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E858,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E858,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E858,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E858,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E858,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E858,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E858,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E858,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E858,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E858,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E858,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E858,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E858,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E858,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E858,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E858,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E858,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E858,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E858,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E858,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E858,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},0,0,0,0,0,0]
[null,null,"LOISIR / Communautaire-récréatif","LOISIR / Communautaire-récréatif_10","LOISIR / Communautaire-récréatif - Autre",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E859,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E859,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E859,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E859,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E859,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E859,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E859,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E859,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E859,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E859,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E859,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E859,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E859,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E859,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E859,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E859,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E859,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E859,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E859,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E859,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E859,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},0,0,0,0,0,0]
[null,null,"LOISIR / Culturel","LOISIR / Culturel_1","LOISIR / Culturel - Bibliothèque​",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E860,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E860,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E860,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E860,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E860,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E860,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E860,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E860,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E860,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E860,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E860,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E860,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E860,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E860,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E860,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E860,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E860,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E860,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E860,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E860,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E860,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},0,0,0,0,0,0]
[null,null,"LOISIR / Culturel","LOISIR / Culturel_2","LOISIR / Culturel - Musée et galerie d’art​",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E861,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E861,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E861,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E861,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E861,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E861,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E861,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E861,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E861,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E861,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E861,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E861,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E861,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E861,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E861,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E861,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E861,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E861,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E861,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E861,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E861,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},0,0,0,0,0,0]
[null,null,"LOISIR / Culturel","LOISIR / Culturel_3","LOISIR / Culturel - Théâtre et auditorium​",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E862,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E862,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E862,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E862,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E862,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E862,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E862,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E862,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E862,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E862,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E862,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E862,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E862,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E862,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E862,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E862,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E862,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E862,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E862,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E862,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E862,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},0,0,0,0,0,0]
[null,null,"LOISIR / Culturel","LOISIR / Culturel_4","LOISIR / Culturel - Autre",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E863,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E863,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E863,BÂTIMENTS[COTE D''ÉTAT * VALEUR FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E863,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E863,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E863,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E863,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E863,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E863,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E863,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E863,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E863,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E863,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E863,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E863,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E863,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E863,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E863,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E863,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E863,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E863,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT PHYSIQUE],\"A\")","v":0},0,0,0,0,0,0]
[]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(F834:F863)","v":0},{"$f":"SUM(G834:G863)","v":0},0,{"$f":"SUM(I834:I863)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"SUM(AB834:AB863)","v":0},0,0,0,0,0]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(F865:H865)","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(J865:O865)","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(P865:U865)","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(V865:AA865)","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(AB865:AG865)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE])","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE])","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE])","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"O867+U867+AA867","v":0}]
[]
[null,"IVP / TYPE DE BÂTIMENT"]
[]
[null,null,"CATÉGORIE",null,"TYPE DE BÂTIMENT","SOMME IVP * VALEUR PAR BÂTIMENT, \nDISTINGUÉ PAR TYPE DE BÂTIMENT ET PAR FONCTION",null,null,null,"RÉPARTITION DE LA VALEUR SELON L'IVP"]
[null,null,null,null,null,"FONCTION PRINCIPALE","FONCTION SECONDAIRE","FONCTION TERTIAIRE","TOTAL \n3 FONCTIONS","FONCTION PRINCIPALE",null,null,null,null,null,"FONCTION SECONDAIRE",null,null,null,null,null,"FONCTION TERTIAIRE",null,null,null,null,null,"TOTAL \n3 FONCTIONS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Inconnu","Très mauvais \n(E)","Mauvais \n(D)","Satisfaisant \n(C)","Bon \n(B)","Très bon \n(A)","Inconnu","Très mauvais \n(E)","Mauvais \n(D)","Satisfaisant \n(C)","Bon \n(B)","Très bon \n(A)","Inconnu","Très mauvais \n(E)","Mauvais \n(D)","Satisfaisant \n(C)","Bon \n(B)","Très bon \n(A)","Inconnu","Très mauvais \n(E)","Mauvais \n(D)","Satisfaisant \n(C)","Bon \n(B)","Très bon \n(A)"]
[null,null,"MULTIFONCTIONS"]
[null,null,{"$f":"C792","v":"ADMINISTRATION"},"ADMINISTRATION_1","ADMINISTRATION - Hôtel de ville​",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E877,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E877,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E877,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION TERTIAIRE])","v":0},{"$f":"SUM(F877:H877)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E877,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E877,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E877,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E877,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E877,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E877,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E877,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E877,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E877,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E877,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E877,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E877,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E877,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E877,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E877,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E877,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E877,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E877,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},{"$f":"J877+P877+V877","v":0},{"$f":"K877+Q877+W877","v":0},{"$f":"L877+R877+X877","v":0},{"$f":"M877+S877+Y877","v":0},{"$f":"N877+T877+Z877","v":0},{"$f":"O877+U877+AA877","v":0}]
[null,null,"ADMINISTRATION","ADMINISTRATION_2","ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E878,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E878,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E878,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION TERTIAIRE])","v":0},{"$f":"SUM(F878:H878)","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E878,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E878,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E878,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E878,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E878,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E878,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E878,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E878,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E878,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E878,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E878,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E878,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E878,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E878,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E878,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E878,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E878,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E878,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},{"$f":"J878+P878+V878","v":0},0,0,0,0,0]
[null,null,"ADMINISTRATION","ADMINISTRATION_3","ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E879,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E879,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E879,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E879,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E879,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E879,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E879,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E879,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E879,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E879,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E879,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E879,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E879,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E879,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E879,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E879,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E879,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E879,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E879,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E879,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E879,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},0,0,0,0,0,0]
[null,null,"ADMINISTRATION","ADMINISTRATION_4","ADMINISTRATION - Cour municipale​",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E880,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E880,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E880,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E880,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E880,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E880,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E880,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E880,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E880,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E880,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E880,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E880,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E880,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E880,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E880,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E880,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E880,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E880,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E880,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E880,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E880,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},0,0,0,0,0,0]
[null,null,"ADMINISTRATION","ADMINISTRATION_5","ADMINISTRATION - Autre",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E881,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E881,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E881,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E881,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E881,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E881,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E881,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E881,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E881,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E881,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E881,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E881,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E881,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E881,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E881,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E881,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E881,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E881,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E881,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E881,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E881,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},0,0,0,0,0,0]
[null,null,"PROTECTION ET SÉCURITÉ","PROTECTION ET SÉCURITÉ_1","PROTECTION ET SÉCURITÉ - Poste de police​",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E882,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E882,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E882,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E882,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E882,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E882,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E882,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E882,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E882,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E882,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E882,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E882,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E882,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E882,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E882,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E882,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E882,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E882,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E882,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E882,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E882,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},0,0,0,0,0,0]
[null,null,"PROTECTION ET SÉCURITÉ","PROTECTION ET SÉCURITÉ_2","PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E883,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E883,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E883,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E883,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E883,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E883,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E883,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E883,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E883,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E883,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E883,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E883,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E883,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E883,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E883,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E883,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E883,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E883,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E883,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E883,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E883,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},0,0,0,0,{"$f":"N883+T883+Z883","v":0},0]
[null,null,"PROTECTION ET SÉCURITÉ","PROTECTION ET SÉCURITÉ_3","PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E884,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E884,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E884,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E884,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E884,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E884,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E884,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E884,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E884,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E884,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E884,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E884,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E884,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E884,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E884,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E884,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E884,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E884,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E884,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E884,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E884,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},0,0,0,0,0,0]
[null,null,"PROTECTION ET SÉCURITÉ","PROTECTION ET SÉCURITÉ_4","PROTECTION ET SÉCURITÉ - Autre",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E885,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E885,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E885,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E885,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E885,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E885,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E885,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E885,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E885,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E885,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E885,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E885,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E885,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E885,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E885,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E885,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E885,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E885,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E885,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E885,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E885,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},0,0,0,0,0,0]
[null,null,"OPÉRATIONS","OPÉRATIONS_1","OPÉRATIONS - Garage et atelier",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E886,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E886,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E886,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E886,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E886,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E886,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E886,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E886,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E886,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E886,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E886,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E886,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E886,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E886,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E886,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E886,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E886,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E886,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E886,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E886,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E886,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},0,0,0,0,0,0]
[null,null,"OPÉRATIONS","OPÉRATIONS_2","OPÉRATIONS - Entrepôt​",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E887,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E887,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E887,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E887,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E887,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E887,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E887,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E887,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E887,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E887,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E887,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E887,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E887,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E887,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E887,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E887,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E887,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E887,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E887,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E887,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E887,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},0,0,0,0,0,0]
[null,null,"OPÉRATIONS","OPÉRATIONS_3","OPÉRATIONS - Abri à sel/abrasif​",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E888,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E888,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E888,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E888,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E888,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E888,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E888,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E888,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E888,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E888,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E888,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E888,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E888,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E888,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E888,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E888,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E888,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E888,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E888,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E888,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E888,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},0,0,0,0,0,0]
[null,null,"OPÉRATIONS","OPÉRATIONS_4","OPÉRATIONS - Site d’enfouissement ou d’incinérateurs​",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E889,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E889,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E889,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E889,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E889,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E889,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E889,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E889,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E889,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E889,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E889,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E889,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E889,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E889,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E889,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E889,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E889,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E889,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E889,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E889,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E889,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},0,0,0,0,0,0]
[null,null,"OPÉRATIONS","OPÉRATIONS_5","OPÉRATIONS - Écocentre​",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E890,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E890,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E890,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E890,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E890,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E890,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E890,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E890,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E890,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E890,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E890,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E890,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E890,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E890,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E890,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E890,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E890,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E890,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E890,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E890,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E890,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},0,0,0,0,0,0]
[null,null,"OPÉRATIONS","OPÉRATIONS_6","OPÉRATIONS - Immeuble industriel municipal",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E891,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E891,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E891,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E891,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E891,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E891,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E891,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E891,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E891,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E891,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E891,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E891,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E891,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E891,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E891,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E891,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E891,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E891,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E891,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E891,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E891,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},0,0,0,0,0,0]
[null,null,"OPÉRATIONS","OPÉRATIONS_7","OPÉRATIONS - Autre",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E892,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E892,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E892,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E892,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E892,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E892,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E892,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E892,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E892,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E892,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E892,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E892,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E892,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E892,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E892,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E892,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E892,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E892,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E892,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E892,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E892,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},0,0,0,0,0,0]
[null,null,"LOISIR / Communautaire-récréatif","LOISIR / Communautaire-récréatif_1","LOISIR / Communautaire-récréatif - Centre communautaire",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E893,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E893,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E893,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E893,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E893,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E893,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E893,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E893,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E893,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E893,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E893,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E893,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E893,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E893,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E893,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E893,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E893,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E893,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E893,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E893,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E893,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},0,0,0,0,0,0]
[null,null,"LOISIR / Communautaire-récréatif","LOISIR / Communautaire-récréatif_2","LOISIR / Communautaire-récréatif - Centre récréatif et de loisirs ",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E894,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E894,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E894,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E894,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E894,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E894,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E894,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E894,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E894,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E894,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E894,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E894,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E894,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E894,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E894,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E894,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E894,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E894,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E894,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E894,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E894,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},0,0,0,0,0,0]
[null,null,"LOISIR / Communautaire-récréatif","LOISIR / Communautaire-récréatif_3","LOISIR / Communautaire-récréatif - Centre sportif​",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E895,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E895,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E895,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E895,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E895,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E895,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E895,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E895,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E895,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E895,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E895,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E895,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E895,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E895,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E895,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E895,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E895,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E895,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E895,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E895,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E895,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},0,0,0,0,0,0]
[null,null,"LOISIR / Communautaire-récréatif","LOISIR / Communautaire-récréatif_4","LOISIR / Communautaire-récréatif - Centre aquatique (piscine)​",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E896,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E896,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E896,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E896,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E896,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E896,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E896,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E896,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E896,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E896,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E896,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E896,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E896,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E896,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E896,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E896,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E896,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E896,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E896,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E896,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E896,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},0,0,0,0,0,0]
[null,null,"LOISIR / Communautaire-récréatif","LOISIR / Communautaire-récréatif_5","LOISIR / Communautaire-récréatif - Aréna​",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E897,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E897,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E897,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E897,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E897,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E897,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E897,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E897,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E897,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E897,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E897,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E897,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E897,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E897,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E897,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E897,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E897,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E897,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E897,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E897,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E897,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},0,0,0,0,0,0]
[null,null,"LOISIR / Communautaire-récréatif","LOISIR / Communautaire-récréatif_6","LOISIR / Communautaire-récréatif - Stade​",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E898,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E898,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E898,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E898,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E898,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E898,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E898,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E898,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E898,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E898,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E898,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E898,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E898,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E898,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E898,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E898,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E898,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E898,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E898,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E898,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E898,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},0,0,0,0,0,0]
[null,null,"LOISIR / Communautaire-récréatif","LOISIR / Communautaire-récréatif_7","LOISIR / Communautaire-récréatif - Maison des jeunes",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E899,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E899,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E899,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E899,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E899,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E899,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E899,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E899,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E899,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E899,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E899,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E899,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E899,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E899,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E899,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E899,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E899,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E899,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E899,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E899,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E899,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},0,0,0,0,0,0]
[null,null,"LOISIR / Communautaire-récréatif","LOISIR / Communautaire-récréatif_8","LOISIR / Communautaire-récréatif - Chalet de parc",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E900,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E900,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E900,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E900,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E900,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E900,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E900,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E900,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E900,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E900,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E900,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E900,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E900,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E900,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E900,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E900,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E900,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E900,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E900,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E900,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E900,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},0,0,0,0,0,0]
[null,null,"LOISIR / Communautaire-récréatif","LOISIR / Communautaire-récréatif_9","LOISIR / Communautaire-récréatif - Bloc sanitaire",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E901,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E901,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E901,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E901,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E901,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E901,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E901,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E901,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E901,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E901,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E901,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E901,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E901,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E901,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E901,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E901,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E901,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E901,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E901,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E901,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E901,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},0,0,0,0,0,0]
[null,null,"LOISIR / Communautaire-récréatif","LOISIR / Communautaire-récréatif_10","LOISIR / Communautaire-récréatif - Autre",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E902,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E902,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E902,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E902,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E902,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E902,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E902,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E902,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E902,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E902,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E902,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E902,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E902,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E902,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E902,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E902,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E902,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E902,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E902,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E902,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E902,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},0,0,0,0,0,0]
[null,null,"LOISIR / Culturel","LOISIR / Culturel_1","LOISIR / Culturel - Bibliothèque​",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E903,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E903,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E903,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E903,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E903,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E903,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E903,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E903,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E903,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E903,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E903,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E903,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E903,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E903,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E903,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E903,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E903,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E903,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E903,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E903,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E903,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},0,0,0,0,0,0]
[null,null,"LOISIR / Culturel","LOISIR / Culturel_2","LOISIR / Culturel - Musée et galerie d’art​",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E904,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E904,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E904,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E904,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E904,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E904,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E904,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E904,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E904,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E904,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E904,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E904,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E904,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E904,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E904,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E904,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E904,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E904,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E904,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E904,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E904,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},0,0,0,0,0,0]
[null,null,"LOISIR / Culturel","LOISIR / Culturel_3","LOISIR / Culturel - Théâtre et auditorium​",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E905,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E905,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E905,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E905,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E905,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E905,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E905,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E905,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E905,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E905,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E905,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E905,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E905,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E905,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E905,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E905,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E905,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E905,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E905,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E905,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E905,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},0,0,0,0,0,0]
[null,null,"LOISIR / Culturel","LOISIR / Culturel_4","LOISIR / Culturel - Autre",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E906,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E906,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E906,BÂTIMENTS[IVP * VALEUR FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E906,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E906,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E906,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E906,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E906,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE],BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E906,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E906,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E906,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E906,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E906,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E906,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E906,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E906,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E906,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"E\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E906,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"D\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E906,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"C\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E906,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"B\")","v":0},{"$f":"SUMIFS(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE],BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E906,BÂTIMENTS[INDICE D''ÉTAT BASÉ SUR L''IVP],\"A\")","v":0},0,0,0,0,0,0]
[]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(F877:F906)","v":0},{"$f":"SUM(G877:G906)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"SUM(AB877:AB906)","v":0},0,0,0,0,0]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(F908:H908)","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(J908:O908)","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(P908:U908)","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(V908:AA908)","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(AB908:AG908)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION PRINCIPALE])","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION SECONDAIRE])","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(BÂTIMENTS[VALEUR RETENUE FONCTION TERTIAIRE])","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(BÂTIMENTS[[VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE ]])","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"O910+U910+AA910","v":0}]
[]
[null,"COÛTS DE RENOUVELLEMENT / TYPE DE BÂTIMENT"]
[]
[null,null,"CATÉGORIE","CATÉGORIE NUMÉROTÉE","TYPE DE BÂTIMENT","COÛTS DE RENOUVELLEMENT 0-5 ANS ($) PAR TYPE \n(INCLUANT MULTIFONCTIONS)",null,null,null,"COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6-10 ANS ($) PAR TYPE \n(INCLUANT MULTIFONCTIONS)"]
[null,null,null,null,null,"FONCTION PRINCIPALE","FONCTION SECONDAIRE","FONCTION TERTIAIRE","TOTAL \n3 FONCTIONS","FONCTION PRINCIPALE","FONCTION SECONDAIRE","FONCTION TERTIAIRE","TOTAL \n3 FONCTIONS"]
[null,null,"MULTIFONCTIONS"]
[null,null,{"$f":"C792","v":"ADMINISTRATION"},"ADMINISTRATION_1","ADMINISTRATION - Hôtel de ville​",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E919,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E919,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E919,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION TERTIAIRE])","v":0},{"$f":"SUM(F919:H919)","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E919,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E919,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E919,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION TERTIAIRE])","v":0},{"$f":"SUM(J919:L919)","v":0}]
[null,null,"ADMINISTRATION","ADMINISTRATION_2","ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E920,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E920,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E920,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION TERTIAIRE])","v":0},{"$f":"SUM(F920:H920)","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E920,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E920,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E920,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION TERTIAIRE])","v":0},{"$f":"SUM(J920:L920)","v":0}]
[null,null,"ADMINISTRATION","ADMINISTRATION_3","ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E921,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E921,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E921,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E921,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E921,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E921,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0]
[null,null,"ADMINISTRATION","ADMINISTRATION_4","ADMINISTRATION - Cour municipale​",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E922,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E922,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E922,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E922,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E922,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E922,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0]
[null,null,"ADMINISTRATION","ADMINISTRATION_5","ADMINISTRATION - Autre",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E923,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E923,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E923,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E923,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E923,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E923,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0]
[null,null,"PROTECTION ET SÉCURITÉ","PROTECTION ET SÉCURITÉ_1","PROTECTION ET SÉCURITÉ - Poste de police​",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E924,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E924,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E924,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E924,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E924,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E924,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0]
[null,null,"PROTECTION ET SÉCURITÉ","PROTECTION ET SÉCURITÉ_2","PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E925,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E925,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E925,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E925,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E925,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E925,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0]
[null,null,"PROTECTION ET SÉCURITÉ","PROTECTION ET SÉCURITÉ_3","PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E926,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E926,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E926,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E926,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E926,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E926,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0]
[null,null,"PROTECTION ET SÉCURITÉ","PROTECTION ET SÉCURITÉ_4","PROTECTION ET SÉCURITÉ - Autre",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E927,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E927,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E927,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E927,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E927,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E927,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0]
[null,null,"OPÉRATIONS","OPÉRATIONS_1","OPÉRATIONS - Garage et atelier",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E928,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E928,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E928,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E928,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E928,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E928,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION TERTIAIRE])","v":0},{"$f":"SUM(J928:L928)","v":0}]
[null,null,"OPÉRATIONS","OPÉRATIONS_2","OPÉRATIONS - Entrepôt​",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E929,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E929,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E929,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E929,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E929,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E929,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0]
[null,null,"OPÉRATIONS","OPÉRATIONS_3","OPÉRATIONS - Abri à sel/abrasif​",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E930,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E930,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E930,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E930,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E930,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E930,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0]
[null,null,"OPÉRATIONS","OPÉRATIONS_4","OPÉRATIONS - Site d’enfouissement ou d’incinérateurs​",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E931,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E931,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E931,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E931,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E931,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E931,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0]
[null,null,"OPÉRATIONS","OPÉRATIONS_5","OPÉRATIONS - Écocentre​",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E932,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E932,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E932,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E932,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E932,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E932,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0]
[null,null,"OPÉRATIONS","OPÉRATIONS_6","OPÉRATIONS - Immeuble industriel municipal",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E933,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E933,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E933,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E933,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E933,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E933,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0]
[null,null,"OPÉRATIONS","OPÉRATIONS_7","OPÉRATIONS - Autre",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E934,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E934,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E934,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E934,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E934,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E934,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0]
[null,null,"LOISIR / Communautaire-récréatif","LOISIR / Communautaire-récréatif_1","LOISIR / Communautaire-récréatif - Centre communautaire",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E935,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E935,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E935,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E935,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E935,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E935,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0]
[null,null,"LOISIR / Communautaire-récréatif","LOISIR / Communautaire-récréatif_2","LOISIR / Communautaire-récréatif - Centre récréatif et de loisirs ",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E936,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E936,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E936,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E936,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E936,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E936,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0]
[null,null,"LOISIR / Communautaire-récréatif","LOISIR / Communautaire-récréatif_3","LOISIR / Communautaire-récréatif - Centre sportif​",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E937,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E937,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E937,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E937,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E937,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E937,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0]
[null,null,"LOISIR / Communautaire-récréatif","LOISIR / Communautaire-récréatif_4","LOISIR / Communautaire-récréatif - Centre aquatique (piscine)​",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E938,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E938,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E938,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E938,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E938,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E938,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0]
[null,null,"LOISIR / Communautaire-récréatif","LOISIR / Communautaire-récréatif_5","LOISIR / Communautaire-récréatif - Aréna​",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E939,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E939,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E939,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E939,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E939,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E939,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0]
[null,null,"LOISIR / Communautaire-récréatif","LOISIR / Communautaire-récréatif_6","LOISIR / Communautaire-récréatif - Stade​",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E940,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E940,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E940,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E940,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E940,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E940,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0]
[null,null,"LOISIR / Communautaire-récréatif","LOISIR / Communautaire-récréatif_7","LOISIR / Communautaire-récréatif - Maison des jeunes",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E941,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E941,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E941,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E941,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E941,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E941,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0]
[null,null,"LOISIR / Communautaire-récréatif","LOISIR / Communautaire-récréatif_8","LOISIR / Communautaire-récréatif - Chalet de parc",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E942,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E942,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E942,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E942,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E942,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E942,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0]
[null,null,"LOISIR / Communautaire-récréatif","LOISIR / Communautaire-récréatif_9","LOISIR / Communautaire-récréatif - Bloc sanitaire",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E943,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E943,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E943,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E943,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E943,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E943,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0]
[null,null,"LOISIR / Communautaire-récréatif","LOISIR / Communautaire-récréatif_10","LOISIR / Communautaire-récréatif - Autre",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E944,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E944,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E944,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E944,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E944,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E944,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0]
[null,null,"LOISIR / Culturel","LOISIR / Culturel_1","LOISIR / Culturel - Bibliothèque​",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E945,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E945,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E945,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E945,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E945,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E945,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0]
[null,null,"LOISIR / Culturel","LOISIR / Culturel_2","LOISIR / Culturel - Musée et galerie d’art​",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E946,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E946,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E946,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E946,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E946,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E946,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0]
[null,null,"LOISIR / Culturel","LOISIR / Culturel_3","LOISIR / Culturel - Théâtre et auditorium​",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E947,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E947,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E947,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0,{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E947,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E947,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E947,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION TERTIAIRE])","v":0},0]
[null,null,"LOISIR / Culturel","LOISIR / Culturel_4","LOISIR / Culturel - Autre",{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E948,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E948,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E948,BÂTIMENTS[COÛTS 0-5 FONCTION TERTIAIRE])","v":0},{"$f":"SUM(F948:H948)","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION PRINCIPALE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E948,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION PRINCIPALE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION SECONDAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E948,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION SECONDAIRE])","v":0},{"$f":"SUMIF(BÂTIMENTS[FONCTION TERTIAIRE (AVEC NB ÉTAGE)],CALCULS!$E948,BÂTIMENTS[COÛTS 6-10 FONCTION TERTIAIRE])","v":0},{"$f":"SUM(J948:L948)","v":0}]
[]
[null,null,null,null,null,null,"TOTAUX",null,{"$f":"SUM(I919:I948)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(M919:M948)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(BÂTIMENTS[COÛTS RETENUS SUR 0-5 ANS])","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(BÂTIMENTS[COÛTS RETENUS SUR 6-10 ANS])","v":0}]
[]
[]
[]
[null,"FICHE D'AIDE À LA VALEUR DE REMPLACEMENT"]
[]
[null,null,"% PAR COMPOSANT SELON BÂTIMENT SÉLECTIONNÉ DANS LA FICHE"]
[]
[null,null,null,"Bâtiment sélectionné:",null,"Fonction principale (avec étage):",null,null,"Fonction secondaire (avec étage):",null,null,"Fonction tertiaire (avec étage):"]
[null,null,null,{"$f":"'Fiche VALEUR_BÂTIMENTS'!G15","v":0},null,{"$f":"VLOOKUP($D$960,BÂTIMENTS!$G$17:$DT$41,39,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"VLOOKUP($D$960,BÂTIMENTS!$G$17:$DT$41,41,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"VLOOKUP($D$960,BÂTIMENTS!$G$17:$DT$41,43,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[]
[null,null,null,null,null,"% associé:",null,null,"% associé:",null,null,"% associé:"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP($D$960,BÂTIMENTS!$G$17:$R$41,5,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"VLOOKUP($D$960,BÂTIMENTS!$G$17:$R$41,7,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"VLOOKUP($D$960,BÂTIMENTS!$G$17:$R$41,9,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[]
[null,null,null,null,null,"% RS Means / fonction principale",null,null,"% RS Means / fonction secondaire",null,null,"% RS Means / fonction tertiaire",null,null,"% résultants (fonction du % dédié à chaque fonction)"]
[null,null,null,"A10 FONDATIONS",null,{"$f":"IF($F$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($F$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D966,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($I$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($I$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D966,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($L$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($L$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D966,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"F966*$F$963+I966*$I$963+L966*$L$963","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,"A1010 Fondations standard",null,{"$f":"IF($F$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($F$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D967,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($I$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($I$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D967,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($L$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($L$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D967,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$error":"#N/A"}]
[null,null,null,"A1020 Fondations spéciales",null,{"$f":"IF($F$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($F$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D968,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($I$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($I$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D968,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($L$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($L$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D968,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$error":"#N/A"}]
[null,null,null,"A1030 Dalle inférieure",null,{"$f":"IF($F$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($F$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D969,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($I$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($I$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D969,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($L$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($L$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D969,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$error":"#N/A"}]
[null,null,null,"A20 CONSTRUCTION DE SOUS-SOL",null,{"$f":"IF($F$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($F$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D970,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($I$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($I$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D970,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($L$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($L$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D970,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$error":"#N/A"}]
[null,null,null,"A2010 Excavation du sous sol",null,{"$f":"IF($F$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($F$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D971,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($I$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($I$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D971,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($L$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($L$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D971,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$error":"#N/A"}]
[null,null,null,"A2020 Murs du sous sol",null,{"$f":"IF($F$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($F$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D972,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($I$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($I$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D972,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($L$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($L$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D972,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$error":"#N/A"}]
[null,null,null,"B10 SUPERSTRUCTURE",null,{"$f":"IF($F$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($F$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D973,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($I$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($I$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D973,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($L$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($L$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D973,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$error":"#N/A"}]
[null,null,null,"B1010 Construction de plancher",null,{"$f":"IF($F$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($F$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D974,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($I$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($I$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D974,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($L$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($L$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D974,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$error":"#N/A"}]
[null,null,null,"B1020 Construction de toiture",null,{"$f":"IF($F$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($F$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D975,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($I$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($I$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D975,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($L$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($L$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D975,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$error":"#N/A"}]
[null,null,null,"B20 ENVELOPPE EXTÉRIEURE",null,{"$f":"IF($F$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($F$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D976,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($I$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($I$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D976,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($L$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($L$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D976,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$error":"#N/A"}]
[null,null,null,"B2010 Murs extérieurs",null,{"$f":"IF($F$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($F$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D977,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($I$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($I$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D977,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($L$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($L$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D977,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$error":"#N/A"}]
[null,null,null,"B2020 Fenêtres extérieures",null,{"$f":"IF($F$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($F$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D978,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($I$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($I$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D978,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($L$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($L$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D978,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$error":"#N/A"}]
[null,null,null,"B2030 Portes extérieures",null,{"$f":"IF($F$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($F$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D979,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($I$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($I$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D979,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($L$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($L$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D979,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$error":"#N/A"}]
[null,null,null,"B30 TOIT, MARQUISES ET TERRASSES",null,{"$f":"IF($F$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($F$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D980,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($I$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($I$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D980,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($L$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($L$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D980,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$error":"#N/A"}]
[null,null,null,"B3010 Couverture",null,{"$f":"IF($F$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($F$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D981,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($I$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($I$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D981,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($L$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($L$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D981,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$error":"#N/A"}]
[null,null,null,"B3020 Ouvertures du toit",null,{"$f":"IF($F$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($F$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D982,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($I$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($I$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D982,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($L$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($L$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D982,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$error":"#N/A"}]
[null,null,null,"C10 CONSTRUCTION INTÉRIEURE",null,{"$f":"IF($F$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($F$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D983,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($I$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($I$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D983,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($L$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($L$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D983,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$error":"#N/A"}]
[null,null,null,"C1010 Cloisons",null,{"$f":"IF($F$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($F$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D984,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($I$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($I$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D984,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($L$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($L$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D984,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$error":"#N/A"}]
[null,null,null,"C1020 Portes intérieures",null,{"$f":"IF($F$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($F$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D985,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($I$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($I$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D985,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($L$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($L$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D985,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$error":"#N/A"}]
[null,null,null,"C1030 Accessoires intégrés",null,{"$f":"IF($F$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($F$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D986,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($I$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($I$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D986,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($L$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($L$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D986,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$error":"#N/A"}]
[null,null,null,"C20 ESCALIERS",null,{"$f":"IF($F$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($F$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D987,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($I$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($I$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D987,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($L$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($L$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D987,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$error":"#N/A"}]
[null,null,null,"C2010 Construction d'escaliers",null,{"$f":"IF($F$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($F$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D988,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($I$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($I$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D988,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($L$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($L$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D988,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$error":"#N/A"}]
[null,null,null,"C2020 Finitions d'escaliers",null,{"$f":"IF($F$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($F$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D989,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($I$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($I$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D989,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($L$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($L$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D989,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$error":"#N/A"}]
[null,null,null,"C30 FINITION INTÉRIEURE",null,{"$f":"IF($F$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($F$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D990,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($I$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($I$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D990,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($L$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($L$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D990,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$error":"#N/A"}]
[null,null,null,"C3010 Finitions de murs",null,{"$f":"IF($F$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($F$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D991,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($I$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($I$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D991,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($L$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($L$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D991,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$error":"#N/A"}]
[null,null,null,"C3020 Finitions de planchers",null,{"$f":"IF($F$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($F$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D992,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($I$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($I$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D992,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($L$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($L$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D992,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$error":"#N/A"}]
[null,null,null,"C3030 Finitions de plafonds",null,{"$f":"IF($F$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($F$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D993,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($I$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($I$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D993,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($L$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($L$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D993,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$error":"#N/A"}]
[null,null,null,"D10 MOYENS DE TRANSPORT​",null,{"$f":"IF($F$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($F$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D994,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($I$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($I$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D994,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($L$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($L$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D994,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$error":"#N/A"}]
[null,null,null,"D1010 Ascenseurs et monte charge",null,{"$f":"IF($F$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($F$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D995,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($I$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($I$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D995,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($L$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($L$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D995,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$error":"#N/A"}]
[null,null,null,"D1020 Escaliers mécaniques et trottoirs roulants",null,{"$f":"IF($F$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($F$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D996,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($I$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($I$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D996,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($L$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($L$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D996,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$error":"#N/A"}]
[null,null,null,"D1090 Autres systèmes transporteurs",null,{"$f":"IF($F$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($F$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D997,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($I$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($I$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D997,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($L$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($L$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D997,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$error":"#N/A"}]
[null,null,null,"D20 PLOMBERIE",null,{"$f":"IF($F$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($F$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D998,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($I$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($I$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D998,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($L$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($L$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D998,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"F998*$F$963+I998*$I$963+L998*$L$963","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,"D2010 Appareils de plomberie",null,{"$f":"IF($F$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($F$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D999,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($I$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($I$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D999,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($L$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($L$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D999,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$error":"#N/A"}]
[null,null,null,"D2020 Réseau d'eau domestique",null,{"$f":"IF($F$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($F$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1000,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($I$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($I$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1000,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($L$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($L$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1000,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$error":"#N/A"}]
[null,null,null,"D2030 Réseau de drainage sanitaire",null,{"$f":"IF($F$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($F$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1001,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($I$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($I$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1001,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($L$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($L$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1001,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$error":"#N/A"}]
[null,null,null,"D2040 Réseau de drainage pluvial",null,{"$f":"IF($F$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($F$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1002,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($I$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($I$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1002,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($L$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($L$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1002,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$error":"#N/A"}]
[null,null,null,"D2090 Autres système de plomberie",null,{"$f":"IF($F$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($F$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1003,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($I$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($I$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1003,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($L$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($L$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1003,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$error":"#N/A"}]
[null,null,null,"D30 CHAUFFAGE, VENTILATION, CVCA",null,{"$f":"IF($F$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($F$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1004,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($I$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($I$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1004,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($L$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($L$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1004,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$error":"#N/A"}]
[null,null,null,"D3010 Source d'énergie",null,{"$f":"IF($F$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($F$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1005,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($I$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($I$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1005,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($L$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($L$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1005,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$error":"#N/A"}]
[null,null,null,"D3020 Systèmes de production de chaleur",null,{"$f":"IF($F$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($F$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1006,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($I$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($I$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1006,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($L$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($L$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1006,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$error":"#N/A"}]
[null,null,null,"D3030 Sytèmes de production de froid",null,{"$f":"IF($F$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($F$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1007,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($I$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($I$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1007,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($L$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($L$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1007,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$error":"#N/A"}]
[null,null,null,"D3040 Distribution de CVCA",null,{"$f":"IF($F$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($F$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1008,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($I$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($I$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1008,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($L$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($L$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1008,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$error":"#N/A"}]
[null,null,null,"D3050 Unités autonomes ou monoblocs",null,{"$f":"IF($F$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($F$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1009,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($I$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($I$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1009,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($L$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($L$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1009,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$error":"#N/A"}]
[null,null,null,"D3060 Régulation et instrumentation",null,{"$f":"IF($F$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($F$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1010,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($I$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($I$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1010,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($L$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($L$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1010,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$error":"#N/A"}]
[null,null,null,"D3070 Essai et réglage des systèmes",null,{"$f":"IF($F$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($F$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1011,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($I$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($I$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1011,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($L$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($L$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1011,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$error":"#N/A"}]
[null,null,null,"D3090 Autres systèmes ou équipements de CVCA",null,{"$f":"IF($F$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($F$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1012,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($I$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($I$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1012,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($L$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($L$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1012,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$error":"#N/A"}]
[null,null,null,"D40 PROTECTION INCENDIE",null,{"$f":"IF($F$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($F$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1013,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($I$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($I$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1013,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($L$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($L$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1013,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$error":"#N/A"}]
[null,null,null,"D4010 Gicleurs",null,{"$f":"IF($F$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($F$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1014,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($I$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($I$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1014,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($L$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($L$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1014,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$error":"#N/A"}]
[null,null,null,"D4020 Canalisations montantes",null,{"$f":"IF($F$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($F$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1015,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($I$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($I$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1015,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($L$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($L$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1015,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$error":"#N/A"}]
[null,null,null,"D4030 Accessoires de protection incendie",null,{"$f":"IF($F$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($F$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1016,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($I$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($I$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1016,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($L$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($L$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1016,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$error":"#N/A"}]
[null,null,null,"D4090 Autres systèmes de protection incendie",null,{"$f":"IF($F$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($F$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1017,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($I$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($I$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1017,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($L$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($L$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1017,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$error":"#N/A"}]
[null,null,null,"D50 ÉLECTRICITÉ",null,{"$f":"IF($F$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($F$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1018,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($I$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($I$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1018,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($L$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($L$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1018,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$error":"#N/A"}]
[null,null,null,"D5010 Services et distribution Électrique",null,{"$f":"IF($F$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($F$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1019,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($I$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($I$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1019,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($L$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($L$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1019,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$error":"#N/A"}]
[null,null,null,"D5020 Éclairage et distribution secondaire",null,{"$f":"IF($F$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($F$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1020,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($I$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($I$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1020,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($L$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($L$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1020,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$error":"#N/A"}]
[null,null,null,"D5030 Communication & sécurité",null,{"$f":"IF($F$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($F$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1021,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($I$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($I$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1021,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($L$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($L$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1021,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$error":"#N/A"}]
[null,null,null,"D5090 Autres systèmes Électriques",null,{"$f":"IF($F$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($F$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1022,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($I$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($I$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1022,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($L$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($L$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1022,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$error":"#N/A"}]
[null,null,null,"E10 ÉQUIPEMENT​",null,{"$f":"IF($F$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($F$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1023,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($I$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($I$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1023,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($L$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($L$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1023,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$error":"#N/A"}]
[null,null,null,"E1010 Équipement commercial",null,{"$f":"IF($F$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($F$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1024,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($I$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($I$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1024,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($L$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($L$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1024,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$error":"#N/A"}]
[null,null,null,"E1020 Équipement institutionnel",null,{"$f":"IF($F$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($F$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1025,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($I$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($I$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1025,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($L$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($L$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1025,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$error":"#N/A"}]
[null,null,null,"E1030 Équipement pour véhicules",null,{"$f":"IF($F$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($F$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1026,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($I$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($I$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1026,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($L$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($L$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1026,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$error":"#N/A"}]
[null,null,null,"E1090 Autre équipement",null,{"$f":"IF($F$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($F$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1027,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($I$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($I$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1027,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($L$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($L$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1027,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$error":"#N/A"}]
[null,null,null,"E20 AMEUBLEMENT ET DÉCORATION​",null,{"$f":"IF($F$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($F$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1028,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($I$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($I$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1028,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($L$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($L$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1028,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$error":"#N/A"}]
[null,null,null,"E2010 Ameublement et décoration fixes",null,{"$f":"IF($F$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($F$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1029,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($I$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($I$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1029,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($L$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($L$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1029,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$error":"#N/A"}]
[null,null,null,"E2020 Ameublement et décoration mobiles",null,{"$f":"IF($F$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($F$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1030,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($I$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($I$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1030,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($L$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($L$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1030,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"F1030*$F$963+I1030*$I$963+L1030*$L$963","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,"F10 CONSTRUCTION SPÉCIALE​",null,{"$f":"IF($F$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($F$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1031,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($I$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($I$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1031,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($L$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($L$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1031,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$error":"#N/A"}]
[null,null,null,"F1010 Structure spéciale",null,{"$f":"IF($F$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($F$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1032,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($I$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($I$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1032,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($L$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($L$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1032,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$error":"#N/A"}]
[null,null,null,"F1020 Sous ensembles intégrés",null,{"$f":"IF($F$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($F$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1033,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($I$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($I$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1033,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($L$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($L$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1033,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$error":"#N/A"}]
[null,null,null,"F1030 Système spécial de construction",null,{"$f":"IF($F$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($F$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1034,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($I$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($I$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1034,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($L$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($L$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1034,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$error":"#N/A"}]
[null,null,null,"F1040 Installation spéciale",null,{"$f":"IF($F$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($F$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1035,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($I$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($I$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1035,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($L$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($L$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1035,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$error":"#N/A"}]
[null,null,null,"F1050 Instrumentation et régulation spéciales",null,{"$f":"IF($F$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($F$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1036,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($I$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($I$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1036,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($L$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($L$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1036,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$error":"#N/A"}]
[null,null,null,"F20 DÉMOLITION SÉLECTIVE DE BÂTIMENT​",null,{"$f":"IF($F$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($F$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1037,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($I$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($I$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1037,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($L$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($L$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1037,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$error":"#N/A"}]
[null,null,null,"F2010 Démantèlement d'éléments de bâtiment",null,{"$f":"IF($F$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($F$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1038,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($I$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($I$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1038,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($L$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($L$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1038,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$error":"#N/A"}]
[null,null,null,"F2020 Élimination de produits dangereux",null,{"$f":"IF($F$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($F$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1039,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($I$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($I$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1039,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"IF($L$960=0,0,INDEX(INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],MATCH($L$960,INDEX_Types_Bâtiments[[#All],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]],0),MATCH($D1039,INDEX_Types_Bâtiments[[#Headers],[CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES]:[F2020 Élimination de produits dangereux]],0)))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$error":"#N/A"}]

{"sheet":"AIDE","index":14,"n_rows":705,"n_cols":23,"rows_kept":705,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,1,6,8],[696,5,696,7],[697,5,698,7],[697,8,698,9],[697,10,698,10],[697,11,698,17],[693,5,693,7],[693,8,693,9],[694,5,695,7],[694,8,695,9],[694,10,695,10],[694,11,695,17],[690,5,690,7],[690,8,690,9],[690,11,690,17],[691,5,692,7],[691,8,692,9],[691,10,692,10],[691,11,692,17],[656,5,656,6],[656,8,656,10],[656,11,656,17],[665,3,665,20],[670,4,671,15],[673,5,673,6],[673,7,673,8],[675,14,678,18],[653,5,654,6],[653,7,654,7],[653,8,654,10],[653,11,654,17],[655,5,655,6],[655,8,655,10],[655,11,655,17],[651,5,651,6],[651,8,651,10],[651,11,651,17],[652,5,652,6],[652,8,652,10],[652,11,652,17],[649,5,649,6],[649,8,649,10],[649,11,649,17],[650,5,650,6],[650,8,650,10],[650,11,650,17],[645,5,646,6],[645,7,646,7],[645,8,646,10],[645,11,646,17],[647,5,648,6],[647,7,648,7],[647,8,648,10],[647,11,648,17],[642,5,642,6],[642,8,642,10],[642,11,642,17],[643,5,643,6],[643,8,643,10],[644,5,644,6],[644,8,644,10],[644,11,644,17],[639,5,640,6],[639,7,640,7],[639,8,640,10],[639,11,640,17],[641,5,641,6],[641,8,641,10],[641,11,641,17],[636,5,637,6],[636,7,637,7],[636,8,637,10],[636,11,637,17],[638,5,638,6],[638,8,638,10],[638,11,638,17],[560,4,560,20],[595,3,596,21],[597,3,598,21],[585,5,585,20],[586,5,586,21],[633,5,633,6],[633,8,633,10],[633,11,633,17],[634,5,635,6],[634,7,635,7],[634,8,635,10],[634,11,635,17],[599,5,599,16],[603,3,604,20],[609,6,611,19],[616,4,617,20],[618,4,619,20],[630,3,631,20],[526,5,526,21],[537,5,538,20],[542,5,543,20],[545,5,546,20],[488,5,489,20],[496,3,499,20],[504,3,505,20],[515,5,516,20],[517,5,518,20],[479,6,482,6],[479,7,482,7],[479,8,482,8],[479,9,482,9],[479,10,482,20],[483,6,486,6],[483,7,486,7],[483,8,486,8],[483,9,486,9],[483,10,486,20],[474,6,476,6],[474,7,476,7],[474,8,476,8],[474,9,476,9],[474,10,476,20],[477,6,478,9],[477,10,478,20],[471,10,471,20],[472,6,473,6],[472,7,473,7],[472,8,473,8],[472,9,473,9],[472,10,473,20],[453,5,453,21],[454,5,455,21],[461,5,462,20],[466,5,466,21],[468,7,468,8],[469,6,470,6],[469,7,470,7],[469,8,470,8],[469,9,470,9],[469,10,470,20],[414,6,414,20],[421,5,422,20],[428,12,429,19],[431,5,432,20],[376,5,376,21],[377,5,377,21],[378,5,379,20],[395,5,395,20],[401,4,404,20],[405,4,407,20],[411,5,411,20],[425,6,425,10],[343,12,343,21],[348,6,349,11],[351,12,352,19],[358,5,359,20],[367,5,368,21],[369,5,370,21],[303,13,304,20],[313,6,314,20],[318,5,319,20],[338,6,339,11],[339,12,340,18],[281,6,281,21],[285,5,286,20],[287,5,289,20],[291,5,292,20],[295,5,296,20],[258,5,259,20],[260,5,261,21],[270,4,271,20],[280,6,280,21],[275,5,275,20],[209,5,209,21],[211,6,212,19],[215,11,216,21],[221,5,221,21],[226,13,227,21],[232,5,232,20],[178,5,179,20],[186,4,187,20],[202,5,203,20],[205,5,205,20],[191,5,191,20],[204,5,204,20],[201,5,201,20],[140,5,141,20],[142,5,143,20],[144,5,145,20],[150,5,151,20],[169,5,170,20],[173,5,174,20],[120,6,120,7],[120,8,120,10],[120,12,120,14],[120,15,120,17],[129,6,129,20],[136,5,137,20],[118,8,118,10],[118,12,118,14],[118,15,118,17],[119,8,119,10],[119,12,119,14],[119,15,119,17],[115,8,115,10],[115,12,115,14],[115,15,115,17],[116,6,117,7],[116,8,117,10],[116,12,116,14],[116,15,116,17],[117,12,117,14],[117,15,117,17],[113,8,113,10],[113,12,113,14],[113,15,113,17],[114,8,114,10],[114,12,114,14],[114,15,114,17],[106,12,106,14],[106,15,106,17],[111,8,111,10],[111,12,111,14],[111,15,111,17],[112,8,112,10],[112,12,112,14],[112,15,112,17],[109,8,109,10],[109,12,109,14],[109,15,109,17],[110,8,110,10],[110,12,110,14],[110,15,110,17],[20,3,20,21],[22,3,23,21],[26,3,27,21],[28,3,28,20],[29,3,30,21],[101,5,101,20],[103,8,103,10],[103,12,103,14],[103,15,103,17],[91,5,92,20],[93,5,94,20],[97,5,97,20],[99,5,99,20],[299,6,299,11],[332,11,332,20],[337,6,337,10],[341,12,341,20],[347,6,347,10],[195,6,195,20],[31,3,32,21],[33,3,34,21],[64,4,65,20],[70,4,71,20],[73,4,73,20],[104,8,104,10],[104,12,104,14],[104,15,104,17],[107,8,107,10],[107,12,107,14],[107,15,107,17],[108,8,108,10],[108,12,108,14],[108,15,108,17],[105,8,105,10],[105,12,105,14],[105,15,105,17],[106,8,106,10]]}
[]
[]
[]
[null,null,"OUTIL D'ÉVALUATION DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX"]
[]
[null,"AIDE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"CALCULS!P7","v":"Version 1.0     © CERIU, 2024"}]
[]
[]
[null,null,"TABLE DES MATIÈRES"]
[null,null,null,"Informations générales"]
[null,null,null,"Partie 1",null,"Onglet IDENTIFICATION"]
[null,null,null,"Partie 2",null,"Onglet BÂTIMENTS"]
[null,null,null,"Partie 3",null,"Onglet BÂTIMENTS_Composants"]
[null,null,null,"Partie 4",null,"Onglets BILAN PAR BÂTIMENT et BILAN GLOBAL"]
[null,null,null,"Partie 5",null,"Détails sur l'utilisation de RS Means "]
[]
[null,null,"Informations générales"]
[]
[null,null,null,"Il est fortement recommandé de lire l'onglet MODE D'EMPLOI avant de consulter l'AIDE."]
[]
[null,null,null,"L'objectif de cet onglet est de fournir une aide détaillée pour l'utilisation de l'outil, en complément des informations fournies dans l'onglet MODE D'EMPLOI. \nLes points abordés étaient les suivants :"]
[]
[null,null,null,"▪  MACROS : Pour activer les fonctionnalités de l'outil, enregistrez-le d'abord sur votre ordinateur, puis cliquez sur « Activer le contenu » à l'ouverture du fichier. Si cela ne fonctionne pas, ajustez les paramètres de sécurité en allant dans Fichier > Options > Centre de gestion de la confidentialité > Paramètres des macros, puis sélectionnez « Activer les macros Excel 4.0 lorsque les macros VBA sont activées » et « Accès approuvé au modèle d’objet du projet VBA »."]
[]
[null,null,null,null,"Pour une assistance supplémentaire, vous pouvez contacter le CERIU par téléphone au (514) 360-6599 ou par courriel à l'adresse suivante : gamunicipal@ceriu.qc.ca."]
[]
[null,null,null,"▪  TYPES DE CASES : Les cases jaunes doivent être complétées en priorité. Elles peuvent contenir des valeurs par défaut, mais ces dernières sont modifiables. Les cases jaunes pâle sont optionnelles. Les cases blanches contiennent des données automatisées et ne peuvent pas être modifiées. Enfin, certaines cellules offrent un menu déroulant pour choisir une réponse parmi les options proposées."]
[]
[null,null,null,"▪  NAVIGATION : Pour naviguer entre les différentes sections des onglets de saisie, utilisez les boutons situés en haut à droite du tableau. De plus, vous pouvez cliquer sur les en-têtes de colonne pour obtenir des informations supplémentaires (infobulle) sur les données affichées ou à saisir."]
[null,null,null,"▪  APPROCHES : Les onglets de saisie sont divisés en quatre sections : Inventaire, Valeur de remplacement, État phyique et Travaux de renouvellement. Pour chaque section, choisissez une Approche en fonction des informations disponibles. L'approche sommaire est globale, tandis que l'approche détaillée permet d'analyser les composants du bâtiment et nécessite de saisir des données dans l'onglet BÂTIMENTS_Composants."]
[]
[null,null,null,"▪  DÉMARCHE GÉNÉRALE D'UTILISATION : Une fois l'onglet IDENTIFICATION complété, inventoriez vos bâtiments et sites dans les onglets correspondants. À ce stade, une première version des bilans est déjà générée. La saisie des données dans les sections restantes (valeur de remplacement, état physique et travaux de renouvellement) affinera les résultats, en permettant à l'outil d'utiliser vos données spécifiques plutôt que les données théoriques."]
[]
[null,null,null,"▪  AIDE ET INDEX : En cas de besoin, consultez cet onglet et les onglets INDEX pour obtenir de l'aide ou des précisions sur une section spécifique. Les onglets d'index fournissent des détails sur le découpage des bâtiments, des sites et de leurs composants, ainsi que des précisions sur le calcul de l'indice d'état global des actifs."]
[]
[]
[null,null,null,"Sauvegardez régulièrement le chiffrier pour ne pas perdre votre progression."]
[]
[]
[null,null,"Partie 1 - Onglet IDENTIFICATION"]
[]
[null,null,null,"CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION"]
[]
[null,null,null,null,"Lisez et approuvez les conditions générales d'utilisation."]
[]
[null,null,null,"IDENTIFICATION DU RÉPONDANT "]
[]
[null,null,null,null,"Pour commencer, renseignez pour quel type d'organisation vous souhaitez utiliser l'outil (municipalité, régie intermunicipale, MRC ou autres)."]
[]
[null,null,null,null,"MUNICIPALITÉS"]
[]
[null,null,null,null,null,"Entrez le code géographique de la municipalité. Le nom de la municipalité et la région administrative seront remplis automatiquement. Vous pouvez consulter la liste des municipalités dans l'onglet INDEX_Municipalités."]
[null,null,null,null,null,"Si le nom de la municipalité n'apparaît pas dans cette liste, veuillez contacter l'équipe de soutien technique par téléphone au (514) 360-6599 ou par courriel à gamunicipal@ceriu.qc.ca."]
[]
[null,null,null,null,"AUTRES ORGANISATIONS"]
[]
[null,null,null,null,null,"Entrez le code unique de l'organisation ainsi que son nom."]
[null,null,null,null,null,"Entrez les municipalités faisant partie de l'organisation en saisissant uniquement le code géographique. Les autres informations seront remplies automatiquement."]
[]
[null,null,null,null,"RESPONSABLES"]
[]
[null,null,null,null,null,"Inscrivez les coordonnées du répondant principal. Si nécessaire, indiquez également les coordonnées des autres répondants (employés municipaux et/ou consultants externes) impliqués dans l'utilisation de l'outil."]
[]
[null,null,null,"ANNÉE DE L'EXERCICE"]
[null,null,null,null,"Saisissez l'année d'analyse pour le bilan des bâtiments. Si aucun renseignement n'est fourni, l'année en cours sera inscrite automatiquement. Utilisez le format XXXX."]
[]
[null,null,null,null,"Si des révisions sont apportées à l'outil, vous pouvez entrer les dates correspondantes dans le tableau de révision."]
[]
[null,null,null,"PORTÉE DE L'EXERCICE"]
[]
[null,null,null,null,"Un bâtiment partagé dans le cadre d'une entente intermunicipale doit être identifié uniquement par l'entité mandataire du bâtiment. Si une organisation utilise un bâtiment sans en être responsable, elle ne doit pas l'inclure dans son inventaire. "]
[]
[null,null,null,null,"Pour activer les fonctionnalités liées aux sites, cochez la case correspondante."]
[]
[]
[null,null,"Partie 2 - Onglet BÂTIMENTS"]
[]
[null,null,null,"Complétez d'abord la section Inventaire (en violet) avant de passer aux sections suivantes : Valeur de remplacement, État physique et Travaux de renouvellement. Utilisez les boutons en haut à droite pour naviguer entre les sections."]
[]
[null,null,null,"2.1 Section Inventaire"]
[]
[null,null,null,"La section Inventaire permet de renseigner les données de base sur vos bâtiments. Les informations à saisir sont décrites ci-dessous pour chaque sous-section."]
[]
[null,null,null,null,"2.1.1","Identifiant"]
[]
[null,null,null,null,null,"NUMÉRO SÉQUENTIEL : Numéro unique du bâtiment, généré automatiquement."]
[null,null,null,null,null,"NO UNIQUE UTILISÉ PAR L'ORGANISATION : Identifiant interne utilisé par l'organisation."]
[null,null,null,null,null,"LIBELLÉ DU BÂTIMENT : Nom commun du bâtiment."]
[]
[null,null,null,null,"2.1.2","Catégorisation "]
[]
[null,null,null,null,null,"BÂTIMENT MULTIFONCTIONS : Cette colonne permet d'indiquer les bâtiments qui ont plus d'une fonction."]
[]
[null,null,null,null,null,"FONCTION PRINCIPALE : Il s'agit de l'usage principal du bâtiment. Si la fonction n'est pas répertoriée, sélectionnez « Autres » dans la catégorie correspondante. "]
[]
[null,null,null,null,null,"Dans le cas d'un BÂTIMENT MULTIFONCTIONS : "]
[]
[null,null,null,null,null,"% DU BÂTIMENT DÉDIÉ À LA FONCTION PRINCIPALE : Il s'agit de la proportion du bâtiment associée à la fonction principale. Ce pourcentage est calculé automatiquement en fonction des pourcentages saisis pour les fonctions secondaire et tertiaire."]
[null,null,null,null,null,"FONCTION SECONDAIRE : Il s'agit de l'usage secondaire du bâtiment."]
[null,null,null,null,null,"% DU BÂTIMENT DÉDIÉ À LA FONCTION SECONDAIRE : Il s'agit de la proportion du bâtiment associée à la fonction secondaire. Le pourcentage saisi est déterminé par l'organisation et peut être basé, entre autres, sur la surface utilisée pour cette fonction.\n\n\n"]
[null,null,null,null,null,"FONCTION TERTIAIRE : Il s'agit de l'usage tertiaire du bâtiment."]
[null,null,null,null,null,"% DU BÂTIMENT DÉDIÉ À LA FONCTION TERTIAIRE : Il s'agit de la proportion du bâtiment associée à la fonction tertiaire. Le pourcentage saisi est déterminé par l'organisation et peut être établi en fonction de la surface utilisée pour cette fonction."]
[]
[null,null,null,null,null,null,"Administration",null,"Exemples",null,null,null,"Loisir - Communautaire et récréatif",null,null,"Exemples"]
[null,null,null,null,null,null,"Hôtel de ville",null,"Mairie, Bureau d'arrondissement ",null,null,null,"Centre communautaire"]
[null,null,null,null,null,null,"Bureau administratif",null,"Édifice municipal, Bureau d'information ",null,null,null,"Centre récréatif et de loisirs"]
[null,null,null,null,null,null,"Cour municipale",null,null,null,null,null,"Maison des jeunes"]
[null,null,null,null,null,null,"Autre",null,null,null,null,null,"Chalet de parcs",null,null,"Chalet Centre plein air, Chalet d'accueil"]
[null,null,null,null,null,null,"Protection et sécurité",null,"Exemples",null,null,null,"Bloc sanitaire",null,null,"Toilette publique de parc "]
[null,null,null,null,null,null,"Poste de police",null,null,null,null,null,"Centre sportif (gymnase)",null,null,"Centre/complexe sportif, Centre multisport"]
[null,null,null,null,null,null,"Caserne de pompiers",null,null,null,null,null,"Centre aquatique (piscine)"]
[null,null,null,null,null,null,"Autre",null,"Services paramédic, Centre de formation ",null,null,null,"Aréna",null,null,"Terrain de soccer intérieur"]
[null,null,null,null,null,null,"Opérations",null,"Exemples",null,null,null,"Stade",null,null,"Stade tennis"]
[null,null,null,null,null,null,"Garage et atelier",null,null,null,null,null,"Autre",null,null,"Maison du citoyen"]
[null,null,null,null,null,null,"Entrepôt",null,null,null,null,null,"Loisir - Culturel",null,null,"Exemples"]
[null,null,null,null,null,null,"Abri à sel /abrasif",null,null,null,null,null,"Bibliothèque"]
[null,null,null,null,null,null,"Site d’enfouissement ou d’incinérateurs",null,"Centre de récupération matière recyclable, Centre matières résiduelles",null,null,null,"Musée et galerie d’art",null,null,"Centre d'histoire, Monuments"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Théâtre et auditorium"]
[null,null,null,null,null,null,"Écocentre",null,null,null,null,null,"Autre",null,null,"Maison de la culture "]
[null,null,null,null,null,null,"Immeuble industriel municipal",null,null,null,null,null,"Multifonction",null,null,"Exemples"]
[null,null,null,null,null,null,"Autre",null,null,null,null,null,"Multifonction",null,null,"Centre multidisciplinaire "]
[]
[]
[null,null,null,null,"2.1.3 ","Localisation"]
[]
[null,null,null,null,null,"ADRESSE DU BÂTIMENT : Adresse civique du bâtiment."]
[null,null,null,null,null,"LATITUDE (degrés) : La latitude doit se situer entre 45,00000 et 58,00000 degrés. Les coordonnées GPS sont utilisées pour géolocaliser les infrastructures à l'aide de l'application Territoires."]
[null,null,null,null,null,"LONGITUDE (degrés) : La longitude doit se situer entre -80,00000 et -56,00000 degrés. Les coordonnées GPS sont utilisées pour géolocaliser les infrastructures à l'aide de l'application Territoires."]
[]
[null,null,null,null,null,null,"Pour trouver la latitude et la longitude, localisez le bâtiment sur Google Maps. Faites un clic droit sur son emplacement, puis sélectionnez Copier les coordonnées."]
[]
[null,null,null,null,null,"NO MATRICULE : Matricule de l'unité d'évaluation foncière à 18 chiffres (division-section-emplacement-chiffre auto vérificateur-bâtiment-local)."]
[null,null,null,null,null,"NO LOT : Le numéro de lot du cadastre Québécois, rénové ou non. "]
[]
[null,null,null,null,"2.1.4 ","Caractère patrimonial"]
[]
[null,null,null,null,null,"Les bâtiments avec un statut patrimonial bénéficient d'une majoration de 30 % appliquée à leur valeur de remplacement (source : Société d'habitation du Québec). Par exemple :\n- Une église utilisée comme centre communautaire conservera sa fonction de centre communautaire tout en ayant un caractère patrimonial.\n- Un bâtiment historique ouvert au public sera classé comme musée avec un caractère patrimonial."]
[]
[null,null,null,null,null,"Exemples de bâtiments ayant un caractère patrimonial : église, propriété historique, bâtiment ou édifice patrimonial."]
[]
[null,null,null,null,null,"INVENTORIÉ (par MRC ou municipalité) : Immeuble répertorié par la municipalité ou la MRC en raison de sa valeur patrimoniale, liée à son ancienneté, son architecture ou son histoire. Ce statut ne garantit pas une protection légale."]
[]
[null,null,null,null,null,"STATUT PATRIMONIAL CITÉ : Immeuble cité, qui bénéficie d'une mesure de protection légale mise en place par une municipalité, une MRC ou une communauté autochtone pour préserver un bien d'intérêt public. Une case cochée dans cette colonne indique un statut patrimonial et entraîne une majoration de 30 % sur la valeur de remplacement du bâtiment."]
[]
[null,null,null,null,null,"STATUT PATRIMONIAL CLASSÉ : Immeuble classé, qui reçoit ce statut du ministre de la Culture et des Communications en raison de son intérêt public pour la connaissance, la protection, la mise en valeur ou la transmission. Cocher case implique également un statut patrimonial et une majoration de 30 % sur la valeur de remplacement."]
[]
[]
[null,null,null,null,"2.1.5 ","Vulnérabilité environnementale"]
[]
[null,null,null,null,null,"BÂTIMENT EXPOSÉ AUX ALÉAS CLIMATIQUES : Cochez les bâtiments exposés aux changements climatiques."]
[null,null,null,null,null,"TYPES D'EXPOSITION : Sélectionnez le type d'exposition en fonction des conditions climatiques auxquelles le bâtiment est exposé. Voici la liste des expositions retenues, tirées du Guide d’élaboration d’un Plan Climat du Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les Changements climatiques, de la Faune et des Parcs :"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,"Vagues de chaleur et augmentation de température "]
[null,null,null,null,null,null,"Précipitations abondantes/fréquentes (liquide, solide et mixte)"]
[null,null,null,null,null,null,"Érosion et submersion côtières (applicable pour les 24 MRC côtières)"]
[null,null,null,null,null,null,"Inondations fluviales (eau libre, embâcle)"]
[null,null,null,null,null,null,"Inondations pluviales"]
[null,null,null,null,null,null,"Feux de forêt"]
[null,null,null,null,null,null,"Dégel du pergélisol"]
[null,null,null,null,null,null,"Sécheresse"]
[null,null,null,null,null,null,"Redoux hivernaux (cycle de gel-dégel)"]
[null,null,null,null,null,null,"Glissements de terrain"]
[null,null,null,null,null,null,"Événements météorologiques extrêmes (tempêtes, tornades, orages, vents violents, verglas)"]
[]
[null,null,null,null,"2.1.6 ","Données descriptives"]
[]
[null,null,null,null,null,"NOMBRE D'ÉTAGES : Inclut le rez-de-chaussée. Par exemple, pour un bâtiment de plain-pied, entrez 1. Ce nombre influence le coût unitaire calculé par RS Means."]
[null,null,null,null,null,"SUPERFICIE DU BÂTIMENT (m²) : Superficie totale du bâtiment (hors site). Si le bâtiment a plusieurs étages, entrez la somme des superficies de chaque étage, en excluant les sous-sols."]
[null,null,null,null,null,"ANNÉE DE CONSTRUCTION : Année de construction du bâtiment. Pour les bâtiments construits sur plusieurs années, saisissez l’année de fin de construction. Par exemple, pour un bâtiment construit entre 2003 et 2006, entrez 2006."]
[]
[null,null,null,null,null,"ÂGE RÉEL DU BÂTIMENT : Âge du bâtiment, calculé en soustrayant l'année de construction de l'année d'analyse."]
[null,null,null,null,null,"ANNÉE DE DERNIÈRE RÉNOVATION MAJEURE : Année où de grands travaux ont été réalisés sur le bâtiment."]
[null,null,null,null,null,"DURÉE DE VIE AJUSTÉE DU BÂTIMENT : La durée de vie est la période (en années) entre la mise en service de l'actif et le moment où il ne peut plus être utilisé, pour des raisons de sécurité, de confort, de dégradation, etc. Une durée de vie par défaut est fixée dans ce champ, mais elle peut être ajustée si nécessaire. Cette donnée permet d'estimer la durée de vie restante de l'actif en tenant compte de ses dates de construction et de rénovation majeure."]
[]
[]
[null,null,null,null,"2.1.7 ","Niveau de confiance"]
[]
[null,null,null,null,null,"NIVEAU DE CONFIANCE DANS LES DONNÉES D'INVENTAIRE SAISIES : Permet à l'utilisateur d'attribuer une note de 1 à 5, indiquant la fiabilité des données saisies dans la section inventaire."]
[]
[null,null,null,null,null,"NOTES/COMMENTAIRES : Permet d'indiquer d'autres éléments ou observations concernant les données d'inventaire du bâtiment."]
[]
[null,null,null,"2.2 Section Valeur de remplacement"]
[]
[null,null,null,null,"La section Valeur de remplacement permet d'estimer le montant requis pour remplacer un bâtiment à sa valeur actuelle sur le marché. Pour y accéder, cliquez sur le bouton en haut à droite du tableau, dans l'onglet BÂTIMENTS."]
[]
[null,null,null,null,"Définition : La valeur de remplacement est la somme des investissements requis pour construire ou acquérir une infrastructure de même dimension et utilité, possédant des caractéristiques techniques équivalentes, selon les techniques, codes et matériaux en vigueur au moment de l'estimation (Guide d’élaboration d’un plan de gestion d’actifs municipaux, CERIU, 2023)."]
[]
[]
[null,null,null,null,"2.2.1 Approche et méthode retenue"," Approche retenue"]
[]
[null,null,null,null,null,"APPROCHE RETENUE : Par défaut, l'approche est définie sur APPROCHE SOMMAIRE, ce qui signifie que l'estimation de la valeur de remplacement du bâtiment est réalisée de manière générale, sans détailler ses composants. \nPour saisir des données plus précises, sélectionnez APPROCHE DÉTAILLÉE et entrez vos informations dans l'onglet BÂTIMENTS_Composants."]
[]
[null,null,null,null,null,"MÉTHODE RETENUE POUR OBTENIR LA VALEUR DE REMPLACEMENT DU BÂTIMENT : La méthode varie selon le mode de saisie des données."]
[]
[null,null,null,null,null,null,"Méthode de base (approche SOMMAIRE) : Cette méthode fournit un calcul théorique de la valeur de remplacement du bâtiment en fonction de sa fonction, de sa superficie et de son nombre d'étages, renseignés dans la section inventaire. Cette estimation théorique fait partie de l'approche SOMMAIRE et repose sur les données de RSMeans 2024."]
[null,null,null,null,null,null,"Méthode estimée (approche SOMMAIRE) : Cette méthode permet d'obtenir une valeur de remplacement à partir d'une valeur saisie par l'organisation. "]
[null,null,null,null,null,null,"Méthode pondérée (approche DÉTAILLÉE) : Cette méthode est spécifique à l'approche détaillée. Elle permet d'obtenir une valeur de remplacement  du bâtiment à partir des données fournies au niveau de ses composants."]
[]
[null,null,null,null,"2.2.2","Approche sommaire - méthode de base"]
[]
[null,null,null,null,null,"Cette section détaille les différents paramètres utilisés pour le calcul théorique de la valeur de remplacement. \nPour consulter ou ajuster ces paramètres, cliquez sur le « + » en haut de la colonne BM, une fois dans la section Valeur de remplacement."]
[null,null,null,null,null,"COÛT AU M² PROPOSÉ RS MEANS ACTUALISÉ 2024 : Coût au mètre carré obtenu à partir de la ou des fonctions du bâtiment selon RS Means, actualisé automatiquement à l'année d'analyse. La liste des facteurs utilisés pour le calcul théorique est présentée dans INDEX_Types_Bâtiments."]
[]
[null,null,null,null,null,"FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE : Saisi automatiquement en fonction du code géographique fourni par l'organisation. \nLes facteurs proposés varient entre 1 et 3. Vous pouvez consulter la liste complète dans l'onglet INDEX_Municipalités."]
[null,null,null,null,null,"FACTEUR DE PONDÉRATION PATRIMONIAL : Saisi automatiquement en fonction des informations fournies dans la sous-section Caractère Patrimonial. Selon les données saisies, une majoration de 30 % est appliquée au calcul de la valeur de remplacement."]
[null,null,null,null,null,"FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION PROPOSÉ : Saisi automatiquement en fonction des données de RSMeans relatives à la fonction du bâtiment. Les valeurs proposées varient entre 6 % et 11 % (voir la section RSMeans)."]
[null,null,null,null,null,"FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION PROPOSÉ (25%) : Saisi automatiquement selon les données de RSMeans pour la fonction du bâtiment. La valeur est fixée à 25 % (voir la section RSMeans)."]
[null,null,null,null,null,"FACTEUR DE TAXES NETTES (5%) : Étant donné que les municipalités se font rembourser la totalité de la TPS et 50 % de la TVQ, un montant équivalent à 5 % de la valeur actuelle de remplacement est ajouté pour tenir compte des taxes."]
[null,null,null,null,null,"COÛT AU M² DE BASE THÉORIQUE : Il s'agit du coût au mètre carré proposé par RSMeans, actualisé à l'année d'analyse, auquel sont appliqués les paramètres de conception et de construction, les taxes, ainsi que les facteurs de pondération patrimoniaux et régionaux."]
[]
[null,null,null,null,null,null,"Exemple de calcul : Prenons une bibliothèque fictive située dans la municipalité de Lacneige-sur-sommet. La bibliothèque a été construite en 1980, dispose de 2 étages et couvre une superficie de 600 m². Elle appartient à la fonction LOISIR/Culturel - Bibliothèque et possède un statut patrimonial.\n\nVoici les facteurs retenus pour le calcul :"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"Coût au m² proposé (RS Means actualisé 2024) : 3 203$/m²",null,null,null,"Calcul : "]
[null,null,null,null,null,null,null,"Facteur de pondération régionale proposé : 1,15",null,null,null,"coût au m² de base théorique =Coût m2 RS Means actualisé ×FacteurPondérationRégionale × FacteurPondérationPatrimoniale ×Contingences conception × Contingences construction × TVQ"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Facteur de pondération patrimonial proposé : 1,30"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Facteur de contingences de conception proposé : 1,08",null,null,null,"coût au m² de base théorique =3203$/m2×1,08×1,30 ×1,15×1,05×1,25"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Facteur de contingences de construction proposé (25%) : 1,25",null,null,null,"coût au m² de base théorique = 6 788$/m² "]
[null,null,null,null,null,null,null,"Facteur de taxes nettes (5%) : 1,05"]
[]
[null,null,null,null,null,"COÛT AU M² DE BASE AJUSTÉ : Il s'agit du coût au mètre carré de base ajusté, actualisé à l'année d'analyse, auquel sont appliqués les paramètres de conception et de construction, les taxes, ainsi que les facteurs de pondération patrimoniaux et régionaux, tous ajustés par l'organisation."]
[]
[null,null,null,null,null,null,"Exemple de calcul : On reprend les mêmes informations entrées ci-haut."]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"Coût au m² (proposé RS Means) ajusté (à l'année d'analyse et avant les facteurs) : 3 500$/m2",null,null,null,null,null,"Calcul : "]
[null,null,null,null,null,null,null,"Facteur de pondération régionale ajusté : 1,20",null,null,null,null,null,"coût au m² de base ajusté =Coût m2 RS Means actualisé ajusté ×FacteurPondérationRégionale ajusté × FacteurPondérationPatrimoniale ajusté ×Contingences conception ajusté × Contingences construction ajusté × TVQ"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Facteur de pondération patrimonial ajusté : 1,25"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Facteur de contingences de conception ajusté : 1,15",null,null,null,null,null,"coût au m² de base ajusté =3500$/m2×1,20×1,25×1,15×1,20×1,05"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Facteur de contingences de construction ajusté (25%) : 1,20",null,null,null,null,null,"coût au m² de base théorique =7 607$/m2"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Facteur de taxes nettes (5%) : 1,05"]
[]
[null,null,null,null,null,"VALEUR DE BASE THÉORIQUE : Le montant nécessaire pour le remplacement du bâtiment à sa valeur actuelle sur le marché est obtenu en multipliant la superficie du bâtiment, renseignée dans la section Inventaire, par le coût au mètre carré de base théorique."]
[]
[null,null,null,null,null,null,"Exemple de calcul : Comme mentionné précédemment, la superficie du bâtiment est de 600 m2. ",null,null,null,null,null,null,"Calcul : "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valeur de remplacement théorique = coût au m² de base théorique × Superficie"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valeur de remplacement théorique = 6 788$/m2 × 600 m2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valeur de remplacement théorique = 4 072 940$"]
[]
[]
[null,null,null,null,"2.2.3","Approche sommaire - méthode estimée"]
[]
[null,null,null,null,null,"La méthode estimée permet à l’organisation d’entrer une valeur spécifique pour la valeur de remplacement. "]
[]
[null,null,null,null,null,"TYPE D'ESTIMATION DE LA VALEUR : Le type d'estimation est la méthode choisie par l'organisation pour estimer la valeur de remplacement de son bâtiment. Les méthodes d'estimation sont listées ci-dessous."]
[]
[null,null,null,null,null,null,"En fonction de coûts historiques mis à jour (inflationnés)"]
[null,null,null,null,null,null,"En fonction de la valeur indiquée dans les contrats d'assurance"]
[null,null,null,null,null,null,"En comparant avec d'autres coûts de travaux (référencés à l'externe)"]
[null,null,null,null,null,null,"En comparant avec d'autres coûts de travaux (référencés à l'interne)"]
[null,null,null,null,null,null,"Autre type d'estimation : À sélectionner si la méthode utilisée pour estimer la valeur de remplacement ne figure pas déjà dans la liste."]
[]
[null,null,null,null,null,"ANNÉE DE L'ESTIMATION DE LA VALEUR : Année à laquelle l'estimation de la valeur de remplacement du bâtiment, selon le type d'estimation choisi, a été effectuée. Les années doivent être saisies au format XXXX."]
[null,null,null,null,null,"VALEUR ESTIMÉE (à l'année de l'estimation) : Valeur de remplacement estimée pour le remplacement du bâtiment à la valeur présente du marché selon le type d'estimation choisi à l'année où l'estimation a été réalisé."]
[null,null,null,null,null,"VALEUR ESTIMÉE ACTUALISÉE (à l'année de l'analyse) : Valeur de remplacement estimée actualisée à l'année d'analyse automatiquement selon l'année d'estimation entrée."]
[]
[null,null,null,null,"2.2.4","Approche détaillée"]
[]
[null,null,null,null,null,"SOMME DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT DES COMPOSANTS : Montant nécessaire pour le remplacement du bâtiment à la valeur présente du marché selon l'évaluation faite par l'organisation à partir de la somme des valeurs de remplacement des composants du bâtiment selon le niveau de découpage choisi (composants Niveau 2 ou Niveau 3). "]
[]
[null,null,null,null,null,"NIVEAU DE DÉCOUPAGE : Dans le cas de l'approche détaillée, la liste des composants de l'onglet BÂTIMENT_Composants est établit selon le Niveau 2 Uniformat II par défaut. Le choix du niveau de découpage peut être modifié dans la dernière colonne du tableau. \nATTENTION : Le choix du niveau de découpage est commun aux trois sections : Valeur de remplacement, État physique et Travaux de renouvellement."]
[]
[]
[null,null,null,null,"2.2.5 Valeur de remplacement retenue"]
[]
[null,null,null,null,null,"VALEUR DE REMPLACEMENT RETENUE : Valeur de remplacement associée à l'approche et la méthode utilisée."]
[null,null,null,null,null,"NIVEAU DE CONFIANCE DANS L'ESTIMATION DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT : L'organisation doit entrer le niveau de confiance qu'elle juge adéquat pour la valeur de remplacement obtenue."]
[]
[null,null,null,"2.3 Section État physique"]
[]
[null,null,null,null,"La section État physique permet d'attribuer un indice d'état physique (de A à E) au bâtiment, reflétant son état général. Un bâtiment en très bon état se verra attribuer la note A, tandis qu'une note E indique un état très dégradé. Pour mieux comprendre la méthode d'évaluation de la dégradation des bâtiments, il est conseillé de consulter l'onglet INDEX_Indices_État."]
[]
[]
[null,null,null,null,"2.3.1","Approche et méthode retenues"]
[]
[null,null,null,null,null,"APPROCHE RETENUE : Par défaut, l'approche est définie sur APPROCHE SOMMAIRE, ce qui signifie que l'estimation de l'état physique du bâtiment est réalisée de manière générale, sans détailler ses composants. \nPour saisir des données plus précises, sélectionnez APPROCHE DÉTAILLÉE et entrez vos informations dans l'onglet BÂTIMENTS_Composants."]
[]
[null,null,null,null,null,"MÉTHODE RETENUE POUR ÉVALUER L'ÉTAT DU BÂTIMENT : La méthode varie selon le mode de saisie des données."]
[]
[null,null,null,null,null,null,"Méthode de base (approche SOMMAIRE) : Cette méthode offre une évaluation automatique de l’état du bâtiment basée sur des données théoriques et l’âge du bâtiment. Des facteurs du calcul peuvent être ajustés."]
[null,null,null,null,null,null,"Méthode estimée (approche SOMMAIRE) : Cette méthode permet d'estimer l’état physique du bâtiment selon un type d'estimation choisie. Cette méthode est choisie lorsque l’organisation a une valeur de référence connue à entrer.  \t"]
[null,null,null,null,null,null,"Méthode pondérée (approche DÉTAILLÉE) : Cette méthode est spécifique à l'approche détaillée. Elle permet d'obtenir l'état du bâtiment en faisant la moyenne des états des composants pondérés par leur part dans la valeur de remplacement."]
[]
[null,null,null,null,"2.3.2","Approche sommaire - méthode de base "]
[]
[null,null,null,null,null,"Cette méthode estime l'état du bâtiment selon son âge et sa durée de vie théorique. Les résultats sont influencés par la courbe de dégradation choisie dans l'INDEX_Indices_État. Il est à noter que cette méthode n'est pas appropriée pour les bâtiments centenaires ou historiques qui ont une très longue durée de vie. "]
[]
[null,null,null,null,null,"ANNÉE DE DERNIÈRE RÉNOVATION MAJEURE : Les rénovations majeures concernent la rénovation ou la transformation d'une grande partie, d'un bâtiment existant, dans le but de le mettre à niveau, ou de le réparer. Ces travaux peuvent inclure le renforcement des fondations ou de la structure, l'amélioration de l'intérieur du bâtiment, des modifications importantes du plan d'aménagement, la réfection de systèmes électriques ou mécaniques, la réfection du revêtement extérieur, ainsi que des réparations majeures pour corriger des déficiences. Cette année doit être comprise entre l'année d'installation du système et l'année d'analyse."]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"ÂGE AJUSTÉ DU BÂTIMENT (selon l'année de dernières rénovations majeures s'il y en a une) : Âge du bâtiment calculé automatiquement basé sur l'année de la dernière année de rénovation majeure s'il y en a une."]
[null,null,null,null,null,"DURÉE DE VIE THÉORIQUE DU BÂTIMENT : Durée de vie du bâtiment théorique fournie automatiquement. Le CERIU pose l'hypothèse que les bâtiments ont une durée de vie théorique de 50 ans et cette durée est retenue pour tous les bâtiments. Cette hypothèse se base sur une revue de littérature au Québec et à travers les autres provinces. Il est fortement recommandé d'ajuster cette durée de vie en fonction de votre réalité."]
[]
[null,null,null,null,null,"DURÉE DE VIE AJUSTÉE DU BÂTIMENT : Durée de vie du bâtiment estimée par l'organisation."]
[null,null,null,null,null,"DURÉE DE VIE RESTANTE DE BASE THÉORIQUE : Durée de vie restante calculée à partir de la soustraction de l'âge ajusté du bâtiment et de la durée de vie théorique du bâtiment. "]
[null,null,null,null,null,"COTE D'ÉTAT PHYSIQUE DE BASE THÉORIQUE (%) : La côte d'état théorique du bâtiment est obtenue par la division de la durée de vie restante de base théorique sur la durée de vie théorique du bâtiment. La cote d'état quantifie l'état du bâtiment. Plus la cote se rapproche de 100%, plus le bâtiment est en bon état. "]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,"Exemple de calcul : ",null,null,null,null,null,null,"Calcul :"]
[null,null,null,null,null,null,"L'exemple reprend la Bibliothèque de Lacneige-sur-sommet de 1980. Dans ce cas, il y a une année de rénovation majeure en 2010. ",null,null,null,null,null,null,"La côte d'état nécessite de trouver le ratio et les intervalles selon la courbe de dégradation choisie. "]
[null,null,null,null,null,null,"L'âge du bâtiment est de 14 ans. ",null,null,null,null,null,null,"Le ratio âge ajusté/durée de vie ajusté est de 14 ans/50 ans ce qui donne 28%. "]
[null,null,null,null,null,null,"La durée de vie théorique du bâtiment est de 50 ans.",null,null,null,null,null,null,"Avec une dégradation exponentielle, le ratio de 28% se trouve dans l'intervalle [0%;37%]"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"L'intervalle de côte d'état correspondant est de [80%;100%]"]
[null,null,null,null,null,null,"Une dégradation exponentielle est choisie",null,null,null,null,null,null,"À partir de ces informations, il est possible de convertir un ratio de 28%, situé dans l'intervalle [0% ; 37%], en son équivalent pour la côte d'état dans l'intervalle [80% ; 100%]. En appliquant cette correspondance, la côte d'état physique ajustée obtenue est de 84,9%."]
[]
[]
[null,null,null,null,"2.3.3 Approche sommaire - méthode estimée"]
[]
[null,null,null,null,null,"Cette méthode évalue l'état selon une côte générale attribuée au bâtiment par l'organisation et lui estime une durée de vie restante."]
[]
[null,null,null,null,null,"TYPE D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT : Type d'évaluation possible pour estimer l'état réel du bâtiment. Il s'agit de la méthode employée par l'évaluateur. "]
[]
[null,null,null,null,null,null,"Visuelle : Se base sur des indicateurs observables standards ou définis par l'organisation."]
[null,null,null,null,null,null,"Mesures (test physique ou fonctionnel) : Se base sur des indicateurs observables standards ou définis par la municipalité. Évaluation d’indicateurs ne pouvant pas être évalués par une simple inspection visuelle (Tests physiques et Tests fonctionnels). Nécessite un niveau de compétence plus élevé car elle est plus technique."]
[]
[null,null,null,null,null,null,"Autre type d'évaluation : À sélectionner si la méthode utilisée pour estimer l'état physique ne figure pas déjà dans la liste."]
[]
[null,null,null,null,null,"ANNÉE D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT : Année d'évaluation de l'état global du bâtiment par l'organisation."]
[null,null,null,null,null,"INDICATEUR D'ÉTAT PHYSIQUE (1 à 5) : État physique global du bâtiment observé par l'organisation qualifiée sur une échelle de 1 à 5. Un exemple illustrant les différents indicateurs est présenté ci-dessous. Pour plus d'informations sur l'indicateur d'état, consulter l'INDEX_Indices_État."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Source : Guide de gestion des actifs municipaux pour le renouvellement des infrastructures ponctuelles en eau (2020)."]
[]
[null,null,null,null,null,"DURÉE DE VIE RESTANTE ESTIMÉE : Durée de vie restante estimée selon l'âge du bâtiment et l'indicateur d'état attribué par l'organisation calculée automatiquement. Le calcul utilise la dégradation choisie dans l'INDEX_Fiches_État."]
[]
[null,null,null,null,null,null,"Exemple de calcul : ",null,null,null,null,null,"Calcul :"]
[null,null,null,null,null,null,"L'exemple reprend la Bibliothèque de Lacneige-sur-sommet de 1980 avec rénovation majeure en 2010. ",null,null,null,null,null,"Les intervalles associés à l'indicateur sont utilisés pour trouver la durée de vie restante par un nouveau ratio. "]
[null,null,null,null,null,null,"Dans ce cas, on suppose que l'évaluation de l'état visuel a été réalisée en 2020, avec l'attribution d'un indicateur d'état physique de 2 (Bon) au bâtiment.",null,null,null,null,null,"Dans ce cas, les intervalles sont [37%;60%] pour un indicateur de 2. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Il s'agit maintenant de replacer l'équivalent du ratio de 28% trouver dans l'Approche sommaire - méthode de base (âge et durée de vie théorique ou ajustés) dans ce nouvel intervalle de [37%;60%] . Le nouveau ratio obtenu est de 43,4%"]
[null,null,null,null,null,null,"Il s'agit d'une dégradation exponentielle."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ce nouveau ratio est multiplié à la durée de vie ajustée du bâtiment (50 ans) pour obtenir un âge estimé à l'année d'évaluation de 22 ans. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Comme l'évaluation a été réalisée en 2020, il est nécessaire d'actualiser l'âge estimé, ce qui donne 26 ans."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Finalement, on obtient la durée de vie restante estimée en soustrayant l'âge estimé (26 ans) de la durée de vie ajustée (50 ans), ce qui donne 24 ans. "]
[null,null,null,null,null,"CÔTE D'ÉTAT PHYSIQUE ESTIMÉE (%) : Pourcentage reflétant une estimation de la condition du bâtiment obtenue en fonction de l'indicateur d'état physique calculé automatiquement. "]
[]
[null,null,null,null,null,null,"Exemple de calcul : ",null,null,null,null,null,"Calcul : "]
[null,null,null,null,null,null,"L'exemple reprend la Bibliothèque de Lacneige-sur-sommet de 1980 avec rénovation majeure en 2010. ",null,null,null,null,null,"La côte d'état nécessite de trouver le ratio et les intervalles selon la courbe de dégradation choisie. "]
[null,null,null,null,null,null,"Dans ce cas, on suppose une évaluation de l'état visuelle réalisée en 2020 ou on a attribué un indicateur d'état physique de 2 (Bon) au bâtiment. ",null,null,null,null,null,"Le ratio âge ajusté estimé/durée de vie ajusté est de 26 ans/50 ans ce qui donne 51,4%. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Avec une dégradation exponentielle, le ratio de 51,4% se trouve dans l'intervalle [37%;60%]"]
[null,null,null,null,null,null,"Il s'agit s'une dégradation exponentielle.",null,null,null,null,null,"L'intervalle de côte d'état correspondant est de [60%;80%]"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Avec ces informations, il est possible de trouver l'équivalent du du ratio (51,4%) disposer dans l'intervalle [37%;60%] par l'équivalent de la côte d'état (inconnue) dans l'intervalle [60%;80%]. Ainsi la côte d'état physique estimée obtenue est de 72,6%."]
[]
[]
[null,null,null,null,"2.3.4 Approche détaillée"]
[]
[null,null,null,null,null,"Cette approche utilise l'état des composants obtenu dans l'onglet BÂTIMENTS_Composants. "]
[]
[null,null,null,null,null,"DURÉE DE VIE RESTANTE RETENUE PAR COMPOSANT - MOYENNE PONDÉRÉE : La durée de vie restante du bâtiment est obtenue par la somme des durées de vie restantes pondérées de tous les composants du bâtiment. La pondération vient du poids en valeur du composant sur l'ensemble des composants du bâtiment. "]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,"Exemple de calcul : "]
[null,null,null,null,null,null,"Voici un exemple avec un composant du niveau 2 Uniformat qui a une durée de vie restante de 64 ans et une valeur de remplacement de 300 000$. "]
[null,null,null,null,null,null,"Le bâtiment associé au composant a une valeur totale de remplacement de 4 500 000$."]
[null,null,null,null,null,null,"Alors, le poids du composant est de 300 000$/4 500 000$, ce qui donne 0,0667. "]
[null,null,null,null,null,null,"La durée de vie restante retenue du composant sera de 64 ans*0,0667, ce qui donne 4,26 ans."]
[]
[null,null,null,null,null,"CÔTE D'ÉTAT PHYSIQUE RETENUE PAR COMPOSANT - MOYENNE PONDÉRÉE : La cote d'état physique retenue est obtenue par la somme des cotes d'état physiques pondérées de tous les composants du bâtiment. La pondération vient du poids en valeur du composant sur l'ensemble des composants du bâtiment et suit le calcul présenté ci-haut. "]
[]
[null,null,null,null,null,"NIVEAU DE DÉCOUPAGE : Dans le cas de l'approche détaillée, la liste des composants de l'onglet BÂTIMENT_Composants est établie selon le Niveau 3 Uniformat II par défaut. Le choix du niveau de découpage peut être modifié dans la dernière colonne du tableau. \nATTENTION : Le choix du niveau de découpage est commun aux trois sections : Valeur de remplacement, État physique et Travaux de renouvellement."]
[]
[]
[null,null,null,null,"2.3.5 État retenu, confiance et commentaires"]
[]
[null,null,null,null,null,"Les 3 données présentées (durée de vie restante, cote d'état physique et indice d'état) servent à offrir plusieurs indicateurs pour évaluer l’état du bâtiment. "]
[]
[null,null,null,null,null,"DURÉE DE VIE RESTANTE RETENUE : Durée de vie restante retenue selon l'approche et la méthode retenue."]
[null,null,null,null,null,"CÔTE D'ÉTAT PHYSIQUE RETENUE (%) : Côte d'état du bâtiment attribué selon l'approche et la méthode retenue."]
[null,null,null,null,null,"INDICE D'ÉTAT PHYSIQUE RETENUE (A à E) : Il s'agit d'une lettre obtenue selon la cote d'état physique retenue (%) qui caractérise l’état physique du bâtiment. Le tableau ci-dessous présente les indices associés au cote d'état. Pour plus d'informations sur l'indice d'état, consulter l'INDEX_Indices_État."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Source : Portrait des infrastructures en eau des municipalités du Québec."]
[]
[null,null,null,null,null,"NIVEAU DE CONFIANCE DANS L'ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE : Niveau de confiance dans l'évaluation de l'état du bâtiment établi en prenant compte de la représentativité de la réalité, le caractère documenté et la tenue à jour des données."]
[]
[]
[null,null,null,"2.4 Section Travaux de renouvellement"]
[]
[null,null,null,null,"Cette section permet d'obtenir les coûts prévus sur les 10 prochaines années pour les travaux de renouvellement  du bâtiment ainsi que l’indice de vétusté physique (IVP) du bâtiment. "]
[null,null,null,null,"Le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec (SCTQ) le définit comme « l’ensemble des travaux qui visent à maintenir ou à rétablir l’état physique d’un actif ». C’est un élément de la gestion des actifs qui consiste à assurer leur aspect sécuritaire et leur capacité à jouer le rôle pour lequel ils ont été conçus ainsi qu’à réduire leur risque de défaillance et à contrer leur vétusté physique. Toujours selon la définition du SCTQ, le maintien des actifs comprend le remplacement de composantes (fenêtres, revêtement extérieur, etc.) et les travaux de mise aux normes, mais pas les travaux d’entretien ou d’amélioration, ni le remplacement complet de l’actif. (Ordre des architectes du québec)"]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Le coût des travaux se définit comme « le coût de l’ensemble des travaux qui auraient dû être faits sur un immeuble pour assurer son maintien et sa fonctionnalité, mais qui ont été reportés, de façon planifiée ou non, à un budget futur ou jusqu’à ce que les fonds nécessaires soient disponibles. Cette valeur est obtenue en additionnant tous les montants liés à la correction des constats de désordre : de l’année en cours, des années antérieures et des cinq années à venir ». «SUPPLÉMENT 1 – INDICATEURS DE L’ÉTAT DES IMMEUBLES GUIDE DES IMMEUBLES - SECTION 2», SHQ, 2019"]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"3.4.1 Approche et méthode retenues"]
[]
[null,null,null,null,null,"APPROCHE RETENUE : Par défaut, l'approche est définie sur APPROCHE SOMMAIRE, ce qui signifie que l'estimation des coûts de renouvellement du bâtiment est réalisée de manière générale, sans détailler ses composants. \nPour saisir des données plus précises, sélectionnez APPROCHE DÉTAILLÉE et entrez vos informations dans l'onglet BÂTIMENTS_Composants."]
[null,null,null,null,null,"MÉTHODE RETENUE POUR OBTENIR LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT :"]
[null,null,null,null,null,null,"Méthode de base (approche SOMMAIRE) : Cette méthode offre un calcul automatique des coûts de renouvellement nécessaire pour le bâtiment."]
[null,null,null,null,null,null,"Méthode estimée (approche SOMMAIRE) : Cette méthode permet d'estimer les coûts de renouvellement nécessaire pour le bâtiment selon un type d'estimation choisie. Cette méthode est choisie lorsque l’organisation a une valeur de référence connue à entrer.  "]
[null,null,null,null,null,null,"Méthode pondérée (approche DÉTAILLÉE) : Cette méthode est spécifique à l'approche détaillée. Elle permet d'obtenir les coûts de renouvellement du bâtiment à partir des données fournies au niveau de ses composants."]
[]
[null,null,null,null,"3.4.2 Approche sommaire - méthode de base"]
[]
[null,null,null,null,null,"La méthode de base permet d'obtenir des coûts de renouvellement théoriques."]
[]
[null,null,null,null,null,"% DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT PROPOSÉ : Le coût de renouvellement exprimé en % de la valeur de remplacement total du bâtiment. On obtient la donnée par la cote d'état physique retenue (%) obtenue dans la section État Physique. Le calcul reprend aussi les intervalles présentés à l'INDEX_Fiches_État."]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,"Exemple de calcul : ",null,null,null,null,null,"Calcul : "]
[null,null,null,null,null,null,"L'exemple reprend la Bibliothèque de Lacneige-sur-sommet de 1980 avec rénovation majeure en 2010. ",null,null,null,null,null,"Avec une dégradation exponentielle, la cote de 72,6% se trouve dans l'intervalle [60%;80%]"]
[null,null,null,null,null,null,"Il s'agit d'une dégradation exponentielle.",null,null,null,null,null,"Le % de la valeur de remplacement retenue se base sur les intervalles présentés de la SHQ."]
[null,null,null,null,null,null,"On a une côte d'état physique retenue de 72,6%",null,null,null,null,null,"L'intervalle SHQ associé à l'intervalle de la cote d'état est de [5%;10%]"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Avec ces informations, il est possible de trouver l'équivalent de la cote (72,6%) disposer dans l'intervalle [60%;80%] par l'équivalent du % de la valeur de remplacement (inconnue) dans l'intervalle [5%;10%]. Ainsi la côte d'état physique estimée obtenue est de 6,9%."]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"COÛTS DE RENOUVELLEMENT DE BASE THÉORIQUE (0-5 ANS) : Les coûts de renouvellement de base sur un horizon 0-5 ans selon le % de la valeur de remplacement proposé. Le % de la valeur de remplacement du bâtiment théorique est multiplié par la valeur de remplacement retenue pour obtenir un coût de renouvellement de base théorique pour les 5 prochaines années. "]
[]
[]
[null,null,null,null,"3.4.3 Approche sommaire - méthode estimée "]
[]
[null,null,null,null,null,"Cette méthode permet d'estimer les coûts de renouvellement manuellement par l'organisation. Les informations à saisir sont les suivantes :"]
[]
[null,null,null,null,null,"TYPE D'ESTIMATION POUR LES COÛTS DE RENOUVELLEMENT : Type d'estimation retenu par l'organisation pour évaluer les coûts de renouvellement du bâtiment :"]
[]
[null,null,null,null,null,null,"En fonction de l'expérience de l'évaluateur "]
[null,null,null,null,null,null,"Selon une expertise technique "]
[null,null,null,null,null,null,"Autre type d'estimation "]
[]
[null,null,null,null,null,"ANNÉE DE L'ESTIMATION DES COÛTS : Année d'estimation des coûts de travaux."]
[null,null,null,null,null,"COÛTS DE RENOUVELLEMENT ESTIMÉS 0-5 ANS : Coûts de renouvellement à saisir estimés par l'organisation pour les 5 prochaines années."]
[null,null,null,null,null,"COÛTS DE RENOUVELLEMENT ESTIMÉS 6-10 ANS : Coûts de renouvellement à saisir estimés par l'organisation pour les 6-10 prochaines années."]
[null,null,null,null,null,"COÛTS ESTIMÉS 0-5 ANS ACTUALISÉS (à l'année d'analyse) : Coûts estimés des travaux de renouvellement dans les 5 prochaines années actualisés à l'année d'analyse."]
[null,null,null,null,null,"COÛTS ESTIMÉS 6-10 ANS ACTUALISÉS (à l'année d'analyse) : Coûts estimés des travaux de renouvellement dans les 6-10 prochaines années actualisés à l'année d'analyse."]
[]
[null,null,null,null,"3.4.4 Approche détaillée"]
[]
[null,null,null,null,null,"SOMME DES COÛTS DÉTAILLÉS PAR COMPOSANTS 0-5 ANS : Le coût de renouvellement du bâtiment est obtenu à partir de la somme des coûts de renouvellement saisis par composants dans l'onglet BÂTIMENTS_Composants pour l'horizon 0-5 ans."]
[null,null,null,null,null,"SOMME DES COÛTS DÉTAILLÉS PAR COMPOSANTS 6-10 ANS : Le coût de renouvellement du bâtiment est obtenu à partir de la somme des coûts de renouvellement saisis par composants dans l'onglet BÂTIMENTS_Composants pour l'horizon 6-10 ans."]
[null,null,null,null,null,"NIVEAU DE DÉCOUPAGE : Dans le cas de l'approche détaillée, la liste des composants de l'onglet BÂTIMENT_Composants est établie selon le Niveau 3 Uniformat II par défaut. Le choix du niveau de découpage peut être modifié dans la dernière colonne du tableau. \nATTENTION : Le choix du niveau de découpage est commun aux trois sections : Valeur de remplacement, État physique et Travaux de renouvellement."]
[]
[]
[null,null,null,null,"3.4.5","Coûts de renouvellement et IVP retenus"]
[]
[null,null,null,null,null,"COÛTS DE RENOUVELLEMENT 0-5 ANS RETENU : Coût estimé des travaux de renouvellement dans les 5 prochaines années retenus selon l'approche et la méthode utilisés."]
[null,null,null,null,null,"COÛTS DE RENOUVELLEMENT 6-10 ANS RETENUS : Coût estimé des travaux de renouvellement dans les 6-10 prochaines années retenus selon l'approche et la méthode utilisés."]
[null,null,null,null,null,"IVP RETENU (%) : Indice de vétusté physique obtenu selon l'approche et la méthode utilisés. L’IVP est un indicateur d’état quantitatif utilisé pour comparer des bâtiments entre eux. Il est calculé en divisant les coûts de renouvellement par la valeur de remplacement du bâtiment (source : Guide de gestion des bâtiments municipaux, CERIU, 2019)."]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,"Formule : ","IVP (%) =  \"Coûts de renouvellement 0-5 ans retenus\" / \"Valeur de remplacement retenue \" "]
[]
[null,null,null,null,null,"INDICE D'ÉTAT \"IVP\" RETENU (A à E) : Lettre qui caractérise l’état physique du bâtiment en se basant sur l'indice de vétusté physique retenu. Le tableau suivant présente les conversions ainsi que la description de l'état associé à l'IVP (source : SHQ). "]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"Indice de vétusté physique (IVP)"]
[null,null,null,null,null,null,"Indice d'état","Intervalle minimum","Intervalle maximum","État ","Description"]
[]
[null,null,null,null,null,null,"A",0,0.05,"Très bon","L’infrastructure est habituellement récente ou elle est remise à neuf. Elle rend le service sans interruption ou ralentissement, assure la sécurité des personnes et n’affecte pas leur santé. "]
[null,null,null,null,null,null,"B",5.0999999999999997E-2,0.1,"Bon","L’infrastructure présente un niveau léger de dégradation et de défectuosité. L’immeuble requiert certains travaux de maintien d’actifs. Habituellement, l’infrastructure est dans son deuxième tiers de vie utile. Des interruptions ou ralentissements de service de l’infrastructure peuvent survenir occasionnellement. L’infrastructure assure la sécurité des personnes et n’affecte pas leur santé.  "]
[]
[null,null,null,null,null,null,"C",0.10100000000000001,0.15,"Acceptable","L’infrastructure présente un niveau modéré de dégradation et de défectuosité. L’immeuble requiert régulièrement des travaux de maintien d’actifs. Habituellement, l’infrastructure est dans son troisième tiers de vie utile. Des interruptions ou ralentissements de service de l’infrastructure surviennent occasionnellement. Au besoin, des mesures d’atténuation des risques sont en place. L’infrastructure assure la sécurité des personnes et n’affecte pas leur santé.  "]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,"Seuil d'état",null,null,null,"Point de démarcation entre une infrastructure dont l’état est jugé Acceptable et une autre dont l’état est jugé Inacceptable, et entre une infrastructure ayant généralement un déficit de maintien d’actifs et une autre n’en ayant pas"]
[]
[null,null,null,null,null,null,"D",0.151,0.3,"Mauvais","L’infrastructure présente un niveau élevé de dégradation et de défectuosité. L’immeuble requiert des travaux de maintien d’actifs importants et parfois urgents. Habituellement, l’infrastructure dépasse sa durée de vie utile. Des interruptions ou ralentissements de service de l’infrastructure surviennent souvent. Au besoin, des mesures importantes d’atténuation des risques sont en place. L’infrastructure assure la sécurité des personnes et n’affecte pas leur santé. Un rétablissement dans un état au moins Acceptable, un remplacement ou une mise hors service de l’infrastructure devraient être envisagés. "]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,"E",0.30099999999999999,1,"Très mauvais","L’infrastructure présente un niveau très élevé de dégradation et de défectuosité. L’immeuble requiert des travaux de maintien d’actifs très importants et souvent urgents. Habituellement, l’infrastructure dépasse nettement sa durée de vie utile. Des interruptions ou ralentissements de service de l’infrastructure surviennent très souvent. Des mesures très importantes d’atténuation des risques sont en place. L’infrastructure assure la sécurité des personnes et n’affecte pas leur santé. Un rétablissement dans un état au moins Acceptable, un remplacement ou une mise hors service de l’infrastructure s’imposent.  "]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"NIVEAU DE CONFIANCE DANS L'ESTIMATION DES COÛTS DE RENOUVELLEMENT : Niveau de confiance dans l'évaluation des coûts de travaux de renouvellement."]
[]
[]
[]
[null,null,"Partie 3 - Onglet BÂTIMENTS_Composants"]
[]
[null,null,null,"3.1 Section Inventaire"]
[]
[null,null,null,"L’onglet BÂTIMENTS_Composants est optionnel et s’adresse aux organisations souhaitant approfondir leur analyse de leur parc de bâtiments. Vous pouvez modifier uniquement certains des composants présentés.\nIl est possible d’évaluer ces composants à l’aide de l’une ou plusieurs des quatre sections suivantes : Inventaire, Valeur de remplacement, État physique et Travaux de renouvellement. Vous avez également la possibilité de choisir le niveau de découpage niveau 2 selon la norme Uniformat, ainsi qu'une approche détaillée pour les coûts de renouvellement d’un bâtiment spécifique. Dans ce cas, seules les données des coûts de renouvellement pour les composants seront à renseigner.\nDe plus, certains composants peuvent être évalués avec la méthode de base, tandis que d’autres utiliseront la méthode estimée, selon le bâtiment concerné. Le terme composant fait référence au groupe de composants correspondant au niveau Uniformat sélectionné."]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"Conseil d’utilisation : ","Pour faciliter l’entrée de données, n’hésitez pas à utiliser les filtres (ex : nom du bâtiment et les approches retenues pour visualiser plus simplement les données à entrer). "]
[null,null,null,null,null,null,"Utilisez les boutons pour accéder aux différentes sections."]
[]
[null,null,null,"Utilisation de la norme Uniformat II : La norme UNIFORMAT II est un format de classification des éléments de construction. Les éléments, tels que définis ici, sont des composants majeurs communs à la plupart des bâtiments. L'utilisation d'UNIFORMAT II assure une cohérence dans l'évaluation économique des projets de construction au fil du temps et d'un projet à l'autre. (UNIFORMAT II, Elemental classification for building specifications, cost estimating, and cost analysis, 1999)"]
[]
[]
[null,null,null,null,"3.1.1 Identification"]
[]
[null,null,null,null,null,"IDENTIFIANT UNIQUE COMPOSANT BÂTIMENT (NO): Numéro séquentiel généré automatiquement pour identifier le composant du bâtiment"]
[null,null,null,null,null,"NO UNIQUE COMPOSANT BÂTIMENT UTILISÉ PAR L'ORGANISATION : Numéro unique que l'organisation utilise pour identifier le composant du bâtiment (s'il y a lieu)"]
[]
[null,null,null,null,"3.1.2 Catégorisation"]
[]
[null,null,null,null,null,"GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 1 : Composants du niveau 1 de la norme Uniformat II. Les composants de ce niveau sont affichés automatiquement. Il est possible de consulter la liste détaillée du niveau 1 à l'INDEX_Composants."]
[null,null,null,null,null,"GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 2 : Composants du niveau 2 de la norme Uniformat II. Les composants de ce niveau sont affichés automatiquement. Si le niveau de découpage choisi a l'onglet bâtiment est celui du niveau 2, alors les composants s'arretent a ce groupe. Il est possible de consulter la liste détaillée du niveau 2 à l'INDEX_Composants."]
[]
[null,null,null,null,null,"GROUPE DE COMPOSANTS NIVEAU 3 : Composants du niveau 3 de la norme Uniformat II. Si le niveau de découpage choisi à l'onglet bâtiment est celui du niveau 3, alors les composants de ce groupe sont remplis. Il est possible de consulter la liste détaillée du niveau 3 à l'INDEX_Composants. "]
[]
[]
[null,null,null,null,"3.1.3 Localisation"]
[]
[null,null,null,null,null,"NOM DU BÂTIMENT : Nom commun du bâtiment"]
[]
[null,null,null,null,"3.1.4 Données descriptives"]
[]
[null,null,null,null,null,"Voir section 2.1.6 pour la définition des données à saisir."]
[]
[null,null,null,null,"3.1.5 Confiance et commentaires"]
[]
[null,null,null,null,null,"Voir section 2.1.7 pour la définition des données à saisir."]
[]
[null,null,null,"3.2 Section Valeur de remplacement"]
[null,null,null,null,"La section Valeur de remplacement permet d'estimer le montant requis pour remplacer un bâtiment à sa valeur actuelle sur le marché. Pour y accéder, cliquez sur le bouton en haut à droite du tableau, dans l'onglet BÂTIMENTS."]
[]
[null,null,null,null,"4.2.1 Méthode retenue"]
[]
[null,null,null,null,null,"MÉTHODE POUR OBTENIR LA VALEUR D'UN COMPOSANT (au besoin) : Il s'agit de modifier au besoin la méthode choisie pour obtenir la valeur de remplacement du composant. La méthode de Base est présentée automatiquement mais peut etre modifiée pour choisir la méthode Estimée. Il faut choisir la méthode estimée pour les composants ayant une valeur de remplacement estimée connue. "]
[]
[]
[null,null,null,null,"4.2.2 APPROCHE DÉTAILLÉE - MÉTHODE DE BASE "]
[]
[null,null,null,null,null,"La méthode de base permet d’obtenir une valeur de remplacement théorique pour chaque composant suivant la théorie de RS Means. Plusieurs composants ont un % théorique de répartition de la valeur de remplacement de 0%. Il est suggéré d’ajusté ces valeurs pour refléter la réalité de l’organisation. "]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"% THÉORIQUE DE RÉPARTITION DE LA VALEUR DU BÂTIMENT PAR COMPOSANT (RS MEANS) : Estimation de la valeur de remplacement du groupe de composants en pourcentage de la valeur de remplacement totale du bâtiment à partir des données théoriques de RSMeans. En cas de bâtiments multifonctions, les pourcentages sont pondérés selon les % dédiés à chaque fonction. "]
[]
[null,null,null,null,null,"% AJUSTÉS DE RÉPARTITION DE LA VALEUR DU BÂTIMENT PAR COMPOSANT : Estimation par l'organisation de la valeur de remplacement du composant ou du groupe de composants en pourcentage de la valeur de remplacement totale du bâtiment"]
[null,null,null,null,null,"VALEUR DE REMPLACEMENT DE BASE THÉORIQUE (% THÉORIQUES) : Valeur de remplacement du groupe de composant(s) obtenu par la mutlitplication du % théorique de répartition et de la valeur de remplacement du bâtiment retenue. "]
[null,null,null,null,null,"VALEUR DE REMPLACEMENT DE BASE AJUSTÉE (% AJUSTÉS) : Montant nécessaire pour le remplacement du composant ou du groupe de composants à la valeur présente du marché en multipliant le % ajusté de répartition et la valeur de remplacement retenue du bâtiment. "]
[null,null,null,null,"Pour plus de détails, voir section 2.2."]
[]
[null,null,null,"3.3 Section État physique"]
[]
[null,null,null,null,"Cette section permet d'obtenir un indice et une côte d'état physique ainsi qu’une durée de vie restante pour qui qualifier l'état du composant. Il est recommandé de consulter l'INDEX_Indices_État pour avoir plus d'informations.  "]
[]
[null,null,null,null,"Pour plus de détails, voir section 2.3."]
[]
[null,null,null,"3.4 Section Travaux de renouvellement"]
[]
[null,null,null,null,"Cette section présente les coûts prévus pour les travaux de renouvellement du composant au cours des 10 prochaines années. "]
[]
[null,null,null,null,"Les éléments suivants sont à saisir :"]
[]
[null,null,null,null,null,"TYPE DE TRAVAUX À FAIRE : Type de travaux à réaliser sur le composant "]
[]
[null,null,null,null,null,null,"Rénovation majeure"]
[null,null,null,null,null,null,"Remplacement"]
[]
[null,null,null,null,null,"RAISON PRINCIPALE DES TRAVAUX : Raison expliquant le type de travaux à faire sur le composant"]
[]
[null,null,null,null,null,null,"Désuétude"]
[null,null,null,null,null,null,"Amélioration du rendement énergétique"]
[null,null,null,null,null,null,"Conformité réglementaire"]
[]
[null,null,null,null,null,"HORIZON DE RÉALISATION DES TRAVAUX (NB D'ANNÉES) : Dans combien d'années les travaux à faire seront-il réalisés ?"]
[null,null,null,null,null,"TYPE D'ESTIMATION DES COÛTS : Type d'estimation choisi par l'organisation pour évaluer les coûts de renouvellement du composant"]
[]
[null,null,null,null,null,null,"En fonction de l'expérience de l'évaluateur"]
[null,null,null,null,null,null,"Selon une expertise technique"]
[null,null,null,null,null,null,"Autre type d'estimation : À sélectionner si la méthode utilisée pour estimer les coûts de renouvellement ne figure pas déjà dans la liste."]
[]
[null,null,null,null,null,"ANNÉE DE L'ESTIMATION DES COÛTS DES TRAVAUX : Les années doivent être saisies au format XXXX."]
[null,null,null,null,null,"COÛT DES TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT : Coûts des travaux estimés à l'année de l'estimation."]
[null,null,null,null,null,"DÉTAILS OU NOTES CONCERNANT LES TRAVAUX À FAIRE : Détails, notes ou explications pertinentes concernant les travaux de renouvellement à réaliser sur le composant."]
[null,null,null,null,null,"COÛTS DE RENOUVELLEMENT ESTIMÉS 0-5 ANS : Coûts estimés des travaux de renouvellement dans les 5 prochaines années suivant l'estimation. Si l’horizon de réalisation des travaux est entre 1 et 5 ans, ils seront affichés dans cette colonne.\t"]
[null,null,null,null,null,"COÛTS DE RENOUVELLEMENT ESTIMÉS 6-10 ANS : Coûts estimés des travaux de renouvellement dans les 6-10 prochaines années suivant l'estimation. Si l’horizon de réalisation des travaux est entre 6 et 10 ans, ils seront affichés dans cette colonne."]
[null,null,null,null,null,"COÛTS ESTIMÉS 0-5 ANS ACTUALISÉS (à l'année d'analyse) : Coût estimé des travaux de renouvellement dans les 5 prochaines années estimé globalement par l'organisation et actualisé à l'année d'analyse."]
[null,null,null,null,null,"COÛTS ESTIMÉS 6-10 ANS ACTUALISÉS (à l'année d'analyse) : Coût estimé des travaux de renouvellement dans les 6-10 prochaines années estimé globalement par l'organisation et actualisé à l'année d'analyse."]
[]
[]
[null,null,"Partie 4 - Onglets BILAN PAR BÂTIMENT et BILAN GLOBAL"]
[]
[null,null,null,"Il n'est pas possible de modifier les tableaux et graphiques, car ils sont générés automatiquement à partir des données entrées dans les onglets de saisie."]
[]
[null,null,null,"L'onglet BILAN PAR BÂTIMENT offre un aperçu rapide des informations essentielles concernant le parc de bâtiments de l'organisation. Dans cet onglet, vous pouvez uniquement ajouter des notes ou commentaires généraux pour chaque bâtiment. Les données affichées ne peuvent pas être modifiées, car elles sont générées automatiquement à partir des informations saisies dans les autres onglets.\n\nPour chaque bâtiment, vous aurez accès aux éléments clés suivants : inventaire, valeur de remplacement, état physique, travaux de renouvellement, ainsi qu'un niveau de confiance général dans les données saisies."]
[]
[null,null,null,"L'onglet BILAN GLOBAL offre une vue d'ensemble de votre parc, couvrant les aspects d'inventaire, de valeur de remplacement, d'état et de travaux de renouvellement. Vous y trouverez la valeur de remplacement totale, l'état global, la répartition des coûts de travaux, ainsi que des graphiques illustrant ces valeurs par type de bâtiment, âge ou IVP."]
[]
[]
[]
[null,null,"Partie 5 - Détails sur l'utilisation de RS means"]
[]
[null,null,null,"La méthode RS means a été utilisée pour déterminer plusieurs valeurs théoriques dans l'outil. La référence utilisée est le livre Square Foot Costs with RSMeans Data 2024 de Gordian. Le livre permet d'obtenir, par bâtiment, la répartition des coûts de construction par composants (niveau 3), le coût unitaire de construction ($USD/ft2) et les frais de construction (Contractor Fees) et de conception (Architect Fees). Ci-dessous se trouve les définitions traduites de l'anglais du livre (p.524) :"]
[]
[null,null,null,null,"Les coûts généraux comprennent un large éventail de dépenses qui soutiennent indirectement le processus de construction. Ceux-ci comprennent : "]
[null,null,null,null,null,null,"• Dépenses administratives : location de bureaux, services, assurance, salaires et frais professionnels"]
[null,null,null,null,null,null,"• Dépenses publicitaires : Panneaux d'affichage, annonces en ligne, flyers, courriels et cartes de visite"]
[null,null,null,null,"Frais de construction (Contractor Fees) : "]
[null,null,null,null,null,null,"« Le coût total de la construction comprend une indemnité de 10 % pour les conditions générales et de 15 % pour l'avantage, le bénéfice et les éventualités de l'entrepreneur général. Les coûts indirects, tels que les permis, l'indemnisation des travailleurs, les frais d'assurance, de surveillance et autres sont inclus dans le contrat général. L'enveloppe variera selon la taille du projecteur, les procédures d'exploitation et l'emplacement de l'entrepreneur. Les bénéfices varieront en fonction de l'activité économique et des conditions locales. Les frais servent aussi aux situations d'urgence entraînent des difficultés de construction imprévues, notamment des pénuries de matériel et des conditions météorologiques. Dans toutes les situations, l'évaluateur devrait envisager d'ajuster le facteur de 25 % utilisé pour élaborer les modèles. »"]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Frais de conception (Architect Fees) : "]
[null,null,null,null,null,null,"Ces frais couvre les frais reliés aux architectes pour la conception du bâtiment. Ces coûts varient entre 6 et 11%."]
[null,null,null,"De plus, le livre mentionne les éléments suivants concernant la superficie et le coût par pied carré (p.69) :"]
[null,null,null,null,"« La surface en pieds carrés est la superficie totale brute de tous les étages au niveau du sol et au-dessus, et n'inclut pas les sous-sols. Le périmètre en pieds linéaires utilisé pour le coût de base est généralement celui pour un bâtiment de forme rectangulaire et économique. »"]
[]
[null,null,null,null,"« Coût par pied carré de surface de plancher : Le coût mis en évidence concerne un bâtiment avec le mur extérieur et le système de charpente sélectionnés, ainsi que la surface de plancher. Le coût pour les bâtiments avec des surfaces de plancher autres que celles calculées peut être interpolé entre les coûts indiqués. »"]
[]
[]
[]
[null,null,"Hypothèses liés à l'utilisation de RS Means"]
[null,null,null,"Plusieurs hypothèses ont été posées pour l'utilisation de RS Means : "]
[null,null,null,null,null,"1. Le choix des bâtiments associés aux fonctions"]
[null,null,null,null,null,"2. Les facteurs de conversion utilisés"]
[null,null,null,null,null,"3. Les formules retenues pour le calcul du coût unitaire des bâtiments"]
[null,null,null,null,null,"4. Le choix des fonctions Autres"]
[]
[null,null,null,"Hypothèse 1 : Le choix des bâtiments associés aux fonctions"]
[null,null,null,"Pour chaque fonction de bâtiment sélectionnée dans l’outil, un type de bâtiment RS Means a été associé, car le livre ne couvre pas tous les types de bâtiments municipaux. Les associations sont basées sur des similarités de structure et d’usage entre les bâtiments de l’outil et ceux de RS Means. Voici les données utilisées pour les fonctions des bâtiments municipaux :"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"Bâtiment dans RS Means",null,"Pages","Fonctions associés dans l'outil",null,null,"Notes"]
[null,null,null,null,null,"Auditorium",null,87,"Théâtre et auditorium",null,null,"Les théâtres et auditoriums sont regroupés car leurs bâtiments ont plusieurs éléments en commun dans leur infrastructure."]
[]
[null,null,null,null,null,"Community Center",null,113,"Centre communautaire, Centre récréatif et de loisirs, Maison des jeunes",null,null,"Le Community Center est un bâtiment qui sert de rassemblement pour un grand groupe de personne et est souvent sur 1 étage. "]
[]
[null,null,null,null,null,"Courthouse, 1 story",null,117,"Cour municipale ",null,null,"-"]
[null,null,null,null,null,"Factory, 3 story",null,125,"Immeuble industriel municipal ",null,null,"Le Factory 3 étages est un immeuble de grande taille, à plusieurs étages et accomodant des équipements industriels. Il s'agit du bâtiment se raprochant le plus d'un immeuble industriel. "]
[]
[null,null,null,null,null,"Fire Station, 1 story",null,127,"Caserne de pompier 1 étage",null,null,"-"]
[null,null,null,null,null,"Fire Station, 2 story",null,129,"caserne pompier 2+ étages",null,null,"-"]
[null,null,null,null,null,"Garage, Repair",null,141,"Garage et atelier",null,null,"Les ateliers ont été combinés avec les garages car ils peuvent avoir une structure et des fonctions similaires"]
[null,null,null,null,null,"Gymnasium",null,145,"Centre sportif (gymnase)",null,null,"-"]
[null,null,null,null,null,"Library",null,161,"Bibliothèque, Musée et galerie d’art",null,null,"La bibliothèque proposée dans RS Means est un grand bâtiment avec une belle architecture similaire à un musée. De plus, il s'agit dans les deux cas de bâtiments destinés à la connaisances et accessibles au public"]
[]
[null,null,null,null,null,"Office, 1 story",null,175,"Bureau 1 étage, Site d’enfouissement ou d’incinérateurs, Écocentre",null,null,"Le Office (1 story) regroupe tous les bâtiments standards ou travaillent des employés"]
[]
[null,null,null,null,null,"Office, 2-4 story",null,177,"Bureau 2+ étages ",null,null,"-"]
[null,null,null,null,null,"Police Station",null,185,"Poste de police",null,null,"-"]
[null,null,null,null,null,"Rink, Hockey/Indoor Sccer",null,199,"Aréna et soccer intérieur, Stade",null,null,"Le stade a été ajouté car il a une composition similaire à un aréna/terrain de soccer intérieur."]
[null,null,null,null,null,"Swimming Pool, Enclosed",null,219,"Centre aquatique (piscine)",null,null,"-"]
[null,null,null,null,null,"Telephone Exchange",null,221,"Chalet de parcs, Bloc sanitaire",null,null,"Le Telephone Exchange est un bâtiment simple et de petite taille ce qui est pourquoi il a été attribué au chalet de par cet au bloc sanitaire."]
[]
[null,null,null,null,null,"Town Hall, 1 story",null,223,"Hôtel de ville ",null,null,"-"]
[null,null,null,null,null,"Warehouse",null,229,"Entrepôt, Abri à sel /abrasif",null,null,"Les abris ont une structure et fonction similaire à l'entrepôt ce qui justifie leur attribution. "]
[]
[null,null,null,"Hypothèse 2 : Les facteurs de conversion utilisés"]
[]
[null,null,null,null,null,"• Le facteur utilisé pour la conversion du pieds carré en mètres carré est de 10,7639"]
[null,null,null,null,null,"• Le facteur utilisé pour la conversion du dollar américain vers le dollar canadien est de 1,35"]
[]
[null,null,null,"Hypothèse 3 : Les formules retenues pour le calcul du coût unitaire des bâtiments"]
[]
[null,null,null,"Pour chaque bâtiment, il faut sélectionner les coûts unitaires selon les matériaux proposés. Pour tous les bâtiments présentés, le matériel associé au coût unitaire retenu a été sélectionné par le CERIU selon la matériel le plus utlisé au Québec pour le type du bâtiment. "]
[null,null,null,"Pour obtenir le coût unitaire, il a été nécessaire de convertir les coûts en dollars canadiens et les superficies de pieds carrés en mètres carrés."]
[null,null,null,"De plus, les taux de construction et de conception ont été retirés afin de permettre aux utilisateurs d’ajuster ces taux selon leurs besoins. "]
[]
[null,null,null,null,"Voici un exemple de calcul pour obtenir les données pour les bâtiments avec l'exemple de la Bibliothèque"]
[null,null,null,null,"Les tableaux suivants présentent les données brutes de RS means et celle utilisées pour extrapoler et obtenir la formule du coût unitaire de la Bibliothèque. Le graphique suivant présente la droite obtenue avec les données et l'équation utilisée avec son coéfficient de corrélation :"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"Données RS means",null,"Données utilisées pour l'outil"]
[null,null,null,null,null,"Superficie pi2","coût USD/pi2","Superficie m2","coût CAD/m2 "]
[null,null,null,null,null,7000,295.25,650.32190934512585,3178.041475,null,null,null,null,null,"L'équation obtenue en Y permet d'obtenir le coût unitaire pour n'importe quelle superficie en mètre carré souhaitée."]
[null,null,null,null,null,10000,278.85000000000002,929.03129906446554,3001.5135150000001]
[null,null,null,null,null,13000,264.35000000000002,1207.7406887838051,2845.4369650000003]
[null,null,null,null,null,16000,257.95,1486.4500785031448,2776.5480049999996]
[null,null,null,null,null,19000,249.65,1765.1594682224845,2687.2076349999998]
[null,null,null,null,null,22000,243.45,2043.8688579418242,2620.4714549999999]
[null,null,null,null,null,25000,240.25,2322.5782476611639,2586.0269749999998]
[null,null,null,null,null,28000,237.9,2601.2876373805034,2560.7318099999998]
[null,null,null,null,null,31000,233.6,2879.9970270998433,2514.44704]
[]
[]
[null,null,null,"Hypothèse 4 : Le choix des fonctions Autres"]
[null,null,null,"Pour les fonctions Autres de chaque catégorie, différents raisonnements ont été suivis. "]
[null,null,null,"Pour chaque fonction, une moyenne des données de tous leurs bâtiments a été faite pour obtenir une tendance avec la même méthodologie présentée précedemment. "]
[]
[null,null,null,null,null,"Catégories : Autres",null,null,"bâtiment dans le livre",null,"Pages","Justificatif"]
[null,null,null,null,null,"Administration : Autres",null,null,"Office, 1 story",null,175,"La catégorie Administration Autres regroupe tous les bâtiments standards utilisés par des employés pour de l'adminsitration générale"]
[]
[null,null,null,null,null,"Protection et sécurité : Autres",null,null,"Office, 1 story",null,175,"Les bâtiments de Protection et Sécurité Autres sont des bâtiments simples qui regroupent des employés "]
[null,null,null,null,null,"Opérations : Autres",null,null,"Office, 1 story et Warehouse",null,"175 et 229","Étant donné que la catégorie « Opération : Autres » regroupe différents types de bâtiments, une moyenne a été calculée à partir des deux bâtiments les plus fréquents dans cette catégorie."]
[]
[null,null,null,null,null,"Communautaire et récréatif : Autres",null,null,"Community Center",null,113,"Les bâtiments de « Communautaire et Récréatif : Autres » sont souvent des bâtiments à vocation communautaire."]
[null,null,null,null,null,"Culturel : Autres",null,null,"Auditorium et Library",null,"87 et 161","Comme la catégorie Culturel Autres regroupe divers types de bâtiments, une moyenne des deux bâtiments les plus fréquents dans cette Catégorie a été réalisée"]
[]
[]
[null,null,"Partie 6 - Sites"]
[]
[]
[]
[null,null,"Partie 7 - Sites Composants"]

{"sheet":"INDEX_Municipalités","index":15,"n_rows":1299,"n_cols":7,"rows_kept":1299,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,1,6,4]]}
[]
[]
[]
[null,"OUTIL D'ÉVALUATION DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX"]
[]
[null,"INDEX DES MUNICIPALITÉS",null,null,null,null,{"$f":"CALCULS!P7","v":"Version 1.0     © CERIU, 2024"}]
[]
[]
[null,"SOURCES POUR LA LISTE DES MUNICIPALITÉS, INCLUANT CODES GÉOPGRAPHIQUES ET RÉGIONS ASSOCIÉES:  Décret de population, Répertoire des municipalités"]
[]
[]
[]
[null,"SOURCE POUR LES FACTEURS DE RÉGIONALISATION*:  SHQ",null,"Jeux de données : ﻿Liste des municipalités"]
[null,"*Les facteurs de pondération surlignés en bleu ont été estimés à partir de ceux des municipalités de la même région administrative (car non documentés par la SHQ)"]
[]
[null,"CODE GÉOGRAPHIQUE","MUNICIPALITÉS","RÉGION ADMINISTRATIVE","DIVISION DE RECENSEMENT","RÉGION ADMINISTRATIVE (SHQ)","FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE"]
[null,"46005","Abercorn","Estrie (05)","Brome-Missisquoi (46)","5- Estrie",1]
[null,"48028","Acton Vale","Montérégie (16)","Acton (48)","16- Montérégie",1]
[null,"31056","Adstock","Chaudière-Appalaches (12)","L'Amiante (31)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"98030","Aguanish","Côte-Nord (09)","Minganie-Basse-Côte-Nord (98)","9- Côte-Nord (sans accès routier)",3]
[null,"99125","Akulivik","Nord-du-Québec (10)","Nord-du-Québec (99)","",3]
[null,"99883","Akulivik","Nord-du-Québec (10)","Nord-du-Québec (99)","",3]
[null,"69802","Akwesasne","Montérégie (16)","Le Haut-Saint-Laurent (69)","",3]
[null,"92030","Albanel","Saguenay--Lac-Saint-Jean (02)","Maria-Chapdelaine (92)","2- Saguenay‒Lac-Saint-Jean",1.1000000000000001]
[null,"07025","Albertville","Bas-Saint-Laurent (01)","La Matapédia (07)","1- Bas-Saint-Laurent (secteurs de Matane et de la vallée de la Matapédia)",1.1000000000000001]
[null,"84050","Alleyn-et-Cawood","Outaouais (07)","Pontiac (84)","7- Outaouais",1]
[null,"93042","Alma","Saguenay--Lac-Saint-Jean (02)","Lac-Saint-Jean-Est (93)","2- Saguenay‒Lac-Saint-Jean",1.1000000000000001]
[null,"78070","Amherst","Laurentides (15)","Les Laurentides (78)","15- Laurentides",1.05]
[null,"88055","Amos","Abitibi-Témiscamingue (08)","Abitibi (88)","8- Abitibi-Témiscamingue",1.1499999999999999]
[null,"07047","Amqui","Bas-Saint-Laurent (01)","La Matapédia (07)","1- Bas-Saint-Laurent (secteurs de Matane et de la vallée de la Matapédia)",1.1000000000000001]
[null,"55008","Ange-Gardien","Montérégie (16)","Rouville (55)","16- Montérégie",1]
[null,"19037","Armagh","Chaudière-Appalaches (12)","Bellechasse (19)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"78060","Arundel","Laurentides (15)","Les Laurentides (78)","15- Laurentides",1.05]
[null,"41055","Ascot Corner","Estrie (05)","Le Haut-Saint-François (41)","5- Estrie",1]
[null,"50013","Aston-Jonction","Centre-du-Québec (17)","Nicolet-Yamaska (50)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"13045","Auclair","Bas-Saint-Laurent (01)","Témiscouata (13)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"30055","Audet","Estrie (05)","Le Granit (30)","5- Estrie",1]
[null,"83090","Aumond","Outaouais (07)","La Vallée-de-la-Gatineau (83)","7- Outaouais (secteurs de Maniwaki et de la Haute-Gatineau)",1.1000000000000001]
[null,"99105","Aupaluk","Nord-du-Québec (10)","Nord-du-Québec (99)","",1.1000000000000001]
[null,"99891","Aupaluk","Nord-du-Québec (10)","Nord-du-Québec (99)","",1.1000000000000001]
[null,"45085","Austin","Estrie (05)","Memphrémagog (45)","5- Estrie",1]
[null,"87050","Authier","Abitibi-Témiscamingue (08)","Abitibi-Ouest (87)","8- Abitibi-Témiscamingue",1.1499999999999999]
[null,"87100","Authier-Nord","Abitibi-Témiscamingue (08)","Abitibi-Ouest (87)","8- Abitibi-Témiscamingue",1.1499999999999999]
[null,"45035","Ayer's Cliff","Estrie (05)","Memphrémagog (45)","5- Estrie",1]
[null,"62920","Baie-Atibenne","Lanaudière (14)","Matawinie (62)","",1]
[null,"96020","Baie-Comeau","Côte-Nord (09)","Manicouagan (96)","9- Côte-Nord (secteur de Baie-Comeau)",1.35]
[null,"62906","Baie-de-la-Bouteille","Lanaudière (14)","Matawinie (62)","",1.35]
[null,"79920","Baie-des-Chaloupes","Laurentides (15)","Antoine-Labelle (79)","",1.35]
[null,"08080","Baie-des-Sables","Bas-Saint-Laurent (01)","Matane (08)","1- Bas-Saint-Laurent (secteurs de Matane et de la vallée de la Matapédia)",1.1000000000000001]
[null,"99904","Baie-d'Hudson","Nord-du-Québec (10)","Nord-du-Québec (99)","",1.1000000000000001]
[null,"50100","Baie-du-Febvre","Centre-du-Québec (17)","Nicolet-Yamaska (50)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"66112","Baie-D'Urfé","Montréal (06)","Montréal (66)","6- Montréal",1]
[null,"98035","Baie-Johan-Beetz","Côte-Nord (09)","Minganie-Basse-Côte-Nord (98)","9- Côte-Nord (sans accès routier)",3]
[null,"62918","Baie-Obaoca","Lanaudière (14)","Matawinie (62)","",3]
[null,"15065","Baie-Sainte-Catherine","Capitale-Nationale (03)","Charlevoix-Est (15)","3- Capitale-Nationale",1]
[null,"16013","Baie-Saint-Paul","Capitale-Nationale (03)","Charlevoix (16)","3- Capitale-Nationale",1]
[null,"96005","Baie-Trinité","Côte-Nord (09)","Manicouagan (96)","9- Côte-Nord",1.4]
[null,"78050","Barkmere","Laurentides (15)","Les Laurentides (78)","15- Laurentides",1.05]
[null,"44045","Barnston-Ouest","Estrie (05)","Coaticook (44)","5- Estrie",1]
[null,"88022","Barraute","Abitibi-Témiscamingue (08)","Abitibi (88)","8- Abitibi-Témiscamingue",1.1499999999999999]
[null,"37210","Batiscan","Mauricie (04)","Francheville (37)","4- Mauricie",1]
[null,"66107","Beaconsfield","Montréal (06)","Montréal (66)","6- Montréal",1]
[null,"85020","Béarn","Abitibi-Témiscamingue (08)","Témiscamingue (85)","8- Abitibi-Témiscamingue",1.1499999999999999]
[null,"27028","Beauceville","Chaudière-Appalaches (12)","Robert-Cliche (27)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"70022","Beauharnois","Montérégie (16)","Beauharnois-Salaberry (70)","16- Montérégie",1]
[null,"31008","Beaulac-Garthby","Chaudière-Appalaches (12)","L'Amiante (31)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"19105","Beaumont","Chaudière-Appalaches (12)","Bellechasse (19)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"21025","Beaupré","Capitale-Nationale (03)","La Côte-de-Beaupré (21)","3- Capitale-Nationale",1]
[null,"38010","Bécancour","Centre-du-Québec (17)","Bécancour (38)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"46035","Bedford","Estrie (05)","Brome-Missisquoi (46)","5- Estrie",1]
[null,"46040","Bedford","Estrie (05)","Brome-Missisquoi (46)","5- Estrie",1]
[null,"94250","Bégin","Saguenay--Lac-Saint-Jean (02)","Le Saguenay-et-son-Fjord (94)","2- Saguenay‒Lac-Saint-Jean",1.1000000000000001]
[null,"89050","Belcourt","Abitibi-Témiscamingue (08)","La Vallée-de-l'Or (89)","8- Abitibi-Témiscamingue",1.1499999999999999]
[null,"93908","Belle-Rivière","Saguenay--Lac-Saint-Jean (02)","Lac-Saint-Jean-Est (93)","",1.1499999999999999]
[null,"85065","Belleterre","Abitibi-Témiscamingue (08)","Témiscamingue (85)","8- Abitibi-Témiscamingue",1.1499999999999999]
[null,"57040","Beloeil","Montérégie (16)","La Vallée-du-Richelieu (57)","16- Montérégie",1]
[null,"88070","Berry","Abitibi-Témiscamingue (08)","Abitibi (88)","8- Abitibi-Témiscamingue",1.1499999999999999]
[null,"18065","Berthier-sur-Mer","Chaudière-Appalaches (12)","Montmagny (18)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"52035","Berthierville","Lanaudière (14)","D'Autray (52)","14- Lanaudière",1.05]
[null,"48005","Béthanie","Montérégie (16)","Acton (48)","16- Montérégie",1]
[null,"13055","Biencourt","Bas-Saint-Laurent (01)","Témiscouata (13)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"73015","Blainville","Laurentides (15)","Thérèse-De Blainville (73)","15- Laurentides",1.05]
[null,"98005","Blanc-Sablon","Côte-Nord (09)","Minganie-Basse-Côte-Nord (98)","9- Côte-Nord (sans accès routier)",3]
[null,"83045","Blue Sea","Outaouais (07)","La Vallée-de-la-Gatineau (83)","7- Outaouais (secteurs de Maniwaki et de la Haute-Gatineau)",1.1000000000000001]
[null,"80115","Boileau","Outaouais (07)","Papineau (80)","7- Outaouais",1]
[null,"73005","Boisbriand","Laurentides (15)","Thérèse-De Blainville (73)","15- Laurentides",1.05]
[null,"21045","Boischatel","Capitale-Nationale (03)","La Côte-de-Beaupré (21)","3- Capitale-Nationale",1]
[null,"73030","Bois-des-Filion","Laurentides (15)","Thérèse-De Blainville (73)","15- Laurentides",1.05]
[null,"83085","Bois-Franc","Outaouais (07)","La Vallée-de-la-Gatineau (83)","7- Outaouais (secteurs de Maniwaki et de la Haute-Gatineau)",1.1000000000000001]
[null,"45095","Bolton-Est","Estrie (05)","Memphrémagog (45)","5- Estrie",1]
[null,"46065","Bolton-Ouest","Estrie (05)","Brome-Missisquoi (46)","5- Estrie",1]
[null,"05045","Bonaventure","Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine (11)","Bonaventure (05)","11- Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine",1.2]
[null,"98010","Bonne-Espérance","Côte-Nord (09)","Minganie-Basse-Côte-Nord (98)","9- Côte-Nord (sans accès routier)",3]
[null,"42040","Bonsecours","Estrie (05)","Le Val-Saint-François (42)","5- Estrie",1]
[null,"58033","Boucherville","Montérégie (16)","Longueuil (58)","16- Montérégie",1]
[null,"83050","Bouchette","Outaouais (07)","La Vallée-de-la-Gatineau (83)","7- Outaouais (secteurs de Maniwaki et de la Haute-Gatineau)",1.1000000000000001]
[null,"80145","Bowman","Outaouais (07)","Papineau (80)","7- Outaouais",1]
[null,"78075","Brébeuf","Laurentides (15)","Les Laurentides (78)","15- Laurentides",1.05]
[null,"46090","Brigham","Estrie (05)","Brome-Missisquoi (46)","5- Estrie",1]
[null,"84005","Bristol","Outaouais (07)","Pontiac (84)","7- Outaouais",1]
[null,"46070","Brome","Estrie (05)","Brome-Missisquoi (46)","5- Estrie",1]
[null,"46078","Bromont","Estrie (05)","Brome-Missisquoi (46)","5- Estrie",1]
[null,"58007","Brossard","Montérégie (16)","Longueuil (58)","16- Montérégie",1]
[null,"76043","Brownsburg-Chatham","Laurentides (15)","Argenteuil (76)","15- Laurentides",1.05]
[null,"84025","Bryson","Outaouais (07)","Pontiac (84)","7- Outaouais",1]
[null,"41070","Bury","Estrie (05)","Le Haut-Saint-François (41)","5- Estrie",1]
[null,"12057","Cacouna","Bas-Saint-Laurent (01)","Rivière-du-Loup (12)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"12804","Cacouna","Bas-Saint-Laurent (01)","Rivière-du-Loup (12)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"59030","Calixa-Lavallée","Montérégie (16)","Lajemmerais (59)","16- Montérégie",1]
[null,"84030","Campbell's Bay","Outaouais (07)","Pontiac (84)","7- Outaouais",1]
[null,"67020","Candiac","Montérégie (16)","Roussillon (67)","16- Montérégie",1]
[null,"97908","Caniapiscau","Côte-Nord (09)","Sept-Rivières - Caniapiscau (97)","",1]
[null,"82020","Cantley","Outaouais (07)","Les Collines-de-l'Outaouais (82)","7- Outaouais",1]
[null,"04047","Cap-Chat","Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine (11)","La Haute-Gaspésie (04)","11- Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine",1.2]
[null,"05060","Caplan","Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine (11)","Bonaventure (05)","11- Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine",1.2]
[null,"18045","Cap-Saint-Ignace","Chaudière-Appalaches (12)","Montmagny (18)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"34030","Cap-Santé","Capitale-Nationale (03)","Portneuf (34)","3- Capitale-Nationale",1]
[null,"57010","Carignan","Montérégie (16)","La Vallée-du-Richelieu (57)","16- Montérégie",1]
[null,"06013","Carleton-sur-Mer","Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine (11)","Avignon (06)","11- Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine",1.2]
[null,"83904","Cascades-Malignes","Outaouais (07)","La Vallée-de-la-Gatineau (83)","",1.2]
[null,"05077","Cascapédia--Saint-Jules","Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine (11)","Bonaventure (05)","11- Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine",1.2]
[null,"07018","Causapscal","Bas-Saint-Laurent (01)","La Matapédia (07)","1- Bas-Saint-Laurent (secteurs de Matane et de la vallée de la Matapédia)",1.1000000000000001]
[null,"83040","Cayamant","Outaouais (07)","La Vallée-de-la-Gatineau (83)","7- Outaouais (secteurs de Maniwaki et de la Haute-Gatineau)",1.1000000000000001]
[null,"57005","Chambly","Montérégie (16)","La Vallée-du-Richelieu (57)","16- Montérégie",1]
[null,"91020","Chambord","Saguenay--Lac-Saint-Jean (02)","Le Domaine-du-Roy (91)","2- Saguenay‒Lac-Saint-Jean",1.1000000000000001]
[null,"37220","Champlain","Mauricie (04)","Francheville (37)","4- Mauricie",1]
[null,"88005","Champneuf","Abitibi-Témiscamingue (08)","Abitibi (88)","8- Abitibi-Témiscamingue",1.1499999999999999]
[null,"02028","Chandler","Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine (11)","Le Rocher-Percé (02)","11- Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine",1.2]
[null,"99020","Chapais","Nord-du-Québec (10)","Nord-du-Québec (99)","10- Nord-du-Québec",1.2]
[null,"51080","Charette","Mauricie (04)","Shawinigan (36)","4- Mauricie",1]
[null,"60005","Charlemagne","Lanaudière (14)","L'Assomption (60)","14- Lanaudière",1.05]
[null,"41020","Chartierville","Estrie (05)","Le Haut-Saint-François (41)","5- Estrie",1]
[null,"67050","Châteauguay","Montérégie (16)","Roussillon (67)","16- Montérégie",1]
[null,"21035","Château-Richer","Capitale-Nationale (03)","La Côte-de-Beaupré (21)","3- Capitale-Nationale",1]
[null,"87095","Chazel","Abitibi-Témiscamingue (08)","Abitibi-Ouest (87)","8- Abitibi-Témiscamingue",1.1499999999999999]
[null,"82025","Chelsea","Outaouais (07)","Les Collines-de-l'Outaouais (82)","7- Outaouais",1]
[null,"80103","Chénéville","Outaouais (07)","Papineau (80)","7- Outaouais",1]
[null,"62047","Chertsey","Lanaudière (14)","Matawinie (62)","14- Lanaudière",1.05]
[null,"39030","Chesterville","Centre-du-Québec (17)","Arthabaska (39)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"99025","Chibougamau","Nord-du-Québec (10)","Nord-du-Québec (99)","10- Nord-du-Québec",1.2]
[null,"84090","Chichester","Outaouais (07)","Pontiac (84)","7- Outaouais",1]
[null,"99055","Chisasibi","Nord-du-Québec (10)","Nord-du-Québec (99)","",1]
[null,"99814","Chisasibi","Nord-du-Québec (10)","Nord-du-Québec (99)","",1]
[null,"96035","Chute-aux-Outardes","Côte-Nord (09)","Manicouagan (96)","9- Côte-Nord",1.4]
[null,"79065","Chute-Saint-Philippe","Laurentides (15)","Antoine-Labelle (79)","15- Laurentides",1.05]
[null,"56010","Clarenceville","Montérégie (16)","Le Haut-Richelieu (56)","16- Montérégie",1]
[null,"84015","Clarendon","Outaouais (07)","Pontiac (84)","7- Outaouais",1]
[null,"15035","Clermont","Capitale-Nationale (03)","Charlevoix-Est (15)","8- Abitibi-Témiscamingue",1.1499999999999999]
[null,"87110","Clermont","Abitibi-Témiscamingue (08)","Abitibi-Ouest (87)","8- Abitibi-Témiscamingue",1.1499999999999999]
[null,"87075","Clerval","Abitibi-Témiscamingue (08)","Abitibi-Ouest (87)","8- Abitibi-Témiscamingue",1.1499999999999999]
[null,"42110","Cleveland","Estrie (05)","Le Val-Saint-François (42)","5- Estrie",1]
[null,"03010","Cloridorme","Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine (11)","La Côte-de-Gaspé (03)","11- Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine",1.2]
[null,"44037","Coaticook","Estrie (05)","Coaticook (44)","5- Estrie",1]
[null,"03904","Collines-du-Basque","Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine (11)","La Côte-de-Gaspé (03)","",1]
[null,"95050","Colombier","Côte-Nord (09)","La Haute-Côte-Nord (95)","9- Côte-Nord (secteur de Tadoussac à Forestville)",1.2]
[null,"44071","Compton","Estrie (05)","Coaticook (44)","5- Estrie",1]
[null,"59035","Contrecoeur","Montérégie (16)","Lajemmerais (59)","16- Montérégie",1]
[null,"41038","Cookshire-Eaton","Estrie (05)","Le Haut-Saint-François (41)","5- Estrie",1]
[null,"71040","Coteau-du-Lac","Montérégie (16)","Vaudreuil-Soulanges (71)","16- Montérégie",1]
[null,"98015","Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent","Côte-Nord (09)","Minganie-Basse-Côte-Nord (98)","9- Côte-Nord (sans accès routier)",3]
[null,"66058","Côte-Saint-Luc","Montréal (06)","Montréal (66)","6- Montréal",1]
[null,"90801","Coucoucache","Mauricie (04)","La Tuque (90)","",1]
[null,"04904","Coulée-des-Adolphe","Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine (11)","La Haute-Gaspésie (04)","",1]
[null,"29027","Courcelles--Saint-Évariste","Chaudière-Appalaches (12)","Beauce-Sartigan (29)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"46080","Cowansville","Estrie (05)","Brome-Missisquoi (46)","5- Estrie",1]
[null,"61013","Crabtree","Lanaudière (14)","Joliette (61)","14- Lanaudière",1.05]
[null,"40047","Danville","Estrie (05)","Asbestos (40)","5- Estrie",1]
[null,"39152","Daveluyville","Centre-du-Québec (17)","Arthabaska (39)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"13005","Dégelis","Bas-Saint-Laurent (01)","Témiscouata (13)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"83070","Déléage","Outaouais (07)","La Vallée-de-la-Gatineau (83)","7- Outaouais (secteurs de Maniwaki et de la Haute-Gatineau)",1.1000000000000001]
[null,"67025","Delson","Montérégie (16)","Roussillon (67)","16- Montérégie",1]
[null,"83005","Denholm","Outaouais (07)","La Vallée-de-la-Gatineau (83)","7- Outaouais (secteurs de Maniwaki et de la Haute-Gatineau)",1.1000000000000001]
[null,"83912","Dépôt-Échouani","Outaouais (07)","La Vallée-de-la-Gatineau (83)","",1.1000000000000001]
[null,"93005","Desbiens","Saguenay--Lac-Saint-Jean (02)","Lac-Saint-Jean-Est (93)","2- Saguenay‒Lac-Saint-Jean",1.1000000000000001]
[null,"38070","Deschaillons-sur-Saint-Laurent","Centre-du-Québec (17)","Bécancour (38)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"34058","Deschambault-Grondines","Capitale-Nationale (03)","Portneuf (34)","3- Capitale-Nationale",1]
[null,"72010","Deux-Montagnes","Laurentides (15)","Deux-Montagnes (72)","15- Laurentides",1.05]
[null,"31015","Disraeli","Chaudière-Appalaches (12)","L'Amiante (31)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"31020","Disraeli","Chaudière-Appalaches (12)","L'Amiante (31)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"44023","Dixville","Estrie (05)","Coaticook (44)","5- Estrie",1]
[null,"92022","Dolbeau-Mistassini","Saguenay--Lac-Saint-Jean (02)","Maria-Chapdelaine (92)","2- Saguenay‒Lac-Saint-Jean",1.1000000000000001]
[null,"66142","Dollard-des-Ormeaux","Montréal (06)","Montréal (66)","6- Montréal",1]
[null,"78802","Doncaster","Laurentides (15)","Les Laurentides (78)","",1]
[null,"34025","Donnacona","Capitale-Nationale (03)","Portneuf (34)","3- Capitale-Nationale",1]
[null,"66087","Dorval","Montréal (06)","Montréal (66)","6- Montréal",1]
[null,"33040","Dosquet","Chaudière-Appalaches (12)","Lotbinière (33)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"49058","Drummondville","Centre-du-Québec (17)","Drummond (49)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"41117","Dudswell","Estrie (05)","Le Haut-Saint-François (41)","5- Estrie",1]
[null,"80135","Duhamel","Outaouais (07)","Papineau (80)","7- Outaouais",1]
[null,"85030","Duhamel-Ouest","Abitibi-Témiscamingue (08)","Témiscamingue (85)","8- Abitibi-Témiscamingue",1.1499999999999999]
[null,"69075","Dundee","Montérégie (16)","Le Haut-Saint-Laurent (69)","16- Montérégie",1]
[null,"46050","Dunham","Estrie (05)","Brome-Missisquoi (46)","5- Estrie",1]
[null,"87005","Duparquet","Abitibi-Témiscamingue (08)","Abitibi-Ouest (87)","8- Abitibi-Témiscamingue",1.1499999999999999]
[null,"87085","Dupuy","Abitibi-Témiscamingue (08)","Abitibi-Ouest (87)","8- Abitibi-Témiscamingue",1.1499999999999999]
[null,"49015","Durham-Sud","Centre-du-Québec (17)","Drummond (49)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"41060","East Angus","Estrie (05)","Le Haut-Saint-François (41)","5- Estrie",1]
[null,"31122","East Broughton","Chaudière-Appalaches (12)","L'Amiante (31)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"46085","East Farnham","Estrie (05)","Brome-Missisquoi (46)","5- Estrie",1]
[null,"44010","East Hereford","Estrie (05)","Coaticook (44)","5- Estrie",1]
[null,"99045","Eastmain","Nord-du-Québec (10)","Nord-du-Québec (99)","",1]
[null,"99810","Eastmain","Nord-du-Québec (10)","Nord-du-Québec (99)","",1]
[null,"45093","Eastman","Estrie (05)","Memphrémagog (45)","5- Estrie",1]
[null,"99060","Eeyou Istchee Baie-James","Nord-du-Québec (10)","Nord-du-Québec (99)","10- Nord-du-Québec",1.2]
[null,"83075","Egan-Sud","Outaouais (07)","La Vallée-de-la-Gatineau (83)","7- Outaouais (secteurs de Maniwaki et de la Haute-Gatineau)",1.1000000000000001]
[null,"69050","Elgin","Montérégie (16)","Le Haut-Saint-Laurent (69)","16- Montérégie",1]
[null,"62053","Entrelacs","Lanaudière (14)","Matawinie (62)","14- Lanaudière",1.05]
[null,"06025","Escuminac","Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine (11)","Avignon (06)","11- Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine",1.2]
[null,"10005","Esprit-Saint","Bas-Saint-Laurent (01)","Rimouski-Neigette (10)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"95802","Essipit","Côte-Nord (09)","La Haute-Côte-Nord (95)","",1.05]
[null,"77011","Estérel","Laurentides (15)","Les Pays-d'en-Haut (77)","15- Laurentides",1.05]
[null,"46112","Farnham","Estrie (05)","Brome-Missisquoi (46)","5- Estrie",1]
[null,"80005","Fassett","Outaouais (07)","Papineau (80)","7- Outaouais",1]
[null,"94220","Ferland-et-Boilleau","Saguenay--Lac-Saint-Jean (02)","Le Saguenay-et-son-Fjord (94)","2- Saguenay‒Lac-Saint-Jean",1.1000000000000001]
[null,"79097","Ferme-Neuve","Laurentides (15)","Antoine-Labelle (79)","15- Laurentides",1.05]
[null,"97035","Fermont","Côte-Nord (09)","Sept-Rivières - Caniapiscau (97)","9- Côte-Nord (Fermont)",1.85]
[null,"95045","Forestville","Côte-Nord (09)","La Haute-Côte-Nord (95)","9- Côte-Nord (secteur de Tadoussac à Forestville)",1.2]
[null,"84060","Fort-Coulonge","Outaouais (07)","Pontiac (84)","7- Outaouais",1]
[null,"38047","Fortierville","Centre-du-Québec (17)","Bécancour (38)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"22010","Fossambault-sur-le-Lac","Capitale-Nationale (03)","La Jacques-Cartier (22)","3- Capitale-Nationale",1]
[null,"26005","Frampton","Chaudière-Appalaches (12)","La Nouvelle-Beauce (26)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"69010","Franklin","Montérégie (16)","Le Haut-Saint-Laurent (69)","16- Montérégie",1]
[null,"96015","Franquelin","Côte-Nord (09)","Manicouagan (96)","9- Côte-Nord",1.4]
[null,"46010","Frelighsburg","Estrie (05)","Brome-Missisquoi (46)","5- Estrie",1]
[null,"30025","Frontenac","Estrie (05)","Le Granit (30)","5- Estrie",1]
[null,"85055","Fugèreville","Abitibi-Témiscamingue (08)","Témiscamingue (85)","8- Abitibi-Témiscamingue",1.1499999999999999]
[null,"87020","Gallichan","Abitibi-Témiscamingue (08)","Abitibi-Ouest (87)","8- Abitibi-Témiscamingue",1.1499999999999999]
[null,"03005","Gaspé","Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine (11)","La Côte-de-Gaspé (03)","11- Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine (secteur de Gaspé)",1.25]
[null,"81017","Gatineau","Outaouais (07)","Gatineau (81)","7- Outaouais",1]
[null,"06802","Gesgapegiag","Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine (11)","Avignon (06)","",1]
[null,"92055","Girardville","Saguenay--Lac-Saint-Jean (02)","Maria-Chapdelaine (92)","2- Saguenay‒Lac-Saint-Jean",1.1000000000000001]
[null,"96010","Godbout","Côte-Nord (09)","Manicouagan (96)","9- Côte-Nord",1.4]
[null,"69060","Godmanchester","Montérégie (16)","Le Haut-Saint-Laurent (69)","16- Montérégie",1]
[null,"76025","Gore","Laurentides (15)","Argenteuil (76)","15- Laurentides",1.05]
[null,"83032","Gracefield","Outaouais (07)","La Vallée-de-la-Gatineau (83)","7- Outaouais (secteurs de Maniwaki et de la Haute-Gatineau)",1.1000000000000001]
[null,"47017","Granby","Estrie (05)","La Haute-Yamaska (47)","5- Estrie",1]
[null,"02015","Grande-Rivière","Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine (11)","Le Rocher-Percé (02)","11- Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine",1.2]
[null,"35040","Grandes-Piles","Mauricie (04)","Mékinac (35)","4- Mauricie",1]
[null,"03020","Grande-Vallée","Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine (11)","La Côte-de-Gaspé (03)","11- Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine",1.2]
[null,"09060","Grand-Métis","Bas-Saint-Laurent (01)","La Mitis (09)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"83095","Grand-Remous","Outaouais (07)","La Vallée-de-la-Gatineau (83)","7- Outaouais (secteurs de Maniwaki et de la Haute-Gatineau)",1.1000000000000001]
[null,"50065","Grand-Saint-Esprit","Centre-du-Québec (17)","Nicolet-Yamaska (50)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"76055","Grenville","Laurentides (15)","Argenteuil (76)","15- Laurentides",1.05]
[null,"76052","Grenville-sur-la-Rouge","Laurentides (15)","Argenteuil (76)","15- Laurentides",1.05]
[null,"98014","Gros-Mécatina","Côte-Nord (09)","Minganie-Basse-Côte-Nord (98)","9- Côte-Nord (sans accès routier)",3]
[null,"01042","Grosse-Île","Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine (11)","Les Îles-de-la-Madeleine (01)","11- Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine (Îles-de-la-Madeleine)",1.6]
[null,"08015","Grosses-Roches","Bas-Saint-Laurent (01)","Matane (08)","1- Bas-Saint-Laurent (secteurs de Matane et de la vallée de la Matapédia)",1.1000000000000001]
[null,"85095","Guérin","Abitibi-Témiscamingue (08)","Témiscamingue (85)","8- Abitibi-Témiscamingue",1.1499999999999999]
[null,"39010","Ham-Nord","Centre-du-Québec (17)","Arthabaska (39)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"41075","Hampden","Estrie (05)","Le Haut-Saint-François (41)","5- Estrie",1]
[null,"66062","Hampstead","Montréal (06)","Montréal (66)","6- Montréal",1]
[null,"40005","Ham-Sud","Estrie (05)","Asbestos (40)","5- Estrie",1]
[null,"76065","Harrington","Laurentides (15)","Argenteuil (76)","15- Laurentides",1.05]
[null,"45043","Hatley","Estrie (05)","Memphrémagog (45)","5- Estrie",1]
[null,"45055","Hatley","Estrie (05)","Memphrémagog (45)","5- Estrie",1]
[null,"69005","Havelock","Montérégie (16)","Le Haut-Saint-Laurent (69)","16- Montérégie",1]
[null,"98040","Havre-Saint-Pierre","Côte-Nord (09)","Minganie-Basse-Côte-Nord (98)","9- Côte-Nord (secteur de Havre-Saint-Pierre)",1.5]
[null,"93020","Hébertville","Saguenay--Lac-Saint-Jean (02)","Lac-Saint-Jean-Est (93)","2- Saguenay‒Lac-Saint-Jean",1.1000000000000001]
[null,"93025","Hébertville-Station","Saguenay--Lac-Saint-Jean (02)","Lac-Saint-Jean-Est (93)","2- Saguenay‒Lac-Saint-Jean",1.1000000000000001]
[null,"68010","Hemmingford","Montérégie (16)","Les Jardins-de-Napierville (68)","16- Montérégie",1]
[null,"68015","Hemmingford","Montérégie (16)","Les Jardins-de-Napierville (68)","16- Montérégie",1]
[null,"56042","Henryville","Montérégie (16)","Le Haut-Richelieu (56)","16- Montérégie",1]
[null,"35035","Hérouxville","Mauricie (04)","Mékinac (35)","4- Mauricie",1]
[null,"69045","Hinchinbrooke","Montérégie (16)","Le Haut-Saint-Laurent (69)","16- Montérégie",1]
[null,"19070","Honfleur","Chaudière-Appalaches (12)","Bellechasse (19)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"05025","Hope","Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine (11)","Bonaventure (05)","11- Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine",1.2]
[null,"05020","Hope Town","Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine (11)","Bonaventure (05)","11- Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine",1.2]
[null,"69025","Howick","Montérégie (16)","Le Haut-Saint-Laurent (69)","16- Montérégie",1]
[null,"78065","Huberdeau","Laurentides (15)","Les Laurentides (78)","15- Laurentides",1.05]
[null,"71100","Hudson","Montérégie (16)","Vaudreuil-Soulanges (71)","16- Montérégie",1]
[null,"69055","Huntingdon","Montérégie (16)","Le Haut-Saint-Laurent (69)","16- Montérégie",1]
[null,"99085","Inukjuak","Nord-du-Québec (10)","Nord-du-Québec (99)","",1]
[null,"99879","Inukjuak","Nord-du-Québec (10)","Nord-du-Québec (99)","",1]
[null,"32058","Inverness","Centre-du-Québec (17)","L'Érable (32)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"31040","Irlande","Chaudière-Appalaches (12)","L'Amiante (31)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"78042","Ivry-sur-le-Lac","Laurentides (15)","Les Laurentides (78)","15- Laurentides",1.05]
[null,"99140","Ivujivik","Nord-du-Québec (10)","Nord-du-Québec (99)","",1.05]
[null,"99885","Ivujivik","Nord-du-Québec (10)","Nord-du-Québec (99)","",1.05]
[null,"61025","Joliette","Lanaudière (14)","Joliette (61)","14- Lanaudière",1.05]
[null,"67802","Kahnawake","Montérégie (16)","Roussillon (67)","",1.05]
[null,"14050","Kamouraska","Bas-Saint-Laurent (01)","Kamouraska (14)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"99090","Kangiqsualujjuaq","Nord-du-Québec (10)","Nord-du-Québec (99)","",1.05]
[null,"99894","Kangiqsualujjuaq","Nord-du-Québec (10)","Nord-du-Québec (99)","",1.05]
[null,"99130","Kangiqsujuaq","Nord-du-Québec (10)","Nord-du-Québec (99)","",1.05]
[null,"99888","Kangiqsujuaq","Nord-du-Québec (10)","Nord-du-Québec (99)","",1.05]
[null,"99110","Kangirsuk","Nord-du-Québec (10)","Nord-du-Québec (99)","",1.05]
[null,"99890","Kangirsuk","Nord-du-Québec (10)","Nord-du-Québec (99)","",1.05]
[null,"12802","Kataskomiq","Bas-Saint-Laurent (01)","Rivière-du-Loup (12)","",1.05]
[null,"97806","Kawawachikamach","Côte-Nord (09)","Sept-Rivières - Caniapiscau (97)","",1.05]
[null,"99065","Kawawachikamach","Nord-du-Québec (10)","Nord-du-Québec (99)","",1.05]
[null,"83015","Kazabazua","Outaouais (07)","La Vallée-de-la-Gatineau (83)","7- Outaouais (secteurs de Maniwaki et de la Haute-Gatineau)",1.1000000000000001]
[null,"85802","Kebaowek","Abitibi-Témiscamingue (08)","Témiscamingue (85)","",1.1000000000000001]
[null,"79025","Kiamika","Laurentides (15)","Antoine-Labelle (79)","15- Laurentides",1.05]
[null,"42070","Kingsbury","Estrie (05)","Le Val-Saint-François (42)","5- Estrie",1]
[null,"39097","Kingsey Falls","Centre-du-Québec (17)","Arthabaska (39)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"31105","Kinnear's Mills","Chaudière-Appalaches (12)","L'Amiante (31)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"85010","Kipawa","Abitibi-Témiscamingue (08)","Témiscamingue (85)","8- Abitibi-Témiscamingue",1.1499999999999999]
[null,"66102","Kirkland","Montréal (06)","Montréal (66)","6- Montréal",1]
[null,"83802","Kitigan Zibi","Outaouais (07)","La Vallée-de-la-Gatineau (83)","",1]
[null,"99095","Kuujjuaq","Nord-du-Québec (10)","Nord-du-Québec (99)","",1]
[null,"99893","Kuujjuaq","Nord-du-Québec (10)","Nord-du-Québec (99)","",1]
[null,"99075","Kuujjuarapik","Nord-du-Québec (10)","Nord-du-Québec (99)","",1]
[null,"99877","Kuujjuarapik","Nord-du-Québec (10)","Nord-du-Québec (99)","",1]
[null,"90017","La Bostonnais","Mauricie (04)","La Tuque (90)","4- Mauricie (secteur de La Tuque)",1.1000000000000001]
[null,"78115","La Conception","Laurentides (15)","Les Laurentides (78)","15- Laurentides",1.05]
[null,"88030","La Corne","Abitibi-Témiscamingue (08)","Abitibi (88)","8- Abitibi-Témiscamingue",1.1499999999999999]
[null,"91050","La Doré","Saguenay--Lac-Saint-Jean (02)","Le Domaine-du-Roy (91)","2- Saguenay‒Lac-Saint-Jean",1.1000000000000001]
[null,"19090","La Durantaye","Chaudière-Appalaches (12)","Bellechasse (19)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"29030","La Guadeloupe","Chaudière-Appalaches (12)","Beauce-Sartigan (29)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"79047","La Macaza","Laurentides (15)","Antoine-Labelle (79)","15- Laurentides",1.05]
[null,"15013","La Malbaie","Capitale-Nationale (03)","Charlevoix-Est (15)","3- Capitale-Nationale",1]
[null,"04030","La Martre","Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine (11)","La Haute-Gaspésie (04)","11- Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine",1.2]
[null,"78130","La Minerve","Laurentides (15)","Les Laurentides (78)","15- Laurentides",1.05]
[null,"88012","La Morandière-Rochebaucourt","Abitibi-Témiscamingue (08)","Abitibi (88)","8- Abitibi-Témiscamingue",1.1499999999999999]
[null,"88045","La Motte","Abitibi-Témiscamingue (08)","Abitibi (88)","8- Abitibi-Témiscamingue",1.1499999999999999]
[null,"41027","La Patrie","Estrie (05)","Le Haut-Saint-François (41)","5- Estrie",1]
[null,"82035","La Pêche","Outaouais (07)","Les Collines-de-l'Outaouais (82)","7- Outaouais",1]
[null,"14085","La Pocatière","Bas-Saint-Laurent (01)","Kamouraska (14)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"67015","La Prairie","Montérégie (16)","Roussillon (67)","16- Montérégie",1]
[null,"54035","La Présentation","Montérégie (16)","Les Maskoutains (54)","16- Montérégie",1]
[null,"09005","La Rédemption","Bas-Saint-Laurent (01)","La Mitis (09)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"87080","La Reine","Abitibi-Témiscamingue (08)","Abitibi-Ouest (87)","8- Abitibi-Témiscamingue",1.1499999999999999]
[null,"98804","La Romaine","Côte-Nord (09)","Minganie-Basse-Côte-Nord (98)","",1.1499999999999999]
[null,"87090","La Sarre","Abitibi-Témiscamingue (08)","Abitibi-Ouest (87)","8- Abitibi-Témiscamingue",1.1499999999999999]
[null,"10010","La Trinité-des-Monts","Bas-Saint-Laurent (01)","Rimouski-Neigette (10)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"90012","La Tuque","Mauricie (04)","La Tuque (90)","4- Mauricie (secteur de La Tuque)",1.1000000000000001]
[null,"52050","La Visitation-de-l'Île-Dupas","Lanaudière (14)","D'Autray (52)","14- Lanaudière",1.05]
[null,"50085","La Visitation-de-Yamaska","Centre-du-Québec (17)","Nicolet-Yamaska (50)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"78120","Labelle","Laurentides (15)","Les Laurentides (78)","15- Laurentides",1.05]
[null,"93055","Labrecque","Saguenay--Lac-Saint-Jean (02)","Lac-Saint-Jean-Est (93)","2- Saguenay‒Lac-Saint-Jean",1.1000000000000001]
[null,"93906","Lac-Achouakan","Saguenay--Lac-Saint-Jean (02)","Lac-Saint-Jean-Est (93)","",1.1000000000000001]
[null,"79904","Lac-Akonapwehikan","Laurentides (15)","Antoine-Labelle (79)","",1.1000000000000001]
[null,"09904","Lac-à-la-Croix","Bas-Saint-Laurent (01)","La Mitis (09)","",1.1000000000000001]
[null,"07912","Lac-Alfred","Bas-Saint-Laurent (01)","La Matapédia (07)","",1.1000000000000001]
[null,"91902","Lac-Ashuapmushuan","Saguenay--Lac-Saint-Jean (02)","Le Domaine-du-Roy (91)","",1.1000000000000001]
[null,"95902","Lac-au-Brochet","Côte-Nord (09)","La Haute-Côte-Nord (95)","",1.1000000000000001]
[null,"07057","Lac-au-Saumon","Bas-Saint-Laurent (01)","La Matapédia (07)","1- Bas-Saint-Laurent (secteurs de Matane et de la vallée de la Matapédia)",1.1000000000000001]
[null,"35010","Lac-aux-Sables","Mauricie (04)","Mékinac (35)","4- Mauricie",1]
[null,"79910","Lac-Bazinet","Laurentides (15)","Antoine-Labelle (79)","",1]
[null,"22040","Lac-Beauport","Capitale-Nationale (03)","La Jacques-Cartier (22)","3- Capitale-Nationale",1]
[null,"34902","Lac-Blanc","Capitale-Nationale (03)","Portneuf (34)","",1]
[null,"11902","Lac-Boisbouscache","Bas-Saint-Laurent (01)","Les Basques (11)","",1]
[null,"91005","Lac-Bouchette","Saguenay--Lac-Saint-Jean (02)","Le Domaine-du-Roy (91)","2- Saguenay‒Lac-Saint-Jean",1.1000000000000001]
[null,"35908","Lac-Boulé","Mauricie (04)","Mékinac (35)","",1.1000000000000001]
[null,"46075","Lac-Brome","Estrie (05)","Brome-Missisquoi (46)","5- Estrie",1]
[null,"62919","Lac-Cabasta","Lanaudière (14)","Matawinie (62)","",1]
[null,"07908","Lac-Casault","Bas-Saint-Laurent (01)","L'Islet (17)","",1]
[null,"88904","Lac-Chicobi","Abitibi-Témiscamingue (08)","Abitibi (88)","",1]
[null,"22902","Lac-Croche","Capitale-Nationale (03)","La Jacques-Cartier (22)","",1]
[null,"79912","Lac-De La Bidière","Laurentides (15)","Antoine-Labelle (79)","",1]
[null,"22030","Lac-Delage","Capitale-Nationale (03)","La Jacques-Cartier (22)","3- Capitale-Nationale",1]
[null,"79916","Lac-de-la-Maison-de-Pierre","Laurentides (15)","Antoine-Labelle (79)","",1]
[null,"79902","Lac-de-la-Pomme","Laurentides (15)","Antoine-Labelle (79)","",1]
[null,"13062","Lac-des-Aigles","Bas-Saint-Laurent (01)","Témiscouata (13)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"62914","Lac-des-Dix-Milles","Lanaudière (14)","Matawinie (62)","",1.05]
[null,"09902","Lac-des-Eaux-Mortes","Bas-Saint-Laurent (01)","La Mitis (09)","",1.05]
[null,"79078","Lac-des-Écorces","Laurentides (15)","Antoine-Labelle (79)","15- Laurentides",1.05]
[null,"88902","Lac-Despinassy","Abitibi-Témiscamingue (08)","Abitibi (88)","",1.05]
[null,"80130","Lac-des-Plages","Outaouais (07)","Papineau (80)","7- Outaouais",1]
[null,"77055","Lac-des-Seize-Îles","Laurentides (15)","Les Pays-d'en-Haut (77)","15- Laurentides",1.05]
[null,"62904","Lac-Devenyns","Lanaudière (14)","Matawinie (62)","",1.05]
[null,"79922","Lac-Douaire","Laurentides (15)","Antoine-Labelle (79)","",1.05]
[null,"30080","Lac-Drolet","Estrie (05)","Le Granit (30)","5- Estrie",1]
[null,"79015","Lac-du-Cerf","Laurentides (15)","Antoine-Labelle (79)","15- Laurentides",1.05]
[null,"87902","Lac-Duparquet","Abitibi-Témiscamingue (08)","Abitibi-Ouest (87)","",1.05]
[null,"62922","Lac-du-Taureau","Lanaudière (14)","Matawinie (62)","",1.05]
[null,"90027","Lac-Édouard","Mauricie (04)","La Tuque (90)","4- Mauricie (secteur de La Tuque)",1.1000000000000001]
[null,"79924","Lac-Ernest","Laurentides (15)","Antoine-Labelle (79)","",1.1000000000000001]
[null,"28053","Lac-Etchemin","Chaudière-Appalaches (12)","Les Etchemins (28)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"18010","Lac-Frontière","Chaudière-Appalaches (12)","Montmagny (18)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"89912","Lac-Granet","Abitibi-Témiscamingue (08)","La Vallée-de-l'Or (89)","",1]
[null,"10902","Lac-Huron","Bas-Saint-Laurent (01)","Rimouski-Neigette (10)","",1]
[null,"76020","Lachute","Laurentides (15)","Argenteuil (76)","15- Laurentides",1.05]
[null,"21904","Lac-Jacques-Cartier","Capitale-Nationale (03)","La Côte-de-Beaupré (21)","",1.05]
[null,"98904","Lac-Jérôme","Côte-Nord (09)","Minganie-Basse-Côte-Nord (98)","",1.05]
[null,"97810","Lac-John","Côte-Nord (09)","Sept-Rivières - Caniapiscau (97)","",1.05]
[null,"97912","Lac-Juillet","Côte-Nord (09)","Sept-Rivières - Caniapiscau (97)","",1.05]
[null,"34906","Lac-Lapeyrère","Capitale-Nationale (03)","Portneuf (34)","",1.05]
[null,"62910","Lac-Legendre","Lanaudière (14)","Matawinie (62)","",1.05]
[null,"83906","Lac-Lenôtre","Outaouais (07)","La Vallée-de-la-Gatineau (83)","",1.05]
[null,"79926","Lac-Marguerite","Laurentides (15)","Antoine-Labelle (79)","",1.05]
[null,"35902","Lac-Masketsi","Mauricie (04)","Mékinac (35)","",1.05]
[null,"07914","Lac-Matapédia","Bas-Saint-Laurent (01)","La Matapédia (07)","",1.05]
[null,"62908","Lac-Matawin","Lanaudière (14)","Matawinie (62)","",1.05]
[null,"30030","Lac-Mégantic","Estrie (05)","Le Granit (30)","5- Estrie",1]
[null,"89908","Lac-Metei","Abitibi-Témiscamingue (08)","La Vallée-de-l'Or (89)","",1]
[null,"62902","Lac-Minaki","Lanaudière (14)","Matawinie (62)","",1]
[null,"94928","Lac-Ministuk","Saguenay--Lac-Saint-Jean (02)","Le Saguenay-et-son-Fjord (94)","",1]
[null,"93904","Lac-Moncouche","Saguenay--Lac-Saint-Jean (02)","Lac-Saint-Jean-Est (93)","",1]
[null,"83908","Lac-Moselle","Outaouais (07)","La Vallée-de-la-Gatineau (83)","",1]
[null,"84902","Lac-Nilgaut","Outaouais (07)","Pontiac (84)","",1]
[null,"35904","Lac-Normand","Mauricie (04)","Mékinac (35)","",1]
[null,"56023","Lacolle","Montérégie (16)","Le Haut-Richelieu (56)","16- Montérégie",1]
[null,"79914","Lac-Oscar","Laurentides (15)","Antoine-Labelle (79)","",1]
[null,"16902","Lac-Pikauba","Capitale-Nationale (03)","Charlevoix (16)","",1]
[null,"29095","Lac-Poulin","Chaudière-Appalaches (12)","Beauce-Sartigan (29)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"83902","Lac-Pythonga","Outaouais (07)","La Vallée-de-la-Gatineau (83)","",1]
[null,"83804","Lac-Rapide","Outaouais (07)","La Vallée-de-la-Gatineau (83)","",1]
[null,"79060","Lac-Saguay","Laurentides (15)","Antoine-Labelle (79)","15- Laurentides",1.05]
[null,"83020","Lac-Sainte-Marie","Outaouais (07)","La Vallée-de-la-Gatineau (83)","7- Outaouais (secteurs de Maniwaki et de la Haute-Gatineau)",1.1000000000000001]
[null,"22015","Lac-Saint-Joseph","Capitale-Nationale (03)","La Jacques-Cartier (22)","3- Capitale-Nationale",1]
[null,"79105","Lac-Saint-Paul","Laurentides (15)","Antoine-Labelle (79)","15- Laurentides",1.05]
[null,"62916","Lac-Santé","Lanaudière (14)","Matawinie (62)","",1.05]
[null,"34120","Lac-Sergent","Capitale-Nationale (03)","Portneuf (34)","3- Capitale-Nationale",1]
[null,"80095","Lac-Simon","Outaouais (07)","Papineau (80)","7- Outaouais",1]
[null,"89804","Lac-Simon","Abitibi-Témiscamingue (08)","La Vallée-de-l'Or (89)","7- Outaouais",1]
[null,"78095","Lac-Supérieur","Laurentides (15)","Les Laurentides (78)","15- Laurentides",1.05]
[null,"78127","Lac-Tremblant-Nord","Laurentides (15)","Les Laurentides (78)","15- Laurentides",1.05]
[null,"97914","Lac-Vacher","Côte-Nord (09)","Sept-Rivières - Caniapiscau (97)","",1.05]
[null,"79906","Lac-Wagwabika","Laurentides (15)","Antoine-Labelle (79)","",1.05]
[null,"97904","Lac-Walker","Côte-Nord (09)","Sept-Rivières - Caniapiscau (97)","",1.05]
[null,"85070","Laforce","Abitibi-Témiscamingue (08)","Témiscamingue (85)","8- Abitibi-Témiscamingue",1.1499999999999999]
[null,"94926","Lalemant","Saguenay--Lac-Saint-Jean (02)","Le Saguenay-et-son-Fjord (94)","",1.1499999999999999]
[null,"93060","Lamarche","Saguenay--Lac-Saint-Jean (02)","Lac-Saint-Jean-Est (93)","2- Saguenay‒Lac-Saint-Jean",1.1000000000000001]
[null,"30095","Lambton","Estrie (05)","Le Granit (30)","5- Estrie",1]
[null,"23057","L'Ancienne-Lorette","Capitale-Nationale (03)","Québec (23)","3- Capitale-Nationale",1]
[null,"88035","Landrienne","Abitibi-Témiscamingue (08)","Abitibi (88)","8- Abitibi-Témiscamingue",1.1499999999999999]
[null,"21040","L'Ange-Gardien","Capitale-Nationale (03)","La Côte-de-Beaupré (21)","3- Capitale-Nationale",1]
[null,"82005","L'Ange-Gardien","Outaouais (07)","Les Collines-de-l'Outaouais (82)","3- Capitale-Nationale",1]
[null,"85905","Laniel","Abitibi-Témiscamingue (08)","Témiscamingue (85)","",1]
[null,"52017","Lanoraie","Lanaudière (14)","D'Autray (52)","14- Lanaudière",1.05]
[null,"94210","L'Anse-Saint-Jean","Saguenay--Lac-Saint-Jean (02)","Le Saguenay-et-son-Fjord (94)","2- Saguenay‒Lac-Saint-Jean",1.1000000000000001]
[null,"78015","Lantier","Laurentides (15)","Les Laurentides (78)","15- Laurentides",1.05]
[null,"94265","Larouche","Saguenay--Lac-Saint-Jean (02)","Le Saguenay-et-son-Fjord (94)","2- Saguenay‒Lac-Saint-Jean",1.1000000000000001]
[null,"79050","L'Ascension","Laurentides (15)","Antoine-Labelle (79)","15- Laurentides",1.05]
[null,"93065","L'Ascension-de-Notre-Seigneur","Saguenay--Lac-Saint-Jean (02)","Lac-Saint-Jean-Est (93)","2- Saguenay‒Lac-Saint-Jean",1.1000000000000001]
[null,"06060","L'Ascension-de-Patapédia","Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine (11)","Avignon (06)","11- Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine",1.2]
[null,"60028","L'Assomption","Lanaudière (14)","L'Assomption (60)","14- Lanaudière",1.05]
[null,"85060","Latulipe-et-Gaboury","Abitibi-Témiscamingue (08)","Témiscamingue (85)","8- Abitibi-Témiscamingue",1.1499999999999999]
[null,"88080","Launay","Abitibi-Témiscamingue (08)","Abitibi (88)","8- Abitibi-Témiscamingue",1.1499999999999999]
[null,"33060","Laurier-Station","Chaudière-Appalaches (12)","Lotbinière (33)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"32072","Laurierville","Centre-du-Québec (17)","L'Érable (32)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"65005","Laval","Laval (13)","Laval (65)","13- Laval",1]
[null,"52007","Lavaltrie","Lanaudière (14)","D'Autray (52)","14- Lanaudière",1.05]
[null,"49025","L'Avenir","Centre-du-Québec (17)","Drummond (49)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"85052","Laverlochère-Angliers","Abitibi-Témiscamingue (08)","Témiscamingue (85)","8- Abitibi-Témiscamingue",1.1499999999999999]
[null,"42045","Lawrenceville","Estrie (05)","Le Val-Saint-François (42)","5- Estrie",1]
[null,"99005","Lebel-sur-Quévillon","Nord-du-Québec (10)","Nord-du-Québec (99)","10- Nord-du-Québec",1.2]
[null,"33123","Leclercville","Chaudière-Appalaches (12)","Lotbinière (33)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"49020","Lefebvre","Centre-du-Québec (17)","Drummond (49)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"13050","Lejeune","Bas-Saint-Laurent (01)","Témiscouata (13)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"38020","Lemieux","Centre-du-Québec (17)","Bécancour (38)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"60037","L'Épiphanie","Lanaudière (14)","L'Assomption (60)","14- Lanaudière",1.05]
[null,"67055","Léry","Montérégie (16)","Roussillon (67)","16- Montérégie",1]
[null,"95018","Les Bergeronnes","Côte-Nord (09)","La Haute-Côte-Nord (95)","9- Côte-Nord (secteur de Tadoussac à Forestville)",1.2]
[null,"71050","Les Cèdres","Montérégie (16)","Vaudreuil-Soulanges (71)","16- Montérégie",1]
[null,"71033","Les Coteaux","Montérégie (16)","Vaudreuil-Soulanges (71)","16- Montérégie",1]
[null,"16048","Les Éboulements","Capitale-Nationale (03)","Charlevoix (16)","3- Capitale-Nationale",1]
[null,"95025","Les Escoumins","Côte-Nord (09)","La Haute-Côte-Nord (95)","9- Côte-Nord (secteur de Tadoussac à Forestville)",1.2]
[null,"09015","Les Hauteurs","Bas-Saint-Laurent (01)","La Mitis (09)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"01023","Les Îles-de-la-Madeleine","Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine (11)","Les Îles-de-la-Madeleine (01)","11- Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine (Îles-de-la-Madeleine)",1.6]
[null,"85907","Les Lacs-du-Témiscamingue","Abitibi-Témiscamingue (08)","Témiscamingue (85)","",1.6]
[null,"08005","Les Méchins","Bas-Saint-Laurent (01)","Matane (08)","1- Bas-Saint-Laurent (secteurs de Matane et de la vallée de la Matapédia)",1.1000000000000001]
[null,"25213","Lévis","Chaudière-Appalaches (12)","Lévis (25)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"71095","L'Île-Cadieux","Montérégie (16)","Vaudreuil-Soulanges (71)","16- Montérégie",1]
[null,"98020","L'Île-d'Anticosti","Côte-Nord (09)","Minganie-Basse-Côte-Nord (98)","9- Côte-Nord (sans accès routier)",3]
[null,"66092","L'Île-Dorval","Montréal (06)","Montréal (66)","6- Montréal",1]
[null,"84035","L'Île-du-Grand-Calumet","Outaouais (07)","Pontiac (84)","7- Outaouais",1]
[null,"71060","L'Île-Perrot","Montérégie (16)","Vaudreuil-Soulanges (71)","16- Montérégie",1]
[null,"41085","Lingwick","Estrie (05)","Le Haut-Saint-François (41)","5- Estrie",1]
[null,"34904","Linton","Capitale-Nationale (03)","Portneuf (34)","",1]
[null,"84082","L'Isle-aux-Allumettes","Outaouais (07)","Pontiac (84)","7- Outaouais",1]
[null,"16023","L'Isle-aux-Coudres","Capitale-Nationale (03)","Charlevoix (16)","3- Capitale-Nationale",1]
[null,"17078","L'Islet","Chaudière-Appalaches (12)","L'Islet (17)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"12043","L'Isle-Verte","Bas-Saint-Laurent (01)","Rivière-du-Loup (12)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"06804","Listuguj","Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine (11)","Avignon (06)","",1.05]
[null,"84040","Litchfield","Outaouais (07)","Pontiac (84)","7- Outaouais",1]
[null,"80055","Lochaber","Outaouais (07)","Papineau (80)","7- Outaouais",1]
[null,"80060","Lochaber-Partie-Ouest","Outaouais (07)","Papineau (80)","7- Outaouais",1]
[null,"98045","Longue-Pointe-de-Mingan","Côte-Nord (09)","Minganie-Basse-Côte-Nord (98)","9- Côte-Nord (sans accès routier)",3]
[null,"95032","Longue-Rive","Côte-Nord (09)","La Haute-Côte-Nord (95)","9- Côte-Nord (secteur de Tadoussac à Forestville)",1.2]
[null,"58227","Longueuil","Montérégie (16)","Longueuil (58)","16- Montérégie",1]
[null,"73025","Lorraine","Laurentides (15)","Thérèse-De Blainville (73)","15- Laurentides",1.05]
[null,"85037","Lorrainville","Abitibi-Témiscamingue (08)","Témiscamingue (85)","8- Abitibi-Témiscamingue",1.1499999999999999]
[null,"33115","Lotbinière","Chaudière-Appalaches (12)","Lotbinière (33)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"51015","Louiseville","Mauricie (04)","Maskinongé (51)","4- Mauricie",1]
[null,"83010","Low","Outaouais (07)","La Vallée-de-la-Gatineau (83)","7- Outaouais (secteurs de Maniwaki et de la Haute-Gatineau)",1.1000000000000001]
[null,"32065","Lyster","Centre-du-Québec (17)","L'Érable (32)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"87058","Macamic","Abitibi-Témiscamingue (08)","Abitibi-Ouest (87)","8- Abitibi-Témiscamingue",1.1499999999999999]
[null,"39165","Maddington Falls","Centre-du-Québec (17)","Arthabaska (39)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"45072","Magog","Estrie (05)","Memphrémagog (45)","5- Estrie",1]
[null,"89015","Malartic","Abitibi-Témiscamingue (08)","La Vallée-de-l'Or (89)","8- Abitibi-Témiscamingue",1.1499999999999999]
[null,"97804","Maliotenam","Côte-Nord (09)","Sept-Rivières - Caniapiscau (97)","",1.1499999999999999]
[null,"62802","Manawan","Lanaudière (14)","Matawinie (62)","",1.1499999999999999]
[null,"52095","Mandeville","Lanaudière (14)","D'Autray (52)","14- Lanaudière",1.05]
[null,"83065","Maniwaki","Outaouais (07)","La Vallée-de-la-Gatineau (83)","7- Outaouais (secteurs de Maniwaki et de la Haute-Gatineau)",1.1000000000000001]
[null,"38028","Manseau","Centre-du-Québec (17)","Bécancour (38)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"84065","Mansfield-et-Pontefract","Outaouais (07)","Pontiac (84)","7- Outaouais",1]
[null,"06005","Maria","Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine (11)","Avignon (06)","11- Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine",1.2]
[null,"42065","Maricourt","Estrie (05)","Le Val-Saint-François (42)","5- Estrie",1]
[null,"55048","Marieville","Montérégie (16)","Rouville (55)","16- Montérégie",1]
[null,"04025","Marsoui","Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine (11)","La Haute-Gaspésie (04)","11- Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine",1.2]
[null,"30035","Marston","Estrie (05)","Le Granit (30)","5- Estrie",1]
[null,"44060","Martinville","Estrie (05)","Coaticook (44)","5- Estrie",1]
[null,"64015","Mascouche","Lanaudière (14)","Les Moulins (64)","14- Lanaudière",1.05]
[null,"91802","Mashteuiatsh","Saguenay--Lac-Saint-Jean (02)","Le Domaine-du-Roy (91)","",1.05]
[null,"51008","Maskinongé","Mauricie (04)","Maskinongé (51)","4- Mauricie",1]
[null,"53010","Massueville","Montérégie (16)","Le Bas-Richelieu (53)","16- Montérégie",1]
[null,"99015","Matagami","Nord-du-Québec (10)","Nord-du-Québec (99)","10- Nord-du-Québec",1.2]
[null,"08053","Matane","Bas-Saint-Laurent (01)","Matane (08)","1- Bas-Saint-Laurent (secteurs de Matane et de la vallée de la Matapédia)",1.1000000000000001]
[null,"06045","Matapédia","Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine (11)","Avignon (06)","11- Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine",1.2]
[null,"89902","Matchi-Manitou","Abitibi-Témiscamingue (08)","La Vallée-de-l'Or (89)","",1.2]
[null,"97808","Matimekosh","Côte-Nord (09)","Sept-Rivières - Caniapiscau (97)","",1.2]
[null,"80065","Mayo","Outaouais (07)","Papineau (80)","7- Outaouais",1]
[null,"57025","McMasterville","Montérégie (16)","La Vallée-du-Richelieu (57)","16- Montérégie",1]
[null,"42075","Melbourne","Estrie (05)","Le Val-Saint-François (42)","5- Estrie",1]
[null,"67045","Mercier","Montérégie (16)","Roussillon (67)","16- Montérégie",1]
[null,"83060","Messines","Outaouais (07)","La Vallée-de-la-Gatineau (83)","7- Outaouais (secteurs de Maniwaki et de la Haute-Gatineau)",1.1000000000000001]
[null,"93012","Métabetchouan--Lac-à-la-Croix","Saguenay--Lac-Saint-Jean (02)","Lac-Saint-Jean-Est (93)","2- Saguenay‒Lac-Saint-Jean",1.1000000000000001]
[null,"09048","Métis-sur-Mer","Bas-Saint-Laurent (01)","La Mitis (09)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"30040","Milan","Estrie (05)","Le Granit (30)","5- Estrie",1]
[null,"76030","Mille-Isles","Laurentides (15)","Argenteuil (76)","15- Laurentides",1.05]
[null,"98808","Mingan","Côte-Nord (09)","Minganie-Basse-Côte-Nord (98)","",1.05]
[null,"74005","Mirabel","Laurentides (15)","Mirabel (74)","15- Laurentides",1.05]
[null,"99030","Mistissini","Nord-du-Québec (10)","Nord-du-Québec (99)","",1.05]
[null,"99804","Mistissini","Nord-du-Québec (10)","Nord-du-Québec (99)","",1.05]
[null,"85075","Moffet","Abitibi-Témiscamingue (08)","Témiscamingue (85)","8- Abitibi-Témiscamingue",1.1499999999999999]
[null,"04902","Mont-Albert","Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine (11)","La Haute-Gaspésie (04)","",1.1499999999999999]
[null,"02902","Mont-Alexandre","Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine (11)","Le Rocher-Percé (02)","",1.1499999999999999]
[null,"93902","Mont-Apica","Saguenay--Lac-Saint-Jean (02)","Lac-Saint-Jean-Est (93)","",1.1499999999999999]
[null,"78047","Mont-Blanc","Laurentides (15)","Les Laurentides (78)","15- Laurentides",1.05]
[null,"78055","Montcalm","Laurentides (15)","Les Laurentides (78)","15- Laurentides",1.05]
[null,"14005","Mont-Carmel","Bas-Saint-Laurent (01)","Kamouraska (14)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"83088","Montcerf-Lytton","Outaouais (07)","La Vallée-de-la-Gatineau (83)","7- Outaouais (secteurs de Maniwaki et de la Haute-Gatineau)",1.1000000000000001]
[null,"80010","Montebello","Outaouais (07)","Papineau (80)","7- Outaouais",1]
[null,"15902","Mont-Élie","Capitale-Nationale (03)","Charlevoix-Est (15)","",1]
[null,"09077","Mont-Joli","Bas-Saint-Laurent (01)","La Mitis (09)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"79088","Mont-Laurier","Laurentides (15)","Antoine-Labelle (79)","15- Laurentides",1.05]
[null,"18050","Montmagny","Chaudière-Appalaches (12)","Montmagny (18)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"80090","Montpellier","Outaouais (07)","Papineau (80)","7- Outaouais",1]
[null,"66023","Montréal","Montréal (06)","Montréal (66)","6- Montréal",1]
[null,"66007","Montréal-Est","Montréal (06)","Montréal (66)","6- Montréal",1]
[null,"66047","Montréal-Ouest","Montréal (06)","Montréal (66)","6- Montréal",1]
[null,"66072","Mont-Royal","Montréal (06)","Montréal (66)","6- Montréal",1]
[null,"56097","Mont-Saint-Grégoire","Montérégie (16)","Le Haut-Richelieu (56)","16- Montérégie",1]
[null,"57035","Mont-Saint-Hilaire","Montérégie (16)","La Vallée-du-Richelieu (57)","16- Montérégie",1]
[null,"79110","Mont-Saint-Michel","Laurentides (15)","Antoine-Labelle (79)","15- Laurentides",1.05]
[null,"04015","Mont-Saint-Pierre","Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine (11)","La Haute-Gaspésie (04)","11- Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine",1.2]
[null,"78102","Mont-Tremblant","Laurentides (15)","Les Laurentides (78)","15- Laurentides",1.05]
[null,"94930","Mont-Valin","Saguenay--Lac-Saint-Jean (02)","Le Saguenay-et-son-Fjord (94)","",1.05]
[null,"77050","Morin-Heights","Laurentides (15)","Les Pays-d'en-Haut (77)","15- Laurentides",1.05]
[null,"80085","Mulgrave-et-Derry","Outaouais (07)","Papineau (80)","7- Outaouais",1]
[null,"03025","Murdochville","Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine (11)","La Côte-de-Gaspé (03)","11- Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine",1.2]
[null,"80110","Namur","Outaouais (07)","Papineau (80)","7- Outaouais",1]
[null,"30045","Nantes","Estrie (05)","Le Granit (30)","5- Estrie",1]
[null,"68030","Napierville","Montérégie (16)","Les Jardins-de-Napierville (68)","16- Montérégie",1]
[null,"98025","Natashquan","Côte-Nord (09)","Minganie-Basse-Côte-Nord (98)","9- Côte-Nord (sans accès routier)",3]
[null,"98806","Natashquan","Côte-Nord (09)","Minganie-Basse-Côte-Nord (98)","9- Côte-Nord (sans accès routier)",3]
[null,"85100","Nédélec","Abitibi-Témiscamingue (08)","Témiscamingue (85)","8- Abitibi-Témiscamingue",1.1499999999999999]
[null,"99040","Nemaska","Nord-du-Québec (10)","Nord-du-Québec (99)","",1.1499999999999999]
[null,"99808","Nemaska","Nord-du-Québec (10)","Nord-du-Québec (99)","",1.1499999999999999]
[null,"34007","Neuville","Capitale-Nationale (03)","Portneuf (34)","3- Capitale-Nationale",1]
[null,"05040","New Carlisle","Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine (11)","Bonaventure (05)","11- Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine",1.2]
[null,"05070","New Richmond","Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine (11)","Bonaventure (05)","11- Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine",1.2]
[null,"41037","Newport","Estrie (05)","Le Haut-Saint-François (41)","5- Estrie",1]
[null,"50072","Nicolet","Centre-du-Québec (17)","Nicolet-Yamaska (50)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"79030","Nominingue","Laurentides (15)","Antoine-Labelle (79)","15- Laurentides",1.05]
[null,"92040","Normandin","Saguenay--Lac-Saint-Jean (02)","Maria-Chapdelaine (92)","2- Saguenay‒Lac-Saint-Jean",1.1000000000000001]
[null,"87115","Normétal","Abitibi-Témiscamingue (08)","Abitibi-Ouest (87)","8- Abitibi-Témiscamingue",1.1499999999999999]
[null,"45050","North Hatley","Estrie (05)","Memphrémagog (45)","5- Estrie",1]
[null,"19010","Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland","Chaudière-Appalaches (12)","Bellechasse (19)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"80015","Notre-Dame-de-Bonsecours","Outaouais (07)","Papineau (80)","7- Outaouais",1]
[null,"39015","Notre-Dame-de-Ham","Centre-du-Québec (17)","Arthabaska (39)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"62055","Notre-Dame-de-la-Merci","Lanaudière (14)","Matawinie (62)","14- Lanaudière",1.05]
[null,"80020","Notre-Dame-de-la-Paix","Outaouais (07)","Papineau (80)","7- Outaouais",1]
[null,"80087","Notre-Dame-de-la-Salette","Outaouais (07)","Les Collines-de-l'Outaouais (82)","7- Outaouais",1]
[null,"71065","Notre-Dame-de-l'Île-Perrot","Montérégie (16)","Vaudreuil-Soulanges (71)","16- Montérégie",1]
[null,"92060","Notre-Dame-de-Lorette","Saguenay--Lac-Saint-Jean (02)","Maria-Chapdelaine (92)","2- Saguenay‒Lac-Saint-Jean",1.1000000000000001]
[null,"32080","Notre-Dame-de-Lourdes","Centre-du-Québec (17)","L'Érable (32)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"61045","Notre-Dame-de-Lourdes","Lanaudière (14)","Joliette (61)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"35005","Notre-Dame-de-Montauban","Mauricie (04)","Mékinac (35)","4- Mauricie",1]
[null,"79010","Notre-Dame-de-Pontmain","Laurentides (15)","Antoine-Labelle (79)","15- Laurentides",1.05]
[null,"23015","Notre-Dame-des-Anges","Capitale-Nationale (03)","Québec (23)","3- Capitale-Nationale",1]
[null,"30010","Notre-Dame-des-Bois","Estrie (05)","Le Granit (30)","5- Estrie",1]
[null,"15025","Notre-Dame-des-Monts","Capitale-Nationale (03)","Charlevoix-Est (15)","3- Capitale-Nationale",1]
[null,"11045","Notre-Dame-des-Neiges","Bas-Saint-Laurent (01)","Les Basques (11)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"29120","Notre-Dame-des-Pins","Chaudière-Appalaches (12)","Beauce-Sartigan (29)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"61030","Notre-Dame-des-Prairies","Lanaudière (14)","Joliette (61)","14- Lanaudière",1.05]
[null,"12045","Notre-Dame-des-Sept-Douleurs","Bas-Saint-Laurent (01)","Rivière-du-Loup (12)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"46100","Notre-Dame-de-Stanbridge","Estrie (05)","Brome-Missisquoi (46)","5- Estrie",1]
[null,"49075","Notre-Dame-du-Bon-Conseil","Centre-du-Québec (17)","Drummond (49)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"49080","Notre-Dame-du-Bon-Conseil","Centre-du-Québec (17)","Drummond (49)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"79005","Notre-Dame-du-Laus","Laurentides (15)","Antoine-Labelle (79)","15- Laurentides",1.05]
[null,"37235","Notre-Dame-du-Mont-Carmel","Mauricie (04)","Shawinigan (36)","4- Mauricie",1]
[null,"85090","Notre-Dame-du-Nord","Abitibi-Témiscamingue (08)","Témiscamingue (85)","8- Abitibi-Témiscamingue",1.1499999999999999]
[null,"12080","Notre-Dame-du-Portage","Bas-Saint-Laurent (01)","Rivière-du-Loup (12)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"18040","Notre-Dame-du-Rosaire","Chaudière-Appalaches (12)","Montmagny (18)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"33085","Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun","Chaudière-Appalaches (12)","Lotbinière (33)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"06020","Nouvelle","Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine (11)","Avignon (06)","11- Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine",1.2]
[null,"56015","Noyan","Montérégie (16)","Le Haut-Richelieu (56)","16- Montérégie",1]
[null,"90804","Obedjiwan","Mauricie (04)","La Tuque (90)","",1]
[null,"50802","Odanak","Centre-du-Québec (17)","Nicolet-Yamaska (50)","",1]
[null,"45020","Ogden","Estrie (05)","Memphrémagog (45)","5- Estrie",1]
[null,"72032","Oka","Laurentides (15)","Deux-Montagnes (72)","15- Laurentides",1.05]
[null,"45115","Orford","Estrie (05)","Memphrémagog (45)","5- Estrie",1]
[null,"69037","Ormstown","Montérégie (16)","Le Haut-Saint-Laurent (69)","16- Montérégie",1]
[null,"84055","Otter Lake","Outaouais (07)","Pontiac (84)","7- Outaouais",1]
[null,"57030","Otterburn Park","Montérégie (16)","La Vallée-du-Richelieu (57)","16- Montérégie",1]
[null,"99818","Oujé-Bougoumou","Nord-du-Québec (10)","Nord-du-Québec (99)","",1]
[null,"13015","Packington","Bas-Saint-Laurent (01)","Témiscouata (13)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"09040","Padoue","Bas-Saint-Laurent (01)","La Mitis (09)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"87025","Palmarolle","Abitibi-Témiscamingue (08)","Abitibi-Ouest (87)","8- Abitibi-Témiscamingue",1.1499999999999999]
[null,"80037","Papineauville","Outaouais (07)","Papineau (80)","7- Outaouais",1]
[null,"38055","Parisville","Centre-du-Québec (17)","Bécancour (38)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"05032","Paspébiac","Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine (11)","Bonaventure (05)","11- Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine",1.2]
[null,"92902","Passes-Dangereuses","Saguenay--Lac-Saint-Jean (02)","Maria-Chapdelaine (92)","",1.2]
[null,"02005","Percé","Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine (11)","Le Rocher-Percé (02)","11- Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine",1.2]
[null,"92010","Péribonka","Saguenay--Lac-Saint-Jean (02)","Maria-Chapdelaine (92)","2- Saguenay‒Lac-Saint-Jean",1.1000000000000001]
[null,"96802","Pessamit","Côte-Nord (09)","Manicouagan (96)","",1.1000000000000001]
[null,"16005","Petite-Rivière-Saint-François","Capitale-Nationale (03)","Charlevoix (16)","3- Capitale-Nationale",1]
[null,"03015","Petite-Vallée","Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine (11)","La Côte-de-Gaspé (03)","11- Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine",1.2]
[null,"14904","Petit-Lac-Sainte-Anne","Bas-Saint-Laurent (01)","Kamouraska (14)","",1.2]
[null,"98912","Petit-Mécatina","Côte-Nord (09)","Minganie-Basse-Côte-Nord (98)","",1.2]
[null,"94205","Petit-Saguenay","Saguenay--Lac-Saint-Jean (02)","Le Saguenay-et-son-Fjord (94)","2- Saguenay‒Lac-Saint-Jean",1.1000000000000001]
[null,"14902","Picard","Bas-Saint-Laurent (01)","Kamouraska (14)","",1.1000000000000001]
[null,"77030","Piedmont","Laurentides (15)","Les Pays-d'en-Haut (77)","15- Laurentides",1.05]
[null,"50113","Pierreville","Centre-du-Québec (17)","Nicolet-Yamaska (50)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"46025","Pike River","Estrie (05)","Brome-Missisquoi (46)","5- Estrie",1]
[null,"88802","Pikogan","Abitibi-Témiscamingue (08)","Abitibi (88)","",1]
[null,"71070","Pincourt","Montérégie (16)","Vaudreuil-Soulanges (71)","16- Montérégie",1]
[null,"30020","Piopolis","Estrie (05)","Le Granit (30)","5- Estrie",1]
[null,"80045","Plaisance","Outaouais (07)","Papineau (80)","7- Outaouais",1]
[null,"32043","Plessisville","Centre-du-Québec (17)","L'Érable (32)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"13095","Pohénégamook","Bas-Saint-Laurent (01)","Témiscouata (13)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"06030","Pointe-à-la-Croix","Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine (11)","Avignon (06)","11- Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine",1.2]
[null,"96030","Pointe-aux-Outardes","Côte-Nord (09)","Manicouagan (96)","9- Côte-Nord",1.4]
[null,"72020","Pointe-Calumet","Laurentides (15)","Deux-Montagnes (72)","15- Laurentides",1.05]
[null,"66097","Pointe-Claire","Montréal (06)","Montréal (66)","6- Montréal",1]
[null,"71055","Pointe-des-Cascades","Montérégie (16)","Vaudreuil-Soulanges (71)","16- Montérégie",1]
[null,"71140","Pointe-Fortune","Montérégie (16)","Vaudreuil-Soulanges (71)","16- Montérégie",1]
[null,"96025","Pointe-Lebel","Côte-Nord (09)","Manicouagan (96)","9- Côte-Nord",1.4]
[null,"82030","Pontiac","Outaouais (07)","Les Collines-de-l'Outaouais (82)","7- Outaouais",1]
[null,"34017","Pont-Rouge","Capitale-Nationale (03)","Portneuf (34)","3- Capitale-Nationale",1]
[null,"84020","Portage-du-Fort","Outaouais (07)","Pontiac (84)","7- Outaouais",1]
[null,"97022","Port-Cartier","Côte-Nord (09)","Sept-Rivières - Caniapiscau (97)","9- Côte-Nord",1.4]
[null,"02047","Port-Daniel--Gascons","Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine (11)","Le Rocher-Percé (02)","11- Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine",1.2]
[null,"34048","Portneuf","Capitale-Nationale (03)","Portneuf (34)","3- Capitale-Nationale",1]
[null,"95040","Portneuf-sur-Mer","Côte-Nord (09)","La Haute-Côte-Nord (95)","9- Côte-Nord (secteur de Tadoussac à Forestville)",1.2]
[null,"45030","Potton","Estrie (05)","Memphrémagog (45)","5- Estrie",1]
[null,"87035","Poularies","Abitibi-Témiscamingue (08)","Abitibi-Ouest (87)","8- Abitibi-Témiscamingue",1.1499999999999999]
[null,"88090","Preissac","Abitibi-Témiscamingue (08)","Abitibi (88)","8- Abitibi-Témiscamingue",1.1499999999999999]
[null,"75040","Prévost","Laurentides (15)","La Rivière-du-Nord (75)","15- Laurentides",1.05]
[null,"09065","Price","Bas-Saint-Laurent (01)","La Mitis (09)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"32033","Princeville","Centre-du-Québec (17)","L'Érable (32)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"99120","Puvirnituq","Nord-du-Québec (10)","Nord-du-Québec (99)","",1]
[null,"99115","Quaqtaq","Nord-du-Québec (10)","Nord-du-Québec (99)","",1]
[null,"99889","Quaqtaq","Nord-du-Québec (10)","Nord-du-Québec (99)","",1]
[null,"23027","Québec","Capitale-Nationale (03)","Québec (23)","3- Capitale-Nationale",1]
[null,"42032","Racine","Estrie (05)","Le Val-Saint-François (42)","5- Estrie",1]
[null,"96040","Ragueneau","Côte-Nord (09)","Manicouagan (96)","9- Côte-Nord",1.4]
[null,"87010","Rapide-Danseur","Abitibi-Témiscamingue (08)","Abitibi-Ouest (87)","8- Abitibi-Témiscamingue",1.1499999999999999]
[null,"84100","Rapides-des-Joachims","Outaouais (07)","Pontiac (84)","7- Outaouais",1]
[null,"62037","Rawdon","Lanaudière (14)","Matawinie (62)","14- Lanaudière",1.05]
[null,"85105","Rémigny","Abitibi-Témiscamingue (08)","Témiscamingue (85)","8- Abitibi-Témiscamingue",1.1499999999999999]
[null,"60013","Repentigny","Lanaudière (14)","L'Assomption (60)","14- Lanaudière",1.05]
[null,"89910","Réservoir-Dozois","Abitibi-Témiscamingue (08)","La Vallée-de-l'Or (89)","",1.05]
[null,"55057","Richelieu","Montérégie (16)","Rouville (55)","16- Montérégie",1]
[null,"42098","Richmond","Estrie (05)","Le Val-Saint-François (42)","5- Estrie",1]
[null,"71133","Rigaud","Montérégie (16)","Vaudreuil-Soulanges (71)","16- Montérégie",1]
[null,"10043","Rimouski","Bas-Saint-Laurent (01)","Rimouski-Neigette (10)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"80078","Ripon","Outaouais (07)","Papineau (80)","7- Outaouais",1]
[null,"06035","Ristigouche-Sud-Est","Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine (11)","Avignon (06)","11- Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine",1.2]
[null,"04020","Rivière-à-Claude","Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine (11)","La Haute-Gaspésie (04)","11- Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine",1.2]
[null,"34135","Rivière-à-Pierre","Capitale-Nationale (03)","Portneuf (34)","3- Capitale-Nationale",1]
[null,"98055","Rivière-au-Tonnerre","Côte-Nord (09)","Minganie-Basse-Côte-Nord (98)","9- Côte-Nord (sans accès routier)",3]
[null,"96902","Rivière-aux-Outardes","Côte-Nord (09)","Manicouagan (96)","",3]
[null,"71005","Rivière-Beaudette","Montérégie (16)","Vaudreuil-Soulanges (71)","16- Montérégie",1]
[null,"13025","Rivière-Bleue","Bas-Saint-Laurent (01)","Témiscouata (13)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"05902","Rivière-Bonaventure","Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine (11)","Bonaventure (05)","",1.05]
[null,"08902","Rivière-Bonjour","Bas-Saint-Laurent (01)","Matane (08)","",1.05]
[null,"35906","Rivière-de-la-Savane","Mauricie (04)","Mékinac (35)","",1.05]
[null,"12072","Rivière-du-Loup","Bas-Saint-Laurent (01)","Rivière-du-Loup (12)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"94215","Rivière-Éternité","Saguenay--Lac-Saint-Jean (02)","Le Saguenay-et-son-Fjord (94)","2- Saguenay‒Lac-Saint-Jean",1.1000000000000001]
[null,"89010","Rivière-Héva","Abitibi-Témiscamingue (08)","La Vallée-de-l'Or (89)","8- Abitibi-Témiscamingue",1.1499999999999999]
[null,"99902","Rivière-Koksoak","Nord-du-Québec (10)","Nord-du-Québec (99)","",1.1499999999999999]
[null,"92904","Rivière-Mistassini","Saguenay--Lac-Saint-Jean (02)","Maria-Chapdelaine (92)","",1.1499999999999999]
[null,"97906","Rivière-Mouchalagane","Côte-Nord (09)","Sept-Rivières - Caniapiscau (97)","",1.1499999999999999]
[null,"97902","Rivière-Nipissis","Côte-Nord (09)","Sept-Rivières - Caniapiscau (97)","",1.1499999999999999]
[null,"06902","Rivière-Nouvelle","Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine (11)","Avignon (06)","",1.1499999999999999]
[null,"87904","Rivière-Ojima","Abitibi-Témiscamingue (08)","Abitibi-Ouest (87)","",1.1499999999999999]
[null,"14065","Rivière-Ouelle","Bas-Saint-Laurent (01)","Kamouraska (14)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"07906","Rivière-Patapédia-Est","Bas-Saint-Laurent (01)","La Matapédia (07)","",1.05]
[null,"79037","Rivière-Rouge","Laurentides (15)","Antoine-Labelle (79)","15- Laurentides",1.05]
[null,"03902","Rivière-Saint-Jean","Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine (11)","La Côte-de-Gaspé (03)","9- Côte-Nord (sans accès routier)",3]
[null,"98050","Rivière-Saint-Jean","Côte-Nord (09)","Minganie-Basse-Côte-Nord (98)","9- Côte-Nord (sans accès routier)",3]
[null,"07904","Rivière-Vaseuse","Bas-Saint-Laurent (01)","La Matapédia (07)","",3]
[null,"91025","Roberval","Saguenay--Lac-Saint-Jean (02)","Le Domaine-du-Roy (91)","2- Saguenay‒Lac-Saint-Jean",1.1000000000000001]
[null,"87015","Roquemaure","Abitibi-Témiscamingue (08)","Abitibi-Ouest (87)","8- Abitibi-Témiscamingue",1.1499999999999999]
[null,"73020","Rosemère","Laurentides (15)","Thérèse-De Blainville (73)","15- Laurentides",1.05]
[null,"55037","Rougemont","Montérégie (16)","Rouville (55)","16- Montérégie",1]
[null,"07902","Routhierville","Bas-Saint-Laurent (01)","La Matapédia (07)","",1]
[null,"86042","Rouyn-Noranda","Abitibi-Témiscamingue (08)","Rouyn-Noranda (86)","8- Abitibi-Témiscamingue",1.1499999999999999]
[null,"48015","Roxton","Montérégie (16)","Acton (48)","16- Montérégie",1]
[null,"48010","Roxton Falls","Montérégie (16)","Acton (48)","16- Montérégie",1]
[null,"47047","Roxton Pond","Estrie (05)","La Haute-Yamaska (47)","5- Estrie",1]
[null,"07910","Ruisseau-des-Mineurs","Bas-Saint-Laurent (01)","La Matapédia (07)","",1]
[null,"06904","Ruisseau-Ferguson","Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine (11)","Avignon (06)","",1]
[null,"95010","Sacré-Coeur","Côte-Nord (09)","La Haute-Côte-Nord (95)","9- Côte-Nord (secteur de Tadoussac à Forestville)",1.2]
[null,"31130","Sacré-Coeur-de-Jésus","Chaudière-Appalaches (12)","L'Amiante (31)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"15904","Sagard","Capitale-Nationale (03)","Charlevoix-Est (15)","",1]
[null,"94068","Saguenay","Saguenay--Lac-Saint-Jean (02)","Le Saguenay-et-son-Fjord (94)","2- Saguenay‒Lac-Saint-Jean",1.1000000000000001]
[null,"17015","Saint-Adalbert","Chaudière-Appalaches (12)","L'Islet (17)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"08030","Saint-Adelme","Bas-Saint-Laurent (01)","Matane (08)","1- Bas-Saint-Laurent (secteurs de Matane et de la vallée de la Matapédia)",1.1000000000000001]
[null,"35015","Saint-Adelphe","Mauricie (04)","Mékinac (35)","4- Mauricie",1]
[null,"77065","Saint-Adolphe-d'Howard","Laurentides (15)","Les Pays-d'en-Haut (77)","15- Laurentides",1.05]
[null,"40010","Saint-Adrien","Estrie (05)","Asbestos (40)","5- Estrie",1]
[null,"31095","Saint-Adrien-d'Irlande","Chaudière-Appalaches (12)","L'Amiante (31)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"33045","Saint-Agapit","Chaudière-Appalaches (12)","Lotbinière (33)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"53015","Saint-Aimé","Montérégie (16)","Le Bas-Richelieu (53)","16- Montérégie",1]
[null,"15030","Saint-Aimé-des-Lacs","Capitale-Nationale (03)","Charlevoix-Est (15)","3- Capitale-Nationale",1]
[null,"79022","Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles","Laurentides (15)","Antoine-Labelle (79)","15- Laurentides",1.05]
[null,"34097","Saint-Alban","Capitale-Nationale (03)","Portneuf (34)","3- Capitale-Nationale",1]
[null,"39085","Saint-Albert","Centre-du-Québec (17)","Arthabaska (39)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"56055","Saint-Alexandre","Montérégie (16)","Le Haut-Richelieu (56)","16- Montérégie",1]
[null,"14035","Saint-Alexandre-de-Kamouraska","Bas-Saint-Laurent (01)","Kamouraska (14)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"07065","Saint-Alexandre-des-Lacs","Bas-Saint-Laurent (01)","La Matapédia (07)","1- Bas-Saint-Laurent (secteurs de Matane et de la vallée de la Matapédia)",1.1000000000000001]
[null,"63023","Saint-Alexis","Lanaudière (14)","Montcalm (63)","14- Lanaudière",1.05]
[null,"06050","Saint-Alexis-de-Matapédia","Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine (11)","Avignon (06)","11- Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine",1.2]
[null,"51065","Saint-Alexis-des-Monts","Mauricie (04)","Maskinongé (51)","4- Mauricie",1]
[null,"27015","Saint-Alfred","Chaudière-Appalaches (12)","Robert-Cliche (27)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"05065","Saint-Alphonse","Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine (11)","Bonaventure (05)","11- Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine",1.2]
[null,"47010","Saint-Alphonse-de-Granby","Estrie (05)","La Haute-Yamaska (47)","5- Estrie",1]
[null,"62025","Saint-Alphonse-Rodriguez","Lanaudière (14)","Matawinie (62)","14- Lanaudière",1.05]
[null,"59015","Saint-Amable","Montérégie (16)","Lajemmerais (59)","16- Montérégie",1]
[null,"94255","Saint-Ambroise","Saguenay--Lac-Saint-Jean (02)","Le Saguenay-et-son-Fjord (94)","2- Saguenay‒Lac-Saint-Jean",1.1000000000000001]
[null,"61040","Saint-Ambroise-de-Kildare","Lanaudière (14)","Joliette (61)","14- Lanaudière",1.05]
[null,"10030","Saint-Anaclet-de-Lessard","Bas-Saint-Laurent (01)","Rimouski-Neigette (10)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"80027","Saint-André-Avellin","Outaouais (07)","Papineau (80)","7- Outaouais",1]
[null,"76008","Saint-André-d'Argenteuil","Laurentides (15)","Argenteuil (76)","15- Laurentides",1.05]
[null,"14040","Saint-André-de-Kamouraska","Bas-Saint-Laurent (01)","Kamouraska (14)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"06040","Saint-André-de-Restigouche","Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine (11)","Avignon (06)","11- Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine",1.2]
[null,"91010","Saint-André-du-Lac-Saint-Jean","Saguenay--Lac-Saint-Jean (02)","Le Domaine-du-Roy (91)","2- Saguenay‒Lac-Saint-Jean",1.1000000000000001]
[null,"69070","Saint-Anicet","Montérégie (16)","Le Haut-Saint-Laurent (69)","16- Montérégie",1]
[null,"19062","Saint-Anselme","Chaudière-Appalaches (12)","Bellechasse (19)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"18070","Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues","Chaudière-Appalaches (12)","Montmagny (18)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"33095","Saint-Antoine-de-Tilly","Chaudière-Appalaches (12)","Lotbinière (33)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"57075","Saint-Antoine-sur-Richelieu","Montérégie (16)","La Vallée-du-Richelieu (57)","16- Montérégie",1]
[null,"12015","Saint-Antonin","Bas-Saint-Laurent (01)","Rivière-du-Loup (12)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"33090","Saint-Apollinaire","Chaudière-Appalaches (12)","Lotbinière (33)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"46017","Saint-Armand","Estrie (05)","Brome-Missisquoi (46)","5- Estrie",1]
[null,"12065","Saint-Arsène","Bas-Saint-Laurent (01)","Rivière-du-Loup (12)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"13100","Saint-Athanase","Bas-Saint-Laurent (01)","Témiscouata (13)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"17055","Saint-Aubert","Chaudière-Appalaches (12)","L'Islet (17)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"92005","Saint-Augustin","Saguenay--Lac-Saint-Jean (02)","Maria-Chapdelaine (92)","9- Côte-Nord (sans accès routier)",3]
[null,"98012","Saint-Augustin","Côte-Nord (09)","Minganie-Basse-Côte-Nord (98)","9- Côte-Nord (sans accès routier)",3]
[null,"23072","Saint-Augustin-de-Desmaures","Capitale-Nationale (03)","Québec (23)","3- Capitale-Nationale",1]
[null,"30005","Saint-Augustin-de-Woburn","Estrie (05)","Le Granit (30)","5- Estrie",1]
[null,"51025","Saint-Barnabé","Mauricie (04)","Maskinongé (51)","4- Mauricie",1]
[null,"54105","Saint-Barnabé-Sud","Montérégie (16)","Les Maskoutains (54)","16- Montérégie",1]
[null,"52055","Saint-Barthélemy","Lanaudière (14)","D'Autray (52)","14- Lanaudière",1.05]
[null,"34038","Saint-Basile","Capitale-Nationale (03)","Portneuf (34)","3- Capitale-Nationale",1]
[null,"57020","Saint-Basile-le-Grand","Montérégie (16)","La Vallée-du-Richelieu (57)","16- Montérégie",1]
[null,"28025","Saint-Benjamin","Chaudière-Appalaches (12)","Les Etchemins (28)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"45080","Saint-Benoît-du-Lac","Estrie (05)","Memphrémagog (45)","5- Estrie",1]
[null,"29100","Saint-Benoît-Labre","Chaudière-Appalaches (12)","Beauce-Sartigan (29)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"26055","Saint-Bernard","Chaudière-Appalaches (12)","La Nouvelle-Beauce (26)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"68005","Saint-Bernard-de-Lacolle","Montérégie (16)","Les Jardins-de-Napierville (68)","16- Montérégie",1]
[null,"54115","Saint-Bernard-de-Michaudville","Montérégie (16)","Les Maskoutains (54)","16- Montérégie",1]
[null,"56065","Saint-Blaise-sur-Richelieu","Montérégie (16)","Le Haut-Richelieu (56)","16- Montérégie",1]
[null,"49125","Saint-Bonaventure","Centre-du-Québec (17)","Drummond (49)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"51085","Saint-Boniface","Mauricie (04)","Shawinigan (36)","4- Mauricie",1]
[null,"93030","Saint-Bruno","Saguenay--Lac-Saint-Jean (02)","Lac-Saint-Jean-Est (93)","2- Saguenay‒Lac-Saint-Jean",1.1000000000000001]
[null,"85045","Saint-Bruno-de-Guigues","Abitibi-Témiscamingue (08)","Témiscamingue (85)","8- Abitibi-Témiscamingue",1.1499999999999999]
[null,"14010","Saint-Bruno-de-Kamouraska","Bas-Saint-Laurent (01)","Kamouraska (14)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"58037","Saint-Bruno-de-Montarville","Montérégie (16)","Longueuil (58)","16- Montérégie",1]
[null,"63055","Saint-Calixte","Lanaudière (14)","Montcalm (63)","14- Lanaudière",1.05]
[null,"40025","Saint-Camille","Estrie (05)","Asbestos (40)","5- Estrie",1]
[null,"28070","Saint-Camille-de-Lellis","Chaudière-Appalaches (12)","Les Etchemins (28)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"34078","Saint-Casimir","Capitale-Nationale (03)","Portneuf (34)","3- Capitale-Nationale",1]
[null,"50030","Saint-Célestin","Centre-du-Québec (17)","Nicolet-Yamaska (50)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"50035","Saint-Célestin","Centre-du-Québec (17)","Nicolet-Yamaska (50)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"55023","Saint-Césaire","Montérégie (16)","Rouville (55)","16- Montérégie",1]
[null,"61035","Saint-Charles-Borromée","Lanaudière (14)","Joliette (61)","14- Lanaudière",1.05]
[null,"19097","Saint-Charles-de-Bellechasse","Chaudière-Appalaches (12)","Bellechasse (19)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"94260","Saint-Charles-de-Bourget","Saguenay--Lac-Saint-Jean (02)","Le Saguenay-et-son-Fjord (94)","2- Saguenay‒Lac-Saint-Jean",1.1000000000000001]
[null,"09010","Saint-Charles-Garnier","Bas-Saint-Laurent (01)","La Mitis (09)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"57057","Saint-Charles-sur-Richelieu","Montérégie (16)","La Vallée-du-Richelieu (57)","16- Montérégie",1]
[null,"39060","Saint-Christophe-d'Arthabaska","Centre-du-Québec (17)","Arthabaska (39)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"69017","Saint-Chrysostome","Montérégie (16)","Le Haut-Saint-Laurent (69)","16- Montérégie",1]
[null,"42100","Saint-Claude","Estrie (05)","Le Val-Saint-François (42)","5- Estrie",1]
[null,"11005","Saint-Clément","Bas-Saint-Laurent (01)","Les Basques (11)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"07090","Saint-Cléophas","Bas-Saint-Laurent (01)","La Matapédia (07)","1- Bas-Saint-Laurent (secteurs de Matane et de la vallée de la Matapédia)",1.1000000000000001]
[null,"52075","Saint-Cléophas-de-Brandon","Lanaudière (14)","D'Autray (52)","14- Lanaudière",1.05]
[null,"71045","Saint-Clet","Montérégie (16)","Vaudreuil-Soulanges (71)","16- Montérégie",1]
[null,"75005","Saint-Colomban","Laurentides (15)","La Rivière-du-Nord (75)","15- Laurentides",1.05]
[null,"62065","Saint-Côme","Lanaudière (14)","Matawinie (62)","14- Lanaudière",1.05]
[null,"29057","Saint-Côme--Linière","Chaudière-Appalaches (12)","Beauce-Sartigan (29)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"67035","Saint-Constant","Montérégie (16)","Roussillon (67)","16- Montérégie",1]
[null,"52062","Saint-Cuthbert","Lanaudière (14)","D'Autray (52)","14- Lanaudière",1.05]
[null,"12005","Saint-Cyprien","Bas-Saint-Laurent (01)","Rivière-du-Loup (12)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"28040","Saint-Cyprien","Chaudière-Appalaches (12)","Les Etchemins (28)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"68035","Saint-Cyprien-de-Napierville","Montérégie (16)","Les Jardins-de-Napierville (68)","16- Montérégie",1]
[null,"17045","Saint-Cyrille-de-Lessard","Chaudière-Appalaches (12)","L'Islet (17)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"49070","Saint-Cyrille-de-Wendover","Centre-du-Québec (17)","Drummond (49)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"07105","Saint-Damase","Bas-Saint-Laurent (01)","La Matapédia (07)","1- Bas-Saint-Laurent (secteurs de Matane et de la vallée de la Matapédia)",1.1000000000000001]
[null,"54017","Saint-Damase","Montérégie (16)","Les Maskoutains (54)","1- Bas-Saint-Laurent (secteurs de Matane et de la vallée de la Matapédia)",1.1000000000000001]
[null,"17040","Saint-Damase-de-L'Islet","Chaudière-Appalaches (12)","L'Islet (17)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"62075","Saint-Damien","Lanaudière (14)","Matawinie (62)","14- Lanaudière",1.05]
[null,"19030","Saint-Damien-de-Buckland","Chaudière-Appalaches (12)","Bellechasse (19)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"53005","Saint-David","Montérégie (16)","Le Bas-Richelieu (53)","16- Montérégie",1]
[null,"94245","Saint-David-de-Falardeau","Saguenay--Lac-Saint-Jean (02)","Le Saguenay-et-son-Fjord (94)","2- Saguenay‒Lac-Saint-Jean",1.1000000000000001]
[null,"14055","Saint-Denis-De La Bouteillerie","Bas-Saint-Laurent (01)","Kamouraska (14)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"42025","Saint-Denis-de-Brompton","Estrie (05)","Le Val-Saint-François (42)","5- Estrie",1]
[null,"57068","Saint-Denis-sur-Richelieu","Montérégie (16)","La Vallée-du-Richelieu (57)","16- Montérégie",1]
[null,"52090","Saint-Didace","Lanaudière (14)","D'Autray (52)","14- Lanaudière",1.05]
[null,"54060","Saint-Dominique","Montérégie (16)","Les Maskoutains (54)","16- Montérégie",1]
[null,"88065","Saint-Dominique-du-Rosaire","Abitibi-Témiscamingue (08)","Abitibi (88)","8- Abitibi-Témiscamingue",1.1499999999999999]
[null,"09030","Saint-Donat","Bas-Saint-Laurent (01)","La Mitis (09)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"62060","Saint-Donat","Lanaudière (14)","Matawinie (62)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"77022","Sainte-Adèle","Laurentides (15)","Les Pays-d'en-Haut (77)","15- Laurentides",1.05]
[null,"33017","Sainte-Agathe-de-Lotbinière","Chaudière-Appalaches (12)","Lotbinière (33)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"78032","Sainte-Agathe-des-Monts","Laurentides (15)","Les Laurentides (78)","15- Laurentides",1.05]
[null,"09035","Sainte-Angèle-de-Mérici","Bas-Saint-Laurent (01)","La Mitis (09)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"55030","Sainte-Angèle-de-Monnoir","Montérégie (16)","Rouville (55)","16- Montérégie",1]
[null,"51055","Sainte-Angèle-de-Prémont","Mauricie (04)","Maskinongé (51)","4- Mauricie",1]
[null,"21030","Sainte-Anne-de-Beaupré","Capitale-Nationale (03)","La Côte-de-Beaupré (21)","3- Capitale-Nationale",1]
[null,"66117","Sainte-Anne-de-Bellevue","Montréal (06)","Montréal (66)","6- Montréal",1]
[null,"37205","Sainte-Anne-de-la-Pérade","Mauricie (04)","Francheville (37)","4- Mauricie",1]
[null,"14090","Sainte-Anne-de-la-Pocatière","Bas-Saint-Laurent (01)","Kamouraska (14)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"42050","Sainte-Anne-de-la-Rochelle","Estrie (05)","Le Val-Saint-François (42)","5- Estrie",1]
[null,"56060","Sainte-Anne-de-Sabrevois","Montérégie (16)","Le Haut-Richelieu (56)","16- Montérégie",1]
[null,"77035","Sainte-Anne-des-Lacs","Laurentides (15)","Les Pays-d'en-Haut (77)","15- Laurentides",1.05]
[null,"04037","Sainte-Anne-des-Monts","Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine (11)","La Haute-Gaspésie (04)","11- Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine",1.2]
[null,"53065","Sainte-Anne-de-Sorel","Montérégie (16)","Le Bas-Richelieu (53)","16- Montérégie",1]
[null,"73035","Sainte-Anne-des-Plaines","Laurentides (15)","Thérèse-De Blainville (73)","15- Laurentides",1.05]
[null,"79115","Sainte-Anne-du-Lac","Laurentides (15)","Antoine-Labelle (79)","15- Laurentides",1.05]
[null,"18025","Sainte-Apolline-de-Patton","Chaudière-Appalaches (12)","Montmagny (18)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"28015","Sainte-Aurélie","Chaudière-Appalaches (12)","Les Etchemins (28)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"69065","Sainte-Barbe","Montérégie (16)","Le Haut-Saint-Laurent (69)","16- Montérégie",1]
[null,"62020","Sainte-Béatrix","Lanaudière (14)","Matawinie (62)","14- Lanaudière",1.05]
[null,"56105","Sainte-Brigide-d'Iberville","Montérégie (16)","Le Haut-Richelieu (56)","16- Montérégie",1]
[null,"22045","Sainte-Brigitte-de-Laval","Capitale-Nationale (03)","La Jacques-Cartier (22)","3- Capitale-Nationale",1]
[null,"49085","Sainte-Brigitte-des-Saults","Centre-du-Québec (17)","Drummond (49)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"67030","Sainte-Catherine","Montérégie (16)","Roussillon (67)","16- Montérégie",1]
[null,"45060","Sainte-Catherine-de-Hatley","Estrie (05)","Memphrémagog (45)","5- Estrie",1]
[null,"22005","Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier","Capitale-Nationale (03)","La Jacques-Cartier (22)","3- Capitale-Nationale",1]
[null,"38060","Sainte-Cécile-de-Lévrard","Centre-du-Québec (17)","Bécancour (38)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"47055","Sainte-Cécile-de-Milton","Estrie (05)","La Haute-Yamaska (47)","5- Estrie",1]
[null,"30050","Sainte-Cécile-de-Whitton","Estrie (05)","Le Granit (30)","5- Estrie",1]
[null,"48020","Sainte-Christine","Montérégie (16)","Acton (48)","16- Montérégie",1]
[null,"34105","Sainte-Christine-d'Auvergne","Capitale-Nationale (03)","Portneuf (34)","3- Capitale-Nationale",1]
[null,"19055","Sainte-Claire","Chaudière-Appalaches (12)","Bellechasse (19)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"68020","Sainte-Clotilde","Montérégie (16)","Les Jardins-de-Napierville (68)","16- Montérégie",1]
[null,"31060","Sainte-Clotilde-de-Beauce","Chaudière-Appalaches (12)","L'Amiante (31)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"39117","Sainte-Clotilde-de-Horton","Centre-du-Québec (17)","Arthabaska (39)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"33102","Sainte-Croix","Chaudière-Appalaches (12)","Lotbinière (33)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"49100","Saint-Edmond-de-Grantham","Centre-du-Québec (17)","Drummond (49)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"92050","Saint-Edmond-les-Plaines","Saguenay--Lac-Saint-Jean (02)","Maria-Chapdelaine (92)","2- Saguenay‒Lac-Saint-Jean",1.1000000000000001]
[null,"68045","Saint-Édouard","Montérégie (16)","Les Jardins-de-Napierville (68)","16- Montérégie",1]
[null,"85015","Saint-Édouard-de-Fabre","Abitibi-Témiscamingue (08)","Témiscamingue (85)","8- Abitibi-Témiscamingue",1.1499999999999999]
[null,"33080","Saint-Édouard-de-Lotbinière","Chaudière-Appalaches (12)","Lotbinière (33)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"51050","Saint-Édouard-de-Maskinongé","Mauricie (04)","Maskinongé (51)","4- Mauricie",1]
[null,"44055","Sainte-Edwidge-de-Clifton","Estrie (05)","Coaticook (44)","5- Estrie",1]
[null,"52030","Sainte-Élisabeth","Lanaudière (14)","D'Autray (52)","14- Lanaudière",1.05]
[null,"39090","Sainte-Élizabeth-de-Warwick","Centre-du-Québec (17)","Arthabaska (39)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"62070","Sainte-Émélie-de-l'Énergie","Lanaudière (14)","Matawinie (62)","14- Lanaudière",1.05]
[null,"50005","Sainte-Eulalie","Centre-du-Québec (17)","Nicolet-Yamaska (50)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"18035","Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud","Chaudière-Appalaches (12)","Montmagny (18)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"20010","Sainte-Famille-de-l'Île-d'Orléans","Capitale-Nationale (03)","L'Île-d'Orléans (20)","3- Capitale-Nationale",1]
[null,"08023","Sainte-Félicité","Bas-Saint-Laurent (01)","Matane (08)","1- Bas-Saint-Laurent (secteurs de Matane et de la vallée de la Matapédia)",1.1000000000000001]
[null,"17025","Sainte-Félicité","Chaudière-Appalaches (12)","L'Islet (17)","1- Bas-Saint-Laurent (secteurs de Matane et de la vallée de la Matapédia)",1.1000000000000001]
[null,"09085","Sainte-Flavie","Bas-Saint-Laurent (01)","La Mitis (09)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"07010","Sainte-Florence","Bas-Saint-Laurent (01)","La Matapédia (07)","1- Bas-Saint-Laurent (secteurs de Matane et de la vallée de la Matapédia)",1.1000000000000001]
[null,"11030","Sainte-Françoise","Bas-Saint-Laurent (01)","Les Basques (11)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"38035","Sainte-Françoise","Centre-du-Québec (17)","Bécancour (38)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"37215","Sainte-Geneviève-de-Batiscan","Mauricie (04)","Francheville (37)","4- Mauricie",1]
[null,"52040","Sainte-Geneviève-de-Berthier","Lanaudière (14)","D'Autray (52)","14- Lanaudière",1.05]
[null,"87030","Sainte-Germaine-Boulé","Abitibi-Témiscamingue (08)","Abitibi-Ouest (87)","8- Abitibi-Témiscamingue",1.1499999999999999]
[null,"88085","Sainte-Gertrude-Manneville","Abitibi-Témiscamingue (08)","Abitibi (88)","8- Abitibi-Témiscamingue",1.1499999999999999]
[null,"91030","Sainte-Hedwidge","Saguenay--Lac-Saint-Jean (02)","Le Domaine-du-Roy (91)","2- Saguenay‒Lac-Saint-Jean",1.1000000000000001]
[null,"54095","Sainte-Hélène-de-Bagot","Montérégie (16)","Les Maskoutains (54)","16- Montérégie",1]
[null,"39035","Sainte-Hélène-de-Chester","Centre-du-Québec (17)","Arthabaska (39)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"14025","Sainte-Hélène-de-Kamouraska","Bas-Saint-Laurent (01)","Kamouraska (14)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"87070","Sainte-Hélène-de-Mancebourg","Abitibi-Témiscamingue (08)","Abitibi-Ouest (87)","8- Abitibi-Témiscamingue",1.1499999999999999]
[null,"26040","Sainte-Hénédine","Chaudière-Appalaches (12)","La Nouvelle-Beauce (26)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"07040","Sainte-Irène","Bas-Saint-Laurent (01)","La Matapédia (07)","1- Bas-Saint-Laurent (secteurs de Matane et de la vallée de la Matapédia)",1.1000000000000001]
[null,"09020","Sainte-Jeanne-d'Arc","Bas-Saint-Laurent (01)","La Mitis (09)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"92015","Sainte-Jeanne-d'Arc","Saguenay--Lac-Saint-Jean (02)","Maria-Chapdelaine (92)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"59010","Sainte-Julie","Montérégie (16)","Lajemmerais (59)","16- Montérégie",1]
[null,"63060","Sainte-Julienne","Lanaudière (14)","Montcalm (63)","14- Lanaudière",1.05]
[null,"28045","Sainte-Justine","Chaudière-Appalaches (12)","Les Etchemins (28)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"71115","Sainte-Justine-de-Newton","Montérégie (16)","Vaudreuil-Soulanges (71)","16- Montérégie",1]
[null,"51075","Saint-Élie-de-Caxton","Mauricie (04)","Shawinigan (36)","4- Mauricie",1]
[null,"11035","Saint-Éloi","Bas-Saint-Laurent (01)","Les Basques (11)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"17060","Sainte-Louise","Chaudière-Appalaches (12)","L'Islet (17)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"50095","Saint-Elphège","Centre-du-Québec (17)","Nicolet-Yamaska (50)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"09092","Sainte-Luce","Bas-Saint-Laurent (01)","La Mitis (09)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"18020","Sainte-Lucie-de-Beauregard","Chaudière-Appalaches (12)","Montmagny (18)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"78020","Sainte-Lucie-des-Laurentides","Laurentides (15)","Les Laurentides (78)","15- Laurentides",1.05]
[null,"05050","Saint-Elzéar","Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine (11)","Bonaventure (05)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"26022","Saint-Elzéar","Chaudière-Appalaches (12)","La Nouvelle-Beauce (26)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"13085","Saint-Elzéar-de-Témiscouata","Bas-Saint-Laurent (01)","Témiscouata (13)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"54025","Sainte-Madeleine","Montérégie (16)","Les Maskoutains (54)","16- Montérégie",1]
[null,"04005","Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine","Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine (11)","La Haute-Gaspésie (04)","11- Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine",1.2]
[null,"62030","Sainte-Marcelline-de-Kildare","Lanaudière (14)","Matawinie (62)","14- Lanaudière",1.05]
[null,"26035","Sainte-Marguerite","Chaudière-Appalaches (12)","La Nouvelle-Beauce (26)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"77012","Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson","Laurentides (15)","Les Pays-d'en-Haut (77)","15- Laurentides",1.05]
[null,"07005","Sainte-Marguerite-Marie","Bas-Saint-Laurent (01)","La Matapédia (07)","1- Bas-Saint-Laurent (secteurs de Matane et de la vallée de la Matapédia)",1.1000000000000001]
[null,"26030","Sainte-Marie","Chaudière-Appalaches (12)","La Nouvelle-Beauce (26)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"38015","Sainte-Marie-de-Blandford","Centre-du-Québec (17)","Bécancour (38)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"54030","Sainte-Marie-Madeleine","Montérégie (16)","Les Maskoutains (54)","16- Montérégie",1]
[null,"63005","Sainte-Marie-Salomé","Lanaudière (14)","Montcalm (63)","14- Lanaudière",1.05]
[null,"71110","Sainte-Marthe","Montérégie (16)","Vaudreuil-Soulanges (71)","16- Montérégie",1]
[null,"72015","Sainte-Marthe-sur-le-Lac","Laurentides (15)","Deux-Montagnes (72)","15- Laurentides",1.05]
[null,"70012","Sainte-Martine","Montérégie (16)","Beauharnois-Salaberry (70)","16- Montérégie",1]
[null,"61050","Sainte-Mélanie","Lanaudière (14)","Joliette (61)","14- Lanaudière",1.05]
[null,"80125","Saint-Émile-de-Suffolk","Outaouais (07)","Papineau (80)","7- Outaouais",1]
[null,"50057","Sainte-Monique","Centre-du-Québec (17)","Nicolet-Yamaska (50)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"93075","Sainte-Monique","Saguenay--Lac-Saint-Jean (02)","Lac-Saint-Jean-Est (93)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"08040","Sainte-Paule","Bas-Saint-Laurent (01)","Matane (08)","1- Bas-Saint-Laurent (secteurs de Matane et de la vallée de la Matapédia)",1.1000000000000001]
[null,"17030","Sainte-Perpétue","Chaudière-Appalaches (12)","L'Islet (17)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"50050","Sainte-Perpétue","Centre-du-Québec (17)","Nicolet-Yamaska (50)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"20030","Sainte-Pétronille","Capitale-Nationale (03)","L'Île-d'Orléans (20)","3- Capitale-Nationale",1]
[null,"29112","Saint-Éphrem-de-Beauce","Chaudière-Appalaches (12)","Beauce-Sartigan (29)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"12030","Saint-Épiphane","Bas-Saint-Laurent (01)","Rivière-du-Loup (12)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"31050","Sainte-Praxède","Chaudière-Appalaches (12)","L'Amiante (31)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"11015","Sainte-Rita","Bas-Saint-Laurent (01)","Les Basques (11)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"28030","Sainte-Rose-de-Watford","Chaudière-Appalaches (12)","Les Etchemins (28)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"94230","Sainte-Rose-du-Nord","Saguenay--Lac-Saint-Jean (02)","Le Saguenay-et-son-Fjord (94)","2- Saguenay‒Lac-Saint-Jean",1.1000000000000001]
[null,"28065","Sainte-Sabine","Chaudière-Appalaches (12)","Les Etchemins (28)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"46105","Sainte-Sabine","Estrie (05)","Brome-Missisquoi (46)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"39105","Sainte-Séraphine","Centre-du-Québec (17)","Arthabaska (39)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"75028","Sainte-Sophie","Laurentides (15)","La Rivière-du-Nord (75)","15- Laurentides",1.05]
[null,"38040","Sainte-Sophie-de-Lévrard","Centre-du-Québec (17)","Bécancour (38)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"32023","Sainte-Sophie-d'Halifax","Centre-du-Québec (17)","L'Érable (32)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"63030","Saint-Esprit","Lanaudière (14)","Montcalm (63)","14- Lanaudière",1.05]
[null,"35050","Sainte-Thècle","Mauricie (04)","Mékinac (35)","4- Mauricie",1]
[null,"73010","Sainte-Thérèse","Laurentides (15)","Thérèse-De Blainville (73)","15- Laurentides",1.05]
[null,"02010","Sainte-Thérèse-de-Gaspé","Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine (11)","Le Rocher-Percé (02)","11- Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine",1.2]
[null,"83055","Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau","Outaouais (07)","La Vallée-de-la-Gatineau (83)","7- Outaouais (secteurs de Maniwaki et de la Haute-Gatineau)",1.1000000000000001]
[null,"70030","Saint-Étienne-de-Beauharnois","Montérégie (16)","Beauharnois-Salaberry (70)","16- Montérégie",1]
[null,"45100","Saint-Étienne-de-Bolton","Estrie (05)","Memphrémagog (45)","5- Estrie",1]
[null,"51090","Saint-Étienne-des-Grès","Mauricie (04)","Francheville (37)","4- Mauricie",1]
[null,"49105","Saint-Eugène","Centre-du-Québec (17)","Drummond (49)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"92065","Saint-Eugène-d'Argentenay","Saguenay--Lac-Saint-Jean (02)","Maria-Chapdelaine (92)","2- Saguenay‒Lac-Saint-Jean",1.1000000000000001]
[null,"85085","Saint-Eugène-de-Guigues","Abitibi-Témiscamingue (08)","Témiscamingue (85)","8- Abitibi-Témiscamingue",1.1499999999999999]
[null,"10075","Saint-Eugène-de-Ladrière","Bas-Saint-Laurent (01)","Rimouski-Neigette (10)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"51040","Sainte-Ursule","Mauricie (04)","Maskinongé (51)","4- Mauricie",1]
[null,"13030","Saint-Eusèbe","Bas-Saint-Laurent (01)","Témiscouata (13)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"72005","Saint-Eustache","Laurentides (15)","Deux-Montagnes (72)","15- Laurentides",1.05]
[null,"53025","Sainte-Victoire-de-Sorel","Montérégie (16)","Le Bas-Richelieu (53)","16- Montérégie",1]
[null,"10070","Saint-Fabien","Bas-Saint-Laurent (01)","Rimouski-Neigette (10)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"18015","Saint-Fabien-de-Panet","Chaudière-Appalaches (12)","Montmagny (18)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"91042","Saint-Félicien","Saguenay--Lac-Saint-Jean (02)","Le Domaine-du-Roy (91)","2- Saguenay‒Lac-Saint-Jean",1.1000000000000001]
[null,"88060","Saint-Félix-de-Dalquier","Abitibi-Témiscamingue (08)","Abitibi (88)","8- Abitibi-Témiscamingue",1.1499999999999999]
[null,"49005","Saint-Félix-de-Kingsey","Centre-du-Québec (17)","Drummond (49)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"62007","Saint-Félix-de-Valois","Lanaudière (14)","Matawinie (62)","14- Lanaudière",1.05]
[null,"94225","Saint-Félix-d'Otis","Saguenay--Lac-Saint-Jean (02)","Le Saguenay-et-son-Fjord (94)","2- Saguenay‒Lac-Saint-Jean",1.1000000000000001]
[null,"32013","Saint-Ferdinand","Centre-du-Québec (17)","L'Érable (32)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"21010","Saint-Ferréol-les-Neiges","Capitale-Nationale (03)","La Côte-de-Beaupré (21)","3- Capitale-Nationale",1]
[null,"33052","Saint-Flavien","Chaudière-Appalaches (12)","Lotbinière (33)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"31030","Saint-Fortunat","Chaudière-Appalaches (12)","L'Amiante (31)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"06055","Saint-François-d'Assise","Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine (11)","Avignon (06)","11- Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine",1.2]
[null,"18060","Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud","Chaudière-Appalaches (12)","Montmagny (18)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"20005","Saint-François-de-l'Île-d'Orléans","Capitale-Nationale (03)","L'Île-d'Orléans (20)","3- Capitale-Nationale",1]
[null,"91015","Saint-François-de-Sales","Saguenay--Lac-Saint-Jean (02)","Le Domaine-du-Roy (91)","2- Saguenay‒Lac-Saint-Jean",1.1000000000000001]
[null,"50128","Saint-François-du-Lac","Centre-du-Québec (17)","Nicolet-Yamaska (50)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"42020","Saint-François-Xavier-de-Brompton","Estrie (05)","Le Val-Saint-François (42)","5- Estrie",1]
[null,"12025","Saint-François-Xavier-de-Viger","Bas-Saint-Laurent (01)","Rivière-du-Loup (12)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"27065","Saint-Frédéric","Chaudière-Appalaches (12)","Robert-Cliche (27)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"94235","Saint-Fulgence","Saguenay--Lac-Saint-Jean (02)","Le Saguenay-et-son-Fjord (94)","2- Saguenay‒Lac-Saint-Jean",1.1000000000000001]
[null,"52080","Saint-Gabriel","Lanaudière (14)","D'Autray (52)","14- Lanaudière",1.05]
[null,"52085","Saint-Gabriel-de-Brandon","Lanaudière (14)","D'Autray (52)","14- Lanaudière",1.05]
[null,"09025","Saint-Gabriel-de-Rimouski","Bas-Saint-Laurent (01)","La Mitis (09)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"22025","Saint-Gabriel-de-Valcartier","Capitale-Nationale (03)","La Jacques-Cartier (22)","3- Capitale-Nationale",1]
[null,"14075","Saint-Gabriel-Lalemant","Bas-Saint-Laurent (01)","Kamouraska (14)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"93035","Saint-Gédéon","Saguenay--Lac-Saint-Jean (02)","Lac-Saint-Jean-Est (93)","2- Saguenay‒Lac-Saint-Jean",1.1000000000000001]
[null,"29013","Saint-Gédéon-de-Beauce","Chaudière-Appalaches (12)","Beauce-Sartigan (29)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"29073","Saint-Georges","Chaudière-Appalaches (12)","Beauce-Sartigan (29)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"40032","Saint-Georges-de-Windsor","Estrie (05)","Asbestos (40)","5- Estrie",1]
[null,"53085","Saint-Gérard-Majella","Montérégie (16)","Le Bas-Richelieu (53)","16- Montérégie",1]
[null,"49048","Saint-Germain-de-Grantham","Centre-du-Québec (17)","Drummond (49)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"14045","Saint-Germain-de-Kamouraska","Bas-Saint-Laurent (01)","Kamouraska (14)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"19075","Saint-Gervais","Chaudière-Appalaches (12)","Bellechasse (19)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"34060","Saint-Gilbert","Capitale-Nationale (03)","Portneuf (34)","3- Capitale-Nationale",1]
[null,"33035","Saint-Gilles","Chaudière-Appalaches (12)","Lotbinière (33)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"05015","Saint-Godefroi","Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine (11)","Bonaventure (05)","11- Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine",1.2]
[null,"49113","Saint-Guillaume","Centre-du-Québec (17)","Drummond (49)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"62912","Saint-Guillaume-Nord","Lanaudière (14)","Matawinie (62)","",1]
[null,"19068","Saint-Henri","Chaudière-Appalaches (12)","Bellechasse (19)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"93070","Saint-Henri-de-Taillon","Saguenay--Lac-Saint-Jean (02)","Lac-Saint-Jean-Est (93)","2- Saguenay‒Lac-Saint-Jean",1.1000000000000001]
[null,"44015","Saint-Herménégilde","Estrie (05)","Coaticook (44)","5- Estrie",1]
[null,"29020","Saint-Hilaire-de-Dorset","Chaudière-Appalaches (12)","Beauce-Sartigan (29)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"16050","Saint-Hilarion","Capitale-Nationale (03)","Charlevoix (16)","3- Capitale-Nationale",1]
[null,"75045","Saint-Hippolyte","Laurentides (15)","La Rivière-du-Nord (75)","15- Laurentides",1.05]
[null,"94240","Saint-Honoré","Saguenay--Lac-Saint-Jean (02)","Le Saguenay-et-son-Fjord (94)","2- Saguenay‒Lac-Saint-Jean",1.1000000000000001]
[null,"29038","Saint-Honoré-de-Shenley","Chaudière-Appalaches (12)","Beauce-Sartigan (29)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"13090","Saint-Honoré-de-Témiscouata","Bas-Saint-Laurent (01)","Témiscouata (13)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"12010","Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup","Bas-Saint-Laurent (01)","Rivière-du-Loup (12)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"54100","Saint-Hugues","Montérégie (16)","Les Maskoutains (54)","16- Montérégie",1]
[null,"54048","Saint-Hyacinthe","Montérégie (16)","Les Maskoutains (54)","16- Montérégie",1]
[null,"52045","Saint-Ignace-de-Loyola","Lanaudière (14)","D'Autray (52)","14- Lanaudière",1.05]
[null,"46095","Saint-Ignace-de-Stanbridge","Estrie (05)","Brome-Missisquoi (46)","5- Estrie",1]
[null,"15005","Saint-Irénée","Capitale-Nationale (03)","Charlevoix-Est (15)","3- Capitale-Nationale",1]
[null,"26063","Saint-Isidore","Chaudière-Appalaches (12)","La Nouvelle-Beauce (26)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"67040","Saint-Isidore","Montérégie (16)","Roussillon (67)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"41012","Saint-Isidore-de-Clifton","Estrie (05)","Le Haut-Saint-François (41)","5- Estrie",1]
[null,"63013","Saint-Jacques","Lanaudière (14)","Montcalm (63)","14- Lanaudière",1.05]
[null,"31140","Saint-Jacques-de-Leeds","Chaudière-Appalaches (12)","L'Amiante (31)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"31025","Saint-Jacques-le-Majeur-de-Wolfestown","Chaudière-Appalaches (12)","L'Amiante (31)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"68040","Saint-Jacques-le-Mineur","Montérégie (16)","Les Jardins-de-Napierville (68)","16- Montérégie",1]
[null,"33065","Saint-Janvier-de-Joly","Chaudière-Appalaches (12)","Lotbinière (33)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"57033","Saint-Jean-Baptiste","Montérégie (16)","La Vallée-du-Richelieu (57)","16- Montérégie",1]
[null,"31100","Saint-Jean-de-Brébeuf","Chaudière-Appalaches (12)","L'Amiante (31)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"08010","Saint-Jean-de-Cherbourg","Bas-Saint-Laurent (01)","Matane (08)","1- Bas-Saint-Laurent (secteurs de Matane et de la vallée de la Matapédia)",1.1000000000000001]
[null,"11010","Saint-Jean-de-Dieu","Bas-Saint-Laurent (01)","Les Basques (11)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"13010","Saint-Jean-de-la-Lande","Bas-Saint-Laurent (01)","Témiscouata (13)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"20015","Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans","Capitale-Nationale (03)","L'Île-d'Orléans (20)","3- Capitale-Nationale",1]
[null,"62015","Saint-Jean-de-Matha","Lanaudière (14)","Matawinie (62)","14- Lanaudière",1.05]
[null,"17070","Saint-Jean-Port-Joli","Chaudière-Appalaches (12)","L'Islet (17)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"56083","Saint-Jean-sur-Richelieu","Montérégie (16)","Le Haut-Richelieu (56)","16- Montérégie",1]
[null,"75017","Saint-Jérôme","Laurentides (15)","La Rivière-du-Nord (75)","15- Laurentides",1.05]
[null,"21020","Saint-Joachim","Capitale-Nationale (03)","La Côte-de-Beaupré (21)","3- Capitale-Nationale",1]
[null,"47040","Saint-Joachim-de-Shefford","Estrie (05)","La Haute-Yamaska (47)","5- Estrie",1]
[null,"27043","Saint-Joseph-de-Beauce","Chaudière-Appalaches (12)","Robert-Cliche (27)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"31045","Saint-Joseph-de-Coleraine","Chaudière-Appalaches (12)","L'Amiante (31)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"14030","Saint-Joseph-de-Kamouraska","Bas-Saint-Laurent (01)","Kamouraska (14)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"09070","Saint-Joseph-de-Lepage","Bas-Saint-Laurent (01)","La Mitis (09)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"27050","Saint-Joseph-des-Érables","Chaudière-Appalaches (12)","Robert-Cliche (27)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"53050","Saint-Joseph-de-Sorel","Montérégie (16)","Le Bas-Richelieu (53)","16- Montérégie",1]
[null,"72025","Saint-Joseph-du-Lac","Laurentides (15)","Deux-Montagnes (72)","15- Laurentides",1.05]
[null,"54110","Saint-Jude","Montérégie (16)","Les Maskoutains (54)","16- Montérégie",1]
[null,"27055","Saint-Jules","Chaudière-Appalaches (12)","Robert-Cliche (27)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"31035","Saint-Julien","Chaudière-Appalaches (12)","L'Amiante (31)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"18005","Saint-Just-de-Bretenières","Chaudière-Appalaches (12)","Montmagny (18)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"13040","Saint-Juste-du-Lac","Bas-Saint-Laurent (01)","Témiscouata (13)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"51045","Saint-Justin","Mauricie (04)","Maskinongé (51)","4- Mauricie",1]
[null,"58012","Saint-Lambert","Montérégie (16)","Longueuil (58)","8- Abitibi-Témiscamingue",1.1499999999999999]
[null,"87120","Saint-Lambert","Abitibi-Témiscamingue (08)","Abitibi-Ouest (87)","8- Abitibi-Témiscamingue",1.1499999999999999]
[null,"26070","Saint-Lambert-de-Lauzon","Chaudière-Appalaches (12)","La Nouvelle-Beauce (26)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"20020","Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans","Capitale-Nationale (03)","L'Île-d'Orléans (20)","3- Capitale-Nationale",1]
[null,"71105","Saint-Lazare","Montérégie (16)","Vaudreuil-Soulanges (71)","16- Montérégie",1]
[null,"19050","Saint-Lazare-de-Bellechasse","Chaudière-Appalaches (12)","Bellechasse (19)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"08065","Saint-Léandre","Bas-Saint-Laurent (01)","Matane (08)","1- Bas-Saint-Laurent (secteurs de Matane et de la vallée de la Matapédia)",1.1000000000000001]
[null,"50042","Saint-Léonard-d'Aston","Centre-du-Québec (17)","Nicolet-Yamaska (50)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"34115","Saint-Léonard-de-Portneuf","Capitale-Nationale (03)","Portneuf (34)","3- Capitale-Nationale",1]
[null,"19020","Saint-Léon-de-Standon","Chaudière-Appalaches (12)","Bellechasse (19)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"07030","Saint-Léon-le-Grand","Bas-Saint-Laurent (01)","La Matapédia (07)","1- Bas-Saint-Laurent (secteurs de Matane et de la vallée de la Matapédia)",1.1000000000000001]
[null,"51035","Saint-Léon-le-Grand","Mauricie (04)","Maskinongé (51)","1- Bas-Saint-Laurent (secteurs de Matane et de la vallée de la Matapédia)",1.1000000000000001]
[null,"54072","Saint-Liboire","Montérégie (16)","Les Maskoutains (54)","16- Montérégie",1]
[null,"63065","Saint-Liguori","Lanaudière (14)","Montcalm (63)","14- Lanaudière",1.05]
[null,"63048","Saint-Lin--Laurentides","Lanaudière (14)","Montcalm (63)","14- Lanaudière",1.05]
[null,"54120","Saint-Louis","Montérégie (16)","Les Maskoutains (54)","16- Montérégie",1]
[null,"39170","Saint-Louis-de-Blandford","Centre-du-Québec (17)","Arthabaska (39)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"28035","Saint-Louis-de-Gonzague","Chaudière-Appalaches (12)","Les Etchemins (28)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"70035","Saint-Louis-de-Gonzague","Montérégie (16)","Beauharnois-Salaberry (70)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"21015","Saint-Louis-de-Gonzague-du-Cap-Tourmente","Capitale-Nationale (03)","La Côte-de-Beaupré (21)","3- Capitale-Nationale",1]
[null,"13080","Saint-Louis-du-Ha! Ha!","Bas-Saint-Laurent (01)","Témiscouata (13)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"28060","Saint-Luc-de-Bellechasse","Chaudière-Appalaches (12)","Les Etchemins (28)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"37225","Saint-Luc-de-Vincennes","Mauricie (04)","Francheville (37)","4- Mauricie",1]
[null,"49030","Saint-Lucien","Centre-du-Québec (17)","Drummond (49)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"30072","Saint-Ludger","Estrie (05)","Le Granit (30)","5- Estrie",1]
[null,"93080","Saint-Ludger-de-Milot","Saguenay--Lac-Saint-Jean (02)","Lac-Saint-Jean-Est (93)","2- Saguenay‒Lac-Saint-Jean",1.1000000000000001]
[null,"28075","Saint-Magloire","Chaudière-Appalaches (12)","Les Etchemins (28)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"49095","Saint-Majorique-de-Grantham","Centre-du-Québec (17)","Drummond (49)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"19025","Saint-Malachie","Chaudière-Appalaches (12)","Bellechasse (19)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"44003","Saint-Malo","Estrie (05)","Coaticook (44)","5- Estrie",1]
[null,"88040","Saint-Marc-de-Figuery","Abitibi-Témiscamingue (08)","Abitibi (88)","8- Abitibi-Témiscamingue",1.1499999999999999]
[null,"34065","Saint-Marc-des-Carrières","Capitale-Nationale (03)","Portneuf (34)","3- Capitale-Nationale",1]
[null,"13020","Saint-Marc-du-Lac-Long","Bas-Saint-Laurent (01)","Témiscouata (13)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"17020","Saint-Marcel","Chaudière-Appalaches (12)","L'Islet (17)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"54125","Saint-Marcel-de-Richelieu","Montérégie (16)","Les Maskoutains (54)","16- Montérégie",1]
[null,"10025","Saint-Marcellin","Bas-Saint-Laurent (01)","Rimouski-Neigette (10)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"57050","Saint-Marc-sur-Richelieu","Montérégie (16)","La Vallée-du-Richelieu (57)","16- Montérégie",1]
[null,"29045","Saint-Martin","Chaudière-Appalaches (12)","Beauce-Sartigan (29)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"55065","Saint-Mathias-sur-Richelieu","Montérégie (16)","Rouville (55)","16- Montérégie",1]
[null,"67005","Saint-Mathieu","Montérégie (16)","Roussillon (67)","16- Montérégie",1]
[null,"57045","Saint-Mathieu-de-Beloeil","Montérégie (16)","La Vallée-du-Richelieu (57)","16- Montérégie",1]
[null,"11050","Saint-Mathieu-de-Rioux","Bas-Saint-Laurent (01)","Les Basques (11)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"88050","Saint-Mathieu-d'Harricana","Abitibi-Témiscamingue (08)","Abitibi (88)","8- Abitibi-Témiscamingue",1.1499999999999999]
[null,"51070","Saint-Mathieu-du-Parc","Mauricie (04)","Shawinigan (36)","4- Mauricie",1]
[null,"37230","Saint-Maurice","Mauricie (04)","Francheville (37)","4- Mauricie",1]
[null,"04010","Saint-Maxime-du-Mont-Louis","Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine (11)","La Haute-Gaspésie (04)","11- Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine",1.2]
[null,"11025","Saint-Médard","Bas-Saint-Laurent (01)","Les Basques (11)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"68050","Saint-Michel","Montérégie (16)","Les Jardins-de-Napierville (68)","16- Montérégie",1]
[null,"19110","Saint-Michel-de-Bellechasse","Chaudière-Appalaches (12)","Bellechasse (19)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"62085","Saint-Michel-des-Saints","Lanaudière (14)","Matawinie (62)","14- Lanaudière",1.05]
[null,"13065","Saint-Michel-du-Squatec","Bas-Saint-Laurent (01)","Témiscouata (13)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"12020","Saint-Modeste","Bas-Saint-Laurent (01)","Rivière-du-Loup (12)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"07095","Saint-Moïse","Bas-Saint-Laurent (01)","La Matapédia (07)","1- Bas-Saint-Laurent (secteurs de Matane et de la vallée de la Matapédia)",1.1000000000000001]
[null,"37240","Saint-Narcisse","Mauricie (04)","Francheville (37)","4- Mauricie",1]
[null,"33030","Saint-Narcisse-de-Beaurivage","Chaudière-Appalaches (12)","Lotbinière (33)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"10015","Saint-Narcisse-de-Rimouski","Bas-Saint-Laurent (01)","Rimouski-Neigette (10)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"93045","Saint-Nazaire","Saguenay--Lac-Saint-Jean (02)","Lac-Saint-Jean-Est (93)","2- Saguenay‒Lac-Saint-Jean",1.1000000000000001]
[null,"48050","Saint-Nazaire-d'Acton","Montérégie (16)","Acton (48)","16- Montérégie",1]
[null,"19015","Saint-Nazaire-de-Dorchester","Chaudière-Appalaches (12)","Bellechasse (19)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"19045","Saint-Nérée-de-Bellechasse","Chaudière-Appalaches (12)","Bellechasse (19)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"07100","Saint-Noël","Bas-Saint-Laurent (01)","La Matapédia (07)","1- Bas-Saint-Laurent (secteurs de Matane et de la vallée de la Matapédia)",1.1000000000000001]
[null,"52070","Saint-Norbert","Lanaudière (14)","D'Autray (52)","14- Lanaudière",1.05]
[null,"39043","Saint-Norbert-d'Arthabaska","Centre-du-Québec (17)","Arthabaska (39)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"09055","Saint-Octave-de-Métis","Bas-Saint-Laurent (01)","La Mitis (09)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"27035","Saint-Odilon-de-Cranbourne","Chaudière-Appalaches (12)","Robert-Cliche (27)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"17005","Saint-Omer","Chaudière-Appalaches (12)","L'Islet (17)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"14080","Saint-Onésime-d'Ixworth","Bas-Saint-Laurent (01)","Kamouraska (14)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"53032","Saint-Ours","Montérégie (16)","Le Bas-Richelieu (53)","16- Montérégie",1]
[null,"14070","Saint-Pacôme","Bas-Saint-Laurent (01)","Kamouraska (14)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"17010","Saint-Pamphile","Chaudière-Appalaches (12)","L'Islet (17)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"14018","Saint-Pascal","Bas-Saint-Laurent (01)","Kamouraska (14)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"33025","Saint-Patrice-de-Beaurivage","Chaudière-Appalaches (12)","Lotbinière (33)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"68025","Saint-Patrice-de-Sherrington","Montérégie (16)","Les Jardins-de-Napierville (68)","16- Montérégie",1]
[null,"61005","Saint-Paul","Lanaudière (14)","Joliette (61)","14- Lanaudière",1.05]
[null,"55015","Saint-Paul-d'Abbotsford","Montérégie (16)","Rouville (55)","16- Montérégie",1]
[null,"12035","Saint-Paul-de-la-Croix","Bas-Saint-Laurent (01)","Rivière-du-Loup (12)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"56035","Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix","Montérégie (16)","Le Haut-Richelieu (56)","16- Montérégie",1]
[null,"18030","Saint-Paul-de-Montminy","Chaudière-Appalaches (12)","Montmagny (18)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"51060","Saint-Paulin","Mauricie (04)","Maskinongé (51)","4- Mauricie",1]
[null,"19005","Saint-Philémon","Chaudière-Appalaches (12)","Bellechasse (19)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"29065","Saint-Philibert","Chaudière-Appalaches (12)","Beauce-Sartigan (29)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"67010","Saint-Philippe","Montérégie (16)","Roussillon (67)","16- Montérégie",1]
[null,"14060","Saint-Philippe-de-Néri","Bas-Saint-Laurent (01)","Kamouraska (14)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"54008","Saint-Pie","Montérégie (16)","Les Maskoutains (54)","16- Montérégie",1]
[null,"49130","Saint-Pie-de-Guire","Centre-du-Québec (17)","Drummond (49)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"61020","Saint-Pierre","Lanaudière (14)","Joliette (61)","14- Lanaudière",1.05]
[null,"32050","Saint-Pierre-Baptiste","Centre-du-Québec (17)","L'Érable (32)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"31135","Saint-Pierre-de-Broughton","Chaudière-Appalaches (12)","L'Amiante (31)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"13075","Saint-Pierre-de-Lamy","Bas-Saint-Laurent (01)","Témiscouata (13)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"18055","Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud","Chaudière-Appalaches (12)","Montmagny (18)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"20025","Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans","Capitale-Nationale (03)","L'Île-d'Orléans (20)","3- Capitale-Nationale",1]
[null,"38065","Saint-Pierre-les-Becquets","Centre-du-Québec (17)","Bécancour (38)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"72043","Saint-Placide","Laurentides (15)","Deux-Montagnes (72)","15- Laurentides",1.05]
[null,"71020","Saint-Polycarpe","Montérégie (16)","Vaudreuil-Soulanges (71)","16- Montérégie",1]
[null,"91035","Saint-Prime","Saguenay--Lac-Saint-Jean (02)","Le Domaine-du-Roy (91)","2- Saguenay‒Lac-Saint-Jean",1.1000000000000001]
[null,"28020","Saint-Prosper","Chaudière-Appalaches (12)","Les Etchemins (28)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"37250","Saint-Prosper-de-Champlain","Mauricie (04)","Francheville (37)","4- Mauricie",1]
[null,"19082","Saint-Raphaël","Chaudière-Appalaches (12)","Bellechasse (19)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"34128","Saint-Raymond","Capitale-Nationale (03)","Portneuf (34)","3- Capitale-Nationale",1]
[null,"68055","Saint-Rémi","Montérégie (16)","Les Jardins-de-Napierville (68)","16- Montérégie",1]
[null,"39020","Saint-Rémi-de-Tingwick","Centre-du-Québec (17)","Arthabaska (39)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"29050","Saint-René","Chaudière-Appalaches (12)","Beauce-Sartigan (29)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"08035","Saint-René-de-Matane","Bas-Saint-Laurent (01)","Matane (08)","1- Bas-Saint-Laurent (secteurs de Matane et de la vallée de la Matapédia)",1.1000000000000001]
[null,"53020","Saint-Robert","Montérégie (16)","Le Bas-Richelieu (53)","16- Montérégie",1]
[null,"30070","Saint-Robert-Bellarmin","Estrie (05)","Le Granit (30)","5- Estrie",1]
[null,"63035","Saint-Roch-de-l'Achigan","Lanaudière (14)","Montcalm (63)","14- Lanaudière",1.05]
[null,"35045","Saint-Roch-de-Mékinac","Mauricie (04)","Mékinac (35)","4- Mauricie",1]
[null,"53040","Saint-Roch-de-Richelieu","Montérégie (16)","Le Bas-Richelieu (53)","16- Montérégie",1]
[null,"17065","Saint-Roch-des-Aulnaies","Chaudière-Appalaches (12)","L'Islet (17)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"63040","Saint-Roch-Ouest","Lanaudière (14)","Montcalm (63)","14- Lanaudière",1.05]
[null,"30100","Saint-Romain","Estrie (05)","Le Granit (30)","5- Estrie",1]
[null,"39145","Saint-Rosaire","Centre-du-Québec (17)","Arthabaska (39)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"39130","Saint-Samuel","Centre-du-Québec (17)","Arthabaska (39)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"26010","Saints-Anges","Chaudière-Appalaches (12)","La Nouvelle-Beauce (26)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"77043","Saint-Sauveur","Laurentides (15)","Les Pays-d'en-Haut (77)","15- Laurentides",1.05]
[null,"30085","Saint-Sébastien","Estrie (05)","Le Granit (30)","5- Estrie",1]
[null,"56050","Saint-Sébastien","Montérégie (16)","Le Haut-Richelieu (56)","5- Estrie",1]
[null,"51030","Saint-Sévère","Mauricie (04)","Maskinongé (51)","4- Mauricie",1]
[null,"27070","Saint-Séverin","Chaudière-Appalaches (12)","Robert-Cliche (27)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"35020","Saint-Séverin","Mauricie (04)","Mékinac (35)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"05055","Saint-Siméon","Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine (11)","Bonaventure (05)","3- Capitale-Nationale",1]
[null,"15058","Saint-Siméon","Capitale-Nationale (03)","Charlevoix-Est (15)","3- Capitale-Nationale",1]
[null,"54090","Saint-Simon","Montérégie (16)","Les Maskoutains (54)","16- Montérégie",1]
[null,"11055","Saint-Simon-de-Rimouski","Bas-Saint-Laurent (01)","Les Basques (11)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"29125","Saint-Simon-les-Mines","Chaudière-Appalaches (12)","Beauce-Sartigan (29)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"80070","Saint-Sixte","Outaouais (07)","Papineau (80)","7- Outaouais",1]
[null,"39005","Saints-Martyrs-Canadiens","Centre-du-Québec (17)","Arthabaska (39)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"37245","Saint-Stanislas","Mauricie (04)","Francheville (37)","4- Mauricie",1]
[null,"92070","Saint-Stanislas","Saguenay--Lac-Saint-Jean (02)","Maria-Chapdelaine (92)","4- Mauricie",1]
[null,"70040","Saint-Stanislas-de-Kostka","Montérégie (16)","Beauharnois-Salaberry (70)","16- Montérégie",1]
[null,"60020","Saint-Sulpice","Lanaudière (14)","L'Assomption (60)","14- Lanaudière",1.05]
[null,"38005","Saint-Sylvère","Centre-du-Québec (17)","Bécancour (38)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"33007","Saint-Sylvestre","Chaudière-Appalaches (12)","Lotbinière (33)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"71015","Saint-Télesphore","Montérégie (16)","Vaudreuil-Soulanges (71)","16- Montérégie",1]
[null,"07070","Saint-Tharcisius","Bas-Saint-Laurent (01)","La Matapédia (07)","1- Bas-Saint-Laurent (secteurs de Matane et de la vallée de la Matapédia)",1.1000000000000001]
[null,"48045","Saint-Théodore-d'Acton","Montérégie (16)","Acton (48)","16- Montérégie",1]
[null,"29005","Saint-Théophile","Chaudière-Appalaches (12)","Beauce-Sartigan (29)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"61027","Saint-Thomas","Lanaudière (14)","Joliette (61)","14- Lanaudière",1.05]
[null,"92045","Saint-Thomas-Didyme","Saguenay--Lac-Saint-Jean (02)","Maria-Chapdelaine (92)","2- Saguenay‒Lac-Saint-Jean",1.1000000000000001]
[null,"34085","Saint-Thuribe","Capitale-Nationale (03)","Portneuf (34)","3- Capitale-Nationale",1]
[null,"35027","Saint-Tite","Mauricie (04)","Mékinac (35)","4- Mauricie",1]
[null,"21005","Saint-Tite-des-Caps","Capitale-Nationale (03)","La Côte-de-Beaupré (21)","3- Capitale-Nationale",1]
[null,"34090","Saint-Ubalde","Capitale-Nationale (03)","Portneuf (34)","3- Capitale-Nationale",1]
[null,"08073","Saint-Ulric","Bas-Saint-Laurent (01)","Matane (08)","1- Bas-Saint-Laurent (secteurs de Matane et de la vallée de la Matapédia)",1.1000000000000001]
[null,"16055","Saint-Urbain","Capitale-Nationale (03)","Charlevoix (16)","3- Capitale-Nationale",1]
[null,"70005","Saint-Urbain-Premier","Montérégie (16)","Beauharnois-Salaberry (70)","16- Montérégie",1]
[null,"56030","Saint-Valentin","Montérégie (16)","Le Haut-Richelieu (56)","16- Montérégie",1]
[null,"39135","Saint-Valère","Centre-du-Québec (17)","Arthabaska (39)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"10060","Saint-Valérien","Bas-Saint-Laurent (01)","Rimouski-Neigette (10)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"54065","Saint-Valérien-de-Milton","Montérégie (16)","Les Maskoutains (54)","16- Montérégie",1]
[null,"19117","Saint-Vallier","Chaudière-Appalaches (12)","Bellechasse (19)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"44005","Saint-Venant-de-Paquette","Estrie (05)","Coaticook (44)","5- Estrie",1]
[null,"07075","Saint-Vianney","Bas-Saint-Laurent (01)","La Matapédia (07)","1- Bas-Saint-Laurent (secteurs de Matane et de la vallée de la Matapédia)",1.1000000000000001]
[null,"27008","Saint-Victor","Chaudière-Appalaches (12)","Robert-Cliche (27)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"50023","Saint-Wenceslas","Centre-du-Québec (17)","Nicolet-Yamaska (50)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"28005","Saint-Zacharie","Chaudière-Appalaches (12)","Les Etchemins (28)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"62080","Saint-Zénon","Lanaudière (14)","Matawinie (62)","14- Lanaudière",1.05]
[null,"07035","Saint-Zénon-du-Lac-Humqui","Bas-Saint-Laurent (01)","La Matapédia (07)","1- Bas-Saint-Laurent (secteurs de Matane et de la vallée de la Matapédia)",1.1000000000000001]
[null,"50090","Saint-Zéphirin-de-Courval","Centre-du-Québec (17)","Nicolet-Yamaska (50)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"71025","Saint-Zotique","Montérégie (16)","Vaudreuil-Soulanges (71)","16- Montérégie",1]
[null,"70052","Salaberry-de-Valleyfield","Montérégie (16)","Beauharnois-Salaberry (70)","16- Montérégie",1]
[null,"99135","Salluit","Nord-du-Québec (10)","Nord-du-Québec (99)","",1]
[null,"99887","Salluit","Nord-du-Québec (10)","Nord-du-Québec (99)","",1]
[null,"21902","Sault-au-Cochon","Capitale-Nationale (03)","La Côte-de-Beaupré (21)","",1]
[null,"07085","Sayabec","Bas-Saint-Laurent (01)","La Matapédia (07)","1- Bas-Saint-Laurent (secteurs de Matane et de la vallée de la Matapédia)",1.1000000000000001]
[null,"97040","Schefferville","Côte-Nord (09)","Sept-Rivières - Caniapiscau (97)","9- Côte-Nord",1.4]
[null,"41080","Scotstown","Estrie (05)","Le Haut-Saint-François (41)","5- Estrie",1]
[null,"26048","Scott","Chaudière-Appalaches (12)","La Nouvelle-Beauce (26)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"89040","Senneterre","Abitibi-Témiscamingue (08)","La Vallée-de-l'Or (89)","8- Abitibi-Témiscamingue",1.1499999999999999]
[null,"89045","Senneterre","Abitibi-Témiscamingue (08)","La Vallée-de-l'Or (89)","8- Abitibi-Témiscamingue",1.1499999999999999]
[null,"66127","Senneville","Montréal (06)","Montréal (66)","6- Montréal",1]
[null,"97007","Sept-Îles","Côte-Nord (09)","Sept-Rivières - Caniapiscau (97)","9- Côte-Nord",1.4]
[null,"22020","Shannon","Capitale-Nationale (03)","La Jacques-Cartier (22)","3- Capitale-Nationale",1]
[null,"36033","Shawinigan","Mauricie (04)","Shawinigan (36)","4- Mauricie",1]
[null,"84010","Shawville","Outaouais (07)","Pontiac (84)","7- Outaouais",1]
[null,"84095","Sheenboro","Outaouais (07)","Pontiac (84)","7- Outaouais",1]
[null,"47035","Shefford","Estrie (05)","La Haute-Yamaska (47)","5- Estrie",1]
[null,"43027","Sherbrooke","Estrie (05)","Sherbrooke (43)","5- Estrie",1]
[null,"05010","Shigawake","Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine (11)","Bonaventure (05)","11- Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine",1.2]
[null,"53052","Sorel-Tracy","Montérégie (16)","Le Bas-Richelieu (53)","16- Montérégie",1]
[null,"46045","Stanbridge East","Estrie (05)","Brome-Missisquoi (46)","5- Estrie",1]
[null,"46030","Stanbridge Station","Estrie (05)","Brome-Missisquoi (46)","5- Estrie",1]
[null,"45008","Stanstead","Estrie (05)","Memphrémagog (45)","5- Estrie",1]
[null,"45025","Stanstead","Estrie (05)","Memphrémagog (45)","5- Estrie",1]
[null,"44050","Stanstead-Est","Estrie (05)","Coaticook (44)","5- Estrie",1]
[null,"42005","Stoke","Estrie (05)","Le Val-Saint-François (42)","5- Estrie",1]
[null,"22035","Stoneham-et-Tewkesbury","Capitale-Nationale (03)","La Jacques-Cartier (22)","3- Capitale-Nationale",1]
[null,"30105","Stornoway","Estrie (05)","Le Granit (30)","5- Estrie",1]
[null,"30110","Stratford","Estrie (05)","Le Granit (30)","5- Estrie",1]
[null,"45105","Stukely-Sud","Estrie (05)","Memphrémagog (45)","5- Estrie",1]
[null,"46058","Sutton","Estrie (05)","Brome-Missisquoi (46)","5- Estrie",1]
[null,"95005","Tadoussac","Côte-Nord (09)","La Haute-Côte-Nord (95)","9- Côte-Nord (secteur de Tadoussac à Forestville)",1.2]
[null,"87042","Taschereau","Abitibi-Témiscamingue (08)","Abitibi-Ouest (87)","8- Abitibi-Témiscamingue",1.1499999999999999]
[null,"99100","Tasiujaq","Nord-du-Québec (10)","Nord-du-Québec (99)","",1.1499999999999999]
[null,"99892","Tasiujaq","Nord-du-Québec (10)","Nord-du-Québec (99)","",1.1499999999999999]
[null,"85005","Témiscaming","Abitibi-Témiscamingue (08)","Témiscamingue (85)","8- Abitibi-Témiscamingue",1.1499999999999999]
[null,"13073","Témiscouata-sur-le-Lac","Bas-Saint-Laurent (01)","Témiscouata (13)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"71075","Terrasse-Vaudreuil","Montérégie (16)","Vaudreuil-Soulanges (71)","16- Montérégie",1]
[null,"64008","Terrebonne","Lanaudière (14)","Les Moulins (64)","14- Lanaudière",1.05]
[null,"31084","Thetford Mines","Chaudière-Appalaches (12)","L'Amiante (31)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"84045","Thorne","Outaouais (07)","Pontiac (84)","7- Outaouais",1]
[null,"80050","Thurso","Outaouais (07)","Papineau (80)","7- Outaouais",1]
[null,"85806","Timiskaming","Abitibi-Témiscamingue (08)","Témiscamingue (85)","",1]
[null,"39025","Tingwick","Centre-du-Québec (17)","Arthabaska (39)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"99910","Toponyme à venir","Nord-du-Québec (10)","Nord-du-Québec (99)","",1]
[null,"99914","Toponyme à venir","Nord-du-Québec (10)","Nord-du-Québec (99)","",1]
[null,"99916","Toponyme à venir","Nord-du-Québec (10)","Nord-du-Québec (99)","",1]
[null,"99918","Toponyme à venir","Nord-du-Québec (10)","Nord-du-Québec (99)","",1]
[null,"99920","Toponyme à venir","Nord-du-Québec (10)","Nord-du-Québec (99)","",1]
[null,"99922","Toponyme à venir","Nord-du-Québec (10)","Nord-du-Québec (99)","",1]
[null,"99924","Toponyme à venir","Nord-du-Québec (10)","Nord-du-Québec (99)","",1]
[null,"17035","Tourville","Chaudière-Appalaches (12)","L'Islet (17)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"88075","Trécesson","Abitibi-Témiscamingue (08)","Abitibi (88)","8- Abitibi-Témiscamingue",1.1499999999999999]
[null,"71125","Très-Saint-Rédempteur","Montérégie (16)","Vaudreuil-Soulanges (71)","16- Montérégie",1]
[null,"69030","Très-Saint-Sacrement","Montérégie (16)","Le Haut-Saint-Laurent (69)","16- Montérégie",1]
[null,"27060","Tring-Jonction","Chaudière-Appalaches (12)","Robert-Cliche (27)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"11040","Trois-Pistoles","Bas-Saint-Laurent (01)","Les Basques (11)","1- Bas-Saint-Laurent",1.05]
[null,"35055","Trois-Rives","Mauricie (04)","Mékinac (35)","4- Mauricie",1]
[null,"37067","Trois-Rivières","Mauricie (04)","Francheville (37)","4- Mauricie",1]
[null,"97802","Uashat","Côte-Nord (09)","Sept-Rivières - Caniapiscau (97)","",1]
[null,"42078","Ulverton","Estrie (05)","Le Val-Saint-François (42)","5- Estrie",1]
[null,"99080","Umiujaq","Nord-du-Québec (10)","Nord-du-Québec (99)","",1]
[null,"99878","Umiujaq","Nord-du-Québec (10)","Nord-du-Québec (99)","",1]
[null,"48038","Upton","Montérégie (16)","Acton (48)","16- Montérégie",1]
[null,"33070","Val-Alain","Chaudière-Appalaches (12)","Lotbinière (33)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"07080","Val-Brillant","Bas-Saint-Laurent (01)","La Matapédia (07)","1- Bas-Saint-Laurent (secteurs de Matane et de la vallée de la Matapédia)",1.1000000000000001]
[null,"42055","Valcourt","Estrie (05)","Le Val-Saint-François (42)","5- Estrie",1]
[null,"42060","Valcourt","Estrie (05)","Le Val-Saint-François (42)","5- Estrie",1]
[null,"78010","Val-David","Laurentides (15)","Les Laurentides (78)","15- Laurentides",1.05]
[null,"80140","Val-des-Bois","Outaouais (07)","Papineau (80)","7- Outaouais",1]
[null,"78100","Val-des-Lacs","Laurentides (15)","Les Laurentides (78)","15- Laurentides",1.05]
[null,"82015","Val-des-Monts","Outaouais (07)","Les Collines-de-l'Outaouais (82)","7- Outaouais",1]
[null,"40043","Val-des-Sources","Estrie (05)","Asbestos (40)","5- Estrie",1]
[null,"89008","Val-d'Or","Abitibi-Témiscamingue (08)","La Vallée-de-l'Or (89)","8- Abitibi-Témiscamingue",1.1499999999999999]
[null,"42095","Val-Joli","Estrie (05)","Le Val-Saint-François (42)","5- Estrie",1]
[null,"26015","Vallée-Jonction","Chaudière-Appalaches (12)","La Nouvelle-Beauce (26)","12- Chaudière-Appalaches",1]
[null,"78005","Val-Morin","Laurentides (15)","Les Laurentides (78)","15- Laurentides",1.05]
[null,"30015","Val-Racine","Estrie (05)","Le Granit (30)","5- Estrie",1]
[null,"87105","Val-Saint-Gilles","Abitibi-Témiscamingue (08)","Abitibi-Ouest (87)","8- Abitibi-Témiscamingue",1.1499999999999999]
[null,"59020","Varennes","Montérégie (16)","Lajemmerais (59)","16- Montérégie",1]
[null,"71083","Vaudreuil-Dorion","Montérégie (16)","Vaudreuil-Soulanges (71)","16- Montérégie",1]
[null,"71090","Vaudreuil-sur-le-Lac","Montérégie (16)","Vaudreuil-Soulanges (71)","16- Montérégie",1]
[null,"56005","Venise-en-Québec","Montérégie (16)","Le Haut-Richelieu (56)","16- Montérégie",1]
[null,"59025","Verchères","Montérégie (16)","Lajemmerais (59)","16- Montérégie",1]
[null,"39062","Victoriaville","Centre-du-Québec (17)","Arthabaska (39)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"85025","Ville-Marie","Abitibi-Témiscamingue (08)","Témiscamingue (85)","8- Abitibi-Témiscamingue",1.1499999999999999]
[null,"32085","Villeroy","Centre-du-Québec (17)","L'Érable (32)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"84070","Waltham","Outaouais (07)","Pontiac (84)","7- Outaouais",1]
[null,"47030","Warden","Estrie (05)","La Haute-Yamaska (47)","5- Estrie",1]
[null,"39077","Warwick","Centre-du-Québec (17)","Arthabaska (39)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"99035","Waskaganish","Nord-du-Québec (10)","Nord-du-Québec (99)","",1]
[null,"99806","Waskaganish","Nord-du-Québec (10)","Nord-du-Québec (99)","",1]
[null,"99010","Waswanipi","Nord-du-Québec (10)","Nord-du-Québec (99)","",1]
[null,"99802","Waswanipi","Nord-du-Québec (10)","Nord-du-Québec (99)","",1]
[null,"47025","Waterloo","Estrie (05)","La Haute-Yamaska (47)","5- Estrie",1]
[null,"44080","Waterville","Estrie (05)","Sherbrooke (43)","5- Estrie",1]
[null,"41098","Weedon","Estrie (05)","Le Haut-Saint-François (41)","5- Estrie",1]
[null,"99050","Wemindji","Nord-du-Québec (10)","Nord-du-Québec (99)","",1]
[null,"99812","Wemindji","Nord-du-Québec (10)","Nord-du-Québec (99)","",1]
[null,"90802","Wemotaci","Mauricie (04)","La Tuque (90)","",1]
[null,"23802","Wendake","Capitale-Nationale (03)","Québec (23)","",1]
[null,"76035","Wentworth","Laurentides (15)","Argenteuil (76)","15- Laurentides",1.05]
[null,"77060","Wentworth-Nord","Laurentides (15)","Les Pays-d'en-Haut (77)","15- Laurentides",1.05]
[null,"41065","Westbury","Estrie (05)","Le Haut-Saint-François (41)","5- Estrie",1]
[null,"66032","Westmount","Montréal (06)","Montréal (66)","6- Montréal",1]
[null,"99070","Whapmagoostui","Nord-du-Québec (10)","Nord-du-Québec (99)","",1]
[null,"99816","Whapmagoostui","Nord-du-Québec (10)","Nord-du-Québec (99)","",1]
[null,"49040","Wickham","Centre-du-Québec (17)","Drummond (49)","17- Centre-du-Québec",1]
[null,"42088","Windsor","Estrie (05)","Le Val-Saint-François (42)","5- Estrie",1]
[null,"38802","Wôlinak","Centre-du-Québec (17)","Bécancour (38)","",1]
[null,"40017","Wotton","Estrie (05)","Asbestos (40)","5- Estrie",1]
[null,"51020","Yamachiche","Mauricie (04)","Maskinongé (51)","4- Mauricie",1]
[null,"53072","Yamaska","Montérégie (16)","Le Bas-Richelieu (53)","16- Montérégie",1]

{"sheet":"INDEX_Types_Bâtiments","index":16,"n_rows":44,"n_cols":85,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,1,6,7],[12,76,12,84],[11,9,12,10],[11,7,12,8],[12,39,12,67],[12,68,12,75],[12,11,12,17],[12,18,12,27],[12,28,12,38]]}
[]
[]
[]
[null,"OUTIL D'ÉVALUATION DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX"]
[]
[null,"INDEX DES TYPES DE BÂTIMENTS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"CALCULS!P7","v":"Version 1.0     © CERIU, 2024"}]
[]
[]
[null,"SOURCE POUR LES DIFFÉRENTS FACTEURS FOURNIS DANS CET ONGLET:  RS Means 2024"]
[]
[]
[null,"CATÉGORIES ET FONCTIONS DES BÂTIMENTS",null,null,null,null,null,"CALCUL DU COÛT AU M²             \n[(FACTEUR 1)*(SUPERFICIE) ^ - (FACTEUR 2)]",null,"FACTEURS DE CONTINGENCES",null,"% RS MEANS PROPOSÉS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A INFRASTRUCTURE",null,null,null,null,null,null,"B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D SERVICES ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"E ÉQUIPEMENT ET AMEUBLEMENT​",null,null,null,null,null,null,null,"F CONSTRUCTION SPÉCIALE ET DÉMOLITION​"]
[null,"FONCTION DES BÂTIMENTS (TYPE) ","CATÉGORIE - FONCTION DES BÂTIMENTS","CATÉGORIE","VIE THÉORIQUE ","CATÉGORIE - FONCTION (TYPE) / ÉTAGES","FONCTION (TYPE) / ÉTAGES","FACTEUR 1","FACTEUR 2","FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONCEPTION PROPOSÉ","FACTEUR DE CONTINGENCES DE CONSTRUCTION PROPOSÉ","A10 FONDATIONS","A1010 Fondations standard","A1020 Fondations spéciales","A1030 Dalle inférieure","A20 CONSTRUCTION DE SOUS-SOL","A2010 Excavation du sous sol","A2020 Murs du sous sol","B10 SUPERSTRUCTURE","B1010 Construction de plancher","B1020 Construction de toiture","B20 ENVELOPPE EXTÉRIEURE","B2010 Murs extérieurs","B2020 Fenêtres extérieures","B2030 Portes extérieures","B30 TOIT, MARQUISES ET TERRASSES","B3010 Couverture","B3020 Ouvertures du toit","C10 CONSTRUCTION INTÉRIEURE","C1010 Cloisons","C1020 Portes intérieures","C1030 Accessoires intégrés","C20 ESCALIERS","C2010 Construction d'escaliers","C2020 Finitions d'escaliers","C30 FINITION INTÉRIEURE","C3010 Finitions de murs","C3020 Finitions de planchers","C3030 Finitions de plafonds","D10 MOYENS DE TRANSPORT​","D1010 Ascenseurs et monte charge","D1020 Escaliers mécaniques et trottoirs roulants","D1090 Autres systèmes transporteurs","D20 PLOMBERIE","D2010 Appareils de plomberie","D2020 Réseau d'eau domestique","D2030 Réseau de drainage sanitaire","D2040 Réseau de drainage pluvial","D2090 Autres systèmes de plomberie","D30 CHAUFFAGE, VENTILATION, CVCA","D3010 Source d'énergie","D3020 Systèmes de production de chaleur","D3030 Sytèmes de production de froid","D3040 Distribution de CVCA","D3050 Unités autonomes ou monoblocs","D3060 Régulation et instrumentation","D3070 Essai et réglage des systèmes","D3090 Autres systèmes ou équipements de CVCA","D40 PROTECTION INCENDIE","D4010 Gicleurs","D4020 Canalisations montantes","D4030 Accessoires de protection incendie","D4090 Autres systèmes de protection incendie","D50 ÉLECTRICITÉ","D5010 Services et distribution Électrique","D5020 Éclairage et distribution secondaire","D5030 Communication & sécurité","D5090 Autres systèmes Électriques","E10 ÉQUIPEMENT​","E1010 Équipement commercial","E1020 Équipement institutionnel","E1030 Équipement pour véhicules","E1090 Autre équipement","E20 AMEUBLEMENT ET DÉCORATION​","E2010 Ameublement et décoration fixes","E2020 Ameublement et décoration mobiles","F10 CONSTRUCTION SPÉCIALE​","F1010 Structure spéciale","F1020 Sous ensembles intégrés","F1030 Système spécial de construction","F1040 Installation spéciale","F1050 Instrumentation et régulation spéciales","F20 DÉMOLITION SÉLECTIVE DE BÂTIMENT​","F2010 Démantèlement d'éléments de bâtiment","F2020 Élimination de produits dangereux"]
[null,"Hôtel de ville​","ADMINISTRATION - Hôtel de ville​","ADMINISTRATION",50,"ADMINISTRATION - Hôtel de ville​",{"$f":"B15","v":"Hôtel de ville​"},5969.3675531999997,0.15111575999999999,1.0900000000000001,1.25,0.10257121075611617,4.9414373830480286E-2,null,5.3156836925635872E-2,3.1187192459629916E-3,3.1187192459629916E-3,null,8.2957931942615568E-2,2.5642802689029038E-3,8.0393651673712666E-2,0.15004504816688613,9.9313881765888151E-2,3.6523667613833251E-2,1.4207498787164737E-2,6.1265506965139653E-2,6.1265506965139653E-2,null,9.321505301822719E-2,4.4285813292674475E-2,4.4840252269734565E-2,4.0889874558181442E-3,null,null,null,0.13687712246170908,1.4900547508489848E-2,5.5443897706008737E-2,6.6532677247210487E-2,0,null,null,null,8.4413334257398304E-2,5.0523251784600459E-2,1.1712523390394344E-2,null,2.2177559082403497E-2,null,8.0740176034375222E-2,null,null,null,null,8.0740176034375222E-2,null,null,null,4.6642178945179844E-2,3.6731582230230785E-2,9.9105967149490607E-3,null,null,0.1581537182063899,2.0167717790560678E-2,0.10943239309723474,2.7583339108739346E-2,9.7026820985515294E-4,0,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"Bureau administratif","ADMINISTRATION - Bureau administratif","ADMINISTRATION",50,"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 1 étage","Bureau administratif / 1 étage",8826.3776050899996,0.18485171,1.07,1.25,8.905840286054828E-2,5.2491060786650778E-2,null,3.6567342073897502E-2,1.9547079856972586E-3,1.9547079856972586E-3,null,0.12309892729439811,1.7020262216924913E-2,0.1060786650774732,0.23299165673420741,0.18464839094159716,2.1835518474374257E-2,2.6507747318235998E-2,6.6412395709177605E-2,5.9690107270560198E-2,6.7222884386174018E-3,4.6674612634088203E-2,2.0738974970202623E-2,2.3742550655542316E-2,2.193087008343266E-3,null,null,null,8.2574493444576902E-2,8.8676996424314671E-3,1.787842669845054E-2,5.582836710369489E-2,0,null,null,null,3.4803337306317045E-2,2.116805721096544E-2,7.7711561382598337E-3,null,5.8641239570917762E-3,null,0.1158522050059595,null,null,null,null,0.1158522050059595,null,null,null,3.8092967818831945E-2,2.5268176400476759E-2,1.2824791418355186E-2,null,null,0.16848629320619787,3.2514898688915383E-2,9.2300357568533983E-2,4.3671036948748514E-2,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"Bureau administratif",null,"ADMINISTRATION",50,"ADMINISTRATION - Bureau administratif / 2 étages et plus","Bureau administratif / 2 étages et plus",9620.9926498299992,0.17075877,1.07,1.25,4.4105754276827377E-2,2.8180404354587872E-2,null,1.5925349922239502E-2,8.7091757387247289E-4,8.7091757387247289E-4,null,0.1181959564541213,8.914463452566096E-2,2.9051321928460341E-2,0.11452566096423017,7.253499222395024E-2,2.9860031104199065E-2,1.213063763608087E-2,3.1E-2,2.5007776049766717E-2,{"$f":"Z17-AA17","v":5.9922239502332823E-3},5.6360808709175737E-2,2.3141524105754277E-2,3.1539657853810264E-2,1.6796267496111976E-3,3.2659409020217731E-2,3.2659409020217731E-2,null,0.10637636080870919,1.020217729393468E-2,2.3328149300155521E-2,7.2846034214618979E-2,9.0575427682737172E-2,9.0575427682737172E-2,null,null,2.8304821150855367E-2,1.9533437013996891E-2,3.5458786936236387E-3,null,5.2255054432348369E-3,null,0.127,null,null,null,null,{"$f":"AX17","v":0.127},null,null,null,4.5999999999999999E-2,{"$f":"BG17-BI17","v":3.498911353032659E-2},1.1010886469673405E-2,null,null,0.20354587869362362,3.6329704510108862E-2,0.1165163297045101,5.069984447900467E-2,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"Cour municipale​","ADMINISTRATION - Cour municipale​","ADMINISTRATION",50,"ADMINISTRATION - Cour municipale​",{"$f":"B18","v":"Cour municipale​"},6816.85663303,9.6647880000000005E-2,1.07,1.25,6.181915990496259E-2,2.7435334200026907E-2,null,3.4383825704935679E-2,1.0310664813735601E-3,1.0310664813735601E-3,null,0.15197023355897255,9.8623750392253587E-3,0.14210785851974719,0.12206930559913931,0.10113417312951094,1.5914286995113644E-2,5.0208454745147282E-3,3.6490787645133832E-2,3.5459721163760269E-2,1.0310664813735601E-3,0.1626843591697674,0.10073071233245172,5.796386784417449E-2,3.9897789931411676E-3,null,null,null,0.18872999506881255,3.5190747299054116E-2,8.7999282736360804E-2,6.553996503339761E-2,0,null,null,null,5.1284350203971867E-2,2.6807728515712566E-2,1.699018245393823E-2,null,7.486439234321067E-3,null,0.11296902317658138,null,null,null,null,0.11296902317658138,null,null,null,2.4207647823553155E-2,2.0845474514726327E-2,3.3621733088268265E-3,null,null,8.6744071367732115E-2,6.6346886627516042E-3,6.9395257094185703E-2,1.0131348903931503E-2,5.827767068633166E-4,0,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"Autre","ADMINISTRATION - Autre","ADMINISTRATION",50,"ADMINISTRATION - Autre","Autre",8826.3776050899996,0.18485171,1.07,1.25,8.905840286054828E-2,5.2491060786650778E-2,null,3.6567342073897502E-2,1.9547079856972586E-3,1.9547079856972586E-3,null,0.12309892729439811,1.7020262216924913E-2,0.1060786650774732,0.23299165673420741,0.18464839094159716,2.1835518474374257E-2,2.6507747318235998E-2,6.6412395709177605E-2,5.9690107270560198E-2,6.7222884386174018E-3,4.6674612634088203E-2,2.0738974970202623E-2,2.3742550655542316E-2,2.193087008343266E-3,null,null,null,8.2574493444576902E-2,8.8676996424314671E-3,1.787842669845054E-2,5.582836710369489E-2,0,null,null,null,3.4803337306317045E-2,2.116805721096544E-2,7.7711561382598337E-3,null,5.8641239570917762E-3,null,0.1158522050059595,null,null,null,null,0.1158522050059595,null,null,null,3.8092967818831945E-2,2.5268176400476759E-2,1.2824791418355186E-2,null,null,0.16848629320619787,3.2514898688915383E-2,9.2300357568533983E-2,4.3671036948748514E-2,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"Poste de police​","PROTECTION ET SÉCURITÉ - Poste de police​","PROTECTION ET SÉCURITÉ",50,"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Poste de police​","Poste de police​",10573.739122430001,0.16758849000000001,1.0900000000000001,1.25,3.8760016870518763E-2,2.2564318852804723E-2,null,1.6195698017714043E-2,8.8570223534373683E-4,8.8570223534373683E-4,null,5.3184310417545337E-2,3.8422606495149725E-2,1.4761703922395614E-2,0.24301982285955293,0.17507380851961196,5.2973428932939694E-2,1.4972585407001264E-2,2.0371151412905946E-2,2.0371151412905946E-2,null,7.7013918177983975E-2,3.7368199072121466E-2,3.3361450864614089E-2,6.2842682412484188E-3,2.5558835934204976E-2,2.5558835934204976E-2,null,8.9371573175875157E-2,2.3998312948123157E-2,1.5984816533108393E-2,4.9388443694643618E-2,4.0573597638127373E-2,4.0573597638127373E-2,null,null,8.1020666385491352E-2,4.9472796288485874E-2,1.9105862505272037E-2,null,1.2442007591733447E-2,null,0.10248840151834669,null,null,null,null,0.10248840151834669,null,null,null,3.2307043441585831E-2,2.4293547026571067E-2,8.0134964150147623E-3,null,null,0.13525938422606495,1.2273302404048926E-2,7.9628848587094056E-2,4.247153099957824E-2,8.8570223534373683E-4,5.9342049768030369E-2,null,5.4660480809784903E-2,4.6815689582454661E-3,null,null,null,null,0]
[null,"Caserne de pompiers","PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers","PROTECTION ET SÉCURITÉ",50,"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 1 étage","Caserne de pompiers / 1 étage",7453.3839402200001,0.17047263000000001,1.08,1.25,0.11691682654327955,5.7329872474889972E-2,null,5.9586954068389576E-2,4.0063198284617987E-3,4.0063198284617987E-3,null,8.7123349509084749E-2,null,8.7123349509084749E-2,0.21126283715156305,0.13632772824737616,3.092201783094459E-2,4.4013091073242298E-2,5.6032050558627686E-2,5.3831396004965573E-2,2.2006545536621151E-3,5.9981943347251994E-2,3.71289922130685E-2,1.7830944588646879E-2,5.022006545536621E-3,null,null,null,7.3355151788737166E-2,2.9567768874844826E-2,1.6702403791897077E-2,2.708497912199526E-2,0,null,null,null,0.11573185870669224,8.6728360230222318E-2,1.8225933867509311E-2,null,1.0777564608960613E-2,null,0.15088590452544859,null,null,null,null,0.15088590452544859,null,null,null,5.383139600496558E-2,3.9047511567543165E-2,1.4783884437422413E-2,null,null,7.0928789075725085E-2,1.2978219162622729E-2,4.672158898544182E-2,1.1228980927660535E-2,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"Caserne de pompiers",null,"PROTECTION ET SÉCURITÉ",50,"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Caserne de pompiers / 2 étages et plus","Caserne de pompiers / 2 étages et plus",8763.7497780199992,0.17585052000000001,1.08,1.25,6.3942422079467071E-2,3.2536283606947429E-2,null,3.1406138472519642E-2,2.1413276231263389E-3,2.1413276231263389E-3,null,9.308827028313113E-2,6.8700927908636716E-2,2.4387342374494414E-2,0.15048774684748992,9.7014037592196067E-2,1.7665952890792296E-2,3.5807756364501557E-2,2.9026885557934815E-2,2.9026885557934815E-2,null,6.6143231025458035E-2,3.9138710444920309E-2,2.224601475136808E-2,4.7585058291696423E-3,3.0811325243873432E-2,3.0811325243873432E-2,null,9.1244349274327882E-2,3.8781822507732579E-2,1.7606471567927676E-2,3.4856055198667628E-2,6.2990720913633141E-2,6.2990720913633141E-2,null,null,0.11117059243397577,8.7734951225315272E-2,1.6059957173447544E-2,null,7.3756840352129449E-3,null,0.15905305733999528,null,null,null,null,0.15905305733999528,null,null,null,5.0440161789198204E-2,3.4261241970021422E-2,1.6178919819176785E-2,null,null,8.9459909588389258E-2,1.4216036164644306E-2,6.4061384725196305E-2,9.8738995955270064E-3,1.3085891030216515E-3,0,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"Autre","PROTECTION ET SÉCURITÉ - Autre","PROTECTION ET SÉCURITÉ",50,"PROTECTION ET SÉCURITÉ - Autre","Autre",8826.3776050899996,0.18485171,1.07,1.25,8.905840286054828E-2,5.2491060786650778E-2,null,3.6567342073897502E-2,1.9547079856972586E-3,1.9547079856972586E-3,null,0.12309892729439811,1.7020262216924913E-2,0.1060786650774732,0.23299165673420741,0.18464839094159716,2.1835518474374257E-2,2.6507747318235998E-2,6.6412395709177605E-2,5.9690107270560198E-2,6.7222884386174018E-3,4.6674612634088203E-2,2.0738974970202623E-2,2.3742550655542316E-2,2.193087008343266E-3,null,null,null,8.2574493444576902E-2,8.8676996424314671E-3,1.787842669845054E-2,5.582836710369489E-2,0,null,null,null,3.4803337306317045E-2,2.116805721096544E-2,7.7711561382598337E-3,null,5.8641239570917762E-3,null,0.1158522050059595,null,null,null,null,0.1158522050059595,null,null,null,3.8092967818831945E-2,2.5268176400476759E-2,1.2824791418355186E-2,null,null,0.16848629320619787,3.2514898688915383E-2,9.2300357568533983E-2,4.3671036948748514E-2,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"Garage et atelier","OPÉRATIONS - Garage et atelier","OPÉRATIONS",50,"OPÉRATIONS - Garage et atelier","Garage et atelier",5123.7279487799997,0.1388112,1.08,1.25,0.14773230905599055,5.9979317476732158E-2,null,8.7752991579258394E-2,3.0285123356478061E-3,3.0285123356478061E-3,null,6.7292066775003698E-2,null,6.7292066775003698E-2,0.1077707194563451,6.1087309794652087E-2,2.0239326340670705E-2,2.644408332102231E-2,6.3377160585019951E-2,6.3229428275963964E-2,1.4773230905599054E-4,4.6757275816221008E-2,4.0921849608509385E-2,3.8410400354557546E-3,1.9943861722558727E-3,null,null,null,5.5842812823164424E-2,3.4347761855517807E-2,1.514256167823903E-2,6.3524892894075936E-3,0,null,null,null,7.1059240655931444E-2,3.5381888018909735E-2,5.2444969714876642E-3,null,3.0432855665534053E-2,null,9.9645442458265635E-2,null,null,null,null,9.0855370069434199E-2,null,null,8.790072388831437E-3,6.2564632885211996E-2,4.9859654306396814E-2,1.2704978578815187E-2,null,null,0.1361353227950953,5.0228985079036788E-3,9.5730536268281888E-2,3.4790958782685774E-2,5.9092923622396218E-4,0.13879450435810312,null,null,0.13879450435810312,null,null,null,null,0]
[null,"Entrepôt​","OPÉRATIONS - Entrepôt​","OPÉRATIONS",50,"OPÉRATIONS - Entrepôt​","Entrepôt​",6921.0957820499998,0.17048440000000001,1.07,1.25,0.10037034237774922,3.6051696772730707E-2,null,6.4318645605018515E-2,1.7383417731086086E-3,1.7383417731086086E-3,null,0.22197868641826013,6.6888368226135586E-2,0.15509031819212454,0.23989116468898797,0.21774620210112614,7.4068475549845057E-3,1.4738115032877332E-2,8.3667145340488247E-2,7.7620739173153958E-2,6.0464061673342912E-3,1.829037865618623E-2,1.3528833799410476E-2,4.761544856775754E-3,null,8.8428690197263991E-3,8.8428690197263991E-3,null,4.0964401783689819E-2,8.4649686342680077E-3,2.5243745748620663E-2,7.2556874008011486E-3,0,null,null,null,1.4738115032877332E-2,6.1975663215176474E-3,1.9650820043836444E-3,null,6.5754667069760414E-3,null,5.6836217972942332E-2,null,4.8824729801224397E-2,null,null,8.0114881717179356E-3,null,null,null,5.5249036354017074E-2,4.9580530572141179E-2,5.6685057818758973E-3,null,null,8.4196205880129993E-2,6.0464061673342912E-3,5.1621192653616504E-2,2.6528607059179199E-2,null,1.5796236112160834E-2,null,null,1.5796236112160834E-2,null,null,null,null,5.7440858589675757E-2,null,5.7440858589675757E-2]
[null,"Abri à sel/abrasif​","OPÉRATIONS - Abri à sel/abrasif​","OPÉRATIONS",50,"OPÉRATIONS - Abri à sel/abrasif​","Abri à sel/abrasif​",6921.0957820499998,0.17048440000000001,1.07,1.25,0.10037034237774922,3.6051696772730707E-2,null,6.4318645605018515E-2,1.7383417731086086E-3,1.7383417731086086E-3,null,0.22197868641826013,6.6888368226135586E-2,0.15509031819212454,0.23989116468898797,0.21774620210112614,7.4068475549845057E-3,1.4738115032877332E-2,8.3667145340488247E-2,7.7620739173153958E-2,6.0464061673342912E-3,1.829037865618623E-2,1.3528833799410476E-2,4.761544856775754E-3,null,8.8428690197263991E-3,8.8428690197263991E-3,null,4.0964401783689819E-2,8.4649686342680077E-3,2.5243745748620663E-2,7.2556874008011486E-3,0,null,null,null,1.4738115032877332E-2,6.1975663215176474E-3,1.9650820043836444E-3,null,6.5754667069760414E-3,null,5.6836217972942332E-2,null,4.8824729801224397E-2,null,null,8.0114881717179356E-3,null,null,null,5.5249036354017074E-2,4.9580530572141179E-2,5.6685057818758973E-3,null,null,8.4196205880129993E-2,6.0464061673342912E-3,5.1621192653616504E-2,2.6528607059179199E-2,null,1.5796236112160834E-2,null,null,1.5796236112160834E-2,null,null,null,null,5.7440858589675757E-2,null,5.7440858589675757E-2]
[null,"Site d’enfouissement ou d’incinérateurs​","OPÉRATIONS - Site d’enfouissement ou d’incinérateurs​","OPÉRATIONS",50,"OPÉRATIONS - Site d’enfouissement ou d’incinérateurs​","Site d’enfouissement ou d’incinérateurs​",8826.3776050899996,0.18485171,1.07,1.25,8.905840286054828E-2,5.2491060786650778E-2,null,3.6567342073897502E-2,1.9547079856972586E-3,1.9547079856972586E-3,null,0.12309892729439811,1.7020262216924913E-2,0.1060786650774732,0.23299165673420741,0.18464839094159716,2.1835518474374257E-2,2.6507747318235998E-2,6.6412395709177605E-2,5.9690107270560198E-2,6.7222884386174018E-3,4.6674612634088203E-2,2.0738974970202623E-2,2.3742550655542316E-2,2.193087008343266E-3,null,null,null,8.2574493444576902E-2,8.8676996424314671E-3,1.787842669845054E-2,5.582836710369489E-2,0,null,null,null,3.4803337306317045E-2,2.116805721096544E-2,7.7711561382598337E-3,null,5.8641239570917762E-3,null,0.1158522050059595,null,null,null,null,0.1158522050059595,null,null,null,3.8092967818831945E-2,2.5268176400476759E-2,1.2824791418355186E-2,null,null,0.16848629320619787,3.2514898688915383E-2,9.2300357568533983E-2,4.3671036948748514E-2,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"Écocentre​","OPÉRATIONS - Écocentre​","OPÉRATIONS",50,"OPÉRATIONS - Écocentre​","Écocentre​",8826.3776050899996,0.18485171,1.07,1.25,8.905840286054828E-2,5.2491060786650778E-2,null,3.6567342073897502E-2,1.9547079856972586E-3,1.9547079856972586E-3,null,0.12309892729439811,1.7020262216924913E-2,0.1060786650774732,0.23299165673420741,0.18464839094159716,2.1835518474374257E-2,2.6507747318235998E-2,6.6412395709177605E-2,5.9690107270560198E-2,6.7222884386174018E-3,4.6674612634088203E-2,2.0738974970202623E-2,2.3742550655542316E-2,2.193087008343266E-3,null,null,null,8.2574493444576902E-2,8.8676996424314671E-3,1.787842669845054E-2,5.582836710369489E-2,0,null,null,null,3.4803337306317045E-2,2.116805721096544E-2,7.7711561382598337E-3,null,5.8641239570917762E-3,null,0.1158522050059595,null,null,null,null,0.1158522050059595,null,null,null,3.8092967818831945E-2,2.5268176400476759E-2,1.2824791418355186E-2,null,null,0.16848629320619787,3.2514898688915383E-2,9.2300357568533983E-2,4.3671036948748514E-2,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"Immeuble industriel municipal","OPÉRATIONS - Immeuble industriel municipal","OPÉRATIONS",50,"OPÉRATIONS - Immeuble industriel municipal","Immeuble industriel municipal",12144.79073825,0.19332189999999999,1.06,1.25,5.3553316654270086E-2,1.8459665967949155E-2,null,3.5093650686320928E-2,5.4094259246737452E-4,5.4094259246737452E-4,null,0.19419839069578745,0.14192981269862739,5.2268577997160066E-2,0.22827777402123206,0.11637027520454396,0.10602474812360541,5.882750693082698E-3,2.0961525458110763E-2,1.9000608560416531E-2,1.9609168976942328E-3,3.9556427074176767E-2,8.2493745351274617E-3,2.5289066197849763E-2,6.0179863411995421E-3,3.1104199066874037E-3,3.1104199066874037E-3,null,5.4364730542971147E-2,3.380891202921091E-3,4.3072553925214703E-2,7.9112854148353524E-3,3.7122185408073577E-2,3.7122185408073577E-2,null,null,6.7212117114071282E-2,6.0315099060112259E-2,2.6370951382784511E-3,null,4.259922915680575E-3,null,0.14537832172560691,4.7129623368720008E-2,null,9.8248698356886904E-2,null,null,null,null,null,4.3545878693623655E-2,3.7392656704307269E-2,6.1532219893163861E-3,null,null,0.11082561363175338,6.4236932855500726E-3,9.1960240719453676E-2,1.0954087497464335E-2,1.48759212928528E-3,1.3523564811684366E-3,null,null,1.3523564811684366E-3,null,null,null,null,0]
[null,"Autre","OPÉRATIONS - Autre","OPÉRATIONS",50,"OPÉRATIONS - Autre","Autre",11516.69891345,0.23092298999999999,1.07,1.25,9.4714372619148751E-2,4.4271378779690743E-2,null,5.0442993839458009E-2,1.8465248794029337E-3,1.8465248794029337E-3,null,0.17253880685632911,4.1954315221530251E-2,0.13058449163479888,0.23644141071159769,0.20119729652136165,1.4621183014679382E-2,2.0622931175556664E-2,7.5039770524832933E-2,6.8655423221857081E-2,6.3843473029758461E-3,3.3579039149308848E-2,1.713390438480655E-2,1.4252047756159035E-2,2.193087008343266E-3,8.8428690197263991E-3,8.8428690197263991E-3,null,6.176944761413336E-2,8.6663341383497374E-3,2.15610862235356E-2,3.1542027252248021E-2,0,null,null,null,2.477072616959719E-2,1.3682811766241544E-2,4.8681190713217391E-3,null,6.2197953320339092E-3,null,8.6344211489450914E-2,null,4.8824729801224397E-2,null,null,6.1931846588838713E-2,null,null,null,4.667100208642451E-2,3.7424353486308973E-2,9.246648600115542E-3,null,null,0.12634124954316395,1.9280652428124836E-2,7.1960775111075237E-2,3.509982200396386E-2,null,1.5796236112160834E-2,null,null,1.5796236112160834E-2,null,null,null,null,5.7440858589675757E-2,null,5.7440858589675757E-2]
[null,"Centre communautaire","LOISIR / Communautaire-récréatif - Centre communautaire","LOISIR / Communautaire-récréatif",50,"LOISIR / Communautaire-récréatif - Centre communautaire","Centre communautaire",4652.3193423800003,0.11591616,1.08,1.25,0.11180412713157722,6.0911684692455725E-2,null,5.0892442439121506E-2,2.7204565058722057E-3,2.7204565058722057E-3,null,7.7964302302435159E-2,null,7.7964302302435159E-2,0.18718067812354861,0.12447747329307947,4.7906575542432502E-2,1.4796629288036631E-2,6.2172384048835537E-2,6.0646274301638936E-2,1.5261097471966033E-3,8.2675336739433392E-2,5.2683962577134917E-2,1.0483710437263623E-2,1.9507663725034843E-2,null,null,null,0.13814610842014469,2.6607391679384255E-2,3.3839824829142072E-2,7.769889191161837E-2,0,null,null,null,0.11047707517749322,3.4967818990113468E-2,7.0201048371043753E-2,null,5.3082078163360115E-3,null,9.0571295866233192E-2,null,null,null,null,9.0571295866233192E-2,null,null,null,3.5166876783226074E-2,3.5166876783226074E-2,null,null,null,8.3803330900404774E-2,1.0616415632672023E-2,6.1243447680976733E-2,1.0881826023488823E-2,1.0616415632672023E-3,1.7318028000796237E-2,6.2371441841948131E-3,null,null,1.1080883816601423E-2,null,null,null,0]
[null,"Centre récréatif et de loisirs ","LOISIR / Communautaire-récréatif - Centre récréatif et de loisirs ","LOISIR / Communautaire-récréatif",50,"LOISIR / Communautaire-récréatif - Centre récréatif et de loisirs ","Centre récréatif et de loisirs ",4652.3193423800003,0.11591616,1.08,1.25,0.11180412713157722,6.0911684692455725E-2,null,5.0892442439121506E-2,2.7204565058722057E-3,2.7204565058722057E-3,null,7.7964302302435159E-2,null,7.7964302302435159E-2,0.18718067812354861,0.12447747329307947,4.7906575542432502E-2,1.4796629288036631E-2,6.2172384048835537E-2,6.0646274301638936E-2,1.5261097471966033E-3,8.2675336739433392E-2,5.2683962577134917E-2,1.0483710437263623E-2,1.9507663725034843E-2,null,null,null,0.13814610842014469,2.6607391679384255E-2,3.3839824829142072E-2,7.769889191161837E-2,0,null,null,null,0.11047707517749322,3.4967818990113468E-2,7.0201048371043753E-2,null,5.3082078163360115E-3,null,9.0571295866233192E-2,null,null,null,null,9.0571295866233192E-2,null,null,null,3.5166876783226074E-2,3.5166876783226074E-2,null,null,null,8.3803330900404774E-2,1.0616415632672023E-2,6.1243447680976733E-2,1.0881826023488823E-2,1.0616415632672023E-3,1.7318028000796237E-2,6.2371441841948131E-3,null,null,1.1080883816601423E-2,null,null,null,0]
[null,"Centre sportif​","LOISIR / Communautaire-récréatif - Centre sportif​","LOISIR / Communautaire-récréatif",50,"LOISIR / Communautaire-récréatif - Centre sportif​","Centre sportif​",5537.8321925700002,9.3142619999999995E-2,1.07,1.25,7.4082516526099845E-2,3.0373831775700938E-2,null,4.3708684750398907E-2,1.310690677000228E-3,1.310690677000228E-3,null,0.17768406656029179,1.692500569865512E-2,0.16075906086163666,0.10776156826988832,5.6986551173922956E-2,4.6558012309095058E-2,4.2170047868702988E-3,4.576020059266013E-2,4.576020059266013E-2,null,3.3793024846136319E-2,1.2764987462958744E-2,1.8007750170959656E-2,3.0202872122179168E-3,null,null,null,0.17192842489172555,3.4476863460223391E-2,0.12924549806245728,8.2060633690449053E-3,0,null,null,null,0.10684978345110556,7.339867791201278E-2,3.3451105539092779E-2,null,null,null,8.4625028493275592E-2,null,null,null,null,8.4625028493275592E-2,null,null,null,3.9092774105311145E-2,3.0202872122179165E-2,8.8899019831319825E-3,null,null,0.11414406200136767,9.1178481878276731E-3,8.1262821974014132E-2,2.256667426487349E-2,1.196717574652382E-3,4.2967859585137907E-2,null,null,null,4.2967859585137907E-2,null,null,null,0]
[null,"Centre aquatique (piscine)​","LOISIR / Communautaire-récréatif - Centre aquatique (piscine)​","LOISIR / Communautaire-récréatif",50,"LOISIR / Communautaire-récréatif - Centre aquatique (piscine)​","Centre aquatique (piscine)​",9171.5729652000009,0.10739527,1.08,1.25,7.2686609686609685E-2,3.4686609686609686E-2,null,3.7999999999999999E-2,2.92022792022792E-3,2.92022792022792E-3,null,0.10128205128205128,null,0.10128205128205128,0.14394586894586894,9.2521367521367526E-2,4.6616809116809113E-2,4.807692307692308E-3,1.9871794871794871E-2,1.9871794871794871E-2,null,1.0363247863247865E-2,3.9886039886039889E-3,5.626780626780627E-3,7.4786324786324781E-4,null,null,null,0.11866096866096866,1.2143874643874644E-2,0.10064102564102564,5.8760683760683751E-3,0,null,null,null,4.6331908831908825E-2,3.041310541310541E-2,1.5918803418803418E-2,null,null,null,0.13650284900284898,4.5584045584045581E-3,null,null,null,0.13194444444444442,null,null,null,1.3212250712250713E-2,9.4729344729344734E-3,3.7393162393162395E-3,null,null,0.13069800569800569,5.9472934472934464E-3,0.11951566951566951,4.9501424501424496E-3,2.8490028490028488E-4,0.20356125356125354,null,null,null,0.20356125356125354,null,null,null,0]
[null,"Aréna​","LOISIR / Communautaire-récréatif - Aréna​","LOISIR / Communautaire-récréatif",50,"LOISIR / Communautaire-récréatif - Aréna​","Aréna​",4874.4907303299997,7.9069650000000005E-2,1.07,1.25,8.1836551414458905E-2,2.7559497081275256E-2,null,5.4277054333183646E-2,1.2909744050291871E-3,1.2909744050291871E-3,null,0.28906600808262234,0.28906600808262234,null,7.5999101930848662E-2,5.1807364167040855E-2,1.5154916928603501E-2,9.0368208352043095E-3,4.2658284687920961E-2,3.9346654692411311E-2,3.3116299955096534E-3,8.9245621912887284E-3,5.3884149079479107E-3,3.5361472833408169E-3,null,null,null,null,5.3940278401436906E-2,1.885945217781769E-2,2.9692411315671303E-2,5.3884149079479107E-3,0,null,null,null,7.6953300404131106E-2,4.8158958239784458E-2,2.1946564885496182E-2,null,6.8477772788504707E-3,null,0.10569151324651997,7.1845532105972148E-3,null,null,null,9.8506960035922755E-2,null,null,null,5.7251908396946556E-3,null,5.7251908396946556E-3,null,null,9.3286933093848209E-2,1.2516838796587335E-2,6.370678042209249E-2,1.5884598114054779E-2,1.1787157611136056E-3,0,null,null,null,null,null,null,null,0.16462730130220024,null,null,null,0.16462730130220024]
[null,"Stade​","LOISIR / Communautaire-récréatif - Stade​","LOISIR / Communautaire-récréatif",50,"LOISIR / Communautaire-récréatif - Stade​","Stade​",4874.4907303299997,7.9069650000000005E-2,1.07,1.25,8.1836551414458905E-2,2.7559497081275256E-2,null,5.4277054333183646E-2,1.2909744050291871E-3,1.2909744050291871E-3,null,0.28906600808262234,0.28906600808262234,null,7.5999101930848662E-2,5.1807364167040855E-2,1.5154916928603501E-2,9.0368208352043095E-3,4.2658284687920961E-2,3.9346654692411311E-2,3.3116299955096534E-3,8.9245621912887284E-3,5.3884149079479107E-3,3.5361472833408169E-3,null,null,null,null,5.3940278401436906E-2,1.885945217781769E-2,2.9692411315671303E-2,5.3884149079479107E-3,0,null,null,null,7.6953300404131106E-2,4.8158958239784458E-2,2.1946564885496182E-2,null,6.8477772788504707E-3,null,0.10569151324651997,7.1845532105972148E-3,null,null,null,9.8506960035922755E-2,null,null,null,5.7251908396946556E-3,null,5.7251908396946556E-3,null,null,9.3286933093848209E-2,1.2516838796587335E-2,6.370678042209249E-2,1.5884598114054779E-2,1.1787157611136056E-3,0,null,null,null,null,null,null,null,0.16462730130220024,null,null,null,0.16462730130220024]
[null,"Maison des jeunes","LOISIR / Communautaire-récréatif - Maison des jeunes","LOISIR / Communautaire-récréatif",50,"LOISIR / Communautaire-récréatif - Maison des jeunes","Maison des jeunes",4652.3193423800003,0.11591616,1.08,1.25,0.11180412713157722,6.0911684692455725E-2,null,5.0892442439121506E-2,2.7204565058722057E-3,2.7204565058722057E-3,null,7.7964302302435159E-2,null,7.7964302302435159E-2,0.18718067812354861,0.12447747329307947,4.7906575542432502E-2,1.4796629288036631E-2,6.2172384048835537E-2,6.0646274301638936E-2,1.5261097471966033E-3,8.2675336739433392E-2,5.2683962577134917E-2,1.0483710437263623E-2,1.9507663725034843E-2,null,null,null,0.13814610842014469,2.6607391679384255E-2,3.3839824829142072E-2,7.769889191161837E-2,0,null,null,null,0.11047707517749322,3.4967818990113468E-2,7.0201048371043753E-2,null,5.3082078163360115E-3,null,9.0571295866233192E-2,null,null,null,null,9.0571295866233192E-2,null,null,null,3.5166876783226074E-2,3.5166876783226074E-2,null,null,null,8.3803330900404774E-2,1.0616415632672023E-2,6.1243447680976733E-2,1.0881826023488823E-2,1.0616415632672023E-3,1.7318028000796237E-2,6.2371441841948131E-3,null,null,1.1080883816601423E-2,null,null,null,0]
[null,"Chalet de parc","LOISIR / Communautaire-récréatif - Chalet de parc","LOISIR / Communautaire-récréatif",50,"LOISIR / Communautaire-récréatif - Chalet de parc","Chalet de parc",10021.739874209999,0.21860531999999999,1.1100000000000001,1.25,0.10209497995369586,5.8783669320684399E-2,null,4.3311310633011461E-2,5.0256931503755153E-3,5.0256931503755153E-3,null,8.521090970692867E-2,6.0985939352871422E-3,7.9112315771641531E-2,0.25535038680896721,0.13377378733977074,0.10311141227624372,1.8465187192952735E-2,5.0991021514484154E-2,5.0991021514484154E-2,null,0.10294200688915241,3.1339996611892254E-2,5.9574227793777176E-2,1.2027782483482973E-2,null,null,null,0.13027274267321703,2.5354339601332657E-2,3.8793833643909877E-2,6.6124569427974483E-2,0,null,null,null,7.4086622621266016E-2,4.4271274493195546E-2,1.5077079451126544E-2,null,1.4738268676943925E-2,null,5.7936642385227846E-2,null,null,null,null,5.7936642385227846E-2,null,null,null,6.2623524761420746E-2,4.1334914450279522E-2,2.1288610311141227E-2,null,null,7.3465469535264546E-2,1.5585295612400473E-2,3.9132644418092492E-2,1.7844034106951269E-2,9.0349539782031731E-4,0,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"Bloc sanitaire","LOISIR / Communautaire-récréatif - Bloc sanitaire","LOISIR / Communautaire-récréatif",50,"LOISIR / Communautaire-récréatif - Bloc sanitaire","Bloc sanitaire",10021.739874209999,0.21860531999999999,1.1100000000000001,1.25,0.10209497995369586,5.8783669320684399E-2,null,4.3311310633011461E-2,5.0256931503755153E-3,5.0256931503755153E-3,null,8.521090970692867E-2,6.0985939352871422E-3,7.9112315771641531E-2,0.25535038680896721,0.13377378733977074,0.10311141227624372,1.8465187192952735E-2,5.0991021514484154E-2,5.0991021514484154E-2,null,0.10294200688915241,3.1339996611892254E-2,5.9574227793777176E-2,1.2027782483482973E-2,null,null,null,0.13027274267321703,2.5354339601332657E-2,3.8793833643909877E-2,6.6124569427974483E-2,0,null,null,null,7.4086622621266016E-2,4.4271274493195546E-2,1.5077079451126544E-2,null,1.4738268676943925E-2,null,5.7936642385227846E-2,null,null,null,null,5.7936642385227846E-2,null,null,null,6.2623524761420746E-2,4.1334914450279522E-2,2.1288610311141227E-2,null,null,7.3465469535264546E-2,1.5585295612400473E-2,3.9132644418092492E-2,1.7844034106951269E-2,9.0349539782031731E-4,0,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"Autre","LOISIR / Communautaire-récréatif - Autre","LOISIR / Communautaire-récréatif",50,"LOISIR / Communautaire-récréatif - Autre","Autre",4652.3193423800003,0.11591616,1.08,1.25,0.11180412713157722,6.0911684692455725E-2,null,5.0892442439121506E-2,2.7204565058722057E-3,2.7204565058722057E-3,null,7.7964302302435159E-2,null,7.7964302302435159E-2,0.18718067812354861,0.12447747329307947,4.7906575542432502E-2,1.4796629288036631E-2,6.2172384048835537E-2,6.0646274301638936E-2,1.5261097471966033E-3,8.2675336739433392E-2,5.2683962577134917E-2,1.0483710437263623E-2,1.9507663725034843E-2,null,null,null,0.13814610842014469,2.6607391679384255E-2,3.3839824829142072E-2,7.769889191161837E-2,0,null,null,null,0.11047707517749322,3.4967818990113468E-2,7.0201048371043753E-2,null,5.3082078163360115E-3,null,9.0571295866233192E-2,null,null,null,null,9.0571295866233192E-2,null,null,null,3.5166876783226074E-2,3.5166876783226074E-2,null,null,null,8.3803330900404774E-2,1.0616415632672023E-2,6.1243447680976733E-2,1.0881826023488823E-2,1.0616415632672023E-3,1.7318028000796237E-2,6.2371441841948131E-3,null,null,1.1080883816601423E-2,null,null,null,0]
[null,"Bibliothèque​","LOISIR / Culturel - Bibliothèque​","LOISIR / Culturel",50,"LOISIR / Culturel - Bibliothèque​","Bibliothèque​",8785.9539045300007,0.15772950999999999,1.08,1.25,5.1766592223558373E-2,2.9777243314436232E-2,null,2.1989348909122141E-2,1.2025425184676169E-3,1.2025425184676169E-3,null,0.2013399759491496,0.11240909351199677,8.8930882437152817E-2,0.16469106110061271,0.12867204947603503,3.0693466185649658E-2,5.325545438928019E-3,2.0844070320105365E-2,2.0271431025596975E-2,5.7263929450838914E-4,6.7915020328694939E-2,3.773692950810284E-2,3.0178090820592102E-2,null,6.4135600984939582E-3,6.4135600984939582E-3,null,9.0419744602874635E-2,5.7263929450838908E-3,1.7637290270858384E-2,6.7056061386932361E-2,2.8631964725419453E-2,2.8631964725419453E-2,null,null,4.9361507186623139E-2,3.5961747695126833E-2,8.2460058409208024E-3,null,5.153753650575502E-3,null,0.15375365057550247,null,null,null,null,0.15375365057550247,null,null,null,3.5961747695126833E-2,2.7429422206951836E-2,8.5323254881749973E-3,null,null,0.12769856267537075,9.7921319360934535E-3,0.10147168298688654,1.5919372387333215E-2,5.1537536505755015E-4,0,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"Musée et galerie d’art​","LOISIR / Culturel - Musée et galerie d’art​","LOISIR / Culturel",50,"LOISIR / Culturel - Musée et galerie d’art​","Musée et galerie d’art​",8785.9539045300007,0.15772950999999999,1.08,1.25,5.1766592223558373E-2,2.9777243314436232E-2,null,2.1989348909122141E-2,1.2025425184676169E-3,1.2025425184676169E-3,null,0.2013399759491496,0.11240909351199677,8.8930882437152817E-2,0.16469106110061271,0.12867204947603503,3.0693466185649658E-2,5.325545438928019E-3,2.0844070320105365E-2,2.0271431025596975E-2,5.7263929450838914E-4,6.7915020328694939E-2,3.773692950810284E-2,3.0178090820592102E-2,null,6.4135600984939582E-3,6.4135600984939582E-3,null,9.0419744602874635E-2,5.7263929450838908E-3,1.7637290270858384E-2,6.7056061386932361E-2,2.8631964725419453E-2,2.8631964725419453E-2,null,null,4.9361507186623139E-2,3.5961747695126833E-2,8.2460058409208024E-3,null,5.153753650575502E-3,null,0.15375365057550247,null,null,null,null,0.15375365057550247,null,null,null,3.5961747695126833E-2,2.7429422206951836E-2,8.5323254881749973E-3,null,null,0.12769856267537075,9.7921319360934535E-3,0.10147168298688654,1.5919372387333215E-2,5.1537536505755015E-4,0,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"Théâtre et auditorium​","LOISIR / Culturel - Théâtre et auditorium​","LOISIR / Culturel",50,"LOISIR / Culturel - Théâtre et auditorium​","Théâtre et auditorium​",7007.1809692699999,0.12467135999999999,1.07,1.25,8.0409663865546238E-2,2.9621848739495804E-2,null,5.0787815126050434E-2,1.2079831932773114E-3,1.2079831932773114E-3,null,3.0094537815126058E-2,2.0063025210084039E-2,1.0031512605042019E-2,0.25751050420168076,0.19726890756302529,3.72373949579832E-2,2.3004201680672274E-2,4.4485294117647067E-2,4.3014705882352948E-2,1.4705882352941183E-3,4.4327731092436991E-2,2.3529411764705892E-2,2.0798319327731098E-2,null,1.4600840336134457E-2,1.4600840336134457E-2,null,0.13240546218487401,3.3560924369747905E-2,3.7342436974789929E-2,6.1502100840336159E-2,2.5472689075630259E-2,2.5472689075630259E-2,null,null,9.3644957983193292E-2,6.1449579831932784E-2,2.4159663865546223E-2,null,8.0357142857142884E-3,null,9.0598739495798344E-2,null,null,null,null,9.0598739495798344E-2,null,null,null,3.1302521008403368E-2,2.7836134453781518E-2,3.4663865546218499E-3,null,null,0.15393907563025214,1.4915966386554624E-2,0.1003151260504202,2.9621848739495804E-2,9.086134453781515E-3,0,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"Autre","LOISIR / Culturel - Autre","LOISIR / Culturel",50,"LOISIR / Culturel - Autre","Autre",7643.8916725199997,0.13741937000000001,1.08,1.25,6.1314282770887671E-2,2.9725445122789424E-2,null,3.1588837648098243E-2,1.2043560767375152E-3,1.2043560767375152E-3,null,0.14425816323780841,8.1627070744692526E-2,6.2631092493115881E-2,0.19563087546763538,0.15153766883836511,3.2874775776427508E-2,1.121843085284277E-2,2.8724478252619267E-2,2.7852522644515636E-2,8.7195560810363222E-4,6.0052590583275625E-2,3.3001090260303859E-2,2.7051500322971767E-2,null,9.1426535110407919E-3,9.1426535110407919E-3,null,0.10441498379687442,1.5004570086638561E-2,2.4205672505502235E-2,6.5204741204733629E-2,2.7578872842156387E-2,2.7578872842156387E-2,null,null,6.4122657452146528E-2,4.4457691740728812E-2,1.3550558515795943E-2,null,6.1144071956217641E-3,null,0.13270201354893443,null,null,null,null,0.13270201354893443,null,null,null,3.4408672132885676E-2,2.7564992955895064E-2,6.843679176990615E-3,null,null,0.1364454003269979,1.1500076752913846E-2,0.10108616400806443,2.0486864504720745E-2,3.3722950612988718E-3,0,null,null,null,null,null,null,null,0]

{"sheet":"INDEX_Composants","index":17,"n_rows":90,"n_cols":10,"rows_kept":90,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[88,9,89,9],[68,1,89,1],[68,2,89,2],[68,3,71,3],[68,4,71,4],[68,9,71,9],[72,3,76,3],[72,4,76,4],[72,9,76,9],[77,3,83,3],[77,4,83,4],[77,9,83,9],[84,3,87,3],[84,4,87,4],[84,9,87,9],[88,3,89,3],[88,4,89,4],[61,1,67,1],[61,2,67,2],[61,3,65,3],[61,4,65,4],[61,9,65,9],[66,3,67,3],[66,4,67,4],[66,9,67,9],[55,1,60,1],[55,2,60,2],[55,3,58,3],[55,4,58,4],[55,9,58,9],[59,3,60,3],[59,4,60,4],[59,9,60,9],[31,1,54,1],[31,2,54,2],[31,3,33,3],[31,4,33,4],[31,9,33,9],[34,3,38,3],[34,4,38,4],[34,9,38,9],[39,3,46,3],[39,4,46,4],[39,9,46,9],[47,3,50,3],[47,4,50,4],[47,9,50,9],[23,9,25,9],[26,3,27,3],[26,4,27,4],[26,9,27,9],[51,3,54,3],[51,4,54,4],[51,9,54,9],[28,9,30,9],[23,3,25,3],[28,3,30,3],[28,4,30,4],[16,1,22,1],[16,2,22,2],[16,3,17,3],[16,4,17,4],[23,4,25,4],[23,1,30,1],[23,2,30,2],[11,9,15,9],[14,3,15,3],[14,4,15,4],[16,9,17,9],[18,3,20,3],[18,4,20,4],[18,9,22,9],[21,3,22,3],[21,4,22,4],[10,5,10,6],[5,1,6,4],[11,1,15,1],[11,2,15,2],[11,3,13,3],[11,4,13,4],[10,1,10,2],[10,3,10,4]]}
[]
[]
[]
[null,"OUTIL D'ÉVALUATION DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX"]
[]
[null,"INDEX DES COMPOSANTS",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"CALCULS!P7","v":"Version 1.0     © CERIU, 2024"}]
[]
[]
[null,"SOURCE POUR LES COMPOSANTS:  Uniformat",null,null,null,null,"SOURCE POUR LES DURÉE DE VIE THÉORIQUE PAR DISCIPLINE:  Guide IP CERIU"]
[]
[null,"Niveau 1 Uniformat",null,"Niveau 2 Uniformat",null,"Niveau 3 Uniformat",null,"Exemples","Vie théorique","Discipline"]
[null,"A","INFRASTRUCTURE","A10","FONDATIONS","A1010","Fondations standard","Fondations murales, Fondations sur poteaux et semelles sur pied, Drainage et isolation périmétriques",70,"CIVIL"]
[null,null,null,null,null,"A1020","Fondations spéciales","Fondations sur pieux, Poutres sous mur porteur, Caissons, Reprise en sous-oeuvre, Assèchement, Radier, Coulis injecté sous pression, Autres conditions spéciales",70]
[null,null,null,null,null,"A1030","Dalle inférieure","Dalle standard sur terre-plein, Dalle structurale sur terre-plein, Salle inclinée sur terre-plein, Tranchées, puits et bases, Drainage et isolation sous la dalle",70]
[null,null,null,"A20","CONSTRUCTION DE SOUS-SOL","A2010","Excavation du sous-sol","Excavation pour sous-sol, Remblai de structure et compactage, Étayage",70]
[null,null,null,null,null,"A2020","Murs du sous-sol","Construction des murs du sous-sol, Protection contre l’humidité, Isolation des murs du sous-sol, Revêtement intérieur",70]
[null,"B","SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE","B10","SUPERSTRUCTURE","B1010","Construction de plancher","Construction des planchers de sous-sol, Construction des étages supérieurs, Construction des planchers de balcon, Rampes, Escaliers extérieurs et de secours, Canalisations de plancher, Autre construction de plancher",70,"CIVIL"]
[null,null,null,null,null,"B1020","Construction de toiture","Construction d’un toit plat, Construction d’un toit en pente, Auvents, Autres types de toit",70]
[null,null,null,"B20","ENVELOPPE EXTÉRIEURE","B2010","Murs extérieurs","Construction de murs extérieurs, Parapets, Grilles d’aération, grillage et clôturage, Pare-soleil extérieurs, Murs et rampes de balcon, Soffites extérieurs",50,"ARCHITECTURE"]
[null,null,null,null,null,"B2020","Fenêtres extérieures","Fenêtres, Murs-rideaux, Vitrines",50]
[null,null,null,null,null,"B2030","Portes extérieures","Portes et entrées vitrées, Portes extérieures pleines, Portes tournantes, Portes escamotables en plafond, Autres portes et entrées",50]
[null,null,null,"B30","TOIT, MARQUISES ET TERRASSES","B3010","Couverture","Finis de toiture, Chapes pour aires de circulation et membranes de pavage, Isolation et remplissage de la toiture, Solins et parement, Corniches et soffites, Gouttières et tuyaux de descente, Ouvertures de toit vitrées",50]
[null,null,null,null,null,"B3020","Ouvertures du toit","Trappes de toit, Ventilateurs de toit par gravitation",50]
[null,"C","AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR","C10","CONSTRUCTION INTÉRIEURE","C1010","Cloisons","Cloisons fixes, Cloisons démontables, Cloisons amovibles, Cloisons de toilette montées sur place, Cubicules montés sur place, Balustrades et moustiquaires intérieures, Fenêtres et vitrines intérieures",50,"ARCHITECTURE"]
[null,null,null,null,null,"C1020","Portes intérieures","Portes intérieures, Cadres de porte intérieure, Matériaux de porte intérieure, Éléments d’ouverture pour porte intérieure, Fenêtres latérales et impostes de porte intérieure, Portes et panneaux d’accès intérieurs, Peinture et décoration de porte",50]
[null,null,null,null,null,"C1030","Accessoires intégrés","Cloisons de toilette préfabriquée, Compartiments et cubicules préfabriqués, Métaux et rampes d’ornement, Dispositifs d’identification, Placards, Garnitures et articles divers  Métaux",50]
[null,null,null,"C20","ESCALIERS","C2010","Construction d'escaliers",null,50,"ARCHITECTURE"]
[null,null,null,null,null,"C2020","Finitions d'escaliers","Finis d’escalier, de giron et de palier, Finis de soffite d’escalier, Finis de rampes et de balustrades d’escalier, Finis des parois intérieures de murs extérieurs, Finis des murs intérieurs, Finis des poteaux",50]
[null,null,null,"C30","FINITION INTÉRIEURE","C3010","Finitions de murs",null,50,"ARCHITECTURE"]
[null,null,null,null,null,"C3020","Finitions de planchers","Revêtements de plancher, Membranes de pavage, Durcisseurs et scellant, Revêtements de sol, Tapis, Bases, bordures et garnitures, Faux planchers sur piliers",50]
[null,null,null,null,null,"C3030","Finitions de plafonds","Finis des plafonds, Plafonds suspendus, Autres plafonds",50]
[null,"D","SERVICES","D10","MOYENS DE TRANSPORT​","D1010","Ascenseurs et monte charge","Ascenseurs, Monte-charge, Élévateurs",30,"MÉCANIQUE"]
[null,null,null,null,null,"D1020","Escaliers mécaniques et trottoirs roulants","Escaliers roulants, Tapis roulants",30]
[null,null,null,null,null,"D1090","Autres systèmes transporteurs",null,30]
[null,null,null,"D20","PLOMBERIE","D2010","Appareils de plomberie","Toilettes, Urinoirs, Cabinets de toilette, Éviers, Baignoires, Lavabos collectifs, Douches, Fontaines à boire et refroidisseurs, Bidets et autres appareils sanitaires",30,"MÉCANIQUE"]
[null,null,null,null,null,"D2020","Réseau d'eau domestique","Distribution d’eau froide, Distribution d’eau chaude, Équipement de distribution d’eau domestique",30]
[null,null,null,null,null,"D2030","Réseau de drainage sanitaire","Tuyaux d’eaux usées, Évents, Bondes de sol, Équipement d’égout sanitaire, Isolation des tuyaux",30]
[null,null,null,null,null,"D2040","Réseau de drainage pluvial","Tuyaux et raccords, Égouts de toit, Équipement d’évacuation des eaux pluviales, Isolation des tuyaux",30]
[null,null,null,null,null,"D2090","Autres système de plomberie","Distribution du gaz, Systèmes pour déchets acides, Intercepteurs, Équipement et canalisations de piscine, Canalisations pour fontaine décorative, Autres systèmes de tuyauterie",30]
[null,null,null,"D30","CHAUFFAGE, VENTILATION, CVCA","D3010","Source d'énergie","Système d’alimentation en huile, Système d’alimentation en gaz, Système d’alimentation en charbon, Système d’approvisionnement en vapeur, Système d’alimentation en eau chaude, Système héliotechnique, Système d’énergie éolienne",30,"MÉCANIQUE"]
[null,null,null,null,null,"D3020","Systèmes de production de chaleur","Chaudières, Tuyauterie et équipement spécialisé des chaudières, Équipement auxiliaire, Isolation",30]
[null,null,null,null,null,"D3030","Sytèmes de production de froid","Systèmes à eau froide, Système à détente directe",30]
[null,null,null,null,null,"D3040","Distribution de CVCA","Systèmes de distribution de l’air, Systèmes de ventilation par dépression, Systèmes de distribution de vapeur, Distribution de l’eau chaude, Distribution de l’eau froide, Système de distribution inverseur, Systèmes de distribution de glycol",30]
[null,null,null,null,null,"D3050","Unités autonomes ou monoblocs","Unités avec terminaux intégrés et système frigorifique, Systèmes frigorifiques autonomes",30]
[null,null,null,null,null,"D3060","Régulation et instrumentation","Systèmes thermiques et instruments, Systèmes de refroidissement, Appareils de conditionnement d’air, chauffage et climatisation, Systèmes d’échappement et de ventilation, Hottes et systèmes d’échappement, Terminaux, Contrôle et commande d’énergie, Systèmes de contrôle automatique de bâtiments, Autres contrôles et instrumentation",30]
[null,null,null,null,null,"D3070","Essai et réglage des systèmes","Essai et équilibrage des systèmes de tuyauterie et des systèmes pneumatiques, Mise en service du système, Essai et équilibrage d’autres systèmes",30]
[null,null,null,null,null,"D3090","Autres systèmes ou équipements de CVCA","Systèmes et appareils de refroidissement spéciaux, Humidistat spécial, Capteur de fumées et dépoussiéreur, Rideaux d’air, Purificateurs d’air, Ventilation de cabine de peinture, Éléments de construction générale",30]
[null,null,null,"D40","PROTECTION INCENDIE","D4010","Gicleurs","Alimentation en eau des asperseurs, Équipement de pompage des asperseurs, Système d’extincteurs automatiques",30,"MÉCANIQUE"]
[null,null,null,null,null,"D4020","Canalisations montantes","Alimentation en eau des bornes-fontaines, Équipement de pompage, Équipement de borne-fontaine,Tuyaux d’incendie",30]
[null,null,null,null,null,"D4030","Accessoires de protection incendie","Extincteurs, Cabinets d’extincteurs",30]
[null,null,null,null,null,"D4090","Autres systèmes de protection incendie","Systèmes au dioxyde de carbone,Générateur de mousse, Systèmes de distribution d’agents, Installation fixe d’extinction par poudre, Protection contre l’incendie de hottes de conduits",30]
[null,null,null,"D50","ÉLECTRICITÉ","D5010","Services et distribution Électrique","Entretien et distribution, basse tension, ÉCLAIRAGE ET DISTRIBUTION SECONDAIRE, Appareils de dérivation, Équipement d’éclairage",25,"ÉLECTRIQUE"]
[null,null,null,null,null,"D5020","Éclairage et distribution secondaire",null,25]
[null,null,null,null,null,"D5030","Communication & sécurité","Systèmes de sonorisation et musicaux, Communications internes et radiomessagerie, Systèmes téléphoniques, Systèmes d’appel, Systèmes télévisuels, Horloge et programmes, Système d’alarme incendie, Systèmes de sécurité et de détection, Réseau local d’entreprise",25]
[null,null,null,null,null,"D5090","Autres systèmes Électriques","Systèmes de mise à la masse, Systèmes d’éclairage et d’alimentation d’urgence, Canalisations de plancher, Autres systèmes et appareils spéciaux, Éléments de construction générale",25]
[null,"E","ÉQUIPEMENT ET AMEUBLEMENT​","E10","ÉQUIPEMENT​","E1010","Équipement commercial",null,30,"MÉCANIQUE"]
[null,null,null,null,null,"E1020","Équipement institutionnel",null,30]
[null,null,null,null,null,"E1030","Équipement pour véhicules",null,30]
[null,null,null,null,null,"E1090","Autre équipement",null,30]
[null,null,null,"E20","AMEUBLEMENT ET DÉCORATION​","E2010","Ameublement et décoration fixes","Habillage de fenêtres, Sièges fixes",50,"ARCHITECTURE"]
[null,null,null,null,null,"E2020","Ameublement et décoration mobiles",null,50]
[null,"F","CONSTRUCTION SPÉCIALE ET DÉMOLITION​","F10","CONSTRUCTION SPÉCIALE​","F1010","Structure spéciale",null,70,"CIVIL"]
[null,null,null,null,null,"F1020","Sous ensembles intégrés",null,70]
[null,null,null,null,null,"F1030","Système spécial de construction",null,70]
[null,null,null,null,null,"F1040","Installation spéciale",null,70]
[null,null,null,null,null,"F1050","Instrumentation et régulation spéciales",null,70]
[null,null,null,"F20","DÉMOLITION SÉLECTIVE DE BÂTIMENT​","F2010","Démantèlement d'éléments de bâtiment",null,70,"CIVIL"]
[null,null,null,null,null,"F2020","Élimination de produits dangereux",null,70]
[null,"G","AMÉNAGEMENT DU SITE (IMMEUBLE)","G10","PRÉPARATION D'EMPLACEMENT​","G1010","Déblaiement d'emplacement",null,70,"CIVIL"]
[null,null,null,null,null,"G1020","Déplacements et démolition sur l'emplacement",null,70]
[null,null,null,null,null,"G1030","Terrassement d'emplacement",null,70]
[null,null,null,null,null,"G1040","Décontamination d'emplacement",null,70]
[null,null,null,"G20","AMÉLIORATION SUR LE SITE (IMMEUBLE)","G2010","Chaussée",null,70,"CIVIL"]
[null,null,null,null,null,"G2020","Aire de stationnement",null,70]
[null,null,null,null,null,"G2030","Surface piétonnière",null,70]
[null,null,null,null,null,"G2040","Aménagement d'emplacement",null,70]
[null,null,null,null,null,"G2050","Aménagement paysager",null,70]
[null,null,null,"G30","SERVICES DE MÉCANIQUE SUR LE SITE (IMMEUBLE)","G3010","Alimentation en eau",null,30,"MÉCANIQUE"]
[null,null,null,null,null,"G3020","Égout sanitaire",null,30]
[null,null,null,null,null,"G3030","Égout pluvial",null,30]
[null,null,null,null,null,"G3040","Distribution de chauffage",null,30]
[null,null,null,null,null,"G3050","Distribution de refroidissement",null,30]
[null,null,null,null,null,"G3060","Distribution de combustible","Réservoirs d’entreposage de carburant liquide",30]
[null,null,null,null,null,"G3090","Autres services de mécanique sur l'emplacement","Géothermie",30]
[null,null,null,"G40","SERVICES D’ÉLECTRICITÉ SUR LE SITE (IMMEUBLE)","G4010","Distribution d'électricité",null,25,"ÉLECTRIQUE"]
[null,null,null,null,null,"G4020","Éclairage d'emplacement",null,25]
[null,null,null,null,null,"G4030","Communication et sécurité sur l'emplacement",null,25]
[null,null,null,null,null,"G4090","Autres services d'électricité sur l'emplacement",null,25]
[null,null,null,"G90","AUTRE CONSTRUCTION SUR L'EMPLACEMENT​","G9010","Tunnels piétons et de services",null,70,"CIVIL"]
[null,null,null,null,null,"G9090","Autres systèmes sur l'emplacement",null,70]

{"sheet":"INDEX_Composants_old","index":18,"n_rows":132,"n_cols":12,"rows_kept":132,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[]
[]
[null,"OUTIL D'ÉVALUATION DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX"]
[]
[null,"INDEX des composants UNIFORMAT"]
[null,"(et vie théorique par discipline associées)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Version 0     © CERIU, 2024"]
[null,"SOURCE POUR LES COMPOSANTS: "]
[null,"Uniformat"]
[null,"SOURCE POUR LES DURÉE DE VIE THÉORIQUE PAR DISCIPLINE: "]
[null,"Guide IP CERIU"]
[]
[null,"Niveau 3 Uniformat",null,null,"Niveau 2 Uniformat",null,null,"Niveau 1 Uniformat",null,null,"Discipline","Vie théorique"]
[null,"Code3","Nom3","Composante_Niveau3","Code2","Nom2","Composante_Niveau2","Code1","Nom1","Composante_Niveau1","Discipline","VieTheorique"]
[null,"A1010","Fondations standard","A1010 Fondations standard","A10","FONDATIONS","A10 FONDATIONS","A","INFRASTRUCTURE","A INFRASTRUCTURE","CIVIL",70]
[null,"A1020","Fondations spéciales","A1020 Fondations spéciales","A10","FONDATIONS","A10 FONDATIONS","A","INFRASTRUCTURE","A INFRASTRUCTURE","CIVIL",70]
[null,"A1030","Dalle inférieure","A1030 Dalle inférieure","A10","FONDATIONS","A10 FONDATIONS","A","INFRASTRUCTURE","A INFRASTRUCTURE","CIVIL",70]
[null,"A2010","Excavation du sous sol","A2010 Excavation du sous sol","A20","CONSTRUCTION DE SOUS-SOL","A20 CONSTRUCTION DE SOUS-SOL","A","INFRASTRUCTURE","A INFRASTRUCTURE","CIVIL",70]
[null,"A2020","Murs du sous sol","A2020 Murs du sous sol","A20","CONSTRUCTION DE SOUS-SOL","A20 CONSTRUCTION DE SOUS-SOL","A","INFRASTRUCTURE","A INFRASTRUCTURE","CIVIL",70]
[null,"B1010","Construction de plancher","B1010 Construction de plancher","B10","SUPERSTRUCTURE","B10 SUPERSTRUCTURE","B","SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE","B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE","CIVIL",70]
[null,"B1020","Construction de toiture","B1020 Construction de toiture","B10","SUPERSTRUCTURE","B10 SUPERSTRUCTURE","B","SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE","B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE","CIVIL",70]
[null,"B2010","Murs extérieurs","B2010 Murs extérieurs","B20","ENVELOPPE EXTÉRIEURE","B20 ENVELOPPE EXTÉRIEURE","B","SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE","B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE","ARCHITECTURE",50]
[null,"B2020","Fenêtres extérieures","B2020 Fenêtres extérieures","B20","ENVELOPPE EXTÉRIEURE","B20 ENVELOPPE EXTÉRIEURE","B","SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE","B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE","ARCHITECTURE",50]
[null,"B2030","Portes extérieures","B2030 Portes extérieures","B20","ENVELOPPE EXTÉRIEURE","B20 ENVELOPPE EXTÉRIEURE","B","SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE","B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE","ARCHITECTURE",50]
[null,"B3010","Couverture","B3010 Couverture","B30","TOIT, MARQUISES ET TERRASSES","B30 TOIT, MARQUISES ET TERRASSES","B","SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE","B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE","ARCHITECTURE",50]
[null,"B3020","Ouvertures du toit","B3020 Ouvertures du toit","B30","TOIT, MARQUISES ET TERRASSES","B30 TOIT, MARQUISES ET TERRASSES","B","SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE","B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE","ARCHITECTURE",50]
[null,"C1010","Cloisons","C1010 Cloisons","C10","CONSTRUCTION INTÉRIEURE","C10 CONSTRUCTION INTÉRIEURE","C","AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR","C AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR","ARCHITECTURE",50]
[null,"C1020","Portes intérieures","C1020 Portes intérieures","C10","CONSTRUCTION INTÉRIEURE","C10 CONSTRUCTION INTÉRIEURE","C","AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR","C AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR","ARCHITECTURE",50]
[null,"C1030","Accessoires intégrés","C1030 Accessoires intégrés","C10","CONSTRUCTION INTÉRIEURE","C10 CONSTRUCTION INTÉRIEURE","C","AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR","C AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR","ARCHITECTURE",50]
[null,"C2010","Construction d'escaliers","C2010 Construction d'escaliers","C20","ESCALIERS","C20 ESCALIERS","C","AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR","C AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR","ARCHITECTURE",50]
[null,"C2020","Finitions d'escaliers","C2020 Finitions d'escaliers","C20","ESCALIERS","C20 ESCALIERS","C","AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR","C AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR","ARCHITECTURE",50]
[null,"C3010","Finitions de murs","C3010 Finitions de murs","C30","FINITION INTÉRIEURE","C30 FINITION INTÉRIEURE","C","AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR","C AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR","ARCHITECTURE",50]
[null,"C3020","Finitions de planchers","C3020 Finitions de planchers","C30","FINITION INTÉRIEURE","C30 FINITION INTÉRIEURE","C","AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR","C AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR","ARCHITECTURE",50]
[null,"C3030","Finitions de plafonds","C3030 Finitions de plafonds","C30","FINITION INTÉRIEURE","C30 FINITION INTÉRIEURE","C","AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR","C AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR","ARCHITECTURE",50]
[null,"D1010","Ascenseurs et monte charge","D1010 Ascenseurs et monte charge","D10","MOYENS DE TRANSPORT​","D10 MOYENS DE TRANSPORT​","D","SERVICES","D SERVICES","MÉCANIQUE",30]
[null,"D1020","Escaliers mécaniques et trottoirs roulants","D1020 Escaliers mécaniques et trottoirs roulants","D10","MOYENS DE TRANSPORT​","D10 MOYENS DE TRANSPORT​","D","SERVICES","D SERVICES","MÉCANIQUE",30]
[null,"D1090","Autres systèmes transporteurs","D1090 Autres systèmes transporteurs","D10","MOYENS DE TRANSPORT​","D10 MOYENS DE TRANSPORT​","D","SERVICES","D SERVICES","MÉCANIQUE",30]
[null,"D2010","Appareils de plomberie","D2010 Appareils de plomberie","D20","PLOMBERIE","D20 PLOMBERIE","D","SERVICES","D SERVICES","MÉCANIQUE",30]
[null,"D2020","Réseau d'eau domestique","D2020 Réseau d'eau domestique","D20","PLOMBERIE","D20 PLOMBERIE","D","SERVICES","D SERVICES","MÉCANIQUE",30]
[null,"D2030","Réseau de drainage sanitaire","D2030 Réseau de drainage sanitaire","D20","PLOMBERIE","D20 PLOMBERIE","D","SERVICES","D SERVICES","MÉCANIQUE",30]
[null,"D2040","Réseau de drainage pluvial","D2040 Réseau de drainage pluvial","D20","PLOMBERIE","D20 PLOMBERIE","D","SERVICES","D SERVICES","MÉCANIQUE",30]
[null,"D2090","Autres système de plomberie","D2090 Autres système de plomberie","D20","PLOMBERIE","D20 PLOMBERIE","D","SERVICES","D SERVICES","MÉCANIQUE",30]
[null,"D3010","Source d'énergie","D3010 Source d'énergie","D30","CHAUFFAGE, VENTILATION, CVCA","D30 CHAUFFAGE, VENTILATION, CVCA","D","SERVICES","D SERVICES","MÉCANIQUE",30]
[null,"D3020","Systèmes de production de chaleur","D3020 Systèmes de production de chaleur","D30","CHAUFFAGE, VENTILATION, CVCA","D30 CHAUFFAGE, VENTILATION, CVCA","D","SERVICES","D SERVICES","MÉCANIQUE",30]
[null,"D3030","Sytèmes de production de froid","D3030 Sytèmes de production de froid","D30","CHAUFFAGE, VENTILATION, CVCA","D30 CHAUFFAGE, VENTILATION, CVCA","D","SERVICES","D SERVICES","MÉCANIQUE",30]
[null,"D3040","Distribution de CVCA","D3040 Distribution de CVCA","D30","CHAUFFAGE, VENTILATION, CVCA","D30 CHAUFFAGE, VENTILATION, CVCA","D","SERVICES","D SERVICES","MÉCANIQUE",30]
[null,"D3050","Unités autonomes ou monoblocs","D3050 Unités autonomes ou monoblocs","D30","CHAUFFAGE, VENTILATION, CVCA","D30 CHAUFFAGE, VENTILATION, CVCA","D","SERVICES","D SERVICES","MÉCANIQUE",30]
[null,"D3060","Régulation et instrumentation","D3060 Régulation et instrumentation","D30","CHAUFFAGE, VENTILATION, CVCA","D30 CHAUFFAGE, VENTILATION, CVCA","D","SERVICES","D SERVICES","MÉCANIQUE",30]
[null,"D3070","Essai et réglage des systèmes","D3070 Essai et réglage des systèmes","D30","CHAUFFAGE, VENTILATION, CVCA","D30 CHAUFFAGE, VENTILATION, CVCA","D","SERVICES","D SERVICES","MÉCANIQUE",30]
[null,"D3090","Autres systèmes ou équipements de CVCA","D3090 Autres systèmes ou équipements de CVCA","D30","CHAUFFAGE, VENTILATION, CVCA","D30 CHAUFFAGE, VENTILATION, CVCA","D","SERVICES","D SERVICES","MÉCANIQUE",30]
[null,"D4010","Gicleurs","D4010 Gicleurs","D40","PROTECTION INCENDIE","D40 PROTECTION INCENDIE","D","SERVICES","D SERVICES","MÉCANIQUE",30]
[null,"D4020","Canalisations montantes","D4020 Canalisations montantes","D40","PROTECTION INCENDIE","D40 PROTECTION INCENDIE","D","SERVICES","D SERVICES","MÉCANIQUE",30]
[null,"D4030","Accessoires de protection incendie","D4030 Accessoires de protection incendie","D40","PROTECTION INCENDIE","D40 PROTECTION INCENDIE","D","SERVICES","D SERVICES","MÉCANIQUE",30]
[null,"D4090","Autres systèmes de protection incendie","D4090 Autres systèmes de protection incendie","D40","PROTECTION INCENDIE","D40 PROTECTION INCENDIE","D","SERVICES","D SERVICES","MÉCANIQUE",30]
[null,"D5010","Services et distribution Électrique","D5010 Services et distribution Électrique","D50","ÉLECTRICITÉ","D50 ÉLECTRICITÉ","D","SERVICES","D SERVICES","ÉLECTRIQUE",25]
[null,"D5020","Éclairage et distribution secondaire","D5020 Éclairage et distribution secondaire","D50","ÉLECTRICITÉ","D50 ÉLECTRICITÉ","D","SERVICES","D SERVICES","ÉLECTRIQUE",25]
[null,"D5030","Communication & sécurité","D5030 Communication & sécurité","D50","ÉLECTRICITÉ","D50 ÉLECTRICITÉ","D","SERVICES","D SERVICES","ÉLECTRIQUE",25]
[null,"D5090","Autres systèmes Électriques","D5090 Autres systèmes Électriques","D50","ÉLECTRICITÉ","D50 ÉLECTRICITÉ","D","SERVICES","D SERVICES","ÉLECTRIQUE",25]
[null,"E1010","Équipement commercial","E1010 Équipement commercial","E10","ÉQUIPEMENT​","E10 ÉQUIPEMENT​","E","ÉQUIPEMENT ET AMEUBLEMENT​","E ÉQUIPEMENT ET AMEUBLEMENT​","MÉCANIQUE",30]
[null,"E1020","Équipement institutionnel","E1020 Équipement institutionnel","E10","ÉQUIPEMENT​","E10 ÉQUIPEMENT​","E","ÉQUIPEMENT ET AMEUBLEMENT​","E ÉQUIPEMENT ET AMEUBLEMENT​","MÉCANIQUE",30]
[null,"E1030","Équipement pour véhicules","E1030 Équipement pour véhicules","E10","ÉQUIPEMENT​","E10 ÉQUIPEMENT​","E","ÉQUIPEMENT ET AMEUBLEMENT​","E ÉQUIPEMENT ET AMEUBLEMENT​","MÉCANIQUE",30]
[null,"E1090","Autre équipement","E1090 Autre équipement","E10","ÉQUIPEMENT​","E10 ÉQUIPEMENT​","E","ÉQUIPEMENT ET AMEUBLEMENT​","E ÉQUIPEMENT ET AMEUBLEMENT​","MÉCANIQUE",30]
[null,"E2010","Ameublement et décoration fixes","E2010 Ameublement et décoration fixes","E20","AMEUBLEMENT ET DÉCORATION​","E20 AMEUBLEMENT ET DÉCORATION​","E","ÉQUIPEMENT ET AMEUBLEMENT​","E ÉQUIPEMENT ET AMEUBLEMENT​","ARCHITECTURE",50]
[null,"E2020","Ameublement et décoration mobiles","E2020 Ameublement et décoration mobiles","E20","AMEUBLEMENT ET DÉCORATION​","E20 AMEUBLEMENT ET DÉCORATION​","E","ÉQUIPEMENT ET AMEUBLEMENT​","E ÉQUIPEMENT ET AMEUBLEMENT​","ARCHITECTURE",50]
[null,"F1010","Structure spéciale","F1010 Structure spéciale","F10","CONSTRUCTION SPÉCIALE​","F10 CONSTRUCTION SPÉCIALE​","F","CONSTRUCTION SPÉCIALE ET DÉMOLITION​","F CONSTRUCTION SPÉCIALE ET DÉMOLITION​","CIVIL",70]
[null,"F1020","Sous ensembles intégrés","F1020 Sous ensembles intégrés","F10","CONSTRUCTION SPÉCIALE​","F10 CONSTRUCTION SPÉCIALE​","F","CONSTRUCTION SPÉCIALE ET DÉMOLITION​","F CONSTRUCTION SPÉCIALE ET DÉMOLITION​","CIVIL",70]
[null,"F1030","Système spécial de construction","F1030 Système spécial de construction","F10","CONSTRUCTION SPÉCIALE​","F10 CONSTRUCTION SPÉCIALE​","F","CONSTRUCTION SPÉCIALE ET DÉMOLITION​","F CONSTRUCTION SPÉCIALE ET DÉMOLITION​","CIVIL",70]
[null,"F1040","Installation spéciale","F1040 Installation spéciale","F10","CONSTRUCTION SPÉCIALE​","F10 CONSTRUCTION SPÉCIALE​","F","CONSTRUCTION SPÉCIALE ET DÉMOLITION​","F CONSTRUCTION SPÉCIALE ET DÉMOLITION​","CIVIL",70]
[null,"F1050","Instrumentation et régulation spéciales","F1050 Instrumentation et régulation spéciales","F10","CONSTRUCTION SPÉCIALE​","F10 CONSTRUCTION SPÉCIALE​","F","CONSTRUCTION SPÉCIALE ET DÉMOLITION​","F CONSTRUCTION SPÉCIALE ET DÉMOLITION​","CIVIL",70]
[null,"F2010","Démantèlement d'éléments de bâtiment","F2010 Démantèlement d'éléments de bâtiment","F20","DÉMOLITION SÉLECTIVE DE BÂTIMENT​","F20 DÉMOLITION SÉLECTIVE DE BÂTIMENT​","F","CONSTRUCTION SPÉCIALE ET DÉMOLITION​","F CONSTRUCTION SPÉCIALE ET DÉMOLITION​","CIVIL",70]
[null,"F2020","Élimination de produits dangereux","F2020 Élimination de produits dangereux","F20","DÉMOLITION SÉLECTIVE DE BÂTIMENT​","F20 DÉMOLITION SÉLECTIVE DE BÂTIMENT​","F","CONSTRUCTION SPÉCIALE ET DÉMOLITION​","F CONSTRUCTION SPÉCIALE ET DÉMOLITION​","CIVIL",70]
[null,"G1010","Déblaiement d'emplacement","G1010 Déblaiement d'emplacement","G10","PRÉPARATION D'EMPLACEMENT​","G10 PRÉPARATION D'EMPLACEMENT​","G","AMÉNAGEMENT DU SITE (IMMEUBLE)","G AMÉNAGEMENT DU SITE (IMMEUBLE)","CIVIL",70]
[null,"G1020","Déplacements et démolition sur l'emplacement","G1020 Déplacements et démolition sur l'emplacement","G10","PRÉPARATION D'EMPLACEMENT​","G10 PRÉPARATION D'EMPLACEMENT​","G","AMÉNAGEMENT DU SITE (IMMEUBLE)","G AMÉNAGEMENT DU SITE (IMMEUBLE)","CIVIL",70]
[null,"G1030","Terrassement d'emplacement","G1030 Terrassement d'emplacement","G10","PRÉPARATION D'EMPLACEMENT​","G10 PRÉPARATION D'EMPLACEMENT​","G","AMÉNAGEMENT DU SITE (IMMEUBLE)","G AMÉNAGEMENT DU SITE (IMMEUBLE)","CIVIL",70]
[null,"G1040","Décontamination d'emplacement","G1040 Décontamination d'emplacement","G10","PRÉPARATION D'EMPLACEMENT​","G10 PRÉPARATION D'EMPLACEMENT​","G","AMÉNAGEMENT DU SITE (IMMEUBLE)","G AMÉNAGEMENT DU SITE (IMMEUBLE)","CIVIL",70]
[null,"G2010","Chaussée","G2010 Chaussée","G20","AMÉLIORATION SUR LE SITE (IMMEUBLE)","G20 AMÉLIORATION SUR LE SITE (IMMEUBLE)","G","AMÉNAGEMENT DU SITE (IMMEUBLE)","G AMÉNAGEMENT DU SITE (IMMEUBLE)","CIVIL",70]
[null,"G2020","Aire de stationnement","G2020 Aire de stationnement","G20","AMÉLIORATION SUR LE SITE (IMMEUBLE)","G20 AMÉLIORATION SUR LE SITE (IMMEUBLE)","G","AMÉNAGEMENT DU SITE (IMMEUBLE)","G AMÉNAGEMENT DU SITE (IMMEUBLE)","CIVIL",70]
[null,"G2030","Surface piétonnière","G2030 Surface piétonnière","G20","AMÉLIORATION SUR LE SITE (IMMEUBLE)","G20 AMÉLIORATION SUR LE SITE (IMMEUBLE)","G","AMÉNAGEMENT DU SITE (IMMEUBLE)","G AMÉNAGEMENT DU SITE (IMMEUBLE)","CIVIL",70]
[null,"G2040","Aménagement d'emplacement","G2040 Aménagement d'emplacement","G20","AMÉLIORATION SUR LE SITE (IMMEUBLE)","G20 AMÉLIORATION SUR LE SITE (IMMEUBLE)","G","AMÉNAGEMENT DU SITE (IMMEUBLE)","G AMÉNAGEMENT DU SITE (IMMEUBLE)","CIVIL",70]
[null,"G2050","Aménagement paysager","G2050 Aménagement paysager","G20","AMÉLIORATION SUR LE SITE (IMMEUBLE)","G20 AMÉLIORATION SUR LE SITE (IMMEUBLE)","G","AMÉNAGEMENT DU SITE (IMMEUBLE)","G AMÉNAGEMENT DU SITE (IMMEUBLE)","CIVIL",70]
[null,"G3010","Alimentation en eau","G3010 Alimentation en eau","G30","SERVICES DE MÉCANIQUE SUR LE SITE (IMMEUBLE)","G30 SERVICES DE MÉCANIQUE SUR LE SITE (IMMEUBLE)","G","AMÉNAGEMENT DU SITE (IMMEUBLE)","G AMÉNAGEMENT DU SITE (IMMEUBLE)","MÉCANIQUE",30]
[null,"G3020","Égout sanitaire","G3020 Égout sanitaire","G30","SERVICES DE MÉCANIQUE SUR LE SITE (IMMEUBLE)","G30 SERVICES DE MÉCANIQUE SUR LE SITE (IMMEUBLE)","G","AMÉNAGEMENT DU SITE (IMMEUBLE)","G AMÉNAGEMENT DU SITE (IMMEUBLE)","MÉCANIQUE",30]
[null,"G3030","Égout pluvial","G3030 Égout pluvial","G30","SERVICES DE MÉCANIQUE SUR LE SITE (IMMEUBLE)","G30 SERVICES DE MÉCANIQUE SUR LE SITE (IMMEUBLE)","G","AMÉNAGEMENT DU SITE (IMMEUBLE)","G AMÉNAGEMENT DU SITE (IMMEUBLE)","MÉCANIQUE",30]
[null,"G3040","Distribution de chauffage","G3040 Distribution de chauffage","G30","SERVICES DE MÉCANIQUE SUR LE SITE (IMMEUBLE)","G30 SERVICES DE MÉCANIQUE SUR LE SITE (IMMEUBLE)","G","AMÉNAGEMENT DU SITE (IMMEUBLE)","G AMÉNAGEMENT DU SITE (IMMEUBLE)","MÉCANIQUE",30]
[null,"G3050","Distribution de refroidissement","G3050 Distribution de refroidissement","G30","SERVICES DE MÉCANIQUE SUR LE SITE (IMMEUBLE)","G30 SERVICES DE MÉCANIQUE SUR LE SITE (IMMEUBLE)","G","AMÉNAGEMENT DU SITE (IMMEUBLE)","G AMÉNAGEMENT DU SITE (IMMEUBLE)","MÉCANIQUE",30]
[null,"G3060","Distribution de combustible","G3060 Distribution de combustible","G30","SERVICES DE MÉCANIQUE SUR LE SITE (IMMEUBLE)","G30 SERVICES DE MÉCANIQUE SUR LE SITE (IMMEUBLE)","G","AMÉNAGEMENT DU SITE (IMMEUBLE)","G AMÉNAGEMENT DU SITE (IMMEUBLE)","MÉCANIQUE",30]
[null,"G3090","Autres services de mécanique sur l'emplacement","G3090 Autres services de mécanique sur l'emplacement","G30","SERVICES DE MÉCANIQUE SUR LE SITE (IMMEUBLE)","G30 SERVICES DE MÉCANIQUE SUR LE SITE (IMMEUBLE)","G","AMÉNAGEMENT DU SITE (IMMEUBLE)","G AMÉNAGEMENT DU SITE (IMMEUBLE)","MÉCANIQUE",30]
[null,"G4010","Distribution d'électricité","G4010 Distribution d'électricité","G40","SERVICES D’ÉLECTRICITÉ SUR LE SITE (IMMEUBLE)","G40 SERVICES D’ÉLECTRICITÉ SUR LE SITE (IMMEUBLE)","G","AMÉNAGEMENT DU SITE (IMMEUBLE)","G AMÉNAGEMENT DU SITE (IMMEUBLE)","ÉLECTRIQUE",25]
[null,"G4020","Éclairage d'emplacement","G4020 Éclairage d'emplacement","G40","SERVICES D’ÉLECTRICITÉ SUR LE SITE (IMMEUBLE)","G40 SERVICES D’ÉLECTRICITÉ SUR LE SITE (IMMEUBLE)","G","AMÉNAGEMENT DU SITE (IMMEUBLE)","G AMÉNAGEMENT DU SITE (IMMEUBLE)","ÉLECTRIQUE",25]
[null,"G4030","Communication et sécurité sur l'emplacement","G4030 Communication et sécurité sur l'emplacement","G40","SERVICES D’ÉLECTRICITÉ SUR LE SITE (IMMEUBLE)","G40 SERVICES D’ÉLECTRICITÉ SUR LE SITE (IMMEUBLE)","G","AMÉNAGEMENT DU SITE (IMMEUBLE)","G AMÉNAGEMENT DU SITE (IMMEUBLE)","ÉLECTRIQUE",25]
[null,"G4090","Autres services d'électricité sur l'emplacement","G4090 Autres services d'électricité sur l'emplacement","G40","SERVICES D’ÉLECTRICITÉ SUR LE SITE (IMMEUBLE)","G40 SERVICES D’ÉLECTRICITÉ SUR LE SITE (IMMEUBLE)","G","AMÉNAGEMENT DU SITE (IMMEUBLE)","G AMÉNAGEMENT DU SITE (IMMEUBLE)","ÉLECTRIQUE",25]
[null,"G9010","Tunnels piétons et de services","G9010 Tunnels piétons et de services","G90","AUTRE CONSTRUCTION SUR L'EMPLACEMENT​","G90 AUTRE CONSTRUCTION SUR L'EMPLACEMENT​","G","AMÉNAGEMENT DU SITE (IMMEUBLE)","G AMÉNAGEMENT DU SITE (IMMEUBLE)","CIVIL",70]
[null,"G9090","Autres systèmes sur l'emplacement","G9090 Autres systèmes sur l'emplacement","G90","AUTRE CONSTRUCTION SUR L'EMPLACEMENT​","G90 AUTRE CONSTRUCTION SUR L'EMPLACEMENT​","G","AMÉNAGEMENT DU SITE (IMMEUBLE)","G AMÉNAGEMENT DU SITE (IMMEUBLE)","CIVIL",70]
[null,null,null,"A10 FONDATIONS",null,null,null,null,null,null,null,70]
[null,null,null,"A20 CONSTRUCTION DE SOUS-SOL",null,null,null,null,null,null,null,70]
[null,null,null,"B10 SUPERSTRUCTURE",null,null,null,null,null,null,null,70]
[null,null,null,"B20 ENVELOPPE EXTÉRIEURE",null,null,null,null,null,null,null,50]
[null,null,null,"B30 TOIT, MARQUISES ET TERRASSES",null,null,null,null,null,null,null,50]
[null,null,null,"C10 CONSTRUCTION INTÉRIEURE",null,null,null,null,null,null,null,50]
[null,null,null,"C20 ESCALIERS",null,null,null,null,null,null,null,50]
[null,null,null,"C30 FINITION INTÉRIEURE",null,null,null,null,null,null,null,50]
[null,null,null,"D10 MOYENS DE TRANSPORT​",null,null,null,null,null,null,null,30]
[null,null,null,"D20 PLOMBERIE",null,null,null,null,null,null,null,30]
[null,null,null,"D30 CHAUFFAGE, VENTILATION, CVCA",null,null,null,null,null,null,null,30]
[null,null,null,"D40 PROTECTION INCENDIE",null,null,null,null,null,null,null,30]
[null,null,null,"D50 ÉLECTRICITÉ",null,null,null,null,null,null,null,25]
[null,null,null,"E10 ÉQUIPEMENT​",null,null,null,null,null,null,null,30]
[null,null,null,"E20 AMEUBLEMENT ET DÉCORATION​",null,null,null,null,null,null,null,50]
[null,null,null,"F10 CONSTRUCTION SPÉCIALE​",null,null,null,null,null,null,null,70]
[null,null,null,"F20 DÉMOLITION SÉLECTIVE DE BÂTIMENT​",null,null,null,null,null,null,null,70]
[null,null,null,"G10 PRÉPARATION D'EMPLACEMENT​",null,null,null,null,null,null,null,70]
[null,null,null,"G20 AMÉLIORATION SUR LE SITE (IMMEUBLE)",null,null,null,null,null,null,null,70]
[null,null,null,"G30 SERVICES DE MÉCANIQUE SUR LE SITE (IMMEUBLE)",null,null,null,null,null,null,null,30]
[null,null,null,"G40 SERVICES D’ÉLECTRICITÉ SUR LE SITE (IMMEUBLE)",null,null,null,null,null,null,null,25]
[null,null,null,"G90 AUTRE CONSTRUCTION SUR L'EMPLACEMENT​",null,null,null,null,null,null,null,70]
[null,null,null,"A INFRASTRUCTURE",null,null,null,null,null,null,null,70]
[null,null,null,"B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE",null,null,null,null,null,null,null,70]
[null,null,null,"B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE",null,null,null,null,null,null,null,50]
[null,null,null,"C AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR",null,null,null,null,null,null,null,50]
[null,null,null,"D SERVICES",null,null,null,null,null,null,null,30]
[null,null,null,"D SERVICES",null,null,null,null,null,null,null,25]
[null,null,null,"E ÉQUIPEMENT ET AMEUBLEMENT​",null,null,null,null,null,null,null,30]
[null,null,null,"E ÉQUIPEMENT ET AMEUBLEMENT​",null,null,null,null,null,null,null,50]
[null,null,null,"F CONSTRUCTION SPÉCIALE ET DÉMOLITION​",null,null,null,null,null,null,null,70]
[null,null,null,"G AMÉNAGEMENT DU SITE (IMMEUBLE)",null,null,null,null,null,null,null,70]
[null,null,null,"G AMÉNAGEMENT DU SITE (IMMEUBLE)",null,null,null,null,null,null,null,30]
[null,null,null,"G AMÉNAGEMENT DU SITE (IMMEUBLE)",null,null,null,null,null,null,null,25]
[null,null,null,"CIVIL",null,null,null,null,null,null,null,70]
[null,null,null,"ARCHITECTURE",null,null,null,null,null,null,null,50]
[null,null,null,"MÉCANIQUE",null,null,null,null,null,null,null,30]
[null,null,null,"ÉLECTRIQUE",null,null,null,null,null,null,null,25]

{"sheet":"INDEX_Indices_États","index":19,"n_rows":107,"n_cols":23,"rows_kept":107,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[96,8,96,13],[96,14,96,17],[99,12,99,13],[99,14,99,15],[19,4,20,16],[30,6,31,9],[32,6,33,9],[95,8,95,13],[95,14,95,17],[97,14,97,16],[97,8,97,10],[98,8,98,10],[80,5,82,12],[63,4,64,16],[26,4,26,17],[47,4,48,16],[99,18,99,19],[99,20,99,21],[99,4,100,4],[99,5,100,5],[99,6,99,7],[99,16,99,17],[99,10,99,11],[99,8,99,9],[5,1,6,8],[34,6,35,9],[36,6,37,9],[38,6,40,9],[29,6,29,9],[30,5,31,5],[32,5,33,5],[34,5,35,5],[36,5,37,5],[38,5,40,5]]}
[]
[]
[]
[null,"OUTIL D'ÉVALUATION DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX"]
[]
[null,"INDEX DES INDICES D'ÉTAT",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"CALCULS!P7","v":"Version 1.0     © CERIU, 2024"}]
[]
[]
[null,null,"SOURCE POUR L'INTERVALLE THÉORIQUE (PAR DÉFAUT) DES BÂTIMENTS :  SHQ"]
[]
[null,null,"SOURCE POUR L'INDICE D'ÉTAT :  Portrait de l’état des infrastructures en eau des municipalités du Québec, Rapport annuel 2019"]
[]
[null,null,"SOURCE POUR LA MÉTHODE ESTIMÉE :  Guide de gestion des actifs municipaux pour le renouvellement des infrastructures ponctuelles en eau, 2020"]
[]
[]
[null,null,null,null,"Évaluation de l'état"]
[]
[null,null,null,null,"L'outil propose deux indicateurs pour évaluer l’état des bâtiments et des composants. Ces indicateurs sont la durée de vie restante ainsi que la cote d’état physique (%), représentés sous forme de l’indice d’état physique (allant de A à E). "]
[]
[null,null,null,null,"L’état peut être évalué par la méthode de base ou par la méthode estimée. La méthode estimée utilise un indicateur d’état physique attribué par l’organisation pour estimer son état et une durée de vie restante. La méthode de base utilise la durée de vie restante du bâtiment ou des composants pour estimer son état. "]
[]
[null,null,null,null,"Les deux méthodes dépendent de la dernière année de rénovation majeure car cette donnée influence la durée de vie restante du bâtiment ou du composant. "]
[]
[null,null,null,null,"MÉTHODE ESTIMÉE - INDICATEUR D'ÉTAT PHYSIQUE"]
[]
[null,null,null,null,"INDICATEUR D'ÉTAT PHYSIQUE (1 à 5)"]
[null,null,null,null,"L’évaluation d’un composant ou du bâtiment, qu’elle soit visuelle, réalisée par des tests ou basée sur une liste de déficiences, permet d’en déterminer l’état général. Les indicateurs de la discipline qualifient cette évaluation de l’état."]
[null,null,null,null,"Le tableau suivant présente la description des niveaux de l’indicateur. "]
[]
[null,null,null,null,null,"INDICATEUR","DESCRIPTION",null,null,null,"Selon la discipline à laquelle appartient le composant majeur, les critères à observer et à mesurer diffèrent, comme illustré ci-dessous : "]
[null,null,null,null,null,1,"Le bâtiment ou le composant majeur est récent ou remis à neuf. Son fonctionnement est adéquat. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"• Architecture : rouille, fuites ou étanchéité, fissuration des briques et de maçonnerie, état des boiseries ( sain/pourri )"]
[null,null,null,null,null,2,"Le bâtiment ou le composant majeur présente un niveau léger de dégradation ou de défectuosité. Son fonctionnement est adéquat. ",null,null,null,"• Civil : niveau d’usure ou de corrosion, présence de fissuration ou d’effritement, présence de coloration, fuites ou étanchéité, déformation de la structure"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"• Mécanique : niveau d’usure ou de corrosion, état des revêtements de protection, fuites, vibration "]
[null,null,null,null,null,3,"Le bâtiment ou le composant majeur présente un niveau modéré de dégradation ou de défectuosité. Son fonctionnement est adéquat.",null,null,null,"• Électricité : niveau d’usure ou de corrosion, état de l’isolation, fuites diélectriques, bris de système de refroidissement, surchauffe, vibration."]
[]
[null,null,null,null,null,4,"Le bâtiment ou le composant majeur présente un niveau élevé de dégradation ou de défectuosité. Son fonctionnement est inadéquat."]
[]
[null,null,null,null,null,5,"Le bâtiment ou le composant majeur présente un niveau très élevé de dégradation ou de défectuosité. Le bâtiment ou le composant est inopérant ou son fonctionnement est intolérable. "]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"DURÉE DE VIE RESTANTE ESTIMÉE"]
[null,null,null,null,"La durée de vie restante estimée est calculée selon l’âge du bâtiment et l'indicateur d'état attribué par l'organisation. Le calcul utilise la dégradation choisie plus bas. Pour un exemple de calcul, consulter l’Aide. "]
[]
[null,null,null,null,"MÉTHODE DE BASE ET MÉTHODE ESTIMÉE - COTE D'ÉTAT PHYSIQUE DE BASE AJUSTÉE (%) ET INDICE D'ÉTAT PHYSIQUE RETENU (A à E)"]
[]
[null,null,null,null,"La détermination des indices d’état permet de définir si une infrastructure est en bon ou mauvais état. Comme illustré à la figure suivante, les cotes d’état sont réparties en cinq classes égales, allant de 100 % (indice A) à 0 % (indice E). Le tableau ci-dessous montre la dégradation de l’état de l’infrastructure au fil du temps, et le graphique de droite illustre ces données de façon visuelle."]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Échelle d'évaluation de l'état des actifs"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Le seuil d’acceptabilité ou seuil d’état, situé entre les indices d’état C et D, représente le point de démarcation entre une infrastructure dont l’état est jugé Acceptable et une autre dont l’état est jugé inAcceptable, soit ce qui est en mauvais ou en très mauvais état. C’est aussi le point de démarcation entre une infrastructure ayant un déficit de maintien d’actifs et une autre qui n’en a pas. Toutes les infrastructures avec un indice de D ou de E sont considérées en zone de déficit de maintien d’actifs alors que les infrastructures situées au niveau ou au-dessus du seuil d’état sont considérées en zone de maintien d’actifs régulier. "]
[]
[]
[null,null,null,null,"INFORMATIONS UTILES POUR L'ÉVALUATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE, DES TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT ET IVP"]
[]
[null,null,null,null,"EXPLICATIONS : ÉTAT PHYSIQUE"]
[]
[null,null,null,null,null,"L'estimation de l'état physique utilise une dégradation théorique pour obtenir les données d'état. "]
[null,null,null,null,null,"Les dégradations potentielles sont présentées dans le graphique suivant (TYPES DE DÉGRADATION). "]
[null,null,null,null,null,"Il est possible de modifier la dégradation pour mieux refléter la réalité des batiments de l'organisation. "]
[null,null,null,null,null,"Il est possible de choisir parmi les dégradations suivantes : "]
[null,null,null,null,null,"• Dégradation linéaire (entrée automatiquement lors de l'ouverture de l'outil)"]
[null,null,null,null,null,"• Dégradation exponentielle"]
[null,null,null,null,null,"• Dégradation par un intervalle personnalisé. "]
[null,null,null,null,null,"Ainsi, le graphique suivant permet de visualiser les intervalles théoriques, ajustés et personnalisés. "]
[null,null,null,null,null,"Les intervalles pour chacune de ces dégradations sont présentés dans le tableau ci-dessous (Âge en % de la durée de vie utile du bâtiment)."]
[null,null,null,null,null,"Dans le cas de l'intervalle personnalisé, il faut entrer des données dans les cases appropriées de ratio minimum. "]
[null,null,null,null,null,"Le ratio représente le rapport Âge/Durée de vie. La mise en relation de l'âge de l’actif en fonction de sa durée de vie utile permet de déterminer où celui-ci se situe dans son cycle de vie en fournissant un pourcentage reflétant une estimation de la condition de l’actif. Le graphique permet donc de représenter visuellement les dégradations. "]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"Finalement, le graphique permet aussi de visualiser la relation entre la cote d'état et le ratio Âge/Durée de vie."]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"EXPLICATIONS : TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT ET IVP"]
[]
[null,null,null,null,null,"Pour les batiments, les travaux de renouvellement et l'IVP utilisent les intervalles théoriques ci-dessous. Il n'y a pas de données à modifier. Les données proposées viennent du Secrétariat du Conseil du trésor. "]
[null,null,null,null,null,"Pour les composants, les travaux de renouvellement et l'IVP utilisent les intervalles théoriques ci-dessous. Il n'y a pas de données à modifier. Les données proposées viennent du CERIU."]
[]
[]
[null,null,null,null,"TABLEAUX DES INTERVALLES UTILISÉS POUR L’ÉVALUATION DE L’ÉTAT ET DE L’IVP"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"ÉTAT PHYSIQUE",null,null,null,null,null,"TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT ET IVP"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Âge en % de la durée de vie utile du bâtiment ",null,null,null,null,null,"Coût des travaux de renouvellement \nen % de la valeur de remplacement du bâtiment"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Choix du type de dégradation pour \nl'estimation de l'état physique",null,null,"*** Cette dégradation s'appliquera à tous les batiments"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Dégradation linéaire",null,null,6,null,null,null,null,null,null,"CHOIX EFFECTUÉS - À MASQUER"]
[null,null,null,null,"Indice d'état","Indicateur d'état consaté","Intervalle de cote d'état correspondant",null,"Intervalle théorique (par défaut)\n(dégradation linéaire)",null,"Intervalle ajusté\n(dégradation exponentielle)",null,"Intervalle personnalisé",null,"Intervalle théorique (par défaut)\nBÂTIMENTS",null,"Intervalle théorique (par défaut) COMPOSANTS",null,{"$f":"IF($I$99='MENU DÉROULANT'!$C$84,K100,IF($I$99='MENU DÉROULANT'!$C$85,M100,I100))","v":"Intervalle théorique (par défaut)\n(dégradation linéaire)"},null,"Intervalle de cote d'état correspondant"]
[null,null,null,null,null,null,"COTEMAX (incluse)","COTEMIN (excluse)","RATIOMIN (inclus)","RATIOMAX (exclu)","RATIOMIN (inclus)","RATIOMAX (exclu)","RATIOMIN (inclus)","RATIOMAX (exclu)","LIMITEMIN (inclus)","LIMITEMAX (exclu)","LIMITEMIN (inclus)","LIMITEMAX (exclu)","RATIOMIN (inclus)","RATIOMAX (exclu)","COTEMAX (incluse)","COTEMIN (excluse)"]
[null,null,null,null,"A",1,1,0.8,0,0.19999999999999996,0,0.37,0,{"$f":"M103","v":0},0,{"$f":"O103","v":0.05},0,0,{"$f":"IF($I$99='MENU DÉROULANT'!$C$84,K102,IF($I$99='MENU DÉROULANT'!$C$85,M102,I102))","v":0},{"$f":"IF($I$99='MENU DÉROULANT'!$C$84,L102,IF($I$99='MENU DÉROULANT'!$C$85,N102,J102))","v":0.19999999999999996},{"$f":"G102","v":1},0.8]
[null,null,null,null,"B",2,0.8,0.6,0.19999999999999996,0.4,0.37,0.6,null,{"$f":"M104","v":0},0.05,{"$f":"O104","v":0.1},0,0,{"$f":"IF($I$99='MENU DÉROULANT'!$C$84,K103,IF($I$99='MENU DÉROULANT'!$C$85,M103,I103))","v":0.19999999999999996},{"$f":"IF($I$99='MENU DÉROULANT'!$C$84,L103,IF($I$99='MENU DÉROULANT'!$C$85,N103,J103))","v":0.4},0.8,0.6]
[null,null,null,null,"C",3,0.6,0.4,0.4,0.6,0.6,0.78,null,{"$f":"M105","v":0},0.1,{"$f":"O105","v":0.15},0,0.25,{"$f":"IF($I$99='MENU DÉROULANT'!$C$84,K104,IF($I$99='MENU DÉROULANT'!$C$85,M104,I104))","v":0.4},{"$f":"IF($I$99='MENU DÉROULANT'!$C$84,L104,IF($I$99='MENU DÉROULANT'!$C$85,N104,J104))","v":0.6},0.6,0.4]
[null,null,null,null,"D",4,0.4,0.2,0.6,0.8,0.78,0.89,null,{"$f":"M106","v":0},0.15,{"$f":"O106","v":0.3},0.25,0.5,{"$f":"IF($I$99='MENU DÉROULANT'!$C$84,K105,IF($I$99='MENU DÉROULANT'!$C$85,M105,I105))","v":0.6},{"$f":"IF($I$99='MENU DÉROULANT'!$C$84,L105,IF($I$99='MENU DÉROULANT'!$C$85,N105,J105))","v":0.8},0.4,0.2]
[null,null,null,null,"E",5,0.2,0,0.8,1,0.89,1,null,1,0.3,1,0.5,1,{"$f":"IF($I$99='MENU DÉROULANT'!$C$84,K106,IF($I$99='MENU DÉROULANT'!$C$85,M106,I106))","v":0.8},{"$f":"IF($I$99='MENU DÉROULANT'!$C$84,L106,IF($I$99='MENU DÉROULANT'!$C$85,N106,J106))","v":1},0.2,0]
[null,null,null,null,null,null,0,null,1,null,1,null,1,null,null,null,null,null,1]

{"sheet":"Fiche VALEUR_BÂTIMENTS","index":20,"n_rows":132,"n_cols":24,"rows_kept":132,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[50,19,51,19],[50,20,51,20],[50,21,51,22],[50,14,51,14],[50,15,51,15],[50,16,51,16],[50,17,51,17],[50,18,51,18],[50,9,51,9],[50,10,51,10],[50,11,51,11],[50,12,51,12],[50,13,51,13],[35,2,36,5],[29,2,31,5],[25,7,25,8],[50,2,51,2],[50,3,51,3],[50,4,51,4],[50,5,51,5],[50,8,51,8],[43,20,44,20],[45,14,45,17],[41,20,41,22],[42,21,42,22],[43,6,44,6],[43,7,44,7],[43,8,44,8],[43,9,44,9],[43,10,44,10],[43,11,44,11],[43,12,44,12],[43,13,44,13],[43,14,44,14],[43,16,44,16],[43,18,44,19],[49,18,49,19],[49,16,49,17],[49,20,49,22],[34,11,34,12],[31,7,31,8],[36,20,36,21],[34,19,34,21],[34,15,34,16],[32,20,32,21],[31,20,31,21],[31,15,31,16],[31,11,31,12],[32,17,32,19],[31,13,32,14],[41,7,42,7],[48,6,49,7],[49,8,49,10],[41,8,42,8],[43,21,44,22],[48,14,48,17],[48,18,48,22],[45,6,45,13],[45,18,45,22],[49,14,49,15],[29,9,29,21],[22,14,24,14],[23,15,23,16],[20,15,20,16],[19,15,19,16],[18,15,18,16],[24,2,26,5],[21,2,23,5],[21,20,21,21],[22,10,24,10],[18,18,18,19],[13,2,14,5],[14,6,14,10],[14,13,14,16],[23,11,23,12],[18,11,18,12],[19,10,20,10],[18,7,18,9],[20,2,20,5],[17,2,18,5],[17,6,17,8],[6,1,7,15],[48,2,49,5],[41,2,41,5],[49,11,49,13],[41,6,42,6],[17,10,17,12],[19,20,19,21],[18,20,18,21],[19,11,20,12],[27,20,27,21],[21,15,21,16],[41,18,42,19],[41,14,41,15],[34,17,34,18],[31,17,31,19],[41,16,41,17],[31,9,32,10],[19,17,19,19],[22,7,22,8],[31,6,32,6],[34,7,34,8],[24,6,26,6],[27,2,27,5],[17,18,17,21]]}
[]
[]
[]
[null,"OUTIL D'ÉVALUATION DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX"]
[]
[]
[null,"FICHE D'ACCOMPAGNEMENT SUR LA VALEUR DE REMPLACEMENT",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"CALCULS!P7","v":"Version 1.0     © CERIU, 2024"}]
[]
[]
[null,null,"Plusieurs méthodes sont possibles pour estimer la valeur de remplacement d'un bâtiment dans son ensemble. "]
[null,null,"Utilisez cette fiche d'accompagnement pour évaluer les différentes possibilités d'estimation et de calcul et choisir celle qui vous convient pour chaque bâtiment."]
[null,null,"Aucune donnée saisie dans cet onglet ne sera reportée dans les onglets de saisie ni dans les onglets bilan."]
[]
[null,null," Choisissez votre bâtiment :\n(Liste des bâtiments répertoriés dans l'onglet Bâtiments)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6,"CATÉGORIE:",{"$f":"IF($G$15=\"\",\"\",VLOOKUP(G15,BÂTIMENTS!G17:L41,3,FALSE))","v":""}]
[]
[]
[null,null,"INFORMATIONS UTILES POUR L'ÉVALUATION DE LA \nVALEUR DE REMPLACEMENT SUR LE BÂTIMENT",null,null,null,"VARIABILITÉ SELON LE TYPE DE BÂTIMENT",null,null,null,"VARIABILITÉ SELON LA RÉGION",null,null,null,null,null,"VARIABILITÉ SELON LE STATUT PATRIMONIAL",null,"CONTINGENCES"]
[null,null,null,null,null,null,"TYPE DE BÂTIMENT",{"$f":"IF($G$15=\"\",\"\",IF($G$15='MENU DÉROULANT'!$C$96,\"MULTIFONCTIONS\",VLOOKUP($G$15,BÂTIMENTS!$G$17:$BU$41,4,FALSE)))","v":""},null,null,"MUNICIPALITÉ",{"$f":"IF(IDENTIFICATION!$I$58=\"\",\"\",IDENTIFICATION!$I$58)","v":""},null,null,"INVENTORIÉ ?",{"$f":"IF($G$15=\"\",\"\",VLOOKUP($G$15,BÂTIMENTS!$G$17:$BU$41,16,FALSE))","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IF($G$15=\"\",\"\",VLOOKUP($G$15,BÂTIMENTS!$G$17:$BU$41,COLUMN(BÂTIMENTS!BD16)-5,FALSE))","v":""}]
[null,null,"EXPLICATIONS",null,null,null,"NOMBRE D'ÉTAGE",{"$f":"IF($G$15=\"\",\"\",VLOOKUP($G$15,BÂTIMENTS!$G$17:$BU$41,24,FALSE))","v":""},{"$f":"IF($G$15=\"\",\"\",IF($H$20<=1,\"étage\",\"étages\"))","v":""},null,"RÉGION ADMINISTRATIVE (SHQ)",{"$f":"IF(($L$19)=\"\",\"\",VLOOKUP($L$19,INDEX_Municipalités!$C$17:$F$1299,4,FALSE))","v":""},null,null,"CITÉ ?",{"$f":"IF($G$15=\"\",\"\",VLOOKUP($G$15,BÂTIMENTS!$G$17:$BU$41,17,FALSE))","v":""},null,"CONSTRUCTION / FACTEUR PROPOSÉ (25%)",null,null,{"$f":"IF($G$15=\"\",\"\",VLOOKUP($G$15,BÂTIMENTS!$G$17:$BU$41,COLUMN(BÂTIMENTS!BF16)-5,FALSE))","v":""}]
[null,null,"Une valeur de remplacement de base est d'abord automatiquement calculée pour le bâtiment dans son ensemble selon sa superficie et un coût au m² proposé selon différents facteurs.",null,null,null,"SUPERFICIE",{"$f":"IF($G$15=\"\",\"\",(VLOOKUP($G$15,BÂTIMENTS!$G$17:$BU$41,25,FALSE)))","v":""},"m²",null,null,null,null,null,"CLASSÉ ?",{"$f":"IF($G$15=\"\",\"\",VLOOKUP($G$15,BÂTIMENTS!$G$17:$BU$41,18,FALSE))","v":""}]
[null,null,"Le coût au m² de base indiqué ci-contre provient de ce qui est proposé par le standard RS Means en fonction du type de bâtiment et de son ampleur (nombre d'étages et superficie indiqués). \nATTENTION: Pour les bâtiments multifonctionnels, le coût au m² de base sera fourni selon un prorata des fonctions primaires, secondaires et tertaire indiqué dans l'onglet BÂTIMENTS.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"STATUT PATRIMONIAL",{"$f":"IF($G$15=\"\",\"\",VLOOKUP($G$15,BÂTIMENTS!$G$17:$BU$41,19,FALSE))","v":""},null,null,null,"TAXES (5%)",1.05]
[null,null,null,null,null,null,"COÛT AU M² \nRS MEANS 2024",{"$f":"IF($G$15=\"\",\"\",VLOOKUP($G$15,BÂTIMENTS!$G$17:$BU$41,COLUMN(BÂTIMENTS!AX16)-5,FALSE))","v":""},null,null,"FACTEUR DE PONDÉRATION RÉGIONALE"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(($L$19)=\"\",1,VLOOKUP($L$19,INDEX_Municipalités!$C$17:$G$1299,5,FALSE))","v":1},null,null,null,{"$f":"IF($P$22=\"Oui\",1.3,1)","v":1}]
[null,null,"Il est important de prendre également en compte la variabilité des coûts qui existe en fonction des régions (facteur d'éloignement) et du statut patrimonial du bâtiment (exigences particulières et plus coûteuses). Des facteurs de pondérations régionale et patrimoniale sont donc proposés pour ajuster le coût au m².",null,null,null,"COÛT AU M² \nRS MEANS ACTUALISÉ (À L'ANNÉE D'ANALYSE)"]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($G$15=\"\",\"\",-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-2024),0,$H$23)))","v":""}]
[]
[null,null,"Les contingences de conception et de construction doivent également être prises en compte. Des facteurs de contingence vous sont proposés à droite.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"COÛT AU M² THÉORIQUE (SELON FACTEURS DE PONDÉRATION ET CONTINGENCES PROPOSÉS)",{"$f":"H26*L24*P24*U19*U20*U22","v":{"$error":"#VALUE!"}}]
[]
[null,null,"Si les facteurs de pondération et de contingence proposés ne reflètent pas votre réalité, vous pouvez les modifier. Le coût au m² sera alors ajusté en fonction de vos ajustements. Dans ce cas, il est recommandé d'indiquer la justification de vos choix.",null,null,null,null,null,null,"Si vous croyez que l'une ou l'autre de ces valeurs n'est pas représentative de votre réalité, veuillez indiquer la valeur que vous préconisez ci-dessous, et justifier la raison en commentaires. "]
[]
[null,null,null,null,null,null,"COÛT AU M² AJUSTÉ \n(À L'ANNÉE D'ANALYSE)",null,null,"FACTEUR DE PONDÉRATION \nRÉGIONALE PRÉCONISÉ",null,null,null,"FACTEUR DE PONDÉRATION \nPATRIMONIALE PRÉCONISÉ",null,null,null,"CONCEPTION / FACTEUR PRÉCONISÉ"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CONSTRUCTION / FACTEUR PRÉCONISÉ"]
[]
[null,null,null,null,null,null,"JUSTIFICATION / COMMENTAIRES",null,null,null,"JUSTIFICATION / COMMENTAIRES",null,null,null,null,null,null,"JUSTIFICATION / \nCOMMENTAIRES"]
[null,null,"À noter que les % RS Means automatiquement fournis plus bas dépendent également du type de bâtiment (consulter l'INDEX_Types_Bâtiments au besoin)."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"COÛT AU M² DE BASE AJUSTÉ  (SELON FACTEURS DE PONDÉRATION ET CONTINGENCES PRÉCONISÉS)",{"$f":"IF($G$15=\"\",\"\",(IF(ISBLANK($H$32),$H$26,$H$32))*(IF(ISBLANK($L$32),$L$24,$L$32))*(IF(ISBLANK($P$32),$P$24,$P$32))*(IF(ISBLANK($U$32),$U$19,$U$32))*(IF(ISBLANK($U$33),$U$20,$U$33))*$U$22)","v":""}]
[]
[]
[]
[null,null,"VALEUR DE REMPLACEMENT GLOBALE DU BÂTIMENT",null,null,null,"APPROCHE SOMMAIRE",null,null,null,null,null,null,null,"APPROCHE DÉTAILLÉE",null,null,null,"APPROCHE RETENUE"]
[null,null,null,null,null,null,"VALEUR GLOBALE THÉORIQUE \n(théorique; selon coût unitaire RS Means et facteurs proposés)","VALEUR GLOBALE DE BASE AJUSTÉE \n(selon coût unitaire et facteurs ajustés)","Niveau de confiance dans cette valeur de base (théorique ou ajustée) 6","VALEUR ESTIMÉE GLOBALEMENT POUR LE BÂTIMENT",null,null,null,null,"VALEUR SOMMÉE - COMPOSANTS NIVEAU 2",null,"VALEUR SOMMÉE - COMPOSANTS NIVEAU 3",null,"Choisissez: \nAPPROCHE PRÉCONISÉE (RETENUE) 6",null,"DONNÉES ASSOCIÉES À L'APPROCHE RETENUE"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valeur \nestimée","Méthode d'estimation utilisée 6","Année d'estimation de cette valeur","Valeur actualisée (à l'année du bilan)","Niveau de confiance dans cette valeur globale estimée 6","Somme des valeurs estimées et actualisées","Niveau de confiance moyen pondéré","Somme des valeurs estimées et actualisées","Niveau de confiance moyen pondéré",null,null,"VALEUR DU BÂTIMENT RETENUE","NIVEAU DE CONFIANCE POUR CETTE VALEUR"]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($G$15=\"\",\"\",$U$28*$H$21)","v":""},{"$f":"IF($G$15=\"\",\"\",$U$37*$H$21)","v":""},null,null,null,null,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-L44),0,J44))","v":0},null,{"$f":"SUM(Q54:Q133)","v":0},{"$f":"IF(P$45=1,\"1- Très Faible\",IF(P$45=2,\"2- Faible\",IF(P$45=3,\"3- Moyen\",IF(P$45=4,\"4- Bon\",IF(P$45=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},{"$f":"SUM(U54:U133)","v":0},{"$f":"IF(R$45=1,\"1- Très Faible\",IF(R$45=2,\"2- Faible\",IF(R$45=3,\"3- Moyen\",IF(R$45=4,\"4- Bon\",IF(R$45=5,\"5- Excellent\",\"\")))))","v":""},null,null,{"$f":"IF($S$44='MENU DÉROULANT'!$H$114,$G$44,IF($S$44='MENU DÉROULANT'!$H$115,$H$44,IF($S$44='MENU DÉROULANT'!$H$116,$J$44,IF($S$44='MENU DÉROULANT'!$H$117,$O$44,IF($S$44='MENU DÉROULANT'!$H$118,$Q$44,\"\")))))","v":""},{"$f":"IF($S$44='MENU DÉROULANT'!$H$114,$I$44,IF($S$44='MENU DÉROULANT'!$H$115,$I$44,IF($S$44='MENU DÉROULANT'!$H$116,$N$44,IF($S$44='MENU DÉROULANT'!$H$117,$P$44,IF($S$44='MENU DÉROULANT'!$H$118,$R$44,\"\")))))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(SUM(Q55:Q133)=0,\"\",ROUNDDOWN(SUMPRODUCT(Q55:R133)/SUM(Q55:Q133),0))","v":""},null,{"$f":"IF(SUM(U55:U133)=0,\"\",ROUNDDOWN(SUMPRODUCT(U55:W133)/SUM(U55:U133),0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,"Notes / commentaires:"," ",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(SUM(Q56:Q134)=0,\"\",ROUNDDOWN(SUMPRODUCT(Q56:R134)/SUM(Q56:Q134),0))","v":""}]
[]
[null,null,"VALEUR PAR COMPOSANT DE BÂTIMENT",null,null,null,"APPROCHE SOMMAIRE",null,null,null,null,null,null,null,"APPROCHE DÉTAILLÉE",null,null,null," "]
[null,null,"Composants Uniformat de Niveau 1, 2 et 3",null,null,null,"% de répartition de la valeur globale du bâtiment à chaque composant",null,"VALEURS GLOBALES RÉPARTIES PAR COMPOSANTS",null,null,null,null,null,"VALEUR ESTIMÉE PAR COMPOSANT - NIVEAU 2",null,null,null,"VALEUR ESTIMÉE PAR COMPOSANT - NIVEAU 3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"selon % théoriques (RS means)",null,null,"selon % ajustés",null,null,"Méthode d'estimation:",null,null,null,"Méthode d'estimation:"]
[null,null,"Niveau1","Niveau2","Niveau 3","Code","% théoriques (RS Means) selon le type de bâtiment","% ajustés (si désiré)","selon valeur globale de base","selon valeur globale ajustée","selon valeur estimée globalement pour le bâtiment","selon valeur globale de base","selon valeur globale ajustée","selon valeur estimée globalement pour le bâtiment","Valeur estimée","Année d'estimation","Valeur actualisée (à l'année du bilan)","Niveau de confiance \n(1 à 5) 6","Valeur estimée","Année d'estimation","Valeur actualisée (à l'année du bilan)","Niveau de confiance\n(1 à 5) 6"]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"G54+G58+G62+G65+G69+G73+G77+G80+G85+G89+G95+G104+G109+G115+G120+G124+G130","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"H54+H58+H62+H65+H69+H73+H77+H80+H85+H89+H95+H104+H109+H115+H120+H124+H130","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,"A INFRASTRUCTURE",null,null,"A"]
[null,null,null,"A10 FONDATIONS ",null,"A10",{"$f":"CALCULS!O966","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"G54","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"G54*$G$44","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"G54*$H$44","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"G54*$J$44","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"H54*$G$44","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"H54*$H$44","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"H54*$J$44","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-P54),0,O54))","v":0}]
[null,null,null,null,"A1010 Fondations standard","A1010",{"$f":"CALCULS!O967","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"G55","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"G55*$G$44","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"G55*$H$44","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"G55*$J$44","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"H55*$G$44","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"H55*$H$44","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"H55*$J$44","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,null,null,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-T55),0,S55))","v":0}]
[null,null,null,null,"A1020 Fondations spéciales","A1020",{"$f":"CALCULS!O968","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-T56),0,S56))","v":0}]
[null,null,null,null,"A1030 Dalle inférieure","A1030",{"$f":"CALCULS!O969","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-T57),0,S57))","v":0}]
[null,null,null,"A20 CONSTRUCTION DE SOUS-SOL",null,"A20",{"$f":"CALCULS!O970","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,null,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-P58),0,O58))","v":0}]
[null,null,null,null,"A2010 Excavation du sous sol","A2010",{"$f":"CALCULS!O971","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-T59),0,S59))","v":0}]
[null,null,null," ","A2020 Murs du sous sol","A2020",{"$f":"CALCULS!O972","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-T60),0,S60))","v":0}]
[null,null,"B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE",null,null,"B"]
[null,null,null,"B10 SUPERSTRUCTURE ",null,"B10",{"$f":"CALCULS!O973","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,null,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-P62),0,O62))","v":0}]
[null,null,null,null,"B1010 Construction de plancher","B1010",{"$f":"CALCULS!O974","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-T63),0,S63))","v":0}]
[null,null,null,null,"B1020 Construction de toiture","B1020",{"$f":"CALCULS!O975","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-T64),0,S64))","v":0}]
[null,null,null,"B20 ENVELOPPE EXTÉRIEURE ",null,"B20",{"$f":"CALCULS!O976","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,null,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-P65),0,O65))","v":0}]
[null,null,null,null,"B2010 Murs extérieurs","B2010",{"$f":"CALCULS!O977","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-T66),0,S66))","v":0}]
[null,null,null,null,"B2020 Fenêtres extérieures","B2020",{"$f":"CALCULS!O978","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-T67),0,S67))","v":0}]
[null,null,null,null,"B2030 Portes extérieures","B2030",{"$f":"CALCULS!O979","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-T68),0,S68))","v":0}]
[null,null,null,"B30 TOIT, MARQUISES ET TERRASSES ",null,"B30",{"$f":"CALCULS!O980","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,null,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-P69),0,O69))","v":0}]
[null,null,null,null,"B3010 Couverture","B3010",{"$f":"CALCULS!O981","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-T70),0,S70))","v":0}]
[null,null,null,null,"B3020 Ouvertures du toit","B3020",{"$f":"CALCULS!O982","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-T71),0,S71))","v":0}]
[null,null,"C AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR ",null,null,"C"]
[null,null,null,"C10 CONSTRUCTION INTÉRIEURE ",null,"C10",{"$f":"CALCULS!O983","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,null,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-P73),0,O73))","v":0}]
[null,null,null,null,"C1010 Cloisons","C1010",{"$f":"CALCULS!O984","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-T74),0,S74))","v":0}]
[null,null,null,null,"C1020 Portes intérieures","C1020",{"$f":"CALCULS!O985","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-T75),0,S75))","v":0}]
[null,null,null,null,"C1030 Accessoires intégrés","C1030",{"$f":"CALCULS!O986","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-T76),0,S76))","v":0}]
[null,null,null,"C20 ESCALIERS ",null,"C20",{"$f":"CALCULS!O987","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,null,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-P77),0,O77))","v":0}]
[null,null,null,null,"C2010 Construction d'escaliers","C2010",{"$f":"CALCULS!O988","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-T78),0,S78))","v":0}]
[null,null,null,null,"C2020 Finitions d'escaliers","C2020",{"$f":"CALCULS!O989","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-T79),0,S79))","v":0}]
[null,null,null,"C30 FINITION INTÉRIEURE",null,"C30",{"$f":"CALCULS!O990","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,null,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-P80),0,O80))","v":0}]
[null,null,null,null,"C3010 Finitions de murs","C3010",{"$f":"CALCULS!O991","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-T81),0,S81))","v":0}]
[null,null,null,null,"C3020 Finitions de planchers","C3020",{"$f":"CALCULS!O992","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-T82),0,S82))","v":0}]
[null,null,null,null,"C3030 Finitions de plafonds","C3030",{"$f":"CALCULS!O993","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-T83),0,S83))","v":0}]
[null,null,"D SERVICES ",null,null,"D"]
[null,null,null,"D10 MOYENS DE TRANSPORT​",null,"D10",{"$f":"CALCULS!O994","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,null,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-P85),0,O85))","v":0}]
[null,null,null,null,"D1010 Ascenseurs et monte charge","D1010",{"$f":"CALCULS!O995","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-T86),0,S86))","v":0}]
[null,null,null,null,"D1020 Escaliers mécaniques et trottoirs roulants","D1020",{"$f":"CALCULS!O996","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-T87),0,S87))","v":0}]
[null,null,null,null,"D1090 Autres systèmes transporteurs","D1090",{"$f":"CALCULS!O997","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-T88),0,S88))","v":0}]
[null,null,null,"D20 PLOMBERIE ",null,"D20",{"$f":"CALCULS!O998","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,null,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-P89),0,O89))","v":0}]
[null,null,null,null,"D2010 Appareils de plomberie","D2010",{"$f":"CALCULS!O999","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-T90),0,S90))","v":0}]
[null,null,null,null,"D2020 Réseau d'eau domestique","D2020",{"$f":"CALCULS!O1000","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-T91),0,S91))","v":0}]
[null,null,null,null,"D2030 Réseau de drainage sanitaire","D2030",{"$f":"CALCULS!O1001","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-T92),0,S92))","v":0}]
[null,null,null,null,"D2040 Réseau de drainage pluvial","D2040",{"$f":"CALCULS!O1002","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-T93),0,S93))","v":0}]
[null,null,null,null,"D2090 Autres système de plomberie","D2090",{"$f":"CALCULS!O1003","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-T94),0,S94))","v":0}]
[null,null,null,"D30 CHAUFFAGE, VENTILATION, CVCA ",null,"D30",{"$f":"CALCULS!O1004","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,null,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-P95),0,O95))","v":0}]
[null,null,null,null,"D3010 Source d'énergie","D3010",{"$f":"CALCULS!O1005","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-T96),0,S96))","v":0}]
[null,null,null,null,"D3020 Systèmes de production de chaleur","D3020",{"$f":"CALCULS!O1006","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,"D3030 Sytèmes de production de froid","D3030",{"$f":"CALCULS!O1007","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,"D3040 Distribution de CVCA","D3040",{"$f":"CALCULS!O1008","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,"D3050 Unités autonomes ou monoblocs","D3050",{"$f":"CALCULS!O1009","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,"D3060 Régulation et instrumentation","D3060",{"$f":"CALCULS!O1010","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,"D3070 Essai et réglage des systèmes","D3070",{"$f":"CALCULS!O1011","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,"D3090 Autres systèmes ou équipements de CVCA","D3090",{"$f":"CALCULS!O1012","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,"D40 PROTECTION INCENDIE ",null,"D40",{"$f":"CALCULS!O1013","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,null,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-P104),0,O104))","v":0}]
[null,null,null,null,"D4010 Gicleurs","D4010",{"$f":"CALCULS!O1014","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-T105),0,S105))","v":0}]
[null,null,null,null,"D4020 Canalisations montantes","D4020",{"$f":"CALCULS!O1015","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-T106),0,S106))","v":0}]
[null,null,null,null,"D4030 Accessoires de protection incendie","D4030",{"$f":"CALCULS!O1016","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-T107),0,S107))","v":0}]
[null,null,null,null,"D4090 Autres systèmes de protection incendie","D4090",{"$f":"CALCULS!O1017","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-T108),0,S108))","v":0}]
[null,null,null,"D50 ÉLECTRICITÉ",null,"D50",{"$f":"CALCULS!O1018","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,null,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-P109),0,O109))","v":0}]
[null,null,null,null,"D5010 Services et distribution Électrique","D5010",{"$f":"CALCULS!O1019","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-T110),0,S110))","v":0}]
[null,null,null,null,"D5020 Éclairage et distribution secondaire","D5020",{"$f":"CALCULS!O1020","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-T111),0,S111))","v":0}]
[null,null,null,null,"D5030 Communication & sécurité ","D5030",{"$f":"CALCULS!O1021","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-T112),0,S112))","v":0}]
[null,null,null,null,"D5090 Autres systèmes Électriques","D5090",{"$f":"CALCULS!O1022","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-T113),0,S113))","v":0}]
[null,null,"E ÉQUIPEMENT ET AMEUBLEMENT​",null,null,"E"]
[null,null,null,"E10 ÉQUIPEMENT​",null,"E10",{"$f":"CALCULS!O1023","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,null,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-P115),0,O115))","v":0}]
[null,null,null,null,"E1010 Équipement commercial","E1010",{"$f":"CALCULS!O1024","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-T116),0,S116))","v":0}]
[null,null,null,null,"E1020 Équipement institutionnel","E1020",{"$f":"CALCULS!O1025","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-T117),0,S117))","v":0}]
[null,null,null,null,"E1030 Équipement pour véhicules","E1030",{"$f":"CALCULS!O1026","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-T118),0,S118))","v":0}]
[null,null,null,null,"E1090 Autre équipement","E1090",{"$f":"CALCULS!O1027","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"G119","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"G119*$G$44","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"G119*$H$44","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"G119*$J$44","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"H119*$G$44","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"H119*$H$44","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"H119*$J$44","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,null,null,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-T119),0,S119))","v":0}]
[null,null,null,"E20 AMEUBLEMENT ET DÉCORATION​",null,"E20",{"$f":"CALCULS!O1028","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,null,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-P120),0,O120))","v":0}]
[null,null,null,null,"E2010 Ameublement et décoration fixes","E2010",{"$f":"CALCULS!O1029","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-T121),0,S121))","v":0}]
[null,null,null,null,"E2020 Ameublement et décoration mobiles","E2020",{"$f":"CALCULS!O1030","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-T122),0,S122))","v":0}]
[null,null,"F CONSTRUCTION SPÉCIALE ET DÉMOLITION​",null,null,"F"]
[null,null,null,"F10 CONSTRUCTION SPÉCIALE​",null,"F10",{"$f":"CALCULS!O1031","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,null,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-P124),0,O124))","v":0}]
[null,null,null,null,"F1010 Structure spéciale","F1010",{"$f":"CALCULS!O1032","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-T125),0,S125))","v":0}]
[null,null,null,null,"F1020 Sous ensembles intégrés","F1020",{"$f":"CALCULS!O1033","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-T126),0,S126))","v":0}]
[null,null,null,null,"F1030 Système spécial de construction","F1030",{"$f":"CALCULS!O1034","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-T127),0,S127))","v":0}]
[null,null,null,null,"F1040 Installation spéciale","F1040",{"$f":"CALCULS!O1035","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-T128),0,S128))","v":0}]
[null,null,null,null,"F1050 Instrumentation et régulation spéciales","F1050",{"$f":"CALCULS!O1036","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-T129),0,S129))","v":0}]
[null,null,null,"F20 DÉMOLITION SÉLECTIVE DE BÂTIMENT​",null,"F20",{"$f":"CALCULS!O1037","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,null,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-P130),0,O130))","v":0}]
[null,null,null,null,"F2010 Démantèlement d'éléments de bâtiment","F2010",{"$f":"CALCULS!O1038","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-T131),0,S131))","v":0}]
[null,null,null,null,"F2020 Élimination de produits dangereux","F2020",{"$f":"CALCULS!O1039","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"-(FV(FACTEUR_INFLATION,(ANNEE_D_ANALYSE-T132),0,S132))","v":0}]

{"sheet":"MACRO","index":21,"n_rows":111,"n_cols":5,"rows_kept":111,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Discipline","Niveau 1","Niveau 2","Niveau 3","Niveau de découpage retenu"]
["CIVIL","A INFRASTRUCTURE","A10 FONDATIONS","A1010 Fondations standard","Niveau 3 Uniformat"]
["CIVIL","A INFRASTRUCTURE","A10 FONDATIONS","A1020 Fondations spéciales","Niveau 3 Uniformat"]
["CIVIL","A INFRASTRUCTURE","A10 FONDATIONS","A1030 Dalle inférieure","Niveau 3 Uniformat"]
["CIVIL","A INFRASTRUCTURE","A20 CONSTRUCTION DE SOUS-SOL","A2010 Excavation du sous sol","Niveau 3 Uniformat"]
["CIVIL","A INFRASTRUCTURE","A20 CONSTRUCTION DE SOUS-SOL","A2020 Murs du sous sol","Niveau 3 Uniformat"]
["CIVIL","B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE","B10 SUPERSTRUCTURE","B1010 Construction de plancher","Niveau 3 Uniformat"]
["CIVIL","B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE","B10 SUPERSTRUCTURE","B1020 Construction de toiture","Niveau 3 Uniformat"]
["ARCHITECTURE","B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE","B20 ENVELOPPE EXTÉRIEURE","B2010 Murs extérieurs","Niveau 3 Uniformat"]
["ARCHITECTURE","B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE","B20 ENVELOPPE EXTÉRIEURE","B2020 Fenêtres extérieures","Niveau 3 Uniformat"]
["ARCHITECTURE","B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE","B20 ENVELOPPE EXTÉRIEURE","B2030 Portes extérieures","Niveau 3 Uniformat"]
["ARCHITECTURE","B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE","B30 TOIT, MARQUISES ET TERRASSES","B3010 Couverture","Niveau 3 Uniformat"]
["ARCHITECTURE","B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE","B30 TOIT, MARQUISES ET TERRASSES","B3020 Ouvertures du toit","Niveau 3 Uniformat"]
["ARCHITECTURE","C AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR","C10 CONSTRUCTION INTÉRIEURE","C1010 Cloisons","Niveau 3 Uniformat"]
["ARCHITECTURE","C AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR","C10 CONSTRUCTION INTÉRIEURE","C1020 Portes intérieures","Niveau 3 Uniformat"]
["ARCHITECTURE","C AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR","C10 CONSTRUCTION INTÉRIEURE","C1030 Accessoires intégrés","Niveau 3 Uniformat"]
["ARCHITECTURE","C AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR","C20 ESCALIERS","C2010 Construction d'escaliers","Niveau 3 Uniformat"]
["ARCHITECTURE","C AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR","C20 ESCALIERS","C2020 Finitions d'escaliers","Niveau 3 Uniformat"]
["ARCHITECTURE","C AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR","C30 FINITION INTÉRIEURE","C3010 Finitions de murs","Niveau 3 Uniformat"]
["ARCHITECTURE","C AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR","C30 FINITION INTÉRIEURE","C3020 Finitions de planchers","Niveau 3 Uniformat"]
["ARCHITECTURE","C AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR","C30 FINITION INTÉRIEURE","C3030 Finitions de plafonds","Niveau 3 Uniformat"]
["MÉCANIQUE","D SERVICES","D10 MOYENS DE TRANSPORT​","D1010 Ascenseurs et monte charge","Niveau 3 Uniformat"]
["MÉCANIQUE","D SERVICES","D10 MOYENS DE TRANSPORT​","D1020 Escaliers mécaniques et trottoirs roulants","Niveau 3 Uniformat"]
["MÉCANIQUE","D SERVICES","D10 MOYENS DE TRANSPORT​","D1090 Autres systèmes transporteurs","Niveau 3 Uniformat"]
["MÉCANIQUE","D SERVICES","D20 PLOMBERIE","D2010 Appareils de plomberie","Niveau 3 Uniformat"]
["MÉCANIQUE","D SERVICES","D20 PLOMBERIE","D2020 Réseau d'eau domestique","Niveau 3 Uniformat"]
["MÉCANIQUE","D SERVICES","D20 PLOMBERIE","D2030 Réseau de drainage sanitaire","Niveau 3 Uniformat"]
["MÉCANIQUE","D SERVICES","D20 PLOMBERIE","D2040 Réseau de drainage pluvial","Niveau 3 Uniformat"]
["MÉCANIQUE","D SERVICES","D20 PLOMBERIE","D2090 Autres système de plomberie","Niveau 3 Uniformat"]
["MÉCANIQUE","D SERVICES","D30 CHAUFFAGE, VENTILATION, CVCA","D3010 Source d'énergie","Niveau 3 Uniformat"]
["MÉCANIQUE","D SERVICES","D30 CHAUFFAGE, VENTILATION, CVCA","D3020 Systèmes de production de chaleur","Niveau 3 Uniformat"]
["MÉCANIQUE","D SERVICES","D30 CHAUFFAGE, VENTILATION, CVCA","D3030 Sytèmes de production de froid","Niveau 3 Uniformat"]
["MÉCANIQUE","D SERVICES","D30 CHAUFFAGE, VENTILATION, CVCA","D3040 Distribution de CVCA","Niveau 3 Uniformat"]
["MÉCANIQUE","D SERVICES","D30 CHAUFFAGE, VENTILATION, CVCA","D3050 Unités autonomes ou monoblocs","Niveau 3 Uniformat"]
["MÉCANIQUE","D SERVICES","D30 CHAUFFAGE, VENTILATION, CVCA","D3060 Régulation et instrumentation","Niveau 3 Uniformat"]
["MÉCANIQUE","D SERVICES","D30 CHAUFFAGE, VENTILATION, CVCA","D3070 Essai et réglage des systèmes","Niveau 3 Uniformat"]
["MÉCANIQUE","D SERVICES","D30 CHAUFFAGE, VENTILATION, CVCA","D3090 Autres systèmes ou équipements de CVCA","Niveau 3 Uniformat"]
["MÉCANIQUE","D SERVICES","D40 PROTECTION INCENDIE","D4010 Gicleurs","Niveau 3 Uniformat"]
["MÉCANIQUE","D SERVICES","D40 PROTECTION INCENDIE","D4020 Canalisations montantes","Niveau 3 Uniformat"]
["MÉCANIQUE","D SERVICES","D40 PROTECTION INCENDIE","D4030 Accessoires de protection incendie","Niveau 3 Uniformat"]
["MÉCANIQUE","D SERVICES","D40 PROTECTION INCENDIE","D4090 Autres systèmes de protection incendie","Niveau 3 Uniformat"]
["ÉLECTRIQUE","D SERVICES","D50 ÉLECTRICITÉ","D5010 Services et distribution Électrique","Niveau 3 Uniformat"]
["ÉLECTRIQUE","D SERVICES","D50 ÉLECTRICITÉ","D5020 Éclairage et distribution secondaire","Niveau 3 Uniformat"]
["ÉLECTRIQUE","D SERVICES","D50 ÉLECTRICITÉ","D5030 Communication & sécurité","Niveau 3 Uniformat"]
["ÉLECTRIQUE","D SERVICES","D50 ÉLECTRICITÉ","D5090 Autres systèmes Électriques","Niveau 3 Uniformat"]
["MÉCANIQUE","E ÉQUIPEMENT ET AMEUBLEMENT","E10 ÉQUIPEMENT​","E1010 Équipement commercial","Niveau 3 Uniformat"]
["MÉCANIQUE","E ÉQUIPEMENT ET AMEUBLEMENT","E10 ÉQUIPEMENT​","E1020 Équipement institutionnel","Niveau 3 Uniformat"]
["MÉCANIQUE","E ÉQUIPEMENT ET AMEUBLEMENT","E10 ÉQUIPEMENT​","E1030 Équipement pour véhicules","Niveau 3 Uniformat"]
["MÉCANIQUE","E ÉQUIPEMENT ET AMEUBLEMENT","E10 ÉQUIPEMENT​","E1090 Autre équipement","Niveau 3 Uniformat"]
["ARCHITECTURE","E ÉQUIPEMENT ET AMEUBLEMENT","E20 AMEUBLEMENT ET DÉCORATION​","E2010 Ameublement et décoration fixes","Niveau 3 Uniformat"]
["ARCHITECTURE","E ÉQUIPEMENT ET AMEUBLEMENT","E20 AMEUBLEMENT ET DÉCORATION​","E2020 Ameublement et décoration mobiles","Niveau 3 Uniformat"]
["CIVIL","F CONSTRUCTION SPÉCIALE ET DÉMOLITION","F10 CONSTRUCTION SPÉCIALE​","F1010 Structure spéciale","Niveau 3 Uniformat"]
["CIVIL","F CONSTRUCTION SPÉCIALE ET DÉMOLITION","F10 CONSTRUCTION SPÉCIALE​","F1020 Sous ensembles intégrés","Niveau 3 Uniformat"]
["CIVIL","F CONSTRUCTION SPÉCIALE ET DÉMOLITION","F10 CONSTRUCTION SPÉCIALE​","F1030 Système spécial de construction","Niveau 3 Uniformat"]
["CIVIL","F CONSTRUCTION SPÉCIALE ET DÉMOLITION","F10 CONSTRUCTION SPÉCIALE​","F1040 Installation spéciale","Niveau 3 Uniformat"]
["CIVIL","F CONSTRUCTION SPÉCIALE ET DÉMOLITION","F10 CONSTRUCTION SPÉCIALE​","F1050 Instrumentation et régulation spéciales","Niveau 3 Uniformat"]
["CIVIL","A INFRASTRUCTURE","A10 FONDATIONS",null,"Niveau 2 Uniformat"]
["CIVIL","A INFRASTRUCTURE","A20 CONSTRUCTION DE SOUS-SOL",null,"Niveau 2 Uniformat"]
["CIVIL","B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE","B10 SUPERSTRUCTURE",null,"Niveau 2 Uniformat"]
["ARCHITECTURE","B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE","B20 ENVELOPPE EXTÉRIEURE",null,"Niveau 2 Uniformat"]
["ARCHITECTURE","B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE","B30 TOIT, MARQUISES ET TERRASSES",null,"Niveau 2 Uniformat"]
["ARCHITECTURE","C AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR","C10 CONSTRUCTION INTÉRIEURE",null,"Niveau 2 Uniformat"]
["ARCHITECTURE","C AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR","C20 ESCALIERS",null,"Niveau 2 Uniformat"]
["ARCHITECTURE","C AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR","C30 FINITION INTÉRIEURE",null,"Niveau 2 Uniformat"]
["MÉCANIQUE","D SERVICES","D10 MOYENS DE TRANSPORT​",null,"Niveau 2 Uniformat"]
["MÉCANIQUE","D SERVICES","D20 PLOMBERIE",null,"Niveau 2 Uniformat"]
["MÉCANIQUE","D SERVICES","D30 CHAUFFAGE, VENTILATION, CVCA",null,"Niveau 2 Uniformat"]
["MÉCANIQUE","D SERVICES","D40 PROTECTION INCENDIE",null,"Niveau 2 Uniformat"]
["ÉLECTRIQUE","D SERVICES","D50 ÉLECTRICITÉ",null,"Niveau 2 Uniformat"]
["MÉCANIQUE","E ÉQUIPEMENT ET AMEUBLEMENT","E10 ÉQUIPEMENT​",null,"Niveau 2 Uniformat"]
["ARCHITECTURE","E ÉQUIPEMENT ET AMEUBLEMENT","E20 AMEUBLEMENT ET DÉCORATION​",null,"Niveau 2 Uniformat"]
["CIVIL","F CONSTRUCTION SPÉCIALE ET DÉMOLITION","F10 CONSTRUCTION SPÉCIALE​",null,"Niveau 2 Uniformat"]
[null,"A INFRASTRUCTURE",null,null,"Niveau 1 Uniformat"]
[null,"B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE",null,null,"Niveau 1 Uniformat"]
[null,"C AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR",null,null,"Niveau 1 Uniformat"]
[null,"D SERVICES",null,null,"Niveau 1 Uniformat"]
[null,"E ÉQUIPEMENT ET AMEUBLEMENT",null,null,"Niveau 1 Uniformat"]
[null,"F CONSTRUCTION SPÉCIALE ET DÉMOLITION",null,null,"Niveau 1 Uniformat"]
["ARCHITECTURE",null,null,null,"Niveau 1 Discipline"]
["CIVIL",null,null,null,"Niveau 1 Discipline"]
["MÉCANIQUE",null,null,null,"Niveau 1 Discipline"]
["ÉLECTRIQUE",null,null,null,"Niveau 1 Discipline"]
[]
[]
["Discipline","Niveau 1","Niveau 2","Niveau 3","Niveau de découpage retenu"]
["CIVIL","G AMÉNAGEMENT D'EMPLACEMENT","G20 AMÉLIORATION D'EMPLACEMENT","G2010 Chaussée","Niveau 3 Uniformat"]
["CIVIL","G AMÉNAGEMENT D'EMPLACEMENT","G20 AMÉLIORATION D'EMPLACEMENT","G2020 Aire de stationnement","Niveau 3 Uniformat"]
["CIVIL","G AMÉNAGEMENT D'EMPLACEMENT","G20 AMÉLIORATION D'EMPLACEMENT","G2030 Surface piétonnière","Niveau 3 Uniformat"]
["CIVIL","G AMÉNAGEMENT D'EMPLACEMENT","G20 AMÉLIORATION D'EMPLACEMENT","G2040 Aménagement d'emplacement","Niveau 3 Uniformat"]
["CIVIL","G AMÉNAGEMENT D'EMPLACEMENT","G20 AMÉLIORATION D'EMPLACEMENT","G2050 Aménagement paysager","Niveau 3 Uniformat"]
["CIVIL","G AMÉNAGEMENT D'EMPLACEMENT","G90 AUTRE CONSTRUCTION SUR L'EMPLACEMENT","G9010 Tunnels piétons et de services","Niveau 3 Uniformat"]
["CIVIL","G AMÉNAGEMENT D'EMPLACEMENT","G90 AUTRE CONSTRUCTION SUR L'EMPLACEMENT","G9090 Autres systèmes sur l'emplacement","Niveau 3 Uniformat"]
["MÉCANIQUE","G AMÉNAGEMENT D'EMPLACEMENT","G30 SERVICES DE MÉCANIQUE SUR L'EMPLACEMENT","G3010 Alimentation en eau","Niveau 3 Uniformat"]
["MÉCANIQUE","G AMÉNAGEMENT D'EMPLACEMENT","G30 SERVICES DE MÉCANIQUE SUR L'EMPLACEMENT","G3020 Égout sanitaire","Niveau 3 Uniformat"]
["MÉCANIQUE","G AMÉNAGEMENT D'EMPLACEMENT","G30 SERVICES DE MÉCANIQUE SUR L'EMPLACEMENT","G3030 Égout pluvial","Niveau 3 Uniformat"]
["MÉCANIQUE","G AMÉNAGEMENT D'EMPLACEMENT","G30 SERVICES DE MÉCANIQUE SUR L'EMPLACEMENT","G3040 Distribution de chauffage","Niveau 3 Uniformat"]
["MÉCANIQUE","G AMÉNAGEMENT D'EMPLACEMENT","G30 SERVICES DE MÉCANIQUE SUR L'EMPLACEMENT","G3050 Distribution de refroidissement","Niveau 3 Uniformat"]
["MÉCANIQUE","G AMÉNAGEMENT D'EMPLACEMENT","G30 SERVICES DE MÉCANIQUE SUR L'EMPLACEMENT","G3060 Distribution de combustible","Niveau 3 Uniformat"]
["MÉCANIQUE","G AMÉNAGEMENT D'EMPLACEMENT","G30 SERVICES DE MÉCANIQUE SUR L'EMPLACEMENT","G3090 Autres services de Mécanique sur l'emplacement","Niveau 3 Uniformat"]
["ÉLECTRIQUE","G AMÉNAGEMENT D'EMPLACEMENT","G40 SERVICES D'ÉLÉCTRICITÉ SUR L'EMPLACEMENT","G4010 Distribution d'électricité","Niveau 3 Uniformat"]
["ÉLECTRIQUE","G AMÉNAGEMENT D'EMPLACEMENT","G40 SERVICES D'ÉLÉCTRICITÉ SUR L'EMPLACEMENT","G4020 Éclairage d'emplacement","Niveau 3 Uniformat"]
["ÉLECTRIQUE","G AMÉNAGEMENT D'EMPLACEMENT","G40 SERVICES D'ÉLÉCTRICITÉ SUR L'EMPLACEMENT","G4030 Communication et sécurité sur l'emplacement","Niveau 3 Uniformat"]
["ÉLECTRIQUE","G AMÉNAGEMENT D'EMPLACEMENT","G40 SERVICES D'ÉLÉCTRICITÉ SUR L'EMPLACEMENT","G4090 Autres services d'électricité sur l'emplacement","Niveau 3 Uniformat"]
["CIVIL","G AMÉNAGEMENT D'EMPLACEMENT","G20 AMÉLIORATION D'EMPLACEMENT",null,"Niveau 2 Uniformat"]
["CIVIL","G AMÉNAGEMENT D'EMPLACEMENT","G90 AUTRE CONSTRUCTION SUR L'EMPLACEMENT",null,"Niveau 2 Uniformat"]
["MÉCANIQUE","G AMÉNAGEMENT D'EMPLACEMENT","G30 SERVICES DE MÉCANIQUE SUR L'EMPLACEMENT",null,"Niveau 2 Uniformat"]
["ÉLECTRIQUE","G AMÉNAGEMENT D'EMPLACEMENT","G40 SERVICES D'ÉLÉCTRICITÉ SUR L'EMPLACEMENT",null,"Niveau 2 Uniformat"]
[null,"G AMÉNAGEMENT D'EMPLACEMENT",null,null,"Niveau 1 Uniformat"]
["CIVIL",null,null,null,"Niveau 1 Discipline"]
["MÉCANIQUE",null,null,null,"Niveau 1 Discipline"]
["ÉLECTRIQUE",null,null,null,"Niveau 1 Discipline"]